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Vul het volgende formulier in voor het indienen van referenties. 
Per referentieopdracht dient een formulier ingevuld te vullen.

	Naam Inschrijver
	

	Perceelnummer (indien van toepassing)
	

	Gegevens
referentieopdracht
	Naam organisatie voor wie de referentieopdracht is uitgevoerd
	

	
	Contactpersoon
	

	
	Telefoonnummer
	

	
	Naam van de referentieopdracht
	

	Financiële omvang van de referentieopdracht
	Daadwerkelijk behaalde omzet
	

	Looptijd van de referentieopdracht
	Datum aanvang referentieopdracht
	

	
	Datum afronding referentieopdracht
	

	Kerncompetentie
	Deze referentie ziet op de volgende kerncompetenties:

1. U heeft ervaring met het aanbrengen van mechanische bestratingen, met zowel gebruik van nieuw materiaal als hergebruik van bestaand materiaal (inclusief opsluitingen), met een minimale omvang van 10.000m2 op jaarbasis. Dit kan bij meerdere opdrachtgevers zijn.

2. U heeft ervaring met de werkvoorbereiding van (Deel)opdrachten elementenverharding op diverse locaties die tegelijkertijd in uitvoering komen.

3. U heeft ervaring met het opstellen van een Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid, Communicatie (BLVC)-plan.
	



	Werkzaamheden referentieopdracht
	Korte beschrijving referentieopdracht waaruit blijkt dat Inschrijver ervaring heeft met de kerncompetentie(s) waarop de referentieopdracht betrekking heeft. 
	

	Indien gebruik wordt gemaakt van referenties van een derde (zie § 5.10)
	NAW gegevens van de Derde
	



Indien gebruik wordt gemaakt van een nog niet (geheel) afgeronde referentieopdracht mogen alleen de daadwerkelijk behaalde resultaten van het lopende contract worden opgegeven en kan niet worden volstaan met een prognose van de resultaten.

De Gemeente behoudt zich het recht voor om zonder tussenkomst van de Inschrijver contact op te nemen met de opgegeven referent ter verificatie van de gegevens.


Bijlage 3	Verklaring gezamenlijke & hoofdelijke aansprakelijkheid

Deze verklaring invullen indien ingeschreven wordt in Combinatie (§ 5.9). 

Door alle leden van de Combinatie te ondertekenen

[bookmark: _Hlt516660912]Hierbij verklaren ondergetekenden akkoord te gaan met de aanvaarding van de gezamenlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid voor de uitvoering van een (eventueel) te gunnen Opdracht/Overeenkomst voor onderhoud Elementenverharding met de Gemeente, inclusief eventuele opties.

Rechtsgeldige ondertekening namens de Combinanten: 

Combinant 1

	Bedrijfsnaam:
	

	Naam:
	

	Functie:
	

	Rechtsgeldige handtekening:
	

	Datum:
	



Combinant 2

	Bedrijfsnaam:
	

	Naam:
	

	Functie:
	

	Rechtsgeldige handtekening:
	

	Datum:
	



Combinant 3

	Bedrijfsnaam:
	

	Naam:
	

	Functie:
	

	Rechtsgeldige handtekening:
	

	Datum:
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In deze Bijlage is het Programma van eisen opgenomen. Van Inschrijver wordt verwacht dat hij de eisen accepteert door deze Bijlage te ondertekenen en bij te voegen bij de Inschrijving.

	Nummer
	Algemene eisen

	A-1. 
	Contractant is gehouden om zich bij de uitvoering van de Opdracht te houden aan alle geldende regelgeving. Alle eventuele schade die volgt uit het niet naleven van wetgeving zal door de Contractant worden vergoed aan de Gemeente. 
Indien tijdens de uitvoering van de opdracht gebruik wordt gemaakt van werknemers die volgens de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) niet bevoegd zijn om in Nederland te werken en de Gemeente wegens het brede werkgeversbegrip in deze wet wordt beboet, zal Contractant de boete welke de Gemeente wordt opgelegd vergoeden aan de Gemeente. 

	A-2. 
	In het kader van Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) houdt Contractant zich bij de uitvoering van de Opdracht aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is. Contractant vrijwaart de Gemeente voor alle aanspraken van derden die zij op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies hebben ingesteld.

	A-3. 
	Inschrijver verklaart het volgende:

Hierbij verklaar ik naar eer en geweten dat er geen sprake is van Russische betrokkenheid bij de uitvoering van deze overeenkomst die de drempels van artikel 5 duodecies van EU Verordening (EU) 833/2014 van 31 juli 2014 betreffende de betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren, zoals gewijzigd bij Verordening 2022/578 van 8 april 2022 overschrijdt.

Ik verklaar in het bijzonder dat:
a) de opdrachtnemer die ik vertegenwoordig (en de bedrijven die een onderdeel zijn van ons consortium) geen (rechts)personen zijn met een Russische nationaliteit en deze (rechts) personen  (natuurlijke personen, bedrijven, entiteiten of organen) niet gevestigd zijn in Rusland;
b) de opdrachtnemer die ik vertegenwoordig (en de bedrijven die een onderdeel zijn van ons consortium) geen rechtspersonen zijn (gevestigd in Rusland of een ander land) die voor meer dan 50% eigendom zijn van een Russische partij zoals hierboven onder a) genoemd; 
c) noch ik noch de onderneming die ik vertegenwoordig een (rechts)persoon (gevestigd in Rusland of een ander land) is die handelt in belang van of op aanwijzing van een Russische partij, zoals bedoeld onder a) en b);
d) er geen onderaannemers, leveranciers of ondernemingen deelnemen wier capaciteit wordt ingeroepen door de opdrachtnemer die ik vertegenwoordig én die een aandeel hebben van meer dan 10% van de contractwaarde waarbij een situatie als onder a) t/m c) zich voordoet.




	Nummer
	Uitvoeringseisen

	U-1. 
	Het uit te voeren Werk wordt uitgevoerd conform het RAW-Bestek. 

	U-2. 
	Contractant is verantwoordelijk en draagt zorg voor de (tijdelijke) opslag van vrijgekomen materialen, welke mogelijk heringezet gaan worden.

	U-3. 
	Contractant zorgt voor een eigen sanitaire voorziening en bouwkeet/schaftkeet.

	Eisen m.b.t. het in te zetten personeel

	U-4. 
	Leidinggevenden dienen in bezit te zijn van Vol-VCA.

	U-5. 
	Uitvoerende medewerkers (bijvoorbeeld monteurs) dienen in het bezit te zijn van B-VCA.

	U-6. 
	De projectmanager/projectleider bij deze Opdracht beschikt over aantoonbaar relevante werkervaring van minimaal 3 jaar en over de benodigde vakkennis op minimaal Hbo-niveau civiele techniek.

	U-7. 
	De uitvoerder, ingezet bij deze Opdracht, beschikt aantoonbaar over de benodigde vakkennis op minimaal Mbo-niveau civiele techniek 

	U-8. 
	De projectmanager/projectleider, uitvoerder en voorman, belast met de uitvoering van deze Opdracht beheersen de Nederlandse taal in woord en geschrift.

	U-9. 
	Contractant draagt er zorg voor dat al het personeel dat door hem wordt ingezet voor de werkzaamheden, vooraf aan de directie van Gemeente Zoetermeer wordt voorgesteld.

	U-10. 
	De Gemeente hecht veel waarde aan een Contractant die beschikt over voldoende en ervaren personeel waarbij er sprake is van betrokkenheid, continuïteit en lerend vermogen waardoor de kwaliteit in de uitvoering continu verbeterd en gewaarborgd blijft.

	U-11. 
	Voor de duur van de individuele Deelopdrachten dienen de stratenmaker koppel(s) en (hoofd)uitvoerder gelijk te blijven. Dit om de continuïteit en de kwaliteit van het werk te waarborgen.

	U-12. 
	Voor de duur van de Raamovereenkomst dienen ervaren stratenmakerkoppels en uitvoerders wisselend te worden ingezet om de kennis van de specifieke Zoetermeerse werkwijze en uitvoeringskennis te garanderen. En zo de opgedane ervaring bij de verschillende Deelopdrachten geborgd is en kan worden ingezet bij volgende deelopdrachten.

	Verzekeringen voertuigen

	U-13. 
	Motorvoertuigen waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden verzekerd. De gesloten verzekeringen dienen eveneens schade te dekken ten gevolge van het werkrisico.

	U-14. 
	Motorvoertuigen waarvoor geen verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dienen overeenkomstig wetgeving adequaat te zijn verzekerd. 

	U-15. 
	Contractant garandeert dat motorvoertuigen die worden ingezet voor de Opdracht niet worden bestuurd door onbevoegd en/of onbekwaam personeel. 

	Duurzaamheidseisen

	U-16. 
	Contractant garandeert dat hij bij het gebruik van gevaarlijke stoffen alle veiligheids- en beschermende maatregelen de vigerende wet- en regelgeving in acht neemt overeenkomstig de voorschriften van de betreffende leverancier en/of fabrikant. 

	U-17. 
	In toepassingen waar het risico op vervuiling van het milieu het grootst is dienen oliën gebruikt te worden die biologisch afbreekbaar zijn.

	U-18. 
	Contractant zet voor de uitvoering van de Opdracht voertuigen in die minimaal aan de Euro V emissie standaard voldoen.

	U-19. 
	De MKI-waarde voor het te leveren betonmortel voor de verhardingslaag van een infrastructureel project is maximaal 20 €/m3. De gegeven maximale MKI-waarde betreft betonmortels inclusief wapening, en in alle milieu- en consistentie klassen. De MKI-waarde moet berekend zijn volgens de laatste versie van de ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken’ (EN15804+A2) van de Nationale Milieudatabase. Voor de actuele versie, zie de website van de Nationale Milieudatabase. De MKI-waarde moet de levenscyclusfasen A t/m D betreffen.

Het grove toeslagmateriaal in betonmortel voor de verhardingslaag dient tenminste voor 5% v/v (vervangingspercentage, uitgedrukt in % v/v ten opzichte van het volume van de grove toeslagmaterialen) te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. Het secundaire toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn voorzien van CE-markering op basis van de NEN-EN 12620 ‘Toeslagmateriaal voor beton’.

	U-20. 
	De MKI-waarde voor nieuw te leveren betonstraatstenen is maximaal 23 €/m3. De MKI-waarde moet berekend zijn volgens de laatste versie van de ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken’ (EN15804+A2) van de Nationale Milieudatabase. Voor de actuele versie, zie de website van de Nationale Milieudatabase. De MKI-waarde moet de levenscyclusfasen A t/m D betreffen. 

Het grove toeslagmateriaal in nieuw te leveren betonstraatstenen dient tenminste voor 15% v/v (vervangingspercentage, uitgedrukt in % v/v ten opzichte van het volume van de grove toeslagmaterialen) te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. Het secundaire toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn voorzien van CE-markering op basis van de NEN-EN 12620 ‘Toeslagmateriaal voor beton’.

Uitgezonderd van deze eisen zijn:
· Witte, blauwe en groene verkeersstenen
· Waterdoorlatende stenen

	U-21. 
	De MKI-waarde voor nieuw te leveren betontegels is maximaal 23 €/m3. De MKI-waarde moet berekend zijn volgens de laatste versie van de ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken’ (EN15804+A2) van de Nationale Milieudatabase. Voor de actuele versie, zie de website van de Nationale Milieudatabase. De MKI-waarde moet de levenscyclusfasen A t/m D betreffen.

Het grove toeslagmateriaal in nieuw te leveren betontegels dient tenminste voor 15% v/v (vervangingspercentage, uitgedrukt in % v/v ten opzichte van het volume van de grove toeslagmaterialen) te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. Het secundaire toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn voorzien van CE-markering op basis van de NEN-EN 12620 ‘Toeslagmateriaal voor beton’.

Uitgezonderd van deze eisen zijn de volgende betontegels:
· Tekst- & symbooltegels
· Glasboltegels
· Haaientandtegels
· Boltegels
· Zigzagtegels
· Bermbeschermingstegels
· Sparingtegels
· Boomtegels
· Ventilatietegels
· Goottegels
· Hemelwaterafvoertegels
· Watertegels
· Knikkertegels
· Motieftegels
· Mammoettegels
· GeBe tegels.

	U-22. 
	De MKI-waarde voor nieuw te leveren grasbetontegels is maximaal 23 €/m3. De MKI-waarde moet berekend zijn volgens de laatste versie van de ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken’ (EN15804+A2) van de Nationale Milieudatabase. Voor de actuele versie, zie de website van de Nationale Milieudatabase. De MKI-waarde moet de levenscyclusfasen A t/m D betreffen. 

Het grove toeslagmateriaal in nieuw te leveren grasbetontegels dient tenminste voor 15% v/v (vervangingspercentage, uitgedrukt in % v/v ten opzichte van het volume van de grove toeslagmaterialen) te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. Het secundaire toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn voorzien van CE-markering op basis van de NEN-EN 12620 ‘Toeslagmateriaal voor beton’.

	U-23. 
	De MKI-waarde voor nieuw te leveren industrieplaten is maximaal 23 €/m3. De MKI-waarde moet berekend zijn volgens de laatste versie van de ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken’ (EN15804+A2) van de Nationale Milieudatabase. Voor de actuele versie, zie de website van de Nationale Milieudatabase. De MKI-waarde moet de levenscyclusfasen A t/m D betreffen. 

Het grove toeslagmateriaal in nieuw te leveren industrieplaten dient tenminste voor 5% v/v (vervangingspercentage, uitgedrukt in % v/v ten opzichte van het volume van de grove toeslagmaterialen) te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. Het secundaire toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn voorzien van CE-markering op basis van de NEN-EN 12620 ‘Toeslagmateriaal voor beton’.

	U-24. 
	De MKI-waarde voor nieuw te leveren betonbanden is maximaal 25 €/m3. De MKI-waarde moet berekend zijn volgens de laatste versie van de ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken’ (EN15804+A2) van de Nationale Milieudatabase. Voor de actuele versie, zie de website van de Nationale Milieudatabase. De MKI-waarde moet de levenscyclusfasen A t/m D betreffen. 

Het grove toeslagmateriaal in nieuw te leveren betonbanden dient tenminste voor 15% v/v (vervangingspercentage, uitgedrukt in % v/v ten opzichte van het volume van de grove toeslagmaterialen) te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. Het secundaire toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn voorzien van CE-markering op basis van de NEN-EN 12620 ‘Toeslagmateriaal voor beton’.
Uitgezonderd zijn: 
· Bocht en hoekbanden
· Verloopbanden
· Perronbanden
· Inrit-, inritperron-, inritverloop-, inritbocht-, inritverloopbocht-, inrithoekbanden
· Eind- en eindverloopbanden
· Driewegbanden
· Scheidingsbanden
· Stootbanden
· L-banden
· Bushaltebanden
· HOV-banden
· Oogreflectorbanden
· Gazon-, bloembak-, boomrand- en Chateaubanden
· Hoek- en puntstukken
· Hoekblokken
· Molgoten 
· Plakbanden ≤16 cm hoog
· Rabatbanden ≥30 cm hoog
· Trottoirbanden ≥40 cm hoog

	Past performance

	U-25. 
	· In het kader van Past Performance beoordeelt de Gemeente de uitvoering van de opdracht door de Contractant tussentijds en bij het einde van de Deelopdrachten te beoordelen. De frequentie van tussentijdse beoordelingen is afhankelijk van de duur van de opdracht. Minimaal wordt 1 tussentijdse beoordeling uitgevoerd.
· Bij Past Performance wordt de uitvoering van de Deelopdracht bij de eindoplevering objectief en transparant beoordeeld met behulp van een vragenlijst en scorelijst. Deze vragen en scorelijst zijn toegevoegd middels een losse bijlage (6) bij het Bestek.
· De beoordeling behelst de gehele Deelopdracht. Bij het startoverleg worden onder andere de verwachtingen met elkaar besproken. Vervolgens vinden er één of meer tussentijdse gesprekken plaats waarbij een tussentijdse beoordeling wordt gegeven. Dit biedt de mogelijkheid om de samenwerking en/of de geleverde kwaliteit te verbeteren. Deze verbeterpunten worden omgezet in actiepunten en nadere afspraken. Tenslotte vindt er een eindbeoordeling plaats. De Contractant krijgt de gelegenheid om een reactie te geven op de beoordeling welke uiteindelijk als opmerking wordt meegenomen.
· De beoordeling betreft een tweezijdige beoordeling waarbij zowel de Gemeente wordt beoordeeld door de Contractant en de Gemeente de Contractant beoordeeld.
· Indien een Contractant het niet eens is met de eindbeoordeling kan deze tot 20 kalenderdagen na ontvangst, een klacht indienen bij de leidinggevende van de directievoerder. Deze bespreekt vervolgens de beoordeling gezamenlijk met de opstellers en de Contractant. De eindbeoordeling kan naar aanleiding hiervan aangepast worden.
· Indien Contractant het vervolgens nog steeds niet eens is met de (aangepaste) eindbeoordeling, kan de Contractant de klacht doorzetten naar het Hoofd van de betreffende afdeling als “onpartijdige of onafhankelijke” partij. Ook daar volgt dan een gesprek met de beoordelaar(s) en de Contractant, waarna de eindbeoordeling kan worden aangepast. Hierna is verdere escalatie niet mogelijk.
· De eindbeoordeling wordt met een score gewaardeerd en wordt gebruikt bij het uitnodigen voor onderhandse aanbestedingen in bepaalde categorieën.
· Door in te schrijven op onderhavige Opdracht gaat Inschrijver akkoord met het gebruik van de resultaten van haar eindbeoordeling in het kader van past performance, met inachtneming de voorgaande bepalingen.



Inschrijver verklaart onvoorwaardelijk akkoord te gaan met bovenstaande eisen.

	Inschrijver:

	

	Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger:
	

	Functie rechtsgeldig vertegenwoordiger:
	

	Rechtsgeldige ondertekening:
	

	Datum:

	



