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Opdrachtnemer

Bedrijfsnaam	: 
Straat 	: 	
Postcode en plaats	: 
Accreditatie of certificering	: 


Onderhoudskundige of inspecteur	

Achternaam met voorletters	: 
Functie	: 
Certificering	: 



Component

Component- ID	: «ComponentID»
Componentsoort	: «ComponentSoort»



PO-activiteit

Keuring-ID	: «KeuringID»
PO-activiteit	: «POactiviteit»
Grondslag	: «Grondslag»
Frequentie	: «Frequentie» «Tijdseenheid»
Datum uitgevoerd	: «Datum_uitgevoerd»

Status 	: «Status»  




Plaats van het component

Objectcode en -naam	: «Object»-«Objectnaam»
Gebouwcode en -naam	: «Gebouw»-«Gebouwnaam»
Bouwlaag	: «Bouwlaag»
Ruimte	: «Ruimte»



Rapportage opdrachtnemer

Voorblad met 	:  «Document» «DocumentInhoud»
Documentnaam	:  «Documentnaam»
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1.0 Logboek

Invullen alle relevante gebouw- en installatiegegevens.

- Voorschriften fabrikant aanwezig.
- Overige aanvullende voorschriften geverifierd.

- Veiligheid (ARBO) gecontroleerd.
2.0 Visuele controle - Mechanische beschadigingen.

- Loszittende bouten en moeren.
3.0. Algemene Controle - Corrosie waterzijdige aansluitingen.
- Alle elektrische aansluitingen.
- Aarding van het toestel

- Controleren stoom- en condensaatslangen op
beschadiging

4.0 Controle - Controleren slangklemmen aansluitingen

- Controle stoomverdeelpijp op tegenschot en
verkalking

- Controle op lekkages wateraansluitingen
- Reinigen opvangbak en sifon.
5.0 Controle en reinigen - Controle kalkaanslag en reiniging
- Reinigen toevoerklep en afvoerpomp.
- Reinigen fiters bij stoomdiinder
- Vochtregeling bij minimaal debiet en ontwerpdebiet.

- Testen van de maximaal hygrostaat
- Testen spuicyclus

Testen en

&0 conmtroleren
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