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Bijlage : Waterlelie A01 d.d. 13/06/24

1. [bookmark: _Toc167366569]Algemeen

1.1. [bookmark: _Toc167366570]Werkzaamheden
De hier omschreven werkzaamheden betreffen de volledige refit van het bestaande inspectievaartuig “Waterlelie”. Het geleverde algemeen plan (Waterlelie A01 d.d. 24.01.24 geeft een beeld van de eisen van de opdrachtgever.

Het programma van eisen waaraan het vaartuig dient te voldoen is in de volgende hoofdstukken en bijlagen beschreven. Tevens wordt hierbij nog verwezen naar de voorwaarden in de “Leidraad”  

De belangrijkste aanpassingen zijn:
· [bookmark: _Hlk161386297]Vervangen bestaande hoofdmotor door stage V motor op HVO diesel
· Nieuw stuurhuis conform uitstraling algemeen plan (Waterlelie A01 d.d. 240124)
· Aanbrengen van goed toegankelijk zwemplatform (toegangsdeurtje vanuit de kuip! )
· Compleet vernieuwen betimmering en isolatie
· Verwijderen gasinstallatie
· Vernieuwen/ revisie van alle bestaande systemen
· Stralen en opnieuw coaten van het gehele schip
1.2. [bookmark: _Toc167366571]Verantwoordelijkheid voor fouten
De opdrachtgever draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor ontstane fouten of fouten in tekeningen, ongeacht de aard of omvang, uitgezonderd die gevallen wanneer fouten het gevolg zijn van werkzaamheden die worden uitgevoerd naar aanleiding van een schriftelijke eis van de opdrachtgever, ondanks het tegen advies van de opdrachtnemer en/of de architect.

1.3. [bookmark: _Toc167366572]Wijzigingen
De werf(ven) is/zijn gebonden het schip te bouwen volgens bestek en tekeningen, van het in het bestek genoemd equipement mag pas worden afgeweken, nadat aan Opdrachtgever kan worden aangetoond dat een mogelijk alternatief van een betere kwaliteit is. Kleine wijzigingen die geen consequenties hebben ten aanzien van prijs en levertijd zijn toegestaan, na overleg met de architect en/of opdrachtgever, onder voorwaarde dat de kwaliteit gehandhaafd blijft. 

1.4. [bookmark: _Toc167366573]Oplevering
Nadat vastgesteld is dat aan eventuele opmerkingen als gevolg van de proefvaart en dit bestek door opdrachtnemer is voldaan, zal deze zorg dragen, dat het vaartuig geheel schoon in nieuw staat verkerend en volledig bedrijfs- en vaarklaar voor oplevering gereedligt. Het vaartuig dient hierbij met volle brandstof- smeerolie- en drinkwatertanks met uitrusting en inventaris, zoals bedoeld in het programma van eisen te worden opgeleverd. Tevens dient bij aflevering het vaartuig te zijn voorzien van alle vereiste documenten.

1.5. [bookmark: _Toc167366574]Functie schip
Inspectie vaartuig/motorvlet welke ingezet wordt voor meerdere werkzaamheden in de provincie Flevoland. 
· Inspectievaartuig
· Assisteren bij calamiteiten.
· Directievaartuig bij projecten in en langs de vaarwegen van Flevoland Noord.
· Scheepvaart begeleiding bij werkzaamheden en transporten. 
· Begeleiden water gerelateerde evenementen. 
· Obstakels detecteren, signaleren met een beperkte opruimfunctie. 
· Mogelijkheden om drenkelingen en objecten uit het water te halen
Het vaartuig heeft niet als taak Rampenbestrijding en het vaartuig wordt ook niet ingezet langszij ADN tijdens laden/lossen/ontgassen.

1.6. [bookmark: _Toc167366575]Uitgangspunten refit
Levensduur na refit > 15 jaar
Optimale ergonomie en comfort
Milieuvriendelijk (uitstoot, conservering, antifouling, zwartwater)
Onderhoudsarm, professioneel
Ruim voldoende opbergruimten (binnen en buiten). (Reddingsmiddelen, kommaliewant, gereedschappen, nautische boeken en documenten, smeer en schoonmaakspullen, etc.)
1.7. [bookmark: _Toc167366576]Bestaande hoofdafmetingen
Lengte over alles: 			13,50  meter
Lengte c.w.l. : 			10,50  meter
Breedte over alles : 	 		  3,80 	meter
Diepgang “half load” : 	± 	  1,10  	meter
Dienst snelheid : 			8  	km/uur
Maximale snelheid : 			12  	km/uur 
Doorvaarhoogte :              	 2,40  meter (met mast naar beneden)
Aantal opvarenden:		2 schippers + max.6 passagiers
Tanks:		Brandstof	± 1000lt (bestaand)
		Drinkwater	±   400lt (nieuw te maken)
		Vuilwater	±   300lt (bestaand)
		Ad bleu	±   100lt (nieuw te maken)

1.8. [bookmark: _Toc167366577]Classificatie, regelgeving en certificaten
Het schip zal opgeleverd worden met geldige certificaten conform de regels en voorschriften van de IL&T (SI) voor zone 2 en een aantekening dat het schip mag slepen (CVO). Waar van toepassing en haalbaar zullen ook de regels van de Arbeidsinspectie (Arbo) van toepassing zijn. 
Keuring instantie: Register Holland, BSC 
Certificaten van klasse, andere autoriteiten en fabrikanten zullen bij aflevering van het schip aan de eigenaar worden overhandigd. 
Tekeningen worden ingediend volgens een onderling overeengekomen lijst en worden in elektronisch formaat  naar de eigenaar en/of klasse gestuurd ter goedkeuring. 


1.9. [bookmark: _Toc167366578]Materialen en producten
Er worden zoveel mogelijk nieuwe materialen en die van de algemene Nederlandse scheepsbouwpraktijk gebruikt. 
De algemene eis is om materialen toe te passen die kunnen worden gerecycled. Minimaal 50% van de gebruikte materialen moet recyclebaar zijn. Voorbeelden hiervan zijn gerecycled hout, bioplastic, EAC staal (Electric Arc Furnace). 
Ten aanzien van de in dit bestek omschreven leveranciers, componenten, lay-outs en constructieve uitvoering, mag opdrachtnemer een alternatief voorstellen, waarbij kwaliteit en functionaliteit gewaarborgd blijft. Indien opdrachtnemer een alternatief wil voorstellen, dient hij aan te tonen dat leverancier, product, lay-out of constructieve uitvoering minimaal gelijkwaardig is aan hetgeen in dit bestek is omschreven. Opdrachtgever zal (laten) beoordelen of het alternatief acceptabel is en behoud zich het recht voor om alternatieve voorstellen niet te accepteren. Pas na schriftelijk akkoord van opdrachtgever kunnen afwijkingen t.a.v. de specificatie worden uitgevoerd. 
De complete bouw incl. alle engineering, keurings-en inschrijfkosten komen voor rekening van de opdrachtnemer 

1.10. [bookmark: _Toc167366579]Oplevering
De constructie, machines en uitrusting van het schip zullen worden geïnspecteerd en getest door klasse en andere autoriteiten in overeenstemming met hun respectievelijke regels en voorschriften. 
Proeven zullen worden uitgevoerd voordat het schip wordt afgeleverd in overeenstemming met de klasse vereisten en autoriteiten. 
Alle tanks worden afgeperst volgens Vlagstaat-voorschriften. 
Alle systemen zoals elektrische installaties, lens-dekwas, sanitair, airconditioning, waterdruk e.d. worden in het water voor de wal uitvoerig getest. Het programma van de beproeving wordt ter goedkeuring ingediend bij opdrachtgever en het testrapport met de gemeten waarden wordt overhandigd. 
Alle uitwendige ramen, luiken, deuren en doorvoeringen worden op waterdichtheid beproefd. 

Op kosten van de werf verantwoordelijk voor de technische installatie wordt een minimaal 8 uur durende proefvaart gehouden op diep en ruim water, waarbij naast de bepaling in dit bestek beschreven dient te blijken dat: 
-Geluid en trillingen van de installaties voldoet ruim aan de Es-trin eisen. 
-De voortstuwingsmotor minimaal 2.0 uur op vol continue vermogen kan varen. 
Bij al deze testen zullen ook de schipper(s) aanwezig zijn.

Het schip wordt drijvend afgeleverd Steunpunt Emmeloord, Barakkenweg 4 (Zwolsevaart)
Met een map met alle tekeningen, schema’s en gebruiks- en garantiebewijzen.
Tevens zal al deze informatie digitaal beschikbaar zijn.
Reserveonderdelen en gereedschappen zijn niet inbegrepen, tenzij vereist door klasse of andere autoriteiten. 
1.11. [bookmark: _Toc167366580]Garantie 
Het schip zal worden geleverd met een garantieperiode van 12 maanden na overdracht. 
Op de voortstuwing installatie zal een periode van 24 maanden van toepassing zijn. 
In het geval van een storing dient een leverancier de mogelijkheid te hebben om binnen 24 uur aanwezig te zijn. 

1.12. [bookmark: _Toc167366581]Levering opdrachtgever
Volgende apparatuur te leveren door de eigenaar: 
Kaarten, boeken, enz. 
Sleeplijn, landvasten 
Vlaggen van de eigenaar 
Kookgerei, aardewerk, porselein, glaswerk, servies, bestek, enz. 
Handgereedschap, Bootsmaninventaris, slangen, reinigingsapparatuur 
Decoratie 
Losse inventaris van accommodatie en machinekamer 
Audio-en videotoestellen, kantoorapparatuur, pc's, enz. 
Brandstof, smeer-en vetstoffen en alle andere verbruiksartikelen 
EHBO kist 

1.13. [bookmark: _Toc167366582]Inspectie
De opdrachtgever en/of zijn vertegenwoordiger, de inspecteur van Klasse en inspecteurs van leveranciers hebben ter controle van de kwaliteit gedurende de gehele bouwperiode tijdens de normale werkuren toegang tot het in aanbouw zijnde vaartuig en de daarvoor bestemde onderdelen, die zich in de bouwloods bevinden. Bovengenoemde personen en hun goederen (voertuigen en bezittingen) bevinden zich voor eigen risico op de terreinen en in de gebouwen van de bouwwerf. 


2. [bookmark: _Toc167366583]Sloopwerkzaamheden
2.1. [bookmark: _Toc167366584]Algemene gegevens

· Verwijderen bestaande beschieting, wanden, vloeren en isolatie
· Verwijderen bestaande (stalen) drinkwatertank
· Verwijderen gehele technische installatie 
· Verwijderen bestaande stootstrippen
· Verwijderen voor- en zijkanten (en dak??) stuurhuis en de bestaande ramen
· Verwijderen overbodige fundaties en ogen
· Verwijderen ballastblokken
De herbruikbare onderdelen (ballastblokken, deel technische installatie) schoon en droog opslaan.


3. [bookmark: _Toc167366585]Casco

3.1. [bookmark: _Toc167366586]Algemene constructie
De huiddikte en de constructie van het bestaande schip moet gecontroleerd worden en waar nodig hersteld worden (boegschroef). Waarna het schip aan de nieuwbouw normen voldoet.

3.2. [bookmark: _Toc167366587]Stuurhuis
Aanpassen stuurhuis naar nieuwe “look” en raam indeling
Aanbrengen van voldoende handgrepen en opstaptreden rondstuurhuis en kuip
Aanbrengen voldoende waterloosgaten en rvs-afvoerbuizen
Dit in overleg met de opdrachtgever

3.3. [bookmark: _Toc167366588]Kuip,  zwemplatform en doorgang naar zwemplatform
Kuiplozing voorzien van “terugslag” kleppen
Toegang zwemplatform
Zwemplatform van rvs buis met kunststof (GVK steiger) rooster en zwemtrap

3.4. [bookmark: _Toc167366589]Afsluiters
Bestaande huidafsluiters vervangen door klasse gekeurde flensafsluiters
Huiddoorvoeren controleren en waar nodig vervangen.

3.5. [bookmark: _Toc167366590]Beunkoeler
Aanbrengen Blokland beunkoeler van ruim voldoende capaciteit

3.6. [bookmark: _Toc167366591]Luiken
Alle luiken aan dek zullen van staal of aluminium zijn, waar nodig voorzien van een rvs goot met afvoer van voldoende afmetingen
Luiken en deuren hebben de mogelijkheid om te worden ''vergrendeld'' in open positie. 
Luiken en deuren kunnen afgesloten worden met sleutel. 

3.7. [bookmark: _Toc167366592]Mast
Bestaande mast verticaal hydraulisch strijkbaar maken. 

3.8. [bookmark: _Toc167366593][bookmark: _Hlk167962003]Spudpaal(optie)
Aanbrengen mantelbuis spudpaal met verzwaarde plaat aan onderzijde.

3.9. [bookmark: _Toc167366594]Hekschroef(optie)
Aanbrengen hekschroef achter de spiegel.



4. [bookmark: _Toc167366595]Conservering

4.1. [bookmark: _Toc167366596] Stralen
Na voltooien van al het ijzerwerk inclusief het verwijderen van lasspetters en bijslijpen scherpe hoeken (afname door opdrachtgever en keuringsinstantie) moet het hele schip gestraald worden.
Alle ruimtes die worden blootgesteld aan de elementen, inclusief de machinekamer en voorpiek, worden SA 2.5 gestraald en geverfd. 

4.2. [bookmark: _Toc167366597]Verf en kathodische bescherming 
Verfspecificatie op basis advies erkend merk en met goedkeuring van de opdrachtgever.
Stuurhuis, boeisel en kuip strak geplamuurd
Alle kleuren en stripping naar keuze van de eigenaar. 
Milieuvriendelijke antifouling
Bijv. merken internationaal, Hempel, PPG komen overeen met deze specificaties zoals omschreven. 
Gehele schilderwerk met garantie leverancier

Brandstoftank worden niet gecoat en alleen gereinigd. 
Anodes voor montage op huidbeplating, roer en boegschroeftunnel. 


5. [bookmark: _Toc167366598]Machinekamer

5.1. [bookmark: _Toc167366599]Algemeen 
· Machinekamer moet voorzien zijn van minimaal twee (2) afsluitbare ventilatie kanalen van voldoende afmetingen. Eventueel mechanische ventilatie
· Machinekamer voorzien van aluminium vloerplaten (trillingvrij bevestigd)
· Draaiende delen voldoende afgeschermd
· Alle motoren, pompen en verdere service vragende apparatuur dienen optimaal bereikbaar te zijn.
· Leidingen worden volgens internationaal gebruikelijke normen voorzien van merktekens die de vloeistof identificeren en de richting aangeven
· Alle slangklemmen van RVS 316
· Alle afsluiters duidelijk gemerkt naar functie
· Motoren, pompen en koelsystemen die moeten worden gedimensioneerd voor de volgende omstandigheden: 
Omgevingstemperatuur: 45°C 
Watertemperatuur: 32 °C 
[bookmark: _Toc167366600]5.2 Hoofdmotor
De bestaande hoofdmotor wordt vervangen door Stage V dieselmotor geschikt voor HVO-brandstof met een vermogen van +/- 90 kW. 
Opgesteld op flexibele nastelbare motorsteunen (optimaal voor geluid en trillingen)
Atmosferische druk: 1 bar 
Koeling d.m.v. Blokland Beunkoeler.
Metalen watergekoelde uitlaat met waterlock

[bookmark: _Toc167366601]5.3 Koppeling 
Hydraulische keerkoppeling van het merk Twin Disck 

[bookmark: _Toc167366602]5.3 Hydrauliek
Hydrauliekpomp aan de voorzijde van de motor, van voldoende capaciteit voor de boeg- en hekschroef, de eventuele kraan, en de andere gebruikers.

[bookmark: _Toc167366603]5.4 Schroef en schroefas 
Tussen koppeling en schroefas homokineet met stuwdruklager 
Blokland water gesmeerde en gesloten schroefassysteem. 
Rvs-schroefas, expansietank
Bestaande schroef controleren en eventueel repareren

[bookmark: _Toc167366604]5.5 Brandstof 
Brandstoftanks schoongemaakt, deksel voorzien van nieuwe pakkingen. 
Vul en ontluchting aan dek. Vuldop duidelijk gemerkt.
Tankniveau meting bij stuurstoel, hoog en laag niveau alarm.
Grof filter en dubbele omzetbare fijn filters

[bookmark: _Toc167366605]5.6	Boegschroef 
Bestaande boegschroef overhalen en goed in schip bevestigen, met proportionele bediening. 
Minimale 55 kg stuwdruk  	Motortype: hydraulisch 

[bookmark: _Toc167366606]5.7 	Hekschroef (Optie)
Aanbrengen hekschroef 
Minimale 55 kg stuwdruk   	Motortype: hydraulisch

[bookmark: _Toc167366607][bookmark: _Hlk167962048]5.8 	Roer en stuursysteem 
Bestaande roer voorzien van nieuwe watergesmeerde lagers. 

Er worden een hydraulische cilinder gemonteerd die geschikt zijn voor de maat en het type roer (Hydrosta)
Dubbel stuursysteem: handmatige hydraulische / Elektrisch Hydraulisch. 
Er wordt een stuurautomaat geplaatst
Noodbesturing kan ter plaatse bij de stuurinrichting gemaakt worden. 
Er zal een proportionele bediening worden voorzien. 
[bookmark: _Hlk167962054]Optie:
Afstandsbediening/ buiten besturing

[bookmark: _Toc167366608]5.9	Pompen
Ieder ruim voorzien van een elektrische 24V dompelpomp capaciteit 8 m3/u met uitgang boven water overboord.
Deze uitgang voorzien van terugslagklep. Bediening vanaf stuurstand
Tevens in ieder ruim een niveaualarm
In machinekamer brandblus/ dekwaspomp/noodvuilwater 220V capaciteit 25m3 / opvoer hoogte 20m(?)

[bookmark: _Toc167366609]5.10	Verwarming en airconditioning
Capaciteiten zijn berekend op de volgende waardes
Verwarming	: ±21 °C bij een buiten temperatuur van -10°C en buitenwater van 1°C
Koeling	: ±22 °C bij een buiten temperatuur van 30°C en buitenwater van 30°C

Het systeem zal bestaan uit een 2,5 kW split-unit met lokale afstandsbediening.(capaciteit nog te controleren) 
Het systeem moet omkeerbaar zijn en dus in staat zijn om te koelen en te verwarmen. De compressorunit wordt in de machinekamer gemonteerd. 
Bijv merk Daikin Nexura FVXG25K komt overeen met deze specificaties zoals omschreven. 

Er worden twee (3) kleine 230V Dimplex heaters geïnstalleerd. Een in de stuurhut, benedendeks en een in de berging onder de kuipvloer. In het geval van walaansluiting is het mogelijk elektrisch te verwarmen. 

Voor openbare ruimten, machinekamer, technische ruimten, etc. moet worden voorzien in ventilatie op basis van ISO-ontwerpvoorwaarden. 

Kabola Combiketel ketel op HVO voor als het schip langere tijd ergens  zonder walstroom ligt.

[bookmark: _Toc167366610]5.11	Drinkwater
Nieuwe rvs-tank onder accommodatie met vul en ontluchting aan dek.
Inhoud +/- 300 lt
Vuldop duidelijk gemerkt
Tankniveau meting bij stuurstoel
Waterdruksysteem 24V met drukvat (Speck of vergelijkbaar)
Voorfilter en koolstoffilter
Warm water: Combiketel/ Cooker/boiler ?

[bookmark: _Toc167366611]5.12	Vuilwater
Bestaande rvs-tank onder accommodatie schoonmaken en aansluiten op het systeem.
Ontluchting aan dek met koolstoffilter.
Afzuigleiding aan dek. Dop duidelijk gemerkt
Toilet en gootsteen aansluiten op vuilwatertank.
Noodvoorziening d.m.v. dekwaspomp 
De opvangtank voor grijs en zwart water wordt via een zuigpunt aan dek op de wal geloosd. 
Geen lozing overboord. 


6. [bookmark: _Toc167366612]Accommodatie

[bookmark: _Toc167366613]6.1 Accommodatie in het algemeen 
Alle materialen, isolatie, betimmering, plafonds en stoffering volgens Es-Trin en Arbo eisen. 
Accommodatie zal gebaseerd zijn op extreem sterke materialen en meubels voor zover toegestaan door de regelgeving. 
Kleuren, indeling en stoffering keuze in overleg met de eigenaar om te komen tot een moderne, sfeervolle en praktische werkruimte. 

[bookmark: _Toc167366614]6.2  Isolatie 
Accommodatie wordt geïsoleerd voor brandbeveiliging en thermische isolatie. Er worden alleen klasse goedgekeurde materialen gebruikt. Als de isolatie zichtbaar blijft, wordt deze bedekt met niet-geperforeerde aluminiumplaten, die met popnagels worden vastgeklonken aan de onderliggende constructie. Geluidisolatie van de motorkamer moet optimaal zijn.

[bookmark: _Toc167366615]6.3 Stuurhuis 
Het stuurhuis zal worden ingericht in een "werkschip"-stijl en in nauwe samenwerking met de opdrachtgever. 
Stuurhut wordt voorzien van: 
Twee comfortabele en duurzame stuurstoelen met 180 graden draaimogelijkheid en voetensteun, en in hoogte verstelbaar opgesteld volgens algemeen plan. Op de leuning van de schipperstoel bediening van de automatische piloot en de stuurjoystick. Een en ander in overleg met de schipper(s)
Goed zicht rondom.
Ergonomische plaatsing van de diverse apparatuur 
Bureau / werkblad met USB (min 3) aansluitingen voor laptops, bureau voorzien van dimbare verlichting
U vormige bank (met opbergmogelijkheden) voor 6 bemanningsleden met tafel. 
Groot goed geïsoleerd luik t.b.v. groot onderhoud machinekamer
Kasten voor opslag. 

De nieuwe hardhouten deur voor het stuurhuis met groot raam.
Ramen worden geplaatst volgens het Algemeen plan. 
Al het glas is van veiligheidsglas en alle ramen zijn van het geïsoleerde type.  
Voor alle stuurhuisramen zijn van rol bare zonneschermen met zijgeleiders voorzien. 

[bookmark: _Toc167366616]6.4 Voorzieningen onder dek 
Kleine pantry voorzien van spoelbak, warm -en koudwaterkraan.
Apparatuur:	koffiezet apparaat, Quooker (kokend- en warmwater)
koelkast en combi-magnetron. 
2 pits inbouw inductie kookplaat
Voldoende opbergruimte

Een elektrisch toilet met ingebouwde versnijderpomp zal worden geïnstalleerd volgens het GA.
Het toilet wordt doorgespoeld met buitenboordwater en loost op de vuilwatertank. 
Fonteintje lozend in vuilwatertank in toilet

Alle wanden en plafond worden geïsoleerd en afgewerkt met HPL platen. 
Opslag en technische ruimte 

[bookmark: _Toc167366617]6.5 Kuip
Dek oppervlakken buiten moeten voorzien zijn van RVS antislip las noppen op de loopdelen. 
Berging onder de vloer voorzien opberg rekken 
Voldoende handgrepen en opstappen
Goed begaanbare toegang naar zwemplatform


7. [bookmark: _Toc167366618]Elektrische installatie

[bookmark: _Toc167366619]7.1 Elektrische installatie 
Elektrische installatie moet worden ontworpen en geïnstalleerd in overeenstemming met de eisen van het klasse bureau. 
Instructieboeken en tekeningen
- 	Van alle installaties wordt  een duidelijk instructieboek met tekeningen geleverd. 
-	Alle elektrische- en leidingschema tekeningen in een digitale map met index te leveren, alles volgens Vlagstaat norm.
-	Alle leidingen, schakelaars en zekeringen duidelijk gemerkt (functie)

[bookmark: _Toc167366620]7.2 Distributie:
DC 
o 24 volt 	alarm en monitoring
 	navigatie en communicatie 
	Noodverlichting
	Dompelpompen
	Toilet
	Hekschroef (optie)
	Hydrofoor
Startaccu’s 
Lichtaccu’s 
Capaciteit accu’s moet voldoende zijn voor minimaal 8 uur zonder walstroom of motor 

AC 
o 230 volt 	Huishoudelijk gebruik
		Pompen
	 
1 x 3 kW 14A walvoeding 
2 x acculader / omvormer voor de navigatie en nood accu
6 (4?) x zonnepaneel op stuurhuis dak
Bijv. merken Victron of Mastervolt komen overeen met deze specificaties zoals omschreven. 

Schakelborden: 
• Hoofdschakelbord in het stuurhuis 
 
[bookmark: _Toc167366621]7.3 Verlichting 
Verlichting: 
Hoofdverlichtingsinstallatie voor stuurhut, accommodatie, open dekken, machinekamer, ruimte onder accommodatie, berging onder kuip, voorpiek, etc. 
Verlichting van het type LED. 
Verlichting van stuurhuis en pantry dimbaar i.v.m. nachtvaart
Noodverlichting wordt aangebracht volgens de eisen. 

Complete navigatie verlichting
De LED-navigatieverlichting zal ook een oranje en blauwe roterende lampen bevatten. 

Op de mast komt een LED zoeklicht. 
Twee 100W LED-schijnwerpers worden geïnstalleerd op de voorkant van het stuurhuis. 
Twee 100W LED schijnwerper geplaatst die het achterdek verlicht. 

[bookmark: _Toc167366622]7.4 Andere elektrische systemen: 
Twee (2) ruitenwissers voor de voorruiten van het stuurhuis 
Twee (2) ruitenwissers voor de zijruiten van het stuurhuis 
De accommodatie wordt voorzien van voldoende 220V stopcontacten voor laptops, telefoons en andere kantoorapparatuur. (inclusief USB punten) 
Een brandmeldinstallatie volgens de eisen. 
Het stuurhuis krijgt 4 zonnepanelen op het dak die worden aangesloten op het boordnet. 
Er wordt een Bluetooth ''auto'' radio met twee ingebouwde plafond luidsprekers geïnstalleerd. 
Dompelpomp in ieder ruim
Stuurautomaat
Brandbluspomp
Versnijdertoilet
Magnetron, koffiezet apparaat, Quooker

[bookmark: _Toc167366623]7.5 Navigatie apparatuur 
De navigatieapparatuur wordt geïnstalleerd volgens de klassennotatie en vaargebied. 
De volgende apparatuur moet minimaal aanwezig zijn : 
· Eén snelheidsindicator. 
· Eén digitale sonar/echolood. 
· Eén windsnelheid-/richtingaanwijzer (geen bewegende delen). 
· Twee marifoons. (Radio Holland)
· Eén GPS-kaartplotter. 
· Eén roerstandaanwijzer. 
· Eén stuurautomaat. 
· Eén AIS 
· Twee draagbare VHF-sets. 
· Eén 4G-antenne met router en wifi. 
· Bijv. merken Radio Holland, Raymarine, Simrad, Carmin komen overeen met deze specificaties zoals omschreven. Bij voorkeur de apparatuur van dezelfde leverancier


8. [bookmark: _Toc167366624]Scheepssystemen

[bookmark: _Toc167366625]8.1 Spudpaal (optie)
In het voorschip wordt een telescopische spudpaal in een buitenbuis geplaatst. Bij inzet bereiken de spudpalen een totale waterdiepte van 3,00 meter. De lieren voor de stalen spudpaal wordt hydraulisch uitgevoerd. Het bedieningspaneel wordt in de stuurhut gemonteerd. Het paneel geeft ook de uitgeschoven lengte van de spudpalen aan. 

[bookmark: _Toc167366626]8.2 Afmeer en ankeruitrusting
Bestaand anker, stopper en ankerlier overhalen. Ketting controleren 
Acht (8) (2dubbele en 4 enkele) bestaande rvs bolders. 

[bookmark: _Toc167366627]8.3 Zwemplatform
Er wordt een zwemplatform aangebracht conform het algemeen plan.
Uitvoering in rvs en kunststof (GVK) rooster
RVS Zwemtrap
Voldoende handgrepen
Bij voorkeur een hydraulisch opklapbaar zwemplatform t.b.v. het uitvoeren van peilingen langs de beschoeiing 

[bookmark: _Toc167366628][bookmark: _Hlk167962071]8.4 Dek kraan (Optie)
Een scheepskraan in de kuip. 
Het bereik van de kraan zal 4000 mm zijn. de SWL bij dit bereik zal 200kg. De kraan krijgt een hydraulische lier en twee werklampen op de giek. 
De kraan kan zowel bij de kraan als met een draadloze afstandsbediening bediend worden. 
De kraan wordt aangedreven door het centrale hydraulische powerpack met de kleppen op of nabij de kraan.
 
[bookmark: _Toc167366629]8.5 Mast
De huidige mast is nu hydraulisch neerklapbaar naar achteren. Omdat dit de beweegruimte in de kuip zeer beperkt, wil de opdrachtgever de mast hydraulisch verticaal strijken. In geval van hydraulische problemen, moet de mast ook handmatig weer in positie gebracht kunnen worden.

[bookmark: _Toc167366630]8.6 Brandblus systeem 
Brandbestrijdingsmiddelen gemonteerd volgens de eisen: 
Gecombineerde FiFi/bilge/dekwaspomp/ Nood vuilwater?
Brandbestrijdingssysteem voor de machinekamer en accu storage. 
Bijv. merk FirePro komt overeen met deze specificaties zoals omschreven. 
Draagbare brandblussers volgens eisen. 

[bookmark: _Toc167366631]8.7 Ventilatie 
Motorkamer en accu ventilatie bestaat beide uit een centrifugaalventilator van ruim voldoende capaciteit.. Bijv merk Gianneschi komt overeen met de specificaties zoals omschreven. 
In de ruimtes zijn waar nodig brandkleppen aangebracht. 

[bookmark: _Toc167366632]8.8 Stootranden
Aanbrengen van nieuwe stootstrippen met rvs bouten.


9. [bookmark: _Toc167366633]Uitvoeren vast onderhoud

[bookmark: _Toc167366634]9.1 Prijzenblad
De aannemer dient bij de onderhoudsbeurten de uit te voeren werkzaamheden door middel van kruisjes aan te gegeven op het prijzenblad Onderhoud Waterlelie (zie bijlage H).

[bookmark: _Toc167366635]9.2 Keuringen
[bookmark: _Hlk167356674]De aannemer dient de ingevolge de vigerende wet- en regelgeving voorgeschreven klasse keuringen van vaartuigen door het Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) erkende klassenbureau uit te laten voeren;
[bookmark: _Hlk167356727]De aannemer dient de ingevolge de vigerende wet- en regelgeving voorgeschreven keuringen van apparatuur en veiligheidsmiddelen door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) erkende deskundigenorganisaties/instellingen uit te laten voeren;

[bookmark: _Toc167366636]9.3 Motor en keerkoppeling
[bookmark: _Hlk167356775]De aannemer dient het reguliere onderhoud aan de motor en keerkoppeling door het merk erkende dealers uit te laten voeren.
[bookmark: _Hlk167356839]De reguliere onderhoudswerkzaamheden aan de motor en keerkoppeling, worden vergoed tegen het overeengekomen vast tarief per type onderhoudsbeurt, zoals aangeboden in de inschrijfstaat op basis van de uitgevoerde type onderhoudsbeurten.
[bookmark: _Hlk167356872]Top-end, major overhaul en overige revisiewerkzaamheden aan motor en keerkoppeling behoren niet tot de scope van het vast onderhoud.

[bookmark: _Toc167366637]9.4 Controlerapportage
[bookmark: _Hlk167357066]De aannemer dient alle uit een controle verkregen data te vermelden in een controlerapportage en zo nodig voorzien van een advies voor een vervolgactie. De aannemer dient deze controlerapportage, met toelichting ten aanzien van bevindingen, opmerkingen en aanbevelingen binnen vijf werkdagen aan te leveren.
De aannemer dient, indien tijdens de controle uit de gemeten waarden blijkt dat er
toleranties zijn overschreden, de resultaten van de controle direct aan de directie
voor te leggen. 
De aannemer dient bij de resultaten van de controle een onderbouwd specialistisch advies met betrekking tot eventueel te ondernemen vervolgacties te voegen. De directie stelt de aannemer zo spoedig mogelijk op de hoogte van de vervolgacties.

[bookmark: _Toc167366638]9.5 Controle voor certificeringen en de voorinspectie
De aannemer dient de noodzakelijke controle voor certificeringen en de voorinspectie t.b.v. opstellen meerwerklijst voor werfbeurt uiterlijk 4 weken voor aanvang van de onderhoudsbeurt op locatie uit te voeren. Deze controle dient zoveel mogelijk aaneengesloten, doch echter binnen maximaal 2 werkdagen, te worden uitgevoerd, in overleg met de directie. De aannemer dient de bevindingen en geconstateerde gebreken alsmede een prijsindicatie en uitvoeringsplanning, worden zo spoedig mogelijk, doch echter binnen 15 werkdagen na inspectie, met een advies aan de directie aan de directie te melden.

[bookmark: _Toc167366639]9.6 Onderzoek
De aannemer dient, ingeval bij een controle gebreken worden geconstateerd onderzoek te doen naar de omvang van deze gebreken, met als doel tot een gedegen advies/offerte richting de directie te komen over eventuele vervolgacties.

[bookmark: _Toc167366640]9.7 Opleveren
De aannemer dient na afloop van de inspectie-, onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden het vaartuig van binnen en buiten schoon te op te leveren.
Uitgevoerd door:
Gaastmeer Design BV
Langstraat 3, 8611 JN Gaastmeer
Tel. 0515-469999 Email: info@gaastmeerdesign.nl
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