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Werkvergunningen Metro (tailtracks)

Vergunningaanvragen

Werkzaamheden die binnen het zgn. Ruimtelijk Profiel vallen, zijn conform de Wet Lokaal Spoor vergunnningsplichtig. De gemeente Amsterdam is bestuurlijk eindverantwoordelijke en verleend vergunningen voor werkzaamheden binnen het Tram- en Metroareaal.

Indienen van vergunning aanvragen, en opvragen van informatie waar de aanvraag aan moet voldoen, kunt u vinden op de website van de gemeente: www.amsterdam.nl/metro, en dan doorklikken naar Wet lokaal spoor.

De aanvraag dien uiterlijk 13 weken voor aanvang van de werkzaamheden bij de gemeente ingediend worden. Er is een gerede kans dat de aanvraag ruim binnen de gestelde termijn wordt gegund.

In de bijlage “Voorschrift inhoud werkplan – concept” wordt het een en ander nader uitgelegd.

Voorwaarden uitvoering

De van toepassing zijnde uitvoeringsvoorwaarden zijn te vinden op de website: https://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie/ruimte-economie/metro-en-tram/wetlokaalspoor/artikel/

Aanvragen Wet lokaal spoor vergunning

Het aanvragen van de Wet lokaal spoor vergunning is mogelijk na goedkeuring van het BLVC plan voor dit werk in de WWU.

Indien een BLVC plan niet vereist is vanuit de WWU, dan wordt door Metro en Tram voor het aanvragen van een vergunning een BV plan vereist.

Zie voor meer informatie hierover https://www.amsterdam.nl/publish/pages/745287/toelichting_blvc-_en_bv-plannen_wet_lokaal_spoor.pdf.

Let op: Indien een tijdelijke buitengebruikname nodig is, dient deze ook te zijn goedgekeurd voor aanvraag vergunning.

Bezoek voor meer informatie https://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie/ruimte-economie/metro-en-tram/wetlokaalspoor/

Nadere informatie kunt u opvragen bij de vergunningsdesk MET E&B  tel: 020 2553000

Opdrachtnemer dient  voor elk gepland werk een werkaanvraag te doen, waarin wordt uitgelegd wat de werkzaamheden zijn, welke risico’s, met name elektrocutie- en aanrijdgevaar, en maatregelen getroffen moeten worden. Deze kunnen per locatie verschillen.

Voor zover bekend, zijn voor preventieve onderhoudswerkzaamheden geen buitendienststellingen van het spoor nodig. Voor aanpassingen of onder andere het trekken van een nieuwe kabel moet individueel bepaald worden of een buitendienststelling noodzakelijk is. Als de werkzaamheden binnen 50 cm van de derde rail of bovenleiding worden gedaan moet het spoor buitendienst genomen, en kortgesloten, moet worden. Dan heeft u een ”Leider Werkplek Beveiliging” nodig om deze buiten dienst te nemen. Aan het kortsluiten van de baan zijn kosten verbonden.
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