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Risico-informatie t.b.v. brandverzekering per verzekerde locatie				
Aanvrager:			Stichting Hogeschool der Kunsten Den Haag
			
Soort risico/organisatie		: Hoge school der kunsten
Contactpersoon			: Gerard Zanoni
Functie	 			: Controller / Hoofd Financiën
Telefoonnummer			: (070) 315 47 77
Emailadres			: g.zanoni@hdkdenhaag.nl
Datum	 			: 22 juni 2022
		
Risicoadres 		
		
Risico- adres			: Spuiplein 150
Postcode			: 2511 DG  Plaatsnaam: DEN HAAG
Contactpersoon locatie		: Gerard Zanoni
Functie	 			: Controller / Hoofd Financiën

Risico informatie

Bouwjaar pand			: 2021		

Bouwaard gevels			O Beton/Steen	O Staal		O Hout	
X Anders, vliesgevel met aluminium, glas en beton.				
	
Bouwaard dak			O Pannen	O Golfplaten	O Hout		
				O Beton/Steen	O Mastiek	O Riet	
				X Anders, bitumineuse dakbedekking. Deels sedum					

[bookmark: _Hlk44190138]Isolatiemateriaal gevels	O Steenwol
O Glaswol
O EPS (polystyreen)
O Piepschuim
 	O PUR (Polyurethaan)
O XPS	
				O PIR (polyisocyanuraat)	
O PIR met glasvezel
O Resol	
				O Anders,					

Isolatiemateriaal dak	O Steenwol
O Glaswol
O EPS (polystyreen)
O Piepschuim
 	O PUR (Polyurethaan)
O XPS	
				O PIR (polyisocyanuraat)	
O PIR met glasvezel
O Resol	
				O Anders,					

Bouwaard verdiepingsvloer(en)	X Beton/Steen	O Hout		O Metaal	O NVT
Verticaal dragende constructie	X Beton/Steen	O Hout		x Staal
Horizontaal dragende constructie	X Beton/Steen	O Hout		x Staal
Zonnepanelen			O Niet aanwezig	X Op frame	O Direct op het dak

Belendingen binnen 10 meter?	O Nee		X Ja, in gebruik als woontoren			

Ligging van het pand:		X Binnen bebouwde kom		O Buiten bebouwde kom	

Deel van een gebouwencomplex?	X Nee		O Ja, 	
Is de locatie omheind? 		X Nee		O Ja, gedeeltelijk: hoogte 		 m	
O Ja, volledig:	 hoogte 		 m			
Bebouwd oppervlak		: totaal 55000	m2
Aantal verdiepingen		: 10		
Staat van onderhoud		: nieuw							


Brandbeveiliging	

Is er een automatisch werkend brandmeldsysteem (NEN 2535) aanwezig? 	O Nee 		X Ja	
Is er doormelding van brandalarm?						O Nee 		X Ja	
Is er een automatisch werkende sprinklerinstallatie aanwezig?			O Nee 		X Ja	
Is de sprinklerinstallatie gecertificeerd? 					O Nee 		X Ja
Is er een bliksemafleider aanwezig?						O Nee 		X Ja	
Wordt er gebruik gemaakt van vlamdovende afvalbakken?	 		O Nee		X Ja	
Zijn handblussers aanwezig en gekeurd?					O Nee		X Ja 
Zijn drukslanghaspels aanwezig en gekeurd?				O Nee		X Ja
Vindt controle van de brandblusmiddelen plaats door een erkend bedrijf?	O Nee		X Ja	
Is het gebouw opgedeeld in brandwerende scheidingen?			O Nee		X Ja
Zo ja, hoeveel minuten brandwerend?					X 30 min		X 60 min
(+ plattegrond en ingetekende compartimenten meesturen)			
Hoe zijn de openingen in de scheidingswanden beschermd?			X Branddeuren	O Anders

Inbraakbeveiliging		
	
SKG klasse (aantal sterren) van toegepast hang- en sluitwerk?			O 1	O 2	X 3	O 4
Is er een automatisch werkende inbraakalarmsysteem aanwezig?	 	O Nee		X Ja	
Is er doormelding van inbraakalarmering?					O Nee		X Ja
Is er buitenverlichting aanwezig?				 		O Nee		X Ja	
Is er een vorm van camera toezicht?			 		O Nee		X Ja	
Waardevolle goederen voorzien van meeneem beperkende maatregelen?	O Nee		O Ja	
		
Installaties		
		
Vindt er regelmatig onderhoud plaats aan de navolgende installaties, door een erkend installateur?
						
Verwarmingsinstallatie			O Nee	X Ja	X Jaarlijks	O Halfjaarlijks
Koelinstallatie			O NVT	O Nee	X Ja	X Jaarlijks	O Halfjaarlijks
Zonnepanelen			O NVT	O Nee	X Ja	X Jaarlijks	O Halfjaarlijks
Overige technische installaties		O Nee	X Ja	X Jaarlijks	O Halfjaarlijks
		
Vindt keuring plaats van de elektrische volgens NEN3140			O Nee		X Ja
Is er een thermografisch onderzoek gedaan bij de elektrische installatie? 	O Nee		X Ja	
	
Organisatorisch - Activiteiten	
		
Wordt afval buiten het gebouw opgeslagen?					O Nee		X Ja	
Wordt afval opgeslagen in metalen containers?				O Nee		X Ja
Worden afvalcontainers deugdelijk afgesloten en verankerd?			O Nee		X Ja	
Op welke afstand bevinden deze containers zich buiten gevels/afdaken en luifels? Perscontainer staat tegen de gevel aan met stortopening naar binnen. 		meter

Wordt een procedure voor Brandgevaarlijke werkzaamheden toegepast?	O Nee		X Ja

Is er sprake van buitenopslag binnen 10 meter uit de gevel?			X Nee		O Ja 

Is er sprake van leegstand? 						X Nee		O Ja	
Zo ja, zijn de nutsvoorzieningen afgesloten?	 			X Nee		O Ja
Zo ja, wordt antikraak toegepast?		 			X Nee		O Ja	

Wordt er gebruik gemaakt van acculaders?			 		O Nee		X Ja
Zo ja, worden deze rondom vrijgehouden van brandbare materialen?	O Nee		X Ja
Is er sprake van houtbewerking?						O Nee		X Ja
Zo ja, is er een adequaat motafzuigsysteem?	 			O Nee		X Ja
Is er sprake van verfspuiten?  						X Nee		O Ja
Zo ja, vindt dit plaats in een brandwerend afgescheiden cabine?	X Nee		O Ja
Is er sprake van opslag van gasflessen? 					X Nee		O Ja
Zo ja, is de opslag in een “open” gebouw (afdak) van onbrandbare 
constructie materialen omgeven met een stalen gaas hekwerk?	O Nee		O Ja
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