<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<raw.raamovereenkomst xsi:noNamespaceSchemaLocation="RAWSX.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <raw.opmaak>
    <lettertype>Arial</lettertype>
    <lettergrootte>11</lettergrootte>
    <lettergrootte.dl22>9</lettergrootte.dl22>
  </raw.opmaak>
  <raw.contractinfo tabposities="L125">
    <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
    <versie.release>2022-09</versie.release>
    <raw.xml.versie>1.10 01/09/2021</raw.xml.versie>
    <raw.bestek.nr>2023 - 03</raw.bestek.nr>
    <raw.bestek.omschrijving>Asfaltonderhoud 2024 - 2025</raw.bestek.omschrijving>
    <raw.contr.aangemaakt>2023-04-21</raw.contr.aangemaakt>
    <raw.contr.gewijzigd>2024-02-06</raw.contr.gewijzigd>
    <raw.code.licentiehouder>0123</raw.code.licentiehouder>
    <raw.reg.nr>142777</raw.reg.nr>
    <raw.reg.datum>1900-01-01</raw.reg.datum>
    <raw.overeenkomst.nr>1209</raw.overeenkomst.nr>
    <raw.ontgrendelcode>F0C399670954C779C498B886EEB59DD1</raw.ontgrendelcode>
  </raw.contractinfo>
  <dlx.koptekst>Gemeente De Ronde Venen<br />Asfaltonderhoud 2024 - 2025<br />Raamovereenkomst, datum: 9 februari 2024</dlx.koptekst>
  <dlx.voor.compleet uitbreiden="ja" tabposities="L65;L145">
    <dlx.koptekst>Gemeente De Ronde Venen<br />Asfaltonderhoud 2024 - 2025<br />Raamovereenkomst, datum: 9 februari 2024</dlx.koptekst>
    <dlx.deel.naam>Vrij gedeelte voor overeenkomst</dlx.deel.naam>
    <dlx.paragraaf verwijderen="ja">
      <dlx.paragraafnummer muteren="ja">01</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="ja">RAAMOVEREENKOMST</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Gemeente De Ronde Venen</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Bezoekadres: <tab />Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Postadres: <tab />Postbus 250</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf inspring="375">3640 AG  Mijdrecht</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Telefoon<tab />: <tab />0297 - 291616</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Telefax<tab />: <tab />0297 - 291743</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Besteknummer: 2023-03</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Raamovereenkomst Onderhoud  Asfaltverhardingen 2024 - 2025</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Team Binnendienst Openbare Ruimte (BOR)</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Gemeente De Ronde Venen</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>9 februari 2024</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
  </dlx.voor.compleet>
  <dl1.compleet uitbreiden="ja" tabposities="L65;L145">
    <dlx.koptekst>Gemeente De Ronde Venen<br />Asfaltonderhoud 2024 - 2025<br />Raamovereenkomst, datum: 9 februari 2024</dlx.koptekst>
    <dlx.deel.naam>1. Algemeen</dlx.deel.naam>
    <dlx.paragraaf verwijderen="nee" tabposities="L65;L145">
      <dlx.paragraafnummer muteren="nee">01</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="nee">Opdrachtgever</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>College van Burgemeester en Wethouders van gemeente De Ronde Venen.</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Contactpersoon voor de aanbestedingsprocedure: Henk de Waal, </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Email: h.dewaal@derondevenen.nl</alinea.paragraaf>
        <aanwijzings.tekst>Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.<br /></aanwijzings.tekst>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
    <dlx.paragraaf verwijderen="nee" tabposities="L65;L145">
      <dlx.paragraafnummer muteren="nee">02</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="nee">Directie</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>In de deelopdrachten zal de opdrachtgever aangeven wie voor de uitvoering van het werk als directie, als bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de U.A.V. 2012, zal optreden.</alinea.paragraaf>
        <aanwijzings.tekst>Voorbeeld:<br />De directie zal worden gevoerd door  ......................<br />Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.<br /></aanwijzings.tekst>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
    <dlx.paragraaf verwijderen="nee" tabposities="L64;L144">
      <dlx.paragraafnummer muteren="nee">03</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="nee">Locatie</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>Het uit te voeren werk is gelegen op diverse locaties in gemeente De Ronde Venen.</alinea.paragraaf>
        <aanwijzings.tekst>De plaats (gemeente, wijk e.d.) van het werk vermelden.<br /></aanwijzings.tekst>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
    <dlx.paragraaf verwijderen="nee" tabposities="L65;L145">
      <dlx.paragraafnummer muteren="nee">04</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="nee">Algemene beschrijving</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>Het werk bestaat in hoofdzaak uit:</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>a.<tab />verwijderen funderingslagen</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>b.<tab />verwijderen asfaltverhardingen</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>c.<tab />aanbrengen funderingslagen</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>d.<tab />aanbrengen wapening (geogrid) in fundering</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>e.<tab />aanbrengen van asfaltverhardingen</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>f.<tab />aanbrengen asfaltwapening</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>g.<tab />aanbrengen oppervlaktebehandeling</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>h.<tab />bijhorende werkzaamheden</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Gemeente De Ronde Venen heeft andere raamovereenkomsten afgesloten voor elementverhardingen, kantopsluitingen en straatafwatering. In principe worden deze werkzaamheden dan ook aan derden gegund.</alinea.paragraaf>
        <aanwijzings.tekst>Een beschrijving opnemen die een duidelijk beeld schetst van het uit te voeren werk en de samenhang van de verschillende werkzaamheden.<br />Geen hoeveelheden opnemen.<br />Alleen werkzaamheden vermelden die in het bestek nader worden beschreven.<br />Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.<br /></aanwijzings.tekst>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
    <dlx.paragraaf verwijderen="nee" tabposities="L64;L144">
      <dlx.paragraafnummer muteren="nee">05</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="nee">Tijdsbepaling</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>1.<tab />De overeenkomst wordt aangegaan vanaf 1 mei 2024 voor de periode van 2 jaar met de mogelijkheid tot verlenging van tweemaal 1 jaar. De overeenkomst inclusief verlenging loopt uiterlijk tot en met 30 april 2028.</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>2.<tab />Opdrachtnemer start met de uitvoering van een deelopdracht uiterlijk twee weken nadat de deelopdracht is verstrekt. Indien Opdrachtnemer niet kan voldoen aan de responstijd van twee weken, dan dient Opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken zodat Opdrachtgever voor de uitvoering van de betreffende deelopdracht een derde in kan schakelen.</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>3.<tab />De uitvoeringstermijn wordt per deelopdracht vastgesteld.</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>4.<tab />De werkzaamheden per deelopdracht dienen plaats te vinden in een aaneengesloten periode.</alinea.paragraaf>
        <aanwijzings.tekst>Dit artikel opnemen om de mogelijkheid te bieden om op grond van het bestek in onderling overleg overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.07 invulling te geven aan het bevorderen van de binnenjaarlijkse continuïteit.<br />In dit geval datum van oplevering vermelden.<br />Bij een toe te passen korting bij overschrijding van de datum van oplevering, anders dan bedoeld in par. 42 lid 2 van de U.A.V. 1989, deze korting hier vermelden.<br />Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.<br />Indien de aard van het werk, de omstandigheden of de uitvoering van met het werk in verband staande werken zich verzet tegen een flexibele uitvoeringstermijn, de voorgaande tekst vervangen door de navolgende:<br /></aanwijzings.tekst>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>5.<tab />Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 500,= (zegge vijfhonderd euro) per werkdag, onverminderd het recht van de opdrachtgever op vergoeding van de als gevolg van de te late oplevering direct of indirect geleden schade voor zover deze het totaalbedrag van de opgelegde korting overschrijdt.</alinea.paragraaf>
        <aanwijzings.tekst>In dit geval datum van oplevering of uitvoeringstermijn vermelden; zie ook par. 8 van de U.A.V. 1989.<br />Bij een toe te passen korting bij overschrijding van de datum van oplevering, anders dan bedoeld in par. 42 lid 2 van de U.A.V. 1989, deze korting hier vermelden.<br />Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.<br /></aanwijzings.tekst>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
    <dlx.paragraaf verwijderen="nee" tabposities="L65;L145">
      <dlx.paragraafnummer muteren="nee">06</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="nee">Onderhoudstermijn</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht afzonderlijk zes maanden</alinea.paragraaf>
        <aanwijzings.tekst>Als geen onderhoudstermijn is voorgeschreven, bij deze paragraaf 06 'Onderhoudstermijn' opnemen: 'Geen'.<br /></aanwijzings.tekst>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
    <dlx.paragraaf verwijderen="ja" tabposities="L65;L145">
      <dlx.paragraafnummer muteren="ja">07</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="ja">Kwaliteitsborging</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.</alinea.paragraaf>
        <aanwijzings.tekst>Deze paragraaf 07 alleen opnemen indien wordt verlangd dat de inschrijver in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat.<br /></aanwijzings.tekst>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
    <dlx.paragraaf verwijderen="ja" tabposities="L65;L145">
      <dlx.paragraafnummer muteren="ja">08</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="ja">Scoop opdracht</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>1. <tab />De raamovereenkomst wordt opgedragen als samenwerkingsovereenkomst met twee opdrachtnemers.</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>2.<tab />Met deze raamovereenkomst wordt beoogd in de periode van 1 mei 2024 tot en met 30 april 2026 een hoeveelheid werk aan deelopdrachten op de markt te zetten naar de twee opdrachtnemers gezamenlijk met een bandbreedte tussen 75% en 150% van de fictieve aannemingssom.</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf inspring="65">Met de bovengrens van 150% wordt beoogd ruimte te creëren voor groot onderhoud en/of projecten om gebruik te maken van deze raamovereenkomst.</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>3.<tab />De daadwerkelijke hoeveelheid werk aan deelopdrachten is afhankelijk van politieke besluitvorming, zijnde het door de gemeenteraad jaarlijks beschikbaar stellen van het onderhoudsbudget.</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>4.<tab />Binnen de raamovereenkomst heeft opdrachtgever de mogelijkheid tot  tweemaal verlenging van één jaar.</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>5.<tab />Gestreefd wordt naar een verdeling van deelopdrachten, waarbij de twee opdrachtnemers beiden een gelijk deel in omzet opgedragen krijgen van het totale werk binnen de gemeente.</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>6.<tab />Bij een eventuele verlenging van de raamovereenkomst, worden de verrekenprijzen van deze raamovereenkomst ongewijzigd van toepassing verklaard. De aannemer is verplicht de verrekenprijzen bij een verlenging gestand te doen voor de duur van die verlenging. Voor de indexering bij contractverlenging wordt verwezen naar deel 3, artikel 01.04.02. lid 02.</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>7.<tab />Opdrachtgever heeft gedurende de looptijd van deze raamovereenkomst te allen tijde het recht om diensten van derden in te kopen. Aan deze overeenkomst kunnen door de opdrachtnemer derhalve geen exclusieve rechten worden ontleend.</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>8.<tab />Aan bovenstaande cijfers (punt 2) en verdeling (punt 5) kunnen geen rechten worden ontleend.</alinea.paragraaf>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
    <dlx.paragraaf verwijderen="ja" tabposities="L65;L145">
      <dlx.paragraafnummer muteren="ja">09</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="ja">Werkwijze en deelopdrachten</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>1.<tab />Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer per aanvraag informatie over de op te dragen deelopdracht.</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>2.<tab />Op basis van de informatie bepaalt de Opdrachtnemer de hoeveelheden en verstrekt hij aan opdrachtgever een raming van de kosten gebaseerd op bepaalde hoeveelheden maal de eenheidsprijzen uit de inschrijfstaat van de raamovereenkomst. De hoogte van de eenheidsprijzen is afgestemd op de kleinschaligheid van het onderhoud aan de asfaltverhardingen, waarbij veelal op meerdere locaties gewerkt wordt. De kosten voor aan- en afvoer maar ook de kosten voor transport van de ene herstellocatie naar de andere herstellocatie  worden geacht in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. Kosten voor aan- en afvoer en tussentransporten worden niet apart verrekend. </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf inspring="65">De raming van kosten wordt ingediend binnen 7 kalenderdagen na aanvraag.</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>3.<tab />Na indiening prijs en na akkoord inzake raming van kosten, geeft de Opdrachtgever binnen maximaal 7 kalenderdagen opdracht tot uitvoering.</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf inspring="65">Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de raming van kosten, zal binnen 1 week na indiening op initiatief van de Opdrachtgever een overleg worden gehouden. In dit overleg worden de verschillen besproken en wordt alsnog getracht een akkoord te bereiken.</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>4.<tab />Het akkoord van de Opdrachtgever gaat vergezeld met een opdrachtbrief met daarin een aanwijzing van de directievoerder UAV.</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Bij het verstrekken van de deelopdrachten, wordt door Opdrachtgever voor de asfaltwerkzaamheden in principe per deelopdracht minimaal één dagproductie opgedragen. Dit zal Opdrachtgever doen door meerdere (kleine) reparatie- / herstellocaties in één deelopdracht samen te voegen, zodanig dat Opdrachtnemer minimaal 20 ton asfalt per deelopdracht kan verwerken.</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Bij een deelopdracht op meerdere herstellocaties met een totaal van minder dan 20 ton asfalt, heeft Opdrachtnemer het recht om vooraf zijn raming voor te leggen op basis van inzet uren, zoals vermeld in bestekspost 84, en op leverantie materialen.</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Bij de uitvoering van de deelopdracht is te allen tijde een uitvoerder aanwezig op het werk. Dit mag ook een meewerkend uitvoerder zijn. De naam van de uitvoerder wordt minimaal 24 uur vooraf aan de uitvoering van het werk aan de directievoerder kenbaar gemaakt. De kosten voor de uitvoerder worden geacht in de verrekenprijs van bestekspost 929990 "Uitvoeringskosten" te zijn inbegrepen.</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>In het geval van een calamiteit (bijvoorbeeld een onvoorziene verzakking in de weg, die gevaarlijk is of zeer hinderlijk is voor het verkeer of omgeving) is veelal direct handelen vereist. Uitsluitend in dat geval is een versnelde procedure beschikbaar  voor het verstrekken van de opdrachtbrief. Deze spoedopdracht heeft een plafondbedrag van ten hoogste € 10.000,-- (zegge: tienduizend euro) exclusief BTW en is bedoeld voor kleine calamiteiten en voor de eerste kosten bij een calamiteit groter dan voornoemd plafondbedrag. De versnelde procedure is:</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>1.<tab />De wachtdienst van de gemeente zorgt voor een - voor het verkeer en de omgeving - veilige wegafzetting op locatie van de calamiteit. Nadrukkelijk wordt gesteld dat dit geen veilige werkafzetting betreft. De Opdrachtnemer zal zelf de veilige werkafzetting moeten verzorgen volgens besteksposten 821.</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>2.<tab />Opdrachtgever verstrekt een opdrachtbrief met een plafondbedrag van ten hoogste € 10.000,-- en verwijzing naar de eenheidsprijzen uit de inschrijfstaat van de raamovereenkomst. In de opdrachtbrief wordt tevens de directievoerder UAV aangewezen.</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>3.<tab />Opdrachtnemer kan met deze deelopdracht direct de calamiteit herstellen. Opdrachtnemer start met de herstelwerkzaamheden uiterlijk 24 uur na melding. Bij een melding in het weekend of op een feestdag start de Opdrachtnemer de eerstvolgende werkdag om uiterlijk 8.00 uur met de herstelwerkzaamheden.</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>4.<tab />Opdrachtnemer stelt de directievoerder UAV in de gelegenheid om samen met hem (achteraf) de hoeveelheden te bepalen. </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>5.<tab />Op basis van daadwerkelijk uitgevoerd werk, verstrekt Opdrachtnemer aan de directievoerder een opzet van de kosten gebaseerd op bepaalde hoeveelheden maal de eenheidsprijzen uit de inschrijfstaat van de raamovereenkomst. </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>6.<tab />Na akkoord hierop door directievoerder UAV, kan door Opdrachtnemer gefactureerd worden.</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf inspring="65">Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met de raming van kosten, zal binnen 1 week na indiening op initiatief van de opdrachtgever een overleg worden gehouden. In dit overleg worden de verschillen besproken en wordt alsnog getracht een akkoord te bereiken.</alinea.paragraaf>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
  </dl1.compleet>
  <dl2.compleet.ro>
    <dlx.deel.naam>2. Beschrijving</dlx.deel.naam>
    <dl21.compleet uitbreiden="ja" tabposities="L65;L145">
      <dlx.koptekst>Gemeente De Ronde Venen<br />Asfaltonderhoud 2024 - 2025<br />Raamovereenkomst, datum: 9 februari 2024</dlx.koptekst>
      <dlx.deel.naam>2.1. Algemene gegevens</dlx.deel.naam>
      <dlx.paragraaf verwijderen="nee" tabposities="L64;L144">
        <dlx.paragraafnummer muteren="nee">01</dlx.paragraafnummer>
        <dlx.paragraafnaam muteren="nee">Tekeningen</dlx.paragraafnaam>
        <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
          <alinea.paragraaf>Tot de raamovereenkomst behoren bij aanbesteding geen tekeningen.</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>
          </alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>Indien de informatie per aanvraag bestaat uit tekeningen, dan worden de tekeningen analoog of indien gewenst digitaal in PDF overlegd bij het verstrekken van de deelopdrachten.</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>
          </alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>Per aanvraag (deelopdracht) wordt alle noodzakelijke informatie verstrekt aan de opdrachtnemer.</alinea.paragraaf>
        </dlx.paragraaftekst>
      </dlx.paragraaf>
      <dlx.paragraaf verwijderen="nee" tabposities="L64;L144">
        <dlx.paragraafnummer muteren="nee">02</dlx.paragraafnummer>
        <dlx.paragraafnaam muteren="nee">Peilen en hoofdafmetingen</dlx.paragraafnaam>
        <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
          <alinea.paragraaf>Waar nodig worden peilen, hoofdafmetingen en hoogteligging op tekening aangegeven bij het verstrekken van de deelopdrachten.</alinea.paragraaf>
        </dlx.paragraaftekst>
      </dlx.paragraaf>
      <dlx.paragraaf verwijderen="ja" tabposities="L65;L145">
        <dlx.paragraafnummer muteren="ja">03</dlx.paragraafnummer>
        <dlx.paragraafnaam muteren="ja">Kwaliteitsborging</dlx.paragraafnaam>
        <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
          <alinea.paragraaf>Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW Bepalingen, rekening houden met de volgende stoppunten:</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>1.<tab />Controleren van de verkeersmaatregelen, afzettingen en omleidingen vóór start werk</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>2.<tab />Controleren van voorgaande asfaltverharding vóór het aanbrengen van de kleeflaag</alinea.paragraaf>
          <aanwijzings.tekst>Deze paragraaf 03 alleen opnemen indien wordt verlangd dat de inschrijver in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat.<br /></aanwijzings.tekst>
        </dlx.paragraaftekst>
      </dlx.paragraaf>
      <dlx.paragraaf verwijderen="ja" tabposities="L64;L144">
        <dlx.paragraafnummer muteren="ja">04</dlx.paragraafnummer>
        <dlx.paragraafnaam muteren="ja">Bijlagen</dlx.paragraafnaam>
        <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
          <alinea.paragraaf>De volgende bijlagen behoren tot het bestek:</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>-<tab />inschrijvingsbiljet</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>-<tab />inschrijvingsstaat</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>-<tab />Formulier "Opgave kostenbestanddelen t.b.v. indexering"</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>-<tab />V&amp;G plan ontwerpfase</alinea.paragraaf>
          <aanwijzings.tekst>Zie bijv. V+G-plan en/of dossier (art. 01.19.01 van de Standaard 2010) en gegevens t.b.v. bemaling (art. 21.03.02 van de Standaard 2010).<br /></aanwijzings.tekst>
          <alinea.paragraaf>
          </alinea.paragraaf>
          <aanwijzings.tekst>Zie bijv. Art. 17.04.01 van de Standaard 2010.Eventueel aanvullende paragrafen (05 en hoger) opnemen, betrekking hebbend op bijvoorbeeld:<br /></aanwijzings.tekst>
          <aanwijzings.tekst>-<tab />grondmechanische gegevens<br /></aanwijzings.tekst>
          <aanwijzings.tekst>-<tab />waterstanden<br /></aanwijzings.tekst>
          <aanwijzings.tekst>-<tab />schouwvoerend lichaam<br /></aanwijzings.tekst>
          <aanwijzings.tekst>-<tab />op de dag van inlichtingen ter inzage liggende documenten<br /></aanwijzings.tekst>
          <aanwijzings.tekst>-<tab />enzovoorts<br /></aanwijzings.tekst>
        </dlx.paragraaftekst>
      </dlx.paragraaf>
      <dlx.paragraaf verwijderen="ja" tabposities="L64;L144">
        <dlx.paragraafnummer muteren="ja">05</dlx.paragraafnummer>
        <dlx.paragraafnaam muteren="ja">Bereikbaarheid terrein</dlx.paragraafnaam>
        <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
          <alinea.paragraaf>Per deelopdracht dienen er maatwerk afspraken te worden gemaakt betreffende de ligging van het werkterrein, de laad- en losmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en andere gegevens die van belang zijn voor een goede uitvoering van het werk.</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>
          </alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>Om schade aan fietspaden zoveel mogelijk te voorkomen, is het niet toegestaan om het asfalt vanaf het fietspad te laden. Het laden van het asfalt moet geschieden vanaf de rijbaan naast het fietspad. Tijdens het laden vanaf de rijbaan is de inzet van verkeersregelaars mogelijk. </alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>
          </alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>Indien er geen rijbaan gelegen is naast het fietspad, dan dient opdrachtnemer de werkzaamheden, waaronder het laden van het asfalt, te verrichten met klein materieel.</alinea.paragraaf>
        </dlx.paragraaftekst>
      </dlx.paragraaf>
      <dlx.paragraaf verwijderen="ja" tabposities="L64;L144">
        <dlx.paragraafnummer muteren="ja">06</dlx.paragraafnummer>
        <dlx.paragraafnaam muteren="ja">Transporten</dlx.paragraafnaam>
        <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
          <alinea.paragraaf>Om schade aan bebouwing en wegen zoveel mogelijk te voorkomen zal er nadrukkelijk op worden toegezien dat de aannemer bij het transport van materiaal en materieel zich aan de volgende bepalingen houdt:</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>- Maximale aslasten op de openbare weg moeten binnen de wettelijk gestelde normen blijven.</alinea.paragraaf>
        </dlx.paragraaftekst>
      </dlx.paragraaf>
      <dlx.paragraaf verwijderen="ja" tabposities="L64;L144">
        <dlx.paragraafnummer muteren="ja">07</dlx.paragraafnummer>
        <dlx.paragraafnaam muteren="ja">Fasering</dlx.paragraafnaam>
        <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
          <alinea.paragraaf>Bij de uitvoering van de werkzaamheden rekening houden met:</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>- De bereikbaarheid van bedrijven en woningen.</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>- De bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten.</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>- De verkeersafwikkeling van het in- en uitgaande bestemmingsverkeer.</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>
          </alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>Zo nodig de werkzaamheden in meerdere werkfasen uitvoeren.</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>
          </alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>De fasering van het werk, ook bij de keuze voor één werkfase, dient plaats te vinden in overleg met en met goedkeuring van de directie.</alinea.paragraaf>
        </dlx.paragraaftekst>
      </dlx.paragraaf>
      <dlx.paragraaf verwijderen="ja" tabposities="L65;L145">
        <dlx.paragraafnummer muteren="ja">08</dlx.paragraafnummer>
        <dlx.paragraafnaam muteren="ja">Adressen</dlx.paragraafnaam>
        <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
          <alinea.paragraaf>Gemeentewerf De Ronde Venen:<tab />Ringdijk 19<tab /><tab />3648 EB Wilnis<tab /><tab /></alinea.paragraaf>
        </dlx.paragraaftekst>
      </dlx.paragraaf>
      <dlx.paragraaf verwijderen="ja" tabposities="L65;L145">
        <dlx.paragraafnummer muteren="ja">09</dlx.paragraafnummer>
        <dlx.paragraafnaam muteren="ja">Voertaal</dlx.paragraafnaam>
        <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
          <alinea.paragraaf>De voertaal op en met betrekking tot het werk is de Nederlandse taal.</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>De dagelijkse leidinggevende personen van de aannemer op het werk dienen het gebruik van de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.</alinea.paragraaf>
        </dlx.paragraaftekst>
      </dlx.paragraaf>
    </dl21.compleet>
    <dl22.compleet.ro>
      <dlx.koptekst>Gemeente De Ronde Venen<br />Asfaltonderhoud 2024 - 2025<br />Raamovereenkomst, datum: 9 februari 2024</dlx.koptekst>
      <dlx.deel.naam>2.2. Nadere beschrijving</dlx.deel.naam>
      <dl22.verkl.compleet uitbreiden="nee" tabposities="L65;L145">
        <dlx.koptekst>Gemeente De Ronde Venen<br />Asfaltonderhoud 2024 - 2025<br />Raamovereenkomst, datum: 9 februari 2024</dlx.koptekst>
        <dlx.deel.naam>2.2. Verklaring</dlx.deel.naam>
        <dlx.paragraaf verwijderen="nee" tabposities="L65;L145">
          <dlx.paragraafnummer muteren="nee">01</dlx.paragraafnummer>
          <dlx.paragraafnaam muteren="nee">Verklaring van de hierna volgende staat</dlx.paragraafnaam>
          <dlx.paragraaftekst muteren="nee">
            <alinea.paragraaf>In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.</alinea.paragraaf>
          </dlx.paragraaftekst>
        </dlx.paragraaf>
        <dlx.paragraaf verwijderen="nee" tabposities="L65;L145">
          <dlx.paragraafnummer muteren="nee">02</dlx.paragraafnummer>
          <dlx.paragraafnaam muteren="nee">Kenmerk resultaatsverplichting</dlx.paragraafnaam>
          <dlx.paragraaftekst muteren="nee">
            <alinea.paragraaf>In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.</alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>
            </alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.</alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>
            </alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.</alinea.paragraaf>
          </dlx.paragraaftekst>
        </dlx.paragraaf>
        <dlx.paragraaf verwijderen="nee" tabposities="L65;L145">
          <dlx.paragraafnummer muteren="nee">03</dlx.paragraafnummer>
          <dlx.paragraafnaam muteren="nee">Hoeveelheid ter inlichting</dlx.paragraafnaam>
          <dlx.paragraaftekst muteren="nee">
            <alinea.paragraaf>De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.</alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>
            </alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.</alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>
            </alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.</alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>
            </alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.</alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>
            </alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.</alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>
            </alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik.</alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>
            </alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.</alinea.paragraaf>
          </dlx.paragraaftekst>
        </dlx.paragraaf>
        <dlx.paragraaf verwijderen="nee" tabposities="L65;L145">
          <dlx.paragraafnummer muteren="nee">04</dlx.paragraafnummer>
          <dlx.paragraafnaam muteren="nee">Grenzen van de situering</dlx.paragraafnaam>
          <dlx.paragraaftekst muteren="nee">
            <alinea.paragraaf>De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.</alinea.paragraaf>
          </dlx.paragraaftekst>
        </dlx.paragraaf>
      </dl22.verkl.compleet>
      <dl22.vsub.compleet.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>1</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>WERKVOORBEREIDING</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>101</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>EENMALIG NA ONDERTEKENEN RAAMOVEREENKOMST</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>101010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Opstellen V&amp;G-plan uitvoeringsfase</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">1</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>99</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Opstellen V&amp;G-plan uitvoeringsfase</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het opstellen van een V&amp;G-plan uitvoeringsfase, als bedoeld in par. 01.19 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 resp. de Arbo wetgeving.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Het V&amp;G plan uitvoeringsfase moet van toepassing zijn voor alle door opdrachtnemer uit te voeren deelopdrachten binnen de af te sluiten raamovereenkomst.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Per opdrachtnemer wordt eenmalig een op te stellen V&amp;G plan uitvoeringsfase verrekend.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Het V&amp;G-plan Uitvoeringsfase binnen één week na opdracht ter acceptatie indienen bij de directie.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>102</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>NA VERSTREKKEN DEELOPDRACHT</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>102010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Voorbereiding vooraf aan deelopdracht</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">uur</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">400</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>99</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Voorbereiding vooraf aan deelopdracht</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Verrekening vindt plaats bij de grotere deelopdrachten, waarvoor opdrachtgever onderstaande vraagt en noodzakelijk acht. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Van de aannemer wordt verwacht dat hij goed voorbereid de uitvoering van de deelopdracht start en per deelopdracht de volgende zaken verzorgt:</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>1. In overleg met de opdrachtgever tekent de aannemer buiten op locatie de reparatievakken op de asfaltverharding af.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>2. Opstellen raming van kosten voor betreffende deelopdracht, gebaseerd op de bepaalde hoeveelheden maal de eenheidsprijzen uit het raamcontract.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>3. Opstellen plan van verkeersmaatregelen inclusief tekening benodigd voor uitvoering van de deelopdracht.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>4. Tijdig aanmelden van de verkeersmaatregelen bij de directievoerder UAV.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>5. Opstellen uitvoeringsplanning deelopdracht.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>102020</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>In kennis stellen aan- en omwonenden</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">brf</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">4000</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>23</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>In kennis stellen aan- en omwonenden</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering : aan- en omwonenden en bedrijven binnen werkgrenzen deelopdracht</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft : opstellen brief of brieven betreffende de werkzaamheden welke de aannemer gaat verrichten </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Kennisgeving op briefpapier van de aannemer</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Brief ter acceptatie aan de directie voorleggen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Berichtgeving zo vaak herhalen als nodig volgens planning aannemer</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Minimaal te vermelden:</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- Aard en omschrijving van de werkzaamheden</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- Uitvoeringsperiode</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- Bereikbaarheid van woningen en bedrijven</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- Naam en telefoonnummer uitvoerder</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- Naam en telefoonnummer opzichter</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- Naam en telefoonnummer aanspreekpersoon van de opdrachtgever</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief het instandhouden van de communicatie van alle betrokken  partijen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief logboek bijhouden van klachten en klachten afhandeling.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>102030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Graven proefsleuf.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">30</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="10" subwcat="21" vlgnr="02" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2019-10-18</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Graven proefsleuf.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: proefsleuven in het kader van het zorgvuldig graafproces (zie CROW-publicatie 250).</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>In vaste grond, met hinder van aanwezige kabels, leidingen, puin of boomwortels.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Gerekend met 5 proefsleuven x 3 m1</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en eventuele bijzonderheden vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Opbouw van de ondergrond: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>divers</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Van eventueel aanwezige funderingslagen de samenstelling en de gemiddelde dikte vermelden. Voorts de grondsoort(en) vermelden met gemiddelde laagdikte(n). Voor het aangeven van de grondsoorten wordt verwezen naar de handleiding bij hoofdstuk 22.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Gemiddelde sleufdiepte: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>1,20 m</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Grondsoorten gescheiden ontgraven </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Deze deficode alleen gebruiken als de sleuf weer moet worden aangevuld en bovendien de grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde moeten worden teruggebracht.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen en verdichten tot 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>1021</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Asfaltonderzoek</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>102110</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Boren asfaltkern t.b.v. onderzoek, 1 boring/keer</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">20</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Boren asfaltkern t.b.v. onderzoek, 1 boring/keer</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: Boren asfaltkern uit bestaande asfaltweg</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief boren eventuele funderingslaag en bepalen ondergrond tot 100 cm onder bovenkant asfaltverharding.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Aantal boringen: 1 boring per keer</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Op een enkelbaansweg</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief een veilige afzetting van het werkvak conform CROW-publicatiereeks WiU 96b figuurnummer 1221.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief een onderzoek met PAK-marker, waarbij per kern globaal de teerhoudenheid van de asfaltlagen wordt vastgesteld.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Indien met PAK-marker geen teerverontreiniging wordt vastgesteld, dan wordt de boorkern nader onderzocht volgens post 102140.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>102120</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Boren asfaltkern tbv onderzoek, 2-5 boring/keer</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">40</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Boren asfaltkern tbv onderzoek, 2-5 boring/keer</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: Boren asfaltkern uit bestaande asfaltweg</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief boren eventuele funderingslaag en bepalen ondergrond tot 100 cm onder bovenkant asfaltverharding.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Aantal boringen: 2 tot 5 boringen per keer, op locaties, maximaal 2 km rijden van elkaar.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Op een enkelbaansweg</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief een veilige afzetting van het werkvak conform CROW-publicatiereeks WiU 96b figuurnummer 1221</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief een onderzoek met PAK-marker, waarbij per kern globaal de teerhoudenheid van de asfaltlagen wordt vastgesteld.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Indien met PAK-marker geen teerverontreiniging wordt vastgesteld, dan wordt de boorkern nader onderzocht volgens post 102140</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>102130</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Boren asfaltkern tbv onderzoek, &gt; 5 boring/keer</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">20</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Boren asfaltkern tbv onderzoek, &gt; 5 boring/keer</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief boren eventuele funderingslaag en bepalen ondergrond tot 100 cm onder bovenkant asfaltverharding.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: Boren asfaltkern uit bestaande asfaltweg</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Aantal boringen: 6 of meer boringen per keer, op locaties, maximaal 2 km rijden van elkaar.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Op een enkelbaansweg</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief een veilige afzetting van het werkvak conform CROW-publicatiereeks WiU 96b figuurnummer 1221.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief een onderzoek met PAK-marker, waarbij per kern globaal de teerhoudenheid van de asfaltlagen wordt vastgesteld.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Indien met PAK-marker geen teerverontreiniging wordt vastgesteld, dan wordt de boorkern nader onderzocht volgens post 102140.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>102140</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Uitvoeren DLC-onderzoek op boorkern</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">80</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Uitvoeren DLC-onderzoek op boorkern</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Beoordeling geboorde kernen door een door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd testlaboratorium. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief bezorgingskosten boorkern bij laboratorium.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>In het laboratorium  vinden de volgende onderzoeken plaats: </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Laagdiktebepaling verhardingslaag Wegverharding, inclusief bepalen samenstelling asfalt;</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- Analyse op PAK's (analyse methode conform NEN 7331).</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Resultaten analytisch onderzoek toetsen aan de maximale samenstellingswaarde voor PAK's (som) voor asfaltproducten (per 1 juli 2013: max. 50 mg/kgds).</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Opstellen eindrapportage onderzoek volgens post 102150.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>102150</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Opstellen eindrapportage DLC-onderzoek</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">20</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Opstellen eindrapportage DLC-onderzoek</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Rapportage voor maximaal 10 boringen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hierin de verhardingsopbouw- en kwaliteit beschrijven, ondersteund met tekeningen en foto's. De rapportage in PDF aan de opdrachtgever verstrekken.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>2</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Fundering</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>Bij de besteksposten onder dit hoofdstuk 2 is een staffeling toegepast voor de grootte van het werkvak.<br />Een werkvak wordt gedefinieerd vanuit het benodigd asfaltwerk, zie bestekspost 3.</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>201</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>VERWIJDEREN FUNDERING</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>2011</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Verwijderen ongebonden funderingslaag &lt; 25 m2</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>201110</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Verwijderen funderingslaag &lt; 25 cm, &lt; 25 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">40</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>80</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>04</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="80" subwcat="04" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Verwijderen teervrije funderingslaag.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid kleiner of gelijk aan 25 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch profiel van verwijderen en in vast m3.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Van de vrijkomende materialen de civieltechnische en milieuhygiënische hoedanigheid vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Gemiddelde dikte kleiner dan 250 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Ongebonden funderingsmateriaal </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Materiaal omschrijven.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>naar een inrichting.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>In de verrekenprijs van deze bestekspost worden de acceptatiekosten geacht te zijn inbegrepen.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van bestemming vermelden. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Hoedanigheid van de materialen vermelden. Milieuhygiënische kwaliteit van de materialen vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>201120</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Verwijderen funderingslaag 25-50 cm, &lt; 25 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">40</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>80</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>04</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="80" subwcat="04" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Verwijderen teervrije funderingslaag.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid kleiner of gelijk aan 25 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch profiel van verwijderen en in vast m3.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Van de vrijkomende materialen de civieltechnische en milieuhygiënische hoedanigheid vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Ongebonden funderingsmateriaal </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Materiaal omschrijven.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>naar een inrichting.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>In de verrekenprijs van deze bestekspost worden de acceptatiekosten geacht te zijn inbegrepen.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van bestemming vermelden. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Hoedanigheid van de materialen vermelden. Milieuhygiënische kwaliteit van de materialen vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Gemiddelde dikte 250 tot 500 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>201130</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Verwijderen funderingslaag &gt; 50 cm, &lt; 25 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">40</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>80</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>04</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="80" subwcat="04" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Verwijderen teervrije funderingslaag.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid kleiner of gelijk aan 25 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch profiel van verwijderen en in vast m3.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Van de vrijkomende materialen de civieltechnische en milieuhygiënische hoedanigheid vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Ongebonden funderingsmateriaal </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Materiaal omschrijven.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>naar een inrichting.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>In de verrekenprijs van deze bestekspost worden de acceptatiekosten geacht te zijn inbegrepen.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van bestemming vermelden. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Hoedanigheid van de materialen vermelden. Milieuhygiënische kwaliteit van de materialen vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Gemiddelde dikte groter dan 500 mm, doch maximaal 750 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>2012</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Verwijderen ongebonden funderingslaag &gt; 25 m2</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>201210</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Verwijderen funderingslaag &lt; 25 cm, &gt; 25 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">120</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>80</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>04</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="80" subwcat="04" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Verwijderen teervrije funderingslaag.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid groter dan 25 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch profiel van verwijderen en in vast m3.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Van de vrijkomende materialen de civieltechnische en milieuhygiënische hoedanigheid vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Ongebonden funderingsmateriaal </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Materiaal omschrijven.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>naar een inrichting.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>In de verrekenprijs van deze bestekspost worden de acceptatiekosten geacht te zijn inbegrepen.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van bestemming vermelden. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Hoedanigheid van de materialen vermelden. Milieuhygiënische kwaliteit van de materialen vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Gemiddelde dikte kleiner dan 250 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>201220</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Verwijderen funderingslaag 25-50 cm, &gt; 25 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">120</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>80</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>04</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="80" subwcat="04" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Verwijderen teervrije funderingslaag.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid groter dan 25 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch profiel van verwijderen en in vast m3.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Van de vrijkomende materialen de civieltechnische en milieuhygiënische hoedanigheid vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Ongebonden funderingsmateriaal </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Materiaal omschrijven.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>naar een inrichting.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>In de verrekenprijs van deze bestekspost worden de acceptatiekosten geacht te zijn inbegrepen.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van bestemming vermelden. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Hoedanigheid van de materialen vermelden. Milieuhygiënische kwaliteit van de materialen vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Gemiddelde dikte 250 tot 500 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>201230</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Verwijderen funderingslaag &gt; 50 cm, &gt; 25 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">120</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>80</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>04</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="80" subwcat="04" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Verwijderen teervrije funderingslaag.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid groter dan 25 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch profiel van verwijderen en in vast m3.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Van de vrijkomende materialen de civieltechnische en milieuhygiënische hoedanigheid vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Ongebonden funderingsmateriaal </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Materiaal omschrijven.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>naar een inrichting.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>In de verrekenprijs van deze bestekspost worden de acceptatiekosten geacht te zijn inbegrepen.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van bestemming vermelden. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Hoedanigheid van de materialen vermelden. Milieuhygiënische kwaliteit van de materialen vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Gemiddelde dikte groter dan 500 mm, doch maximaal 750 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>2015</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Verwijderen hoogovenslakken &lt; 25 m2</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>201510</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Verwijderen hoogovenslakken, d&lt;40 cm, &lt; 25 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">40</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>80</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>04</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="80" subwcat="04" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Verwijderen teervrije funderingslaag.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: Funderingslaag van hoogovenslakken</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid kleiner dan of gelijk aan 25 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch profiel van verwijderen en in vast m3.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Van de vrijkomende materialen de civieltechnische en milieuhygiënische hoedanigheid vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Gemiddelde dikte kleiner of gelijk aan 400 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>naar een inrichting.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>In de verrekenprijs van deze bestekspost worden de acceptatiekosten geacht te zijn inbegrepen.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van bestemming vermelden. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Hoedanigheid van de materialen vermelden. Milieuhygiënische kwaliteit van de materialen vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>201520</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Verwijderen hoogovenslakken, d&gt;40 cm, &lt; 25 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">120</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>80</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>04</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="80" subwcat="04" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Verwijderen teervrije funderingslaag.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: Funderingslaag van hoogovenslakken</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid kleiner dan of gelijk aan 25 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch profiel van verwijderen en in vast m3.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Van de vrijkomende materialen de civieltechnische en milieuhygiënische hoedanigheid vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>naar een inrichting.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>In de verrekenprijs van deze bestekspost worden de acceptatiekosten geacht te zijn inbegrepen.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van bestemming vermelden. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Hoedanigheid van de materialen vermelden. Milieuhygiënische kwaliteit van de materialen vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Gemiddelde dikte groter dan 400 mm, doch maximaal 600 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>2016</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Verwijderen hoogovenslakken &gt; 25 m2</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>201610</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Verwijderen hoogovenslakken, d&lt;40 cm, &gt; 25 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">60</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>80</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>04</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="80" subwcat="04" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Verwijderen teervrije funderingslaag.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: Funderingslaag van hoogovenslakken</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid groter dan 25 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch profiel van verwijderen en in vast m3.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Van de vrijkomende materialen de civieltechnische en milieuhygiënische hoedanigheid vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>naar een inrichting.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>In de verrekenprijs van deze bestekspost worden de acceptatiekosten geacht te zijn inbegrepen.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van bestemming vermelden. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Hoedanigheid van de materialen vermelden. Milieuhygiënische kwaliteit van de materialen vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Gemiddelde dikte kleiner of gelijk aan 400 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>201620</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Verwijderen hoogovenslakken, d&gt;40 cm, &gt; 25 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">120</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>80</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>04</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="80" subwcat="04" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Verwijderen teervrije funderingslaag.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: Funderingslaag van hoogovenslakken</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid groter dan 25 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch profiel van verwijderen en in vast m3.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Van de vrijkomende materialen de civieltechnische en milieuhygiënische hoedanigheid vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>naar een inrichting.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>In de verrekenprijs van deze bestekspost worden de acceptatiekosten geacht te zijn inbegrepen.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van bestemming vermelden. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Hoedanigheid van de materialen vermelden. Milieuhygiënische kwaliteit van de materialen vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Gemiddelde dikte groter dan 400 mm, doch maximaal 600 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>202</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>AANBRENGEN FUNDERINGSLAAG</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>2021</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Aanbrengen funderingslaag van menggranulaat</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>202110</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Lev/aanbrengen menggranulaat, d&lt;0,25 m, &lt; 25 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">600</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>80</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="80" subwcat="02" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch profiel van aanbrengen en in vast m3.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Indien het materiaal volgens een afzonderlijke leverantiepost moet worden geleverd, dit vermelden.<br />Vermelden welke functie de laag in de constructie vervult.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 25 m2, laagdikte tot en met 0,25 m</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>7</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="300" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Menggranulaat </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Sortering 0/31,5 </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventueel nadere eisen aan de korrelverdeling vermelden. Eventueel verwijzen naar bepalingen in deel 3 van het bestek of naar een aan het bestek toe te voegen bijlage.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>202120</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Lev/aanbrengen menggranulaat, d&lt;0,25 m, &gt; 25 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">600</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>80</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="80" subwcat="02" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch profiel van aanbrengen en in vast m3.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Indien het materiaal volgens een afzonderlijke leverantiepost moet worden geleverd, dit vermelden.<br />Vermelden welke functie de laag in de constructie vervult.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Sortering 0/31,5 </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventueel nadere eisen aan de korrelverdeling vermelden. Eventueel verwijzen naar bepalingen in deel 3 van het bestek of naar een aan het bestek toe te voegen bijlage.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>7</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="300" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Menggranulaat </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Oppervlakte groter dan 25 m2, laagdikte tot en met 0,25 m</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>202130</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Lev/aanbrengen menggranulaat, d=0,25-0,50 m, &lt; 25m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">600</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>80</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="80" subwcat="02" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch profiel van aanbrengen en in vast m3.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Indien het materiaal volgens een afzonderlijke leverantiepost moet worden geleverd, dit vermelden.<br />Vermelden welke functie de laag in de constructie vervult.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Sortering 0/31,5 </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventueel nadere eisen aan de korrelverdeling vermelden. Eventueel verwijzen naar bepalingen in deel 3 van het bestek of naar een aan het bestek toe te voegen bijlage.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>7</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="300" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Menggranulaat </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 25 m2, laagdikte tussen 0,25 m en 0,50 m</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>202140</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Lev/aanbrengen menggranulaat, d=0,25-0,50 m, &gt; 25m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">600</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>80</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="80" subwcat="02" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch profiel van aanbrengen en in vast m3.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Indien het materiaal volgens een afzonderlijke leverantiepost moet worden geleverd, dit vermelden.<br />Vermelden welke functie de laag in de constructie vervult.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Sortering 0/31,5 </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventueel nadere eisen aan de korrelverdeling vermelden. Eventueel verwijzen naar bepalingen in deel 3 van het bestek of naar een aan het bestek toe te voegen bijlage.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>7</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="300" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Menggranulaat </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Oppervlakte groter dan 25 m2, laagdikte tussen 0,25 m en 0,50 m</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>2022</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Aanbrengen funderingslaag van betongranulaat 0/40</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>202210</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Lev/aanbrengen betongranulaat, d&lt;0,25 m, &lt; 25 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">600</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>80</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="80" subwcat="02" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch profiel van aanbrengen en in vast m3.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Indien het materiaal volgens een afzonderlijke leverantiepost moet worden geleverd, dit vermelden.<br />Vermelden welke functie de laag in de constructie vervult.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Sortering </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>0/40</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Sortering vermelden. Nadere eisen aan de korrelverdeling vermelden. Eventueel verwijzen naar bepalingen in deel 3 van het bestek of naar een aan het bestek toe te voegen bijlage.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>8</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="300" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Betongranulaat </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 25 m2, laagdikte tot en met 0,25 m</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>202220</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Lev/aanbrengen betongranulaat, d&lt;0,25 m, &gt; 25 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">600</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>80</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="80" subwcat="02" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch profiel van aanbrengen en in vast m3.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Indien het materiaal volgens een afzonderlijke leverantiepost moet worden geleverd, dit vermelden.<br />Vermelden welke functie de laag in de constructie vervult.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Sortering </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>0/40</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Sortering vermelden. Nadere eisen aan de korrelverdeling vermelden. Eventueel verwijzen naar bepalingen in deel 3 van het bestek of naar een aan het bestek toe te voegen bijlage.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>8</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="300" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Betongranulaat </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Oppervlakte groter dan 25 m2, laagdikte tot en met 0,25 m</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>202230</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Lev/aanbrengen betongranulaat, d=0,25-0,50 m, &lt; 25m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">600</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>80</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="80" subwcat="02" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch profiel van aanbrengen en in vast m3.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Indien het materiaal volgens een afzonderlijke leverantiepost moet worden geleverd, dit vermelden.<br />Vermelden welke functie de laag in de constructie vervult.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Sortering </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>0/40</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Sortering vermelden. Nadere eisen aan de korrelverdeling vermelden. Eventueel verwijzen naar bepalingen in deel 3 van het bestek of naar een aan het bestek toe te voegen bijlage.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>8</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="600" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Betongranulaat </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 25 m2, laagdikte tussen 0,25 m en 0,50 m</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>202240</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Lev/aanbrengen menggranulaat, d=0,25-0,50 m, &gt; 25m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">600</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>80</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="80" subwcat="02" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch profiel van aanbrengen en in vast m3.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Indien het materiaal volgens een afzonderlijke leverantiepost moet worden geleverd, dit vermelden.<br />Vermelden welke functie de laag in de constructie vervult.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Sortering </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>0/40</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Sortering vermelden. Nadere eisen aan de korrelverdeling vermelden. Eventueel verwijzen naar bepalingen in deel 3 van het bestek of naar een aan het bestek toe te voegen bijlage.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>8</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="600" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Betongranulaat </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Oppervlakte groter dan 25 m2, laagdikte tussen 0,25 m en 0,50 m</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>2023</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Aanbrengen funderingslaag van betongranulaat 0/60</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>202310</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Lev/aanbrengen betongranulaat, d&lt;0,25 m, &lt; 25 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">600</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>80</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="80" subwcat="02" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch profiel van aanbrengen en in vast m3.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Indien het materiaal volgens een afzonderlijke leverantiepost moet worden geleverd, dit vermelden.<br />Vermelden welke functie de laag in de constructie vervult.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Sortering </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>0/60</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Sortering vermelden. Nadere eisen aan de korrelverdeling vermelden. Eventueel verwijzen naar bepalingen in deel 3 van het bestek of naar een aan het bestek toe te voegen bijlage.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>8</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="300" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Betongranulaat </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 25 m2, laagdikte tot en met 0,25 m</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>202320</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Lev/aanbrengen betongranulaat, d&lt;0,25 m, &gt; 25 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">600</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>80</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="80" subwcat="02" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch profiel van aanbrengen en in vast m3.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Indien het materiaal volgens een afzonderlijke leverantiepost moet worden geleverd, dit vermelden.<br />Vermelden welke functie de laag in de constructie vervult.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Sortering </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>0/60</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Sortering vermelden. Nadere eisen aan de korrelverdeling vermelden. Eventueel verwijzen naar bepalingen in deel 3 van het bestek of naar een aan het bestek toe te voegen bijlage.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>8</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="300" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Betongranulaat </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Oppervlakte groter dan 25 m2, laagdikte tot en met 0,25 m</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>202330</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Lev/aanbrengen betongranulaat, d=0,25-0,50 m, &lt; 25m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">600</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>80</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="80" subwcat="02" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch profiel van aanbrengen en in vast m3.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Indien het materiaal volgens een afzonderlijke leverantiepost moet worden geleverd, dit vermelden.<br />Vermelden welke functie de laag in de constructie vervult.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Sortering </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>0/60</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Sortering vermelden. Nadere eisen aan de korrelverdeling vermelden. Eventueel verwijzen naar bepalingen in deel 3 van het bestek of naar een aan het bestek toe te voegen bijlage.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>8</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="600" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Betongranulaat </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 25 m2, laagdikte tussen 0,25 m en 0,50 m</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>202340</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Lev/aanbrengen menggranulaat, d=0,25-0,50 m, &gt; 25m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">600</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>80</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="80" subwcat="02" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch profiel van aanbrengen en in vast m3.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Indien het materiaal volgens een afzonderlijke leverantiepost moet worden geleverd, dit vermelden.<br />Vermelden welke functie de laag in de constructie vervult.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Sortering </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>0/60</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Sortering vermelden. Nadere eisen aan de korrelverdeling vermelden. Eventueel verwijzen naar bepalingen in deel 3 van het bestek of naar een aan het bestek toe te voegen bijlage.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>8</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="600" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Betongranulaat </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Oppervlakte groter dan 25 m2, laagdikte tussen 0,25 m en 0,50 m</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>203</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>AFWERKEN / PROFILEREN FUNDERINGSLAAG</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>203010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Profileren verhardingslaag van steenmengsel</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">2000</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>28</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Profileren verhardingslaag van steenmengsel</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft bestaande of in gebruik genomen fundering.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief verwerken eventueel tekortkomend funderingsmateriaal.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Tekortkomend funderingsmateriaal leveren volgens bestekspostnr 203110 en 203120</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>203110</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren ongebonden menggranulaat 0/31,5</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">120</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>80</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>21</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="80" subwcat="02" vlgnr="21" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-02-14</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Op deze leverantiepost kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>7</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="120" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Menggranulaat </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>ongebonden, categorie 1 bouwstof</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Sortering 0/31,5 </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventueel nadere eisen aan de korrelverdeling vermelden. Eventueel verwijzen naar bepalingen in deel 3 van het bestek of naar een aan het bestek toe te voegen bijlage.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Leveren op plaats van verwerking.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>203120</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren ongebonden betongranulaat 0/40</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">120</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>80</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>21</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="80" subwcat="02" vlgnr="21" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-02-14</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Op deze leverantiepost kan de Risicoregeling GWW niet worden toegepast omdat een passende bouwstofgroep in de risicoregeling ontbreekt.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Sortering 0/31,5 </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventueel nadere eisen aan de korrelverdeling vermelden. Eventueel verwijzen naar bepalingen in deel 3 van het bestek of naar een aan het bestek toe te voegen bijlage.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>8</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="120" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Betongranulaat </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>ongebonden, categorie 1 bouwstof</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Leveren op plaats van verwerking.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>204</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>AANBRENGEN KUNSTSTOFINLAGE</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>204110</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren en aanbrengen inlage van kunststof.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">400</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>80</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>15</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="80" subwcat="01" vlgnr="15" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2019-11-26</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen inlage van kunststof.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Onder de funderingslaag  van ongebonden steenmengsels aan te brengen kunststofinlage</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>De m2-s snijverlies en overlap worden niet verrekend en worden geacht te zijn inbegrepen in de verrekenprijs.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grondsoorten: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>ondergrond (klei/veen) en funderingslaag</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Aard van de onder- en bovenliggende grondlagen nader aangeven of verwijzen naar bestekspostnr(s).</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m2" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="400" aard="L">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Weefseldoek van polypropyleen 210 gr/m2</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken steenmengsel aan de zijkant van de fundering </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Aangeven hoeveel extra breedte nodig is voor het opsluiten van het steenmengsel aan de zijkant van de fundering en eventuele eisen die hieraan gesteld worden vermelden..</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>De banen aanbrengen met een overlap van </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">minimaal 1,0</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>205</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>AANBRENGEN FUNDERINGSWAPENING</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>205010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren / aanbrengen funderingswapening</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">800</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>80</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>15</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="80" subwcat="01" vlgnr="15" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2019-11-26</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen inlage van kunststof.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheidsbepaling: Verrekening vindt plaats op basis van daadwerkelijk bedekt oppervlak betongranulaat. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>De m2-s snijverlies en overlap worden niet verrekend en worden geacht te zijn inbegrepen in de verrekenprijs.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Grondsoorten: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>Aanbrengen op een onderste nieuwe funderingslaag.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Aard van de onder- en bovenliggende grondlagen nader aangeven of verwijzen naar bestekspostnr(s).</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m2" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="800" aard="L">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Geogrid van gestrekt polypropyleen uit geponste plaat.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Fabrikaat: Tensar International o.g.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Type: TX 170</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Werkende breedte: 4,00 m</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Rolafmetingen: 50 x 4,00 m</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Gridvorm: hexagonaal versterkt in 3 richtingen</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Openingsvorm: gelijkzijdie driehoeken met een riblengte van 40 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Ribvorm: concaaf gevormde rechtopstaande rechthoek met een effectieve dikte (knooppunten) van 4,1 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Stabiliteit rasteropening: min. 3,6 kg-cm/graad</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Radiale stijfheid bij lage rekken (in de meest ongunstig richting):</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>min. 430 kN/m en 0,5% rek overeenkomstig ISO 10319:1996</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Weerstand tegen chemische degradatie 100%</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Weerstand tegen UV-licht en wering 100%</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Weerstand tegen inbouwbeschadiging &gt; 90%</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>De banen aanbrengen met een overlap van </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">1,0</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>3</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Asfaltverhardingen</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>Bij de besteksposten onder dit hoofdstuk 3 is een staffeling toegepast voor de grootte van het werkvak.<br />Een werkvak wordt als volgt gedefinieerd:<br />- Als materieel (frees of asfaltmachine) zelf kan rijden naar een volgende werklocatie, dan worden de twee locaties beschouwd als zijnde één werkvak.<br />- Als materieel m.b.v. een dieplader getransporteerd wordt naar een volgende werklocatie, dan worden de locaties beschouwd als twee verschillende werkvakken.</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>301</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Frezen en opbreken schoon asfalt</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>Bij het frezen van asfalt is het (op)vegen van het freesasfalt inbegrepen.</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>301010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Frezen teervrij asfalt, d &lt; 40 mm, &lt; 20 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">200</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-08-26</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="02" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-05-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Frezen van teervrij asfalt.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid &lt; 20 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. <br />Indien noodzakelijk het inzagen van de verharding beschrijven met hoofdcode 81.03.01. <br />Voor het frezen van teerhoudend asfalt wordt verwezen naar hoofdcode 81.02.11.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>
                </hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Hoedanigheid van het asfalt:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Gegevens over de hoedanigheid van het asfalt vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Resultaten (voor)onderzoek:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Verwijzen naar de bij het bestek gevoegde resultaten van een (voor)onderzoek overeenkomstig CROW-publicatie 210 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt'.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Dikte van de te frezen laag: 0 tot 40 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren naar </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>een inrichting. Acceptatiekosten verrekenen op bestekspost 301680</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van bestemming vermelden, bijvoorbeeld: een inrichting. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>301020</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Frezen teervrij asfalt, d &lt; 40 mm,  20 - 200 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">200</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-08-26</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="02" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-05-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Frezen van teervrij asfalt.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid tussen 20 en 200 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. <br />Indien noodzakelijk het inzagen van de verharding beschrijven met hoofdcode 81.03.01. <br />Voor het frezen van teerhoudend asfalt wordt verwezen naar hoofdcode 81.02.11.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>
                </hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Hoedanigheid van het asfalt:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Gegevens over de hoedanigheid van het asfalt vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Resultaten (voor)onderzoek:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Verwijzen naar de bij het bestek gevoegde resultaten van een (voor)onderzoek overeenkomstig CROW-publicatie 210 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt'.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren naar </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>een inrichting. Acceptatiekosten verrekenen op bestekspost 301680</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van bestemming vermelden, bijvoorbeeld: een inrichting. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Dikte van de te frezen laag: 0 tot 40 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>301030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Frezen teervrij asfalt, d &lt; 40 mm, &gt; 200 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">500</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-08-26</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="02" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-05-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Frezen van teervrij asfalt.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid &gt; 200 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. <br />Indien noodzakelijk het inzagen van de verharding beschrijven met hoofdcode 81.03.01. <br />Voor het frezen van teerhoudend asfalt wordt verwezen naar hoofdcode 81.02.11.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>
                </hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Hoedanigheid van het asfalt:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Gegevens over de hoedanigheid van het asfalt vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Resultaten (voor)onderzoek:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Verwijzen naar de bij het bestek gevoegde resultaten van een (voor)onderzoek overeenkomstig CROW-publicatie 210 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt'.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren naar </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>een inrichting. Acceptatiekosten verrekenen op bestekspost 301680</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van bestemming vermelden, bijvoorbeeld: een inrichting. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Dikte van de te frezen laag: 0 tot 40 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>301040</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Frezen teervrij asfalt, d = 40 - 80 mm, &lt; 20 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">200</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-08-26</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="02" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-05-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Frezen van teervrij asfalt.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid &lt; 20 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. <br />Indien noodzakelijk het inzagen van de verharding beschrijven met hoofdcode 81.03.01. <br />Voor het frezen van teerhoudend asfalt wordt verwezen naar hoofdcode 81.02.11.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>
                </hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Hoedanigheid van het asfalt:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Gegevens over de hoedanigheid van het asfalt vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Resultaten (voor)onderzoek:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Verwijzen naar de bij het bestek gevoegde resultaten van een (voor)onderzoek overeenkomstig CROW-publicatie 210 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt'.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren naar </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>een inrichting. Acceptatiekosten verrekenen op bestekspost 301680</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van bestemming vermelden, bijvoorbeeld: een inrichting. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Dikte van de te frezen laag: 40 tot 80 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>301050</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Frezen teervrij asfalt, d = 40 - 80 mm,  20 - 200 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">200</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-08-26</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="02" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-05-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Frezen van teervrij asfalt.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid tussen 20 en 200 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. <br />Indien noodzakelijk het inzagen van de verharding beschrijven met hoofdcode 81.03.01. <br />Voor het frezen van teerhoudend asfalt wordt verwezen naar hoofdcode 81.02.11.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>
                </hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Hoedanigheid van het asfalt:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Gegevens over de hoedanigheid van het asfalt vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Resultaten (voor)onderzoek:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Verwijzen naar de bij het bestek gevoegde resultaten van een (voor)onderzoek overeenkomstig CROW-publicatie 210 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt'.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren naar </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>een inrichting. Acceptatiekosten verrekenen op bestekspost 301680</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van bestemming vermelden, bijvoorbeeld: een inrichting. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Dikte van de te frezen laag: 40 tot 80 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>301060</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Frezen teervrij asfalt, d = 40 - 80 mm, &gt; 200 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">500</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-08-26</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="02" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-05-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Frezen van teervrij asfalt.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid &gt; 200 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. <br />Indien noodzakelijk het inzagen van de verharding beschrijven met hoofdcode 81.03.01. <br />Voor het frezen van teerhoudend asfalt wordt verwezen naar hoofdcode 81.02.11.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>
                </hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Hoedanigheid van het asfalt:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Gegevens over de hoedanigheid van het asfalt vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Resultaten (voor)onderzoek:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Verwijzen naar de bij het bestek gevoegde resultaten van een (voor)onderzoek overeenkomstig CROW-publicatie 210 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt'.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren naar </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>een inrichting. Acceptatiekosten verrekenen op bestekspost 301680</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van bestemming vermelden, bijvoorbeeld: een inrichting. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Dikte van de te frezen laag: 40 tot 80 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>301070</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Frezen teervrij asfalt, d &gt; 80 mm, &lt; 20 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">200</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-08-26</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="02" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-05-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Frezen van teervrij asfalt.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid &lt; 20 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. <br />Indien noodzakelijk het inzagen van de verharding beschrijven met hoofdcode 81.03.01. <br />Voor het frezen van teerhoudend asfalt wordt verwezen naar hoofdcode 81.02.11.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>
                </hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Hoedanigheid van het asfalt:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Gegevens over de hoedanigheid van het asfalt vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Resultaten (voor)onderzoek:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Verwijzen naar de bij het bestek gevoegde resultaten van een (voor)onderzoek overeenkomstig CROW-publicatie 210 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt'.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren naar </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>een inrichting. Acceptatiekosten verrekenen op bestekspost 301680</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van bestemming vermelden, bijvoorbeeld: een inrichting. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Dikte van de te frezen laag: 80 mm of meer</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>301080</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Frezen teervrij asfalt, d &gt; 80 mm,  20 - 200 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">200</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-08-26</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="02" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-05-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Frezen van teervrij asfalt.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid tussen 20 en 200 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. <br />Indien noodzakelijk het inzagen van de verharding beschrijven met hoofdcode 81.03.01. <br />Voor het frezen van teerhoudend asfalt wordt verwezen naar hoofdcode 81.02.11.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>
                </hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Hoedanigheid van het asfalt:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Gegevens over de hoedanigheid van het asfalt vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Resultaten (voor)onderzoek:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Verwijzen naar de bij het bestek gevoegde resultaten van een (voor)onderzoek overeenkomstig CROW-publicatie 210 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt'.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren naar </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>een inrichting. Acceptatiekosten verrekenen op bestekspost 301680</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van bestemming vermelden, bijvoorbeeld: een inrichting. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Dikte van de te frezen laag: 80 mm of meer</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>301090</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Frezen teervrij asfalt, d &gt; 80 mm, &gt; 200 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">500</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-08-26</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="02" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-05-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Frezen van teervrij asfalt.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid &gt; 200 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. <br />Indien noodzakelijk het inzagen van de verharding beschrijven met hoofdcode 81.03.01. <br />Voor het frezen van teerhoudend asfalt wordt verwezen naar hoofdcode 81.02.11.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>
                </hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Hoedanigheid van het asfalt:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Gegevens over de hoedanigheid van het asfalt vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Resultaten (voor)onderzoek:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Verwijzen naar de bij het bestek gevoegde resultaten van een (voor)onderzoek overeenkomstig CROW-publicatie 210 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt'.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren naar </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>een inrichting. Acceptatiekosten verrekenen op bestekspost 301680</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van bestemming vermelden, bijvoorbeeld: een inrichting. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Dikte van de te frezen laag: 80 mm of meer</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>301510</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Frezen teervrij asfalt t.b.v. constructievoeg</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m3</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">4</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>03</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-08-26</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="02" vlgnr="03" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-05-23</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: aansluiting nieuw asfalt op bestaand asfalt in de rijweg.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief opvegen losliggend freesmateriaal</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. <br />Deze beschrijving gebruiken voor het aansluiten van meerdere nieuwe lagen op een bestaande verhardingsconstructie.<br />Indien noodzakelijk het inzagen van de verharding beschrijven met hoofdcode 81.03.01. <br />In deel 3 van het bestek als meetmethode opnemen: De bij frezen ten behoeve van een getrapte aansluiting gebruikte eenheid m3 betreft het product van de in het bestek vermelde freesdiepte en freesbreedte van de lagen en de in het bestek vermelde lengte, dan wel breedte van de aan te brengen lagen. <br />Voor het frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting wordt verwezen naar hoofdcode 81.02.13.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Hoedanigheid van het asfalt:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Gegevens over de hoedanigheid van het asfalt vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Resultaten (voor)onderzoek:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Verwijzen naar de bij het bestek gevoegde resultaten van een (voor)onderzoek overeenkomstig CROW-publicatie 210 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt'.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Afmetingen van de eerste te frezen laag: </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Dikte </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">30</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> mm en breedte </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0,5</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> m </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Afmetingen van de tweede te frezen laag: </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Dikte </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">50</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> mm en breedte </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0,5</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren naar </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>een inrichting. Acceptatiekosten verrekenen op bestekspost 301680</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van bestemming vermelden, bijvoorbeeld: een inrichting. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>301610</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Opbreken teervrij asfalt d=30-110 mm, &lt; 25 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">200</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>03</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="03" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2021-01-11</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid: kleiner dan of gelijk aan 25 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Teervrij asfalt:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Gegevens over de hoedanigheid vermelden. Verwijzen naar de bij het bestek gevoegde resultaten van een onderzoek overeenkomstig CROW-publicatie 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt'.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Dikte van 30 tot 110 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>naar een inrichting. Acceptatiekosten verrekenen op bestekspost 301670</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van bestemming en wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>301620</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Opbreken teervrij asfalt d=30-110 mm, &gt; 25 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">200</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>03</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="03" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2021-01-11</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid: groter dan of gelijk aan 25 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Teervrij asfalt:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Gegevens over de hoedanigheid vermelden. Verwijzen naar de bij het bestek gevoegde resultaten van een onderzoek overeenkomstig CROW-publicatie 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt'.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>naar een inrichting. Acceptatiekosten verrekenen op bestekspost 301670</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van bestemming en wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Dikte van 30 tot 110 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>301630</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Opbreken teervrij asfalt d=110-160 mm, &lt; 25 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">200</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>03</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="03" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2021-01-11</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid: kleiner dan of gelijk aan 25 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Teervrij asfalt:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Gegevens over de hoedanigheid vermelden. Verwijzen naar de bij het bestek gevoegde resultaten van een onderzoek overeenkomstig CROW-publicatie 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt'.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>naar een inrichting. Acceptatiekosten verrekenen op bestekspost 301670</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van bestemming en wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Dikte van 110 tot 160 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>301640</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Opbreken teervrij asfalt d=110-160 mm, &gt; 25 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">200</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>03</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="03" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2021-01-11</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid: groter dan of gelijk aan 25 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Teervrij asfalt:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Gegevens over de hoedanigheid vermelden. Verwijzen naar de bij het bestek gevoegde resultaten van een onderzoek overeenkomstig CROW-publicatie 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt'.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>naar een inrichting. Acceptatiekosten verrekenen op bestekspost 301670</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van bestemming en wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Dikte van 110 tot 160 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>301650</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Opbreken teervrij asfalt d &gt; 160 mm, &lt; 25 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">200</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>03</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="03" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2021-01-11</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid: kleiner dan of gelijk aan 25 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Teervrij asfalt:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Gegevens over de hoedanigheid vermelden. Verwijzen naar de bij het bestek gevoegde resultaten van een onderzoek overeenkomstig CROW-publicatie 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt'.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>naar een inrichting. Acceptatiekosten verrekenen op bestekspost 301670</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van bestemming en wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Dikte van 160 mm of meer</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>301660</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Opbreken teervrij asfalt d &gt; 160 mm, &gt; 25 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">200</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>03</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="03" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2021-01-11</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid: groter dan of gelijk aan 25 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Teervrij asfalt:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Gegevens over de hoedanigheid vermelden. Verwijzen naar de bij het bestek gevoegde resultaten van een onderzoek overeenkomstig CROW-publicatie 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt'.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>naar een inrichting. Acceptatiekosten verrekenen op bestekspost 301670</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van bestemming en wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Dikte van 160 mm of meer</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>301670</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Acceptatiekosten schoon opgebroken asfalt</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">400</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>03</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Acceptatiekosten schoon opgebroken asfalt</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: Acceptatiekosten asfalt bij een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting,</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Asfaltschollen opgebroken bij bestekspost 301610 t/m 301660.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Kwaliteit: Schoon asfalt</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Afmetingen asfaltschollen: keuze aannemer</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>301680</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Acceptatiekosten schoon freesasfalt</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">400</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Acceptatiekosten schoon freesasfalt</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: Acceptatiekosten asfalt bij een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting,</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Asfalt, gefreesd bij bestekspost 301010 tot en met 301090; 301510 en 307513.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Kwaliteit: Schoon asfalt</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>302</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Frezen en opbreken teerhoudend asfalt</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>Bij het frezen van asfalt is het (op)vegen van het freesasfalt inbegrepen.</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>302010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Frezen teerhoudend asfalt, d &lt; 40 mm, &lt; 20 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">400</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>11</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-08-26</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="02" vlgnr="11" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-05-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Frezen van teerhoudend asfalt.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid kleiner dan 20 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. <br />Indien noodzakelijk het inzagen van de verharding beschrijven met hoofdcode 81.03.01.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>
                </hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Hoedanigheid van het asfalt:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Gegevens over de hoedanigheid van het asfalt vermelden. Gegevens over aanwezige hoeveelheden polycyclisch aromatische koolwaterstoffen vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Resultaten (voor)onderzoek:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Verwijzen naar de bij het bestek gevoegde resultaten van een (voor)onderzoek overeenkomstig CROW-publicatie 210 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt'.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 40 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren naar: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>een inrichting in Nederland voor de thermische reiniging van het teerhoudend materiaal.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Acceptatiekosten verrekenen op bestekspost 302840</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hier <br />uitsluitend de naam en adres vermelden van een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of van een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen, of verwijzen naar een lijst met meerdere toegestane inrichtingen.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>302020</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Frezen teerhoudend asfalt, d &lt; 40 mm, 20 - 200 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">4000</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>11</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-08-26</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="02" vlgnr="11" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-05-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Frezen van teerhoudend asfalt.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid tussen 20 en 200 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. <br />Indien noodzakelijk het inzagen van de verharding beschrijven met hoofdcode 81.03.01.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>
                </hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Hoedanigheid van het asfalt:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Gegevens over de hoedanigheid van het asfalt vermelden. Gegevens over aanwezige hoeveelheden polycyclisch aromatische koolwaterstoffen vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Resultaten (voor)onderzoek:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Verwijzen naar de bij het bestek gevoegde resultaten van een (voor)onderzoek overeenkomstig CROW-publicatie 210 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt'.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren naar: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>een inrichting in Nederland voor de thermische reiniging van het teerhoudend materiaal.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Acceptatiekosten verrekenen op bestekspost 302840</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hier <br />uitsluitend de naam en adres vermelden van een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of van een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen, of verwijzen naar een lijst met meerdere toegestane inrichtingen.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 40 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>302030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Frezen teerhoudend asfalt, d &lt; 40 mm, &gt; 200 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">8000</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>11</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-08-26</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="02" vlgnr="11" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-05-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Frezen van teerhoudend asfalt.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid 200 m2 of meer</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. <br />Indien noodzakelijk het inzagen van de verharding beschrijven met hoofdcode 81.03.01.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>
                </hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Hoedanigheid van het asfalt:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Gegevens over de hoedanigheid van het asfalt vermelden. Gegevens over aanwezige hoeveelheden polycyclisch aromatische koolwaterstoffen vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Resultaten (voor)onderzoek:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Verwijzen naar de bij het bestek gevoegde resultaten van een (voor)onderzoek overeenkomstig CROW-publicatie 210 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt'.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren naar: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>een inrichting in Nederland voor de thermische reiniging van het teerhoudend materiaal.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Acceptatiekosten verrekenen op bestekspost 302840</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hier <br />uitsluitend de naam en adres vermelden van een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of van een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen, of verwijzen naar een lijst met meerdere toegestane inrichtingen.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 40 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>302040</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Frezen teerhoudend asfalt, d = 40 - 80 mm, &lt; 20 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">400</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>11</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-08-26</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="02" vlgnr="11" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-05-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Frezen van teerhoudend asfalt.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid kleiner dan 20 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. <br />Indien noodzakelijk het inzagen van de verharding beschrijven met hoofdcode 81.03.01.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>
                </hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Hoedanigheid van het asfalt:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Gegevens over de hoedanigheid van het asfalt vermelden. Gegevens over aanwezige hoeveelheden polycyclisch aromatische koolwaterstoffen vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Resultaten (voor)onderzoek:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Verwijzen naar de bij het bestek gevoegde resultaten van een (voor)onderzoek overeenkomstig CROW-publicatie 210 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt'.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren naar: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>een inrichting in Nederland voor de thermische reiniging van het teerhoudend materiaal.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Acceptatiekosten verrekenen op bestekspost 302840</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hier <br />uitsluitend de naam en adres vermelden van een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of van een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen, of verwijzen naar een lijst met meerdere toegestane inrichtingen.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>302050</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Frezen teerhoudend asfalt, d = 40 - 80 mm, 20 - 200 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">400</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>11</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-08-26</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="02" vlgnr="11" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-05-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Frezen van teerhoudend asfalt.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid tussen 20 en 200 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. <br />Indien noodzakelijk het inzagen van de verharding beschrijven met hoofdcode 81.03.01.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>
                </hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Hoedanigheid van het asfalt:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Gegevens over de hoedanigheid van het asfalt vermelden. Gegevens over aanwezige hoeveelheden polycyclisch aromatische koolwaterstoffen vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Resultaten (voor)onderzoek:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Verwijzen naar de bij het bestek gevoegde resultaten van een (voor)onderzoek overeenkomstig CROW-publicatie 210 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt'.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren naar: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>een inrichting in Nederland voor de thermische reiniging van het teerhoudend materiaal.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Acceptatiekosten verrekenen op bestekspost 302840</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hier <br />uitsluitend de naam en adres vermelden van een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of van een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen, of verwijzen naar een lijst met meerdere toegestane inrichtingen.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>302060</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Frezen teerhoudend asfalt, d = 40 - 80 mm, &gt; 200 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">500</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>11</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-08-26</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="02" vlgnr="11" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-05-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Frezen van teerhoudend asfalt.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid 200 m2 of meer</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. <br />Indien noodzakelijk het inzagen van de verharding beschrijven met hoofdcode 81.03.01.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>
                </hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Hoedanigheid van het asfalt:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Gegevens over de hoedanigheid van het asfalt vermelden. Gegevens over aanwezige hoeveelheden polycyclisch aromatische koolwaterstoffen vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Resultaten (voor)onderzoek:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Verwijzen naar de bij het bestek gevoegde resultaten van een (voor)onderzoek overeenkomstig CROW-publicatie 210 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt'.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren naar: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>een inrichting in Nederland voor de thermische reiniging van het teerhoudend materiaal.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Acceptatiekosten verrekenen op bestekspost 302840</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hier <br />uitsluitend de naam en adres vermelden van een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of van een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen, of verwijzen naar een lijst met meerdere toegestane inrichtingen.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Dikte van de af te frezen laag: 40 tot 80 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>302070</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Frezen teerhoudend asfalt, d &gt; 80 mm, &lt; 20 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">400</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>11</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-08-26</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="02" vlgnr="11" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-05-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Frezen van teerhoudend asfalt.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid kleiner dan 20 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. <br />Indien noodzakelijk het inzagen van de verharding beschrijven met hoofdcode 81.03.01.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>
                </hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Hoedanigheid van het asfalt:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Gegevens over de hoedanigheid van het asfalt vermelden. Gegevens over aanwezige hoeveelheden polycyclisch aromatische koolwaterstoffen vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Resultaten (voor)onderzoek:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Verwijzen naar de bij het bestek gevoegde resultaten van een (voor)onderzoek overeenkomstig CROW-publicatie 210 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt'.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren naar: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>een inrichting in Nederland voor de thermische reiniging van het teerhoudend materiaal.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Acceptatiekosten verrekenen op bestekspost 302840</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hier <br />uitsluitend de naam en adres vermelden van een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of van een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen, of verwijzen naar een lijst met meerdere toegestane inrichtingen.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Dikte van de af te frezen laag: 80 mm of meer</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>302080</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Frezen teerhoudend asfalt, d &gt; 80 mm, 20 - 200 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">400</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>11</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-08-26</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="02" vlgnr="11" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-05-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Frezen van teerhoudend asfalt.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid tussen 20 en 200 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. <br />Indien noodzakelijk het inzagen van de verharding beschrijven met hoofdcode 81.03.01.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>
                </hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Hoedanigheid van het asfalt:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Gegevens over de hoedanigheid van het asfalt vermelden. Gegevens over aanwezige hoeveelheden polycyclisch aromatische koolwaterstoffen vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Resultaten (voor)onderzoek:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Verwijzen naar de bij het bestek gevoegde resultaten van een (voor)onderzoek overeenkomstig CROW-publicatie 210 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt'.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren naar: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>een inrichting in Nederland voor de thermische reiniging van het teerhoudend materiaal.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Acceptatiekosten verrekenen op bestekspost 302840</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hier <br />uitsluitend de naam en adres vermelden van een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of van een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen, of verwijzen naar een lijst met meerdere toegestane inrichtingen.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Dikte van de af te frezen laag: 80 mm of meer</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>302090</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Frezen teerhoudend asfalt, d &gt; 80 mm, &gt; 200 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">500</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>11</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-08-26</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="02" vlgnr="11" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-05-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Frezen van teerhoudend asfalt.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid 200 m2 of meer</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. <br />Indien noodzakelijk het inzagen van de verharding beschrijven met hoofdcode 81.03.01.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>
                </hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Hoedanigheid van het asfalt:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Gegevens over de hoedanigheid van het asfalt vermelden. Gegevens over aanwezige hoeveelheden polycyclisch aromatische koolwaterstoffen vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Resultaten (voor)onderzoek:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Verwijzen naar de bij het bestek gevoegde resultaten van een (voor)onderzoek overeenkomstig CROW-publicatie 210 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt'.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren naar: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>een inrichting in Nederland voor de thermische reiniging van het teerhoudend materiaal.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Acceptatiekosten verrekenen op bestekspost 302840</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hier <br />uitsluitend de naam en adres vermelden van een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of van een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen, of verwijzen naar een lijst met meerdere toegestane inrichtingen.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Dikte van de af te frezen laag: 80 mm of meer</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>302510</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. constructievoeg</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m3</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">4</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>13</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-08-26</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="02" vlgnr="13" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-05-23</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: aansluiting nieuw-bestaand asfaltwerk in de rijweg</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief opvegen losliggend freesmateriaal</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. <br />Deze beschrijving gebruiken voor het aansluiten van meerdere nieuwe lagen op een bestaande verhardingsconstructie. <br />Indien noodzakelijk het inzagen van de verharding beschrijven met hoofdcode 81.03.01. <br />In deel 3 van het bestek als meetmethode opnemen: De bij frezen ten behoeve van een getrapte aansluiting gebruikte eenheid m3 betreft het product van de in het bestek vermelde freesdiepte en freesbreedte van de lagen en de in het bestek vermelde lengte, dan wel breedte van de aan te brengen lagen.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Hoedanigheid van het asfalt:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst> teerhoudend</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Gegevens over de hoedanigheid van het asfalt vermelden. Gegevens over aanwezige hoeveelheden polycyclisch aromatische koolwaterstoffen vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Resultaten (voor)onderzoek:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Verwijzen naar de bij het bestek gevoegde resultaten van een (voor)onderzoek overeenkomstig CROW-publicatie 210 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt'.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Afmetingen van de eerste te frezen laag: </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Dikte </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">30</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> mm en breedte </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0,5</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> m </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Afmetingen van de tweede te frezen laag: </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Dikte </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">50</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> mm en breedte </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">0,5</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren naar: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>een inrichting in Nederland voor de thermische reiniging van het teerhoudend materiaal.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Acceptatiekosten verrekenen op bestekspost 302840</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hier <br />uitsluitend de naam en adres vermelden van een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of van een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen, of verwijzen naar een lijst met meerdere toegestane inrichtingen.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>302610</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Opbreken teerhoudend asfalt, d = 30 - 110 mm, &lt; 25 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">200</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>03</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="03" vlgnr="02" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-05-31</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid kleiner dan of gelijk aan 25 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Teerhoudend asfalt:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Gegevens over de hoedanigheid vermelden. Verwijzen naar de bij het bestek gevoegde resultaten van een onderzoek overeenkomstig CROW-publicatie 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt'.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Dikte van 30 tot 110 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren naar: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>een inrichting in Nederland voor de thermische reiniging van het teerhoudend materiaal.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Acceptatiekosten verrekenen op bestekspost 302830</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hier <br />uitsluitend de naam en adres vermelden van een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of van een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen, of verwijzen naar een lijst met meerdere toegestane inrichtingen.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>302620</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Opbreken teerhoudend asfalt, d = 30 - 110 mm, &gt; 25 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">200</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>03</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="03" vlgnr="02" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-05-31</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid groter dan 25 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Teerhoudend asfalt:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Gegevens over de hoedanigheid vermelden. Verwijzen naar de bij het bestek gevoegde resultaten van een onderzoek overeenkomstig CROW-publicatie 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt'.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren naar: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>een inrichting in Nederland voor de thermische reiniging van het teerhoudend materiaal.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Acceptatiekosten verrekenen op bestekspost 302830</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hier <br />uitsluitend de naam en adres vermelden van een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of van een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen, of verwijzen naar een lijst met meerdere toegestane inrichtingen.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Dikte van 30 tot 110 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>302710</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Opbreken teerhoudend asfalt, d = 110-160 mm, &lt; 25 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">200</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>03</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="03" vlgnr="02" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-05-31</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid kleiner dan of gelijk aan 25 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Teerhoudend asfalt:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Gegevens over de hoedanigheid vermelden. Verwijzen naar de bij het bestek gevoegde resultaten van een onderzoek overeenkomstig CROW-publicatie 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt'.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren naar: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>een inrichting in Nederland voor de thermische reiniging van het teerhoudend materiaal.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Acceptatiekosten verrekenen op bestekspost 302830</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hier <br />uitsluitend de naam en adres vermelden van een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of van een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen, of verwijzen naar een lijst met meerdere toegestane inrichtingen.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Dikte van 110 tot 160 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>302720</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Opbreken teerhoudend asfalt, d = 110-160 mm, &gt; 25 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">200</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>03</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="03" vlgnr="02" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-05-31</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid groter dan 25 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Teerhoudend asfalt:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Gegevens over de hoedanigheid vermelden. Verwijzen naar de bij het bestek gevoegde resultaten van een onderzoek overeenkomstig CROW-publicatie 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt'.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren naar: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>een inrichting in Nederland voor de thermische reiniging van het teerhoudend materiaal.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Acceptatiekosten verrekenen op bestekspost 302830</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hier <br />uitsluitend de naam en adres vermelden van een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of van een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen, of verwijzen naar een lijst met meerdere toegestane inrichtingen.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Dikte van 110 tot 160 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>302810</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Opbreken teerhoudend asfalt, d &gt; 160 mm, &lt; 25 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">200</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>03</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="03" vlgnr="02" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-05-31</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid kleiner dan of gelijk aan 25 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Teerhoudend asfalt:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Gegevens over de hoedanigheid vermelden. Verwijzen naar de bij het bestek gevoegde resultaten van een onderzoek overeenkomstig CROW-publicatie 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt'.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren naar: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>een inrichting in Nederland voor de thermische reiniging van het teerhoudend materiaal.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Acceptatiekosten verrekenen op bestekspost 302830</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hier <br />uitsluitend de naam en adres vermelden van een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of van een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen, of verwijzen naar een lijst met meerdere toegestane inrichtingen.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Dikte van 160 mm of meer</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>302820</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Opbreken teerhoudend asfalt, d &gt; 160 mm, &gt; 25 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">200</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>03</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="03" vlgnr="02" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-05-31</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid groter dan 25 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Teerhoudend asfalt:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Gegevens over de hoedanigheid vermelden. Verwijzen naar de bij het bestek gevoegde resultaten van een onderzoek overeenkomstig CROW-publicatie 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt'.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren naar: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>een inrichting in Nederland voor de thermische reiniging van het teerhoudend materiaal.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Acceptatiekosten verrekenen op bestekspost 302830</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hier <br />uitsluitend de naam en adres vermelden van een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of van een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen, of verwijzen naar een lijst met meerdere toegestane inrichtingen.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Dikte van 160 mm of meer</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>302830</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Acceptatiekosten opgebroken teerhoudend asfalt</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">400</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>03</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Acceptatiekosten opgebroken teerhoudend asfalt</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: Acceptatiekosten asfalt bij een inrichting in Nederland voor de thermische reiniging van het teerhoudend asfalt,</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Asfaltschollen opgebroken bij bestekspost 302610 t/m 302820.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Kwaliteit: Teerhoudend asfalt</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Afmetingen asfaltschollen: keuze aannemer</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>302840</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Acceptatiekosten teerhoudend freesasfalt</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">1600</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Acceptatiekosten teerhoudend freesasfalt</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: Acceptatiekosten asfalt bij een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting in Nederland voor de thermische reiniging van het teerhoudend asfalt,</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Asfalt, gefreesd bij bestekspost 302010 tot en met 302510.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Kwaliteit: Teerhoudend asfalt</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>303</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Zagen asfaltverharding</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>303010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Zagen verharding diepte &lt; 100 mm; &lt; 20 m </romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">80</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="05" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2016-02-09</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Zagen van bitumineuze verharding.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid kleiner dan 20 m</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Bij lengte kleiner dan 10 m, heeft de aannemer recht op verrekening van 10 m.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Asfaltverharding </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Verharding nader omschrijven.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>23</positie.nr>
              <inhoud.nr>99</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Zaagdiepten van 0 tot 100 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>303020</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Zagen verharding diepte 100 - 200 mm; &lt; 20 m </romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">80</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="05" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2016-02-09</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Zagen van bitumineuze verharding.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid kleiner dan 20 m</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Bij lengte kleiner dan 10 m, heeft de aannemer recht op verrekening van 10 m.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Asfaltverharding </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Verharding nader omschrijven.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>23</positie.nr>
              <inhoud.nr>99</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Zaagdiepten van 100 tot 200 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>303030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Zagen verharding diepte 200 - 300 mm; &lt; 20 m </romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">80</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="05" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2016-02-09</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Zagen van bitumineuze verharding.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid kleiner dan 20 m</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Bij lengte kleiner dan 10 m, heeft de aannemer recht op verrekening van 10 m.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Asfaltverharding </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Verharding nader omschrijven.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>23</positie.nr>
              <inhoud.nr>99</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Zaagdiepten van 200 tot 300 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>303110</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Zagen verharding diepte &lt; 100 mm; 20 - 50 m </romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">200</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="05" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2016-02-09</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Zagen van bitumineuze verharding.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid tussen 20 en 50 m</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Asfaltverharding </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Verharding nader omschrijven.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>23</positie.nr>
              <inhoud.nr>99</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Zaagdiepten van 0 tot 100 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>303120</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Zagen verharding diepte 100 - 200 mm; 20 - 50 m </romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">200</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="05" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2016-02-09</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Zagen van bitumineuze verharding.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid tussen 20 en 50 m</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Asfaltverharding </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Verharding nader omschrijven.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>23</positie.nr>
              <inhoud.nr>99</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Zaagdiepten van 100 tot 200 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>303130</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Zagen verharding diepte 200 - 300 mm; 20 - 50 m </romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">200</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="05" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2016-02-09</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Zagen van bitumineuze verharding.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid tussen 20 en 50 m</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Asfaltverharding </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Verharding nader omschrijven.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>23</positie.nr>
              <inhoud.nr>99</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Zaagdiepten van 200 tot 300 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>303210</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Zagen verharding diepte &lt; 100 mm; &gt; 50 m </romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">280</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="05" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2016-02-09</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Zagen van bitumineuze verharding.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid 50 m of meer</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Asfaltverharding </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Verharding nader omschrijven.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>23</positie.nr>
              <inhoud.nr>99</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Zaagdiepten van 0 tot 100 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>303220</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Zagen verharding diepte 100 - 200 mm; &gt; 50 m </romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">280</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="05" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2016-02-09</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Zagen van bitumineuze verharding.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid 50 m of meer</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Asfaltverharding </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Verharding nader omschrijven.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>23</positie.nr>
              <inhoud.nr>99</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Zaagdiepten van 100 tot 200 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>303230</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Zagen verharding diepte 200 - 300 mm; &gt; 50 m </romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">280</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="05" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2016-02-09</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Zagen van bitumineuze verharding.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid 50 m of meer</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Asfaltverharding </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Verharding nader omschrijven.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>23</positie.nr>
              <inhoud.nr>99</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Zaagdiepten van 200 tot 300 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>304</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Aanbrengen asfalt</romptekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>3041</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Aanbrengen onderlaag / uitvullaag</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>304110</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton &lt; 20 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">400</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>31</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-08-26</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="21" vlgnr="31" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-07-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>oppervlakte t/m 20 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Een bestekspost voor het aanbrengen van een kleeflaag beschrijven m.b.v. hoofdcode 81.21.01</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Totaal </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">
                </hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst>m2 </hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="400" aard="I">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Asfalt: AC 16 Base of AC 22 Base</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Te leveren volgens bestekspostnr(s). 305110, 305120 of 305130 </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Totale breedte: variabel</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Laagdikte variabel per deelopdracht</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Op een zandbed of ongebonden funderingslaag</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>304120</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton 20 - 100 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">400</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>31</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-08-26</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="21" vlgnr="31" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-07-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>oppervlakte van 20 tot en met 100 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Een bestekspost voor het aanbrengen van een kleeflaag beschrijven m.b.v. hoofdcode 81.21.01</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Totaal </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">
                </hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst>m2 </hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="400" aard="I">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Asfalt: AC 16 Base of AC 22 Base</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Te leveren volgens bestekspostnr(s). 305110, 305120 of 305130 </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Totale breedte: variabel</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Laagdikte variabel per deelopdracht</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Op een zandbed of ongebonden funderingslaag</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>304130</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton 100 - 250 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">400</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>31</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-08-26</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="21" vlgnr="31" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-07-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>oppervlakte van 100 tot en met 250 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Een bestekspost voor het aanbrengen van een kleeflaag beschrijven m.b.v. hoofdcode 81.21.01</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Totaal </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">
                </hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst>m2 </hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="400" aard="I">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Asfalt: AC 16 Base of AC 22 Base</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Te leveren volgens bestekspostnr(s). 305110, 305120 of 305130</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Totale breedte: variabel</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Laagdikte variabel per deelopdracht</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Op een zandbed of ongebonden funderingslaag</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>304140</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton &gt; 250 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">480</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>31</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-08-26</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="21" vlgnr="31" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-07-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>oppervlakte groter dan 250 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Een bestekspost voor het aanbrengen van een kleeflaag beschrijven m.b.v. hoofdcode 81.21.01</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Totaal </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">
                </hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst>m2 </hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="480" aard="I">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Asfalt: AC 16 Base of AC 22 Base</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Te leveren volgens bestekspostnr(s). 305110, 305120 of 305130 </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Totale breedte: variabel</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Laagdikte variabel per deelopdracht</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Op een zandbed of ongebonden funderingslaag</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>304150</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen uitvullaag van asfaltbeton &lt; 20 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">80</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="22" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-12-09</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Totaal oppervlakte t/m 20 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Per deelopdracht te bepalen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. <br />Het aanbrengen van een kleeflaag beschrijven m.b.v. hoofdcode 81.21.01.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="80" aard="I">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Asfalt: AC 16 Base of AC 22 Base</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Te leveren volgens bestekspostnr(s). 305110, 305120 of 305130</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Laagdikte 45 tot 80 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Op een bestaande verhardingslaag </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventueel soort verhardingslaag nader omschrijven.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>304160</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen uitvullaag van asfaltbeton 20 - 100 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">80</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="22" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-12-09</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Totaal oppervlakte van 20 tot en met 100 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Per deelopdracht te bepalen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. <br />Het aanbrengen van een kleeflaag beschrijven m.b.v. hoofdcode 81.21.01.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Op een bestaande verhardingslaag </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventueel soort verhardingslaag nader omschrijven.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="80" aard="I">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Asfalt: AC 16 Base of AC 22 Base</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Te leveren volgens bestekspostnr(s). 305110, 305120 of 305130</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Laagdikte 45 tot 80 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>304170</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen uitvullaag van asfaltbeton 100 - 250 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">80</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="22" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-12-09</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Totaal oppervlakte van 100 tot en met 250 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Per deelopdracht te bepalen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. <br />Het aanbrengen van een kleeflaag beschrijven m.b.v. hoofdcode 81.21.01.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Op een bestaande verhardingslaag </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventueel soort verhardingslaag nader omschrijven.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="80" aard="I">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Asfalt: AC 16 Base of AC 22 Base</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Te leveren volgens bestekspostnr(s). 305110, 305120 of 305130</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Laagdikte 45 tot 80 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>304180</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen uitvullaag van asfaltbeton &gt; 250 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">80</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="22" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-12-09</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Totaal oppervlakte groter dan 250 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Per deelopdracht te bepalen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. <br />Het aanbrengen van een kleeflaag beschrijven m.b.v. hoofdcode 81.21.01.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Op een bestaande verhardingslaag </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventueel soort verhardingslaag nader omschrijven.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="80" aard="I">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Asfalt: AC 16 Base of AC 22 Base</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Te leveren volgens bestekspostnr(s). 305110, 305120 of 305130</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Laagdikte 45 tot 80 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>3042</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Aanbrengen tussenlagen</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>304210</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton &lt; 20 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">300</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>21</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-08-26</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="21" vlgnr="21" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-07-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>oppervlakte t/m 20 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Een bestekspost voor het aanbrengen van een kleeflaag beschrijven m.b.v. hoofdcode 81.21.01. </aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Totaal </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">....................</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst>m2</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="300" aard="I">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Asfalt: AC 16 Bind</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Te leveren volgens bestekspostnr(s). 305210</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Totale breedte variabel</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Laagdikte variabel per deelopdracht</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Op een bestaande verhardingslaag of de voorgaande verhardingslaag</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>304220</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton 20 - 100 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">300</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>21</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-08-26</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="21" vlgnr="21" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-07-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>oppervlakte van 20 t/m 100 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Een bestekspost voor het aanbrengen van een kleeflaag beschrijven m.b.v. hoofdcode 81.21.01. </aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Totaal </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">....................</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst>m2</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="300" aard="I">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Asfalt: AC 16 Bind</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Te leveren volgens bestekspostnr(s). 305210</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Bijzonderheid: Asfalt naadloos aanbrengen. Een naad in langsrichting rijbaan is niet toegestaan.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Totale breedte variabel</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Laagdikte variabel per deelopdracht</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Op een bestaande verhardingslaag of de voorgaande verhardingslaag</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>304230</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton 100 - 250 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">500</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>21</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-08-26</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="21" vlgnr="21" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-07-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>oppervlakte van 100 t/m 250 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Een bestekspost voor het aanbrengen van een kleeflaag beschrijven m.b.v. hoofdcode 81.21.01. </aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Totaal </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">....................</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst>m2</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="500" aard="I">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Asfalt: AC 16 Bind</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Te leveren volgens bestekspostnr(s). 305210</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Bijzonderheid: Asfalt naadloos aanbrengen. Een naad in langsrichting rijbaan is niet toegestaan.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Totale breedte variabel</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Laagdikte variabel per deelopdracht</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Op een bestaande verhardingslaag of de voorgaande verhardingslaag</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>304240</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton &gt; 250 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">650</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>21</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-08-26</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="21" vlgnr="21" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-07-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>oppervlakte groter dan 250 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Een bestekspost voor het aanbrengen van een kleeflaag beschrijven m.b.v. hoofdcode 81.21.01. </aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Totaal </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">....................</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst>m2</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="650" aard="I">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Asfalt: AC 16 Bind</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Te leveren volgens bestekspostnr(s). 305210</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Bijzonderheid: Asfalt naadloos aanbrengen. Een naad in langsrichting rijbaan is niet toegestaan.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Totale breedte variabel</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Laagdikte variabel per deelopdracht</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Op een bestaande verhardingslaag of de voorgaande verhardingslaag</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>3043</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Aanbrengen deklagen</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>304310</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen deklaag van asfaltbeton &lt; 20 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">800</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>11</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-08-26</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="21" vlgnr="11" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-07-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>oppervlakte t/m 20 m2 </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. <br />Een bestekspost voor het aanbrengen van een kleeflaag beschrijven m.b.v. hoofdcode 81.21.01. <br />Indien noodzakelijk, dan het afstrooien van het verhardingsoppervlak beschrijven m.b.v. hoofdcode 81.21.81. Zie ook de eisen aan de stroefheid in artikel 81.22.11 van de Standaard.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Totaal </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">....................</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst>m2 </hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="800" aard="I">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Asfalt: AC 8 Surf of AC 11 Surf</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Te leveren volgens bestekspostnr(s). 305410 of 305420</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Totale breedte: variabel</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Laagdikte variabel per deelopdracht</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Op een bestaande verhardingslaag of de voorgaande verhardingslaag</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>304320</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen deklaag van asfaltbeton 20 - 100 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">800</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>11</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-08-26</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="21" vlgnr="11" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-07-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>oppervlakte van 20 t/m 100 m2 </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. <br />Een bestekspost voor het aanbrengen van een kleeflaag beschrijven m.b.v. hoofdcode 81.21.01. <br />Indien noodzakelijk, dan het afstrooien van het verhardingsoppervlak beschrijven m.b.v. hoofdcode 81.21.81. Zie ook de eisen aan de stroefheid in artikel 81.22.11 van de Standaard.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Totaal </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">....................</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst>m2 </hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="800" aard="I">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Asfalt: AC 8 Surf of AC 11 Surf</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Te leveren volgens bestekspostnr(s). 305410 of 305420</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Bijzonderheid: Asfalt naadloos aanbrengen. Een naad in langsrichting rijbaan is niet toegestaan.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Totale breedte: variabel</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Laagdikte variabel per deelopdracht</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Op een bestaande verhardingslaag of de voorgaande verhardingslaag</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>304330</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen deklaag van asfaltbeton 100 - 250 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">1150</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>11</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-08-26</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="21" vlgnr="11" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-07-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>oppervlakte van 100 t/m 250 m2 </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. <br />Een bestekspost voor het aanbrengen van een kleeflaag beschrijven m.b.v. hoofdcode 81.21.01. <br />Indien noodzakelijk, dan het afstrooien van het verhardingsoppervlak beschrijven m.b.v. hoofdcode 81.21.81. Zie ook de eisen aan de stroefheid in artikel 81.22.11 van de Standaard.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Totaal </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">....................</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst>m2 </hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="1150" aard="I">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Asfalt: AC 8 Surf of AC 11 Surf</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Te leveren volgens bestekspostnr(s). 305410 of 305420</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Bijzonderheid: Asfalt naadloos aanbrengen. Een naad in langsrichting rijbaan is niet toegestaan.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Totale breedte: variabel</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Laagdikte variabel per deelopdracht</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Op een bestaande verhardingslaag of de voorgaande verhardingslaag</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>304340</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen deklaag van asfaltbeton &gt; 250 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">1600</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>11</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-08-26</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="21" vlgnr="11" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-07-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>oppervlakte groter dan 250 m2 </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. <br />Een bestekspost voor het aanbrengen van een kleeflaag beschrijven m.b.v. hoofdcode 81.21.01. <br />Indien noodzakelijk, dan het afstrooien van het verhardingsoppervlak beschrijven m.b.v. hoofdcode 81.21.81. Zie ook de eisen aan de stroefheid in artikel 81.22.11 van de Standaard.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Totaal </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">....................</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst>m2 </hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="1600" aard="I">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Asfalt: AC 8 Surf of AC 11 Surf</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Te leveren volgens bestekspostnr(s). 305410 of 305420</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Bijzonderheid: Asfalt naadloos aanbrengen. Een naad in langsrichting rijbaan is niet toegestaan.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Totale breedte: variabel</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Laagdikte variabel per deelopdracht</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Op een bestaande verhardingslaag of de voorgaande verhardingslaag</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>3044</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Aanbrengen deklaag van steenmastiekasfalt</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>304410</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen deklaag van SMA 20 - 100 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">600</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>12</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="21" vlgnr="12" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>oppervlakte van 20 t/m 100 m2 </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. <br />Een bestekspost voor het aanbrengen van een kleeflaag beschrijven m.b.v. hoofdcode 81.21.01. <br />Indien noodzakelijk, dan het afstrooien van het verhardingsoppervlak beschrijven m.b.v. hoofdcode 81.21.81. Zie ook de eisen aan de stroefheid in artikel 81.22.11 van de Standaard.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Totaal </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">....................</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst>m2</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="600" aard="I">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Asfalt: SMA-NL 11A 70/100 of SMA-NL 11B 70/100</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Te leveren volgens bestekspostnr(s). 305430 </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Bijzonderheid: Asfalt naadloos aanbrengen. Een naad in langsrichting rijbaan is niet toegestaan.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Totale breedte: variabel</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Laagdikte variabel per deelopdracht</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Op een bestaande verhardingslaag of de voorgaande verhardingslaag</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>304420</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen deklaag van SMA 100 - 250 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">600</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>12</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="21" vlgnr="12" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>oppervlakte van 100 t/m 250 m2 </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. <br />Een bestekspost voor het aanbrengen van een kleeflaag beschrijven m.b.v. hoofdcode 81.21.01. <br />Indien noodzakelijk, dan het afstrooien van het verhardingsoppervlak beschrijven m.b.v. hoofdcode 81.21.81. Zie ook de eisen aan de stroefheid in artikel 81.22.11 van de Standaard.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Totaal </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">....................</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst>m2</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="600" aard="I">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Asfalt: SMA-NL 11A 70/100 of SMA-NL 11B 70/100</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Te leveren volgens bestekspostnr(s). 305430 </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Bijzonderheid: Asfalt naadloos aanbrengen. Een naad in langsrichting rijbaan is niet toegestaan.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Totale breedte: variabel</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Laagdikte variabel per deelopdracht</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Op een bestaande verhardingslaag of de voorgaande verhardingslaag</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>3045</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Aanbrengen rood asfalt (fietspaden)</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>304510</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen van rood asfaltbeton &lt; 100 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">20</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>11</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-08-26</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="21" vlgnr="11" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-07-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>oppervlakte t/m 100 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. <br />Een bestekspost voor het aanbrengen van een kleeflaag beschrijven m.b.v. hoofdcode 81.21.01. <br />Indien noodzakelijk, dan het afstrooien van het verhardingsoppervlak beschrijven m.b.v. hoofdcode 81.21.81. Zie ook de eisen aan de stroefheid in artikel 81.22.11 van de Standaard.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Totaal </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">....................</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst>m2 </hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="20" aard="I">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Asfalt: AC 8 Surf of AC 11 Surf </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Kleur: rood, verkeersklasse 3</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Asfaltmengsel met zwarte bitumen, mineraal steenslag tillred, toevoeging 5% ijzeroxide</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Te leveren volgens bestekspostnr(s). 305610 of 305620</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Totale breedte: variabel</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Laagdikte variabel per deelopdracht</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Op een bestaande verhardingslaag of de voorgaande verhardingslaag</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>304520</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen van rood asfaltbeton &gt; 100 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>11</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-08-26</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="21" vlgnr="11" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-07-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>oppervlakte groter dan 100 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. <br />Een bestekspost voor het aanbrengen van een kleeflaag beschrijven m.b.v. hoofdcode 81.21.01. <br />Indien noodzakelijk, dan het afstrooien van het verhardingsoppervlak beschrijven m.b.v. hoofdcode 81.21.81. Zie ook de eisen aan de stroefheid in artikel 81.22.11 van de Standaard.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Totaal </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">....................</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst>m2 </hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="100" aard="I">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Asfalt: AC 8 Surf of AC 11 Surf </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Kleur: rood, verkeersklasse 3</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Asfaltmengsel met zwarte bitumen, mineraal steenslag tillred, toevoeging 5% ijzeroxide</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Te leveren volgens bestekspostnr(s). 305610 of 305620</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Totale breedte: variabel</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Laagdikte variabel per deelopdracht</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Op een bestaande verhardingslaag of de voorgaande verhardingslaag</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>3046</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Aanbrengen kleeflagen</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>Tot het aanbrengen van kleeflagen behoort ook het aanbrengen van kleeflagen op de verticale aansluitingen van het asfalt (langs- en dwarsnaden)</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>304610</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2 &lt; 25 m2.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">48000</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-08-26</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="21" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-07-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen kleeflaag.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid kleiner dan of gelijk aan 25 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Aan te brengen tussen de lagen asfalt</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Tot het aanbrengen van de kleeflaag behoort ook het aanbrengen op de vertikale aansluiting van</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>het asfalt (langs- en dwarsnaad)</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="14.4" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Kleeflaag van Bitumenemulsie: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>type 0</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Omschrijving van het materiaal vermelden. Eventueel specifieke eisen vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hoeveelheid 0,3 kg/m2</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>304620</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2 &gt; 25 m2.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">24000</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-08-26</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="21" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-07-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen kleeflaag.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid groter dan 25 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Aan te brengen tussen de lagen asfalt</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Tot het aanbrengen van de kleeflaag behoort ook het aanbrengen op de vertikale aansluiting van</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>het asfalt (langs- en dwarsnaad)</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="7.2" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Kleeflaag van Bitumenemulsie: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>type 0</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Omschrijving van het materiaal vermelden. Eventueel specifieke eisen vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hoeveelheid 0,3 kg/m2</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>304630</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2 &lt; 25 m2.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">6000</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-08-26</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="21" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-07-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen kleeflaag.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid kleiner dan of gelijk aan 25 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Aan te brengen tussen de lagen asfalt</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Tot het aanbrengen van de kleeflaag behoort ook het aanbrengen op de vertikale aansluiting van</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>het asfalt (langs- en dwarsnaad)</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="2.4" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Kleeflaag van Bitumenemulsie: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>type 0</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Omschrijving van het materiaal vermelden. Eventueel specifieke eisen vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hoeveelheid 0,4 kg/m2</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>304640</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2 &gt; 25 m2.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">2000</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-08-26</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="21" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-07-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen kleeflaag.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid groter dan 25 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Aan te brengen tussen de lagen asfalt</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Tot het aanbrengen van de kleeflaag behoort ook het aanbrengen op de vertikale aansluiting van</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>het asfalt (langs- en dwarsnaad)</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="0.8" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Kleeflaag van Bitumenemulsie: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>type 0</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Omschrijving van het materiaal vermelden. Eventueel specifieke eisen vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hoeveelheid 0,3 kg/m2</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>3047</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Aanbrengen asfalt drempels</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>304710</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbr. busvriendelijke drempel 3,40 x 2,10m</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">8</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Aanbr. busvriendelijke drempel 3,40 x 2,10m</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Aanbrengen drempel</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Type busvriendelijk</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Afmeting 3,40 x 2,10 m, hoogte max. 8 cm.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.volg>
            <dl22.bpost.nr6.volg>304711</dl22.bpost.nr6.volg>
            <romptekst>Frezen teerhoudend asfalt.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.ter.inl kenmerk="I">57.12</dl22.hoev.ter.inl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>11</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-08-26</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="02" vlgnr="11" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-05-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Frezen van teerhoudend asfalt.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. <br />Indien noodzakelijk het inzagen van de verharding beschrijven met hoofdcode 81.03.01.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>
                </hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Hoedanigheid van het asfalt:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Gegevens over de hoedanigheid van het asfalt vermelden. Gegevens over aanwezige hoeveelheden polycyclisch aromatische koolwaterstoffen vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Resultaten (voor)onderzoek:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Verwijzen naar de bij het bestek gevoegde resultaten van een (voor)onderzoek overeenkomstig CROW-publicatie 210 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt'.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Dikte af te frezen laag minder dan 40 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren naar: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>een inrichting in Nederland voor de thermische reiniging van het teerhoudend materiaal.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Acceptatiekosten verrekenen op bestekspost 302840.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hier <br />uitsluitend de naam en adres vermelden van een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of van een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen, of verwijzen naar een lijst met meerdere toegestane inrichtingen.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.volg>
          <dl22.bpost.6cijfer.volg>
            <dl22.bpost.nr6.volg>304712</dl22.bpost.nr6.volg>
            <romptekst>Aanbr. onderlaag in 2 lagen AC 16 Base, d= var..</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.ter.inl kenmerk="I">11.42</dl22.hoev.ter.inl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>32</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-08-26</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="21" vlgnr="32" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-07-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft onderlagen drempel aan te brengen op rijwegconstructie</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Een bestekspost voor het aanbrengen van een kleeflaag beschrijven m.b.v. hoofdcode 81.21.01 </aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Totaal </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">....................</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m2 </hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="11.42" aard="I">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Asfalt: AC 16 Base of AC 22 Base</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Te leveren volgens bestekspostnr(s). 305110 of 305120</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Mengseleigenschappen: OL-B</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Totale laagdikte variërend van 0 tot 120 mm</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>7</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Eerste laag op een bestaande verhardingslaag</hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Soort verhardingslaag vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.volg>
          <dl22.bpost.6cijfer.volg>
            <dl22.bpost.nr6.volg>304713</dl22.bpost.nr6.volg>
            <romptekst>Aanbr. deklaag van AC 8 Surf, d= 25 mm</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.ter.inl kenmerk="I">3.57</dl22.hoev.ter.inl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>11</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-08-26</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="21" vlgnr="11" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-07-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft deklaag drempel aan te brengen op rijwegconstructie</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. <br />Een bestekspost voor het aanbrengen van een kleeflaag beschrijven m.b.v. hoofdcode 81.21.01. <br />Indien noodzakelijk, dan het afstrooien van het verhardingsoppervlak beschrijven m.b.v. hoofdcode 81.21.81. Zie ook de eisen aan de stroefheid in artikel 81.22.11 van de Standaard.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Totaal </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">....................</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst>m2 </hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="3.57" aard="I">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Asfalt:  AC 8 Surf</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Te leveren volgens bestekspostnr(s). 305410</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Bijzonderheid: Asfalt naadloos aanbrengen. Een naad in langsrichting rijbaan is niet toegestaan. </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Mengseleigenschappen: DL-B</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Laagdikte </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">25</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> mm </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[van 25 tot 35 mm]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Op de voorgaande verhardingslaag </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Soort verhardingslaag vermelden. Eventueel verwijzen naar bestekspostnr(s).</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.volg>
          <dl22.bpost.6cijfer.volg>
            <dl22.bpost.nr6.volg>304714</dl22.bpost.nr6.volg>
            <romptekst>Aanbrengen kleeflaag.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.ter.inl kenmerk="I">114.24</dl22.hoev.ter.inl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-08-26</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="21" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-07-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen kleeflaag.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Tot het aanbrengen van de kleeflaag behoort ook het aanbrengen op de vertikale aansluiting van</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>het asfalt (langs- en dwarsnaad) </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="0.03" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Kleeflaag van Bitumenemulsie: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>type 0</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Omschrijving van het materiaal vermelden. Eventueel specifieke eisen vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hoeveelheid 0,3 kg/m2</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.volg>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>305</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Leverantie asfalt</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>3051</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Onderlagen</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>305110</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leverantie asfaltbeton AC 16 Base</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">720</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Leverantie asfaltbeton AC 16 Base</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: leveren van asfaltbeton</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. weegbonnen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="720" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>Asfaltbeton: AC 16 Base</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Mengseleigenschappen: OL-B</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Leveren op plaats van verwerking</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>305120</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leverantie asfaltbeton AC 22 Base</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">360</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Leverantie asfaltbeton AC 22 Base</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: leveren van asfaltbeton</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. weegbonnen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="360" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>Asfaltbeton: AC 22 Base</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Mengseleigenschappen: OL-B</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Leveren op plaats van verwerking</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>305130</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leverantie asfaltbeton AC 22 Base (elastischer)</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">360</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Leverantie asfaltbeton AC 22 Base (elastischer)</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: leveren van asfaltbeton</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. weegbonnen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="360" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>Asfaltbeton: AC 22 Base</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Mengseleigenschappen: </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- Watergevoeligheid, categorie ITSR: 70</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- Stijfheid, categorie Smin: 2600</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- Weerstand tegen permanente vervorming, categorie fcmax: 1,4</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- Weerstand tegen vermoeiing, categorie epsilon 6: 100</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Vmin 2,0 en Vmax 7</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Leveren op plaats van verwerking</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>3052</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Tussenlagen</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>305210</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leverantie asfaltbeton AC 16 Bind</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">1750</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Leverantie asfaltbeton AC 16 Bind</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: leveren van asfaltbeton</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. weegbonnen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="1750" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>Asfaltbeton: AC 16 Bind</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Mengseleigenschappen: TL-B</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Leveren op plaats van verwerking</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>3054</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Deklagen</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>305410</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leverantie asfaltbeton AC 8 Surf</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">1400</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Leverantie asfaltbeton AC 8 Surf</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: leveren van asfaltbeton</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>In AC 8 Surf geen asfaltgranulaat (PR) toepassen.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. weegbonnen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="1400" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>Asfaltbeton: AC 8 Surf</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Mengseleigenschappen: DL-B</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Leveren op plaats van verwerking</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>305420</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leverantie asfaltbeton AC 11 Surf</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">2950</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Leverantie asfaltbeton AC 11 Surf</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: leveren van asfaltbeton</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>In AC 11 Surf geen asfaltgranulaat (PR) toepassen.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. weegbonnen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="2950" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>Asfaltbeton: AC 11 Surf</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Mengseleigenschappen: DL-B</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Leveren op plaats van verwerking</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>305430</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leverantie asfaltbeton SMA-NL 11A/11B</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">400</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Leverantie asfaltbeton SMA-NL 11A/11B</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: leveren van asfaltbeton</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>In SMA  geen asfaltgranulaat (PR) toepassen.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. weegbonnen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="400" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>Asfaltbeton: SMA-NL 11A of 11B  70/100</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Leveren op plaats van verwerking</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>3056</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Rood asfalt tillred</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>305610</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leverantie rood asfaltbeton AC 8 Surf</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">40</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Leverantie rood asfaltbeton AC 8 Surf</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: leveren van asfaltbeton</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>In AC 8 Surf geen asfaltgranulaat (PR) toepassen.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. weegbonnen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="40" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>Asfaltbeton: AC 8 Surf</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Kleur: rood, verkeersklasse 3</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Asfaltmengsel met zwarte bitumen en mineraal steenslag tillred</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>toevoeging 5% ijzeroxide</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Leveren op plaats van verwerking</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>305620</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leverantie rood asfaltbeton AC 11 Surf</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">80</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Leverantie rood asfaltbeton AC 11 Surf</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: leveren van asfaltbeton</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>In AC 11 Surf geen asfaltgranulaat (PR) toepassen.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. weegbonnen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="80" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>Asfaltbeton: AC 11 Surf</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Kleur: rood, verkeersklasse 3</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Asfaltmengsel met zwarte bitumen en mineraal steenslag tillred</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>toevoeging 5% ijzeroxide</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Leveren op plaats van verwerking</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>306</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Oppervlaktebehandeling</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>306110</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen enkelv. oppervlakbehandeling &lt; 100 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">400</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>41</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="41" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Oppervlakte van 0 tot 100 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. <br />Tevens besteksposten opnemen voor de levering van bindmiddel en afdekmateriaal m.b.v. hoofdcode 81.41.11 resp. 81.41.12. <br />Indien het wegoppervlak wordt voorbewerkt moet dit aangegeven worden door verwijzing naar het betreffende bestekspostnr. <br />Voor het schoonmaken van het verhardingsoppervlak gebruik maken van hoofdcode 81.01.02. <br />Voor het afsteken van overgroeiende kanten gebruik maken van hoofdcode 51.04.02. <br />Tevens besteksposten verkeersmaatregelen opnemen. Zie werkcategorie 62. </aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="0.52" aard="L">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Bindmiddel: gemodificeerde in water geëmulgeerde bitumenemulsie e.e.a. ter goedkeuring van de</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>directie</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid bindmiddel: gem. 1,3 kg/m2</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="4.8" aard="L">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Afdekmateriaal: Nederlandse steenslag 2/6</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid afdekmateriaal: gem. 12 kg/m2</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Aan de buitenzijden van het te behandelen oppervlak ter breedte van 0,30 m een extra hoeveelheid van 0,20 kg/m2 bindmiddel aanbrengen.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Afgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd naar een inrichting.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>306120</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen enkelv. oppervlakbehandeling &gt; 100 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">800</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>41</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="41" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Oppervlakte 100 m2 of groter</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. <br />Tevens besteksposten opnemen voor de levering van bindmiddel en afdekmateriaal m.b.v. hoofdcode 81.41.11 resp. 81.41.12. <br />Indien het wegoppervlak wordt voorbewerkt moet dit aangegeven worden door verwijzing naar het betreffende bestekspostnr. <br />Voor het schoonmaken van het verhardingsoppervlak gebruik maken van hoofdcode 81.01.02. <br />Voor het afsteken van overgroeiende kanten gebruik maken van hoofdcode 51.04.02. <br />Tevens besteksposten verkeersmaatregelen opnemen. Zie werkcategorie 62. </aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="1.04" aard="L">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Bindmiddel: gemodificeerde in water geëmulgeerde bitumenemulsie e.e.a. ter goedkeuring van de</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>directie</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid bindmiddel: gem. 1,3 kg/m2</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="9.6" aard="L">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Afdekmateriaal: Nederlandse steenslag 2/6</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid afdekmateriaal: gem. 12 kg/m2</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Aan de buitenzijden van het te behandelen oppervlak ter breedte van 0,30 m een extra hoeveelheid van 0,20 kg/m2 bindmiddel aanbrengen.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Afgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd naar een inrichting.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>306210</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling &lt; 100 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">400</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>41</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="41" vlgnr="02" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Oppervlakte van 0 tot 100 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. <br />Tevens besteksposten opnemen voor de levering van bindmiddel en afdekmateriaal m.b.v. hoofdcode 81.41.11 resp. 81.41.12. <br />Indien het wegoppervlak wordt voorbewerkt moet dit aangegeven worden door verwijzing naar het betreffende bestekspostnr. <br />Voor het schoonmaken van het verhardingsoppervlak gebruik maken van hoofdcode 81.01.02. <br />Voor het afsteken van overgroeiende kanten gebruik maken van hoofdcode 51.04.02. <br />Tevens besteksposten verkeersmaatregelen opnemen. Zie werkcategorie 62. </aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="1.04" aard="L">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Bindmiddel: gemodificeerde in water geëmulgeerde bitumenemulsie e.e.a. ter goedkeuring van de</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>directie</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,6 kg/m2</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="9.6" aard="L">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Afdekmateriaal: Nederlandse steenslag 2/6</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid afdekmateriaal: gem. 24 kg/m2</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Aan de buitenzijden van het te behandelen oppervlak ter breedte van 0,30 m een extra hoeveelheid van 0,40 kg/m2 bindmiddel aanbrengen.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Afgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd naar een inrichting.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>306220</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling &gt; 100 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">800</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>41</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="41" vlgnr="02" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Oppervlakte van 100 m2 of groter</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. <br />Tevens besteksposten opnemen voor de levering van bindmiddel en afdekmateriaal m.b.v. hoofdcode 81.41.11 resp. 81.41.12. <br />Indien het wegoppervlak wordt voorbewerkt moet dit aangegeven worden door verwijzing naar het betreffende bestekspostnr. <br />Voor het schoonmaken van het verhardingsoppervlak gebruik maken van hoofdcode 81.01.02. <br />Voor het afsteken van overgroeiende kanten gebruik maken van hoofdcode 51.04.02. <br />Tevens besteksposten verkeersmaatregelen opnemen. Zie werkcategorie 62. </aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="2.08" aard="L">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Bindmiddel: gemodificeerde in water geëmulgeerde bitumenemulsie e.e.a. ter goedkeuring van de</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>directie</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,6 kg/m2</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="19.2" aard="L">
                  <hoofdcode.vrijetekst>Afdekmateriaal: Nederlandse steenslag 2/6</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid afdekmateriaal: gem. 24 kg/m2</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Aan de buitenzijden van het te behandelen oppervlak ter breedte van 0,30 m een extra hoeveelheid van 0,40 kg/m2 bindmiddel aanbrengen.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Afgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd naar een inrichting.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>306310</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen slemlaag.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">800</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>14</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="14" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2014-08-27</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen slemlaag.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="4" aard="L">
                <hoofdcode.vastetekst>Emulsieslem: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van het materiaal.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hoeveelheid mengsel: 5 kg/m2</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Op de reeds aanwezige verhardingslaag</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>307</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Bijhorende werkzaamheden</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>3071</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Schoonmaken verhardingsoppervlakken</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>307110</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Schoonmaken verhardingsoppervlak &lt; 20 m2.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">12000</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="01" vlgnr="02" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-12-09</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Schoonmaken verhardingsoppervlak.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft uitdrukkelijk niet het verwijderen van freesafval van gefreesde oppervlakken (dit dient in de eenheidsprijs van het frezen te zijn inbegrepen)</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Rijbanen / oppervlakken t/m 20 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Totale breedte van 0 tot 2,00 m</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Ondergrond: asfaltverharding</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren naar </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>een inrichting. </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>In de verrekenprijs van deze bestekspost worden de acceptatiekosten geacht te zijn inbegrepen.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van bestemming vermelden. Indicatie van hoeveelheden vermelden. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>307120</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Schoonmaken verhardingsoppervlak 20 - 100 m2.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">12000</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="01" vlgnr="02" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-12-09</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Schoonmaken verhardingsoppervlak.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft uitdrukkelijk niet het verwijderen van freesafval van gefreesde oppervlakken (dit dient in de eenheidsprijs van het frezen te zijn inbegrepen)</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Rijbanen / oppervlakken van 20 tot 100 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Ondergrond: asfaltverharding</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren naar </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>een inrichting. </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>In de verrekenprijs van deze bestekspost worden de acceptatiekosten geacht te zijn inbegrepen.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van bestemming vermelden. Indicatie van hoeveelheden vermelden. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Totale breedte van 0 tot 2,00 m</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>307130</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Schoonmaken verhardingsoppervlak 100 - 250 m2.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">12000</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="01" vlgnr="02" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-12-09</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Schoonmaken verhardingsoppervlak.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft uitdrukkelijk niet het verwijderen van freesafval van gefreesde oppervlakken (dit dient in de eenheidsprijs van het frezen te zijn inbegrepen)</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Rijbanen / oppervlakken van 100 tot 250 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Ondergrond: asfaltverharding</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren naar </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>een inrichting. </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>In de verrekenprijs van deze bestekspost worden de acceptatiekosten geacht te zijn inbegrepen.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van bestemming vermelden. Indicatie van hoeveelheden vermelden. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Totale breedte van 0 tot 2,00 m</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>307140</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Schoonmaken verhardingsoppervlak &gt; 250 m2.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">12000</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>02</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="01" vlgnr="02" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-12-09</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Schoonmaken verhardingsoppervlak.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft uitdrukkelijk niet het verwijderen van freesafval van gefreesde oppervlakken (dit dient in de eenheidsprijs van het frezen te zijn inbegrepen)</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Rijbanen / oppervlakken 250 m2 of groter.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Ondergrond: asfaltverharding</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren naar </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>een inrichting. </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>In de verrekenprijs van deze bestekspost worden de acceptatiekosten geacht te zijn inbegrepen.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van bestemming vermelden. Indicatie van hoeveelheden vermelden. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Totale breedte van 0 tot 2,00 m</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>3072</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Aanbrengen asfaltwapening</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>307210</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Aanbrengen asfaltwapening.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">4000</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>04</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-08-26</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="01" vlgnr="04" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-07-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen asfaltwapening.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m2" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="4000" aard="I">
                <hoofdcode.vrijetekst>Gebitumineerd Carbophalt G 200/200, geleverd volgens bestekspost 307220. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Applicatiemethode, de rollen worden van te voren door S&amp;P equipment strak gespannen en middels brander voorverwarmd, bitumen wordt kleverig en middels walsen op de afrolmachine wordt de wapening op het wegdek aangebracht.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Overlapping minimaal 15 cm, dwarsrichting 10 tot 15 cm. Het op maat maken van de asfaltwapening wordt geacht in de verrekenprijs te zijn inbegrepen.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Eventueel verwijzen naar bepalingen in deel 3 van het bestek of naar een aan het bestek toe te voegen bijlage.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>307220</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren asfalt wapening Carbophalt G200/200</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">6336</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Leveren asfalt wapening Carbophalt G200/200</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m2" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="6336" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>Voorgebitumineerde asfaltwapening Carbophalt </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>G 200/200 (leverancier S&amp;P Reinforcement), toepassen volgens bestekspost 307210 en 307514.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid is opgeplust met 20% verlies t.g.v. overlapping en of snijden.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Vezels zijn rondom voorzien van een gemodificeerd verbeterde bitumenemulsie 300-350 gr/m2.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Treksterkte langs/dwarsrichting: 200 / 200 kN/m</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Rek bij breuk langs/dwarsrichting: &lt; 1,5% / &lt; 1,5%</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>E-modulus langsrichting, carbonvezel &gt; 240.000 N/mm2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>E-modulus dwarsrichting, carbonvezel &gt; 265.000 N/mm2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Rolbreeedte / -lengte 0,97; 1,50 of 1,95 m / 50 m</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Asfalt wapening mag geen ijzeren kern bevatten of uit een glasvezelversterkt product bestaan in verband met toekomstige freeswerkzaamheden.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Asfaltwapening dient bij toekomstig frezen te breken.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>3073</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Afdichten naden</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>307310</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Afdichten langs/dwarsnaad met bitumenemulsie </romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">2000</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Afdichten langs/dwarsnaad met bitumenemulsie </hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft naad tussen bestaand en nieuw asfalt.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Na aanbrengen nieuwe toplaag naad behandelen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="kg" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="1000" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>met bitumenemulsie</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m3" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="2" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>Afstrooien met brekerzand</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Incl. leveren van de materialen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>307320</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Afdichten langs/dwarsnaad sealen met bitumenemulsie </romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">2000</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Afdichten langs/dwarsnaad sealen met bitumenemulsie </hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft naad tussen bestaand en nieuw asfalt.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="kg" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="1000" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>Na aanbrengen nieuwe toplaag naad sealen met bitumenemulsie</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m3" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="2" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>Afstrooien met leisteen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Incl. leveren van de materialen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>3074</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Repareren scheuren in asfalt</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>307410</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Repareren van scheuren in asfalt.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">m</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">480</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>06</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>03</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="06" vlgnr="03" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-12-09</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Repareren van scheuren in asfalt.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: op diverse locaties binnen de gemeentegrens</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief vervoer en materieel van de aannemer</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Scheuren repareren middels uitvullen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Afstrooien met leisteen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Scheuren voorbehandelen met heteluchtlans en dicht gieten met bitumineuze vulmassa</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Te leveren volgens bestekspost 307420</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. <br />Wijze van repareren omschrijven. </aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren naar </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>een inrichting. </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>In de verrekenprijs van deze bestekspost worden de acceptatiekosten geacht te zijn inbegrepen.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van bestemming vermelden. Indicatie van hoeveelheden vermelden. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>307420</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Leveren bitumineuze vulmassa</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">kg</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">960</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>06</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Leveren bitumineuze vulmassa</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het leveren van bitumineuze vulmassa t.b.v. het repareren van scheuren</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="kg" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="960" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>Bitumineuze vulmassa</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Gerekend met gemiddeld 200 kg bitumineuze vulmassa per 100 meter scheur.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>3075</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Talonwerk t.b.v. reparatievakken kabels en leiding</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>Breedte onderhoudsvakken &lt; 0,80 m<br />Lengte onderhoudsvakken &lt; 5,00 m<br />Tot het aanbrengen van kleeflagen behoort ook<br />het aanbrengen van kleeflagen op de verticale<br />aansluitingen van het asfalt (langs- en<br />dwarsnaden)</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>307510</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Talon in asfaltverh. rijweg &lt; 4 m2 incl. fundering</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">m2</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">800</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Talon in asfaltverh. rijweg &lt; 4 m2 incl. fundering</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Afwerken en aanbrengen verharding, incl. fundering. Betreft talon in asfaltverharding.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Oppervlakte per onderhoudsvlak kleiner dan of gelijk aan 4 m2.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Opbreken straatstenen en grondwerk  wordt voorafgaand aan de werkzaamheden door derden gedaan</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.volg>
            <dl22.bpost.nr6.volg>307511</dl22.bpost.nr6.volg>
            <romptekst>Aanbrengen ongebonden wegfundering.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.ter.inl kenmerk="I">800</dl22.hoev.ter.inl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>80</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="80" subwcat="02" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-29</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Indien het materiaal volgens een afzonderlijke leverantiepost moet worden geleverd, dit vermelden.<br />Vermelden welke functie de laag in de constructie vervult.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Breedte afhankelijk van talonmaat, laagdikte </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>0,25 m.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>7</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="400" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Menggranulaat </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.volg>
          <dl22.bpost.6cijfer.volg>
            <dl22.bpost.nr6.volg>307512</dl22.bpost.nr6.volg>
            <romptekst>Aanbrengen van onderlaag asfaltbeton in 3 lagen.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.ter.inl kenmerk="I">320</dl22.hoev.ter.inl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>33</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-08-26</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="21" vlgnr="33" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-07-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in drie lagen.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Dikte 0,16 m.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Een bestekspost voor het aanbrengen van een kleeflaag beschrijven m.b.v. hoofdcode 81.21.01. </aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Totaal </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">400</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m2 </hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="320" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Asfalt: AC 22 base</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Mengseleigenschappen: OL-IB</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale breedte kleiner dan 1,00 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Totale laagdikte </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">160</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> mm </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[van 160 tot 180 mm]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>6</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Eerste laag op een funderingslaag </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>aangebracht volgens bestekspostnr. 307511</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Soort funderingslaag vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.volg>
          <dl22.bpost.6cijfer.volg>
            <dl22.bpost.nr6.volg>307513</dl22.bpost.nr6.volg>
            <romptekst>Frezen teervrij asfalt, d = 40 mm, &lt; 10 m2</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.ter.inl kenmerk="I">1280</dl22.hoev.ter.inl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-08-26</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="02" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-05-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Frezen van teervrij asfalt.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: schoon asfalt.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hoeveelheid:  &lt; 10 m2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: Talonvak, uitgevuld met AC 22 base volgens bestekspostnr. 307512</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Talonvak aan alle zijden reparatievak 20 cm breder frezen t.b.v. liplas.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Gerekend met 1.280 m2 frezen t.b.v. 800 m2 talonwerk. Dit houdt in dat zowel de uitvulling met onderlagen (800 m2) als de rand rondom het talonvak (480 m2) gefreesd worden.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. <br />Indien noodzakelijk het inzagen van de verharding beschrijven met hoofdcode 81.03.01. <br />Voor het frezen van teerhoudend asfalt wordt verwezen naar hoofdcode 81.02.11.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>
                </hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Hoedanigheid van het asfalt:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst> teervrij</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Gegevens over de hoedanigheid van het asfalt vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Resultaten (voor)onderzoek:</hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst> worden per deelopdracht verstrekt.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Verwijzen naar de bij het bestek gevoegde resultaten van een (voor)onderzoek overeenkomstig CROW-publicatie 210 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt'.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Totale breedte tot 1,20 m</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Dikte van de af te frezen laag: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">40</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> mm </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[van 40 tot 60 mm]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren naar </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>een inrichting. Acceptatiekosten verrekenen op bestekspost 301680.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Plaats van bestemming vermelden, bijvoorbeeld: een inrichting. Eventueel wijze van opslaan vermelden. Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.volg>
          <dl22.bpost.6cijfer.volg>
            <dl22.bpost.nr6.volg>307514</dl22.bpost.nr6.volg>
            <romptekst>Aanbrengen asfaltwapening.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.ter.inl kenmerk="I">1280</dl22.hoev.ter.inl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>04</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-08-26</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="01" vlgnr="04" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-07-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen asfaltwapening.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m2" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="1280" aard="I">
                <hoofdcode.vrijetekst>Gebitumineerd Carbophalt G 200/200, geleverd volgens bestekspost 307220</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: tussen bovenste onderlaag en deklaag.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Applicatiemethode, de rollen worden van te voren door S&amp;P equipment strak gespannen en middels brander voorverwarmd, bitumen wordt kleverig en middels walsen op de afrolmachine wordt de wapening op het wegdek aangebracht.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Overlapping minimaal 15 cm, dwarsrichting 10 tot 15 cm. Het op maat maken van de asfaltwapening wordt geacht in de verrekenprijs te zijn inbegrepen.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Eventueel verwijzen naar bepalingen in deel 3 van het bestek of naar een aan het bestek toe te voegen bijlage.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.volg>
          <dl22.bpost.6cijfer.volg>
            <dl22.bpost.nr6.volg>307515</dl22.bpost.nr6.volg>
            <romptekst>Aanbrengen deklaag  AC11-DL-B, d= 40 mm. </romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.ter.inl kenmerk="I">128</dl22.hoev.ter.inl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>11</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-08-26</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="21" vlgnr="11" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-07-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>1.6 (factor) x 800 m2 x 0,04 m dik x 2,5 ton/m3 = circa 128 ton.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Asfalt leveren volgens bestekspostnr. 305420</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. <br />Een bestekspost voor het aanbrengen van een kleeflaag beschrijven m.b.v. hoofdcode 81.21.01. <br />Indien noodzakelijk, dan het afstrooien van het verhardingsoppervlak beschrijven m.b.v. hoofdcode 81.21.81. Zie ook de eisen aan de stroefheid in artikel 81.22.11 van de Standaard.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Totaal </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">1.280 </hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst>m2 </hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="128" aard="I">
                  <hoofdcode.vastetekst>Asfalt: AC 11 surf</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Mengseleigenschappen: DL-B</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Laagdikte </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">40</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> mm </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>[van 35 tot 45 mm]</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Op de voorgaande verhardingslaag </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>
                  </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Soort verhardingslaag vermelden. Eventueel verwijzen naar bestekspostnr(s).</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.volg>
          <dl22.bpost.6cijfer.volg>
            <dl22.bpost.nr6.volg>307516</dl22.bpost.nr6.volg>
            <romptekst>Aanbrengen kleeflaag.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">m2</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.ter.inl kenmerk="I">4160</dl22.hoev.ter.inl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2022-08-26</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="81" subwcat="21" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2022-07-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Aanbrengen kleeflaag.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Aan te brengen tussen de lagen asfalt (tussen eerste en tweede onderlaag 400 m2, tussen tweede en derde onderlaag 400 m2 en aan weerszijden asfaltwapening (2 x 640 m2).</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Tot het aanbrengen van de kleeflaag behoort ook het aanbrengen op de vertikale aansluiting van het asfalt (langs- en dwarsnaad) </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="ton" eenheidwijzigbaar="nee" hoev.bouwstof="1.25" aard="L">
                  <hoofdcode.vastetekst>Kleeflaag van Bitumenemulsie: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>type 0</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Omschrijving van het materiaal vermelden. Eventueel specifieke eisen vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hoeveelheid 0,3 kg/m2</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.volg>
          <dl22.bpost.6cijfer.volg>
            <dl22.bpost.nr6.volg>307517</dl22.bpost.nr6.volg>
            <romptekst>Afdichten langs-/dwarsnaad</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">m</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.ter.inl kenmerk="I">2400</dl22.hoev.ter.inl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Afdichten langs-/dwarsnaad</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft naad tussen bestaand en nieuw asfalt.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="kg" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="1200" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>Na aanbrengen nieuwe toplaag naad behandelen met bitumenemulsie</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="m3" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="6" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>Afstrooien met brekerzand</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Incl. levering van de materialen.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.volg>
          <dl22.bpost.6cijfer.volg>
            <dl22.bpost.nr6.volg>307518</dl22.bpost.nr6.volg>
            <romptekst>Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">keer</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.ter.inl kenmerk="I">480</dl22.hoev.ter.inl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>62</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>03</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="62" subwcat="02" vlgnr="03" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2014-12-11</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Ten behoeve van: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>Werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, versmallen tot een rijstrook.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Gerekend met 240 reparatievakken</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Per reparatievak gerekend met 2 keer toepassen afzetting. Eerste keer voor eerste dag tot frezen. Tweede keer voor frezen en aanbrengen deklaag.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Bijv. vermelden de werkzaamheden volgens bestekspostnr(s). ...... ter plaatse van ............<br />Deze beschrijving alleen gebruiken in situaties dat de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter duren dan vier weken.<br />Indien gebruik moet worden gemaakt van een tijdelijke verkeersregelinstallatie en/of tijdelijke verlichting dit vermelden en verwijzen naar het (de) betreffende bestekspostnr(s).</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>1205</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de verkeersmaatregel met vermelding van figuurnummer en uitgangspunten volgens publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' zoals: soort werk, tijdsduur categorie en lengte van het werkvak.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Met materiaal van de aannemer</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.volg>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>8</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Algemene werkzaamheden</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>82</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Verkeersmaatregelen</romptekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>821</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Wegafzettingen</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>Anders dan genoemd in de posten voor talonwerk</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>821010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg fig 1206.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">80</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>62</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>03</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="62" subwcat="02" vlgnr="03" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2014-12-11</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Ten behoeve van: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>versmallen tot 1 rijstrook (met tijdelijke VRI)</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Afzettingen instandhouden tot einde werkzaamheden (maximaal 5 dagen)</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Bijv. vermelden de werkzaamheden volgens bestekspostnr(s). ...... ter plaatse van ............<br />Deze beschrijving alleen gebruiken in situaties dat de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter duren dan vier weken.<br />Indien gebruik moet worden gemaakt van een tijdelijke verkeersregelinstallatie en/of tijdelijke verlichting dit vermelden en verwijzen naar het (de) betreffende bestekspostnr(s).</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>1206</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de verkeersmaatregel met vermelding van figuurnummer en uitgangspunten volgens publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' zoals: soort werk, tijdsduur categorie en lengte van het werkvak.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Met materiaal van de aannemer</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>821020</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Toepassen afz. enkelbaansweg fig 1205., L&lt; 50 m</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">40</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>62</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>03</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="62" subwcat="02" vlgnr="03" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2014-12-11</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Ten behoeve van: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>versmallen tot 1 rijstrook</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Afzettingen instandhouden tot einde werkzaamheden (maximaal 5 dagen)</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Bijv. vermelden de werkzaamheden volgens bestekspostnr(s). ...... ter plaatse van ............<br />Deze beschrijving alleen gebruiken in situaties dat de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter duren dan vier weken.<br />Indien gebruik moet worden gemaakt van een tijdelijke verkeersregelinstallatie en/of tijdelijke verlichting dit vermelden en verwijzen naar het (de) betreffende bestekspostnr(s).</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>1205</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Lengte wegvak tot 50 m</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de verkeersmaatregel met vermelding van figuurnummer en uitgangspunten volgens publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' zoals: soort werk, tijdsduur categorie en lengte van het werkvak.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Met materiaal van de aannemer</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>821030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Toepassen afz. enkelbaansweg fig 1205., L&gt; 50 m</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">40</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>62</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>03</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="62" subwcat="02" vlgnr="03" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2014-12-11</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Ten behoeve van: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>versmallen tot 1 rijstrook</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Afzettingen instandhouden tot einde werkzaamheden (maximaal 5 dagen)</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Bijv. vermelden de werkzaamheden volgens bestekspostnr(s). ...... ter plaatse van ............<br />Deze beschrijving alleen gebruiken in situaties dat de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter duren dan vier weken.<br />Indien gebruik moet worden gemaakt van een tijdelijke verkeersregelinstallatie en/of tijdelijke verlichting dit vermelden en verwijzen naar het (de) betreffende bestekspostnr(s).</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>1205</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Lengte wegvak groter of gelijk aan 50 m.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de verkeersmaatregel met vermelding van figuurnummer en uitgangspunten volgens publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' zoals: soort werk, tijdsduur categorie en lengte van het werkvak.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Met materiaal van de aannemer</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>821040</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Toepassen afz. enkelbaansweg, afsluiting</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">40</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>62</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>03</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="62" subwcat="02" vlgnr="03" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2014-12-11</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Ten behoeve van: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>geheel afsluiten wegvak</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Afzettingen instandhouden tot einde werkzaamheden (maximaal 5 dagen)</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Bijv. vermelden de werkzaamheden volgens bestekspostnr(s). ...... ter plaatse van ............<br />Deze beschrijving alleen gebruiken in situaties dat de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter duren dan vier weken.<br />Indien gebruik moet worden gemaakt van een tijdelijke verkeersregelinstallatie en/of tijdelijke verlichting dit vermelden en verwijzen naar het (de) betreffende bestekspostnr(s).</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>1205</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de verkeersmaatregel met vermelding van figuurnummer en uitgangspunten volgens publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' zoals: soort werk, tijdsduur categorie en lengte van het werkvak.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Met materiaal van de aannemer</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>821050</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Toepassen afzetting(en) enkelbaansweg fig 1323a</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>62</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>03</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="62" subwcat="02" vlgnr="03" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2014-12-11</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Ten behoeve van: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>dynamisch werken vanaf en op de rijbaan.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Versmallen tot één rijstrook, waarbij wegwerkers in werkvoertuigen blijven.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Bijv. vermelden de werkzaamheden volgens bestekspostnr(s). ...... ter plaatse van ............<br />Deze beschrijving alleen gebruiken in situaties dat de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter duren dan vier weken.<br />Indien gebruik moet worden gemaakt van een tijdelijke verkeersregelinstallatie en/of tijdelijke verlichting dit vermelden en verwijzen naar het (de) betreffende bestekspostnr(s).</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Met materiaal van de aannemer</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96b figuurnummer 1323a</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu volgens tabel bij figuur 1323a (50 of 70 km/h).</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>821060</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Toepassen afzetting(en) enkelbaansweg fig 1323b</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>62</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>03</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="62" subwcat="02" vlgnr="03" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2014-12-11</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Ten behoeve van: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>dynamisch werken vanaf en op de rijbaan.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Versmallen tot één rijstrook, waarbij wegwerkers in werkvak buiten werkvoertuigen komen.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Bijv. vermelden de werkzaamheden volgens bestekspostnr(s). ...... ter plaatse van ............<br />Deze beschrijving alleen gebruiken in situaties dat de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter duren dan vier weken.<br />Indien gebruik moet worden gemaakt van een tijdelijke verkeersregelinstallatie en/of tijdelijke verlichting dit vermelden en verwijzen naar het (de) betreffende bestekspostnr(s).</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Met materiaal van de aannemer</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96b figuurnummer 1323b</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu volgens tabel bij figuur 1323b (50 of 70 km/h).</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>821070</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Toepassen afzetting(en) enkelbaansweg fig 1222a</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>62</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>03</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="62" subwcat="02" vlgnr="03" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2014-12-11</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Ten behoeve van: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>dynamisch werken vanaf en op de rijbaan.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Versmallen tot één rijstrook, waarbij wegwerkers in werkvak buiten werkvoertuigen komen.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Bijv. vermelden de werkzaamheden volgens bestekspostnr(s). ...... ter plaatse van ............<br />Deze beschrijving alleen gebruiken in situaties dat de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter duren dan vier weken.<br />Indien gebruik moet worden gemaakt van een tijdelijke verkeersregelinstallatie en/of tijdelijke verlichting dit vermelden en verwijzen naar het (de) betreffende bestekspostnr(s).</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Met materiaal van de aannemer</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96b figuurnummer 1222a</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu volgens tabel bij figuur 1222a (50 of 60 km/h).</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>821080</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Toepassen afzetting(en) enkelbaansweg fig 1221</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">10</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>62</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>03</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="62" subwcat="02" vlgnr="03" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2014-12-11</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Ten behoeve van: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>dynamisch werken vanaf en op de rijbaan.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Versmallen tot één rijstrook. Afzettingen op voertuig volstaan.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Bijv. vermelden de werkzaamheden volgens bestekspostnr(s). ...... ter plaatse van ............<br />Deze beschrijving alleen gebruiken in situaties dat de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter duren dan vier weken.<br />Indien gebruik moet worden gemaakt van een tijdelijke verkeersregelinstallatie en/of tijdelijke verlichting dit vermelden en verwijzen naar het (de) betreffende bestekspostnr(s).</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Met materiaal van de aannemer</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96b figuurnummer 1221</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu volgens tabel bij figuur 1221 (30; 50 of 60 km/h).</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>821090</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Toepassen schildjes</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">dag</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">40</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>62</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Toepassen schildjes</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Ten behoeve van het afzetten/markeren van gaten in de berm e.d.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Uitgegaan is van gemiddeld 5 schildjes per geval.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Met materiaal van de aannemer.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>821100</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Toepassen afzetting(en) op fietspaden, afsluiting</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">40</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>62</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>04</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="62" subwcat="02" vlgnr="04" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2014-12-11</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Ten behoeve van: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>geheel afsluiten fietspad</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Afzetting instandhouden tot einde werkzaamheden (maximaal 5 dagen)</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Bijv. vermelden de werkzaamheden volgens bestekspostnr(s). ...... ter plaatse van ............<br />Deze beschrijving alleen gebruiken in situaties dat de werkzaamheden korter duren dan vier weken.<br />Indien gebruik moet worden gemaakt van een tijdelijke verkeersregelinstallatie en/of tijdelijke verlichting dit vermelden en verwijzen naar het (de) betreffende bestekspostnr(s).</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>1223a</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de verkeersmaatregel met vermelding van figuurnummer en uitgangspunten volgens publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' zoals: soort werk, tijdsduur categorie en lengte van het werkvak.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Met materiaal van de aannemer</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>821110</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Toepassen afzetting(en) op voetpaden, afsluiting</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">40</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>62</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>04</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="62" subwcat="02" vlgnr="04" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2014-12-11</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Ten behoeve van: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>geheel afsluiten voetpad</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Afzetting instandhouden tot einde werkzaamheden (maximaal 5 dagen)</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Bijv. vermelden de werkzaamheden volgens bestekspostnr(s). ...... ter plaatse van ............<br />Deze beschrijving alleen gebruiken in situaties dat de werkzaamheden korter duren dan vier weken.<br />Indien gebruik moet worden gemaakt van een tijdelijke verkeersregelinstallatie en/of tijdelijke verlichting dit vermelden en verwijzen naar het (de) betreffende bestekspostnr(s).</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>1103a</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de verkeersmaatregel met vermelding van figuurnummer en uitgangspunten volgens publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' zoals: soort werk, tijdsduur categorie en lengte van het werkvak.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Met materiaal van de aannemer</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>821120</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Toepassen omleidingsroutes</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">40</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>62</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>03</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Toepassen omleidingsroutes</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Ten behoeve van de werkzaamheden van dit bestek</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>(Niet zijnde afsluitingen waarbij de omleiding in de betreffende bestekspost is opgenomen)</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Omleidingsroute(s) op aanwijzing van de directie</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Omleidingsroute op rijwegen en fietspaden</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>De route wordt aangegeven door  tekstborden en/of pijlborden</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Uitgegaan is van gemiddeld 5 tekstborden en 10 pijlborden per omleiding</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Tekstborden minimaal 1,5 m x 2,0 m, letterafmetingen 140/105 mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Met materiaal van de aannemer</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>821130</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Toepassen vooraankondiging</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">80</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>62</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>04</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Toepassen vooraankondiging</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Vooraankondiging bestaande uit buispaal met tekstbord  vooraankondiging werkzaamheden Inclusief belettering tekstbord.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Tekstborden minimaal 1,5 m x 2,0 m, letterafmetingen 140/105 mm</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Met materiaal van de aannnemer.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>821140</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inzetten actiewagen, 4 uur/keer</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">40</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>62</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Inzetten actiewagen, 4 uur/keer</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Gedurende 4 uur per keer.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Aanhanger met raamwerk voorzien van knipperende pijl, een RVV-bord D2 100 cm en een rood-wit gestreept kader.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>821150</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inzetten actiewagen, 8 uur/keer</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">40</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>62</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Inzetten actiewagen, 8 uur/keer</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Gedurende 8 uur per keer.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Aanhanger met raamwerk voorzien van knipperende pijl, een RVV-bord D2 100 cm en een rood-wit gestreept kader.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>84</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Uurtarieven</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>842</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Inzet werknemers</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>Bij calamiteiten beschikbaar binnen 2 uur</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>842010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inzetten Opperman</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">uur</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">160</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="10" subwcat="05" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2021-04-23</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Inzetten van werknemer.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft : het op afroep of goedkeuring van de directie inzetten van werknemer voor het uitvoeren van werkzaamheden op regie uren.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief klein gereedschap en vervoer.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.<br />Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers. <br />Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01). <br />Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouw &amp; infra): </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Opperman, conform loongroep CAO bouwbedrijf</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>842020</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inzetten Stratenmaker</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">uur</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">200</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="10" subwcat="05" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2021-04-23</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Inzetten van werknemer.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft : het op afroep of goedkeuring van de directie inzetten van werknemer voor het uitvoeren van werkzaamheden op regie uren.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief trilplaat, motorzaag en knipper en klein gereedschap en vervoer.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.<br />Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers. <br />Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01). <br />Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao bouw &amp; infra): </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>stratenmaker</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>842030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inzetten Grondwerker</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">uur</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">200</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="10" subwcat="05" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2021-04-23</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Inzetten van werknemer.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft : het op afroep of goedkeuring van de directie inzetten van werknemer voor het uitvoeren van werkzaamheden op regie uren.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief trilplaat en klein gereedschap en vervoer.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.<br />Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers. <br />Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01). <br />Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig de cao bouw &amp; infra): </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Grondwerker, conform loongroep CAO bouwbedrijf</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>842040</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inzetten Verkeersregelaar</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">uur</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">1200</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="10" subwcat="05" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2021-04-23</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Inzetten van werknemer.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft : het op afroep of goedkeuring van de directie inzetten van werknemer voor het uitvoeren van werkzaamheden op regie uren.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.<br />Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers. <br />Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01). <br />Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Werknemers:</hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst> gediplomeerd verkeersregelaar</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Functie vermelden of verwijzen naar een functiegroep / functieniveau overeenkomstig de vigerende cao van de betreffende branche.<br />Eventueel bijzonderheden aan de functie vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>842050</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inzetten Uitzetploeg</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">uur</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="10" subwcat="05" vlgnr="01" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2021-04-23</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Inzetten van werknemer.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: de inzet van een uitzetploeg bestaande uit 2 man</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.<br />Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers. <br />Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01). <br />Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Uitgerust met:</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>- volledige "total station"voor digitaal uitzetten</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>- eenvoudig meetgereedschap</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>- piketten en markeringsverf</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>843</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Inzet materieel klein onderhoud</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>843010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inzet hotboxset compleet</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">dag</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">80</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Inzet hotboxset compleet</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inzetten van een hotboxset compleet t.b.v. klein onderhoud op divers locaties</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Gedurende een dag van minimaal 8 uur. Gerekend met een productie hotbox per dag van minimaal 20 ton.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hotboxtset bestaande uit:</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- 1 hotbox, inclusief bediening;</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- 1 frees 0,5 m breed, inclusief transport en bediening</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- 1 wals inclusief transport en bediening</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- 1 kleefkar inclusief bediening</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- 1 veeg-zuigauto inclusief bediening</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- de nodige asfaltwerkers </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>843020</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inzetten afzetploeg bij Hotbox (dagdeel min. 4 uur)</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">uur</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">320</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Inzetten afzetploeg bij Hotbox (dagdeel min. 4 uur)</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Gedurende een dagdeel van minimaal 4 uur</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>De afzetploeg bestaat uit:</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- Werkbus met bebording en afzettingen;</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- Twee verkeersregelaars</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>843030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inzetten afzetploeg bij Hotbox (hele dag min. 8 uur)</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">uur</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">320</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Inzetten afzetploeg bij Hotbox (hele dag min. 8 uur)</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Gedurende een dag van minimaal 8 uur</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>De afzetploeg bestaat uit:</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- Werkbus met bebording en afzettingen;</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- Twee verkeersregelaars</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>844</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Inzet materieel t.b.v. calamiteiten</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>In de verrekenprijzen voor het beschikbaar te stellen materieel worden de aan- en afvoerkosten geacht te zijn inbegrepen.<br />Bij calamiteiten beschikbaar binnen 2 uur</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>844010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inzetten vrachtauto, incl. chauffeur &gt; 16 ton.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">uur</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">1000</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>16</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="10" subwcat="05" vlgnr="16" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-14</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Inzetten van een vrachtauto.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Eventuele nadere eisen vermelden met betrekking tot de uitrusting en faciliteiten, bijvoorbeeld m.b.t. cabine, GPS plaatsbepaling, GPS besturing e.d. <br />Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.<br />Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers en het in te zetten materieel. <br />Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01). <br />Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Met hydraulische laad- en losinrichting</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hydraulisch kipbaar</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>5</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Laadvermogen: ten minste 16 ton</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief bediening en brandstof</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>844020</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inzetten veeg-zuigauto, incl. chauffeur</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">uur</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">1000</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Inzetten veeg-zuigauto, incl. chauffeur</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Vuilopslagcapaciteit ten minste 6,0 m3</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief bediening en brandstof</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>844030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inzetten trailer voor asfaltvervoer.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">uur</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">40</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>16</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="10" subwcat="05" vlgnr="16" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-14</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Inzetten van een vrachtauto.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Trailer voor asfaltvervoer</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Eventuele nadere eisen vermelden met betrekking tot de uitrusting en faciliteiten, bijvoorbeeld m.b.t. cabine, GPS plaatsbepaling, GPS besturing e.d. <br />Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.<br />Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers en het in te zetten materieel. <br />Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01). <br />Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Laadvermogen gemiddeld 30 ton</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Zelflossend</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>en brandstof</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>844040</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inzetten hotbox voor warmhouden en vervoeren asfalt.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">uur</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">960</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>16</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="10" subwcat="05" vlgnr="16" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-14</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Inzetten van een vrachtauto.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Hotbox voor warmhouden en vervoeren asfalt</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Eventuele nadere eisen vermelden met betrekking tot de uitrusting en faciliteiten, bijvoorbeeld m.b.t. cabine, GPS plaatsbepaling, GPS besturing e.d. <br />Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.<br />Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers en het in te zetten materieel. <br />Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01). <br />Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Laadvermogen gemiddeld 30 ton</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Zelflossend</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>en brandstof</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>844050</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inzetten frees breed 0,50 m</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">uur</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">1000</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Inzetten frees breed 0,50 m</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inzet van een asfaltfrees</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Freesbreedte 0,50 m</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief bediening en brandstof</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>844060</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inzetten frees breed 2,00 m met band</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">uur</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">160</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Inzetten frees breed 2,00 m met band</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inzet van een asfaltfrees</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Freesbreedte 2,00 m</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Asfaltfrees met transportband</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief bediening en brandstof</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>844070</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inzetten asfaltset compleet </romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">uur</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">600</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Inzetten asfaltset compleet </hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inzet van asfaltset compleet</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief aan- en afvoer asfaltset en bediening</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief eventueel benodigde tussentransporten</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Asfaltset bestaande uit:</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- 1 asfaltspreidmachine, inclusief 2 mensen (machinist en balkman);</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- 1 tandemtrilwals, inclusief bediening</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- 1 statische trilwals 10 ton, inclusief bediening;</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- 1 waterwagen inclusief bediening;</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- 2 asfaltwerkers. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>844080</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inzetten wals 7,5 ton</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">uur</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">600</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Inzetten wals 7,5 ton</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inzet van wals</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Gewicht ten minste 7,5 ton</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Tandemtril- of statische wals</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief bediening en brandstof</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>844090</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inzetten wals 10 ton</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">uur</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">400</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Inzetten wals 10 ton</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inzet van wals</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Gewicht ten minste 10 ton</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Tandemtril- of statische wals</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief bediening en brandstof</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>844100</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inzetten sproeiwagen t.b.v. kleven</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">uur</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">200</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Inzetten sproeiwagen t.b.v. kleven</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inzet van sproeiwagen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief bediening en brandstof</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>844110</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inzetten draagbare spuitinstallatie t.b.v. kleven</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">uur</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">100</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Inzetten draagbare spuitinstallatie t.b.v. kleven</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inzet van draagbare spuitinstallatie</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Spuitinstallatie: Burtec</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Exclusief bediening </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>844120</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inzetten compressor.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">uur</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">80</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>33</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="10" subwcat="05" vlgnr="33" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-14</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Inzetten van een compressor.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief pneumatische hamer</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.<br />Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers en het in te zetten materieel. <br />Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01). <br />Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>12</positie.nr>
              <inhoud.nr>15</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Capaciteit: ten minste 2,5 m3/min</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Exclusief bediening</hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventueel verwijzen naar een bestekspost voor de inzet van bedienende werknemer(s).</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>844130</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inzetten wiellader.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">uur</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">40</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>17</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="10" subwcat="05" vlgnr="17" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-14</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Inzetten van een wiellader.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>T.b.v. overladen asfalt uit vrachtwagen in hopper of dumper. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Eventuele nadere eisen vermelden met betrekking tot de uitrusting en faciliteiten, bijvoorbeeld m.b.t. cabine, GPS plaatsbepaling, GPS besturing e.d. <br />Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.<br />Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers en het in te zetten materieel. <br />Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01). <br />Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>3</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Bakinhoud: ten minste 1,5 m3</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>en brandstof</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>844140</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inzetten minidumper</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">uur</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">40</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Inzetten minidumper </hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>T.b.v. transporten over smalle paden</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief bediening en brandstof</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>844150</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inzetten minigraver.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">uur</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">40</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>13</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-11-30</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="10" subwcat="05" vlgnr="13" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Inzetten van een hydraulische graafmachine.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: minigraver</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Eventuele nadere eisen vermelden met betrekking tot de uitrusting en faciliteiten, bijvoorbeeld m.b.t. cabine, GPS plaatsbepaling, GPS besturing e.d. <br />Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.<br />Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers en het in te zetten materieel. <br />Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01). <br />Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Bakinhoud: ten minste 0,2 m3</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>en brandstof</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>844160</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inzetten hydraulische graafmachine &gt; 750 liter</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="nee">uur</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">40</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>13</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-11-30</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.release>2022-09</versie.release>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="10" subwcat="05" vlgnr="13" />
                <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-10-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Inzetten van een hydraulische graafmachine.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Eventuele nadere eisen vermelden met betrekking tot de uitrusting en faciliteiten, bijvoorbeeld m.b.t. cabine, GPS plaatsbepaling, GPS besturing e.d. <br />Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.<br />Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers en het in te zetten materieel. <br />Verrekening vindt plaats op basis van besteedde uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01). <br />Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>en brandstof</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Bakinhoud: ten minste 0,75 m3</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>845</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Toeslag asfalteringswerk</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>845010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Toeslag asfalteringswerk, nacht, 8 uur/keer </romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">4</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>99</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Toeslag asfalteringswerk, nacht, 8 uur/keer </hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft toeslag voor het verwerken van asfalt volgens de bestekposten genoemd in hoofdstuk 2.2 op werkbare werkdagen tussen 19.00 en 07.00 uur</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Duur 8 uur per keer</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>845020</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Toeslag asfalteringswerk, weekend, 8 uur/keer </romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">keer</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">4</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>99</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Toeslag asfalteringswerk, weekend, 8 uur/keer </hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft toeslag voor het verwerken van asfalt volgens de bestekposten genoemd in hoofdstuk 2.2 gedurende het weekend (zaterdag/zondag)</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Duur 8 uur per keer</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>845030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Overladen en transporteren asfalt op voet/fietspaden</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">200</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Overladen en transporteren asfalt op voet/fietspaden</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: Overladen asfalt met kraan in dumper.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
        <dl22.resultaatsverpl.ro>
          <dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
            <dl22.bpost.nr6.0>845040</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Overladen asfalt op voet/fietspaden </romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl.ro eenheidwijzigbaar="ja">ton</dl22.eenheid.res.verpl.ro>
            <dl22.hoev.res.verpl.ro kenmerk="F">400</dl22.hoev.res.verpl.ro>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>81</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>21</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Overladen asfalt op voet/fietspaden </hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: Overladen asfalt met kraan in hopper</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <behoort.tot.raamovk>ja</behoort.tot.raamovk>
          </dl22.bpost.6cijfer.0.ro>
        </dl22.resultaatsverpl.ro>
      </dl22.vsub.compleet.ro>
      <dl22.staart.compleet.ro>
        <romptekst>TRANSPORT SUBTOTAAL</romptekst>
        <dl22.staart.1cijfer>
          <dl22.staart.nr1>9</dl22.staart.nr1>
          <romptekst>Staartposten</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>Let op: Bij de uitvoering van de deelopdrachten dient te allen tijde een uitvoerder op het werk aanwezig te zijn. Dit mag zijn een meewerkend uitvoerder. De kosten voor de uitvoerder worden geacht te zijn inbegrepen in onderstaande bestekspost 929990 "Uitvoeringskosten".</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.staart.1cijfer>
        <dl22.staart.2cijfer.krt.ro>
          <dl22.staart.nr2.krt.ro>91</dl22.staart.nr2.krt.ro>
          <romptekst>Korting</romptekst>
        </dl22.staart.2cijfer.krt.ro>
        <dl22.staart.6cijfer.krt.ro>
          <dl22.staart.nr6.krt>919990</dl22.staart.nr6.krt>
          <romptekst>Korting</romptekst>
          <dl22.staart.eenheid.ro>%</dl22.staart.eenheid.ro>
          <dl22.staart.hoev.res.verpl.ro xsi:nil="true" kenmerk="" />
        </dl22.staart.6cijfer.krt.ro>
        <dl22.staart.2cijfer.uk>
          <dl22.staart.nr2.uk>92</dl22.staart.nr2.uk>
          <romptekst>Uitvoeringskosten</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.staart.2cijfer.uk>
        <dl22.staart.6cijfer.uk.ro>
          <dl22.staart.nr6.uk>929990</dl22.staart.nr6.uk>
          <romptekst>Uitvoeringskosten</romptekst>
          <dl22.staart.eenheid.ro>%</dl22.staart.eenheid.ro>
          <dl22.staart.hoev.res.verpl.ro xsi:nil="true" kenmerk="" />
        </dl22.staart.6cijfer.uk.ro>
        <dl22.staart.2cijfer.ak>
          <dl22.staart.nr2.ak>93</dl22.staart.nr2.ak>
          <romptekst>Algemene kosten</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.staart.2cijfer.ak>
        <dl22.staart.6cijfer.ak.ro>
          <dl22.staart.nr6.ak>939990</dl22.staart.nr6.ak>
          <romptekst>Algemene kosten</romptekst>
          <dl22.staart.eenheid.ro>%</dl22.staart.eenheid.ro>
          <dl22.staart.hoev.res.verpl.ro xsi:nil="true" kenmerk="" />
        </dl22.staart.6cijfer.ak.ro>
        <dl22.staart.2cijfer.wr>
          <dl22.staart.nr2.wr>94</dl22.staart.nr2.wr>
          <romptekst>Winst en risico</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.staart.2cijfer.wr>
        <dl22.staart.6cijfer.wr.ro>
          <dl22.staart.nr6.wr>949990</dl22.staart.nr6.wr>
          <romptekst>Winst en risico</romptekst>
          <dl22.staart.eenheid.ro>%</dl22.staart.eenheid.ro>
          <dl22.staart.hoev.res.verpl.ro xsi:nil="true" kenmerk="" />
        </dl22.staart.6cijfer.wr.ro>
        <dl22.staart.eindtekst />
      </dl22.staart.compleet.ro>
    </dl22.compleet.ro>
  </dl2.compleet.ro>
  <dl3.compleet>
    <dlx.koptekst>Gemeente De Ronde Venen<br />Asfaltonderhoud 2024 - 2025<br />Raamovereenkomst, datum: 9 februari 2024</dlx.koptekst>
    <dlx.deel.naam>3. Bepalingen</dlx.deel.naam>
    <bpl.hoofdstuk0109 tabposities="L64;L144">
      <hoofdstuk.nr0109>01</hoofdstuk.nr0109>
      <hoofdstuk.naam>ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN</hoofdstuk.naam>
      <bpl.paragraaf.hfd0109 tabposities="L64;L144">
        <paragraaf.nr2>01</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>Algemene bepalingen</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel tabposities="L64;L144">
          <artikel.nr>01</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2021-08-27</versie.datum>
            <versie.status>verplicht</versie.status>
            <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
            <versie.kenmerk.vervang>
              <verwijzing.bepaling documentsoortbepaling="catalogus bepalingen" hfd="01" par="01" art="01">
              </verwijzing.bepaling>
              <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
            </versie.kenmerk.vervang>
            <versie.laatste.mutatie>2021-08-11</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>Van toepassing zijnde bepalingen</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L64;L144">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L64;L144">
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
      <bpl.paragraaf.hfd0109 tabposities="L70;L140">
        <paragraaf.nr2>04</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel tabposities="L70;L140">
          <artikel.nr>01</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
            <versie.status>verplicht</versie.status>
            <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
            <versie.kenmerk.vervang>
              <verwijzing.bepaling documentsoortbepaling="catalogus bepalingen" hfd="01" par="04" art="01">
              </verwijzing.bepaling>
              <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
            </versie.kenmerk.vervang>
            <versie.laatste.mutatie>2014-10-17</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>Algemeen</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De raamovereenkomst wordt opgedragen als samenwerkingsovereenkomst met twee opdrachtnemers.</alinea.paragraaf>
              <aanwijzings.tekst>Deze bepaling alleen opnemen als de te verwachten verrekening lager is dan het drempelbedrag van € 500,-.</aanwijzings.tekst>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De overeenkomst wordt aangegaan vanaf 1 mei 2024 voor de periode van 2 jaar met de mogelijkheid tot verlenging van tweemaal 1 jaar. De overeenkomst inclusief verlenging loopt uiterlijk tot en met 30 april 2028. </alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>03</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen, en kosten van bouwstofgroepen geschiedt tot en met 30 april 2026 geen verrekening. Het bepaalde in artikel 01.04.02 van de Standaard 2020 is tot en met 30 april 2026 niet van toepassing.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>04</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>In het geval van verlenging in 2026 en/of 2027 vindt indexatie wel plaats door voor het gehele komend jaar nieuwe eenheidsprijzen vast te stellen op basis van de indexcijfers Risicoregeling GWW van januari van dat jaar. </alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>05</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Aangezien de prijsindexcijfers van januari pas begin mei worden gepubliceerd, wordt in de periode van 1 januari tot medio mei voorlopig afgerekend op basis van de eenheidsprijzen van het jaar ervoor. Na vaststelling nieuwe eenheidsprijzen, vindt een correctiebetaling plaats op basis van de verhoging van de eenheidsprijzen.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
        <bpl.artikel tabposities="L70;L140">
          <artikel.nr>02</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
            <versie.status>verplicht</versie.status>
            <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
            <versie.kenmerk.vervang>
              <verwijzing.bepaling documentsoortbepaling="catalogus bepalingen" hfd="01" par="04" art="02">
              </verwijzing.bepaling>
              <versie.datum.verwijzing>2021-09</versie.datum.verwijzing>
            </versie.kenmerk.vervang>
            <versie.laatste.mutatie>2015-03-31</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt ...% van de aannemingssom.</alinea.paragraaf>
              <aanwijzings.tekst>Percentage invullen.</aanwijzings.tekst>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>
              </alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf inspring="70">Brandstofgroep<tab /><tab /><tab />Percentage (%)</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>01<tab />Gasolie met hoog accijnstarief<tab />...</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>03<tab />Gasolie exclusief accijns<tab /><tab />...</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>04<tab />Elektriciteit<tab /><tab /><tab />...</alinea.paragraaf>
              <aanwijzings.tekst>Uitsluitend voor de op het werk betrekking hebbende brandstofgroepen het bijbehorende bestanddeel als percentage invullen.</aanwijzings.tekst>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>03</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De twee beste inschrijvers worden na gunning gevraagd bovenstaande percentages op te geven.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
        <bpl.artikel tabposities="L70;L140">
          <artikel.nr>03</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.eigen.tekst />
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>Kosten van bouwstofgroepen
</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De kosten van bouwstofgroepen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedragen:</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>
              </alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf inspring="70">Bouwstofgroep<tab /><tab /><tab />Percentage (%)</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>20<tab />Wegenbouwbitumen<tab /><tab />...</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>21<tab />Bitumineuze bindmiddelen<tab />...</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf inspring="70">excl. wegenbouwbitumen</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>22<tab />Mineraal asfaltaggregaat<tab /><tab />....</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf inspring="70">incl. brandstof excl. bitumen</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>
              </alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De twee beste inschrijvers worden na gunning gevraagd bovenstaande percentages op te geven.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
      <bpl.paragraaf.hfd0109 tabposities="L70;L140">
        <paragraaf.nr2>05</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel tabposities="L70;L140">
          <artikel.nr>01</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.eigen.tekst />
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>INDIENEN DECLARATIES</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Declaraties met daarop aangegeven het order-, bestek-, c.q. werkomschrijvings- of prijsopgavenr., dienstjaar, de omschrijving van het werk alsmede de desbetreffende afdeling richten aan:</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>
              </alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>Gemeente De Ronde Venen</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>Team Binnendienst Openbare Ruimte (BOR)</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>t.a.v. de heer J. van Dam</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>Postbus 250</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>3640 AG MIJDRECHT</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>
              </alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>De factuur digitaal versturen naar crediteuren@derondevenen.nl</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>
              </alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>Een CC van de mail met factuur versturen naar de directie van het werk.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
      <bpl.paragraaf.hfd0109 tabposities="L64;L144">
        <paragraaf.nr2>06</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>BETALINGSREGELINGEN: UITVOERINGSKOSTEN</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel tabposities="L70;L140">
          <artikel.nr>01</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.eigen.tekst />
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>DAGBOEK EN WEEKRAPPORTEN</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>In afwijking op het gestelde in paragraaf 27 lid 06 van de U.A.V. 2012, dient de aannemer voor de directie een dagboek bij te houden, met dien verstande dat aan de directie een afschrift van dit dagboek wordt verstrekt.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De aannemer dient alle schades, ongevallen, signaleringen e.d. op en nabij het werkterrein, in het dagboek te vermelden.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>03</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De in paragraaf 27, lid 01 van de U.A.V. 2012 genoemde aantekeningen moeten door de aannemer, in drievoud, uiterlijk op de vierde werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop zij betrekking hebben, aan de directie worden overlegd.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>04</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk, als genoemd in paragraaf 27 lid 01 van de U.A.V. 2012 moeten worden weergegeven in produktie-opgave-staten. Op deze staten moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat bevatten. Tevens moeten deze staten de volgende gegevens bevatten:</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- berekening(en) voorzien van schets(en) van de in die week verwerkte hoeveelheden;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- de totaal verwerkte hoeveelheid;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- de financiële consequenties van de verwerking.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>05</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Men dient tevens per bestekspost een berekening "voorzien van een schets" bij te voegen waaruit de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid blijkt.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>06</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Indien de opgave van de aannemer naar het oordeel van de directie te veel afwijkt van de door de directie berekende hoeveelheid, wordt de hoeveelheid door een gezamenlijke herberekening en zonodig door hermeting op een door de directie te bepalen tijdstip opnieuw vastgesteld.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>07</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>de kosten van de werkzaamheden als bedoeld in de leden 01, 02, 03, 04, 05 en 06 worden begrepen in de post 'uitvoeringskosten'.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
      <bpl.paragraaf.hfd0109 tabposities="L70;L140">
        <paragraaf.nr2>09</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>KABELS EN LEIDINGEN</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel tabposities="L70;L140">
          <artikel.nr>01</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.eigen.tekst />
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>In aanvulling op artikel 01.09.02 van de Standaard wordt bepaald dat indien een ondergrondse kabel of leiding niet wordt gevonden en die volgens de verstrekte</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>informatie wel aanwezig had moeten zijn, dit onverwijld aan de directie moet worden gemeld.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 03 van de Standaard wordt bepaald dat bij beschadiging van ondergrondse kabels of leidingen de aannemer een korting zal worden opgelegd groot € 500,-- (zegge: vijfhonderd euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>03</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>In afwijking van artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard moet de aannemer te allen tijde de te verrichte werkzaamheden ten minste drie dagen voor aanvang van het werk een melding doen bij de Klic-online module op de website https://www.kadaster.nl/producten/woning/klic-melding</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>04</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De aannemer treft tijdens de uitvoering zodanige maatregelen dat brandkranen, afsluiters etc. te allen tijde bereikbaar zijn.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>05</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Waterleidingbuizen die tijdens de vorst in ontgravingen bloot liggen, zullen door de aannemer tegen bevriezen moeten worden beschermd.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>06</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De vaste stand van afsluiters van de waterleiding, brandkranen enz. moet te allen tijde verzekerd blijven. Deze afsluiters en kranen mogen nimmer worden weggenomen, verplaatst of onbereikbaar gemaakt worden.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>07</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De aannemer dient er rekening mee te houden, dat in alle straten waarin de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, dienstleidingen van gas en water moeten worden gekruist.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
        <bpl.artikel tabposities="L70;L140">
          <artikel.nr>02</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.eigen.tekst />
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>VERKENMERKEN, MERKSTENEN EN STRAATPOTTEN</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De opdrachtgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vertraging van het werk als gevolg van nalatigheid van één of meer van de betrokken nutsbedrijven.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Zodra verkenmerken worden aangetroffen op of in de terreinen waar werkzaamheden volgens dit bestek plaats vinden, stelt de aannemer de directie hiervan onmiddelijk in kennis.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>03</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De verkenmerken, merkstenen en straatpotten e.d., die in verband met de uitvoering van het werk niet gehandhaafd kunnen worden neemt de aannemer op, nadat de plaats door meting is vastgesteld. Deze verkenmerken, merkstenen en straatpotten e.d., tijdelijk opslaan in een afsluitbare ruimte en tijdens het maken van nieuwe werken op nadere aanwijzing van de directie opnieuw stellen.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
      <bpl.paragraaf.hfd0109 tabposities="L70;L140">
        <paragraaf.nr2>10</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel tabposities="L70;L140">
          <artikel.nr>02</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.eigen.tekst />
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>VERGUNNINGEN E.D. TE VERZORGEN DOOR OPDRACHTGEVER</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Door of namens opdrachtgever zijn/worden o.a. de volgende vergunningen/meldingen verzorgd:</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- Melding Waterwet, Keur AGV</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
        <bpl.artikel tabposities="L70;L140">
          <artikel.nr>03</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.eigen.tekst />
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>VERGUNNINGEN E.D. TE VERZORGEN DOOR AANNEMER</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De aannemer dient zelf als bedoeld in paragraaf 6 lid 10 van de U.A.V. 2012, op diens kosten o.a. de volgende vergunningen, ontheffingen en/ of beschikkingen te verzorgen:</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- vergunning voor vervoer van bedrijfsafvalstoffen (V.B.A.), waaronder het storten van teerhoudend asfalt.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen, dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
      <bpl.paragraaf.hfd0109 tabposities="L70;L140">
        <paragraaf.nr2>11</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>VERBAND MET ANDERE WERKEN</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel tabposities="L70;L140">
          <artikel.nr>01</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.eigen.tekst />
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken, hetzij door of vanwege de opdrachtgever, hetzij door of vanwege derden, zijn of worden uitgevoerd en/of in uitvoering zijn of kunnen zijn: </alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- werkzaamheden aan kabels- en leidingen uitgevoerd door of in opdracht van nutsbedrijven;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- normale bedrijfsactiviteiten van aanliggende bedrijven;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- reguliere onderhoudswerkzaamheden door of in opdracht van de gemeente.</alinea.paragraaf>
              <aanwijzings.tekst>De desbetreffende in elkander grijpende werken vermelden. Voor de coördinatie van deze werken wordt verwezen naar par. 31 lid 2 van de u.a.v. 1989.<br /></aanwijzings.tekst>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
        <bpl.artikel tabposities="L70;L140">
          <artikel.nr>02</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.eigen.tekst />
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>COÖRDINATIE</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>In afwijking op paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 2012 geschiedt de coördinatie van de in elkaar grijpende werken door de aannemer.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
      <bpl.paragraaf.hfd0109 tabposities="L70;L140">
        <paragraaf.nr2>12</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel tabposities="L70;L140">
          <artikel.nr>01</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.eigen.tekst />
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>ALGEMEEN</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende woningen, bedrijven, percelen grond, enz. verleent de aannemer de nodige hulp om hinder, welke voor hem uit zijn werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken. Hij pleegt hierover met de eigenaren en/of gebruikers tijdig het nodige overleg.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De aannemer draagt zorg, dat de betrokken percelen te allen tijde bereikbaar zijn voor transporten met deze bestemmingen.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>03</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Het verkeer mag zo min mogelijk hinder ondervinden tijdens de werkzaamheden en de aannemer dient hierbij de benodigde verkeersmaatregelen te treffen. De aannemer dient bij de uitvoering der werken hiervoor de nodige hulpmiddelen te verschaffen en de directie te vrijwaren van klachten van aanwonenden. De aannemer moet er zonodig voor zorgen dat op het werk steeds een voldoende aantal stalen rijplaten en zonodig andere hulpmiddelen aanwezig zijn ten dienste van het verkeer.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>04</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Verkeersvoorzieningen, die tijdelijk geen dienst doen, terstond verwijderen c.q. afdekken en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn, herplaatsen c.q. afdekking verwijderen.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>05</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de instandhouding van verkeersborden, wegbebakening en wegafzettingen, ook buiten de normale werktijden.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>06</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Schade aan het werk, wegafzetting e.d. ten gevolge van een onjuist geplaatste en/of onjuist geraakte verkeersafzetting, is voor rekening van de aannemer.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
        <bpl.artikel tabposities="L70;L140">
          <artikel.nr>02</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.eigen.tekst />
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>TIJDELIJKE BEBORDING</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiende uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
        <bpl.artikel tabposities="L63">
          <artikel.nr>03</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2010-10-01</versie.datum>
            <versie.status>verplicht</versie.status>
            <versie.jaarversie>2020-01</versie.jaarversie>
            <versie.laatste.mutatie>2010-10-01</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN</artikel.hoofd>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard dient de aannemer zodanige preventieve maatregelen te treffen dat geen klei, modder, zand, asfalt, asfaltkleefmiddel of andere verontreinigingen  op de bestaande wegen kan komen en dat de wielen van de voertuigen, waarmee de transporten plaatsvinden, zijn ontdaan van verontreinigingen voordat over bovengenoemde wegen wordt gereden.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L63">
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat indien de aannemer de terzake van het reinigen van wegdekken, zowel binnen als buiten het werkterrein, gegeven opdrachten van de directie niet nakomt en de gegeven voorschriften niet naleeft per geval en per dag een korting zal worden toegepast van zevenhonderd euro (€ 700,-). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
        <bpl.artikel>
          <artikel.nr>07</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2010-10-01</versie.datum>
            <versie.status>verplicht</versie.status>
            <versie.jaarversie>2020-01</versie.jaarversie>
            <versie.laatste.mutatie>2010-10-01</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>WEREN VAN ONBEVOEGDE PERSONEN VAN HET WERKTERREIN.</artikel.hoofd>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 6 lid 16 van de UAV 2012 zorgt de aannemer er voor dat onbevoegde personen van het werkterrein geweerd worden.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
        <bpl.artikel tabposities="L63">
          <artikel.nr>09</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2010-10-01</versie.datum>
            <versie.status>verplicht</versie.status>
            <versie.jaarversie>2020-01</versie.jaarversie>
            <versie.laatste.mutatie>2010-10-01</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>HUISVUIL EN CONTAINERS</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L63">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De aannemer dient zorg te dragen voor het bereikbaar houden van de percelen t.b.v. de vuilnisophaaldienst, of dient zorg te dragen voor het afleveren van de huisvuilzakken / -containers op een voor de huisvuilophaaldienst goed bereikbare plaats. De aannemer draagt tevens de zorg voor het terugbrengen van de huisvuilcontainers bij de percelen.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
      <bpl.paragraaf.hfd0109 tabposities="L70;L140">
        <paragraaf.nr2>13</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel>
          <artikel.nr>01</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2010-10-01</versie.datum>
            <versie.status>verplicht</versie.status>
            <versie.jaarversie>2020-01</versie.jaarversie>
            <versie.laatste.mutatie>2010-10-01</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>KWALITEITSBORGING</artikel.hoofd>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De aannemer dient te beschikken over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk, zoals bedoeld in artikel 01.13.01 van de Standaard.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
        <bpl.artikel>
          <artikel.nr>02</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2010-10-01</versie.datum>
            <versie.status>verplicht</versie.status>
            <versie.jaarversie>2020-01</versie.jaarversie>
            <versie.laatste.mutatie>2010-10-01</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>KWALITEITSPLAN</artikel.hoofd>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat indien de aannemer het kwaliteitsplan niet binnen de genoemde termijn aan de directie aanlevert per dag een korting zal worden toegepast van vijfhonderd euro (€ 500,-). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
        <bpl.artikel>
          <artikel.nr>05</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2010-10-01</versie.datum>
            <versie.status>verplicht</versie.status>
            <versie.jaarversie>2020-01</versie.jaarversie>
            <versie.laatste.mutatie>2010-10-01</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>VERIFICATIE, ACCEPTATIE, STOP-, BIJWOON- EN REGISTRATIEPUNT 
</artikel.hoofd>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>In afwijking van artikel 01.13.05 lid 03 stelt de aannemer de directie ten minste vijf werkdagen van tevoren in kennis omtrent het tijdstip waarop een stoppunt wordt bereikt en ten minste drie werkdagen van te voren omtrent het tijdstip waarop een bijwoonpunt wordt bereikt.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
        <bpl.artikel tabposities="L70;L140">
          <artikel.nr>06</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.eigen.tekst />
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>ALGEMEEN</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Van de aannemer wordt per deelopdracht een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.</alinea.paragraaf>
              <aanwijzings.tekst>Indien in deel 0 van het bestek, onder paragraaf 04 sub 4 wordt verlangd dat de aannemer in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat, is het opnemen van bepalingen met betrekking tot het algemeen tijdschema of gedetailleerd werkplan niet noodzakelijk.<br /></aanwijzings.tekst>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
        <bpl.artikel tabposities="L70;L140">
          <artikel.nr>07</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.eigen.tekst />
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>WERKTIJDEN</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te verrichten tussen 18.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends. Ook mag er niet gewerkt worden op zaterdag, zondag en feestdagen.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
        <bpl.artikel tabposities="L58">
          <artikel.nr>09</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2010-10-01</versie.datum>
            <versie.status>verplicht</versie.status>
            <versie.jaarversie>2020-01</versie.jaarversie>
            <versie.laatste.mutatie>2010-10-01</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>EISEN TEN AANZIEN VAN UITVOERING</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L58">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>In verband met de bereikbaarheid voor hulpverleningsvoertuigen gelden de volgende eisen:</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>-<tab />direct na gereedkomen van het grondwerk en rioleringswerk dient een zodanige verhardingslaag aangebracht te worden dat de weg bereden kan worden door hulpverleningsvoertuigen;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>-<tab />de maximale afstand van een mogelijke opstelplaats voor redvoertuigen tot elke plaats in de gevel van een gebouw mag ten hoogste 18 meter bedragen. Deze opstelplaats dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor redvoertuigen;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>-<tab />de opstelplaats dient een obstakel-vrije ruimte te omvatten van 5,5 bij 10 meter en een stempeldruk van 1 MN/m2 te kunnen weerstaan.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
      <bpl.paragraaf.hfd0109 tabposities="L70;L140">
        <paragraaf.nr2>14</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>BOUWSTOFFEN</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel tabposities="L70;L140">
          <artikel.nr>02</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.eigen.tekst />
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)
</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.</alinea.paragraaf>
              <aanwijzings.tekst>De bepalingen in dit artikel betreffen voorlopige teksten die (nog) niet door CROW zijn vastgesteld. Zij dienen als handreiking ter bevordering van de uniformiteit in bestekken. Toepassing van deze bepalingen is facultatief en moet getoetst worden aan de in het bestek vermelde, te leveren bouwstoffen.<br /></aanwijzings.tekst>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>03</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>04</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
        <bpl.artikel tabposities="L70;L140">
          <artikel.nr>03</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.eigen.tekst />
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>OVERIGE BEWIJSMIDDELEN VOLGENS HET BOUWSTOFFENBESLUIT
</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Indien de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 'Nadere beschrijving' hier de categorie van het op of in de bodem of het oppervlaktewater aan te brengen en door de aannemer te leveren bouwstof grond vermeldt, moet de aannemer schone grond of mvr-grond leveren.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Indien de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2. 'Nadere beschrijving'hier de categorie van het op of in de bodem of het oppervlaktewater aan te brengen en door de aannemer te leveren bouwstof niet zijnde grond vermeldt, moet de aannemer categorie 1 bouwstof leveren.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
        <bpl.artikel tabposities="L70;L140">
          <artikel.nr>05</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.eigen.tekst />
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>Besluit Bodemkwaliteit
</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Asfaltverhardingen (niet zijnde asfalt deklagen) vervaardigd van 'duurzaam asfalt' dienen te zijn voorzien van een NL BSB</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>Productcertificaat waarin is verklaard dat de verhardingen voldoen aan de in het productcertificaat vastgelegde milieu hygiënische specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
        <bpl.artikel tabposities="L70;L140">
          <artikel.nr>07</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.eigen.tekst />
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>Duurzaam asfalt
</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Duurzaam asfalt dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>toeslagmateriaal (% v/v) staat op http://www.moederbestek.nl/asfalt/productblad</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Duurzaam Asfalt dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat op http://www.moederbestek.nl/asfalt/productblad</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>De MKI-waarde voor duurzaam asfalt moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>03</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De aannemer dient aan te tonen dat hij het te leveren asfalt heeft afgenomen van een leverancier die, door de ondertekening van een Duurzaam Asfalt Eigen Verklaring voor nieuw asfalt, verklaart, dat het asfalt van de leverancier voldoet aan de gestelde eisen in lid 01 en 02 van dit artikel.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>04</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Het asfalt moet voldoen aan de duurzaamheidscriteria zoals vermeld op het productblad asfalt op voornoemde in lid 01 vermelde website. </alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>De opdrachtnemer voert het werk met betrekking tot duurzaam asfalt uit conform de Duurzaam Asfalt Eigen Verklaring aangeboden bij de start van het werk. Om te toetsen of werkelijk is voldaan aan de eisen voor duurzaam asfalt, wordt het werk gecontroleerd. Voor deze toetsing dient de mogelijkheid geboden te worden dat een audit en inspectie uitgevoerd kan worden van:</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- de productie van het te leveren asfalt</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- het verwijderde asfalt.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>Ten behoeve van deze toetsing legt de aannemer contractueel vast met de toeleverancier(s) dat de, door BouwCirculair als competent voor het aspect duurzaamheid verklaarde certificerende instelling SKG-IKOB, toegang heeft tot alle relevante aspecten betreffende de productie van duurzaam asfalt c.q. het te verwijderen asfalt c.q de tussenopslag van verwijderd teerhoudend asfalt/asfaltbeton.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>Bij een positieve beoordeling door de certificerende instelling krijgt de aannemer het Projectcertificaat. Bij oplevering dient de aannemer het Projectcertificaat aan de opdrachtgever te overhandigen.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
      <bpl.paragraaf.hfd0109 tabposities="L70;L140">
        <paragraaf.nr2>16</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>VERZEKERINGEN</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel tabposities="L70;L140">
          <artikel.nr>03</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.eigen.tekst />
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>VERZEKERINGEN DOOR OPDRACHTGEVER</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De opdrachtgever zal bij Centraal Beheer Schadeverzekeringen N.V. voor zijn rekening en mede ten behoeve van de architect, adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s), een bouwverzekering (CAR-verzekering) afsluiten.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>Overeenkomstig het in de polis bepaalde wordt onder andere</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>dekking gegeven voor:</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>a. het werk;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>b. aansprakelijkheid;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>c. bestaande eigendommen opdrachtgever;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>d. hulpmaterieel;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>e. eigendommen bouwdirectie en personeel.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>03</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd, de B.T.W..</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>04</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op vezoek van de aannemer zal de opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>05</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>06</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>Het eigen risico bedraagt € 2.500,00 (zegge: tweeduizendvijfhonderd euro) per gebeurtenis.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>07</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Ingeval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient de aannemer dit onmiddelijk te melden bij de bouwdirectie en Centraal Beheer Schadeverzekeringen N.V..</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>08</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De bouwdirectie beslist welke partij namens verzekerden de schade met de verzekeraar regelt.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>09</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schadeuitkering(en) zullen aan de aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
        <bpl.artikel tabposities="L70;L140">
          <artikel.nr>04</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.eigen.tekst />
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>VERZEKERINGEN DOOR AANNEMER</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Eigen verzekering Wettelijke Aansprakelijkheid. De aannemer, de onderaannemer(s), moeten voor hun eigen rekening zorg dragen voor de verzekering tegen schade, tengevolge van Wettelijke Aansprakelijkheid, welke voortvloeit uit het gebruik van aannemersmateriaal, waaronder de keten, loodsen, machines etc. bij de uitvoering van het werk. Ten aanzien van de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (W.A.M.) geldt, dat de aannemer verplicht is zich tot de minimum vereiste bedragen door de verzekering te dekken tegen aansprakelijkheid voor schade aan derden, inclusief dood en/of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk, voortvloeiende uit het gebruik van eigen en/of aan anderen toebehorende motorvoertuigen. Niet door de in de vorige zin bedoelde verzekering gedekte motorvoertuigen mogen niet voor het werk worden gebruikt.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Onverminderd zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid verzekert de aannemer hetgeen ten behoeve van de uitvoering van het werk, op het werk aanwezig is, zoals materiaal ,gereedschappen, hulpmateriaal, hulpwerk, opstallen en tekeningen alsmede goederen van hen, die ten behoeve van de uitvoering van het werk op of nabij het werkterrein aanwezig zijn, zoals kleding en voertuigen van de opdrachtgever, de bouwdirectie, de aannemer en onderaannemers en hun personeel tegen de risico's van brand en tegen de risico's van storm.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>Tevens dient de aannemer zich te verzekeren tegen schade ontstaan;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- gedurende fabricage buiten het werkterrein en tijdens transport naar het werk en</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>-  als gevolg van diefstal en vernieling van in de keet aanwezige eigendommen van de directie tot een bedrag van € 2.500,-- (zegge: vijfentwintighonderd euro).</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>03</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De door de aannemer, de onderaannemer(s), af te sluiten verzekering tegen schade tengevolge van Wettelijke Aansprakelijkheid als in lid 1en 2 genoemd, zal dekking moeten verlenen tot een minimum bedrag van € 1.250.000,-- (zegge: één miljoen tweehonderdvijftigduizend euro) per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 5.000,-- (zegge: vijfduizend euro) per gebeurtenis bedragen.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>04</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, voor  aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
      <bpl.paragraaf.hfd0109 tabposities="L70;L140">
        <paragraaf.nr2>17</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>VRIJGEKOMEN MATERIALEN</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel tabposities="L70;L140">
          <artikel.nr>01</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.eigen.tekst />
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>ALGEMEEN</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Alle vrijgekomen materialen moeten voor elk weekend of vakantie van het werk afgevoerd worden.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>In aanvulling op artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard wordt vrijgekomen verpakkingsmateriaal ook tot vrijgekomen materialen gerekend.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
        <bpl.artikel tabposities="L70;L140">
          <artikel.nr>02</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.eigen.tekst />
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>HOEDANIGHEID TE HERGEBRUIKEN MATERIALEN</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Indien de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2. 'Nadere beschrijving' niet de categorie aangeven (volgens het Besluit Bodemkwaliteit) van vrijkomende materialen welke in het werk dienen te worden hergebruikt, worden deze geacht te voldoen aan:</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- steenachtige materialen<tab />: categorie 1</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- grond<tab /><tab /><tab /><tab />: ten hoogste categorie 1</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
        <bpl.artikel tabposities="L70;L140">
          <artikel.nr>03</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.eigen.tekst />
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>HOEDANIGHEID VAN GEEN WAARDE GEACHTE MATERIALEN</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Indien de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2. 'Nadere beschrijving' niet de categorie aangeven (volgens het Besluit Bodemkwaliteit) van vrijkomende materialen welke geacht worden voor de opdrachtgever geen waarde te hebben, worden deze geacht te voldoen aan:</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- steenachtige materialen<tab />: categorie 1</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>- grond<tab /><tab /><tab /><tab />: ten hoogste categorie 1</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>waarbij de nodige bewijsmiddelen ontbreken.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Indien en voorzover de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 'Nadere beschrijving' en/of deel 3 'Algemene Bepalingen' wel de categorie aangegeven (volgens het Besluit Bodemkwaliteit) van vrijkomende materialen welke geacht worden voor de opdrachtgever geen waarde te hebben,</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>doch bewijsmiddelen ontbreken, draagt de aannemer tijdig zorg voor de benodigde keuringen en het verkrijgen van de door het bevoegd gezag erkende bewijsmiddelen ten behoeve van de afzet van deze materialen.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
        <bpl.artikel tabposities="L70;L140">
          <artikel.nr>06</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.eigen.tekst />
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting
</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>04</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De conform het bestek vrijgekomen teerhoudende materialen (asfalt, penetratielagen, teerhoudend asfaltgranulaat cement, etc.) voor thermische reiniging dienen vervoerd te worden naar een vergunde (op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) thermische verwerkingsinrichting of naar een vergunde inrichting voor tussenopslag van teerhoudende materialen.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>De vervoerskosten naar een inrichting voor thermische reiniging of naar bovengenoemde inrichting voor tussenopslag en tevens alle hieruit voortvloeiende acceptatiekosten van de inrichting zijn voor rekening van de opdrachtgever.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>05</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Acceptatie van de conform het bestek aangeboden teerhoudende materialen voor thermische reiniging dient plaats te vinden onder Euralcode 17 03 01 (gevaarlijke afvalstof).</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
        <bpl.artikel tabposities="L70;L140">
          <artikel.nr>07</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.eigen.tekst />
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>-<tab />grond</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>-<tab />funderingsmateriaal</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>-<tab />asfalt</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>-<tab />beplantingsmateriaal</alinea.paragraaf>
              <aanwijzings.tekst>Dit artikel alleen opnemen indien voor bepaalde materialen een plan wordt verlangd.<br /></aanwijzings.tekst>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
        <bpl.artikel tabposities="L70;L140">
          <artikel.nr>08</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.eigen.tekst />
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>Bewijs van ontvangst
</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>04</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de standaard RAW Bepalingen 2020 verstrekt de aannemer aan de directie of de daartoe aangewezen certificerende instelling SKG-IKOB een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven inzake vrijgekomen teerhoudende en niet-teerhoudende materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld alsmede de verwerkingsmethode.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
      <bpl.paragraaf.hfd0109 tabposities="L70;L140">
        <paragraaf.nr2>19</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel tabposities="L70;L140">
          <artikel.nr>02</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.eigen.tekst />
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>geschiedt door de aannemer.</alinea.paragraaf>
              <aanwijzings.tekst>Deze laatste zin opnemen indien van toepassing. Tevens besteknr. enz. invullen.<br /></aanwijzings.tekst>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>03</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.</alinea.paragraaf>
              <aanwijzings.tekst>Artikel 01.19.02 niet opnemen indien sprake is van een werk zonder bijzondere gevaren en van een geringere omvang dan is aangegeven in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk ii, afdeling 5 van het arbeidsomstandighedenbesluit, op grond waarvan volgens artikel 2.27 van hoofdstuk ii, afdeling 5 van het arbeidsomstandighedenbesluit geen V&amp;G-Plan nodig is. Artikel 01.19.02 opnemen in bestekken waarbij de aannemer de coördinator voor de uitvoeringsfase moet aanstellen. Let op lid 01, tweede volzin.<br /></aanwijzings.tekst>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
      <bpl.paragraaf.hfd0109 tabposities="L70;L140">
        <paragraaf.nr2>20</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>GELUIDSHINDER</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel tabposities="L70;L140">
          <artikel.nr>01</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.eigen.tekst />
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>MATERIEEL</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Technische voorzieningen en/ of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de geluidsproductie van de te gebruiken machines, aggregaten, compressoren, enz.  zodanig te beperken dat het equivalente geluidsniveau LAeq, veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en door de te verrichten werkzaamheden, niet meer bedraagt dan:</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>50 dB(A) tussen 0.700 en 19.00 uur (dag);</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau, voor zover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 20 dB(A) boven de getalwaarde van het in lid 01 toegelaten</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>equivalente geluidsniveau LAeq.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>03</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Voor zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L70;L140">
            <lid.nr>04</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtsbijzijnde bebouwing. Eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999, uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne in het kader van de I.C.G. reeks.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
      <bpl.paragraaf.hfd0109 tabposities="L64;L144">
        <paragraaf.nr2>23</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>COMMUNICATIE</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel tabposities="L64;L144">
          <artikel.nr>03</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.eigen.tekst />
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>COMMUNICATIE BEWONERS</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L64;L144">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De aannemer dient de bewoners / eigenaren van alle aanliggende en aangesloten percelen tijdig en volledig te informeren betreffende de voortgang van het werk, eventuele afsluitingen en overige van belang zijnde informatie.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>Ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden, legt de aannemer samen met de toezichthouder bedrijfsbezoeken af, o.a. om de ondernemers op de hoogte te stellen en afspraken te maken omtrent de bereikbaarheid van hun bedrijven.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L64;L144">
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Van alle correspondentie naar aanliggende percelen dient een afschrift aan de directie te worden overhandigd.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L64;L144">
            <lid.nr>03</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Indien blijkt dat gebruikers van aanliggende percelen niet tijdig en adequaat geïnformeerd zijn, zoals bedoeld in lid 01, dan  wordt een korting groot € 100,00 (zegge: honderd euro) opgelegd zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
      <bpl.paragraaf.hfd0109 tabposities="L65;L145">
        <paragraaf.nr2>26</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>Inzet personen in het kader van social return</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel tabposities="L65;L145">
          <artikel.nr>01</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
            <versie.status>verplicht</versie.status>
            <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
            <versie.kenmerk.nieuw>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
            </versie.kenmerk.nieuw>
            <versie.kenmerk.vervang>
              <verwijzing.bepaling documentsoortbepaling="catalogus bepalingen" hfd="01" par="26" art="01">
              </verwijzing.bepaling>
              <versie.datum.verwijzing>2020-05</versie.datum.verwijzing>
            </versie.kenmerk.vervang>
            <versie.laatste.mutatie>2019-11-15</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>Begrippen</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L65;L145">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Te verstaan is onder:</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>a.<tab />Social Return on Investment (hierna te noemen SRoI): de verplichting van opdrachtnemer tot het aanwenden van een percentage van de opdrachtsom om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk(ervaring) te helpen;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>b.<tab />Opleidingsbedrijf: een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van opleidingsbedrijven;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>c.<tab />Voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>d.<tab />Bouwblokkenschema; overzicht waarbij van elk van de SRoI-doelgroepen een inspanningswaarde is bepaald. Deze inspanningswaarde geeft een indicatie van de inspanning die een opdrachtnemer moet leveren om de betreffende doelgroep in te zetten op (betaald) werk. In het overzicht is ook voor alternatieve SRoI-invullingen een waarde geschetst</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
        <bpl.artikel tabposities="L65;L145">
          <artikel.nr>02</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
            <versie.status>verplicht</versie.status>
            <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
            <versie.kenmerk.nieuw>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
            </versie.kenmerk.nieuw>
            <versie.kenmerk.vervang>
              <verwijzing.bepaling documentsoortbepaling="catalogus bepalingen" hfd="01" par="26" art="02">
              </verwijzing.bepaling>
              <versie.datum.verwijzing>2020-05</versie.datum.verwijzing>
            </versie.kenmerk.vervang>
            <versie.laatste.mutatie>2019-11-15</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>Doelgroep</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L65;L145">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Tot de doelgroep van SRoI worden gerekend die personen die in het Bouwblokkenschema van de gemeente DRV zijn weergegeven. Zie hiervoor bijlage "Bouwblokkenschema van de gemeente DRV".</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>Het betreft oa. personen uit het doelgroepenregister van het UWV, personen met een uitkering op grond van WW, de Wajong of Wia, personen zonder arbeidsbeperking met een uitkering vanuit de Participatiewet, niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen. </alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
        <bpl.artikel tabposities="L65;L145">
          <artikel.nr>03</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
            <versie.status>verplicht</versie.status>
            <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
            <versie.kenmerk.nieuw>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
            </versie.kenmerk.nieuw>
            <versie.kenmerk.vervang>
              <verwijzing.bepaling documentsoortbepaling="catalogus bepalingen" hfd="01" par="26" art="03">
              </verwijzing.bepaling>
              <versie.datum.verwijzing>2020-05</versie.datum.verwijzing>
            </versie.kenmerk.vervang>
            <versie.laatste.mutatie>2019-11-15</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>Social-returnverplichting</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L65;L145">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De opdrachtnemer moet bij de uitvoering van het project 3% van de totale opdrachtsom (excl. BTW en excl. meer/minderwerk) inzetten voor SRoI. </alinea.paragraaf>
              <aanwijzings.tekst>Bedrag invullen. Zie een uitgebreide toelichting in de handleiding.Als lid 01in het bestek wordt opgenomen, dan leden 02 en 03 niet opnemen.</aanwijzings.tekst>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L65;L145">
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De opdrachtnemer is en blijft eindverantwoordelijk voor de invulling en realisatie van zijn SRoI-verplichting ook als hij met onderaannemers werkt. De gemeente denkt daarbij via een constructieve dialoog mee. Het gaat de gemeente om een proportionele, realistische en duurzame invulling van de SRoI-verplichting, die zinvol is voor alle betrokken partijen. </alinea.paragraaf>
              <aanwijzings.tekst>Percentage invullen. Een percentage van 5 wordt als proportioneel gezien, maar dit is in hoge mate projectafhankelijk. Zie ook de toelichting.Als lid 02 wordt opgenomen, dan ook lid 03 opnemen. In dat geval lid 01 niet opnemen.</aanwijzings.tekst>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L65;L145">
            <lid.nr>03</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Het bedrag van de SRoI-verplichting kan door de opdrachtnemer worden ingevuld via éen of meerdere bouwblokken uit het Bouwblokkenschema van de gemeente, zie bijlage "Bouwblokkenschema van de gemeente DRV".</alinea.paragraaf>
              <aanwijzings.tekst>Percentage invullen op basis van de globale loonkosten uit de raming van de opdrachtgever.Als lid 03 wordt opgenomen, dan ook lid 02 opnemen. In dat geval lid 01 niet opnemen.</aanwijzings.tekst>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L65;L145">
            <lid.nr>04</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De inspanningswaarden horende bij de duur van de in te zetten personen conform het genoemde Bouwblokkenschema maken deel uit van de SRoI-verplichting.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L65;L145">
            <lid.nr>05</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Kosten voor opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al dan niet via een voorschakeltraject, of andere kosten kunnen alleen meetellen voor de SRoI-verplichting na voorafgaande goedkeuring van de SRoI-coördinator. Opdrachtnemers moeten schriftelijk kunnen bewijzen dat gerapporteerde kosten daadwerkelijk zijn gemaakt.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L65;L145">
            <lid.nr>06</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Het is de opdrachtnemer toegestaan in het kader van SRoI personen in dienst te nemen, in dienst te houden of op andere wijze aan zich te binden. Voorts geldt:</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>a.<tab />Personen die aantoonbaar maximaal 3 maanden voorafgaand aan de overeenkomst in dienst zijn genomen bij opdrachtnemer en behoorden tot één van de doelgroepen van SRoI, mogen meetellen voor de invulling van de SRoI. Dit geeft opdrachtnemers de mogelijkheid om personen voor langere tijd in dienst te nemen en op meerdere opdrachten te plaatsen.  </alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>b.<tab />SRoI mag niet leiden tot verdringing van bestaande arbeidsplaatsen, leerwerkplekken of stageplaatsen. Op verzoek moet de opdrachtnemer dit kunnen aantonen of aannemelijk maken. </alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L65;L145">
            <lid.nr>07</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Verloning/financiering en inzet van mensen uit de SRoI-doelgroep gebeurt door de opdrachtnemer en conform de geldende CAO / stagevergoedingen van het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst - van de onderaannemer. </alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
        <bpl.artikel tabposities="L65;L145">
          <artikel.nr>04</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
            <versie.status>verplicht</versie.status>
            <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
            <versie.kenmerk.nieuw>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
            </versie.kenmerk.nieuw>
            <versie.kenmerk.vervang>
              <verwijzing.bepaling documentsoortbepaling="catalogus bepalingen" hfd="01" par="26" art="04">
              </verwijzing.bepaling>
              <versie.datum.verwijzing>2020-05</versie.datum.verwijzing>
            </versie.kenmerk.vervang>
            <versie.laatste.mutatie>2019-11-15</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>Korting</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L65;L145">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Bij het niet (volledig) nakomen van de SRoI-verplichting, heeft de opdrachtgever de bevoegdheid tot het inhouden van 7% van de opdrachtsom op de laatste termijn uitbetaling. </alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
        <bpl.artikel tabposities="L65;L145">
          <artikel.nr>05</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
            <versie.status>verplicht</versie.status>
            <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
            <versie.kenmerk.nieuw>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
            </versie.kenmerk.nieuw>
            <versie.kenmerk.vervang>
              <verwijzing.bepaling documentsoortbepaling="catalogus bepalingen" hfd="01" par="26" art="05">
              </verwijzing.bepaling>
              <versie.datum.verwijzing>2020-05</versie.datum.verwijzing>
            </versie.kenmerk.vervang>
            <versie.laatste.mutatie>2020-04-22</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>Invulling van de Social return-verplichting</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L65;L145">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De primaire doelstelling bij de invulling van SRoI is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk(ervaring) verschaffen, zodat hun afstand tot de arbeidsmarkt verkleint en/of verdwijnt. Voorkeur heeft daarbij het in dienst nemen van kandidaten uit de doelgroep, maar mocht dit (deels) niet mogelijk zijn dan is in overleg met coördinator SRoI een alternatieve invulling mogelijk.</alinea.paragraaf>
              <aanwijzings.tekst>Vereist (minimaal) prestatieniveau vermelden: A, 1, 2 of 3Er moet een keuze gemaakt worden tussen het opnemen van:artikel 01.26.05, 01.26.06 en artikel 01.26.07 OFartikel 01.26.06 en artikel 01.26.07Artikel 01.26.05 opnemen als de aannemer een certificering volgens PSO mag inzetten voor de invulling van de social-returnverplichting.<br /></aanwijzings.tekst>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L65;L145">
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Voorbeelden van werk(ervaring) zijn onder andere:</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>a.<tab />een betaalde baan (direct bij de opdrachtnemer in de opdracht, of in de bedrijfsvoering van de opdrachtnemer, of bij toeleveranciers)</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>b.<tab />een tijdelijke werkervaringsplaats</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>c.<tab />een leer-werkplek of stage voor scholieren of studenten.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L65;L145">
            <lid.nr>03</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Als invulling via werk(ervaring) (deels) niet mogelijk is, kan na goedkeuring van de coördinator SRoI ook worden gekozen voor een alternatieve invulling van de SRoI-verplichting. Voorbeelden zijn:</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>d.<tab />een andere vorm van verkleining van afstand tot de arbeidsmarkt zoals (externe) opleiding/competentie-ontwikkeling, bij voorkeur gerelateerd aan een reguliere baan</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>e.<tab />het aangaan van een verbinding die langer doorloopt dan de opdracht zelf</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>f.<tab />het door de opdrachtnemer uitvoeren van maatschappelijke activiteiten die beogen de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen </alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>g.<tab />het door de opdrachtnemer afnemen van producten en diensten van sociaal ondernemers.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
        <bpl.artikel tabposities="L65;L145">
          <artikel.nr>06</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
            <versie.status>verplicht</versie.status>
            <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
            <versie.kenmerk.nieuw>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
            </versie.kenmerk.nieuw>
            <versie.kenmerk.vervang>
              <verwijzing.bepaling documentsoortbepaling="catalogus bepalingen" hfd="01" par="26" art="06">
              </verwijzing.bepaling>
              <versie.datum.verwijzing>2020-05</versie.datum.verwijzing>
            </versie.kenmerk.vervang>
            <versie.laatste.mutatie>2020-04-22</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>Proces na definitieve gunning</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L65;L145">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Opdrachtnemer verplicht zich om binnen 7 werkdagen na bekendmaking van definitieve gunning contact op te nemen met de coördinator SRoI van DRV via j.rozendaal@derondevenen.nl</alinea.paragraaf>
              <aanwijzings.tekst>Er moet een keuze gemaakt worden tussen het opnemen van:artikel 01.26.05, 01.26.06 en artikel 01.26.07 OFartikel 01.26.06 en artikel 01.26.07<br /></aanwijzings.tekst>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L65;L145">
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Opdrachtnemer gaat de dialoog aan met de SRoI-coördinator om de SRoI-verplichting te vertalen naar een plan met realistische afspraken. </alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L65;L145">
            <lid.nr>03</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Het plan met afspraken wordt door de opdrachtnemer uiterlijk 20 werkdagen na de contractering van het werk schriftelijk aan de coördinator SRoI aangeleverd.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L65;L145">
            <lid.nr>04</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Het plan met afspraken moet voldoen aan de eisen, die ten aanzien van SRoI in de overeenkomst zijn gesteld en wordt door de opdrachtnemer van een behoorlijke toelichting voorzien (totale omvang SRoI, in te zetten bouwblokken/activiteiten, wijze/timing van monitoring, rapportage en evaluatie). De vorm/layout van het plan kan door de opdrachtgever worden voorgeschreven.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L65;L145">
            <lid.nr>05</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De coördinator SRoI beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het plan met afspraken. Zij deelt haar beslissing binnen 10 werkdagen na de dag waarop zij de afspraken heeft ontvangen schriftelijk aan de opdrachtnemer mee.</alinea.paragraaf>
              <aanwijzings.tekst>De lijst zo nodig aanvullen met de gewenste onderdelen. Bijvoorbeeld volgend uit beleid en/of de aard van het werk.De bepalingen in dit artikel zo nodig aanvullen met eisen die volgen uit het beleid of uit projectdoelstellingen.<br /></aanwijzings.tekst>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L65;L145">
            <lid.nr>06</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Het plan met de overeengekomen invulling van de SRoI-afspraken wordt door de opdrachtnemer en de coördinator SRoI ondertekend en vormt onderdeel van het totale contract van de betreffende opdracht.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L65;L145">
            <lid.nr>07</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Verantwoording en rapportage:</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>a.<tab />De opdrachtnemer rapporteert periodiek (periode definitief vast te stellen bij het vastleggen van de afspraken maar als richtlijn elk kwartaal) schriftelijk aan de opdrachtgever over de status van realisatie van de SRoI-verplichting. </alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>b.<tab />De opdrachtgever kan aan de opdrachtnemer voorschrijven in welk format moet worden gerapporteerd.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>c.<tab />De opdrachtnemer moet schriftelijk kunnen aantonen dat de kandidaten die hij inzet, behoren tot de SRoI-doelgroep.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
        <bpl.artikel tabposities="L65;L145">
          <artikel.nr>07</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
            <versie.status>verplicht</versie.status>
            <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
            <versie.kenmerk.nieuw>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
            </versie.kenmerk.nieuw>
            <versie.kenmerk.vervang>
              <verwijzing.bepaling documentsoortbepaling="catalogus bepalingen" hfd="01" par="26" art="07">
              </verwijzing.bepaling>
              <versie.datum.verwijzing>2020-05</versie.datum.verwijzing>
            </versie.kenmerk.vervang>
            <versie.laatste.mutatie>2020-04-22</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>Inzet en opleiding van personen die worden voorgedragen door de opdrachtgever</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L65;L145">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien en voor zover de social-returnverplichting niet of niet volledig kan worden ingevuld overeenkomstig artikel 01.26.06.</alinea.paragraaf>
              <aanwijzings.tekst>Er moet een keuze gemaakt worden tussen het opnemen van:artikel 01.26.05, 01.26.06 en artikel 01.26.07 OFartikel 01.26.06 en artikel 01.26.07<br /></aanwijzings.tekst>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L65;L145">
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De opdrachtgever draagt in overleg met de aannemer zorg voor selectie en voordracht van personen uit de doelgroep.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L65;L145">
            <lid.nr>03</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Het bepaalde in de navolgende leden is van toepassing bij de selectie en voordracht van personen die niet bij een bestaand werkgelegenheids-, opleidings-, of social-returnproject zijn betrokken.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L65;L145">
            <lid.nr>04</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welke personen ter beoordeling zullen worden voorgedragen aan een opleidingsbedrijf.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L65;L145">
            <lid.nr>05</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welk opleidingsbedrijf wordt ingeschakeld.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L65;L145">
            <lid.nr>06</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De aannemer geeft de opdracht voor beoordeling en/of opleiding aan het opleidingsbedrijf.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L65;L145">
            <lid.nr>07</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Het opleidingsbedrijf toetst of de voorgedragen personen over voldoende technische kennis en vaardigheden beschikken om veilig voor de werkzaamheden ingezet te kunnen worden.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L65;L145">
            <lid.nr>08</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Het opleidingsbedrijf kan adviseren over specifieke opleidings- of bijscholingsprogramma’s en/of een voorschakeltraject voor de geselecteerde personen.</alinea.paragraaf>
              <aanwijzings.tekst>De bepalingen in dit artikel zo nodig aanvullen met eisen die volgen uit het beleid of uit projectdoelstellingen.<br /></aanwijzings.tekst>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
      <bpl.paragraaf.hfd0109 tabposities="L65;L145">
        <paragraaf.nr2>27</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>Duurzaamheid</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel tabposities="L65;L145;L243;L343;L443;L543;L625;L643;L743">
          <artikel.nr>01</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.eigen.tekst />
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>Voertuigen</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L65;L145;L625">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Alle voertuigen, die direct in relatie staan met het werk van aannemer en diens werknemers en of onderaannemers moeten minimaal voldoen aan Euro 5 norm.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
    </bpl.hoofdstuk0109>
    <bpl.hoofdstuk1099 tabposities="L70;L140">
      <hoofdstuk.nr1099>22</hoofdstuk.nr1099>
      <hoofdstuk.naam>Technische bepalingen grondwerken
</hoofdstuk.naam>
      <bpl.deelhoofdstuk tabposities="L70;L140">
        <deelhoofdstuk.nr>0</deelhoofdstuk.nr>
        <deelhoofdstuk.naam>Grondwerken, algemeen</deelhoofdstuk.naam>
        <bpl.paragraaf.hfd1099 tabposities="L70;L140">
          <paragraaf.nr1>4</paragraaf.nr1>
          <paragraaf.naam>Risicoverdeling en garanties grondwerken, algemeen
</paragraaf.naam>
          <bpl.artikel tabposities="L70;L140">
            <artikel.nr>03</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2010-12-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2010-12</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2010-12-01</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>Geotextielen en roosters
</artikel.hoofd>
            <bpl.lid tabposities="L70;L140">
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen textielen en roosters, in afwijking van het bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V. 2012, door de aannemer worden verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid tabposities="L70;L140">
              <lid.nr>02</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Bouwstoffen als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door eigen onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid tabposities="L70;L140">
              <lid.nr>03</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 is hierop van toepassing.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
          <bpl.artikel tabposities="L70;L140">
            <artikel.nr>04</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>Bedrijfscontrole
</artikel.hoofd>
            <bpl.lid tabposities="L70;L140">
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>De aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole tijdens de verwerking van geotextielen en roosters. Hij stelt de directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen. Hij stelt de resultaten van de bedrijfscontrole desgevraagd ter beschikking aan de directie.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
          <bpl.artikel tabposities="L70;L140">
            <artikel.nr>05</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>Indentificatie geotextiel op de bouwplaats</artikel.hoofd>
            <bpl.lid tabposities="L70;L140">
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>De door de aannemer geleverde rollen geotextiel dienen continue te zijn bedrukt met een aanduiding, waaruit direct of indirect de herkomst van het product blijkt.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
        </bpl.paragraaf.hfd1099>
      </bpl.deelhoofdstuk>
    </bpl.hoofdstuk1099>
    <bpl.hoofdstuk1099 tabposities="L70;L140">
      <hoofdstuk.nr1099>62</hoofdstuk.nr1099>
      <hoofdstuk.naam>Technische bepalingen verkeersmaatregelen
</hoofdstuk.naam>
      <bpl.deelhoofdstuk tabposities="L70;L140">
        <deelhoofdstuk.nr>0</deelhoofdstuk.nr>
        <deelhoofdstuk.naam>Algemeen</deelhoofdstuk.naam>
        <bpl.paragraaf.hfd1099 tabposities="L70;L140">
          <paragraaf.nr1>2</paragraaf.nr1>
          <paragraaf.naam>Eisen en uitvoering verkeersmaatregelen
</paragraaf.naam>
          <bpl.artikel tabposities="L70;L140">
            <artikel.nr>01</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>Algemeen
</artikel.hoofd>
            <bpl.lid tabposities="L70;L140">
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>De aannemer moet de nodige hulp aan gebruikers van zij- en uitwegen verlenen, indien deze van de werkzaamheden hinder ondervinden.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering de bestaande overpaden in stand te houden en de eigenaren c.q. gebruikers met hun voertuigen en dergelijke zo min</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>mogelijk te belemmeren.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid tabposities="L70;L140">
              <lid.nr>02</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>De verkeersborden, bebakening en afzettingen dienen door de aannemer met eigen materialen te worden toegepast.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid tabposities="L70;L140">
              <lid.nr>03</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen/aanbrengen, onderhouden en verwijderen, alsmede voor het zo dikwijls als nodig is, opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de tijdelijke bebording, bebakening en afzetting.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid tabposities="L70;L140">
              <lid.nr>04</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Met geen onderdeel van de uit te voeren werken mag worden begonnen voordat de door de aannemer te treffen verkeersmaatregelen en voorzieningen door de directie zijn goedgekeurd.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
          <bpl.artikel tabposities="L590">
            <artikel.nr>06</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>Bereikbaarheid
</artikel.hoofd>
            <bpl.lid tabposities="L590">
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Ten behoeve van hulpverlenende diensten, aan- en afvoer van goederen en aangrenzende percelen, aanvoer bouwstoffen en dergelijke dient de aannemer maatregelen te nemen en te onderhouden op door de directie aan te wijzen plaatsen.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid tabposities="L590">
              <lid.nr>02</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Eventueel aanwezige brandkranen moeten altijd toegankelijk blijven en daarom vrijblijven van grond, materialen e.d.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid tabposities="L590">
              <lid.nr>03</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Tenzij anders aangegeven in dit bestek dienen de aanwezige trottoirs altijd toegankelijk te blijven en daarom vrijblijven van grond, materialen e.d..</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>Doorgang van fiets- en voetgangersverkeer moet bij elke fase binnen het werkterrein gewaarborgd worden.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid tabposities="L590">
              <lid.nr>04</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>De als gevolg van lid 01 en lid 03 te treffen maatregelen zullen in de deelopdracht(en) apart worden verrekend.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
          <bpl.artikel tabposities="L70;L140">
            <artikel.nr>07</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>Tijdelijke bebording
</artikel.hoofd>
            <bpl.lid tabposities="L70;L140">
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Alle tijdelijke borden te plaatsen volgens de "uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerborden".</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>De borden moeten in metalen uitvoering zijn en retroreflecterend klasse II.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid tabposities="L70;L140">
              <lid.nr>02</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>De verkeersborden, bebakening en afzettingen dienen door de aannemer met eigen materialen te worden toegepast.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid tabposities="L70;L140">
              <lid.nr>03</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen/aanbrengen, onderhouden en verwijderen, alsmede voor het zo dikwijls als nodig is, opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de tijdelijke bebording, bebakening en afzetting.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
        </bpl.paragraaf.hfd1099>
        <bpl.paragraaf.hfd1099 tabposities="L70;L140">
          <paragraaf.nr1>4</paragraaf.nr1>
          <paragraaf.naam>Risicoverdeling en garanties verkeersmaatregelen
</paragraaf.naam>
          <bpl.artikel tabposities="L70;L140">
            <artikel.nr>01</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>Algemeen
</artikel.hoofd>
            <bpl.lid tabposities="L70;L140">
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,--(zegge: vijfhonderd euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
        </bpl.paragraaf.hfd1099>
      </bpl.deelhoofdstuk>
    </bpl.hoofdstuk1099>
    <bpl.hoofdstuk1099 tabposities="L65;L145">
      <hoofdstuk.nr1099>80</hoofdstuk.nr1099>
      <hoofdstuk.naam>Funderingslagen</hoofdstuk.naam>
      <bpl.deelhoofdstuk tabposities="L65;L145">
        <deelhoofdstuk.nr>1</deelhoofdstuk.nr>
        <deelhoofdstuk.naam>Verhardingslagen van steenmengsel</deelhoofdstuk.naam>
        <bpl.paragraaf.hfd1099 tabposities="L65;L145">
          <paragraaf.nr1>2</paragraaf.nr1>
          <paragraaf.naam>Eisen en uitvoering</paragraaf.naam>
          <bpl.artikel tabposities="L65;L145">
            <artikel.nr>01</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2014-07-21</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>Hoogteligging</artikel.hoofd>
            <bpl.lid tabposities="L65;L145">
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen.</alinea.paragraaf>
                <aanwijzings.tekst>Afwijkingen in hoogteligging alleen vastleggen voor de volgens het bestek aan te brengen bovenste laag.</aanwijzings.tekst>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
          <bpl.artikel tabposities="L65;L145">
            <artikel.nr>02</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>Uitvoering
</artikel.hoofd>
            <bpl.lid tabposities="L65;L145">
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Steenmengsels niet aanbrengen op een ondergrond waarvan de temperatuur 0 graden Celsius of lager is.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
        </bpl.paragraaf.hfd1099>
      </bpl.deelhoofdstuk>
    </bpl.hoofdstuk1099>
    <bpl.hoofdstuk1099 tabposities="L65;L145">
      <hoofdstuk.nr1099>81</hoofdstuk.nr1099>
      <hoofdstuk.naam>Bitumineuze verhardingen</hoofdstuk.naam>
      <bpl.deelhoofdstuk tabposities="L65;L145">
        <deelhoofdstuk.nr>1</deelhoofdstuk.nr>
        <deelhoofdstuk.naam>Voorbereidende werkzaamheden</deelhoofdstuk.naam>
        <bpl.paragraaf.hfd1099 tabposities="L65;L145">
          <paragraaf.nr1>2</paragraaf.nr1>
          <paragraaf.naam>Eisen en uitvoering</paragraaf.naam>
          <bpl.artikel tabposities="L65;L145">
            <artikel.nr>01</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2016-01-21</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>Afwerken aardebaan</artikel.hoofd>
            <bpl.lid tabposities="L65;L145">
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.</alinea.paragraaf>
                <aanwijzings.tekst>Deze bepaling opnemen tesamen met gebruik van hoofdcode 81.01.01, indien het grondwerk en het aanbrengen van de verharding in verschillende bestekken wordt beschreven.</aanwijzings.tekst>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
        </bpl.paragraaf.hfd1099>
      </bpl.deelhoofdstuk>
      <bpl.deelhoofdstuk tabposities="L65;L145">
        <deelhoofdstuk.nr>2</deelhoofdstuk.nr>
        <deelhoofdstuk.naam>Asfaltverhardingen</deelhoofdstuk.naam>
        <bpl.paragraaf.hfd1099 tabposities="L65;L145">
          <paragraaf.nr1>2</paragraaf.nr1>
          <paragraaf.naam>Eisen en uitvoering</paragraaf.naam>
          <bpl.artikel tabposities="L65;L145">
            <artikel.nr>01</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2015-04-02</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>Hoogteligging</artikel.hoofd>
            <bpl.lid tabposities="L65;L145">
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.</alinea.paragraaf>
                <aanwijzings.tekst>Indien noodzakelijk, dit lid opnemen alleen voor afwijkingen in hoogteligging voor de volgens het bestek aan te brengen bovenste laag. Tevens de meetmethode opnemen overeenkomstig artikel 81.27.02.</aanwijzings.tekst>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
          <bpl.artikel tabposities="L65;L145">
            <artikel.nr>02</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2016-01-21</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>Afwerken aardebaan</artikel.hoofd>
            <bpl.lid tabposities="L65;L145">
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.</alinea.paragraaf>
                <aanwijzings.tekst>Deze bepaling opnemen tesamen met het gebruik van hoofdcode 81.01.01, indien het grondwerk en het aanbrengen van de verharding in verschillende bestekken wordt beschreven.</aanwijzings.tekst>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
          <bpl.artikel tabposities="L65;L145">
            <artikel.nr>06</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>Verwerking van asfalt
</artikel.hoofd>
            <bpl.lid tabposities="L65;L145">
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>De werkzaamheden zodanig uitvoeren dat aan het einde van een werkdag de asfaltverharding over de gehele wegbreedte van en door het verkeer in gebruik zijnde rijbanen aaneengesloten is aangebracht. E.e.a. afhankelijk van de deelopdracht en gemaakte maatwerkafspraken.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid tabposities="L65;L145">
              <lid.nr>02</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Asfaltspecie dient gedurende de werkzaamheden in een hotbox opgeslagen te worden.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
        </bpl.paragraaf.hfd1099>
        <bpl.paragraaf.hfd1099 tabposities="L65;L145">
          <paragraaf.nr1>4</paragraaf.nr1>
          <paragraaf.naam>Risicoverdeling en garanties</paragraaf.naam>
          <bpl.artikel tabposities="L65;L145">
            <artikel.nr>12</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2015-04-02</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>Gelijkwaardigheid van de toe te passen asfaltconstructie</artikel.hoofd>
            <bpl.lid tabposities="L65;L145">
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Een toe te passen asfaltconstructie is gelijkwaardig aan de in het bestek opgenomen asfaltconstructie als de ontwerplevensduur van de toe te passen constructie groter dan of gelijk is aan de levensduur van de in het bestek opgenomen asfaltconstructie.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid tabposities="L65;L145">
              <lid.nr>02</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>De ontwerplevensduur van beide asfaltconstructies berekenen overeenkomstig de in het CROW-informatieblad Infrastructuur 'Ontwerpen met asfaltmengsels uit de Standaard RAW Bepalingen' beschreven procedure. Het CROW-informatieblad is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de website van CROW (www.crow.nl).</alinea.paragraaf>
                <aanwijzings.tekst>Dit artikel in deel 3 van het RAW-bestek opnemen als bij inschrijving varianten op de voorgeschreven asfaltconstructie worden toegestaan.</aanwijzings.tekst>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
        </bpl.paragraaf.hfd1099>
        <bpl.paragraaf.hfd1099 tabposities="L65;L145">
          <paragraaf.nr1>7</paragraaf.nr1>
          <paragraaf.naam>Meet- en verrekenmethoden</paragraaf.naam>
          <bpl.artikel tabposities="L65;L145">
            <artikel.nr>01</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2014-10-31</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>Verrekenmethode: hoeveelheden asfalt</artikel.hoofd>
            <bpl.lid tabposities="L65;L145">
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>In afwijking van het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard wordt de hoeveelheid asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel 81.27.05 de leden 01 en 03 van de Standaard.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>Als deze hoeveelheid echter groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting volgens artikel 81.27.05 lid 05 van de Standaard verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst bedoelde hoeveelheid worden verrekend.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
          <bpl.artikel tabposities="L65;L145">
            <artikel.nr>02</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2014-06-26</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>Lengte- en dwarsprofiel</artikel.hoofd>
            <bpl.lid tabposities="L65;L145">
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
        </bpl.paragraaf.hfd1099>
      </bpl.deelhoofdstuk>
    </bpl.hoofdstuk1099>
  </dl3.compleet>
  <dlx.na.compleet uitbreiden="ja" tabposities="L65;L145">
    <dlx.koptekst>Gemeente De Ronde Venen<br />Asfaltonderhoud 2024 - 2025<br />Raamovereenkomst, datum: 9 februari 2024</dlx.koptekst>
    <dlx.deel.naam>Vrij gedeelte na overeenkomst</dlx.deel.naam>
    <dlx.paragraaf verwijderen="ja" tabposities="L65;L145">
      <dlx.paragraafnummer muteren="ja">01</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="ja">.....</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>.....</alinea.paragraaf>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
  </dlx.na.compleet>
  <dlx.voor.inschrijving.compleet uitbreiden="ja" tabposities="L65;L145">
    <dlx.koptekst>Gemeente De Ronde Venen<br />Asfaltonderhoud 2024 - 2025<br />Raamovereenkomst, datum: 9 februari 2024</dlx.koptekst>
    <dlx.deel.naam>Vrij gedeelte voor inschrijvingsdocumenten</dlx.deel.naam>
    <dlx.paragraaf verwijderen="ja" tabposities="L65;L145">
      <dlx.paragraafnummer muteren="ja">01</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="ja">.....</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>.....</alinea.paragraaf>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
  </dlx.voor.inschrijving.compleet>
  <dlx.inschrijvingsbiljet tabposities="L74;L374;L574;L1269;L1296;L1444">
    <dlx.koptekst>Gemeente De Ronde Venen<br />Asfaltonderhoud 2024 - 2025<br />Raamovereenkomst, datum: 9 februari 2024</dlx.koptekst>
    <dlx.deel.naam>Inschrijvingsbiljet</dlx.deel.naam>
    <inschrijvingsbiljet>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>Behoort bij: </hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="37" invultype="besteknummer">2023 - 03</hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vrijetekst lengte="200" invultype="toelichting">.....</hoofdcode.vrijetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="374">
        <hoofdcode.vastetekst>I N S C H R I J V I N G S B I L J E T</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>De hierna te noemen inschrijver(s):</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>A)<tab /></hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijverbedrijfa">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.vastetekst>gevestigd te: <tab /></hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="inschrijverplaatsa">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.vastetekst>KVK-nummer: <tab /></hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="inschrijverkvknummera">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="374">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>B)<tab /></hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijverbedrijfb">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.vastetekst>gevestigd te: <tab /></hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="inschrijverplaatsb">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.vastetekst>KVK-nummer: <tab /></hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="inschrijverkvknummerb">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="374">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>C)<tab /></hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijverbedrijfc">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.vastetekst>gevestigd te: <tab /></hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="inschrijverplaatsc">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.vastetekst>KVK-nummer: <tab /></hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="inschrijverkvknummerc">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="374">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: </hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="37" invultype="besteknummer">2023 - 03</hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vrijetekst lengte="500" invultype="omschrijving">.....</hoofdcode.vrijetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vrijetekst lengte="500" invultype="omschrijvingperceel">
        </hoofdcode.vrijetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="aannemingssomexclusiefcijfers">
        </hoofdcode.invultekst>
        <hoofdcode.vastetekst>
          <tab />
          <tab />
          <tab />
          <tab />euro</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="1269">
        <hoofdcode.vastetekst>(bedrag in cijfers)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="1269">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.invultekst lengte="500" invultype="aannemingssomexclusiefletters">
        </hoofdcode.invultekst>
        <hoofdcode.vastetekst>
          <tab />
          <tab />
          <tab />
          <tab />euro</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="1269">
        <hoofdcode.vastetekst>(bedrag in letters)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="1269">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="omzetbelastingcijfers">
        </hoofdcode.invultekst>
        <hoofdcode.vastetekst>
          <tab />
          <tab />
          <tab />
          <tab />euro</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="1269">
        <hoofdcode.vastetekst>(bedrag in cijfers)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="1269">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.invultekst lengte="500" invultype="omzetbelastingletters">
        </hoofdcode.invultekst>
        <hoofdcode.vastetekst>
          <tab />
          <tab />
          <tab />
          <tab />euro</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="1269">
        <hoofdcode.vastetekst>(bedrag in letters)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="1269">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het</hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="reglement"> Aanbestedingsreglement Werken 2005</hoofdcode.invultekst>
        <hoofdcode.vastetekst> (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>Gedaan op </hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="ondertekeningdatum">
        </hoofdcode.invultekst>
        <hoofdcode.vastetekst>
          <tab />
          <tab /> (datum), te </hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="ondertekeningplaats">
        </hoofdcode.invultekst>
        <hoofdcode.vastetekst>
          <tab /> (plaats).</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>De inschrijver(s)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>A) <tab /><tab /><tab /><tab /><tab />(handtekening)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="1296">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijvernaama">
        </hoofdcode.invultekst>
        <hoofdcode.vastetekst>
          <tab />
          <tab />
          <tab />
          <tab />(naam)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijverfunctiea">
        </hoofdcode.invultekst>
        <hoofdcode.vastetekst>
          <tab />
          <tab />
          <tab />
          <tab />(functie)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="1296">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>B) <tab /><tab /><tab /><tab /><tab />(handtekening)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="1296">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijvernaamb">
        </hoofdcode.invultekst>
        <hoofdcode.vastetekst>
          <tab />
          <tab />
          <tab />
          <tab />(naam)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijverfunctieb">
        </hoofdcode.invultekst>
        <hoofdcode.vastetekst>
          <tab />
          <tab />
          <tab />
          <tab />(functie)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="1296">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>C) <tab /><tab /><tab /><tab /><tab />(handtekening)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="1296">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijvernaamc">
        </hoofdcode.invultekst>
        <hoofdcode.vastetekst>
          <tab />
          <tab />
          <tab />
          <tab />(naam)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijverfunctiec">
        </hoofdcode.invultekst>
        <hoofdcode.vastetekst>
          <tab />
          <tab />
          <tab />
          <tab />(functie)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="1296">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
    </inschrijvingsbiljet>
  </dlx.inschrijvingsbiljet>
  <dlx.voorblad.inschrijvingsstaat tabposities="L74;L374;L574;L1269;L1444">
    <dlx.koptekst>Gemeente De Ronde Venen<br />Asfaltonderhoud 2024 - 2025<br />Raamovereenkomst, datum: 9 februari 2024</dlx.koptekst>
    <dlx.deel.naam>Inschrijvingsstaat</dlx.deel.naam>
    <inschrijvingsstaat>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>Behoort bij: </hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="37" invultype="besteknummer">2023 - 03</hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vrijetekst lengte="200" invultype="toelichting">.....</hoofdcode.vrijetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="374">
        <hoofdcode.vastetekst>I N S C H R I J V I N G S S T A A T</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>A) <tab /></hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijverbedrijfa">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.vastetekst>gevestigd te: </hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="inschrijverplaatsa">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>B) <tab /></hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijverbedrijfb">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.vastetekst>gevestigd te: </hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="inschrijverplaatsb">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>C) <tab /></hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijverbedrijfc">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.vastetekst>gevestigd te: </hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="inschrijverplaatsc">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
    </inschrijvingsstaat>
  </dlx.voorblad.inschrijvingsstaat>
</raw.raamovereenkomst>