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V&G plan Infra inclusief de inventarisatie van de risico’s, de projectorganisatie en -informatie van de aannemer (zie deel A, B en C)

	Omschrijving van het project (geef duidelijk aan wat de scope en de context is, denk aan werkzaamheden, omgeving, e.d.)
	Controleren, inspecteren en herstellen van vloeistofdichte voorzieningen 



	Dit V&G plan is opgesteld op basis van de volgende uitgangspunten (geef aan welke documenten van toepassing zijn geweest):

	Projectnaam
	Herstel vloeistofdichte voorzieningen inc. Keuringen 2025-2029 Landelijk
	Bestek RAW Raamovereenkomst

	Projectnummer
	33518
	

	Naam interne adviseur V&G/VGCO-er betrokken bij dit project
	J.Rooijens
	

	Geplande datum aanvang bouw en oplevering
	01-01-2025 – 31-12-2029
	

	Vermoedelijk aantal (onder)aannemers
	(door aannemer)
	

	Artikel 2.27 Melding Bouwwerk
	Criteria
	Van toepassing

	Is het project meldingsplichtig?
	Of >30 werkdagen en >20 werknemers tegelijk op de bouwplaats 
	nee

	
	Of de totstandbrenging is > 500 mensdagen (bijvoorbeeld 10 man 50 werkdagen)
	nee

	Artikel 2.30 Opstellen V&G Dossier
	Criteria
	Van toepassing:

	
	☐ Bij aanleg of totale aanpassing opstellen overeenkomstig model C V&G-dossier. 

	Niet van toepassing


* =  verplicht in te vullen alvorens in te dienen bij Projectenberaad

	 Definitiefase
	Ontwerpfase
	Restrisico’s
	Maatregelen in de uitvoering

	Opgesteld door (naam):
	
	Opgesteld door (naam):
	J.Rooijens
	Opgesteld door (naam):
	J.Rooijens
	Opgesteld door de veiligheidskundige (HVK) van de aannemer:
	

	Functie
	[vul in*]
	Functie
	VGCO
	Functie
	VGCO
	Naam:
	

	Datum
	
	Datum
	24-06-2024
	Datum
	24-06-2024
	Datum: 
	

	Review door
(naam):
	
	Review door
(naam):
	M. Bakker
	Review door
(naam):
	M. Bakker
	Review door
(naam):
	

	Functie
	
	Functie
	projectleider
	Functie
	projectleider
	Functie
	

	Datum
	
	Datum
	01-07-2024
	Datum
	01-07-2024
	Datum: 
	


*=Projectmanager/-leider van RVB of VGCO van contractant

[bookmark: _Hlk125440839]Deel A: Inventarisatie risico’s van het project. 


	Vergewissen in het ontwerp
	Vergewissen in de uitvoeringsfase


	Risico’s en aanpak


	Definitiefase/Initiatieffase 


Inventariseer projectspecifiek de situatie en geef aan of het risico met de genoemde effecten aanwezig is. Vul de effecten eventueel aan. Maak bij Defensie projecten ook gebruik van de VOA.
	Vervolg inventarisatie

Geef in deze kolom aan waarom het voornoemde risico niet van toepassing is. 
	 Ontwerpfase


  Binnen het kader van de vergewisplicht moet te allen tijde door het ontwerpteam aangegeven worden welke BTO* keuzes op basis van de AH**-strategie in deze fase zijn gemaakt, onder andere door raadpleging van genoemde bronnen, om de in de vorige kolom aangeven van toepassing zijnde risico’s ‘weg te ontwerpen’. Lukt ‘wegontwerpen’ niet dan moet hier de onderbouwing staan voor de gemaakte keuzes en in de volgende kolom eventueel het restrisico.

	Restrisico’s 


In deze kolom worden de restrisico’s aangegeven.

	V&G maatregelen in de uitvoering

Hier vult de aannemer de V&G maatregelen in op het restrisico/de restrisico’s.

	1. De werkzaamheden veroorzaken onveiligheid voor de gebruikers van de publieke ruimte en directe omgeving. Overleg in deze fase met de commandant van het Defensieterrein en indien van toepassing het bevoegd gezag. 
1 
Voetgangers en fietsers/overig verkeer worden bijvoorbeeld gehinderd door: (in- en uit) rijdend bouwverkeer (aanrijdgevaar); laden/lossen; lawaai; stof; wegketsende materialen in de directe omgeving.
Hierdoor ontstaat:
· Aanrijdgevaar
· Vallende lasten
· Wegketsende materialen
· Vallen in sleuven
· ..
· ..

Vul de 5 vragen van de risicomatrix in. 

	Niet van toepassing omdat: het afgesloten ruimtes zijn of voorzieningen op afgesloten defensieterrein
	
 

	geen
	

	2 2. De werkzaamheden veroorzaken onveiligheid voor de aangrenzende gebouwen/kunstwerken en terreinen door:
· Ontgravingen (bijvoorbeeld naast een fundering)
· Fundatie
· Sloop
· Verlaging waterstand
· ..
 
Hierdoor ontstaat:
· Verzakking fundering
· Instabiliteit fundering 
· Verzakking wegen/rioleringen/K&L
· Schade aan en/of instabiliteit van bomen
· ..


	Niet van toepassing omdat: het betreft kleinschalige herstelwerkzaamheden o fkleinschalige nieuwebouw waar niet diep in de grond geroerd wordt.
	
	geen
	

	3. Het terrein/gebouw/de locatie blijft in gebruik tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Gespreksverslag met gebruiker over beperking, moet mee worden gestuurd met dit V&G plan tijdens indiening PID.

Hierdoor ontstaat:
· Blootstelling aan stof, lawaai
· Onveiligheid door uitval beveiligingen zoals bewaking, brandalarmering
· Trillingen
· Uitval van terreinverlichting
· ..




	Niet van toepassing omdat:

	
object en gebouwbeheerders worden in voortraject geïnformeerd middels een concept planning en aansluitend een gedetailleerde planning.
ON heeft de verplichting om zich te melden bij de gebouwbeheerder waarmee er lokaal vervolg afspraken worden gemaakt.
· 
	Tijdsfactor tussen planning en daadwerkelijke uitvoering.
	
	

	4. De uitvoeringstijd is niet realistisch.

Hierdoor ontstaat:
· V&G-aspecten raken op de achtergrond door te korte doorlooptijd in zowel het ontwerp- als ook de uitvoeringsfase.
· ..

	Niet van toepassing omdat:
Planning in overleg afgestemd. Geen tijdsdruk




	

	geen
	
	

	5. De toegang en bereikbaarheid van de projectlocatie voor de aannemer en hulpdiensten tijdens de uitvoering maar ook ingeval van vluchten vanwege een calamiteit worden belemmerd.   

Hierdoor ontstaat:
· Onveilige werkhoudingen
· Geen/niet op tijd hulp kunnen bieden 
· ..



	Niet van toepassing omdat:


	Geëlimineerde risico’s: tot een minimum beperkt.
ON heeft de verplichting om zich te melden bij de gebouwbeheerder waarmee er lokaal hierover afspraken worden gemaakt.

	geen
	
	

	6. Er is niet voldoende ruimte voor de inrichting van een bouwplaats en dus ruimte voor opslag van materialen en opstelling van materieel. 

Hierdoor ontstaat:
· Aanrijdgevaar op en buiten de bouwplaats/locatie
· Publiek en gebruiker komen in aanraking met materialen
· Inklimrisico bij opstelling tegen gevel gebouw
· Onveilige opslag van materiaal (bijv. te hoog opgestapeld)
· ..

	Niet van toepassing omdat:betreft kleinschalig werk waar geen opslag voor nodig is.

	


	geen
	
	




	7. Er zijn gezondheidsschadelijke en/of verontreinigde materialen.  

Hierdoor ontstaat:
· Bedwelming door toegepaste (vluchtige) stoffen, dampvorming en/of chemische reacties met andere stoffen
· Huidaandoening door contact met (gevaarlijke) stoffen of biologische agentia.
· Gezondheidsschade op korte en lange termijn door inademing DME, houtstof, kwartsstof, biologische agentia verfstof* of tijdens het werk toegepaste middelen
· Vergiftiging
· Oxidatie
· Brand 
· 
· ..
* Op voorhand wordt geen onderzoek verricht naar potentieel gevaarlijke stoffen in bestaande verven en coatings, aangezien is bewezen dat dit praktisch niet uitvoerbaar is en onvoldoende betrouwbare informatie oplevert.
	Niet van toepassing omdat:



	Risico’s: in bepaalde werkplaatsen en wasplaatsen is mogelijk een risico doordat daar hoogenergetische bewerkingen van bestaande verflagen hebben plaats gevonden
Bij controles en inspecties is er mogelijk omgevingslawaai
Bij herstelwerkzaamheden is er mogelijk omgevingslawaai, vrijkomende stoffen zoals kwartsstof en 2-componentige voegvullingsmassa


· Acties: Inventariseren en PBM toepassen
	Restrisico’s: in bepaalde werkplaatsen en wasplaatsen is mogelijk een risico doordat daar hoogenergetische bewerkingen van bestaande verflagen hebben plaats gevonden
Bij controles en inspecties is er mogelijk omgevingslawaai
Bij herstelwerkzaamheden is er mogelijk omgevingslawaai, vrijkomende stoffen zoals kwartsstof en 2-componentige voegvullingsmassa



	
	

	8. Er is wel asbest in funderingspuin, verharding, leidingen/riolering aanwezig. Inventarisatie door een adviseur Asbest, zie voorblad.

Hierdoor ontstaat:
· Ongewild in aanraking komen met asbest/-stof
· ..

	Niet van toepassing omdat:
	
· In sommige werkplaatsen is eerder met asbest gewerkt. Dit is in kaart gebracht . Locaties die mogelijk verdacht zijn worden niet betreden en daar worden geen werkzaamheden door meer verricht

	geen
	
	




	9. Er zijn meerdere aannemers gelijktijdig aanwezig en werkzaam die samenlooprisico’s veroorzaken.  

Hierdoor ontstaat:
· Onveilige situaties
· Storing planning
· ..




	Niet van toepassing omdat:

	
Risico’s: werkzaamheden door derden op en/of in de nabijheid van vloeistofdichte voorzieningen

	restrisico’s: werkzaamheden door derden op en/of in de nabijheid van vloeistofdichte voorzieningen

	
	

	10. Er worden werkzaamheden verricht aan de constructie van het kunstwerk.   

Hierdoor kan het volgende ontstaan:  
· Instabiliteit en gevaar voor bezwijken
· ..

	Niet van toepassing omdat: er niet op hoogte wordt gewerkt

	
	geen
	
	

	11. In de nabijheid van de hijs- en graafwerkzaamheden zijn K&L, OOO (NGE’s) aanwezig die geraakt kunnen worden. 

Hierdoor kan het volgende ontstaan:
· Elektrocutie
· Brand
· Ontploffingsgevaar
· Uitval beveiligings-installaties
· Inkalven door verschuiven van grond in sleuven.

	Niet van toepassing omdat: 

	
Voorafgaand een uitvoeringsontwerp een verkenning bodem (ooo en milieuhygienisch ) en KLIC orientatiemelding uitzetten

	geen
	
	

	 12. De technische ruimtes, kruipruimtes van de kunstwerken/pompputten/waterkel-ders en overige beslotenruimtes zijn niet veilig te bereiken en er kan niet veilig in gewerkt worden.

Hierdoor ontstaat gevaar voor:
· Beknelling
· Bedwelming
· Verdrinking
· Vallen 
· ..
· .. 


	Niet van toepassing omdat: 

	
Risico’s: werkzaamheden vinden ook plaats op vliegbases (o.a. hydrazine alarm), magazijnen en munitiedepots, brandstofdepots


Acties: In contract bepalingen hiervoor opnemen. ON heeft de verplichting om zich te melden bij de gebouwbeheerder waarmee er lokaal hierover afspraken worden gemaakt.

	geen
	
	

	13. In de onderhoudsfase kunnen aan installaties, verlichting e.d. niet veilig worden gewerkt.   

Hierdoor ontstaat gevaar voor:
· Vallen
· Beknellen
· ..







	Niet van toepassing omdat: we werken niet aan installaties









	



	geen
	
	

	14. Sloopwerkzaamheden (bijvoorbeeld van kunstwerken) kunnen niet veilig worden uitgevoerd. 

Van toepassing omdat: 
· Er niet genoeg werkruimte is
· Geen constructietekeningen aanwezig zijn
· Het kunstwerk niet asbest-vrij is
· ..

Hierdoor ontstaat gevaar voor:
· Omgeving/publiek
· Geraakt worden door vallende onderdelen
· ..
· ..

	Niet van toepassing omdat: 
	Als er vloeren gesloopt gaan worden zal dit in een apart uitvoeringsontwerp uitgedacht gaan worden. Hierbij wordt rekening gehouden met werkruimte en benodigde inventarisatie van de omgeving (asbest, K&L, ooo) 
	geen
	
	

	15. Zijn er bijzondere risico’s? 

Geef aan welke (kunnen meerdere risico’s zijn):
- ..
- ..

Hierdoor ontstaat gevaar voor:
· ..
· ..

	Niet van toepassing
	

	geen
	
	


* BTO keuzes; Bouwkundige, Technische en Organisatorische keuzes.
** AH; Arbeidshygiënische strategie



[bookmark: _Hlk125440911]Deel B en C: V&G projectorganisatie en -informatie van de aannemer op basis van artikel 2.28 van het Arbobesluit.


[bookmark: _Hlk125440932]Deel B: Betrokken partijen

[bookmark: _Hlk125441186]1.Projectfase Ontwerp [In te vullen door ontwerpende partij niet zijnde het RVB]
Opdrachtgever 
Bedrijfsnaam	: Rijksvastgoedbedrijf
Postbus/Adres	: postbus 16169
Postcode/Plaats	: 2500 BD DEN HAAG
Contactpersoon	: M. Bakker
Telefoon	   : 06-27888682
E-mail	: michel.bakker2@rijksoverheid.nl

2.V&G-coördinator ontwerpfase [In te vullen door ontwerpende partij niet zijnde het RVB]
Bedrijfsnaam	: 
Naam	: 
Postbus/Adres	: 
Postcode/Plaats	: 
Telefoon	: 
E-mail	: 

3.Ingeschakelde V&G-deskundige 
Bedrijfsnaam	: 
Naam	: 
Postbus/Adres	: 
Postcode/Plaats	: 
Telefoon	: 
E-mail	: 

4.Projectfase Uitvoering 
Opdrachtnemer
Bedrijfsnaam	: 
Postbus/Adres	: 
Postcode/Plaats	: 
Contactpersoon	: 
Telefoon	: 
E-mail	: 

[bookmark: _Hlk121903637][bookmark: _Hlk125441090]5. V&G-coördinator uitvoeringsfase 
Bedrijfsnaam	: 
Naam	: 
Telefoon	: 
E-mail	: 

6. Onderaannemer(s) 
Bedrijfsnaam	: 
Naam	: 
Telefoon	: 
E-mail	: 



Invulling eisen aan V&G-plan volgens Arbeidsomstandighedenbesluit, Artikel 2.28



	

	Artikel 2.28, lid
	Inhoud lid
	Beschrijving proces hoe de aannemer van het werk dit organiseert

	2e
	De wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend.

	

	2f
	De bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers en zelfstandigen worden gemaakt alsmede de onderzoeken en rapporten die de onderbouwing van deze keuzen ondersteunen

	

	2g
	De wijze waarop voorlichting en instructie (V&I) aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven. 
 






	De aannemer moet hier aangeven welke vorm van V&I wordt toegepast. De aannemer kan hierbij gebruik maken van de GPI. Indien dit niet het geval is wordt de V&I op de volgende manier verzorgd: [geef aan hoe en waarmee dit wordt gedaan].


Te allen tijde worden alle bouwplaatsmedewerkers geïnstrueerd over de projectspecifieke risico’s op de volgende manier: [geef aan hoe en waarmee dit wordt gedaan].  





	
	
	










[bookmark: _Hlk125440999]Deel C: Aanvullende informatie over V&G organisatie van de aannemer 

	
Aandachtsgebied

	
Organisatorisch maatregelen
	
Documenten

	V&G-coördinatie

	
	

	Incidentenafhandeling

	
	

	BHV

	
	

	Follow up op basis van artikel 2.28 lid 2e
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