	
	Minimumeisen Techniek

	Te-1
	Alle aangeboden apparatuur, middelen en toebehoren voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen. Het betreft wetten en richtlijnen (EG) en normen (NEN-EN) met aanvullingen, geldig op het moment van levering.

De Inschrijver toont op eerste verzoek van Aanbestedende Dienst aan dat voldaan wordt aan de wettelijke eisen, richtlijnen en normen door de Inschrijving aan te vullen met verklaringen, testrapporten en of certificaten uitgegeven door een onafhankelijk en erkend certificerend keuringsinstituut. De bijgesloten verklaringen, testrapporten en/of certificaten zijn in de Nederlandse, Engelse of Duitse taal opgesteld.

Voor een aantal specificaties wordt verwezen naar de NFPA 1801:2021 2018 Standard on Thermal Imagers for the Fire Service. Bij het verklaren van conformiteit aan de eisen, zal bij verificatie, o.a. met de wijze van vaststellen- testresultaten getoond moeten kunnen worden.

	Te-2
	De WBC dient te voldoen aan de eisen gesteld in de NFPA 1801-2021 7.1.1 (spatial resolution).

	Te-3
	De WBC dient te voldoen aan de eisen gesteld in de NFPA 1801-2021 7.1.2 (range).

	Te-4
	De WBC dient te voldoen aan de eisen gesteld in de NFPA 1801-2021 7.1.3 (thermische sensitiviteit).

	Te-5
	De WBC dient te voldoen aan de eisen gesteld in de NFPA 1801-2021 7.1.10 (corrosie).

	Te-6
	De WBC dient te voldoen aan beschermingsklasse IP klasse 67 en aan de eisen gesteld in de NFPA 1801-20232018 7.1.5.

	Te-7
	De WBC dient te voldoen aan de eisen gesteld in de NFPA 1801-2021 7.1.9 (val- en schokbestendigheid).

	Te-8
	De WBC dient te voldoen aan ICE 61000-6-2 en ICE 61000-6-3. Hieraan wordt voldaan indien aangetoond kan worden dat wordt voldaan aan NFPA 1801-2021 7.1.6 en 7.1.7 (elektromagnetische compatibiliteit).

	Te-9
	De WBC dient te voldoen aan de eisen gesteld in de NFPA 1801-2021 7.1.8 (vibratie).

	Te-10
	De WBC dient te voldoen aan de eisen gesteld in de NFPA 1801-2021                                                                                                                                                                                                             7.1.11 (beeldscherm).

	Te-11
	De WBC dient te voldoen aan de eisen gesteld in de NFPA 1801-2021            7.1.12 (hitte bestendigheid).

	Te-12
	De WBC dient te voldoen aan de eisen gesteld in de NFPA 1801-2021  7.1.13 (vlambestendigheid).

	Te-13
	Ten behoeve van herkenbaarheid/identificeerbaarheid dient de WBC uitgerust te worden met een label met uniek nummer en dient te voldoen aan de eisen gesteld in de NFPA 1801-2021 7.1.14.

	Te-14
	De WBC dient te voldoen aan de eisen gesteld in de NFPA 1801-2021 7.1.17 
Inschrijver dient de FOV-waardes op te geven.

	Te-15
	De WBC dient te voldoen aan de eisen gesteld in de NFPA 1801-2021 6.1.7 (beeldfrequentie)
Inschrijver dient de detector beeldfrequentie op te geven.

	Te-16
	De WBC dient te voldoen aan de eisen gesteld in de NFPA 1801-2021 6.1.5 (detectorformaat)
Inschrijver dient het aantal pixels (horizontaal en verticaal) op te geven.

	Te-17
	Het display van de WBC dient conform de NFPA1801-2021 6.6.3 in drie delen verdeeld te zijn. Hierbij dienen minimaal de volgende indicatoren zichtbaar te zijn:
- Grijsschaal beeld met wit-heet polariteit 
- Batterij status conform NFPA 1801-2021 6.6.4.3
- Interne elektronica oververhitting conform NFPA 1801-2021 6.6.4.4
- Temperatuur staaf met automatische temperatuur indicatie verkleuring conform NFPA 1801-2021 6.6.4.2.

	Te-18
	Het display heeft een minimale diameter van 3,5”.
Inschrijver dient de display afmetingen in lengte, breedte en diagonaal op te geven. 

	Te-19
	De bediening van de WBC dient mogelijk te zijn met één gehandschoende hand (NFPA 1801-2021 artikel 6.1.10). Pratijktest is met Brandweer-Handschoen conform NEN-EN 659:2003 + A1:2008

	Te-20
	De bediening van de WBC is zodanig uitgevoerd dat de WBC niet onbedoeld in/uitgeschakeld dan wel bediend kan worden. (NFPA 1801-2021 6.1.9 en 6.2.6)

	Te-21
	De lens van de WBC dient met een gehandschoende hand condensvrij gemaakt te kunnen worden zonder beschadiging van de lens.
Inschrijver dient service informatie op te geven in geval frontlens beschadigd.

	Te-22
	De WBC dient te beschikken over twee (2) (dynamische) ranges. Een hoge gevoeligheidsrange van tussen (> -20oC en <150o C) en een lage gevoeligheidsrange tussen (>0oC en <650o C).
Inschrijver dient de temperatuur ranges aan te geven. Indien er sprake is van een dynamische range dient aangegeven te worden wat de criteria zijn voor automatische overgang.

	Te-23
	De WBC is voorzien van video en still opname mogelijkheid. De resolutie van de video opnamen dient minimaal dezelfde resolutie te hebben als de detector.

	Te-24
	Het geheugen van de WBC biedt voldoende ruimte voor het opslaan van een opname met de duur van een volle batterij-charge (in hoogste resolutie (volume dataopslag)).

	Te-25
	Het geheugen van de WBC voor video opnames beschikt over “loop recording”.

	Te-26
	De video opnamen moeten op de camera eenvoudig doorzocht / afgespeeld kunnen worden. 

	Te-27
	De video opnamen moeten op een Windows pc kunnen worden gezet middels een draadloze- of usb kabelverbinding.

	Te-28
	De video opnamen moeten in een algemeen geaccepteerd standaard formaat worden opgeslagen.

	Te-29
	Het totale gewicht (inclusief batterij en inclusief oprolmechanisme) ready for use mag niet méér bedragen dan 1.500 gram.

	Te-30
	De WBC wordt geleverd met een voor de betreffende WBC ontwikkeld uittrekbaar/automatisch oprolbaar bevestigingssyteem voor bevestiging aan het bluspak / ademluchttoestel.

	Te-31
	De WBC heeft een vaste focus van 1 m tot oneindig, geoptimaliseerd op binnenruimtes

	Te-32
	De WBC software (o.a. tijd / datum / eigenaar / enz.) zijn juist ingesteld bij levering. Instellingen in overleg met Aanbestedende Dienst.

	Te-33
	De software van de WBC kan in eigen beheer geüpdatet of gereset worden. Inschrijver levert een beschrijvingsplan aan met specificaties die hiervoor benodigd zijn bij Aanbestedende Dienst. Hieraan zijn geen additionele kosten verbonden gedurende 10 jaar na levering.

	Te-34
	De WBC in bedrijf mag onder geen enkele manier het functioneren van communicatie-apparatuur van de hulpverlener beïnvloeden (C2000, mobiele telefoon) en visa-versa.

	Te-35
	De aangeboden voertuiglader voldoet aan de geldende "Richtlijn ten aanzien van letsel- en ongevalpreventie voor Brandweervoertuigen" die in juli 2013 zijn uitgegeven door de Directie Brandweer en Rampenbestrijding van het Ministerie van J&V (infopunt.veiligheid.nl).

	Te-36
	De voertuiglader moet tegelijkertijd de WBC en reserve accu op kunnen laden.

	Te-37
	De voertuiglader moet werken op een spanning van 230VAC en 10/32VDC.

	Te-38
	Na maximaal 1 uur oplaadtijd heeft de accu een minimale inzettijd van 1 uur.

	Te-39
	De WBC en de reserve accu moet continu gebruik gereed onder lading kunnen blijven staan en met maximaal twee handelingen, ontgrendelen en uitpakken, uit de lader te halen zijn.

	Te-40
	De WBC moet minimaal 2 uur continue inzetbaar zijn zonder accu wissel (NFPA 1801-2021 6.1.2 en 6.1.3).

	Te-41
	De accu van de WBC is te wisselen zonder gebruik te maken van gereedschap

	Te-42
	Bij een gemiddeld gebruik van 100 keer per jaar neemt de capaciteit van de toegepaste accu gedurende de afschrijftermijn van 8 jaar niet méér af dan 25% van de oorspronkelijke maximale capaciteit.

	Te-43
	De camera voorziet in “driftcompensatie” NUC (Non Uniform Correction). Inschrijver geeft aan hoe dat gerealiseerd is.

	Te-44
	Er is een afwijking in meetwaarde t.a.v. de schijnbare temperatuur.
Inschrijver geeft aan de grootte de afwijking aan.



