	                                                                                                            
	
	



Bijlage 11 - Inschrijvingsformulier
Naam aanbesteding: 	Pilot wielpassagesensoren
TenderNed nummer:	TN 465168
De hierna te noemen inschrijver[footnoteRef:2]: [2:  Voorzover de inschrijver bestaat uit een combinatie van meerdere bedrijven, dienen alle bedrijven afzonderlijk te worden vermeld en dient er door alle bedrijven afzonderlijk te worden ondertekend. Tevens dient in dat geval te worden vermeld wie als gemachtigde optreedt om de inschrijver voor alle zaken het betrokken werk betreffende te vertegenwoordigen.] 

<Naam inschrijver of namen van de combinanten; bij een natuurlijk persoon de naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam>
gevestigd te <Vestigings- of woonplaats>. Bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zo nodig vermelding van de provincie en het land. 
[bookmark: _Hlk165901627]verklaart zich door ondertekening dezes bereid de opdracht van: Pilot wielpassagesensoren Perceel 1 / Perceel 2/ Perceel 3 (verwijderen wat niet van toepassing is) 
na totstandkoming van een overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de in de Aanbiedingsbegroting genoemde prijzen en tarieven, met een inschrijfsom (voor onderhoud en storingsherstel gebaseerd op door ons aangegeven parameters) van
€   <Bedrag in cijfers>      (bedrag in cel D96)
zegge: <Bedrag in tekst> euro

Voor Inschrijvingen op meerdere percelen
Indien u inschrijft op meerdere percelen wordt u verzocht hieronder de rangorde aan te geven van uw voorkeurspercelen:
1: 
2: 
3: 
[bookmark: _Hlk526346498]
Hoeveel percelen wilt u maximaal winnen?: 1 / 2. (verwijderen wat niet van toepassing is)

Beantwoording kwalitatieve subgunningscriteria

1. Gemeten kwaliteit in de praktijktest
Deze score wordt vastgesteld door ProRail in de praktijktest die plaatsvindt na Inschrijving. Een en ander zoals beschreven in de Aanbestedingsleidraad.

2. Levertijd
ProRail heeft belang bij een korte levertijd van een deel van de sensoren per kavel. Dit is inclusief het door de leverancier beschikbaar stellen van gekwalificeerde medewerkers die de sensoren in het spoor kunnen plaatsen. De levertijd wordt gerekend in werkdagen vanaf de 1e werkdag na gunning tot en met de 1e werkdag dat de sensoren beschikbaar zijn om in het spoor gemonteerd te kunnen worden. De levertijd is exclusief de werkdagen die nodig zijn voor montage in het spoor.
	Levertijd 1e deel  (40 stuks):
	Punten
	Kruis aan wat van toepassing is: (één optie mogelijk)

	binnen 20 werkdagen
	10
	

	binnen 40 werkdagen
	5
	

	binnen 60 werkdagen
	0
	


(de levertijden tussen de aantallen worden niet geïnterpoleerd)
Knock out 1:
Als de leverancier niet binnen 60 werkdagen na gunning het 1e deel van de sensoren voor het perceel  kan leveren dan valt deze af voor dit perceel.
Knock out 2:
Als de leverancier niet binnen 80 werkdagen na gunning alle sensoren voor een perceel kan leveren dan valt deze af voor dit perceel.

3. Levensduur batterij en overige onderdelen

De datalevering van de wielpassage sensoren vindt plaats conform omschrijving in het Programma van Eisen. Gedurende de gevraagde looptijd van 3 jaar zijn batterij en overige onderdelen van de wielpassage sensor onderhoudsvrij en werkend conform eisen uit PVE voor onderstaande scenario’s.

Inschrijver wordt verzocht om in onderstaande tabel aan te kruisen welk scenario van toepassing is:

	Garantie batterijduur en overige onderdelen
	Garantie batterijduur en overige onderdelen
	Punten

	Kruis aan wat van toepassing is:
(één optie mogelijk)

	 Scenario Laag 
(minimale eis conform PvE)
	Bij gevraagde datalevering (conform PVE) is de levensduur van de batterij en de overige onderdelen van de sensor toereikend voor scenario laag (35.000 databerichten; 225.000 wiel passages) gedurende de gevraagde looptijd (3 jaar)
	0
	

	 Scenario Midden
	Bij gevraagde datalevering is de levensduur van de batterij en de overige onderdelen van de sensor toereikend voor scenario midden (50.000 databerichten; 325.000 wiel passages) gedurende de gevraagde looptijd (3 jaar).
	5
	

	 Scenario hoog
	Bij gevraagde datalevering is de levensduur van de batterij en de overige onderdelen van de sensor toereikend voor scenario hoog (70.000 databerichten; 450.000 wiel passages) gedurende de gevraagde looptijd (3 jaar).
	10
	





Knock out 1:
Knock out: Bij gevraagde datalevering (conform PVE) is de batterijduur niet toereikend voor scenario 0: 35.000 databerichten en 225.000 wielpassages. 

Contract
Met het doen van een inschrijving verklaart inschrijver zich onverkort en onvoorwaardelijk akkoord met de aanbestedingsdocumenten. 

Gedaan te <Plaatsnaam> d.d. <Datum>
De inschrijver[footnoteRef:3],	 [3:  in geval van een combinatie dienen alle combinanten rechtsgeldig te ondertekenen] 

	Naam rechtsgeldige vertegenwoordiger[footnoteRef:4]: [4:  De ondertekenaar van het inschrijvingsformulier dient bevoegd te zijn deze inschrijving namens de inschrijver te ondertekenen vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid dient te worden aangetoond middels overlegging van een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Indien de ondertekenaar van het inschrijvingsformulier niet staat geregistreerd als vertegenwoordigingsbevoegde dient een schriftelijke volmacht of een procuratieregeling te worden overgelegd waaruit de bevoegdheid blijkt.] 

	…………………..
	…………………..

	Functie:
	…………………..
	…………………..

	Handtekening:
	…………………..
	…………………..
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