[bookmark: _Toc169931797][bookmark: _Hlk434239255]Perceel 1: Vakspecialist groen 

[bookmark: _Toc308530503][bookmark: _Toc309048874][bookmark: _Toc309132143]De door de aannemer te leveren vakspecialist groen dient zelfstandig te kunnen werken. De vakspecialist die door de aannemer wordt ingezet dient het volgende materieel ter beschikking te hebben:
· Voertuig (bus, pick up of soortgelijk) met trekhaak (trekcapaciteit minimaal 2000 kg).
· Aanhangwagen 2-assig, inclusief elektrische kiepvoorziening, als dit niet aanwezig is op het voertuig.

Het volgende materieel/materiaal dient aanwezig te zijn in het voertuig:	
· Klein handgereedschap (snoeischaar etc.)
· Schoffels, bladharken, schoppen, bezems, stalschop, enz.			
· Kruiwagen				
· Motor kantensnijder	, inclusief brandstof	
· Motor heggenschaar, inclusief brandstof of accu (*) aangedreven heggenschaar  
· Motor bladblazer, inclusief brandstof of accu (*) aangedreven bladblazer
· Motor bosmaaier, inclusief brandstof of accu (*) aangedreven bosmaaier  
· Motor kettingzaag, inclusief brandstof of accu (*) aangedreven kettingzaag 
· Motor schoffelmachine, inclusief brandstof of accu (*) aangedreven schoffelmachine 

(*) accu’s: bij een maximale belasting moet het accugereedschap 8 uur ingezet kunnen worden zonder opladen. De prestaties van accugereedschap moet gelijkwaardig zijn aan brandstof aangedreven materiaal.
	

· De aannemer dient er rekening mee te houden dat er door de vakspecialist niet altijd aaneengesloten kan worden gewerkt. Dit is onder andere afhankelijk van de weersomstandigheden.
· De werktijden zijn op maandag t/m vrijdag van 08.00-12.00 uur en van 12.30- 16.30 uur, exclusief de reistijden en feestdagen. Door weersomstandigheden (tropenrooster en dergelijke) kunnen werktijden afwijken zonder verrekening.
· Wanneer het niet meer mogelijk is om werkzaamheden uit te voeren zonder schade aan te richten aan de openbare ruimte of wanneer er door de weersomstandigheden onvoldoende kwaliteit van de werkzaamheden kan worden verwacht dan moet het werk stil gelegd worden totdat de omstandigheden het werk weer toelaat. Bij onwerkbaar voor vóór aanvang van de werkzaamheden kan de Opdrachtgever de Opdrachtnemer afgelasten zonder verrekening van de eventuele reisuren.
· De uitvoerder beoordeelt wanneer de werkzaamheden weer opgestart kunnen worden en neemt dan contact op met de aannemer die de vakspecialist levert. 
· De vakspecialist dient te starten op de locatie die een dag tevoren wordt aangegeven door de uitvoerder van de gemeente Terneuzen. 
· Alle veiligheidsmaatregelen bij het uitvoeren van werk moeten in acht genomen worden (Arbo, veilig werken, werkomstandigheden, verkeersmaatregelen etc.) Deze maatregelen moeten door de desbetreffende aannemer geregeld worden.

Minimum eisen vakspecialist groen:

· Minimaal in het bezit van een diploma MBO 3-niveau of het niveau door ervaring verkregen (aantoonbaar en opvraagbaar) richting aanleg en onderhoud groen en bij voorkeur in het bezit te zijn van een geldige spuitlicentie of het spuitwerk kunnen uitbesteden. 
· De vakspecialist moet in het bezit zijn van Flora en Fauna niveau 1.
· De werkzaamheden bestaan uit de aanleg en onderhoud openbaar groen, gemeentelijke begraafplaatsen en sportaccommodaties
· Flexibele instelling en alle voorkomende werkzaamheden aanpakken die gevraagd worden en passen binnen de afdeling Realisatie en Beheer. Werken buiten de vastgestelde werktijden zoals bijvoorbeeld het assisteren na een begrafenis maken deel uit van de opdracht.
· Alleen en zelfstanding werkzaamheden kunnen uitvoeren
· Aanspreekpunt in de wijk en afstemmen met de uitvoerder(s) gemeente
· In het bezit van geldig rijbewijs B/E
· Tijdens de werkzaamheden beschikken over een eigen voertuig. Verplaatsingskosten en aanhangwagen zijn niet verrekenbaar
· Bij voorkeur wegwijs zijn in de gemeente Terneuzen
· Bij ziekte van de medewerker dient de Opdrachtnemer direct voor gelijkwaardige vervanging te zorgen en deze vervanging te melden voor aanvang van de werkzaamheden.
· De vakspecialist groen moet de Nederlandse taal in woord en schrift goed beheersen.

Omschrijving werkzaamheden:

· Hoofdzakelijk groen en schoffelwerk aan openbare groen zelfstandig of in samenwerking met buitendienst medewerkers van de gemeente Terneuzen.
· Het snoeien van hagen en blokhagen, bodembedekkers, opgaande heesters, randen bosplantsoen e.d. 		
· Verzamelen en afvoeren vrijkomend materiaal behorend bij dit perceel. Dit moet op het gemeentelijk depot ter plaatse gestort worden, waar het door de gemeente Terneuzen verder afgevoerd wordt.
· Overige (groen) werkzaamheden in opdracht van de uitvoerder(s).

Prijsindicatie en algemene eisen:

· Het op te geven uurtarief is inclusief reis- en verblijfskosten van en naar de werklocatie, voertuig met de benodigde materialen en brandstof, 2-assige aanhangwagen (indien nodig).
· Als er geen niveau 3 medewerker geleverd kan worden dan alleen in overleg met de uitvoerder van de gemeente Terneuzen een andere medewerker inschakelen met bijbehorend tarief aanpassing.
· Facturen elke maand achteraf indienen, inclusief weekstaten (ondertekend door de gemeentelijke uitvoerder(s)) groen met de omschrijving van de werkzaamheden, locaties, tijdstippen en gewerkte uren.

Het aantal geraamde uren op basis waarvan dient te worden ingeschreven is 2000 uur. Hierbij is een onderverdeling gemaakt tussen 1600 uur zonder motor of accu aangestuurd materieel en 400 uur met motor of accu aangestuurd materieel. De raming is indicatief en kan afwijken naar boven en naar beneden. Hier kan niet op gereclameerd worden.

Uw inschrijfprijs dient u in via bijlage 3. Naast een uurtarief dient u voor deze vakspecialist een curriculum vitae aan te leveren en een kopie van het gevraagde diploma. 


Perceel 2: Inhuur werktuigdrager met werkarm met schaar, klepelbak, cyclomaaier, mulchdek  (voorkeur met afzuiging) of versnippermachine.

Omschrijving machine: 
· Breedte maximaal 140 cm uitgevoerd met graslandbanden. 
· Schaar moet minimaal 400 cm hoogte en 400 cm plat kunnen knippen. 
· De schaar moet minimaal 145 cm lang zijn, klepelbak 100 cm breed en versnippermachine met doorvoer van takhout tot maximaal 18 cm. 

In gevallen waar een bredere machine ingezet kan worden ten behoeve van snellere uitvoering van het werk is dat ter beoordeling aan de desbetreffende aannemer. Hier vindt geen prijsverrekening plaats. Doelstelling is dat 95% van het snoeioppervlak bereikt moet kunnen worden. De overige 5% moet dan op een andere manier uitgevoerd worden door de aannemer.

Omschrijving uit te voeren werkzaamheden: 
· Alle voorkomende snoeiwerkzaamheden zoals hagen, blokhagen, bosplantsoenranden etc.
· Periode 01 juni – 15 juli 1e ronde
· Periode 15 september – 30 oktober 2e ronde
· Werken volgens gedragscode Soortbescherming van de stichting Stadswerk.
· Alle veiligheidsmaatregelen bij het uitvoeren van werk moeten in acht genomen worden (Arbo, veilig werken, werkomstandigheden, verkeersmaatregelen etc.) Deze maatregelen moeten door de desbetreffende aannemer geregeld worden.


Schatting uren: 
· 600 uur 



Perceel 3: spuiten (biologische) onkruidbestrijding 

Omschrijving uit te voeren werkzaamheden: 
· Bestrijding van exoten, schadebestrijding en stobbenbehandeling (bijv. Japanse Duizendknoop). Alleen in overleg met of op aanwijzing van de uitvoerder. Spuitlicenties moet aangetoond worden.
· Alle veiligheidsmaatregelen bij het uitvoeren van werk moeten in acht genomen worden (Arbo, veilig werken, werkomstandigheden, verkeersmaatregelen etc.) Deze maatregelen moeten door de desbetreffende aannemer geregeld worden.

Materialen: 
· Inclusief bestrijdingsmiddelen, materialen.

Alle gebruikte bestrijdingsmiddelen moeten zijn toegestaan door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Voor professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is een bewijs van vakbekwaamheid nodig.

Schatting uren: 
· 200 uur




Perceel 4: Inhuur werktuigdrager met rotorkopeg/zaaicombinatie

Omschrijving machine: 
· breedte werktuigdrager maximaal 140 cm uitgevoerd met graslandbanden. 
· Inzaaien d.m.v. zaaimachine in 1 werkgang met gaasrol, egalisatieplaten en rotorkopeg. Zaaicombinatie minimaal 150 cm breed. 
· Doorzaaien in 1 werkgang beluchten en doorzaaien. Zaaicombinatie minimaal 150 cm breed

In gevallen waar een bredere machine ingezet kan worden ten behoeve van snellere uitvoering werk is dat ter beoordeling aan het desbetreffende bedrijf en uitvoerder van de gemeente Terneuzen. Hier vindt geen prijsverrekening plaats 

Omschrijving uit te voeren werkzaamheden: 
· Inzaaien: alle voorkomende zaaiwerkzaamheden
· Doorzaaien: o.a. sportvelden en ligweiden zwembaden.
· Alle veiligheidsmaatregelen bij het uitvoeren van werk moeten in acht genomen worden (Arbo, veilig werken, werkomstandigheden, verkeersmaatregelen etc.) Deze maatregelen moeten door de desbetreffende aannemer geregeld worden.


Schatting uren: 
· Inzaaien 250 uur / doorzaaien 150 uur.


[bookmark: _Hlk56145755]

Perceel 5: Inhuur Rupskraan 3 ton met sorteerknijper, graafbak, puinriek, grondboor.

Omschrijving machine: 
· Kraan mag maximaal 150 cm breed zijn. Aanbouwwerktuigen dienen aan de volgende eisen voldoen. 
· Sorteerknijper minimaal 45 cm breed
· Drie graafbakken: eerste minimaal 40cm, tweede 60 cm breed en derde 120 cm breed
· Puinriek 80 cm breed. 
· Boor moet minimaal 14,5 cm breed en minimaal 200 cm diep.
· Sleuvenfrees is optioneel

Omschrijving uit te voeren werkzaamheden: 
· Alle voorkomende rooi- en plantwerkzaamheden. Tevens bij gelegenheid kunnen boren met een boor van minimaal 14,5 cm.
· Alle veiligheidsmaatregelen bij het uitvoeren van werk moeten in acht genomen worden (Arbo, veilig werken, werkomstandigheden, verkeersmaatregelen etc.) Deze maatregelen moeten door de desbetreffende aannemer geregeld worden.
· De inschrijver moet zorgdragen voor de klic melding.


Schatting uren: 
· 800 uur

Er moet een curriculum vitae aangeleverd worden van de bedienende machinist met bewijs van vakbekwaamheid.


Perceel 6: Inhuur Wielkraan en tractor met kiepwagen 

Omschrijving machine: 
· Wielkraan met 4 wielbesturing, minimaal 10 ton en maximaal 12 ton op ballonbanden (minimaal 60 cm breed) inclusief aanbouwapparatuur: 
· Maaikorf met verlenggiek tot 10 meter
· Draaikantelstuk + sorteergrijper of houtgrijper of bomenknipper of graafbakken. 
· Extra verrekenbaar wielkraan + stobbenfrees of snoeidek.
· Kiepwagen dient uitgerust te zijn met twee assen en minimaal 17 m3 inhoud.

Omschrijving uit te voeren werkzaamheden: 
· Alle voorkomende rooi- of plantwerkzaamheden en ook alle voorkomende grondwerkzaamheden. 
· Schonen van sloten met een korf behoort ook tot de werkzaamheden. 
· Insporing dient voorkomen te worden of hersteld. 
· Calamiteiten: 24 uur per dag, 7 dagen per week inzetbaar bij calamiteiten/stormschade
· Alle veiligheidsmaatregelen bij het uitvoeren van werk moeten in acht genomen worden (Arbo, veilig werken, werkomstandigheden, verkeersmaatregelen etc.) Deze maatregelen moeten door de desbetreffende aannemer geregeld worden.

Schatting uren: 
· 300 uur wielkraan inclusief aanbouwapparatuur
· 100 uur wielkraan inclusief stobbenfrees of snoeidek
· 200 uur tractor met kiepwagen. 

Er moet een curriculum vitae aangeleverd worden van de bedienende machinist met bewijs van vakbekwaamheid. 



Perceel 7: Inhuur werktuigdrager met stobbenfrees en bosfrees, inhuur stobbenboor.

Omschrijving machine: 
· Stobbenfrees gemonteerd op een werkarm met een bereik van minimaal 700 cm. 
· Op de werkarm moet een stobbenboor gemonteerd kunnen worden. 
· Apart verrekenbaar. 
· Bosfrees minimale werkbreedte 225 cm, werkdiepte minimaal 30 cm.

Omschrijving uit te voeren werkzaamheden: 
· Alle voorkomende freeswerkzaamheden op afroepbasis. 
· Beschadigde of verwijderde verharding moet in originele staat hersteld worden in overleg met de uitvoerder. De prijs hiervan in overleg vooraf met de gemeentelijke uitvoerder groen. 
· Alle veiligheidsmaatregelen bij het uitvoeren van werk moeten in acht genomen worden (Arbo, veilig werken, werkomstandigheden, verkeersmaatregelen etc.) Deze moeten door het desbetreffende bedrijf zelf geregeld worden. Hieronder vallen ook klic meldingen. 
· Insporing dient voorkomen te worden of hersteld.

Prijs aangeven voor het leveren, ophalen van rijplaten per stuk. 
· Prijs per dag/week

Schatting uren: 
· 125 uur werktuigdrager + stobbenfrees
· 100 uur werktuigdrager + bosfrees. 
· Stobbenboor 40 uur.






Perceel 8: Inhuur houtverkleiner inclusief kraan

Omschrijving machine: 
· Minimale invoerbreedte 60 cm met opvang van de snippers
· Opvangwagen minimaal 5 m3.

Omschrijving uit te voeren werkzaamheden: 
· Alle voorkomende houtverkleinwerkzaamheden op afroepbasis.
· Alle veiligheidsmaatregelen bij het uitvoeren van werk moeten in acht genomen worden (Arbo, veilig werken, werkomstandigheden, verkeersmaatregelen etc.) Deze maatregelen moeten door de desbetreffende aannemer geregeld worden.

Schatting uren: 
· 300 uur

Er moet een curriculum vitae aangeleverd worden van de bedienende machinist met bewijs van vakbekwaamheid. 



Perceel 9: Delven en dichten graven gemeentelijke begraafplaatsen

Het inschrijven op dit perceel brengt de verplichting met zich mee om dit op het aangewezen tijdsbestek uit te voeren. Vertraging of uitstel is niet mogelijk. De werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag t/m zaterdag

Omschrijving bediener rupskraan: 

· Er moet een curriculum vitae aangeleverd worden van de bedienende machinist met bewijs van vakbekwaamheid van machinist.

Omschrijving machine: 
· De rupskraan met graafbak of knijpbak moet voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de omschrijving inhuur rupskraan perceel 5. 
· Aanvullende voorwaarde: 
· Breedte van de rupsen niet breder dan de aanwezige (wandel)paden op de begraafplaatsen. 
· Eventuele schade door de rupsen aan de paden, gazon, e.d. worden door de opdrachtnemer zonder verrekening op de dag zelf hersteld. 
· Na akkoord gemeentelijke uitvoerder groen is het gebruik van rijplaten verrekenbaar.  

Omschrijving van de werkzaamheden: 
· Graven en dichten van een graf: 
· 1-diep (210 cm lang, 90 cm breed en 120 cm diep), totaal 70 stuks
· 2-diep (210 cm lang, 90 cm breed en 180 cm diep), totaal 30 stuks.
· Grond uit het graf niet afvoeren maar op aanwijs tijdelijk opslaan binnen een straal van maximaal 10 meter van het gemaakte graf. 

Alle veiligheidsmaatregelen bij het uitvoeren van werk moeten in acht genomen worden (Arbo, veilig werken, werkomstandigheden, verkeersmaatregelen etc.) Deze maatregelen moeten door de desbetreffende aannemer geregeld worden.



[bookmark: _Hlk175040092]Perceel 10: Ecologisch maaibeheer 

Omschrijving medewerker:
De bedienende machinist is ten minste Flora & Fauna niveau 1 gecertificeerd en bij voorkeur Kleurkeur gecertificeerd. Er moet een curriculum vitae aangeleverd worden van de bedienende machinist met bewijs van vakbekwaamheid. 

Omschrijving machine:
· Maaien: De werktuigdrager moet voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de omschrijving inhuur werktuigdrager met cyclomaaier uit perceel 2. Maaicombinatie moet uitgerust zijn met een wild-redder.
· Afvoeren van maaisel: Het afvoeren van maaisel wordt vooraf besproken met de gemeentelijke uitvoerder groen.

Omschrijving van de werkzaamheden:
· Alle voorkomende ecologische maai-/hooiwerkzaamheden op aanvraag vanuit de uitvoerder groen.
· Werken volgens gedragscode Soortbescherming van de stichting Stadswerk.
· Insporing voorkomen
· Werkrichting: vluchtroute bieden (maaien van binnen naar buiten).
· Maximaal 70% van de vegetatie maaien, niet te maaien vegetatie ook niet overrijden.
· Over te houden hoogte gras circa 10 cm
· Bijmaaien rond bomen 1x per jaar tijdens laatste maaibeurt. Schade door bijmaaien aan bomen en obstakels voorkomen.
· Afmaaien loof eventueel aanwezige bolgewassen pas na afsterven blad
· Op aanwijzing van uitvoerder groen vormen van een broedhoop of afvoeren maaisel binnen 3 dagen. Op locaties met beschermde flora, af te voeren maaisel tijdelijk laten liggen voorafgaand aan afvoeren in verband met zaadval.
· Alle veiligheidsmaatregelen bij het uitvoeren van werk moeten in acht genomen worden (veilig werken, werkomstandigheden, verkeersmaatregelen etc.) Deze maatregelen moeten door de desbetreffende aannemer geregeld worden.
· Binnen extensief- en ecologisch beheerde graspercelen wordt langs verhardingen en aangrenzende intensiever beheerde percelen altijd een strook gras intensief gemaaid om overhangende begroeiing en onkruidgroei op de verhardingen te beperken. Deze stroken en graspaden worden in het gazonbeheer meegenomen en vallen buiten dit perceel.

Omvang van werkzaamheden:
De prijzen worden verrekend per m2. De ruime schatting is ongeveer 265.000 m2 voor 1 ronde. Aan het hierboven aangegeven aantal m2 kunnen geen rechten ontleend worden.


