


Bijlage 8B – Formulier Technische informatie – perceel H-ADCP 

De inschrijver dient onderstaande tabel in te vullen. Hiermee kan Opdrachtgever beoordelen of er voldaan is aan de eisen en worden de technische kenmerken de inschrijving vastgesteld voor later gebruik tijdens de looptijd van de Overeenkomst. Opmerking: door het indienen van een inschrijving bindt de Inschrijver zich aan het voldoen aan de gehele Vraagspecificatie.

Voeg achter dit Formulier ook de Productfolders en/of Specificatiesheets van in elk geval het Debietmeetinstrument en eventueel aanvullende elektronische componenten.
Voeg achter dit Formulier een beschrijving van maximaal ½ A4 toe die de oplossing beschrijft die aangeboden wordt voor het BPKV-criterium 2.3. 


	Kenmerk
	Aanwijzing
	Betreft eis
	In te vullen door Inschrijver

	Aangeboden systeem
	Noem het merk, typenummer en uitvoeringsvorm van het aangeboden systeem. Voeg specificatiesheets bij van Debietmeetinstrument.
	H-ADCP.001
	

	Meetbereik
	Noem het meetbereik van het Debietmeetinstrument in een waterdiepte van 4,5 m.
	H-ADCP.020
	

	Aantal meetcellen
	Noem het bereik van het in te stellen aantal meetcellen.
	H-ADCP.020
	

	Celgrootte
	Noem het bereik van de in te stellen celgrootte.
	H-ADCP.020
	

	Broadband
	Geef aan of het Debietmeetinstrument gebruik maakt van broadbandtechniek (ja/nee).
	H-ADCP.020
	

	Akoestische frequentie
	Noem de akoestische frequentie van het aangeboden Debietmeetinstrument.
	H-ADCP.020
	

	Nauwkeurigheid temperatuursensor
	Noem de meetnauwkeurigheid van de interne temperatuursensor.
	H-ADCP.020
	

	Kwaliteitsparameters
	Noem de kwaliteitsparameters die als onderdelen van de totale set parameters in het binaire databericht van het Debietmeetinstrument zijn opgenomen.
	BPKV 1.1
	

	Berekeningsmethode
	Noem de methode die gebruikt wordt voor berekening van Stroomsnelheid en Debiet.
	H-ADCP.044
H-ADCP.045
	

	Fysieke datacom
	Noem het type seriële uitgang dit verzorgt.
	H-ADCP.200
	

	Baudrate
	Noem de baudrate van de digitale seriële uitgang.
	H-ADCP.200
	

	Voedingspanning
	Noem de voedingsspanning (DC) waarop het Debietmeetinstrument functioneert.
	H-ADCP.210
	

	Vermogen
	Noem het gemiddeld opgenomen vermogen van het Debietmeetinstrument zoals deze ingesteld gaat worden.
	H-ADCP.210
	

	Communicatieprotocol
	Noem het communicatieprotocol voor communicatie met de sensor op de seriële verbinding.
	H-ADCP.220
	






