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Technische specificaties t.b.v. aanbestedingsdocument 	



01 Technische eisen fiets-handwegwijzer
· De handwegwijzer is een geanodiseerd aluminium koker.
· De handwegwijzers zijn voorzien van retro reflecterende folie klasse III (signfaces) en is leverbaar in Ultimate Signing met garantie van 20 jaar.
· De handwegwijzers worden geleverd in de maat 753x225x24mm (zichtmaat) en heeft aan één zijde een radius van 178mm, deze wordt voorzien van een RVS eindkap.
· De handwegwijzers kunnen enkelzijdig en dubbelzijdige geleverd worden.
· Voorbeeld lay-out is meegeleverd in de bijlage.

02 Technische eisen palen
· Palen zijn leverbaar in lengtemaat 5100mm en 5800mm en hebben een diameter van 83mm.
· Stalen buispalen worden geleverd conform NEN-ISO-1461:2009 nl.
· Buispalen wordt gepoedercoat in de kleur RAL 9016 inclusief blauwe slinger en een rode topsticker met fietssymbool.
· Buispalen worden geleverd met losse grondankers.
· Topeinde is afgesloten met een kunststof afsluitkap.

03 Technische eisen Beugels
· De handwegwijzerbeugel is geschikt voor plaatsing op een buispaal met diameter 83mm.
· De handwegwijzerbeugel wordt geleverd in Y- en C-beugels inclusief bevestigingsset.
· De beugel is uitgevoerd in de kleur RAL9006.
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Bijlage tekening drager 5100mm
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Bijlage tekening drager 5800mm
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