[image: ]

[image: Logo Nobralux-RGB]


Mensen maken het verschil in de openbare ruimte














	Betreft	
Checklist functionele omschrijving armaturen 

	Behorend bij 
Bestek GP-24-01 OVL 2024 Gennep
	Datum
10-09-2024

	

	



De armaturen, beschreven in hoofdstuk 205 van het bestek GP-24-01, zijn functioneel omschreven; type A t/m E. In de desbetreffende besteksposten staan de vereiste specificaties beschreven. Via deze bijlage “Checklist functionele omschrijving armaturen” dient de inschrijver de specificaties van haar aangeboden armaturen weer te geven. Indien de specificaties niet voldoen aan de eisen wordt de inschrijving ter zijde gelegd. 
Daarnaast dient de inschrijver middels de blanco functionele lichtberekeningen type A t/m E aan te tonen dat de armaturen voldoen aan de gewenste NPR norm in relatie tot het dwarsprofiel. De blanco functionele lichtberekeningen type A t/m E zijn opgesteld vanuit het programma Reality. Het staat de inschrijver vrij om een ander vergelijkbaar lichtberekeningsprogramma toe te passen, mits alle voorgeprogrammeerde gegevens exact worden overgenomen. Bij het wijzigen of niet toe passen van deze gegevens wordt de inschrijving ter zijde gelegd.

De bijlage “Checklist functionele omschrijving armaturen” dient bij inschrijving worden ingediend. De inschrijver
dient alleen de ontbrekende eenheden in de kolom “Aan te geven door inschrijver” aan te geven.
Het aantonen van de G-klasse is geen onderdeel van de beoordeling.

	Bestekspostnr 205010
	Eisen
	Controle AD
	Specs vanuit lichtberekening
	Aan te geven door inschrijver
	Controle AD

	Armatuur type A
NPR norm P5
	Paaltoparmatuur lph 4,75 m Vorm Kegel opzet
	
	Type armatuur
	
	

	
	CE-keurmerk
	
	Lens
	
	

	
	ENEC+ Certificaat
	
	Wattage
	
	

	
	Min 5 jaar garantie
	
	Driver mA
	
	

	
	100.000 uur bij T-omgeving = 25°C  is L90
	
	Aantal LED’s
	
	

	
	Minimaal 1400 lumen
	
	
	
	

	
	IP 65
	
	
	
	

	
	IK 10
	
	
	
	

	
	Minimaal RA 70
	
	
	
	

	
	4000 Kelvin
	
	
	
	

	
	CLO
	
	
	
	

	
	Veiligheidsklasse I
	
	
	
	

	
	Standaardkleur
	
	
	
	

	
	Topmaat 60 mm
	
	
	
	

	
	Dimregime 4A
	
	
	
	

	
	Aansluitsnoer 3-aders
	
	
	
	

	
	Add. afschermvoorzieningen
	
	
	
	











	Bestekspostnr 205020
	Eisen
	Controle AD
	Specs vanuit lichtberekening
	Aan te geven door inschrijver
	Controle AD

	Armatuur type A
NPR norm P5
	Paaltoparmatuur lph 4,75 m Vorm Kegel opzet
	
	Type armatuur
	
	

	
	CE-keurmerk
	
	Lens
	
	

	
	ENEC+ Certificaat
	
	Wattage
	
	

	
	Min 5 jaar garantie
	
	Driver mA
	
	

	
	100.000 uur bij T-omgeving = 25°C  is L90
	
	Aantal LED’s
	
	

	
	Minimaal 1400 lumen
	
	
	
	

	
	IP 65
	
	
	
	

	
	IK 10
	
	
	
	

	
	Minimaal RA 70
	
	
	
	

	
	4000 Kelvin
	
	
	
	

	
	CLO
	
	
	
	

	
	Veiligheidsklasse I
	
	
	
	

	
	Standaardkleur
	
	
	
	

	
	Topmaat 76 mm
	
	
	
	

	
	Dimregime 4A
	
	
	
	

	
	Aansluitsnoer 3-aders
	
	
	
	

	
	Add. afschermvoorzieningen
	
	
	
	



	Bestekspostnr 205030
	Eisen
	Controle AD
	Specs vanuit lichtberekening
	Aan te geven door inschrijver
	Controle AD

	Armatuur type B
NPR norm P6
	Paaltoparmatuur lph 4,75 m Vorm Koffer opzet
	
	Type armatuur
	
	

	
	CE-keurmerk
	
	Lens
	
	

	
	ENEC+ Certificaat
	
	Wattage
	
	

	
	Min 5 jaar garantie
	
	Driver mA
	
	

	
	100.000 uur bij T-omgeving = 25°C  is L90
	
	Aantal LED’s
	
	

	
	IP 65
	
	
	
	

	
	IK 10
	
	
	
	

	
	Minimaal RA 70
	
	
	
	

	
	4000 Kelvin
	
	
	
	

	
	CLO
	
	
	
	

	
	Veiligheidsklasse I
	
	
	
	

	
	Standaardkleur
	
	
	
	

	
	Topmaat 60 mm
	
	
	
	

	
	Dimregime 4A
	
	
	
	

	
	Aansluitsnoer 3-aders
	
	
	
	

	
	Add. afschermvoorzieningen
	
	
	
	






	Bestekspostnr 205040
	Eisen
	Controle AD
	Specs vanuit lichtberekening
	Aan te geven door inschrijver
	Controle AD

	Armatuur type C
NPR norm P5
	Opschuifarmatuur lph 6,50 m Vorm Koffer opschuif
	
	Type armatuur
	
	

	
	CE-keurmerk
	
	Lens
	
	

	
	ENEC+ Certificaat
	
	Wattage
	
	

	
	Min 5 jaar garantie
	
	Driver mA
	
	

	
	100.000 uur bij T-omgeving = 25°C  is L90
	
	Aantal LED’s
	
	

	
	IP 65
	
	
	
	

	
	IK 09
	
	
	
	

	
	Minimaal RA 70
	
	
	
	

	
	4000 Kelvin
	
	
	
	

	
	CLO
	
	
	
	

	
	Veiligheidsklasse I
	
	
	
	

	
	Standaardkleur
	
	
	
	

	
	Topmaat 60 mm
	
	
	
	

	
	Dimregime 4A
	
	
	
	

	
	Aansluitsnoer 3-aders
	
	
	
	

	
	Add. afschermvoorzieningen
	
	
	
	



	Bestekspostnr 205050
	Eisen
	Controle AD
	Specs vanuit lichtberekening
	Aan te geven door inschrijver
	Controle AD

	Armatuur type D
NPR norm P4
	Opschuifarmatuur lph 6,50 m Vorm Koffer opschuif
	
	Type armatuur
	
	

	
	CE-keurmerk
	
	Lens
	
	

	
	ENEC+ Certificaat
	
	Wattage
	
	

	
	Min 5 jaar garantie
	
	Driver mA
	
	

	
	100.000 uur bij T-omgeving = 25°C  is L90
	
	Aantal LED’s
	
	

	
	IP 65
	
	
	
	

	
	IK 09
	
	
	
	

	
	Minimaal RA 70
	
	
	
	

	
	4000 Kelvin
	
	
	
	

	
	CLO
	
	
	
	

	
	Veiligheidsklasse I
	
	
	
	

	
	Standaardkleur
	
	
	
	

	
	Topmaat 60 mm
	
	
	
	

	
	Dimregime 4A
	
	
	
	

	
	Aansluitsnoer 3-aders
	
	
	
	

	
	Add. afschermvoorzieningen
	
	
	
	






	Bestekspostnr 205060
	Eisen
	Controle AD
	Specs vanuit lichtberekening
	Aan te geven door inschrijver
	Controle AD

	Armatuur type E
NPR norm P4
	Opschuifarmatuur lph 8,00-10,00 m Vorm Koffer opschuif
	
	Type armatuur
	
	

	
	CE-keurmerk
	
	Lens
	
	

	
	ENEC+ Certificaat
	
	Wattage
	
	

	
	Min 5 jaar garantie
	
	Driver mA
	
	

	
	100.000 uur bij T-omgeving = 25°C  is L90
	
	Aantal LED’s
	
	

	
	IP 65
	
	
	
	

	
	IK 09
	
	
	
	

	
	Minimaal RA 70
	
	
	
	

	
	4000 Kelvin
	
	
	
	

	
	CLO
	
	
	
	

	
	Veiligheidsklasse I
	
	
	
	

	
	Standaardkleur
	
	
	
	

	
	Topmaat 60 mm
	
	
	
	

	
	Dimregime 4A
	
	
	
	

	
	Aansluitsnoer 3-aders
	
	
	
	

	
	Add. afschermvoorzieningen
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