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1.
Inleiding

In opdracht van de gemeente Amersfoort, voert @@@naam aannemer@@@ het werk “Integraal Onderhoud Buitenruimte in de wijken Schothorst-Zielhorst en de Hoef 2025-2030” uit. 
Onderliggend V&G plan dient ter waarborging van de veiligheid en gezondheid van hen die betrokken zijn bij het uitvoeren van bovengenoemd project. 

Dit plan beschrijft de belangrijkste projectgegevens, de activiteiten en risico’s van het project en de te nemen maatregelen om deze risico’s te beperken. Tevens zijn de organisatorische maatregelen die de veiligheid en gezondheid van de betrokkenen dienen te waarborgen hierin vastgelegd.
2.
Beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk

Dit V&G-plan is van toepassing op alle bouwkundige, civieltechnische, werktuigbouwkundige, installatietechnische en elektronische werken ten behoeve van de realisatie van het bouwwerk.

"Integraal Onderhoud Buitenruimte in de wijken Schorhorst-Zielhorst en de Hoef 2025-2030" 
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a)
Onderhoud bomen;

b)
Onderhoud beplantingen;

c)
Onderhoud intensief gras;

d)
Onderhoud terrein- en wegmeubilair;

e)
Onderhoud verhardingen;

f)
Reiniging;

g)
Werkzaamheden Flora en Fauna algemeen;

h)
Het uitvoeren van bijbehorende en bijkomende werkzaamheden.
De werkzaamheden zijn beschreven in het volgende bestek

Bestek en Voorwaarden: 
"Integraal Onderhoud Buitenruimte in de wijken Schothorst-Zielhorst en de Hoef 2025-2030 in de gemeente Amersfoort" 
Besteknummer:

AME1922964
3.
Bij de totstandkoming betrokken partijen

3.1
Opdrachtgever

Opdrachtgever:

Gemeente Amersfoort

Directie:


n.t.b.
Bezoekadres:

Stadhuisplein 1
Postbus:


4000

Postcode / Plaats:

3800 EA Amersfoort
Telefoon:


+031 (0) 33-469 5111 
3.2
Voorbereiding
Naam:


Gemeente Amersfoort
Adres:


Stadhuisplein 1
Plaats:

Amersfoort
3.3
Toezicht en directie bouwmanagement

Opdrachtgever:

Gemeente Amersfoort

Directie:


n.t.b.

Bezoekadres:

Stadhuisplein 1
Postbus:


4000

Postcode / Plaats:

3800 EA Amersfoort
Telefoon:


+031 (0) 33-469 5111 

3.4
Aannemer

Opdrachtnemer
Bedrijfsnaam: 
  

 Projectleider:      .
Bezoekadres: 
  

 Naam:               
Postadres: 

  

 
Telefoon (mob):        

  

Telefoon algemeen:  

4.
Coördinatie voor de ontwerpfase

Voor de coördinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.28 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 199 60), is voor de ontwerpfase door de opdrachtgever aangesteld:

Opdrachtgever:

Gemeente Amersfoort

Directie:


n.t.b.

Bezoekadres:

Stadhuisplein 1
Postbus:


4000

Postcode / Plaats:

3800 EA Amersfoort
Telefoon:


+031 (0) 33-469 5111 

5.
Coördinatie voor de uitvoering

De coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikelen 2.33 en 2.37 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1997 60), dient tijdens de uitvoeringsfase te worden verzorgd door de aannemer genoemd in hoofdstuk 3, paragraaf 3.4 van dit document. 

V&G coördinator uitvoering: 

Naam opdrachtnemer
:

Adres



: 

Postcode/ plaats

: 

Postbus


: 

Postcode/ plaats

: 

Naam:



: 

Telefoon


:   / mob

E-mail



:

De coördinatietaken en coördinatieverantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van het bouwwerk en alle bouwactiviteiten.
Voor het uitvoeringstijdschema van het bouwwerk wordt verwezen naar:
Bestek en Voorwaarden: 
"Integraal Onderhoud Buitenruimte in de wijken Schothorst-Zielhorst en de Hoef 2025-2030 in de gemeente Amersfoort" 
Besteknummer:

AME1922964
6. Inventarisatie van (bijzondere) risico’s

6.1
V&G-risico’s en maatregelen
	PRIVATE 


BESTEKSPOST/ACTIVITEIT
	
ARBO-RISICO
	
RISICO-OORZAAK
	
MAATREGEL/SUGGESTIE


	
risico-inventarisatie voor werkzaamheden in bestek AME1922964


	 Algemeen:



mechanisch

	
	- botsen, aanrijgevaar, gevaarlijke ver​keerssituaties
	- geen, te weinig of foutief ge​plaatste verkeers​voorzieningen, incl. verlichting

- verkeersvoorzieningen niet in stand gehouden

- slechte zichtbaarheid werkne​mers

- slechte weersomstandigheden zoals bijv. mist, regen

- onveilig oversteken

- afwijkende verkeerssituatie

- beperkte werkruimte

- vuil en modder op de weg

- onveilig geparkeerd materieel

- afval op de weg
	- overleg wegbeheerder / politie

- plaatsen van waarschuwings-, ver​bods-, omlei​dingsborden, baakschilden, kegels en verlich​ting

- verkeervoorzieningen in stand houden

- oranje verkeersvesten dragen

- werkzaamheden staken

- veilig oversteken, goede com​munica​tie

- werkzaamheden op elkaar afstemmen

- regelmatig vegen

- materieel veilig parkeren, liefst in de berm

- afval niet op weg leggen, opruimen

	
	- vallende voorwerpen
	- vallende takken en stoten tegen takken

- onbevoegden bij werk

- te harde wind
	- niet in valgebied gaan staan; daarnaast dragen van veilig​heidskleding en -helm

- juiste afzettingen plaatsen, plaatsen van waar​schuwingsbor​den en pionnen

- werkzaamheden staken

	
	- struikelen of uitglijden
	- veel afkomend materiaal op het terrein
	- veiligheidsschoeisel

- tijdig en regelmatig terrein opruimen en afko​mend materi​aal afvoeren

	
	- knellen/pletten
	- in aanraking komen met onbe​schermde draaiende delen
	- draaiende delen afschermen en be​schermende kleding dragen

	
	- opspattende ongerechtigheden
	- door draaiend mes / zaagblad
	- dragen oog- en gelaatsbescher​ming

- dragen beschermende kleding

	
	- elektrocutie
	- aanraking met kabels en leidin​gen in grond
	- goede communicatie tijdens het werk

- instructie / voorlichting

	 Algemeen:



fysisch

	
	- houding
	- gebukte houding

- getordeerde rug

- zittend werk in / op machines
	- inzet ergonomisch ontworpen materieel

- gerichte voorlichting / instruc​tie

- taakroulatie

	
	- beweging
	- afwisselend staan / lopen
	- taakroulatie

	
	- bediening
	- werken met voetschakelaars / pedalen

- hanteren / bewegen bosmaaier
	- inzet ergonomisch ontworpen machines / cabines

- inzet deskundig personeel

	
	- gewicht
	- aard / conditie van te verwerken grond

- gewicht bosmaaier (type)

- stronken / takken

- plantmateriaal
	- werkvoorbereiding

- inzet hulpmiddelen

- voorlichting / instructie

- taakroulatie

	
	- afmetingen
	- stronken / takken / snoeiafval

- zakken bemestingsmateriaal

- beplantingsmateriaal
	- inzet hulpmiddelen

- voorlichting / instructie

- taakroulatie

	
	- werkdruk / stress
	- planning / organisatie

- werken in nabijheid verkeer
	- werkvoorbereiding

- instructie

- taakroulatie

- werk- / rusttijden

	
	- geluid
	- bosmaaier

- kettingzagen

- machines

- verkeer
	- inzet gedempt materieel

- gerichte voorlichting / instruc​tie

- persoonlijke beschermingsmid​delen

- gehoorbescherming

	
	- trillingen lichaam

- trillingen hand / arm
	- slecht geveerde stoelen

- bosmaaiers

- kettingzagen

- mechanische gereedschappen
	- inzet ergonomisch ontworpen materieel

- taakroulatie

- trillingsgedempt gereedschap / materieel

- voorlichting

- deskundig personeel

	 Algemeen:



chemisch

	
	- toxische gassen
	- uitlaatgassen van machines
	- rekening houden met windrich​ting

- afstelling motoren

- verplaatsen uitlaat

- persoonlijke beschermingsmid​delen

	
	- toxische vaste stoffen
	- zwerfafval
	- gerichte voorlichting / productie
- opgeleid personeel

- persoonlijke beschermingsmid​delen

	
	- toxische vloeistoffen
	- brandstoffen
	- productinformatie
- gerichte voorlichting / instruc​tie

- opgeleid personeel

- persoonlijke beschermingsmid​delen

	
	- asbest
	- zwerfafval
	- instructie

- persoonlijke beschermingsmid​delen

- deskundig personeel

- aanvullende voorzieningen

- hulp van gespecialiseerde dienst

	Onderhoud Algemeen

	- algemeen
	- knellen / pletten
	- onvoldoende afscherming van draaien​de en be​wegende delen

- machine zakt weg en valt om

- steil talud
	- draaiende en bewegende delen afschermen

- geschikt materieel inzetten en veiligheidskooi plaatsen over bedieningsplaats

	
	- stoten
	- wegspringende delen
	- afscherming op machines aanbrengen, c.q. gelaatsbescher​ming dragen

- dragen van beschermingsmid​delen

	
	- kantelen en achteroverslaan materieel

- gehoorbeschadiging

- lichamelijk letsel
	- steil talud

- drassige bodem

- geluid materieel

- wegslingeren materiaal
	- voorzieningen aan materieel

- gehoorbescherming

- afscherming materieel

- beschermende kleding

	Onderhoud houtachtige vegetatie

	- algemeen
	- gehoorbeschadiging

- lichamelijk letsel
	- geluid materieel

- instabiel materieel
	- gehoorbescherming

- beschermende kleding

- goede communicatie / instruc​tie


	PRIVATE 


BESTEKSPOST/ACTIVITEIT
	
ARBO-RISICO
	
RISICO-OORZAAK
	
MAATREGEL/SUGGESTIE


	
risico-inventarisatie voor de bij de werkzaamheden betrokken machines en gereedschappen in bestek AME1922964



	Algemeen
	- aanraken hete delen (uitlaat)
	- niet afgeschermde hete delen
	- hete delen afschermen

	
	- brand, elektrocutie
	- niet bekend zijn met ligging van be​staande kabels en leidingen

- onacceptabele zettingen van leidingen t.g.v. bovenbelasting materieel
	- KLIC-melding

- nutsbedrijven informeren

- proefsleuven graven en leidin​gen duidelijk markeren

- schotten of rijplaten gebruiken

	
	- botsen, aanrijgevaar
	- geen, te weinig of foutief ge​plaatste verkeers​voorzieningen

- slechte in- en uitrit werkverkeer

- verkeersvoorzieningen niet in stand gehouden

- slechte zichtbaarheid werkne​mers

- slechte weersomstandigheden

- geen aanduiding werkverkeer op auto's 

- onveilig oversteken

- beperkte werkruimte

- vuil/modder op de weg

- onveilig geparkeerd materieel
	- overleg wegbeheerder/politie

- plan maken voor opstellen verkeersvoorzienin​gen

- in plan opnemen in- en uitrit​ten werkverkeer

- voorzieningen in stand houden

- verkeersvesten dragen

- werkzaamheden staken

- aanduiding werkverkeer aan​brengen

- goede communicatie

- werkzaamheden op elkaar afstemmen

- regelmatig vegen

- materieel veilig parkeren



	
	- knellen / pletten
	- onvoldoende zicht vanuit machi​ne

- achteruitrijdende vrachtauto's zonder achteruitrij​beveiliging

- handmatig aangeven van diepte tijdens graaf​werkzaamheden en onachtzaam​heid van machinist

- instabiele opstelling machine

- onbevoegden op werkterrein

- in aanraking komen met onbe​schermde draaiende delen
	- spiegels, ramen schoon, dode hoeken beperken

- achteruitrijbeveiliging, toezicht

- communicatie, instructie

- verkeerde standplaats werkne​mers

- afzetting, waarschuwingsbor​den

- werkzaamheden staken tot gevaar geweken is

- draaiende delen afschermen en beschermende kleding dra​gen

	
	- fysieke belasting
	- gebukte houding

- getordeerde rug

- langdurig in dezelfde houding

- zittend werk in machines

- incidenteel overwerk
	- ergonomisch ontworpen mate​rieel inzetten

- taakroulatie

- gerichte instructie / voorlich​ting

- werk- en rusttijden

	
	- stof / ventilatie
	- werken met droog materiaal

- verkeerde werkmethode

- onvoldoende voorzieningen
	- materiaal bevochtigen

- adembescherming toepassen

- werkvoorbereiding

	
	- chemische belasting
	- uitlaatgassen

- onvoldoende ventilatie / beluch​ting

- bijvullen brandstof op werkplek

- verontreinigde grond
	- voorlichting / instructie

- zorgen voor voldoende ventila​tie

- adembescherming en hand​schoenen

	Algemeen machines
	- omvallen van machines
	- machine kantelt door instabiele grond​slag of waterbezwaar

- werken op steile helling
	- grondonderzoek, boringen

- bemaling

- geschikt materieel inzetten

	
	- bezwijken (verzakken)
	- te dicht bij belendende percelen

- onvoldoende voorzieningen
	- vooronderzoek, foto's bestaan​de situatie

- werkvoorbereiding

	
	- uitglijden / struikelen
	- modder op bouwwegen

- modder of machines

- obstakels
	- regelmatig schoonhouden machines en bouw​wegen

- opruimen van obstakels

	
	- opspattende ongerechtigheden
	- door draaiend mes / zaagblad
	- dragen van oog- en gelaatsbe​scherming

- draaiende delen afschermen

	
	- stoten
	- wegspringende delen
	- afscherming op machines aanbrengen, c.q. gelaatsbescher​ming dragen

	
	- lichamelijk letsel
	- wegspringende en wegslingeren​de delen
	- afscherming op machines aanbrengen, c.q. gelaatsbescher​ming dragen

	
	
	
	

	Tractoren
- tractor met aanbouwwerking (diverse aanbouwwerktuigen)

- tractor met aanbouwmachine (bijv. maaibalken, persen, korfmaaier, klepelmaaier)

- tractor met getrokken machine (bijv. snippermachine)
	- lichamelijk letsel

- omvallen machine

- gehoorbeschadiging

- ongevallen met derden

- ongevallen door derden
	- wegspringend materiaal / voor​werpen

- in draaicirkel machine begeven

- in aanraking komen met draai​ende en bewegende delen

- lawaai van machine

- werken op steile helling

- sleutels achterlaten in machine

- draaiende machine achterlaten

- onbevoegden te dicht bij machi​ne

- weinig uitzicht door grote ma​chine

- knellen / pletten
	- gebruiken van beschermbak / beschermdoek achter machi​ne

- dragen voorgeschreven be​schermende kleding

- afschermen draaiende en bewe​gende delen

- machine stabiel neerzetten

- dragen gehoorbescherming

- zet machine stil bij verlaten machine

- geen onbevoegden te dicht bij machine, toe​zicht, waar​schu​wingsborden

- neem sleutels mee bij verlaten machine

- geen onbevoegden bij machine

- voorlichting / instructie perso​neel

- uit draagcirkel machine blijven

	Overige
zoals:

- bosmaaier

- kettingzaag

- maaimachine
	- lichamelijk letsel

- gehoorbeschadiging

- ongevallen met derden

- ongevallen door derden
	- wegslingerende voorwerpen

- voorwerpen op grasveld

- uitlaatgassen machines

- in aanraking komen met draai​ende en bewegende delen

- onbevoegden te dicht bij machi​ne

- machine onbeheerd achterlaten

- lawaai machines
	- gebruik maken van afscherm​bak / afscherm​kap

- beschermende kleding

- controleren grasveld op grove voorwerpen

- dragen beschermkapje voor mond

- uitlaat machine verzetten

- draaiende en bewegende delen afschermen

- geen onbevoegden bij machi​nes

- machine niet onbeheerd achter​laten of machine meenemen

- dragen gehoorbescherming

	Vrachtauto's
	- lichamelijk letsel

- gehoorbeschadiging

- omvallen machine

- ongevallen met derden

- ongevallen door derden
	- in aanraking komen met draai​ende delen

- losschieten slangen (olie, druk)

- lawaai van machine

- werken op steile helling

- draaiende machine achterlaten

- onbevoegden te dicht bij machi​ne

- sleutels in machine achterlaten

- onbevoegden in draaicirkel machine
	- draaiende delen afschermen

- controleren slangen en bevesti​ging

- buiten draaicirkel machine blijven

- gehoorbescherming dragen

- machine stabiel neerzetten

- machine stilzetten

- geen onbevoegden te dicht bij machine, toe​zicht, waar​schu​wingsborden, terreinafbakening

- sleutels uit machine bij verla​ten


Voorschriften voor de aannemer:
Bij het verlaten van het bedrijfsterrein moeten in ieder geval de volgende zaken gecontroleerd zijn door diegene die de machine gaat besturen of door een ander persoon. Indien deze zaken niet werken, niet goed zijn uitgevoerd of als ze niet kloppen dan moet dit gemaakt, veranderd of opgelost zijn voordat men met de machine mag vertrekken naar de werkplek. 

- controleren van de zwaailichten op machine en tractor, 

- controleren van de verlichting op machine en tractor,

- controleren van de richtingaanwijzers op machine en tractor,

- controleren van de buitenspiegels op tractor / machine,

- controleren of de slangen voor de hydrauliek goed aangesloten zijn,

- controleren of de aftakas van de machine aan de tractor goed aangekoppeld is, 

- controleren of de aanbouwmachine / aanhangwagens goed aangekoppeld zijn,

- controleren of alle benodigde gereedschappen ( voor uit te voeren werkzaamheden en eventuele reparaties aan machines) aanwezig zijn, 

- controleren of alle benodigde materialen voor de verkeersmaatregelen ( oranje pionnen, waarschu​wingsborden) aanwezig zijn,

- uitvoeren van de BOK-controle (Banden, Olie en Koelvloeistof),

- controleren of alle machines en gereedschappen in goede staat zijn, zijn ze niet versleten of kapot (deze controle mag ook elke dag gedaan worden bij terugkeer op het bedrijfsterrein).

Voor de werkzaamheden langs voetpaden, wegen fietspaden, busbanen en rails  gelden eveneens voorschriften om gevaren en risico's zoveel mogelijk te beperken. 

- indien de aannemer met een vrachtauto moet werken langs een weg, voetpad, fietspad of busbaan moet hij bij hebben: tenminste 5 oranje pionnen, een waarschuwingsbord 'Werk in Uitvoering'  en het ronde, blauwe verkeersbord met daarop een pijl (die afhankelijk van welke kant hij werkt naast, langs of naar rechts kan wijzen).

- zet vrachtwagens, tractoren en machines zoveel mogelijk in de berm, niet op de rijbaan.

- dragen van oranje vestje zodat men beter opvalt voor de weggebruikers,

- aanzetten van het zwaailicht zodat de machine beter opvalt,

- geen materiaal op de rijbaan leggen / gooien en probeer het er ook niet op te laten vallen,

- houd onbevoegden zoveel mogelijk uit de buurt van de machine en werkzaamheden, 

- blokkeer geen voetpaden, wegen fietspaden, busbanen en  / of rails met afval. Dit is niet alleen gevaarlijk, maar kan ook irritatie opwekken.

Voor de werknemers is het van belang dat zij het werk veilig en gezond kunnen uitvoeren. De veiligheid, maar vooral de gezondheid kunnen zij verhogen door de volgende werkzaamheden.

- dragen van oranje vestje bij het werk langs voetpaden, wegen, fietspaden, busbanen en rails,

- dragen van goed opvallende en zichtbare kleding, draag liever geen donkere kleding,

- draag goed sluitende kleding bij werkzaamheden met machines en tractoren; dragen van loshangende dassen of andere kledingstukken is verboden bij werkzaamheden met machines en tractoren, 

- dragen van veiligheidsschoeisel,

- dragen van gehoorbescherming,

- dragen van werkhandschoenen (bijv. bij versnipperen van hout),

- dragen van gelaatbescherming.

Voorschriften voor het eigen personeel:
Elke dag, voordat met de werkzaamheden begonnen wordt, moet gekeken worden of de volgende zaken het doen. Indien dit niet in orde is, moet het gemaakt of opgelost zijn voordat men naar de werkplek mag vertrekken. 

- controleren op zwaailichten op de auto's, 

- controleren van de verlichting van de auto's en machines, 

- controleren van de richtingaanwijzers van de auto's  en machines, 

- controleren of alle benodigde gereedschappen aanwezig zijn,

- controleren of alle materialen voor eventuele verkeersmaatregelen (oranje pionnen, waarschuwings​borden) aanwezig zijn,

- controleren of de aanhangwagens / machines goed gekoppeld zijn,

- controleren of alle machines en gereedschappen in goede staat zijn, zijn ze niet kapot of versleten (dit kan ook 's avonds gebeuren, bij terugkeer bij het onderkomen).  

Bij het werken langs voetpaden, wegen, fietspaden, busbanen moeten bepaalde maatregelen getroffen worden. 

- de werkplek moet goed aangegeven worden met oranje pionnen, waarschuwingsborden, borden 'Werk in Uitvoering' en eventueel rood / wit lint.  

- als er gaten / sleuven gegraven zijn dan moeten deze gemarkeerd zijn met rood / wit lint,

- dragen van een oranje vestje, zodat men beter opvalt,

- zet de zwaailichten aan zodat de wagens en machines beter opvallen,

- blokkeer geen voetpaden, wegen, fietspaden, busbanen en/of rails met (snoei-) afval. Dit is niet alleen gevaarlijk, maar kan ook irritatie opwekken, 

- geen materiaal op de rijbaan leggen / gooien, probeer het er ook niet op te leggen, 

- parkeer de wagens en machines niet OP de rijbaan, maar probeer deze zoveel mogelijk IN de berm te zetten. Indien het echt niet anders kan zorg er dan voor dat de wagens en machines zeer goed opvallen (zwaailichten, knipperlichten). 

- laat geen gereedschappen slingeren en laat de gereedschappen niet onbeheerd achter bij het verlaten van de werkplek, machines altijd afzetten wanneer men stopt met de werkzaamheden. 

Ook voor deze werknemers geldt dat ze het werk veilig en gezond moeten kunnen uitvoeren. Om de werkzaamheden zo gezond mogelijk te laten verlopen moet men aan de volgende zaken denken. 

- dragen van oranje vestje bij het werk langs voetpaden, wegen, fietspaden, busbanen en rails, 

- dragen van opvallende en goed zichtbare kleding, liever geen donker e kleding, 

- dragen van goed sluitende kleding, loshangende kleding en/of kledingstukken is verboden tijdens werkzaamheden met machines en/of gereedschappen,

- dragen van veiligheidsschoeisel, dit moet altijd, 

- dragen van gehoorbescherming bij werkzaamheden met lawaaiig materieel, 

- dragen van werkhandschoenen (bijv. bij hout versnipperen), 

- dragen van gelaatsbescherming.

Bij het vinden van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen bij de juiste werkzaamheden kunnen de voorgaande schema's een helpende hand bieden.

6.2
Toetsing V&G-risico’s door een deskundige dienst

Facultatief

:

Getoetst

:

Zo ja, door

:

ID


:

Datum


:

Opmerkingen
:
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V&G-risico’s ontwerpfase
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	Kenmerk document
	Datum uitgifte
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	Aanrijding
Ongeval


	Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen, zoals bebakening en aangeven van omleidingen. Het voeren van regelmatig overleg met betrokken partijen. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidskleding
	Publicatie 96b van het CROW, Standaard RAW bepalingen en aanvullende besteksbijlagen
	Mei 2020
	Afdeling Leefomgeving
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	Publicatie 96b van het CROW, Standaard RAW bepalingen en aanvullende besteksbijlagen
	Mei 2020
	Afdeling Leefomgeving
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Lichamelijk letsel
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	Standaard RAW bepalingen
	Mei 2020
	Afdeling Leefomgeving

	4
	Bereikbaarheid voor hulpverlenende instanties.
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	Standaard RAW bepalingen
	Mei 2020
	Afdeling Leefomgeving
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A = Afdeling Leefomgeving
B = Brandweer, politie, GGD, Openbaar vervoer

C = Aannemer
D = …………….
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Uitwerking van het V&G-plan

Dit V&G-plan voor het onderhavige bouwwerk is een dynamisch document, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is. 

Verantwoordelijkheid van de getroffen voorzieningen en maatregelen zal schriftelijk worden vastgelegd, inclusief de afspraken over de controle daarop.
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