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Werkzaamheden dieptereiniging keukens

Vloer
· Grondig reinigen van volledig vloeroppervlakte passend bij de vloerafwerking.

Wanden/ muren/ tegelwanden
· Reinigen van de wanden/ muren/ tegelwanden inclusief voegen.

Roosters in plafonds/ wanden
· Buitenzijde ontdoen van vet en aanslag.

Afzuigkappen
· Het verwijderen van de losse onderdelen zoals, binnenplaat, filters, schotten etc. en het reinigen hiervan.
· De afzuigkap van binnen en buiten ontdoen van vet en aanslag.
· Het reinigen van de tl-armaturen.
· Het afzuigkanaal aan de binnenzijde tot aan armlengte ontdoen van vet en aanslag.
· Na reiniging behandelen met een beschermend product op de fronten/ verticale gedeelte.
· Na reinigen hermonteren van onderdelen.

Vaatwasser
· Het verwijderen van sproeikoppen en zowel in- als uitwendig ontdoen van kalk, zodat een optimale sproeiing ontstaat.
· Het ontkalken van en reinigen van buiten- en binnenzijde. Het reinigen van tegelwand en – vloer achter en onder object (alleen indien bereikbaar).
· Het reinigen van buitenzijde en deurrubbers alsmede het ontstoffen van de koelmotor.
· Condensor reinigen (indien de condensor zich in de kast bevindt dan moet de motor van tevoren worden uitgezet).
· Het reinigen van de afsluitrubbers.
· Na reinigen hermonteren van onderdelen.

Koel- en vriescel (koel- en vriescel zijn leeg en staan uit)
· Demonteren en reinigen van afdekplaten en/of roosters.
· Reinigen van condensator, lekbak en ventilator.
· Binnen – en buitenzijde van de koel- of vriescel geheel ontvetten en ontstoffen.
· Reinigen van deurrubbers.
· Na reinigen hermonteren van onderdelen.
· Koel- en vrieskasten zijn zo veel mogelijk leeggehaald door de locatie en/ of externe cateraar. Vanwege de derving is het niet altijd haalbaar om alle producten volledig te verwijderen. Indien dit het geval is gaat dit in overleg met de locatie en/ of cateraar.

Kookplaat/ fornuis (elektrisch, gas en inductie)
· Indien mogelijk demonteren van losse onderdelen en het in- en uitwendige ontvetten hiervan.
· Reinigen van tegelwand en – vloer achter en onder het object.
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· Onderdelen na reiniging geheel behandelen met een beschermend product.
· Na reinigen hermonteren van onderdelen.

Kookketel
· Reinigen van onderuitloop.
· Het kalkvrij maken van de kraan en straalbreker voor een optimale functie.
· Ontvetten, ontkalken en reinigen van binnen- en buitenzijde.
· Reinigen van tegelwand en – vloer achter en onder kookketel.
· Zijpanelen demonteren en reinigen indien demontabel.
· Het reinigen van de drukventielen.
· Gehele object inclusief pootjes, vloer en wanddelen reinigen.
· Na reinigen hermonteren van onderdelen.

Bakplaat
· Het indien mogelijk demonteren van losse onderdelen en via weekproces ontdoen van kool- en vetaanslag.
· Het geheel ontdoen van kool- en vetaanslag met speciale aandacht voor vetafvoer en opvangbak.
· Onderdelen na reiniging hermonteren.
· Reinigen en desinfecteren van tegelwand onder en achter het object.
· Buitenzijde rvs-plaat afwerken met een beschermend product op de fronten/ verticale gedeeltes.

Frituurunits (gas en/of elektrisch) (frituurunit inclusief onderruimte zijn leeg)
· Het indien mogelijk demonteren van losse onderdelen.
· Het geheel (in- en uitwendig) ontdoen van kool- en vetaanslag met speciale aandacht voor het verwarmingselement, onderdelen na reiniging hermonteren en op werking controleren.
· Reinigen van losse onderdelen, zoals frituurmanden.
· Reinigen van tegelwand en – vloer achter en onder het object.
· Indien aanwezig onderruimte reinigen, met speciale aandacht voor opvangbakken en aftapkraan.
· Na reinigen hermonteren van onderdelen.

Aanrecht (aanrecht inclusief onderruimte zijn leeg)
· Ontkalken en reinigen van het aanrechtblad, spoelbak en losse onderdelen.
· Het verwijderen en reinigen van de sifon, de afvoer doorspoelen, sifon controleren op lekkages.
· Het ontkalken van de spoelkraan en straalbeker voor een optimale functie.
· De onderliggende roosters verwijderen en reinigen.
· De tegelwand achter het object reinigen.
· De tegelvloer onder het object reinigen.
· Na reinigen hermonteren van onderdelen.





Werkbanken (werkbanken inclusief onderruimte zijn leeg)
· Het ontkalken en reinigen van zowel de boven- als onderzijde werkblad en onderstel.
· De onderliggende roosters verwijderen en reinigen.
· De tegelwand en - vloer achter en onder het object reinigen.
· Gehele object inclusief pootjes, vloer en wanddelen reinigen.
· Na reinigen hermonteren van onderdelen.

Wandrekken en kasten (inclusief binnenzijde kasten en laden, deze zijn leeg)
· De tegelwand en - vloer achter en onder het object reinigen (indien verplaatsbaar).
· De tegelvloer onder het object reinigen(indien verplaatsbaar).
· Gehele object inclusief pootjes, vloer, planken, lades en wanddelen reinigen.
· Na reinigen hermonteren van onderdelen.

Afvoergoten en -putten
· Het vet- en kalkvrij maken van afvoergoten.
· Het reinigen van de looproosters op de goten.
· De schrobputten ontdoen van roestvorming en vuilresten.
· Controleren van stankafsluiting.
· Schoonspuiten tot aan de rioolopgang.
· Na reinigen hermonteren van onderdelen.
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