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Homogene PVC-vloeren reinigen: enkele tips voor een onberispelijk onderhoud
DEEL
Homogene PVC vloeren vergen relatief weinig onderhoud. Het volstaat om het voorgeschreven onderhoudsprotocol te volgen voor een langdurig en mooi resultaat. Je vloeren met de regelmaat van de klok schoonmaken is nodig om ze te doen stralen én ervoor te zorgen dat ze langer meegaan. In dit artikel geven we enkele tips waarmee je homogene PVC-vloeren gemakkelijk kunt reinigen en onderhouden.
De dagelijkse reiniging van PVC-vloeren
Reinig de vloerbekleding regelmatig: dit is kostenefficiënter en hygiënischer dan ze occasioneel intensief te reinigen. Voor het dagelijkse onderhoud kun je de vloerbekleding droog of vochtig moppen. Bij het gebruik van water met detergentoplossing moet het vloeroppervlak na twintig seconden visueel droog zijn. De beste resultaten verkrijg je door de vloerbekleding op een rustige manier te reinigen met een gecombineerde schrobzuigmachine die voorzien is van een middelmatige stijve borstel of een rode pad. Bij lichte kleuren is een intensievere reiniging nodig.
Vet- en olievlekken moet je altijd onmiddellijk verwijderen, aangezien ze de oppervlakte kunnen beschadigen. Je kunt vlekken manueel verwijderen met een witte of rode nylon pad in combinatie met een neutraal detergent. Let op: gebruik geen solventen. Start aan de buitenzijde bij de vlekrand en beweeg naar het centrum. Vervolgens kun je reinigen en naspoelen met zuiver water.
Periodiek onderhoud van homogene PVC-vloeren
Voor het periodieke onderhoud moeten we een onderscheid maken tussen de verschillende types van homogene PVC-vloeren.
Het iQ-gamma (iQ Granit, iQ Granit Acoustic, iQ Megalit, iQ Eminent, iQ Optima, Toro, Granit en iQ Natural): Bij periodiek onderhoud is het niet nodig om de vloerbekleding met polish te behandelen. Droog opwrijven is de meest efficiënte manier om het vloerbekledingsoppervlak te herstellen wanneer slijtage zichtbaar wordt. In geval van zwaar gebruik en vervuiling van de vloer kun je opteren om machinaal te schrobben, waarbij je nat stofzuigt en daarna droog opwrijft.
Premium vloeren met XR-oppervlaktebehandeling: Het is best om onmiddellijk na de machinale reiniging de vloerbekleding droog op te wrijven. Dat zorgt ervoor dat de vloer minder snel terug vuil wordt.
Plus vloeren met PUR-oppervlaktebehandeling of acrylcoating: Polijsten en reinigen met spray zijn doeltreffende methodes om sterk bewandelde stroken en slijtage te herstellen. Voor zware slijtage kun je het best een geschikt polijstsysteem gebruiken.
Nog enkele praktische tips
Het meeste vuil op de vloerbekleding komt van buiten. Door een aangepaste mat aan de inkom te plaatsen, kun je maar liefst negentig procent van het vuil tegenhouden.
Zwarte rubberwielen en rubberpoten kunnen de vloerbekleding verkleuren. Zorg ervoor dat alle stoel- en tafelpoten over een kwalitatieve vloerbescherming beschikken. Voor commerciële toepassingen raden we harde plastic kunststof aan in plaats van vilt.
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