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TOELICHTING OP GEBRUIK VAN HET INSPECTIERAPPORT

Deze visuele inspectie beschrijft de actuele onderhoudsstatus van de trainingsfaciliteit. 
Het rapport is opgebouwd uit twee onderdelen, te weten:
· Een samenvattend overzicht van bevindingen
· Toelichtingen op de gerapporteerde bevindingen

Geïnspecteerde items worden als volgt weergegeven:
	ROOD
	MANCO OF GEBREK
	HOGE PRIORITEIT

	ORANJE
	MANCO OF GEBREK
	NORMALE PRIORITEIT

	GROEN
	OK
	AKKOORD; GEEN OPMERKING

	LICHTBLAUW
	INFORMATIEVE OPMERKING
	INFORMATIEVE OPMERKING



Voor een veilig gebruik van de accommodatie dienen defecten en/of tekorten binnen de aangegeven periode verholpen te worden

Keuring van persoonlijk klimmateriaal zoals touwen, gordels, helmen, zekeringsmateriaal e.d. behoort tot de verantwoordelijkheid van de defensieorganisatie en maakt GEEN deel uit van deze inspectie.


TOETSINGSKADER
Keuringen van trainingsfaciliteiten werken op hoogte worden uitgevoerd conform de navolgende richtlijnen en verordeningen:
· Beleidskader Werken op Hoogte Defensie (juli 2016)
· Algemeen Toetsingskader Trainingsfaciliteiten Werken op Hoogte (versie 2019-01), als zodanig mede vervat in RVB Keuringsrichtlijn 08 (Trainingsfaciliteiten WoH), versie 1.2 (21-10-2021)
· Werkinstructie(s) uitvoering keuring en inspecties
· Defensie richtlijn: obstakelvrije ruimte indoor klimwanden 
· Actuele civiele normen en richtlijnen (voor militair gebruik)
· Component-specifieke aanvullingen

* Valdempende ondergrond
Bij keuringen in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf wordt tot nader order navolgende richtlijn als defensie breed uitgangspunt gehanteerd: KL-Order VS 2-1100 d.d. 16-11-1998

Concreet betekent dit, dat voor de onderstaande werkhoogtes geen eisen gesteld worden aan de persoonlijke of collectieve valbeveiliging;
· werkhoogte van 7m voor verticale verplaatsingen
· werkhoogte van 5m voor horizontale verplaatsing

Verplaatsingstechnieken boven de 5m horizontaal en 7 meter verticaal dienen wel beveiligd plaats te vinden.

Bovenstaande richtlijn heeft met name betrekking op de onderstaande accommodaties en installaties:
· Slinger- en Enternet installatie klimtoren 10m
· Hindernisbanen (standaard en internationaal)
· Standaard touwklim installatie
· Standaard horizontale touwbaan 25m
· Standaard touwhindernisbaan
· Survivalbanen
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