


Bijlage 8A – Formulier Technische informatie – perceel ADM 

De inschrijver dient onderstaande tabel in te vullen. Hiermee kan Opdrachtgever beoordelen of er voldaan is aan de eisen en worden de technische kenmerken de inschrijving vastgesteld voor later gebruik tijdens de looptijd van de Overeenkomst. Opmerking: door het indienen van een inschrijving bindt de Inschrijver zich aan het voldoen aan de gehele Vraagspecificatie.

Voeg achter dit Formulier ook de Productfolders en/of Specificatiesheets van in elk geval het Debietmeetinstrument en eventueel aanvullende elektronische componenten.

	Kenmerk
	Aanwijzing
	Betreft eis
	In te vullen door Inschrijver

	Aangeboden systeem
	Noem het merk, typenummer en uitvoeringsvorm(en) van alle componenten van het aangeboden systeem. Voeg specificatiesheets bij van Debietmeetinstrument en evt. aanvullende componenten, zoals de transponder, de kabels, en eventueel de digitaal-analoog omvormer.
	ADM.001
ADM.020
ADM.230
	

	Akoestische frequentie
	Noem de akoestische frequenties van de transducenten die aangeboden worden bij het Debietmeetinstrument en bij welke rivierbreedte deze ingezet kunnen worden. 
	ADM.020
BPKV 1.3
	

	Kabellengtes grondsignaalkabel
	Specificeer het bereik van de kabellengte van de te leveren grondsignaalkabels. 
	ADM.020
	

	Berekeningsmethode
	Beschrijf de methode die gebruikt wordt voor berekening van Stroomsnelheid en Debiet.
	ADM.043
	

	Inhoud databericht
	Noem de uitgegeven parameters en voeg de specificatie van het databericht van het Debietmeetinstrument bij.
	ADM.044
	

	Foutcodes op Meetlocatie
	Noem de foutcodes die getoond worden op de computereenheid en voeg een beschrijving van deze foutcodes bij. Hierbij mag verwezen worden naar een meegestuurde handleiding van het Debietmeetinstrument.
	ADM.020
	

	Foutcodes databericht
	Noem de uitgegeven foutcodes in het databericht en voeg een beschrijving van deze foutcodes bij.
	ADM.122
	

	Fysieke datacom
	Noem het type seriële uitgang.
	ADM.200
	

	Communicatieprotocol
	Noem het communicatieprotocol voor communicatie met de sensor op de seriële verbinding.
	ADM.220
	

	Baudrate
	Noem de baudrate van de digitale seriële uitgang.
	ADM.200
	

	Uitrichten op afstand
	Geef aan of de transducenten uitgericht kunnen worden op afstand bij toepassing op een schuine wand, zonder deze boven water te halen (ja/nee). Indien ja, geef tevens aan of dit een onderdeel vormt van het geleverde systeem, of gerealiseerd wordt middels levering van een constructief ontwerp.
	BPKV 1.1
	

	Configuratie en monitoring via datapoort
	Geef aan of het systeem via de datapoort benaderbaar is voor configuratie (ja/nee) en monitoring (ja/nee).
	BPKV 1.2
	

	Hergebruiken van de bamboe coax kabel
	Geef aan welke type grondsignaalkabel het aangeboden systeem gebruikt (type kabel), en geef aan of de al aanwezige grondsignaalkabels voor het aangeboden systeem hergebruikt kunnen worden (ja/nee).
	BPKV 2.1
	






