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V&G plan Beheer en Onderhouds Contracten (BOC) inclusief de inventarisatie van de risico’s, de projectorganisatie en -informatie van de aannemer (zie deel A, B en C)

	Omschrijving van het project (geef duidelijk aan wat de scope en de context is, denk aan werkzaamheden, omgeving, e.d.)
	Het uitvoeren van onderhoud aan bedrijfsdeuren en hefinstallaties
	Dit V&G plan is opgesteld op basis van de volgende uitgangspunten (geef aan welke documenten van toepassing zijn geweest):

	Projectnaam
	Bundel deuren
	

	Projectnummer
	8773881
	

	Naam interne adviseur V&G/VGCO-er betrokken bij dit project
	Ramon Vergeer*
	

	Geplande datum aanvang bouw en oplevering
	(door aannemer)
	

	Vermoedelijk aantal (onder)aannemers
	(door aannemer)
	

	Artikel 2.27 Melding Bouwwerk
	Criteria
	Van toepassing

	Is het project meldingsplichtig?
	Of >30 werkdagen en >20 werknemers tegelijk op de bouwplaats 
	Nee

	
	Of de totstandbrenging is > 500 mensdagen (bijvoorbeeld 10 man 50 werkdagen)
	Nee

	Artikel 2.30 Opstellen V&G Dossier
	Criteria
	Van toepassing:

	
	Niet van toepassing
	


* = verplicht in te vullen alvorens in te dienen bij Projectenberaad

	Definitiefase
	Restrisico’s
	V&G maatregelen in de uitvoering
	Controle in de uitvoering door het RVB

	Opgesteld door (naam):
	
	Opgesteld door (naam):
	
	Opgesteld door de veiligheidskundige (HVK) van de aannemer (naam):
	
	Controle door:
	

	Functie
	Projectmanager/-leider van RVB of VGCO van contractant
	Functie
	VGCO
	Functie
	VGCO
	Naam:
	

	Datum
	
	Datum
	
	Datum
	
	Datum: 
	

	Review door
(naam):
	
	
	

	Functie
	
	
	






	Vergewissen in het ontwerp
	Vergewissen in de uitvoeringsfase


	Risico’s en aanpak

	

	Definitiefase/Initiatieffase 


Inventariseer projectspecifiek de situatie en geef aan of het risico met de genoemde effecten aanwezig is. Vul de effecten eventueel aan. Maak bij Defensie projecten ook gebruik van de VOA.
	Vervolg inventarisatie



Geef in deze kolom aan waarom het voornoemde risico niet van toepassing is. 
	Restrisico’s 


In deze kolom worden de restrisico’s aangegeven.

	V&G maatregelen in de uitvoering

Hier vult de aannemer de V&G maatregelen in op het restrisico/de restrisico’s. De aannemer beschrijft hier aantoonbaar de BTO-keuzes op basis van de AH-strategie.
	Controle in de uitvoering RVB

Naam:

Datum:



	1 1. De werkzaamheden veroorzaken onveiligheid voor de gebruikers van de (publieke) ruimte en directe omgeving/infrastructuur van en op de Defensieterreinen. Overleg in deze fase met de commandant van het object en indien van toepassing het bevoegd gezag. 
2 
Voetgangers en fietsers/overig verkeer worden bijvoorbeeld gehinderd door: (in- en uit) rijdend bouwverkeer (aanrijdgevaar); laden/lossen; lawaai; stof; wegketsende materialen in de directe omgeving.

Hierdoor ontstaat:
· Aanrijdgevaar
· Vallende lasten
· Wegketsende materialen
· Vallen in sleuven
· ..

Vul de 5 vragen van de risicomatrix in.

	De werkzaamheden kunnen onveiligheid veroorzaken voor gebruikers van publieke ruimten en directe omgeving of infrastructuur van en op terreinen van Defensie. 
Overleg met objectmanagement is noodzakelijk.
De aannemer moet zichzelf op de hoogte stellen van de beveiligingsregels die gelden op voornoemde terreinen.
Op bewuste terreinen kunnen 24/7 activiteiten plaatsvinden. Gevaar voor onveiligheid kan ook ontstaan na reguliere werktijd.
	
Bronnen te raadplegen:
· Besluit Bouwwerken Leefomgeving Hoofdstuk 7, risicomatrix.
· Eventueel aanstellen Veiligheidscoördinator (per 01-01-2023).
· Bouwveiligheidsplan op verzoek van bevoegd gezag.
· Richtlijn bouw- en sloopveiligheid.
· Reductie aanrijdgevaar.
· ..
	
	Aanrijdgevaar.
Vallende lasten.
Wegketsende-materialen.

	
	

	3 2. De werkzaamheden veroorzaken onveiligheid voor de aangrenzende gebouwen door:
1. Ontgravingen
2. Fundatie
3. Sloop
4. Verlaging waterstand
5. ..
 
Hierdoor ontstaat:
· Verzakking fundering
· Instabiliteit fundering 
· Instabiliteit wanden/gevels
· ..



	Niet van toepassing, omdat er geen werkzaamheden worden gedaan aan de constructie van het bouwwerk en er vinden geen graafwerkzaamheden plaats.
	
Bronnen te raadplegen:
· Situatietekening omgeving.
· Situatietekening bodem.
· Overzicht van gebouwen met een maatschappelijk kritische/publieke functie. 
	
	
	

	3. Het gebouw/de locatie blijft in gebruik (24/7) tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Gespreksverslag met gebruiker over beperking, moet mee worden gestuurd met deze RI&E tijdens indiening PID.

Hierdoor ontstaat:
· Blootstelling aan stof, lawaai
· Onveiligheid door uitval beveiligingen zoals bewakingsvoorzieningen
· Onveiligheid door uitval van GBS (gebouwbeheersysteem)
· Onveiligheid door uitval BMI (brandmeldinstallatie)

	Het gebouw/de locatie blijft in gebruik tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
Overleg met objectmanagement is noodzakelijk.
De aannemer moet zichzelf op de hoogte stellen van de beveiligingsregels die gelden op voornoemde terreinen.
Op bewuste terreinen kunnen 24/7 activiteiten plaatsvinden. Gevaar voor onveiligheid kan ook ontstaan na reguliere werktijd.
	
Bronnen te raadplegen:
· Gespreksverslag waarin met gebruiker de noodzakelijke reden is aangegeven van aanwezigheid van gebruiker tijdens de werkzaamheden ofwel dat de aannemer buiten de kantooruren, ’s avonds en in het weekend, de werkzaamheden moet verrichten.
· Huisreglement locatie.
· Gedragsregels locatie (zie ook 17).
· Contactggevens i.v.m. alarmering locatie.
· ....
	Blootstelling aan stof.
Onveiligheid door uitval van beveiligings-systemen.
Geluidsoverlast.
Aanrijdgevaar.
Brandgevaar.
Bedwelming.
Explosiegevaar.


	
	
	

	4. De bouwtijd is niet realistisch.

Hierdoor ontstaat:
· Fouten in het ontwerp door werkdruk bij ontwerpteam
· Onveiligheid in uitvoering door werkdruk
· ..
· ..

	We spreken hier niet over een bouwtijd, maar over het inplannen van de werkzaamheden. Let op een onveilige situatie bij werken onder tijdsdruk.
	
	Onveiligheid door werkdruk.
	
	
	

	5. De toegang en bereikbaarheid van de projectlocatie voor de aannemer en hulpdiensten tijdens de uitvoering maar ook ingeval van vluchten vanwege een calamiteit worden belemmerd.   

Hierdoor ontstaat:
· Onveilige werkhoudingen
· Geen/niet op tijd hulp kunnen bieden 
· 

	Op terreinen van Defensie geldt een toegangsregeling.

Het primaire proces mag niet worden verstoord.
Vluchtwegen en nooduitgangen mogen niet worden geblokkeerd.
De toegang en bereikbaarheid van de projectlocatie moet gewaarborgd blijven.
	
Bronnen te raadplegen:
· Plattegrond tekeningen gebouw.
· Gespreksverslag met de interne BHV-organisatie.
· Aanmeldprocedure bekend stellen.

	Aanrijdgevaar.
Hinderen publiek, werknemers en bezoekers locaties.
Struikelgevaar.
Onbereikbaarheid hulpdiensten.
Wachttijden bij toegang object en/of gebouwen.
	
	
	

	6. Er is niet voldoende ruimte voor de inrichting van een bouwplaats en dus ruimte voor opslag van materialen en opstelling van materieel. 

Hierdoor ontstaat:
· Aanrijdgevaar op en buiten de bouwplaats/locatie
· Publiek en gebruiker komen in aanraking met materialen
· Inklimrisico bij opstelling tegen gevel gebouw

	De aannemer moet zorgen voor voldoende ruimte voor opslag van materialen en opstelling van materieel.
Op bepaalde objecten gelden speciale regels voor hijswerkzaamheden.
Opstelling/opslag materiaal en materieel mag nimmer de bedrijfsvoering belemmeren.

	
Bronnen te raadplegen:
· Situatietekeningen ruimtes in en om het gebouw. 
· ..

	Aanrijdgevaar.
Vallende lasten.
Op- en inklimrisico.
	
	
	

	7. Er zijn gezondheidsschadelijke en/of verontreinigde materialen.  

Hierdoor ontstaat:
· Bedwelming door dampvorming en chemische reacties met andere stoffen
· Huidaandoening door aanraking van bijvoorbeeld grondverontreiniging
· Gezondheidsschade op korte en lange termijn aan organen door inademen DME, houtstof, kwartsstof
· Vergiftiging
· Oxidatie
· Brand
· ..

* Op voorhand wordt geen onderzoek verricht naar potentieel gevaarlijke stoffen in bestaande verven en coatings, aangezien is bewezen dat dit praktisch niet uitvoerbaar is en onvoldoende betrouwbare informatie oplevert.

	Ver- en bewerken van materialen die schadelijk zijn voor de gezondheid en milieu mogen niet worden gedaan zonder voorzorgsmaatregelen te nemen.
Indien hierboven genoemde werkzaamheden plaatsvinden, dient men dit te overleggen met de gebouwbeheerder.




	
Bronnen te raadplegen:
· Bodemarchieven en -onderzoeken in geval van graafwerkzaamheden)
· Bodemarchieven Defensie, Vastgoedbeheer RVB/ cluster ondergrond
· Het bewerken van geverfde oppervlakken wordt altijd uitgevoerd volgens de maatregelen uit het “Beheersregime chroom-6 en andere gevaarlijke stoffen (V2.0)” 
· Inventarisatie aanwezigheid teerhoudend asfalt bijvoorbeeld op daken
· Toe te passen gevaarlijke stoffen op de bouwplaats worden inzichtelijk gemaakt met behulp van de Zelfinspectie gevaarlijke stoffen SDS-sheets van toegepaste stoffen (moeten tijdens de uitvoering op locatie beschikbaar zijn)
· 
	Bedwelming.
Huidaandoening.
Gezondheidsschade.
Vergiftiging.
Oxidatie.
Brandgevaar.

	
	
	

	8. Er is wel asbest aanwezig. Inventarisatie door een adviseur Asbest, zie voorblad.


	Hierdoor ontstaat:
· Ongewild in aanraking komen met asbest/-stof
· ..


	
Bronnen te raadplegen:
· Adviseur Asbest verplicht te consulteren indien van toepassing.
· Asbestinventarisatie Rapport.
	Gezondheidsschade.
	
	
	

	9. Er zijn meerdere aannemers gelijke tijd aanwezig en werkzaam die samenlooprisico’s veroorzaken.  

Hierdoor ontstaat:
· Onveilige situaties
· Storing planning
· ..

	Op elke locatie kunnen meerdere aannemers aanwezig zijn, waardoor gemeenschappelijke risico’s kunnen ontstaan.

	
Bronnen te raadplegen:
· Informatie van de objectmanager.
· ..
	Onveilige situaties.
Verstoring in de planning.
	
	
	

	10. De aannemer moet op een bestaand dakvlak werkzaamheden verrichten en er zijn geen goedgekeurde/aanwezige gebouw gebonden valbeperkende maatregelen aanwezig. 

Hierdoor ontstaat: 
· valgevaar

	Niet van toepassing omdat er niet op daken wordt gewerkt.
	
Bronnen te raadplegen:
· V&G Dossier van het gebouw (indien aanwezig).
· Aan- of afwezigheid van recent goedgekeurde veiligheidsvoorzieningen op het dakvlak.
· Veilige toegangsmogelijkheden tot het dakvlak.
· ..

	
	
	
	

	11. Er worden werkzaamheden verricht aan de constructie van het gebouw. 

Hierdoor kan het volgende ontstaan:  
· Instabiliteit en gevaar voor bezwijken
· 
  
	Niet van toepassing, omdat er geen werkzaamheden worden gedaan aan de constructie van het bouwwerk. 
	
Bronnen te raadplegen:
· Werktekeningen die aangeven welke sloopwerkzaamheden moeten worden verricht, zoals welke vloer- en wandsparingen moeten worden aangebracht.
· Berekeningen van draagkracht vloeren.
· Betrek op tijd een constructeur
· ..

	
	
	
	

	12. In de nabijheid van de hijs- en graafwerkzaamheden zijn K&L aanwezig die geraakt kunnen worden

Hierdoor kan het volgende ontstaan:
· Elektrocutie
· Brand
· Ontploffingsgevaar
· Uitval beveiligingsinstallaties
· ..


	Niet van toepassing, omdat er geen hijs- en graafwerkzaamheden plaatsvinden die K&L kunnen raken.
	
Bronnen te raadplegen:
· Revisietekeningen van grondgebied waar moet worden gegraven.
· Inventarisatie aanwezigheid van hoogspannings-/lichtmasten.

	
	
	
	

	13. De technische ruimtes, kruipruimtes en/of overige  besloten ruimtes zijn niet veilig te bereiken en er kan niet veilig in gewerkt worden.

Hierdoor ontstaat gevaar voor:
· Beknelling
· Bedwelming
· Verdrinking
· Vallen 
· ..

	Niet van toepassing, omdat er geen werkzaamheden plaatsvinden in technische ruimtes en kruipruimtes en/of overige besloten ruimtes.
	
Bronnen te raadplegen:
· V&G Dossier (indien aanwezig).
· Indien geen V&G Dossier dan inventarisatie van de V&G-situatie van de ruimtes zoals op het gebied van bereikbaarheid, ventilatie, verlichting.
· ..

	
	
	
	

	14. In de onderhoudsfase kunnen aan installaties, ramen, verlichting e.d. niet veilig worden gewerkt.   

Hierdoor ontstaat gevaar voor:
· Vallen
· Beknellen
· 







	De aannemer dient in overleg met de opdrachtgever de actuele informatie te toetsen en eventuele aanpassingen en aanvullingen over te dragen aan de opdrachtgever, zodat potentiële blootstelling aan gevaar in de toekomst voorkomen kan worden. 

De aannemer moet zich te allen tijde voorafgaand aan de werkzaamheden op elke locatie laten instrueren en voorlichten op geldende huisregels en locatie specifieke risico’s.



	
Bronnen te raadplegen:
· V&G Dossier (indien aanwezig aan te passen).
· Indien niet aanwezig dan indien van toepassing aangeven welke voorzieningen zijn aangebracht ten behoeve van veilige uitvoering in de fase onderhoud. 
· Checklist veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012 ingevuld als bijlage onderdeel uit laten maken van de V&G documenten na positieve toetsing van RVB-adviseur RVB. 
· Afweegkader proportionele voorzieningen op (bestaande) daken.
	Letsel en schade tijdens onderhoud.
	
	
	

	15. Het gebouwonderdeel, bijvoorbeeld een installatie, kan niet veilig worden gedemonteerd. 

Van toepassing omdat: 
· Er niet genoeg werkruimte is
· Geen constructietekeningen aanwezig zijn
· Het gebouw niet asbestvrij is
· 

Hierdoor ontstaat gevaar voor:
· Omgeving/publiek
· Geraakt worden door vallende onderdelen
· ..

	De aannemer moet nagaan of er op dit moment situaties zijn die onveiligheid veroorzaken tijdens vervanging, onderhoud, schoonmaak, service en sloop. Dit moet per gebouw/object worden gemeld en beschreven bij de V&G maatregelen uitvoering.
	
Bronnen te raadplegen:
· Inventarisatie van materialisatie in relatie tot bouwtechnieken.
· Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid.
· ..


	Letsel en schade tijdens onderhoud.
	
	
	

	16. Zijn er bijzondere risico’s? 
Geef aan welke (kunnen meerdere risico’s zijn):
      -     ..
      -     ..
	Bijzondere risico’s worden vooraf kenbaar gemaakt door de Directie.
	
Bronnen te raadplegen:
· Richtlijn nr. 92/57/EEG (Richtlijn tijdelijke en mobiele bouwplaatsen). Bijlage II

	
	
	
	

	17. Overige situaties van toepassing:
· Werkzaamheden vinden mogelijk plaats in een bos- of natuurrijke omgeving waarop de Flora- en Faunawetgeving van toepassing is.  
· Achtergebleven bouwputten.
· Beschermde dieren, planten en ecologische huishouding.
· Op operationele vliegvelden en andere objecten gelden vaak specifieke veiligheidsregels.
Deze regels zijn opgenomen in informatie- of instructiefolders. De opdrachtnemer moet zichzelf op de hoogte stellen van deze veiligheids-informatie via Bureau Veiligheid op bewuste locatie
· Wachttijden bij toegang tot objecten/gebouwen.
· Op terreinen van de Defensie geldt een toegangsregeling.
· Op bepaalde objecten gelden speciale regels voor hijswerkzaamheden.

Hierdoor ontstaat:
· Stagnatie 
· Valgevaar 
· Belemmering werkzaamheden


	
	
	
	
	
	







[bookmark: _Hlk125440911]Deel B en C: V&G projectorganisatie en -informatie van de aannemer op basis van artikel 2.28 van het Arbobesluit.


[bookmark: _Hlk125440932]Deel B: Betrokken partijen

[bookmark: _Hlk121904794][bookmark: _Hlk125441186]1.Projectfase Ontwerp [In te vullen door ontwerpende partij niet zijnde het RVB]
Opdrachtgever 
Bedrijfsnaam	: 
Postbus/Adres	: 
Postcode/Plaats	: 
Contactpersoon	: 
Telefoon	: 
E-mail	: 

2.V&G-coördinator ontwerpfase [In te vullen door ontwerpende partij niet zijnde het RVB]
Bedrijfsnaam	: 
Naam	: 
Postbus/Adres	: 
Postcode/Plaats	: 
Telefoon	: 
E-mail	: 

3.Ingeschakelde V&G-deskundige 
Bedrijfsnaam	: 
Naam	: 
Postbus/Adres	: 
Postcode/Plaats	: 
Telefoon	: 
E-mail	: 

[bookmark: _Hlk125449703]4.Projectfase Uitvoering 
Opdrachtnemer
Bedrijfsnaam	: 
Postbus/Adres	: 
Postcode/Plaats	: 
Contactpersoon	: 
Telefoon	: 
E-mail	: 

V&G-coördinator uitvoeringsfase 
Bedrijfsnaam	: 
Naam	: 
Telefoon	: 
E-mail	: 

5. V&G-coördinator uitvoeringsfase 
Bedrijfsnaam	: 
Naam	: 
Telefoon	: 
E-mail	: 

6. Onderaannemer(s) 
Bedrijfsnaam	: 
Naam	: 
Telefoon	: 
E-mail	: 






Invulling eisen aan V&G-plan volgens Arbeidsomstandighedenbesluit, Artikel 2.28



	

	Artikel 2.28, lid
	Inhoud lid
	Beschrijving proces hoe de aannemer van het werk dit organiseert

	2e
	De wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend.

	

	2f
	De bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers en zelfstandigen worden gemaakt alsmede de onderzoeken en rapporten die de onderbouwing van deze keuzen ondersteunen

	

	2g
	De wijze waarop voorlichting en instructie (V&I) aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven. 
 






	De aannemer moet hier aangeven welke vorm van V&I wordt toegepast. De aannemer kan hierbij gebruik maken van de GPI. Indien dit niet het geval is wordt de V&I op de volgende manier verzorgd: [geef aan hoe en waarmee dit wordt gedaan].


Te allen tijde worden alle bouwplaats medewerkers geïnstrueerd over de project specifieke risico’s op de volgende manier: [geef aan hoe en waarmee dit wordt gedaan].  





	
	
	


















[bookmark: _Hlk125440999]Deel C: Aanvullende informatie over V&G organisatie van de aannemer 

	
Aandachtsgebied

	
Organisatorisch maatregelen
	
Documenten

	V&G-coördinatie

	
	

	Incidentenafhandeling

	
	

	BHV

	
	

	Follow up op basis van artikel 2.28 lid 2e
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