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Bijlage 5
Programma van Eisen C2000 randapparatuur

	Nr.
	Algemene eisen

	1. 
	De levering omvat portofoons, RSM’s, helmcommunicatiesets en mobilofoons, inclusief toebehoren zoals laders, accu’s, kabels en antennes (ook wel C2000 randapparatuur). Onderhoud en reparatie is tevens onderdeel van de opdracht.

Geschatte aantallen Veiligheidsregio Kennemerland
Portofoons: 642 stuks
Tafelladers enkel: 20 stuks
Tafelladers zesvoudig: 20 stuks
Voertuigladers: 555 stuks
Programmeerstations: 2 stuks
RSM’s: 642 stuks
Helmcommunicatiesets: 700 stuks
Mobilofoons: 0 tot 120 stuks* 

Geschatte aantallen Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Portofoons: 593 stuks
Tafelladers enkel: 36 stuks
Tafelladers zesvoudig: 4 stuks
Adapter oplader: 25 stuks
Voertuigladers: 471 stuks
Programmeerstations: 2 stuks
RSM’s: 564 stuks
Helmcommunicatiesets: 740 stuks
Carkits: 25 stuks
Mobilofoonsystemen (incl. statusbox): optioneel**

*De VRK maakt op dit moment gebruik van mobilofoons, maar dit zou in de toekomst kunnen veranderen. Daarom is het niet zeker of en hoeveel mobilofoons worden afgenomen.
** De VrZW neemt de mobilofoons optioneel af.

	2. 
	Inschrijver dient minimaal de volgende accessoires voor de aangeboden portofoon en mobilofoon te kunnen leveren:
· Antennes
· PTT mogelijkheid voor gaspakdragers
· Communicatieset met open verbinding
· Statusbox

	3. 
	Alle beschikbare documentatie van de C2000 randapparatuur wordt bij de inschrijving digitaal aangeleverd in de Nederlandse of Engelse taal. Zodra nieuwe releases beschikbaar komen, wordt deze documentatie geactualiseerd en beschikbaar gesteld aan Opdrachtgever.

	4. 
	De C2000 randapparatuur wordt nieuw geleverd en is maximaal 1 jaar voor leverdatum geproduceerd. Voor accu’s bedraagt deze termijn maximaal 3 maanden.

	5. 
	Alle randapparatuur voldoet aan de CE keur en RED 2014/53/EU eisen.

	6. 
	De MTBF van de aangeboden C2000 randapparatuur is meer dan 10.000 uur.

	7. 
	Inschrijver garandeert een goede functionele samenwerking tussen de aangeboden portofoon in combinatie met de RSM en helmcommunicatieset.

	8. 
	Inschrijver garandeert voor de aantallen genoemd in eis 1 een levertijd van maximaal 16 kalenderweken vanaf het moment van het verstrekken van de nadere opdracht.

	9. 
	Voor nadere opdrachten binnen de overeenkomst geldt een maximale levertijd van 4 kalenderweken.

	10. 
	De garantie is op alle geleverde artikelen onverkort van kracht en heeft een minimale termijn van 24 maanden. Uitsluiting van de aanspraak op garantie is alleen mogelijk indien de Inschrijver schriftelijk kan aantonen dat er sprake is van onoordeelkundig gebruik.

	11. 
	Er gelden plafondbedragen per product (prijzen zijn incl. btw):
· Portofoon - € 600,-
· RSM -  € 200,-
· Mobilofoon - € 720,-
· Helmcommunicatieset - € 300,-
· Voertuiglader - € 230,-
· Tafellader enkelvoudig - € 90,- 
· Tafellader zesvoudig - € 1000,-

	Nr.
	Portofoon

	12. 
	Alle aangeboden portofoons dienen op het moment van levering toegelaten te zijn op het C2000 netwerk. Inschrijver toont dit aan middels overhandiging van een kopie van het CTK certificaat dat actueel, volledig en geldig is.

	13. 
	De afmetingen van de portofoon zijn dusdanig dat de portofoon (exclusief antenne) inclusief aangesloten accessoireconnector past in de vaste portofoonzak op de bluskleding. De afmetingen van de portofoonzak (buitenzijde) zijn 18 cm hoog x 9 cm breed x 4 cm diep. 

	14. 
	De antenne is middels een SMA of gelijkwaardige schroefverbinding op de portofoon bevestigd.

	15. 
	Op aanvraag is het mogelijk een langere antenne te leveren, voor een groter bereik in buitengebieden.

	16. 
	De antennewinst van de met de portofoon mee te leveren antenne is zo groot mogelijk, waarbij de antennelengte maximaal 1/4 golflengte bedraagt.

	17. 
	De portofoon is dompeldicht, minimaal klasse IP67.

	18. 
	De portofoon of de accu is voorzien van een afneembare robuuste riemclip.

	19. 
	De portofoons zijn door middel van licenties voorzien van een mogelijkheid het signaal van GPS satellieten te ontvangen en de daaruit berekende positie informatie te presenteren en te verzenden.
De portofoon dient voor verzending van GPS-posities gebruik te maken van het TETRA LIP protocol volgens ETSI TS 100 392-19-1 en TTR 001-19.

	20. 
	De portofoons zijn door middel van licenties te voorzien van een repeater modus.

	21. 
	De portofoons zijn voorzien van TETRA Trunk Mode (TMO) en Direct Mode (DMO).

	22. 
	De portofoon dient te zijn voorzien van een display.

	23. 
	Het display kan in iedere bedrijfstoestand met pictogrammen weergeven: netwerkstatus, volume, TX/RX, TMO of DMO mode en repeater mode.

	24. 
	Het display dient in de bedrijfstoestand, anders dan bij het uitlezen van tekstberichten of programmeren, ten minste de gekozen gespreksgroep, netwerk status en accustatus weer te geven.

	25. 
	Het display kan indien ingesteld met de programmeertool weergeven: calling party, statusberichten en SDS berichten.

	26. 
	Displayteksten worden in het Nederlands weergegeven.

	27. 
	De portofoon dient te beschikken over een bediening met voldoende stroefheid en/of voelbare schakeling en een responssignaal voor de volgende functies:
· Aan/uit 
· Volumeregeling 
· Keuze gespreksgroep 
· PTT toets die duidelijk te onderscheiden is
· Gespreksaanvraag
· Schakelen DMO/TMO
· Noodknop

	28. 
	De portofoon dient te zijn voorzien van een numeriek toetsenbord inclusief de toetsen * en #. De indeling van het toetsenbord is conform ETR 294, TETRA V+D and DMO; Mobile Station Man Machine Interface (indeling zoals een standaardtelefoon).

	29. 
	Alle toetsen van het numeriek toetsenbord (inclusief de toetsen * en #) kunnen worden geprogrammeerd als snelkeuzetoetsen (bijvoorbeeld: voor het versturen van voorgeprogrammeerde statuscodes of het schakelen naar een voorgeprogrammeerde gespreksgroep).

	30. 
	Het toetsenbord van de manschappen portofoons dient via de programmeertool automatisch te worden vergrendeld tegen ongewenst indrukken van de toetsen.

	31. 
	De achtergrondverlichting van het toetsenbord wordt ingeschakeld door elke willekeurige handeling op de portofoon, zowel vergrendeld als onvergrendeld. De verlichtingssterkte is programmeerbaar. 

	32. 
	In de portofoon dient plaats te zijn voor tenminste 2000 TMO-groepen. 

	33. 
	In de portofoon is plaats voor tenminste 20 mappen voor gespreksgroepen.

	34. 
	Het schakelen naar een gespreksgroep kan plaatsvinden middels een (draai)schakelaar en via het menu.

	35. 
	Het verkort kiezen van elke geprogrammeerde gespreksgroep is mogelijk.

	36. 
	Van alle toetsen en andere bedieningsorganen is de functie duidelijk weergegeven door middel van een pictogram/kleur op de toets of een beschrijving op het display.
Het toetsenbord kan zonder extra accessoire worden beveiligd tegen ongewenst indrukken van de toetsen (keylock functie).

	37. 
	De portofoon is functioneel herkenbaar te maken in de kleuren blauw, rood, oranje, geel, groen en zwart.

	38. 
	De portofoon dient te zijn voorzien van een duidelijk herkenbare noodknop in de kleur oranje. 

	39. 
	De noodoproep kan worden geactiveerd door de noodknop gedurende een (door middel van een programmeertool) programmeerbare tijd (tenminste tussen 0 en 5 seconden) in te drukken. Na activatie van de noodoproep kan de portofoon gedurende een programmeerbare tijd (tenminste tussen 10 en 30 seconden) en met geactiveerde microfoon gaan zenden.

	40. 
	De noodknop is beschermd tegen onopzettelijk activeren (bijvoorbeeld verzonken aangebracht).

	41. 
	De wijze waarop de noodoproep wordt gedeactiveerd kan op twee manieren worden geprogrammeerd:
Methode a: deactivatie door de gebruiker via een eenvoudige handeling op de portofoon.
Methode b: radiografisch ("op afstand") worden gedeactiveerd, bijvoorbeeld door meldkamer.

	42. 
	De noodoproepfunctie functionaliteit is mogelijk in de TETRA Trunked Mode (TMO) en Direct Mode (DMO).

	43. 
	De portofoon kan de volgende functies middels een akoestische signalering weergeven, indien dit is ingesteld met de programmeertool:
· Bij het tot stand komen van de verbinding met C2000-netwerk
· Bij het verbreken van de verbinding met C2000-netwerk
· Bij het ontvangen van een databericht
· Bij het ontvangen van een private call
· Bij het zenden en ontvangen van een noodoproep
· Bij het ontvangen van een SDS bericht
· Bij aanvang van het gesprek
· Indien de vooraf gedefinieerde restcapaciteit van de accu is bereikt

	44. 
	De portofoon biedt de mogelijkheid gebruik te maken van zelf-gedefinieerde signaleringstonen (in gangbare audioformaten). Deze tonen kunnen door middel van een programmeertool in de portofoon worden geïmporteerd.

	45. 
	De portofoon biedt de mogelijkheid elke signaleringstoon (door middel van een programmeertool) in te kunnen stellen dat deze altijd aan staat.

	46. 
	De portofoon biedt de mogelijkheid voor elke signaleringstoon het geluidsniveau, onafhankelijk van het spraakvolume, in te kunnen stellen (door middel van een programmeertool).

	47. 
	De portofoon dient de volgende functionaliteiten te ondersteunen:
· IP over TETRA, single slot
· Individual call
· Statusnummer (16 bits)
· Verzenden van statusberichten
· SDS type 4 inclusief SDS Transport Layer (maximal 140 karakters)
· SDS-berichten verzenden en ontvangen
· Predefined messaging

	48. 
	De portofoon ondersteunt:
Talking party identification (ETS 300 392-10-03).
Short number addressing (ETS 300 392-10-07) (in combinatie met private call).
Priority call (ETS 300 392-10-10) (in combinatie met prority scanning).
Late entry (ETS 300 392-10-14).
Preemptive priority call (ETS 300 392-10-16).
De portofoon ondersteunt Ambience listening (ETS 300 392-10-21).
Dynamic group number assignment (ETS 300 392-10-22).
De portofoon ondersteunt Highly Preferred subscriber class (ETS 300 392-02v030401p, annex O; met handover naar landmobiel).

	49. 
	Het is mogelijk om door middel van programmeerbare snelkeuze toetsen voorgeprogrammeerde SDS-berichten naar voorgeprogrammeerde adressen te verzenden.

	50. 
	Het is mogelijk om de portofoon bij een meldkamerapplicatie (GMS) aan te melden door middel van een Predefined Message en het intoetsen van een reeks van alfanumerieke karakters.

	51. 
	Bij gebruik van DGNA kan de portofoon zonder extra handeling ter bevestiging naar de opgegeven gespreksgroep omschakelen.
De bestaande programmering in de portofoon (gespreksgroepen, instellingen en parameters) kan door het gebruik van DGNA niet worden aangepast.
Een "DGNA" gespreksgroep is tijdelijk en is bij het uit- en weer inschakelen van de portofoon uit de portofoon verwijderd.
Middels een "SDS bericht" is het mogelijk om naar een gespreksgroep te schakelen.

	52. 
	De portofoon is voorzien van een PEI (Peripheral Equipment Interface) conform ETSI EN 300 392-5 V2.7.1 (2020-04).

	53. 
	De portofoon beschikt over minimaal 1.8 Watt zendvermogen in DMO modus.

	54. 
	De portofoon is voorzien van een afsluitbare accessoire connector welke aan de zijkant van de portofoon geplaatst is. Dit ten behoeve van aansluiting van externe accessoires zoals een RSM of een PTT knop t.b.v. gaspakdragers.

	55. 
	De accessoire raakt bij normaal gebruik niet spontaan los van de portofoon.

	56. 
	Op de accessoire aansluiting zijn de volgende functionaliteiten beschikbaar:
· Audio zend (AF-TX)
· Audio ontvang (AF-RX)
· PTT
· Volumeregeling
· Noodoproep
· Fantoomvoeding voor een electret microfoon

	57. 
	De in de portofoon ingestelde gegevens, de opgeslagen informatie en de aanwezige software mogen niet verloren gaan bij het vervangen van een accu van de portofoon, het wegvallen van de voedingsspanning en bij spanningsvariaties ten opzicht van de nominale spanning van de accu of externe voeding.

	58. 
	De accu is op een eenvoudige wijze en zonder hulpmiddelen door de gebruiker te vervangen en kan niet ongewenst losraken.

	59. 
	De laadcontacten van de accu/portofoon zijn degelijk uitgevoerd en kunnen eenvoudig worden schoongemaakt.

	60. 
	De gebruiksduur van de te leveren standaard accu bedraagt in de TMO mode en bij gebruik van de GPS functionaliteiten minimaal 10 uur bij duty-cycle 90%/St-b 5% RX / 5% TX. 

	61. 
	De geleverde accu’s hebben een levensduur van minimaal 500 volledige laadcycli met een maximale terugloop tot 80% van de initiële capaciteit.

	62. 
	Portofoons kunnen een ongelimiteerde tijd binnen de garantieperiode continu in de (voertuig)lader geplaatst worden zonder een teruglopende accucapaciteit of overige schade aan de accu, lader of portofoon te veroorzaken. 

	63. 
	Alle aangeboden accu’s zijn niet van het NiCad type.

	64. 
	Alle aangeboden accu’s zijn snel oplaadbaar. Snel oplaadbaar houdt in: een laadtijd van een lege accu tot maximaal 180 minuten voor het bereiken van de volledige capaciteit van de accu.

	65. 
	De accu is van een door de portofoonfabrikant toegestaan merk en type.

	66. 
	De accu wordt voorzien van een leesbare MM-YYYY of YY-WW vermelding van de fabrikagedatum.

	67. 
	Alle accu's zijn van een degelijke kortsluiting- of overbelastingsbeveiliging voorzien.

	68. 
	De accu mag geen schade aan de lader en portofoon toebrengen.

	69. 
	Opdrachtnemer is in staat om een PTT mogelijkheid te bieden voor gaspakdragers. De PTT mogelijkheid heeft een duidelijk voelbaar schakelmoment en kan niet onbedoeld geactiveerd worden. 

	70. 
	Verstorende achtergrondgeluiden worden door de portofoon uitgefilterd ten gunste van de spraakkwaliteit.

	71. 
	De geluidsdruk van de luidspreker van de portofoon ten minste 85 dB(A) op 30 cm afstand tot het oor, geplaatst recht voor de mond bij nominaal ontvangstsignaal en maximale volumestand.



	Nr.
	Remote Speaker Microphone (RSM)

	72. 
	Opdrachtnemer levert een RSM die direct aan te sluiten is op de portofoon en tenminste is voorzien van: luidspreker, microfoon, een oranje gekleurde noodknop, twee zendschakelaars (waarvan één met handschoenen aan goed bereikbaar en bedienbaar is) en een functietoets voor een spraakaanvraag. De noodknop is v.w.b. de bediening gelijkwaardig aan de noodknop op de portofoon en de noodknoppen van de portofoon en de RSM zijn onafhankelijk van elkaar te bedienen.

	73. 
	Bij het bedienen van de noodknop (van de portofoon of RSM) dient, bij een aangesloten RSM en/of helmcommunicatieset, de microfoon in de RSM en/of helmcommunicatieset actief te zijn.

	74. 
	De RSM is functioneel herkenbaar te maken in de kleuren blauw, rood, oranje, geel, groen en zwart.

	75. 
	Indien de RSM wordt aangeboden met een volumeregeling, dan dient de volumeknop stroef te zijn en/of heeft een voelbare schakeling en loopt deze synchroon met die van de portofoon.

	76. 
	De aangeboden RSM voldoet minimaal aan klasse IP67.

	77. 
	De geluidsdruk van de luidspreker van de RSM bedraagt 85dB(A) op 30 cm afstand van het oor bij een maximale volumestand.

	78. 
	Bij de aangesloten RSM is de spraakverstaanbaarheid vergelijkbaar aan die van de portofoons. 

	79. 
	De RSM is voorzien van een eenvoudig te vervangen 360 graden draaibare bevestigingsclip.

	80. 
	De twee zendschakelaars hebben een duidelijk voelbaar schakelmoment en responssignaal.



	Nr.
	Laders

	81. 
	Inschrijver biedt de volgende laders aan:
· Voertuiglader
· Snellader enkelvoudig, werkspanning 230 V.
· Snellader zesvoudig, werkspanning 230 V.

Onder snelladen wordt verstaan: een laadtijd van een lege accu van maximaal 180 minuten voor het bereiken van de volledige capaciteit van de accu. De laders zijn voorzien van een laadindicatie met tenminste de signaleringen "laden" en "vol".

	82. 
	De voertuiglader is geschikt voor een voedingsspanning van minimaal 11 en maximaal 30 Volt gelijkspanning.

	83. 
	De voertuigladers dienen aan te sluiten te zijn op een WeTech DC kabel (artikelnummer 800023) of gelijkwaardig. Opdrachtgever beoordeelt of een aangeboden alternatief geschikt is.

	84. 
	De portofoons zijn zonder extra handelingen en met één hand in en uit de voertuiglader te plaatsen/halen.

	85. 
	Wanneer de portofoon in de lader wordt geplaatst, is een responssignaal te horen.

	86. 
	De portofoons kunnen niet uit de voertuigladers vallen of losraken tijdens het rijden. Het is niet toegestaan de voertuiglader te voorzien van een extra gesp, klip, elastiek of overig middel om aan de eis te voldoen.



	Nr.
	Helmcommunicatie sets

	87. 
	De helmcommunicatie moet aansluiten op de bij Brandweer Kennemerland en Zaanstreek-Waterland in gebruik zijnde helmen (MSA F1XF / Dräger HPS) en op de aangeboden RSM.

	88. 
	Inschrijver biedt twee tot vier verschillende opties (bijv. boom mike, skull mike, in-ear mike, etc) aan voor helmcommunicatie. De helmcommunicatie wordt tijdens de producttest beoordeeld en de beste scorende wordt onderdeel van de levering.

	89. 
	De helmcommunicatie dient middels een kabel gekoppeld te kunnen worden aan de RSM. 

	90. 
	Bij gebruik van de helmcommunicatieset in combinatie met de RSM dient de geluidsdruk gemeten aan het oor minimaal 68 dB(A) te zijn.

	91. 
	De maximale geluidsdruk van de helmcommunicatie is gelimiteerd conform de vigerende ARBO regelgeving.

	92. 
	De helmcommunicatie is robuust en geschikt voor het uitvoeren van repressieve brandweertaken.

	93. 
	De helmcommunicatie is zonder gereedschap demontabel van de helm.

	94. 
	De helmcommunicatie is bevestigd aan de binnenzijde van de helm. De bevestiging aan de MSA F1XF helm is zonder tussenkomst van adapters en/of hulpstukken. Een adapter of hulpmiddel is alleen toegestaan bij de Dräger HPS helm.

	95. 
	De helmcommunicatie kan niet verschuiven en/of verplaatsen en de wijze van montage is zo dat deze maar op één manier te bevestigen is.

	96. 
	De helmcommunicatie is spat- en stofdicht minimaal conform IP65.

	97. 
	Het snoer van de helmcommunicatie heeft een deel dat uitrekbaar is, zodat deze universeel per persoon gebruikt kan worden.

	98. 
	Het snoer van de helmcommunicatie moet hittebestendig zijn zodat het zijn vorm en kracht behoudt tijdens een brand inzet, zonder gebruik van extra isolatiemateriaal of een handeling.

	99. 
	Het snoer van de helmcommunicatie is in beginpositie en niet uitgerekt minimaal 22 cm en maximaal 30 cm lang.

	100. 
	Bij geen gebruik van de helmcommunicatie, dient de connector in de parkeerstand gezet te kunnen worden. Deze parkeerstand is onderdeel van de helmcommunicatie, aangezien deze bij de huidige helmen niet aanwezig is.

	101. 
	De helmcommunicatie blokkeert een groot deel van externe geluidsbronnen.

	102. 
	Bij het aansluiten van de helmcommunicatie wordt de functie van de microfoon en speaker van de RSM overgenomen door de helmcommunicatie set.

	103. 
	Ten behoeve van identificatie is de helmcommunicatie voorzien van een uniek identificatienummer. 



	Nr.
	Mobilofoons

	104. 
	De mobilofoon dient goedgekeurd te zijn op het huidige Tetra netwerk (C2000). 

	105. 
	De mobilofoon behoudt tijdens opslag ten alle tijden zijn instellingen ook al is die spanningsloos (hiervoor moet een niet vluchtig geheugen aanwezig zijn wat nooit afhankelijk is van een back-up batterij). 

	106. 
	De mobilofoon moet voorzien zijn van een losse bedienkop die op afstand is te plaatsen vanaf het radiodeel. 

	107. 
	De mobilofoon moet voorzien zijn van een noodknop. 

	108. 
	De mobilofoon moet voorzien zijn van een duidelijk display in de Nederlandse taal. 

	109. 
	De losse bedienkop van de mobilofoon moet kunnen worden voorzien van een remote mike.  

	110. 
	Het radiodeel dient minimaal de mogelijkheid te hebben om een externe speaker, PTT knop, microfoon (ook middels een headset) en een statusbox te kunnen koppelen.

	111. 
	De mobilofoon dient uitgelezen te kunnen worden middels een aansluiting op de bedienkop.



	Nr.
	Carkits

	112. 
	De carkit dient voorzien te zijn van een externe PTT schakelaar.

	113. 
	Het is mogelijk om een externe luidspreker aan te sluiten op de carkit.

	114. 
	De carkit dient te kunnen worden voorzien van een externe antenne.



	Nr.
	Beheer, onderhoud en trainingen

	115. 
	Inschrijver biedt op aanvraag van Opdrachtgever gedurende de contractperiode de volgende trainingen aan:
· Programmeren en beheren van de software (2 personen per veiligheidsregio)
· Beheren hardware: portofoons, RSM en mobilofoon (2 personen per veiligheidsregio)
· Monteren en onderhoud van de helmcommunicatiesets (maximaal 10 personen per veiligheidsregio)

De trainingen vinden plaats op kazerne Heemstede voor de VRK en Zaandam voor VRZW.

	116. 
	Inschrijver levert een gebruikersinstructie aan op posterformaat, die op de kazernes uitgedeeld kunnen worden.

	117. 
	Inschrijver verleent voor de duur van 20 werkdagen op basis van een strippenkaart ondersteuning in het programmeren van de portofoons op locatie van de Opdrachtgever.

	118. 
	Inschrijver biedt voor de aangeboden portofoons en mobilofoons en indien van toepassing voor de accessoires de bijpassende gebruiksvriendelijke programmeermiddelen inclusief Nederlands- of Engelstalige software en alle eventueel toekomstige noodzakelijke updates en licenties aan. Voor toekomstige wijzigingen van de software, updates en upgrades worden geen kosten in rekening gebracht gedurende de looptijd van het contract.

	119. 
	De supportafdeling van de leverancier is Nederlandstalig.

	120. 
	De portofoons dienen decentraal geprogrammeerd te kunnen worden, zodat een oplader verbonden aan een computer zelf op zoek gaat naar mogelijke updates voor een portofoon, zodra deze portofoon in een oplader wordt gezet de update wordt uitgevoerd.

	121. 
	De programmeerapparatuur wordt via een USB-poort aangesloten op een laptop of desktop PC.

	122. 
	De programmeersoftware is tenminste geschikt voor gebruik onder gangbare MS Windows 11 of recenter.

	123. 
	Inschrijver levert bij gunning van de opdracht een compleet overzicht aan van de te programmeren parameters in de portofoon en in de Mens-Machine-Interface, inclusief opgave en verklaring van de naar zijn idee optimale niveaus en instellingen.

	124. 
	De maximale termijn voor reparaties is 10 werkdagen en Opdrachtnemer heeft leenapparatuur beschikbaar indien nodig.

	125. 
	Opdrachtnemer draagt zorgt voor het innemen en duurzaam en veilig afvoeren van de huidige randapparatuur. Dit geldt tevens voor de inname van de onder deze overeenkomst te leveren randapparatuur.



	Nr.
	Inbouw

	126. 
	Opdrachtnemer is in staat om de inbouw van de voertuigen te organiseren, indien Opdrachtgever dit wenst. 

	127. 
	Leverancier dient bij aanvang van de overeenkomst de technische inbouwvoorwaarden en een aansluitschema van mobilofoons, portofoonladers en carkits inclusief toebehoren aan te leveren.



	Nr
	Wensen

	1.
	De RSM kan, naast de knoppen die in eis 72 worden gesteld, worden voorzien van een extra knop die geprogrammeerd kan worden.

	2.
	Inschrijver kan een reconditioneerapparaat voor de accu’s leveren.
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