Lijst van elementen die vallen onder het standaard meubilair voor het VO.
Basis eisen
	1.1
	Leerling stoel
	Eisen

	
	
	De leerling stoelen moeten op het tafelblad geplaatst kunnen worden.

	
	
	De leerling stoelen hebben een krasvaste kunststof zitting.

	
	
	De leerling stoelen zijn voorzien van een stalen frame. 

	
	
	De stoelpoten zijn voorzien van een geluiddempende laag en laten geen strepen of krassen achter op de linoleumvloer.

	
	
	De stoelen zijn vuilafstotend en uitgevoerd met een minimum aan vervuilende richels,

	
	
	Kunststof zitting en rugleuning

	
	
	


	1.2
	Bureaustoelen
	Eisen

	
	
	De bureaustoel moet in de hoogte en diepte verstelbaar zijn.

	
	
	De bureaustoel moet arm- en rugleuningen hebben die verstelbaar zijn. 

	
	
	De bureaustoel moet verrijdbaar zijn met wielen die geschikt zijn voor alle vloeren.

	
	
	De rugleuning  moet geperforeerd gestoffeerd zijn.

	
	
	De bureaustoel is vuilafstotend en uitgevoerd met een minimum aan vervuilende richels naden en hoeken.

	
	
	Voldoen aan de Nen-norm 1335/NPR1813

	2.1
	Leerling tafels
	Eisen

	
	
	Leverbaar in de hoogte F6

	
	
	Dikte van het blad: minimaal 12 mm.

	
	
	Afmeting blad dient standaard 70cm x 50cm (rechthoekig) te zijn.

	
	
	De leerling tafels hebben een kras-vast blad met afgeronde hoeken.

	
	
	Kleur van het werkblad: in diverse houtkleuren, lichtecht. 

	
	
	Kleur van het frame: in diverse RAL kleuren leverbaar.

	
	
	Het onderstel van de leerling tafels moeten worden voorzien van een metalen onderstel.

	
	
	Het onderstel van de leerling tafels is T-poot uitvoering .

	
	
	De tafelpoten van de leerling tafels zijn voorzien van dopjes met een geluiddempende laag en laten geen strepen of krassen achter op de vloer.

	2.2
	Docentenbureaus
	Eisen

	
	
	Het docentenbureau dient de F-hoogte  te hebben 

	
	
	Het bureau is elektrisch verstelbaar tot sta-hoogte

	
	
	Het docentenbureau dient  te zijn voorzien van afgeronde hoeken

	
	
	Afmeting bureau dient 140 x 70 te zijn.

	3.1
	Kast
	Eisen

	
	
	De kast dient 198cm  hoog te zijn.

	
	
	De kast dient 120cm  breed te zijn. 

	
	
	De kast dient 40-45 cm diep te zijn

	
	
	De kast dient te zijn voorzien van een roldeur met een dubbel, metalen, schuifdeur systeem.

	
	
	Alle kasten moeten voorzien zijn van hetzelfde cilinderslot  om de kast te kunnen afsluiten.

	
	
	Kast dient in meerdere kleuren leverbaar te zijn.

	
	
	De kast moet zijn geleverd met 4 planken.




Opmerkingen:
· De geluiddempende laag voor de tafels en de stoelen dient met de leverancier voor vloeren te worden afgestemd. Er is een nieuw soort dop welke kan worden gebruikt. 
· De afmetingen die in dit document zijn opgenomen zijn bij benadering. Sterke afwijkingen (10% of meer) dienen te worden aangegeven.

