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SPECIFICATIE STAAT VAN EENHEDEN 
Niet specifiek in deze opsomming genoemde handelingen welke echter wel genoemd zijn in het bestek of noodzakelijk zijn om de handeling te kunnen verrichten worden geacht onderdeel te zijn van de specificatie als waren zij letterlijk opgenomen. 


ALGEMEEN

[bookmark: _Toc180337948]Bepaling eenheidsprijzen
De in de aanbestedingsdocumenten genoemde prijzen zijn inclusief alle bijkomende kosten (waaronder, doch niet beperkt tot, alle algemene en eenmalige kosten, voorbereiding, en coördinatiekosten (waaronder communicatie met de netbeheerder (Stedin, (plannings)overleggen,  reis- en verblijfskosten/uren, voorrijkosten, portokosten, belastingen (uitgezonderd de BTW), accijnzen, transportkosten, kosten IV-schap (ON), winst, risico, e.d.) en ondergenoemde activiteiten welke door de Inschrijver worden gemaakt om de gevraagde dienst en/of producten te leveren en/of te onderhouden en/of te verwijderen dan wel bestaande producten of goederen te onderhouden of te repareren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Wegomleidingen worden door de aanbestedende dienst aan derden opgedragen. Voor kosten van organisatie, coördinatie en communicatie die voortvloeien uit eerdergenoemde bijkomende kosten, maar niet direct gerelateerd zijn aan een bestekspost, is post D3.2 bedoeld (inclusief alle uren voor het beschikbaar stellen van een vakkundig uitvoerder).

Activiteiten geldend voor en onderdeel uitmakend van alle hierna genoemde eenheden:
Controle op de verrichtte werkzaamheden(inclusief controle tijdens branduren);
Controleren op een juiste werking(d.m.v. externe voeding);
Vervoer plaatsing en montage met de daarvoor geëigende middelen;
Voorzien in en gebruik van benodigd gereedschap;
Opslag materialen;
Verwijderen en afvoeren verpakking materiaal;
Levering klein materiaal;
Aan- en afvoer van materialen;
Verzorgen en betalen van MOOR meldingen en vergunning aanvragen;
Invetten bevestigings (inbus) bouten armatuur en mastdeur met Copaslip;
Invullen van aangewezen applicatie(Gisibonline) of “rapport gereed melden werk";
Aanleveren en verwerken beheer- en revisiegegevens(inclusief inmeten d.m.v. GPS) en waar vereist volgens eisen netbeheerder(Stedin);
Bijwerken en/of herstel van (lak)schade veroorzaakt door Opdrachtnemer;
Gebruik kraanwagen indien nodig;
Gebruik van beschermende materialen;
Coördinatie van de werkzaamheden;
Gespecificeerde Verkeersmaatregelen cf. CROW 96b, zie PVE 1.10;
Quickscan CROW 400;
Overleg en coördinatie met de netbeheerder m.b.t. het maken van 
aansluitingen op of vanaf het energiedistributienet.
Niet in eenheden opgenomen:
Realisatie van wegomleidingen;
Leveringen behoudens specifiek aangegeven (klein) materiaal.


[bookmark: _Toc487442799]OVERZICHT TE LEVEREN en TE VERWERKEN KLEIN MATERIAAL
Deel uitmakend van de omschrijving van eenheden, maar niet uitsluitend:
Div. Wartels;nylon pluggen;
Vulmiddel fabrikant Sikkens;
Lasdoppen fabrikant Conex / Wago;
Ty-raps zwart ty 525 MXR 4,8x186 mm UV bestendig;
Diverse kabelschoenen aderpennen;
Isolatie kous;
Afwerkdoppen;
Afdichtingsmateriaal t.b.v. buizen;
RVS band en klemmen t.b.v. bevestigen verkeersborden;
Droog schoon Zand in de lichtmasten brekerzand;
Mantelbuis (volgens voorschift Netbeheerder(Stedin));
Schade bekend, sticker. Format ter goedkeuring van Opdrachtgever overleggen;
Plakletters worden aangeleverd door Opdrachtgever;
Aansluitvoorzieningen Netbeheerder(Stedin) / eigen net worden aangeleverd door Opdrachtgever.

 Of gelijkwaardig materialen dit ter beoordeling van de Opdrachtgever

Specifieke materialen voor muurbevestiging en spandraadbevestiging dit na opgave van Opdrachtgever
Bouten en (dop)moeren RVS 316;
Schroeven RVS 316;
Beugels RVS 316;
Pluggen nylon fabr. Fischer;
PVC buis voor bevestiging op gevels, slagvaste uitvoering;
RVS 316 buis voor bevestiging op gevels, RVS uitvoering;
RVS 316 Omega profiel div. afmetingen.
Aansluitvoorzieningen voor muurmontage worden aangeleverd door Opdrachtgever.


 Of gelijkwaardig materialen dit ter beoordeling van de Opdrachtgever




M		MASTEN EN ARMATUREN
M 1		SAMENSTELLEN EN PLAATSEN MASTEN EN ARMATUREN
M 1.1 t/m M 1.4	Het samenstellen en plaatsen van een lichtmast en armatuur ………… Graven/ aanvullen/ aanstampen mastgat in lagen van 30cm;
Vullen Grondstuk met zand (tot minstens 20cm boven maaiveld);
Leveren en aanvoer zand;
Plaatsen en richten mast dit kunnen ook masten met vaste gebogen lange uithouder zijn;
Ankerbouten op lengte brengen;
Aanbrengen dopmoeren en veerringen;
Aanbrengen uithouder;
Aanbrengen armatuur op mast of uithouder;
Aansluiten snoer;
Leveren aanbrengen aardedraad groen/geel 6 mm2 tussen aansluitkast en mast;
Invetten bouten sluitingen en (inbus) bouten armatuur;
Afvoer puin / grond;
Aanbrengen plakcode.
M 2		SAMENSTELLEN EN PLAATSEN SEPARATE ARMATUREN
M 2.1 t/m M 2.2	Het samenstellen en bevestigen van een …. armatuur …………
Aanbrengen kabel / snoer;
Aanbrengen bevestigingsbeugel/ gevelsteun;
Invetten bevestiging (inbus) bouten armatuur;
Aanbrengen armatuur op bevestigingsbeugel/ gevelsteun;
Boren bevestigingsgaten t.b.v.  bevestigingsmiddelen;
Levering en aanbrengen bevestigingsmaterialen;
Aansluiten kabel / snoer in armatuur en aansluitunit;
Gebruik hoogwerker, A-trap of steiger;
Aanbrengen plakcode.
M 3		VERWIJDEREN EN DEMONTEREN MASTEN EN ARMATUREN
M 3.1 t/m 3.4	Het ontgraven verwijderen en demonteren van een lichtmast en armatuur…………
Het ontgraven en verwijderen van de mast dit kunnen ook masten met vaste gebogen 
lange uithouder zijn;
Losnemen van moeren en verwijderen mast van grondanker(s);
Het uitkloppen van het grondstuk;
Schonen van grondanker(s) en invetten ankers;
Verwijderen armatuur;
Verwijderen lamp (bij conventionele armaturen);
Demontage snoer;
Verwijderen plakcode;
Leveren van en aanvullen mastgat met zand/ grond en aanstampen in lagen 
van 30 cm;
Demonteren eventuele verkeersborden e.d.
Op aanwijzing van opdrachtgever materiaal voor hergebruik afvoeren naar werf Kerkeplaat 3.;
Reinigen armatuur bij hergebruik;
Reinigen mast bij hergebruik.

M 4		HET VERWIJDEREN VAN SEPARATE ARMATUREN
M 4.1 	Het verwijderen en demonteren van een armatuur van een gevel t/m 6m hoog. 
Demontage gevelsteun;
Verwijderen snoer / kabel;
Verwijderen lamp (bij conventionele armaturen);
Verwijderen armatuur van bevestigingsbeugels of gevelsteun;
Losnemen aansluitsnoer / kabel in armatuur;
Foto’s maken van de te Herstellen gevel  bevestigingsgaten;
Gebruik van a-trap, steiger of hoogwerker indien nodig;
Op aanwijzing van opdrachtgever materiaal voor hergebruikafvoeren naar werf Kerkeplaat 3;
Reinigen armatuur bij hergebruik.
M 4.2		Het verwijderen en demonteren van een armatuur en/of uitlegger van een gestreken lichtmast.
Demontage armatuur;
Demonteren aansluiting en verwijderen snoer;
Verwijderen lamp (bij conventionele armaturen);
Verwijderen uitlegger;
Op aanwijzing van opdrachtgever materiaal afvoeren naar werf Kerkeplaat 3;
Reinigen armatuur bij hergebruik.

M 5		VERPLAATSEN VAN MASTEN
M 5.1 t/m 5.4	Het verplaatsen van een lichtmast ………… (gelijktijdig verwijderen en plaatsen)
Het ontgraven en verwijderen van de mast dit kunnen ook masten met vaste gebogen 
lange uithouder zijn;
Losnemen van moeren en verwijderen mast van grondanker;
Het uitkloppen van het grondstuk;
Schonen van grondanker en invetten ankers;
Reinigen armatuur;
Verwijderen en aanbrengen nieuwe plakcode indien benodigd;
Reinigen mast;
Leveren van en aanvullen mastgat met zand/ grond en aanstampen in lagen 
van 30 cm;
Uitvoering in één arbeidsgang;
Graven nieuw mast gat;
Plaatsen en richten mast dit kunnen ook masten met vaste gebogen lange uithouder zijn;
Plaatsen nieuwe aansluitvoorziening bij verouderd exemplaar;
Vullen grondstuk met zand (tot minstens 20cm boven maaiveld);
Leveren zand;
Leveren aanbrengen aardedraad groen/geel 6 mm2 tussen aansluitkast en mast;
Aanvullen en aanstampen mastgat in lagen van 30 cm.

M 6		UITWISSELEN VAN MASTEN
M 6.1 t/m 6.6 	Het uitwisselen van een lichtmast ………… demonteren en monteren armatuur
Uitvoering in één arbeidsgang;
Het ontgraven en uitnemen van de mast dit kunnen ook masten met vaste gebogen of lange uithouder zijn;
Demonteren  mast / uithouder;
Bij masten met voetplaat Losnemen en nieuw aanbrengen dopmoeren en veerringen;
Losnemen aansluitsnoer;
Demonteren armatuur;
Eventueel demonteren en monteren 1 verkeersbord(bij meer post M8.11);
Minimale plaatsingshoogte verkeersbord 2,20 meter vanaf maaiveld.
Aanbrengen evt. uithouder op nieuwe mast;
Aanbrengen en aansluiten snoer;
Aanbrengen armatuur op nieuwe mast of uithouder;
Plaatsen en richten mast dit kunnen ook masten met vaste gebogen lange uithouder 
zijn;
Vullen Grondstuk met zand (tot minstens 20cm boven maaiveld);
Leveren zand;
Leveren aanbrengen aardedraad groen/geel 6 mm2 tussen aansluitkast en mast;
Aanvullen en aanstampen mastgat in lagen van 30 cm;
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Aanbrengen plakcode.



M 7		UITWISSELEN VAN ARMATUREN
M 7.1 t/m 7.3	Het uitwisselen van een armatuur op een lichtmast aan een gevel of spandraad …………
Demonteren armatuur;
Losnemen aansluitsnoer / kabel;
Aanbrengen nieuw armatuur;
Aanbrengen snoer kabel;
Aansluiten snoer / kabel in armatuur en aansluitunit;
Gebruik  hoogwerker, A-trap of steiger.
M 8		OVERIGEN
M 8.1 t/m 8.3	Het rechtzetten op hoogte brengen en richten van een lichtmast ………….
Beoordelen aanwezige schades, bij direct of mogelijk gevaar overleg met Opdrachtgever voor verwijdering en/of vervanging; 
Gedeeltelijk ontgraven mast;
Op hoogte brengen;
Rechtzetten mast;
In richting draaien van de mast;
Aanvullen en aanstampen mastgat in lagen van 30 cm;
Vullen met zand (tot minstens 20cm boven maaiveld).

M 8.4		Het vullen van een lichtmast met zand.
· Vullen met zand (tot minstens 20cm boven maaiveld).
M 8.5 t/m 8.8	Het leveren van een passende ………… mastdeur …………
		Afmetingen BxHxD meest voorkomende masten waar overzetdeurtjes voor nodig zijn.
    3,5m staal 85*400*114;
   6m staal 85*400*121;
   8m staal 115*600*178;
   4m aluminium 85*400*114;
   6m aluminium 85*400*135;
   8m aluminium 85*500*165.
M 8.9 t/m 8.10	Het aanbrengen/verwijderen van een plakcode op lichtmast armatuur of schakelkast..
Ter plaatse van het mastnummer Reinigen van mast armatuur of kast ontvetten;
Aanbrengen dan wel verwijderen van het mastnummer.

M 8.11		Het plaatsen of verwijderen van verkeersborden aan/van bestaande lichtmast (bij meer dan 1 bord)
Demonteren en monteren 1 verkeersbord
Minimale plaatsingshoogte 2,20 meter vanaf maaiveld.
M 8.13		Het veiligstellen van een urgente storing/melding
Melden bij Opdrachtgever de volgende werkdag voor 12 uur inclusief foto's;
Kabeleind af isoleren (middels 16c voorschrift); 
Mast en/of armatuur evt. Verwijderen;
Eventueel mastdeel afzagen;
Aanbrengen markeerband;
Aanbrengen en leveren sticker "schade bekend"*;
Opnemen gegevens van de schade;
Eventueel plaatsen mastdeur;
Gebruik hoogwerker / kraanwagen indien nodig.
	* Uitvoering sticker ter goedkeuring van de Opdrachtgever
M 8.14		Meerkosten voor het verwijderen van een mast voorzien van een betonvoet
Aanvullend op verwijderen van de mast;
Ontgraven betonvoet (afmeting 30 cm gewicht 7 kg);
Verwijderen betonvoet;
Extra aanvullen mastgat met zand.


G		GRONDWERK
G.1		GRAVEN EN DICHTEN
G 1.1 t/m 1.6	Hand / mechanisch graven en dichten sleuf / lasgat …..
G 1.7		Verharding in sleuf breed 30 cm opbreken per 10 cm dikte en aanvullen met zand/ grond
Opbreken verharding;
Verwijderen uit sleuf;
Vervoer zand/ grond en puin;
Leveren van en aanvullen sleuf met zand/ grond. 
G 1.8 t/m 1.10 Graven en dichten …..
Graven sleuf / lasgat;
Dichten sleuf / lasgat;
Mechanisch aanstampen in lagen van 30 cm.
G 2		BESTRATING EN GROEN
G 2.1 t/m 2.2	Het opbreken boven sleuf van asfalt tot …..
Zagen van asfalt;
Opbreken en verwijderen;
Afvoer puin.

G 2.3		Het opbreken boven sleuf van opneembare klinker en tegelbestrating
Opbreken van bestrating bestaand uit klinkers en/of tegelbestrating;
Klinkers en/of tegels zorgvuldig opstappelen.

G 2.4		Het opnemen en herstellen boven sleuf van graszoden.
Opbreken graszoden;
Graszoden zorgvuldig wegleggen.

G 2.5		Herstellen straatwerk bij nieuwe en verplaatsen lichtmast d.m.v knippen en/of slijpen zie bijlage W
Ophalen vervangende klinkers en/of tegels bij gemeentewerf;
Aanbrengen en op maat maken bestrating (straatmakerskwaliteit);
Aftrillen en invegen brekerzand.

G 2.6 t/m 2.7	Het herstellen van klinker of tegelbestrating
Het herstellen van het straatwerk zoals in de staat van voor de werkzaamheden;
Vervangen van gebroken klinkers of tegels en vervangende ophalen bij gemeentewerf;
Aftrillen en invegen brekerzand.

G 2.8		Het tijdelijk dichtblokken van een sleuf(breed 30cm) met klinkers
Ophalen van klinkers bij gemeentewerf;
Veilig en berijdbaar aanbrengen van tijdelijk straatwerk inclusief extra hoogte t.b.v. zetting.


G 3	CROW400 

G 3.1	Indien de Quickscan aangeeft dat een locatie verdacht is of de locatie is vervuild is dient er dieper in de “boeken” gezocht te worden en dient de rapportage beoordeeld te worden door een onafhankelijke expert (NvK of HvK-er). Deze zal beter en dieper in de Quickscan duiken en een advies afgeven.

G 3.2		Opvragen diverse bodemrapportages van de specifieke werklocatie,  deze beoordelen, rapportage maken en advies geven. En een start-instructie bij aanvang werkzaamheden door de uitvoerder.

G 3.3		Bij lichtverontreinigde grond een start-instructie bij aanvang werkzaamheden door de uitvoerder.

G 3.4	Bij graafwerk boven de >25m3 meldingsplicht (omgevingswet)

G 4		CROW 400 WERK BOVEN INTERVENTIEWAARDE
G 4.1 t/m 4.18	Bij verontreiniging boven de interventiewaarde dient de Opdrachtnemer voor dat werk een offerte op te stellen middels deze eenheidsprijzen.


A		AANSLUITINGEN  EN MOFFEN
A 1		MAKEN AANSLUITING
A 1.1 t/m 1.2	Maken aansluiting "in" of ”ïn/uit” met kabel EO-YMvKas OV t/m …… ……….
(niet zijnde een aansluiting op het distributienet)
Aanpellen kabel(s);
Invoeren kabel(s);
Aanbrengen en/of aansluiten aansluitvoorziening;
Afmonteren aders;
Vastzetten in trekontlasting;
Afwerken aardlitse aders en mantel.
A 2		MONTEREN  MOFFEN
A 2.1 t/m 2.2 		Het maken van een lengte of wikkelspuitmof met max. 4 aderige kabel EO-YMvKas OV met een totaal aderdoorsnede van max. 10 mm2,
Aanpellen kabels;
Om wikkelen met gaas;
Maken verbindingen;
Afvullen met vulmassa;
Uit harden;
Inmeten;
Leveren mof materiaal;
Isoleren aders.
Gelijkwaardig aan standaard netbeheerders, dit ter goedkeuring van de Opdrachtgever.
A 3		VERWIJDEREN AANSLUITING
A 3.1  		Losnemen en verwijderen aansl. mast,  gevelsteun of kast, met een kabel t/m YMvKas 4x10 mm2.
(niet zijnde een aansluiting op het distributienet)
Verwijderen kabel(s) uit object;
Losnemen aders;
Afwerken/ afisolerenkabel(s).


A4		AANBRENGEN/VERWIJDEREN VAN LEIDINGEN
A 4.1 t/m 4.8	Het leveren of monteren op muur van ……
Leveren en aanbrengen rvs buis slagvaste pvc buis rvs omega profiel;
Leveren en aanbrengen kabel op muur / in buis;
Leveren en bevestigen beugels;
Boren bevestigingsgaten en aanbrengen nylon pluggen;
Opdrachtgever zal te gebruiken materialen specificeren bij opdracht.

A 4.9		Het vervangen van kabel VMvK 3x1,5 mm2 m.b.v. ty-raps aan spandraad
Af-, aansluiten aansluitsnoer / kabel armatuur;
Demonteren / monteren kabel aan de spandraad;
Levering van en bevestigen middels ty-raps;
* Opdrachtgever zal te gebruiken materialen specificeren bij opdracht.

A 4.10 	Het leveren en aanbrengen en aansluiten van een lasdoos (IP65) op een gevel
leveren van de benodigde materialen
Leveren ATTEMA AK2 met M20 wartels;
Aanbrengen lasdoos;
Boren bevestigingsgaten en aanbrengen nylon pluggen;
Aansluiten snoer/kabel in lasdoos;
Aansluiten zekeringunit ( pos. A4.12/13);
Gebruik hoogwerker, a-trap of steiger indien nodig;
Demonteren / verwijderen niet gebruikte buizen, kabels en/of lasdozen;
Melden van beschadigingen aan panden voor herstel aan Opdrachtgever.

A 4.11 t/m 4.12	Het aanbrengen of uitwisselen en aansluiten van……..
leveren van de benodigde materialen
Aanbrengen aansluitkastje(aangeleverd door Opdrachtgever);
Verwijderen aansluitkastje (aangeleverd door Opdrachtgever) ;
Boren bevestigingsgaten en aanbrengen nylon pluggen;
Aansluiten snoer/kabel in aansluitkast en/of lasdoos;
Gebruik hoogwerker, a-trap of steiger indien nodig;
Demonteren / verwijderen niet gebruikte buizen, kabels en/of lasdozen;
Melden van beschadigingen aan panden voor herstel aan Opdrachtgever.
A 4.13 		Het verwijderen van een aansluitkastje en buis lengte max 2,5m van een gevel t/m 2m hoogte.
Demonteren/ verwijderen kabel en/of buis en aansluitkastje;
Losnemen aders;
Afwerken kabel;
Gebruik a-trap of steiger indien nodig;
Melden van beschadigingen aan panden voor herstel aan Opdrachtgever.
A 4.14 		Het verwijderen van een aansluitkastje, buis en/of kabel van een gevel, hoogte > 2m
Demonteren/ verwijderen kabel en/of buis en aansluitkastje;
Losnemen aders;
Afwerken kabel;
Gebruik hoogwerker indien nodig;
Melden van beschadigingen aan panden voor herstel aan Opdrachtgever.



K		KABELS KASTEN EN BUIZEN
K 1 – K2		AANLEGGEN  KABELS BUIZEN
K 1.1	Het leggen/trekken van een laagspanningskabel YMvKas t/m x aders van totaal 10 mm2 in open sleuf of buis
Het leggen of trekken van kabel in gegraven sleuf of buis.
K 2.1 t/m 2.2	Het leggen of leveren van een kunststof mantelbuis……….
Het leggen van buis in gegraven sleuf;
Het koppelen van buizen;
Het leveren van een buis;
Het leveren en aanbrengen van deksels;
Aanbrengen en leveren trekdraad.
K 2.3 t/m 2.5	Het maken en leveren van een wegboring met ……….. van een holing……..
Leveren en aanbrengen buis;
Het benodigde graafwerk;
Aanbrengen en leveren trekdraad;
Het leveren en aanbrengen van deksels.
K 3.1		Het verwijderen van een laagspanningskabel …………. uit open sleuf of buis
Verwijderen kabel uit gegraven sleuf;
Ophaspelen of oprollen van kabel.

D		DIVERSEN UURLONEN EN HUUR
D 1		UURLONEN
Voor alle ter beschikbaar gestelde personeelsleden geldt dat wekelijks een urenstaat dient te worden ingeleverd. Deze zal na goedkeuring zal worden afgetekend wordt door de Opdrachtgever tijdens het planningsoverleg.
D 1.1 t/m 1.3	Uurloon ……………….
Personele kosten;
Vervoerkosten;
Gereedschap;
Benodigde transport op het werk.
D 1.4		Uurloon WV er ………
		alleen bij vrijschakelen 16C plus en maximaal 2 uur per dag
Personele kosten;
Vervoerkosten;
Gereedschap.
D 1.5		Uurloon Verkeersregelaars (2 personen)
Personele kosten;
Vervoerkosten;
Uitrusting.
D 2		HUUR
D 2.1 t/m 2.4	Huur ……………….
Kosten materieel;
Brandstof;
Verzekeringen;
Personele kosten;
Vakkundige bediening inclusief benodigde expertise;
Vervoerkosten; 
Gereedschap;
Benodigde transport op het werk.


D 3		DIVERSEN
D 3.1		Vergoeding  wacht-/storingdienst
Beschikbaar stellen van één vast telefoonnummer 24/7;
Aannemen en doorgeven en oplossen van meldingen;
Coordinatie inzet materieel en personeel veiligstellen;

D 3.3		Bijwonen projectvergadering (integrale projecten i.c.m. civiele projecten)  t.b.v. afstemming en coördinatie
		Zie PVE paragraaf 2.1.5 "Coördinatie derden"

D 3.4		Oplossen storingen / overige meldingen*
Aannemen melding / storing in de aangewezen applicatie(GISIB) van de gemeente;
Melding / storing oplossen binnen gestelde termijn;
Plaatsing en aansluiten van een vervangend armatuur;
2 maanden garantie op reparatie;
Gebruik hoogwerker, a-trap of steiger indien nodig.

*  dit is incidenteel plaatsen afscherming, armatuur rechtzetten / Vervangen, lichtkap plaatsen, mast rechtzetten, uithouder draaien e.d. De werkzaamheden zullen in tijd gelijk zijn aan dat van de reparatie van een normaal storingsbezoek. 

GROEPSGEWIJZE LAMPVERVANGING, REINIGEN en/of plaatsing OLC.
L 1.1 t/m 1.3	Het uitwisselen van lampen in één armatuur t/m lph. van ………..m.
gebruik a-trap of hoogwerker
verwisselen lamp(en)
Reiniging binnenwerk armatuur spiegels
Reinigen aansluitunit
Invetten deursluiting
Aanbrengen OLC
Inspecteren mast en armatuur conform handboek en activiteitenlijst
Invullen digitale rapportage via aangegeven applicatie(GISIB)
Brandend opleveren
Herstellen defecte/ beschadigde onderdelen constructies
afvoer en verwerking oude lamp(en)
L 1.4 t/m 1.7	Het Reinigen van LED armaturen en/of aanbrengen OLC t/m lph. van ………..m.
gebruik a-trap of hoogwerker
Reiniging buitenkant armatuur
Reinigen aansluitunit
Aanbrengen OLC
Invetten deursluiting
Inspecteren mast en armatuur conform handboek en activiteitenlijst
Invullen digitale rapportage via aangegeven applicatie(GISIB)Rapporteren defecte/ beschadigde onderdelen constructies

E 1		NETBEHEER WERKZAAMHEDEN via aansluitingen.nl
E 1.1 t/m 1.2	Aansluiting van een verlichtingsobject op het Distributienet  ………………..
Op basis van DTE tarieven;
Aansluiten aansluitvoorziening;
Leveren materialen;
Grondwerk en kabelwerk;
Straatwerk;
Coördinatie netbeheerder(Stedin) van aanvraag t/m oplevering;
Verstrekken opdracht aan netbeheerder(Stedin);
Zorgdragen voor levering en realisatie;
Afrekening met netbeheerder(Stedin).

E 1.3 t/m 1.4	Aansluiting van een verlichtingsobject op het Distributienet  ………………..
Op basis van door netbeheerder vastgestelde niet gereguleerde tarieven;
Leveren materialen;
Bij aanwezigheid van een goede gesloten aansluitunit deze overzetten in 
nieuwe mast en kabel(s) invoeren en aansluiten;
Bij aanwezigheid van slechte aansluitunit aanbrengen nieuwe aansluitunit 
welke geleverd wordt door de netbeheerder(Stedin) en kabel(s) invoeren en aansluiten;
Grondwerk en kabelwerk;
Coördinatie netbeheerder(Stedin) van aanvraag t/m oplevering;
Verstrekken opdracht aan netbeheerder(Stedin);
Zorgdragen voor levering en realisatie;
Afrekening met netbeheerder(Stedin);
Incl. opslagen.
E 1.5		Aansluiting van een verlichtingsobject op het Distributienet …….. 
Op basis van door netbeheerder vastgestelde niet gereguleerde tarieven;
Leveren materialen;
Grondwerk en kabelwerk;
Bij aanwezigheid van een goede gesloten aansluitunit deze overzetten in 
nieuwe mast en kabel(s) invoeren en aansluiten;
Bij aanwezigheid van slechte aansluitunit aanbrengen en aansluiten nieuwe 
aansluitunit welke geleverd wordt door de netbeheerder en kabel(s) 
invoeren en aansluiten;
Coördinatie netbeheerder(Stedin) van aanvraag t/m oplevering;
Verstrekken opdracht aan netbeheerder(Stedin);
Zorgdragen voor levering en realisatie;
Afrekening met netbeheerder(Stedin);
Incl. opslagen.
E 1.6 t/m 1.8	Aansluiting van een verlichtingsobject op het Distributienet  ……verwijderen…..
Losnemen en uit object verwijderen van kabels;
Verwijderen kabels (behoudens E1.9);
Grondwerk en kabelwerk;
Coördinatie netbeheerder(Stedin) van aanvraag t/m oplevering;
Verstrekken opdracht aan netbeheerder(Stedin);
Zorg dragen voor realisatie;
Afrekening met netbeheerder(Stedin);
Incl. Opslagen.

E 1.9	Aanvraag en coördinatie Stedin mijn aansluiting.nl
Coördinatie netbeheerder(Stedin) van aanvraag t/m oplevering;

E.1.9.0	Tijdelijk verwijderen elektriciteitsaansluiting (OVL) excl. Kosten bodemonderzoek
Losnemen en uit object verwijderen van kabels;
Verwijderen kabels (behoudens E1.9);
Verstrekken opdracht aan netbeheerder(Stedin);
Zorg dragen voor realisatie;
Afrekening met netbeheerder(Stedin);
Leveren materialen;
Bij aanwezigheid van een goede gesloten aansluitunit deze behouden en kabel(s) invoeren en aansluiten;
Bij aanwezigheid van slechte aansluitunit aanbrengen nieuwe aansluitunit 
welke geleverd wordt door de Opdrachtgever en kabel(s) invoeren en aansluiten;
Grondwerk en kabelwerk;
Coördinatie netbeheerder(Stedin) van aanvraag t/m oplevering;
Verstrekken opdracht aan netbeheerder(Stedin);
Zorgdragen voor levering en realisatie;
Afrekening met netbeheerder(Stedin);
Incl. opslagen.

E 1.9.1	Verwijderen electriciteitsaansluiting incl. verwijderen kabel < 25 meter (OVL) excl. kosten bodemonderzoek

Losnemen en uit object verwijderen van kabels;
Verwijderen kabels (behoudens E1.9);
Grondwerk en kabelwerk;
Coördinatie netbeheerder(Stedin) van aanvraag t/m oplevering;
Verstrekken opdracht aan netbeheerder(Stedin);
Zorg dragen voor realisatie;
Afrekening met netbeheerder(Stedin);
Incl. Opslagen.

E 1.9.2	Verplaatsen aansluiting t.b.v. lichtmast maximaal 10 meter excl. kosten bodemonderzoek
Losnemen en uit object verwijderen van kabels;
Verwijderen kabels (behoudens E1.9);
Verstrekken opdracht aan netbeheerder(Stedin);
Zorg dragen voor realisatie;
Afrekening met netbeheerder(Stedin);
Leveren materialen;
Bij aanwezigheid van een goede gesloten aansluitunit deze behouden en kabel(s) invoeren en aansluiten;
Bij aanwezigheid van slechte aansluitunit aanbrengen nieuwe aansluitunit 
welke geleverd wordt door de Opdrachtgever en kabel(s) invoeren en aansluiten;
Grondwerk en kabelwerk;
Coördinatie netbeheerder(Stedin) van aanvraag t/m oplevering;
Verstrekken opdracht aan netbeheerder(Stedin);
Zorgdragen voor levering en realisatie;
Afrekening met netbeheerder(Stedin);
Incl. opslagen.




E 2	NETBEHEER(Stedin) WERKZAAMHEDEN via los/vast (16C plus) overeenkomst
E 2.1	Aansluiting van een verlichtingsobject op het Distributienet realiseren 
Alle voorkomende werkzaamheden;
Aansluiten van één kabel volgens de eisen van Netbeheerder(Stedin);
Aanbrengen/aansluiten aansluitkast (worden aangeleverd door Opdrachtgever);
Het leveren en aanbrengen beschermbuis volgens de eisen van Netbeheerder(Stedin);
5 mtr kabel en één aftak- of verbindingsmof maken.

Niet in begrepen is:
Levering extra kabel boven de 5 meter;
Levering Schroefverbindingsklemmen;
Graven sleuf;
Leggen kabel;
Straatwerk.

E 2.2 	Aansluiting van een verlichtingsobject op het Distributienet ……………… 
Alle voorkomende werkzaamheden (bij af –en aansluiten, her aansluiten na tijdelijke verwijdering en verplaatsen van lichtmasten)en leveringen 
3 mtr kabel en één verbindingsmof maken;
Kabelwerk volgens de eisen van Netbeheerder(Stedin);
Aanbrengen/aansluiten aansluitkast (worden aangeleverd door Opdrachtgever);
Het leveren en aanbrengen beschermbuis volgens de eisen van Netbeheerder(Stedin);
Open aansluitblokken dienen tegelijk worden Vervangen (worden aangeleverd door Opdrachtgever).
Niet in begrepen is :
Levering extra kabel boven de 3 meter;
Levering Schroefverbindingsklemmen;
Graven sleuf;
Leggen kabel;
Straatwerk.
E 2.3 	Aansluiting van een verlichtingsobject op het Distributienet (tijdelijk)verwijderen 
Alle voorkomende werkzaamheden en leveringen;
5 mtr kabel verwijderen;
Eén eindmof maken of verbindingsmof bij in-uit aansluitingen;
Kabelwerk volgens de eisen van Netbeheerder(Stedin);
Aanbrengen/aansluiten aansluitkast (worden beschikbaar gesteld door de netbeheerder);
Het leveren en aanbrengen beschermbuis volgens de eisen van Netbeheerder(Stedin);
Open aansluitblokken dienen tegelijk worden vervangen (worden aangeleverd door Opdrachtgever).
Niet in begrepen is :
Levering extra kabel boven de 5 meter;
Levering Schroefverbindingsklemmen;
Graven sleuf;
Leggen kabel;
Straatwerk.


E 2.4	Aansluiting van een verlichtingsobject extra kabel in lichtmast.
Elke extra kabel bij E 2.1 t/m E 2.3;
Alle voorkomende werkzaamheden en leveringen m.u.v. de levering van schroefverbindingsklemmen;
3 mtr kabel en één verbindingsmof maken;
Kabelwerk volgens de eisen van Netbeheerder(Stedin).

E 2.5 	 Aansluiting van een verlichtingsobject op het distributienet,  af- en direct heraansluiten cf. eisen Netbeheerder(Stedin) d.m.v Vrijschakelen of tool "lichtmast-beschermer"
Alle voorkomende werkzaamheden (bij af –en aansluiten, her aansluiten na tijdelijke verwijdering en verplaatsen van lichtmasten)en leveringen 
Kabelwerk volgens de eisen van Netbeheerder(Stedin);
Open aansluitblokken dienen tegelijk worden Vervangen (worden aangeleverd door Opdrachtgever).
Niet in begrepen is :
Straatwerk.
Niet in begrepen bij verplaatsingen is:
Leggen en levering kabel;
Maken en leveren verbindingsmof;
Levering Schroefverbindingsklemmen;
Graven sleuf.
E 2.6	Aan- en afsluiten extra kabel cf. eisen Netbeheerder(Stedin) d.m.v. Vrijschakelen of tool "lichtmast-beschermer"
Elke extra kabel bij E 2.5;
Alle voorkomende werkzaamheden en leveringen;
Kabelwerk volgens de eisen van Netbeheerder(Stedin).
Niet in begrepen bij verplaatsingen is:
Leggen en levering kabel;
Maken en leveren verbindingsmof;
Levering Schroefverbindingsklemmen;
Graven sleuf.
E 2.7	Kosten Netbeheerder(Stedin) 16C handelingen bij een aanrijding schade 
Per kwartaal worden deze kosten door de Opdrachtgever gefactureerd.

E3		VERBINDINGSKLEMMEN T.B.V. VERBINDINGSMOFFEN 16C PLUS
E 3.1	Pfisterer Schroefverbindingsklemmen iso  1 t/m 10 mm2
Aftak/verbindingsklemmen t.b.v moffen volgens specificaties Netbeheerder(Stedin);
E 3.2	Moerklem PF10
M t.b.v moffen volgens specificaties Netbeheerder(Stedin);

K1		LEVEREN KABELS en SNOER
K 1.5 t/m 1.14	Het leveren van een laagspanningskabel ……. ……….
Het leveren van kabel op het werk. 
1
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