Naam inschrijver: _______________________________________________________
Naam beoordelaar: ______________________________________________________
Type container (doorhalen wat niet van toepassing is): 140L mini/ 240L mini/ 1.100L 4-wiel 
Kwaliteitstest 1: Het monteren, demonteren en uitwisselbaarheid van onderdelen van de container (niet bij 4-wielcontainer)
	Beoordeling
	1. De mate waarin het moeite kost om de as op de romp te (de)monteren en de uitwisselbaarheid met de bestaande containers


	2. De mate waarin het moeite kost om de wielen op de as op de romp te (de)monteren en de uitwisselbaarheid met de bestaande containers


	3. De mate waarin het moeite kost om het deksel op de romp te (de)monteren en de uitwisselbaarheid met de bestaande containers



	Uitstekend
	De as kan gemonteerd en gedemonteerd worden op de romp en uitgewisseld worden met bestaande containers zonder dat dit enige inspanning vereist van de monteur. 
	
	De wielen kunnen gemonteerd en gedemonteerd worden op de as en uitgewisseld worden met bestaande containers zonder dat dit enige inspanning vereist van de monteur.
	
	Het deksel kan gemonteerd en gedemonteerd worden op de romp en uitgewisseld worden met bestaande containers zonder dat dit enige inspanning vereist van de monteur.
	

	Goed
	De as kan gemonteerd en gedemonteerd worden op de romp en uitgewisseld worden met bestaande containers met een geringe inspanning van de monteur.
	
	De wielen kunnen gemonteerd en gedemonteerd worden op de as en uitgewisseld worden met bestaande containers met een geringe inspanning van de monteur.
	
	Het deksel kan gemonteerd en gedemonteerd worden op de romp en uitgewisseld worden met bestaande containers met een geringe inspanning van de monteur.
	

	Voldoende
	De as kan gemonteerd en gedemonteerd worden op de romp en uitgewisseld worden met bestaande containers maar dit vereist duidelijk inspanning van de monteur. 
	
	De wielen kunnen gemonteerd en gedemonteerd worden op de as en uitgewisseld worden met bestaande containers maar dit vereist duidelijk inspanning van de monteur. 
	
	Het deksel kan gemonteerd en gedemonteerd worden, op de romp en uitgewisseld worden met bestaande containers maar dit vereist duidelijk inspanning van de monteur. 
	

	Matig
	De as kan gemonteerd en gedemonteerd worden op de romp en uitgewisseld worden met bestaande containers maar dit vereist duidelijk veel inspanning van de monteur.
	
	De wielen kunnen gemonteerd en gedemonteerd worden op de as en uitgewisseld worden met bestaande containers maar dit vereist duidelijk veel inspanning van de monteur.
	
	Het deksel kan gemonteerd en gedemonteerd worden op de romp en uitgewisseld worden met bestaande containers na een flinke inspanning van de monteur. Het deksel kan gemonteerd worden, maar dit vereist duidelijk veel inspanning van de monteur.
	

	Slecht
	De monteur kan de as niet monteren of demonteren op de romp en uitwisselbaarheid met bestaande containers is niet mogelijk.
	
	De monteur kan de wielen niet monteren of demonteren op de as en uitwisselbaarheid met bestaande containers is niet mogelijk.
	
	De monteur kan het deksel niet monteren op de romp en uitwisselbaarheid met bestaande containers is niet mogelijk.
	

	Cijfer (gemiddeld)
	



Opmerkingen: 																																																																																														

Kwaliteitstest 2: Mate van afwerking en passendheid van het deksel
	Beoordeling
	1. De mate van aansluiting van het deksel op de romp


	2. De mate van vervorming van het deksel door herhaaldelijk openen en dichtdoen


	3. De mate van verzameling van water op het deksel



	Uitstekend
	Het deksel past in goede mate op de romp, het deksel sluit de romp volledig af en er is nergens sprake van een kier.
	
	Er is geen enkele sprake van vervorming van het deksel bij herhaaldelijk open en dichtdoen van het deksel. Het deksel behoudt volledig zijn oorspronkelijke vorm.

	
	Er is geen enkele sprake van vorming van water op het deksel.
	

	Goed
	Het deksel past in voldoende mate op de romp, het deksel sluit de romp bijna volledig af, er is hierbij sprake van een kleine kier.

	
	Er is sprake van een zeer lichte vervorming van het deksel bij herhaaldelijk open en dichtdoen van het deksel. Er ontstaat een kleine kier.

	
	Er is sprake van zeer lichte vorming van water op het deksel.
	

	Voldoende
	Het deksel past in matige mate op de romp, het deksel sluit de romp niet volledig af, er is hierbij sprake van meerdere kieren.

	
	Er is sprake van matige vervorming van het deksel bij herhaaldelijk open en dichtdoen van het deksel. Er ontstaan meerdere kieren.

	
	Er is sprake van vorming van een enkele kleine plas water op het deksel.
	

	Matig
	Het deksel past in onvoldoende mate op de romp, het deksel sluit de romp onvoldoende af, er is hierbij sprake van meerdere kieren variërend in grootte. 

	
	Er is sprake van duidelijke vervorming van het deksel bij herhaaldelijk open en dichtdoen van het deksel. Er ontstaan meerdere kieren variërend in grote.
	
	Er is sprake van vorming van meerdere kleine plassen water op het deksel.
	

	Slecht
	Het deksel past in slechte mate op de romp, het deksel sluit de romp slecht af, er is hierbij sprake van een deksel welke scheef op de romp staat.
	
	Er is sprake van onmiskenbare vervorming van het deksel bij herhaaldelijk open en dichtdoen van de deksel. Het deksel komt scheef op de romp te staan.

	
	Er is sprake van vorming van een grote plas water op het deksel welke een groot deel van het deksel beslaat.
	

	Cijfer (gemiddeld)
	



Opmerkingen: 																																																																																														

[bookmark: _Hlk147133186]
Kwaliteitstest 3: Mate van afwerking en vormgeving van de container (romp)
	Beoordeling
	1. De mate van afwerking en vormgeving


	2. De mate van vervorming van de container tijdens de lediging zonder inhoud.


	3. De mate van vervorming van de container tijdens de lediging met maximale vulling en maximale toegestane aantal kg.



	Uitstekend
	De romp heeft een zeer nette afwerking. De romp heeft een zeer stevige wand. De afmetingen zijn in orde. 
	
	Er is geen enkele sprake van vervorming tijdens de lediging. De container behoudt volledig zijn oorspronkelijke vorm.
	
	Er is geen enkele sprake van vervorming tijdens de lediging. De container behoudt zijn oorspronkelijke vorm.
	

	Goed
	De romp heeft een normale afwerking. De romp heeft een stevige wand. De afmetingen zijn in orde.
	
	Er is sprake van een zeer lichte vervorming van de container tijdens de lediging. De container komt snel terug in zijn oorspronkelijke vorm.
	
	Er is sprake van een zeer lichte vervorming van de container tijdens de lediging. De container komt snel terug in zijn oorspronkelijke vorm.
	

	Voldoende
	De romp heeft redelijke afwerking. De wand dikte van de romp is redelijk.  De afmetingen zijn in orde. 
	
	Er is sprake van matige vervorming van de container tijdens de lediging. De container komt langzaam terug in zijn oorspronkelijke vorm.
	
	Er is sprake van matige vervorming van de container tijdens de lediging. De container komt langzaam terug in zijn oorspronkelijke vorm.
	

	Matig
	De romp heeft een slechte afwerking. De romp heeft een dunne wand. De afmetingen wijken af.
	
	Er is sprake van duidelijke vervorming van de container tijdens de lediging en de vorm komt moeizaam terug.
	
	Er is sprake van duidelijke vervorming van de container tijdens de lediging en de vorm komt moeizaam terug.
	

	Slecht
	De romp heeft een zeer slechte afwerking met scherpe uitstekende delen. De romp heeft een zeer dunne wand. De afmetingen wijken te veel af.
	
	Er is sprake van onmiskenbare vervorming van de container. De container komt niet terug in zijn oorspronkelijke vorm

	
	Er is sprake van onmiskenbare vervorming van de container. De container komt niet terug in zijn oorspronkelijke vorm

	

	Cijfer (gemiddeld)
	



Opmerkingen: 																																																																																														



Kwaliteitstest 4: Rijden met een lege container
	Beoordeling
	1. De mate van balans van de container op vlakke ondergrond en met obstakels (normale bestrating, berm, stoepranden)



	2. De mate waarin de wielen soepel draaien tijdens het manoeuvreren van de container




	3. De mate van comfort van de handgreep tijdens het manoeuvreren





	Uitstekend
	De container heeft op vlakke ondergrond een goede balans. Ook bij obstakels blijft de balans onveranderd goed.

	
	Tijdens het manoeuvreren van de container blijven de wielen onveranderd soepel draaien. 
	
	Het comfort van de handgreep tijdens het manoeuvreren is goed. De handgreep is comfortabel om vast te houden en veroorzaakt geen hinder tijdens het manoeuvreren.
	

	Goed
	De mate van balans van de container, op de vlakke ondergrond en met obstakels, is voldoende. De container rijdt redelijk soepel over alle ondergronden en veroorzaakt enige hinder tijdens het manoeuvreren.  
De container heeft op vlakke ondergrond een goede balans. Bij obstakels wordt deze balans in een enkel geval iets minder goed, de container wiebelt dan een klein beetje.
	
	Tijdens het manoeuvreren van de container blijven de wielen voldoende soepel draaien De wielen draaien redelijk ongehinderd. Op één type ondergrond blokkeert het wiel een beetje tijdens het manoeuvreren. 
	
	Het comfort van de handgreep tijdens het manoeuvreren is voldoende. De handgreep is comfortabel om vast te houden en veroorzaakt slechts een enkele keer enige hinder tijdens het manoeuvreren. 
	

	Voldoende
	De container heeft op vlakke ondergrond een redelijke tot goede balans. Bij obstakels wordt deze balans in meerdere gevallen minder goed, de container begint dan behoorlijk te wiebelen.
	
	Tijdens het manoeuvreren van de container draaien de wielen duidelijk minder soepel. Het draaien van de wielen wordt in een enkel geval gehinderd. Op één type ondergrond blokkeert het wiel tijdens het manoeuvreren.
	
	Het comfort van de handgreep tijdens het manoeuvreren is matig. De handgrepen zijn redelijk comfortabel om vast te houden maar veroorzaakt meer dan eens enige hinder tijdens het manoeuvreren. 
	

	Matig
	De container heeft op vlakke ondergrond een matige tot goede balans. Bij obstakels wordt deze balans in meerdere gevallen onvoldoende, de container begint dan behoorlijk te wiebelen en in een enkel geval leidt dit tot het omvallen van de container.
	
	Tijdens het manoeuvreren van de container draaien de wielen onvoldoende. Het draaien van de wielen wordt in meerdere gevallen gehinderd. Op meer dan 1 type ondergrond blokkeert het wiel tijdens het manoeuvreren.
	
	Het comfort van de handgreep tijdens het manoeuvreren is onvoldoende. De handgrepen zijn niet heel comfortabel om vast te houden en veroorzaakt in meerdere gevallen duidelijk hinder tijdens het manoeuvreren. 
	

	Slecht
	De container heeft op vlakke ondergrond een matige tot goede balans. Bij obstakels wordt deze balans in alle gevallen slecht, de container begint dan behoorlijk te wiebelen hetgeen in alle gevallen leidt tot het omvallen van de container.
	
	Tijdens het manoeuvreren van de container draaien de wielen slecht. Het draaien van de wielen wordt in meerdere gevallen gehinderd. Op alle type ondergrond blokkeert het wiel tijdens het manoeuvreren.
	
	Het comfort van de handgreep tijdens het manoeuvreren is slecht. De handgrepen zijn niet comfortabel om vast te houden en veroorzaakt in alle gevallen duidelijke hinder tijdens het manoeuvreren. 
	

	Cijfer (gemiddeld)
	



Opmerkingen: 																																																																																														

Kwaliteitstest 5: Rijden met een volle container
	Beoordeling
	1. De mate van balans van de container op vlakke ondergrond en met obstakels (normale bestrating, berm, stoepranden)


	2. De mate waarin de wielen soepel draaien tijdens het manoeuvreren van de container



	3. De mate van comfort van de handgreep tijdens het manoeuvreren




	Uitstekend
	De container heeft op vlakke ondergrond een goede balans. Ook bij obstakels blijft de balans onveranderd goed.

	
	Tijdens het manoeuvreren van de container blijven de wielen onveranderd soepel draaien. 
	
	Het comfort van de handgreep tijdens het manoeuvreren is goed. De handgreep is comfortabel om vast te houden en veroorzaakt geen hinder tijdens het manoeuvreren.
	

	Goed
	De mate van balans van de container, op de vlakke ondergrond en met obstakels, is voldoende. De container rijdt redelijk soepel over alle ondergronden en veroorzaakt enige hinder tijdens het manoeuvreren.  
De container heeft op vlakke ondergrond een goede balans. Bij obstakels wordt deze balans in een enkel geval iets minder goed, de container wiebelt dan een klein beetje.
	
	Tijdens het manoeuvreren van de container blijven de wielen voldoende soepel draaien De wielen draaien redelijk ongehinderd. Op één type ondergrond blokkeert het wiel een beetje tijdens het manoeuvreren. 
	
	Het comfort van de handgreep tijdens het manoeuvreren is voldoende. De handgreep is comfortabel om vast te houden en veroorzaakt slechts een enkele keer enige hinder tijdens het manoeuvreren. 
	

	Voldoende
	De container heeft op vlakke ondergrond een redelijke tot goede balans. Bij obstakels wordt deze balans in meerdere gevallen minder goed, de container begint dan behoorlijk te wiebelen.
	
	Tijdens het manoeuvreren van de container draaien de wielen duidelijk minder soepel. Het draaien van de wielen wordt in een enkel geval gehinderd. Op één type ondergrond blokkeert het wiel tijdens het manoeuvreren.
	
	Het comfort van de handgreep tijdens het manoeuvreren is matig. De handgrepen zijn redelijk comfortabel om vast te houden maar veroorzaakt meer dan eens enige hinder tijdens het manoeuvreren. 
	

	Matig
	De container heeft op vlakke ondergrond een matige tot goede balans. Bij obstakels wordt deze balans in meerdere gevallen onvoldoende, de container begint dan behoorlijk te wiebelen en in een enkel geval leidt dit tot het omvallen van de container.
	
	Tijdens het manoeuvreren van de container draaien de wielen onvoldoende. Het draaien van de wielen wordt in meerdere gevallen gehinderd. Op meer dan 1 type ondergrond blokkeert het wiel tijdens het manoeuvreren.
	
	Het comfort van de handgreep tijdens het manoeuvreren is onvoldoende. De handgrepen zijn niet heel comfortabel om vast te houden en veroorzaakt in meerdere gevallen duidelijk hinder tijdens het manoeuvreren. 
	

	Slecht
	De container heeft op vlakke ondergrond een matige tot goede balans. Bij obstakels wordt deze balans in alle gevallen slecht, de container begint dan behoorlijk te wiebelen hetgeen in alle gevallen leidt tot het omvallen van de container.
	
	Tijdens het manoeuvreren van de container draaien de wielen slecht. Het draaien van de wielen wordt in meerdere gevallen gehinderd. Op alle type ondergrond blokkeert het wiel tijdens het manoeuvreren.
	
	Het comfort van de handgreep tijdens het manoeuvreren is slecht. De handgrepen zijn niet comfortabel om vast te houden en veroorzaakt in alle gevallen duidelijke hinder tijdens het manoeuvreren. 
	

	Cijfer (gemiddeld)
	



Opmerkingen: 																																																																																														


Kwaliteitstest 6: Bestand tegen ledigen onder “normale” weers- en gewicht omstandigheden”
	Beoordeling
	1. De mate waarin de rand van de container past op de (kam)opname



	2. De mate waarin de container blijft zitten tijdens het “kloppen” van de container op de zijlader en/of de achterlader



	Uitstekend
	De rand van de container past goed op de kamopname waardoor de container probleemloos meerdere malen op de kam geplaatst kan worden. 

	
	De container blijft goed zitten tijdens het kloppen. De container blijft hierbij probleemloos zitten, ongeacht hoelang er geklopt wordt.
	

	Goed
	De rand van de container past voldoende op de kamopname waardoor de container bij een enkele poging de kam niet meteen de container “pakt”. 

	
	De container blijft voldoende zitten tijdens het kloppen. De container gaat iets losser zitten naar mate er langer geklopt wordt.
	

	Voldoende
	De rand van de container past matig op de kamopname waardoor de container redelijk gepositioneerd wordt. Bij meer dan 1 poging “pakt” de kam niet meteen de container.

	
	De mate waarin de container blijft zitten tijdens het kloppen is matig. De container valt na langdurig kloppen van de mechanische arm.
De container blijft matig zitten tijdens het kloppen. De container komt na langdurig kloppen scheef op de mechanische arm te zitten
	

	Matig
	De rand van de container past onvoldoende op de kamopname waardoor de container onvoldoende gepositioneerd wordt. Bij bijna alle pogingen “pakt” de kam niet meteen de container.
	
	De mate waarin de container blijft onvoldoende zitten tijdens het kloppen is onvoldoende. De container valt na meerdere malen kloppen van de mechanische arm.
	

	Slecht
	De rand van de container past slecht op de kamopname waardoor de container slecht gepositioneerd wordt. Bij alle pogingen “pakt” de kam niet meteen de container.
	
	De container blijft onvoldoende zitten tijdens het kloppen. De container valt na meerdere malen kloppen van de mechanische arm.

	

	Cijfer (gemiddeld)
	



Opmerkingen: 																																																																																														


Kwaliteitstest 7: Bestand tegenvallen vanaf de maximale hijshoogte van een zijlader (niet bij 4-wielcontainer)
	Beoordeling
	1. De mate van beschadiging aan de minicontainer na de val (container 1)


	2. De mate van beschadiging aan de minicontainer na de val (container 2)


	3. De mate van beschadiging aan de minicontainer na de val (container 3)



	Uitstekend
	De romp van de container is na de val niet of nauwelijks beschadigd. 
	
	De romp van de container is na de val niet of nauwelijks beschadigd. 
	
	De romp van de container is na de val niet of nauwelijks beschadigd. 
	

	Goed
	De romp van de container heeft na de val één of enkele kleine scheuren (maximaal 10 centimeter), maar deze beschadiging(en) zorgt/zorgen er niet voor dat de bak afval kwijtraakt en kan nog probleemloos gelost worden. 
	
	De romp van de container heeft na de val één of enkele kleine scheuren (maximaal 10 centimeter), maar deze beschadiging(en) zorgt/zorgen er niet voor dat de bak afval kwijtraakt en kan nog probleemloos gelost worden. 
	
	De romp van de container heeft na de val één of enkele kleine scheuren (maximaal 10 centimeter), maar deze beschadiging(en) zorgt/zorgen er niet voor dat de bak afval kwijtraakt en kan nog probleemloos gelost worden. 
	

	Voldoende
	De romp van de container heeft na de val één of meerdere grote scheuren (meer dan 10 centimeter) en/of kleine gaten (doorsnee maximaal 5 centimeter) en kan hierdoor in enige mate afval verliezen.
	
	De romp van de container heeft na de val één of meerdere grote scheuren (meer dan 10 centimeter) en/of kleine gaten (doorsnee maximaal 5 centimeter) en kan hierdoor in enige mate afval verliezen.
	
	De romp van de container heeft na de val één of meerdere grote scheuren (meer dan 10 centimeter) en/of kleine gaten (doorsnee maximaal 5 centimeter) en kan hierdoor in enige mate afval verliezen.
	

	Matig
	De romp van de container heeft één of meerdere gaten (groter dan 5 centimeter) en scheuren (groter dan 15 centimeter) en kan hierdoor veel afval verliezen
	
	De romp van de container heeft één of meerdere gaten (groter dan 5 centimeter) en scheuren (groter dan 15 centimeter) en kan hierdoor veel afval verliezen
	
	De romp van de container heeft één of meerdere gaten (groter dan 5 centimeter) en scheuren (groter dan 15 centimeter) en kan hierdoor veel afval verliezen
	

	Slecht
	De romp van de container is niet meer bruikbaar na de val.
	
	De romp van de container is niet meer bruikbaar na de val.
	
	De romp van de container is niet meer bruikbaar na de val.
	

	Cijfer (gemiddeld)
	



Opmerkingen: 																																																																																														

Bijlage 7 – Beoordelingsformulier Kwaliteitstest									    1/3

