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20 rug&rug huurwoningen 6 eengezinswoningen
Beekweide II, fase 3b
Datum 10/7/ 2024

	Algemeen

	
	Duurzaamheid
	  Alle woningen dienen gerealiseerd te worden als ‘Nul-op-de-meter woning’

	
	Kozijnen



	  Alle buitenwandopeningen, hoger dan de 1e verdiepingsvloer dienen van  
  binnenuit te kunnen worden bewassen.
  Kozijnen en ramen kunststof (profiel conform detaillering WR)



 


	
	Afvoer van grond
	Het terrein is bouwrijp afgewerkt. Het uitgangspunt is dat er gewerkt wordt met een gesloten grondbalans. Indien er echter grond vrijkomt komt dit te vervallen aan de opdrachtnemer

	Installaties

	
	Ventilatie
	Balansventilatie

	
	Verwarming en warmwater



	Individuele warmtepomp / buiten mogelijk op het dak

	
	Elektriciteit
	Conform NEN 1010; 6 groepen + groep voor kookplaat

	

	
	Keuken
	Opstelling 1800 mm met drie bovenkasten, hoogte bovenkasten 646
Betegeling 600 mm boven aanrechtblad + 900 mm (van vloer tot 600 mm boven aanrechtblad) naast aanrechtblok t.p.v. kooktoestel. 
Wandtegels Mosa Global Collection, kleurkeuze huurder m.b.t. tegel + accenttegel*
Aanrechtblad Greenpanel, met geïntegreerde spoelbak* niet integelen.
Voorkeur Keller, Prolux prijsgroep 200, geen verplichting, kleurkeuze huurder m.b.t. keukenfront, handgrepen*
Aparte Elektra groep, riool- en wateraansluiting t.b.v. afwasmachine  

	
	Woonkamer
	Glasvezel/data (afgemonteerd t.b.v. telefoon/wifi en televisie)

	
	Toilet
	Zwevend toilet met fontein.
Vloertegels*
Wandtegels  tot 1200 mm*
Sanitair Sphinx 300 serie*
Vloer- en wandtegels Mosa Global Collection 150x150 mm (vloer) en 200x250 mm wand*

	
	Trap naar 1e
	 Dichte trap vanuit de hal. 

	

	
	Slaapkamer(s)
	slaapkamers (hoofdslaapkamer, loze leiding (voorzien van een trekdraad) voor glasvezel/data t.b.v. telefoon en televisie) 
Slaapkamers allen minimaal 2,10 m breed

	
	Badkamer
	Badkamer met douchehoek, wastafel en toilet(zwevend)
Vloertegels*
Wandtegels,   tot plafond 
Sanitair Sphinx 300 serie*
Vloer- en wandtegels Mosa Global Collection 150x150 mm (vloer) en 200x250 mm wand*

	Zolder (indien van toepassing)

	
	Zolder
	Vaste trap naar zolder. Minimaal 4-pans dakraam

	
	Wasmachine
	Opstelplaats en aansluiting wasmachine op zolder
Aparte Elektra groep 

	Tuin (indien van toepassing)

	
	Berging
	Inclusief berging van platowood op een gestelde betonfundering
Vloer steenachtig tegels op zand 300x300x45 mm met kantopsluiting

	
	Verharding
	Pad naar voordeur, pad naar berging en naar eventueel achterpad
Terras ter plaatse van de volledige achtergevel met een diepte van 2500 mm, op een fundering van minimaal 20 cm zand
Tegels op zand 600x400x45 mm met kantopsluiting, paden 1200 breed


	
	Hagen
	Hagen conform voorwaarden zoals gesteld in bijlage 1b bij de aanmeldleidraad


*Kleurkeuze huurder, conform monsterbord Woningbedrijf
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