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De nummering in onderstaande lijst verwijst naar de hoofdstukken in de Stabu-besteksindeling en naar de nummering in het PVE van Dunavie.

GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL 
TE GARANDEREN ONDERDELEN 
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde periode. 
Te garanderen door: de aannemer en indien van toepassing daarop in aanvulling te garanderen door de leverancier of onderaannemer. 

14 BUITENRIOLERING EN DRAINAGE 
Onderdeel: de buitenriolering, goten, , drainageleidingen en putten en appendages 
- periode: 5 jaar 

15 TERREINVERHARDING 
Onderdeel: terreinverhardingen 
- periode: 5 jaar De garantie betreft in het bijzonder: 
- dat de bestrating geen noemenswaardige verzakkingen vertoont; 
- geschikt blijft voor het beoogde doel, verkeer/personen/terras. 

16 BEPLANTING 
Onderdeel: blokhaag 
- het vervangen van alle beplanting dat binnen een jaar dood gaat. 

20 FUNDERINGPALEN EN DAMWANDEN 
Onderdeel: funderingspalen 
- periode: 30 jaar. 
De garantie betreft in het bijzonder: 
- Het verstrekken van een garantieverklaring waarin de aannemer zich bindt om een voor zijn rekening alle voorkomende gebreken aan de palen van de fundering en de damwanden te herstellen c.q. de daar voor in aanmerking komende onderdelen ter vervangen, alsmede de de noodzakelijke voorzieningen te treffen om schade aan het gebouw volledig te herstellen, wanneer in de garantieperiode bij verzakking en scheuring e.d. van het gebouw mocht blijken dat één of meerdere palen ondeugdelijk zijn en/of niet voldoen aan het verlangde draagvermogen, en/of dat de gesteldheid van de fundering zodanig is dat ernstige scheurvorming, zetting of verzakking zal optreden, e.e.a ter beoordeling van de hoofdconstructeur. 
- Zetting maximaal 20 mm tussen oplevering en 1 jaar na oplevering. 

21 BETONWERK 
Onderdeel: funderingen 
- periode: 30 jaar. 
De garantie betreft in het bijzonder: 
- dat de fundering van het bouwwerk zodanig is, dat geen ernstige scheurvorming, zetting c.q. verzakking zal optreden; dat er geen vocht optrekt in de fundering tot de bovenzijde van de begane grondvloer. 
- zetting maximaal 20mm tussen oplevering en 1 jaar na oplevering. 
Onderdeel: gebouwconstructies. 
- periode: 30 jaar. 
De garantie betreft in het bijzonder: 
- dat de constructie van het gebouw zodanig is, dat geen ernstige scheurvorming, zetting c.q. verzakking zal optreden; 
- dat er geen vocht optrekt in de constructie tot de bovenzijde van de begane grondvloer; 

22 METSELWERK 
Onderdeel: metselwerk, inclusief voegwerk. 
- periode: 10 jaar. 
De garantie betreft in het bijzonder: 
- dat er geen beschadigingen optreden t.g.v. vorst; 
- dat er geen vocht doorslaat in de spouw constructies; 
- dat er geen loszittend metselwerk optreed; 
- dat er geen scheurvorming optreedt; 
- vocht- en vorstbestendigheid. 
Onderdeel: steenachtige wanden. 
- periode: 10 jaar. 
De garantie betreft in het bijzonder: 
- op scheuren, anders dan krimpscheuren; 
Onderdeel: spouwisolatie. 
- periode: 10 jaar. 
De garantie betreft in het bijzonder: 
- dat de isolatie niet vergruist, verpulvert en uitzakt; 
- dat er geen vochtdoorslag naar het binnenblad optreedt; 
- het behoud van de isolerende waarde. 

23 VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN 
Onderdeel: geprefabriceerde betonnen onderdelen. 
- periode: 10 jaar. 
De garantie betreft in het bijzonder: 
- dat er geen afschilfering en roestvorming optreedt; 
- dat de wind- en waterdichtheid gehandhaafd blijft; 
- at er geen scheurvorming "de norm te boven gaand" optreedt; 
- dat de bevestigingen/verankering in goede hoedanigheid blijven. 

24 RUWBOUWTIMMERWERK 
Onderdeel: plaatmateriaal inclusief bijbehorend grondhout e.d.. 
- periode: 12 jaar. 
De garantie betreft in het bijzonder: 
- dat het hout niet rot of delamineert. 
Onderdeel: brandwerende voorzieningen en afdichtingen 
- periode: 10 jaar. 
Onderdeel: geprefabriceerde dak- elementen en wandelementen. 
- te garanderen door: de aannemer. 
- periode: 12 jaar. 
De garantie betreft in het bijzonder: 
- dat er geen inwendige condensatie of houtrot optreedt; 
- dat er geen doorbuiging optreedt; 
- dat de wind- en waterdichtheid gehandhaafd blijft, inclusief de aansluiting met de omliggende constructies. 
Onderdeel: isolatie, waterdichte, dampdichte en dampdoorlatende folies. 
- periode: 10 jaar. 
De garantie betreft in het bijzonder: 
- dat de isolatie niet vergruist, verpulvert en uitzakt; 
- dat de folies blijven voldoen aan de ontwerp uitgangspunten. 

25 METAALCONSTRUCTIEWERK 
Onderdeel: thermisch verzinkte, gemeniede en gepoedercoate metalen onderdelen 
- periode: 30 jaar garantie op de staalconstructie. 
- periode: 15 jaar garantie op conservering staalconstructie. 
De garantie betreft in het bijzonder: 
- dat thermisch verzinkte, en gecoate stalen onderdelen, inclusief hun bevestigingsmiddelen niet roesten; 
- dat de conservering een goede hechting aan de ondergrond behoudt; 
- dat gepoedercoate onderdelen geen storende kleurveranderingen ondergaan. 
- lateien. 
- verankeringen aan andere constructies. 
Onderdeel: brandwerendheid dragende staalconstructies. 
- periode: 30 jaar. 
De garantie betreft in het bijzonder: 
- het niet bezwijken van de staalconstructie bij brand, binnen de vereiste brandwerendheid. 

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 
Onderdeel: metalen kozijnen, ramen en deuren. 
- periode: 10 jaar; coating 5 jaar afbouwend. 
De garantie betreft in het bijzonder: 
- dat het geheel wind- en waterdicht is, zowel voor kozijnen als voor de afdichtingen; 
- dat de sterkte van de constructie voldoende is en dat de constructie goed functioneert, niet klemt en goed sluit; 
- dat de gevel geen hinderlijke geluiden (piepen, kraken, fluiten) produceert bij windbelasting. 
Onderdeel: kunststof kozijnen, ramen en deuren, inclusief kunststof puivullingen. 
- periode: 10 jaar. 
De garantie betreft in het bijzonder: 
- dat het geheel wind- en waterdicht is, zowel voor kozijnen als voor de afdichtingen; 
- dat de sterkte van de constructie voldoende is en dat de constructie goed functioneert, niet klemt en goed sluit; 
- dat de gevel geen hinderlijke geluiden (piepen, kraken, fluiten) produceert bij windbelasting. 
- dat de onderdelen geen storende kleurveranderingen ondergaan. 
Onderdeel: houten gevelkozijnen, ramen en deuren 
- periode: 10 jaar; coating 5 jaar afbouwend. 
De garantie betreft in het bijzonder: 
- dat het geheel wind- en waterdicht is, zowel voor kozijnen als voor de afdichtingen; 
- dat deuren niet meer dan 5 mm. kromtrekken ten opzichte van de loodlijn. 
- dat de sterkte van de constructie voldoende is en dat de constructie goed functioneert, niet klemt en goed sluit; 
- dat de gevel geen hinderlijke geluiden (piepen, kraken, fluiten) produceert bij windbelasting. 
Onderdeel: poedercoaten van aluminium en stalen onderdelen. 
- periode: 10 jaar. 
De garantie betreft in het bijzonder: 
- dat een goede hechting op de ondergrond blijft behouden en dat hierin geen storende kleurveranderingen optreden; 
- dat er geen corrosie optreedt; 
- dat de poedercoating geschikt is voor de specifieke klimatologische omstandigheden zoals vernoemd in het PVE van Dunavie. 
Onderdeel: houten binnendeuren. 
- periode: 5 jaar. 
De garantie betreft in het bijzonder: 
- dat deuren niet meer dan 5 mm. kromtrekken ten opzichte van de loodlijn. 
- indien van toepassing, de vereiste brandwerendheid behoudt. 
Onderdeel: hang- en sluitwerk. 
- periode: 2 jaar. 
De garantie betreft in het bijzonder: 
- dat het hang- en sluitwerk goed functioneert; 
- dat er geen overmatige slijtage optreedt 
- dat er geen corrosie optreedt. 
Onderdeel: automatische deuren, deur automaten. 
- periode: 2 jaar. 
De garantie betreft in het bijzonder: 
- op het functioneren naar behoren 
- dat er geen overmatige slijtage optreedt. 
Onderdeel: ventilatieroosters. 
- periode: 10 jaar. 
De garantie betreft in het bijzonder: 
- op het functioneren naar behoren. 
- dat coatings een goede hechting op de ondergrond blijft behouden en dat hierin geen storende kleurveranderingen optreden. 
- dat er geen corrosie optreedt. 
- dat de poedercoating geschikt is voor de specifieke klimatologische omstandigheden zoals vernoemd in het PVE van Dunavie. 
Onderdeel: dakluiken. 
- periode: 10 jaar. 
De garantie betreft in het bijzonder: 
- op het functioneren naar behoren. 
-dat het geheel wind- en waterdicht is, inclusief de aansluiting met de omliggende constructies. 

32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN Onderdeel: trappen, balustraden en leuningen. 
- periode: 10 jaar. 
De garantie betreft in het bijzonder: 
- dat het geheel een goede hoedanigheid behoudt; 
- dat de bevestigingen vast blijven; 
- dat er geen vervormingen optreden; 
- dat de beschermlagen een goede hechting op de ondergrond behouden en dat hierin geen blaas vorming of verschilvering, en geen storende kleurveranderingen optreden. 

33 DAKBEDEKKINGEN 
Onderdeel: dakbedekking inclusief randafwerkingen, boeiborden en op te nemen onderdelen, inclusief veiligheidsvoorzieningen. 
- periode: 10 jaar. 
- vorm: een verzekerde garantie, niet aflopend, die voldoet aan de normen van Buro Dakadvies. De garantiebepaling voor de dakbedekking overeenkomstig met modelgarantiecertificaat van Buro Dakadvies (zie BDA-boekje 2012). 
De garantie betreft in het bijzonder: 
- dat de dakbedekking, met inbegrip van aansluitingen en onderdelen in of aan deze dakbedekking, waterdicht is en bestand tegen windsnelheden tot en met windkracht 10 op de schaal van Beaufort, gemeten bij het dichtst bij het werk gelegen weermeetstation; 
- dat de achteruitgang van de warmtedoorgangsweerstand niet meer dan 10% bedraagt; 
- dat het isolatiemateriaal geen verlies van samenhang of vervorming vertoont; 
- dat de drukvastheid van het isolatiemateriaal niet vermindert; 
- goed beloopbaar is voor regulier onderhoud; 
- dakdoorvoeren. 

34 BEGLAZING 
Onderdeel: enkel- en meervoudige beglazing, gelaagde beglazing, brandwerende beglazing, veiligheidsglas en gescreend beglazing e.d. 
- periode: 10 jaar. 
De garantie betreft in het bijzonder: 
- dat er geen teruggang in helderheid en doorzichtigheid optreedt; 
- dat er geen waterdoorlating, condensvorming en aanslag van stofdelen tussen de glasbladen optreedt; 
- dat er geen waterindringing t.p.v. de folies op/of in de gelamineerde beglazing optreedt; 
- dat er geen gebreken optreden ten gevolge van plaatsings- en fabricagefouten. 
- thermische breuk. 
Onderdeel: beglazingskit. 
- periode: 10 jaar. 
De garantie betreft in het bijzonder: 
- dat de kitten water- en winddicht zijn; 
- dat de kitten elastisch zijn; 
- dat de kitten niet verweren, afschilferen, verkleuren en/of vlekken; 
- dat de kitten niet uitzakken; 
- dat de kitten geen verschijnselen tonen van uittreden van bindmiddelen; 
- dat de kitten de omliggende constructieonderdelen niet chemisch aantasten. 

35 NATUUR- EN KUNSTSTEEN 
Onderdeel: natuur- en kunststeen werken. 
- periode: 10 jaar. 
De garantie betreft in het bijzonder 
- dat de leg- en zetspecie of lijm niet los laten van de ondergrond; 
- dat de natuursteen niet loskomt; 
- dat er geen vochtdoorslag optreedt; 
- dat de voegspecie niet verbrokkelt; 
- dat er geen overmatige slijtage optreedt; 
- dat de vorstbestendigheid is gewaarborgd indien toegepast in een buitenmilieu; 
- dat de natuursteen niet verkleurt als gevolg van doorslag uit de ondergrond. 

36 VOEGVULLING 
Onderdeel: voegvullingen, bouwkundige afdichtingen, dilataties en kit. 
- periode: 5 jaar. 
De garantie betreft in het bijzonder: 
- dat de voegvullingen blijvend water- en winddicht zijn. 
- dat de voegvullingen blijvend elastisch zijn. 
- dat de voegvullingen niet verweren, afschilferen, verkleuren en/of vlekken. 
- dat de voegvullingen niet uitzakken. 
- dat de voegvullingen geen verschijnselen tonen van uittreden van bindmiddelen. 
- dat de voegvullingen de omliggende constructieonderdelen niet chemisch aantasten. 
Onderdeel: brandwerende voorzieningen en afdichtingen 
- periode: 10 jaar. 

38 BUITENZONWERING 
Onderdeel: buitenzonwering. 
- periode: 5 jaar. 
De garantie betreft in het bijzonder: 
- dat de constructie stormvast tot en met windkracht 7. 
- dat de doorvoeren waterdicht blijven. 
- coating: dat een goede hechting op de ondergrond blijft behouden en dat hierin geen storende kleurveranderingen optreden. 

40 STUKADOORSWERK 
Onderdeel: stucadoorswerk. 
- periode: 5 jaar. 
De garantie betreft in het bijzonder: 
- dat de pleisterwerk niet loskomt van de ondergrond; 
- dat er geen scheurvorming, verbrokkeling of verpoedering optreedt; 
- dat er geen verkleuring optreedt; 
- dat de profielen niet gaan roesten. 
Onderdeel: buitengevelisolatiesysteem. 
- periode: 10 jaar. 
De garantie betreft in het bijzonder: 
- dat de isolatie en wapening niet los laten van de ondergrond; 
- dat de pleisterwerk niet loskomt van de ondergrond; 
- dat er geen scheurvorming, verbrokkeling of verpoedering optreedt; 
- dat er geen verkleuring optreedt; 
- dat de profielen niet gaan roesten. 

41 TEGELWERK 
Onderdeel: tegelwerk. 
- periode: 5 jaar. 
De garantie betreft in het bijzonder: 
- dat de leg- en zetspecie of lijm niet los laat van de ondergrond; 
- dat de tegels niet loskomen; 
- dat er geen vochtdoorslag optreedt; 
- dat de voegspecie niet verbrokkelt; 
- dat er geen overmatige slijtage van de vloertegels en scheuren in de glazuurlaag optreedt; 
- dat de vorstbestendigheid is gewaarborgd indien toegepast in een buitenmilieu; 
- dat er geen storende kleurveranderingen optreden. 

42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN 
Onderdeel: dekvloeren. 
- periode: 5 jaar. 
De garantie betreft in het bijzonder: 
- dat de dekvloeren niet loskomen van de ondergrond; 
- dat er geen blaren, scheuren, losse en holle plekken, schilfers ontstaan; 
- dat de toplagen niet verpoederen of abnormale slijtage vertonen. 
- dat de druksterkte behouden blijft. 
NB. voor zwevende dekvloeren een combinatie garantie geven voor het totaal (isolatie/dekvloer). 
Onderdeel: vloerafwerkingen. 
- periode: 10 jaar. 
De garantie betreft in het bijzonder: 
- op het behouden van de functionaliteit, uitgezonderd normale gebruik slijtage. 
Onderdeel: vloersystemen. 
- periode: 10 jaar. 
De garantie betreft in het bijzonder: 
- op het behouden van de functionaliteit, het niet doorzakken van de tegels en het niet kraken en piepen van de constructie. 

43 METAAL- EN KUNSTSTOFWERKEN 
Onderdeel: metaalwerken, inclusief vloer- en wandroosters. 
- periode: 5 jaar. 
De garantie betreft in het bijzonder: 
- dat het geheel een goede hoedanigheid behoudt; 
- dat de bevestigingen vast blijven; 
- dat er geen vervormingen optreden; 
- dat roosters in gevels blijvend waterdicht; 
- dat de beschermlagen een goede hechting op de ondergrond behouden en dat hierin blaasvorming of verschilvering en geen storende kleurveranderingen optreden. 
Onderdeel: vloerluiken. 
- periode: 10 jaar. 
De garantie betreft in het bijzonder: 
- behoud van luchtdichting 
Onderdeel: waterslagen, lekdorpels e.d. 
- periode: 10 jaar. 

44 PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN 
Onderdeel: plafondsystemen en systeemwanden. 
- periode: 5 jaar. 
De garantie betreft in het bijzonder: 
- dat (houten) plafondwerk geen houtrot vertoont; 
- dat plaatmaterialen niet delamineren; 
- dat er geen verkleuring optreedt; 
- dat de systeemplafondplaten (ook technische platen) niet doorbuigen c.q. doorhangen; 
- de afwezigheid van alle gebreken zowel in functioneel als op esthetisch gebied; 
- de geluidwerendheid gewaarborgd is/gegarandeerd is. 

45 AFBOUWTIMMERWERK 
Onderdeel: timmerwerk. 
- periode: 5 jaar. 
De garantie betreft in het bijzonder: 
- dat timmerwerk geen houtrot vertoont; 
- dat plaatmaterialen niet delamineren; 
- de afwezigheid van alle gebreken zowel in functioneel als op esthetisch gebied; 
- onder normale omstandigheden niet kromtrekt. 

46 SCHILDERWERK 
Onderdeel: schilderwerk op hout en steenachtige ondergronden (binnen en buiten), inclusief antigraffiti. 
- periode: 5 jaar. 
Indien gedurende de garantieperiode gebreken optreden, zal de aannemer zorgdragen voor herstel met door de verffabrikant voorgeschreven en/of door de opdrachtgever goedgekeurde producten. 
De garantie betreft in het bijzonder: 
- dat het schilderwerk niet gaat barsten, rimpelen, bladderen verkrijten en verzepen; 
- dat er geen verkleuring en sterke achteruitgang van de glans in de eerste twee achtereenvolgende jaren ontstaat; 
- dat de verflagen niet loskomen van de ondergrond; 
- dat er geen corrosie van geschilderde onderdelen ontstaat. 
Een en ander zodanig dat aan het einde van de periode nog van "goed schilderwerk" kan worden gesproken, dat in ieder geval geschikt is om als ondergrond te dienen voor daarna aan te brengen nieuwe verflagen. 
Van de garantie zijn uitgesloten, gebreken ten gevolge van: 
- mechanische beschadiging en lekkages; 
- gebrek van de ondergrond. 
De verffabrikant stelt een verftechnische advies op en wordt geacht de uitvoering van het schilderwerk te begeleiden en te controleren opdat voldaan wordt aan de verlangde garanties. 

47 BINNENINRICHTING 
Onderdeel: postkasten. 
- periode: 5 jaar. 
De garantie betreft in het bijzonder: 
- dat de briefkleppen/deurtjes naar behoren functioneren. 
- een goede hechting van de coating op de ondergrond blijft behouden en dat hierin geen storende kleurveranderingen optreden en niet gaat corroderen. 
Onderdeel: bewegwijzering. 
- periode: 5 jaar. 
Onderdeel: prefab meterkasten. 
- periode: 5 jaar. 
Onderdeel: keukens. 
- periode: meubel 5 jaar, werkblad 10 jaar. 
Onderdeel: spiegels. 
- periode: 5 jaar. 
Onderdeel: metalen terreininrichting evenans hekwerken containers etc. - buiten. 
- periode: 10 jaar. 
Onderdeel: huisnummers. 
- periode: 5 jaar. 
Onderdeel: loss inrichting, bank in de entree 
- periode 10 jaar. 

48 BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING 
Onderdeel: entreematten. 
- periode: algemeen 3 jaar; duurzaamheid 10 jaar. 

50 DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN 
Onderdeel: hemelwaterafvoeren. 
- periode: 5 jaar. 
De garantie betreft in het bijzonder: 
- de hwa afvoerinstallatie moet waterdicht zijn, metalen onderdelen mogen geen corrosie vertonen. 

51 BINNENRIOLERING 
Onderdeel: binnenriolering. 
- periode: 5 jaar. 
De garantie betreft in het bijzonder: 
- de binnenriolering mag niet lekken en moet stankvrij functioneren; 
- de kunststof rioleringsleidingen mogen niet deformeren. 

52 WATERINSTALLATIE 
Onderdeel: waterdrukverhogingspompen (hydrofoor). 
- periode: 5 jaar. 
De garantie betreft in het bijzonder: 
- de pompen functioneren naar de ontwerpspecificaties; 
- dat de installatie niet gaat lekken. 
Onderdeel: waterleidinginstallatie. 
- periode: 5 jaar. 
De garantie betreft in het bijzonder: 
- dat de installatie niet gaat lekken. 
Onderdeel: droge blusleiding. 
- periode: 5 jaar. 
De garantie betreft in het bijzonder: 
- dat de leiding voldoet aan de daaraan te stellen eisen; 
- dat de installatie niet gaat lekken; 
- de onderdelen mogen geen corrosie vertonen. 

53 SANITAIR 
Onderdeel: alle sanitair (wastafels, closetpotten met waterreservoir), incl. kranen e.d. 
- periode: 5 jaar 
Onderdeel: sanitair garnituur 
- periode: 2 jaar 

55 GASINSTALLATIE 
Onderdeel: gasleidinginstallatie. 
- periode: 5 jaar. 

60 VERWARMINGSINSTALLATIE 
Onderdeel: centrale verwarmingsinstallatie, ketels, radiatoren, vloerverwarming, radiatorkranen, expansievat, thermostaat, leidingen e.d. 
- periode: 5 jaar. 

61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGINSTALLATIE 
Onderdeel: mechanische ventilatie. 
- periode: 5 jaar. 
De garantie betreft in het bijzonder: 
- het ventilatiesysteem moet luchtdicht zijn en stankvrij functioneren. 

70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE 
Onderdeel: elektrische installatie. 
- periode: 5 jaar. 
Onderdeel: verlichtingsarmaturen. 
- Periode: 5 jaar. 
Onderdeel: lampen t.b.v. de verlichtingsarmaturen. 
- periode: 1 jaar (branden). 
Onderdeel: zonnepanelen. 
- periode: 10 jaar op functioneren panelen; 
- vermogensgarantie per paneel: 90% na 10 jaar, 80% na 25 jaar. 
Onderdeel: omvormers zonnepanelen installatie: 
- Periode : 10 jaar op functioneren. 
Onderdeel: bel-(videofoon), intercom-, huistelefoon en deuropenerinstallatie. 
- periode: 2 jaar. 

75 COMMUNICATIE EN BEVEILIGINGSINSTALLATIE 
Onderdeel: rookmelders 
- periode: 5 jaar. 

80 LIFTINSTALLATIE 
Onderdeel: personenlift. 
- periode: 6 jaar (na oplevering van het gebouw). 
Algemeen: constructiedelen uitvoeren volgens Eurocode 0 en 1 en eisen Bouw-& Woning-toezicht, referentie-periode 50 jaar. 
Op de overige niet genoemde lift onderdelen wordt een garantie verlangd van 5 jaar. 

91. MEDE-ONDERTEKENEN ONDERAANNEMERS, LEVERANCIERS E.D. 
De aannemer zorgt ervoor dat de overeenkomsten met onderaannemers of leveranciers van onderdelen of materialen waarvoor garantie wordt verlangd, uitsluitend worden aangegaan met natuurlijke of rechtspersonen, die de garantieverklaringen mede ondertekenen. 

92. ONDERHOUDS-/SERVICEBEURT TIJDENS GARANTIETERMIJN 
Tijdens de garantietermijn zal een onderhouds-/servicebeurt verricht worden voor : 
- de verwarmingsinstallatie al dan niet met gecombineerde warmwater voorzieningsinstallatie; 
- toegangshek elektrisch beweegbaar.; 
- liftinstallaties; 
- brandveiligheidsinstallaties; 
- deurautomaten; 
- toegangscontrolesysteem; 
- zonnepaneleninstallaties;. 
Het recht op een nog niet uitgevoerde onderhouds-/servicebeurt zal ook bij overdracht van het gegarandeerde goed binnen de garantietermijn blijven bestaan. Voornoemde onderhouds-/servicebeurt wordt aangevuld met de door opdrachtgever gevraagde onderhouds- en servicebeurten.




GARANTIEVERKLARING 
Alle garanties, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, dienen door de aannemer te worden verstrekt en indien van toepassing tevens door de betreffende onderaannemer of leverancier aan de opdrachtgever te worden gegarandeerd. De garanties dienen overdraagbaar te zijn. 
Verstrekkingsvorm garanties: schriftelijk. 

Ten aanzien van de gegarandeerde onderdelen en producten geldt dat de aannemer zich onvoorwaardelijk verbindt voor zijn rekening alle voorkomende gebreken op eerste aanzegging van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk te herstellen. De aannemer dient in voorkomende gevallen aan te tonen dat er sprake is van omstandigheden c.q. oorzaken die hem in het kader van de garantie niet zijn toe te rekenen. Indien een onderdeel is hersteld dan wel vervangen, gaat de garantietermijn (zoals hierboven aangegeven) opnieuw lopen. 

Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd van een onderaannemer of leverancier, dient een garantieverklaring volgens het bij dit bestek gevoegde model overgelegd te worden aan de directie. De garantieverklaring dient te worden overgelegd voor het gereedkomen van het gegarandeerde onderdeel. 

De garantieverklaringen van fabrikanten en onderaannemers dienen te zijn voorzien van een datum, kenmerk en verantwoordelijke; en dienen te naam te zijn gesteld zowel van de aannemer als van de opdrachtgever en/of zijn rechtsopvolger (m.a.w. de garanties zoals deze aan de opdrachtgever overlegd worden dienen overdraagbaar te zijn aan eigenaars, eventueel toekomstige nieuwe eigenaars, Verenigingen van Eigenaars en eigenaars van appartementsrechten). 
Iedere afwijking ten nadele van opdrachtgever is nietig. 

Indien door de onderaannemers of leveranciers verder strekkende garanties dan voortvloeiende uit deze overeenkomst worden verstrekt, gelden deze garanties als aanvulling op de garanties voortvloeiende uit deze overeenkomst.  Indien de garantieverklaring van de onderaannemer of leverancier niet door de aannemer wordt verstrekt, kan daaruit geen afstand van de overeengekomen garantieverplichting worden afgeleid. 

De hiervoor genoemde garantie(s) voor onderdelen en de eventuele uitzondering(en) hierop laten onverlet de verplichtingen van de aannemer in de onderhouds- en servicetermijn en de aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering. 

Polis/garantieverklaring: 
a. De polis(sen) met polisvoorwaarden van te verzekeren garanties vooraf ter goedkeuring verstrekken aan de directie; 
b. Concept garantieverklaringen moeten ter goedkeuring bij de directie worden ingediend voordat de betreffende onderaannemer c.q. fabrikant en/of leverancier wordt goedgekeurd in de zin van paragraaf 6, lid 25 van de UAV 2012; 
c. Voor alle te garanderen onderdelen, dienen tevens onderhoudsadviezen en onderhouds- contracten te worden toegevoegd. 

