
	Bijlage B Technische specificaties MFC's	

	Type en minimum snelheid (zwart/kleur)
Eisen
	Type I
 35/35  p/min

	Type II
50/50  p/min


	Papierformaat (origineel en afdruk)
	A4
A3 optioneel
	A4 en A3

	Tafelmodel
	Ja
	Nee

	Stahoogte bedienbaar (bijv. onderzetkast)
	n.v.t.
	Ja

	Duplex/dubbelzijdig
	Ja
	Ja

	Automatische documenteninvoer (duplex)
	Ja
	Ja

	Sorteren (bijvoorbeeld door staffelen)
	n.v.t.
	Ja (bijvoorbeeld door staffelen)

	Papierinvoer
	2 laden (totaal minimaal 500 vel)
	3 laden (totaal minimaal 1.350 vel) waarvan minimaal 
1 x A3/A4 lade

	
	Handinvoer/specialiteiten min. 10 (80g/m2) vel
	Handinvoer/specialiteiten min. 30 (80g/m2) vel

	
	65-90 g/m2 vanuit papierladen
	65-90 g/m2 vanuit papierladen

	Papieruitvoer/finisher
	Opvangtray voor minimaal 100 vel
	Opvangtray voor minimaal 100 vel

	
	
	Niet-eenheid

	Printertalen
	PCL 5e/6
	PCL 5e/6

	Scannen (invoer/uitvoer)
	Via glasplaat en automatische documenteninvoer (duplex)
	 Via glasplaat en automatische documenteninvoer (duplex)

	
	PDF/A en JPEG
	 PDF/A en JPEG

	
	Voldoende intern geheugen voor kleurenpagina’s 
	Voldoende intern geheugen voor kleurenpagina’s) 

	
	Kleurenscanner
	 Kleurenscanner

	
	OCR scan
	OCR scan

	Scanfuncties
	Scan to e-mail (SMTP en TCP/IP)
	 Scan to e-mail (SMTP en TCP/IP)

	
	Scan to e-mail m.b.v. adresboek (via LDAP search)
	Scan to e-mail m.b.v. adresboek (via LDAP search)

	
	Scan to folder (via SMB en FTP)
	Scan to folder (via SMB en FTP)

	Kaartlezer
	Geschikt voor Mifare
	Geschikt voor Mifare

	Draadloos printen 
	Ja
	Ja

	Afmetingen (bxd) maximaal
	55 cm x 65 cm
	N.v.t.

	Model en minimum snelheid (zwart/kleur)
Mogelijke opties
	Type I
 35/35  p/min

	Type II
50/50  p/min


	Bookletfinisher incl. hechtfunctie in “de rug”, vouwen van A4 -> A5 en A3 -> A4, en V-vouw i.p.v. niet-eenheid.
	N.v.t.
	Optioneel, niet op alle mfc’s
	

	Perforator 2/4 gaats
	N.v.t.
	Optioneel, niet op alle mfc’s

	60-200 g/m2 via handinvoer/specialiteiten/lade
	Optioneel
	Optioneel

	> 200 g/m2 via handinvoer/specilaliteiten/lade
	Optioneel
	Optioneel

	Extra lade of LCT, minimaal 500 vel (A4)
	Optioneel
	Optioneel

	Extra lade A3
	N.v.t.
	Optioneel

	Onderkast printer
	Optioneel
	N.v.t.

	Automatische wisfunctionaliteit harde schijf
	Ja
	Ja
	

	Encryptie harde schijf
	Ja
	Ja

	Overig
	Type I
 35/35  p/min

	Type II
50/50  p/min


	Service na storingsmelding
	Monteur start binnen 8 werkuren het onderhoud
	Monteur start binnen 8 werkuren het onderhoud

	
	
	

	Bijzonderheden
	Followme/printerbeheer en accounting software systeem wordt geleverd door opdrachtnemer
	Followme/printerbeheer en accounting software systeem wordt geleverd door opdrachtnemer

	
	
	

	
	
	

	
	
	



