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[bookmark: _Toc195540077]Inleiding
	
De opdrachtnemer voert namens het Rijksvastgoedbedrijf bemonsteringen en bemetingen uit bij objecten van het Ministerie van Defensie. De werkzaamheden zijn per object verschillend en omvatten de volgende onderdelen; 

1. [bookmark: _Hlk191555560]Totale Ontzorging van de jaarlijkse zuiveringsheffing per Defensieobject. (planning, bemonstering, analyse, rapportage, aanvraag beschikking, aangifte zuiveringsheffing, contacten B.G. melden van storingen etc.)

2. (Kleine) correctieve werkzaamheden ten behoeve van een goede werking van de aanwezige bemonsteringsapparatuur is bij de prijs inbegrepen.

3. Bemonsteren van afvalwater, hemelwater en proceswater i.h.k.v . naleving wettelijke verplichtingen, rapportage en advisering. 

4. Uitvoeren van bemonsteringen i.h.k.v. (opgelegde) zorgplicht en/of aanvullende interne bedrijfsregels van Defensie, rapportage en advisering.

5. Voor het doen van de analyses gebruik maken van een laboratorium geaccrediteerd tegen NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018 conform de per parameter geldende NEN-(EN) normen.

6. Jaarlijkse controle van de “GPS Locatie document” bij wijziging de locaties markeren op de bij dit bestek geleverde kaartmateriaal en Exel document. Doorgeven van x,y coördinaat in XML bestand aan het RVB. Tekeningen en tabel worden beschikbaar gesteld bij start van het project. 

7. Het in bezit hebben of kunnen verkrijgen van een geldige VOG en/of type 4 Defensiepas.

8. De aannemer dient er zorg voor te dragen dat er overdracht plaatsvindt met de vorige aannemer. Deze overdracht dient ertoe om kennis te nemen van de aard van de objecten, bemonsteringslocaties,  en de hierin opgenomen elementen. Hiervoor kan beroep worden gedaan op een aantal overleg-uren voor de start van het contract.

9. Bijzonderheden en afwijkingen die zich tijdens de uitvoering van de werkzaamheden voordoen dienen door de opdrachtnemer zoveel mogelijk, met in kennisstelling van de opdrachtgever op locatie opgelost te worden.

Deze werkomschrijving maakt onderdeel uit van het contract meten en bemonsteren van afval, -hemel en proceswater bij het Ministerie van Defensie 2026 - 2029, perceel 1.  






[bookmark: _Toc195540078]Zuiveringsheffing
[bookmark: _Toc195540079]Algemene bepalingen

Naast de bij de objecten aangegeven detailleringen en de te verrichten werkzaamheden zijn de volgende voorzieningen en bepalingen inbegrepen in de prijsopgave:

1. [bookmark: _Hlk191555777]Totale verzorging van de jaarlijkse Zuiveringsheffing op basis van afgegeven beschikkingen. Hieronder vallen o.a. de volgende werkzaamheden; bemonstering, analyse, rapportage, opmaken planning, aanvraag beschikking, aangifte zuiveringsheffing per object, opname watermeterstanden, contacten onderhouden BG;

2. In jaar 1 zal de aanvraag meetbeschikking door de huidige contractant worden verzorgd en ter beschikking worden gesteld. De daaropvolgende jaren zal de nieuwe opdrachtnemer de aanvraag meetbeschikking en kennisgeving (waar vereist) verzorgen en dit afstemmen met de opdrachtgever. De bestekshoeveelheden voor het jaar 2026 zijn gebaseerd op ervaringen uit eerdere jaren;

3. Een eerste planning (meetkalender) afkomstig van het Waterschap wordt door opdrachtgever met Defensie afgestemd. Bij goedkeuring zal deze ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtnemer;

4. In de planning wordt rekening gehouden met vakantieperiodes, oefeningen en relevante werkzaamheden, voor zover bekend bij de opmaak. Opdrachtgever stelt opdrachtnemer gedurende het kalenderjaar tijdig (binnen 5 werkdagen) op de hoogte van wijzigingen;

5. Alle werkzaamheden, benodigdheden en voorzieningen voor het uitvoeren van de metingen en bemonsteringen;

6. In perceel Noord wordt, op object 32D10 Matlogco na, GEEN gebruik gemaakt van permanente meet- en bemonsteringsapparatuur. Deze dient door de opdrachtnemer te worden geleverd in de vorm van mobiele bemonsteringsapparatuur incl. Debietmeter. De meetvoorziening moet voldoen aan de door het Bevoegd Gezag gestelde eisen;

7. De opdrachtnemer zal de meterstanden van de debietmeter, hoofd- en (tussen)watermeters opnemen en rapporteren;

8. Certificaten van de IJkingen worden aan het einde van elke kalenderjaar ter beschikking geteld aan de opdrachtnemer voor aangifte van de afvalwaterheffing;

9. Wijzigingen of nadere eisen die gesteld worden door het bevoegd gezag zullen conform de bestekstarieven worden verrekend. Prijsstelling is verdeeld in de analyse en de monstername van het afvalwater;

10. Voor bepaling van de CZV/TCO factor is een post onvoorzien opgenomen. Aannemer wordt geacht i.o.m. Waterschap en opdrachtgever invulling te geven aan het bepalen van de Verhoudingsfactor CZV/TCO conform die nieuwe Heffingsmethode verordening Zuiveringsheffing van de Unie van Waterschappen. 



[bookmark: _Toc195540080]Eisen bij bemonsteren

1. [bookmark: _Hlk191555736]Bemonsteren en analyseren van het afvalwater conform de actuele meetbeschikking of verordening zuiveringsheffing van het bevoegd gezag;

2. De bemonsteringen worden uitgevoerd conform de NEN 6600-1 (2019) en de opdrachtnemer dient hiervoor in het bezit te zijn van een accreditatie voor monsterneming, NEN-EN ISO 17025:2018, RVA T021;

3. Het geheel aan metingen en bemonsteringen moet voor medio december zijn uitgevoerd, voor zover dit mogelijk is binnen de voorschriften van de vigerende vergunning, meetbeschikking en toegankelijkheid;

4. Het schoon, verzorgd en stand-by/gereed achterlaten van de aanwezige meet -en bemonsteringsvoorziening;

5. Werkzaamheden worden uitgevoerd conform geldende Arbo- en veiligheidsregels;

6. Kennis hebben en naleven van toegangsprotocollen van de diverse Defensie objecten. Dit mag niet leiden tot meerwerk. Bij extreme afwijkingen wordt per ommegaande de opdrachtgever geïnformeerd. Schadeloosstelling wordt per geval bekeken;


[bookmark: _Toc208385682][bookmark: _Toc280191950][bookmark: _Toc299952847][bookmark: _Toc299952879] 


[bookmark: _Toc195540081]Rapportage en Advies

[bookmark: _Hlk191555896][bookmark: _Hlk191555881]De rapportage vindt plaats conform de meetbeschikking en verordening zuiveringsheffing van het bevoegd gezag en wordt periodiek verstrekt aan de opdrachtgever. De rapportage bevat tenminste de onderstaande gegevens:

1. Gegevens over de gebruikte meet- en bemonsteringsapparatuur;
2. Opname van de meterstanden van de debietmeter(s) lozing per meetdag;
3. Opname alle meterstanden ingenomen drinkwater per meetdag;
4. Waterbalans per meetdag en een totaal aan het einde van elke kalender jaar;
5. Gegevens van de bemonstering (datum, omstandigheden, afwijkingen en tijdstip);
6. Analyseresultaten per meetlocatie per meetdag;
7. Heffingsberekening van (niet)zuurstofbindende stoffen;
8. Storing in metingen, bemonstering, analyse of overschrijding van de toegestane normen, moeten binnen 24 uur ter kennis name (alarmering) worden gemeld aan de contactpersoon van de opdrachtgever (RVB);
9. Digitaal beschikbaar stellen  aan de opdrachtgever van de (analyse)resultaten binnen 2 weken na bemonstering leveren in PDF en CSV/XML bestand;
10. Het opnemen van de beschikkingen, aangifte, meetkalender en meet, -en analyseresultaten in WebisMeet;


[bookmark: _Toc195540082]Vergunningsplicht en/of Zorgplicht
[bookmark: _Toc195540083]Algemene bepalingen

[bookmark: _Hlk191555930]Naast de bij de objecten aangegeven detailleringen en de te verrichten werkzaamheden  zijn de volgende bepalingen  inbegrepen in de prijsopgave:

1. Afgeven van een jaarplanning. In de planning wordt rekening gehouden met vakantieperiodes, oefeningen en relevante werkzaamheden, voor zover bekend bij de opmaak. Opdrachtgever stelt opdrachtnemer gedurende het kalenderjaar tijdig (binnen 5 werkdagen) op de hoogte van wijzigingen;

2. Storing in meting, bemonstering, analyse of overschrijding van de toegestane (wettelijke) normen, moeten binnen 24 uur na vaststelling ter kennis name worden gemeld aan de opdrachtgever. Telefonisch bij de Adviseur Noord en een bevestiging per mail postbus.rvb.afvalwaterbeheer@rijksoverheid.nl;

3. Waterbemonsteringen die van (stromend) hemelwater genomen moeten worden, dienen binnen 2 werkdagen na regenval te zijn uitgevoerd. Zie NEN-EN 6600-1 paragraaf 8.2.1. Bij periodes van lange droogte kunnen bemonsteringen komen te vervallen, dit kan alleen in overleg met de opdrachtgever;

4. Wijzigingen in vergunningen en toestemmingen die gedurende de contractperiode optreden en leiden tot meerwerk, worden op basis van de contractuele verrekenprijzen in de inschrijfstaat opgedragen;

 
[bookmark: _Toc195540084]Eisen bij bemonsteren	

1. [bookmark: _Hlk191555971]Bemonsteren en analyseren van het afval,- hemel,- en proceswater, conform de in dit document beschreven werkomschrijvingen per Defensieobject; 

2. De bemonsteringen worden uitgevoerd conform de NEN 6600-1 Afvalwater en de NEN 6600-2 Oppervlaktewater (2019) en de opdrachtnemer dient hiervoor in het bezit te zijn van een accreditatie voor monsterneming, NEN-EN ISO 17025:2018, RVA T021;

3. Het geheel aan metingen en bemonsteringen moet voor medio december van elk kalenderjaar te zijn uitgevoerd, voor zover dit mogelijk is binnen de voorschriften van de lozingsvergunning, meetbeschikking en toegankelijkheid;

4. Het stand-by/gereed achterlaten van de aanwezige meet -en bemonstervoorzieningen;

5. De parameters pH, zuurstof en temperatuur dienen in het veld te worden gemeten; 

6. Werkzaamheden worden uitgevoerd conform geldende Arbo- en veiligheidsregels;

7. Kennis hebben en naleven van toegangsprotocollen van de diverse Defensie objecten. Dit mag niet leiden tot meerwerk. Bij extreme afwijkingen wordt per ommegaande de opdrachtgever geïnformeerd. Schadeloosstelling wordt per geval bekeken;


[bookmark: _Toc195540085]Rapportage en Advies

[bookmark: _Hlk191555990]De opdrachtgever ontvangt van elke bemonstering en per object een rapportage van de resultaten. Deze rapportage dient ten minste te bestaan uit:

1. Gegevens bemonstering (datum, tijdstip en evt. afwijkende omstandigheden) per monsterlocatie;
2. Analyse resultaten (inclusief lozingsnorm en analysenorm) per monsterlocatie;
3. Toetsing van de resultaten aan de opgegeven normen;
4. Melding van overschrijdingen en relevante bijzonderheden;
5. [bookmark: _Hlk193720652]Digitaal beschikbaar stellen  van de (analyse)resultaten binnen 2 weken na het beëindigen van de bemonstering zowel in PDF, XML, Excel als CSV bestand beschikbaar zijn. De opdrachtgever dient rekening te houden met de aanvulling van de X, Y coördinaten van de bemonsteringslocaties in de rapportages, zodat gegevens ontsloten kunnen worden in een GIS systeem 

Definities:

Vergunningsplicht
Bemonstering voortkomende uit de voorschriften die vermeldt staan in vigerende vergunningen 

Zorgplicht vergunning
Bemonstering voortkomende uit de zorgplichtverplichting die vermeldt staan in vigerende vergunningen of toestemmingen.

Zorgplicht Defensie
Bemonstering voortkomende uit de zorgplicht voor borging van interne bedrijfsprocessen van Defensie.


[bookmark: start][bookmark: _Toc245963697][bookmark: begin][bookmark: _Toc421022737][bookmark: _Toc195540086][bookmark: _Toc281989721]06C02 Vliegbasis Leeuwarden 
Adres		: 	Keegsdijkje 7
Postcode		: 	8919 AK 
Plaats / gemeente		: 	Leeuwarden


[bookmark: _Toc195540087]Lozingsvergunning

[bookmark: _Toc195540088]	Lozingen op hemelwaterriool

Bemonsteringswijze		: 	Steekmonster hemelwater  
Meetfrequentie			:	2 x per jaar 
Aantal meetlocaties		: 	18 (volgens nummering Wvo vergunning)

De volgende afscheiders moeten worden bemonsterd:
	803 (Zuid 3 platform)
	821 (Noord platform)
	832 (Opstelplaats Fuel-trucks en wasplaats C110)
	837 (BOS-pomp)
	852 (Zuid 2 platform)
	853 (AFS Oost)
	855 (Auto Hobby Club K54)
	856 (Hangaar 18)
	859 (C88)
	861 (Stalling baanveegauto’s C129)
	862 (AFS Oost)
	863 (AFS Noord)
	864 (Zuid 1 platform)
	868 (Drainageplaats Hangaar 3)
	870 (Platform nieuwe brandweerkazerne)
	872 (Log. Oost; wasplaats bedrijfsstoffenloods)
	873 (Log. Oost; milieudepot)
	874 (Log. Oost; L2)

Opmerking		: 	Steekmonster moet van stromend hemelwater worden genomen.


Parameters en Norm	:
	Onopgeloste bestanddelen
	30 mg/l

	Minerale Olie
	20 mg/l

	BTEX Som-totaal
	100 µg/l

	Benzeen
	10 µg/l

	VOX
	20 µg/l

	Zware metalen Som-totaal
	1000 µg/l

	Kwik
	< 1 µg/l

	Cadmium
	< 1 µg/l

	Arseen
	200 µg/l

	Chroom
	500 µg/l

	Koper
	500 µg/l

	Nikkel
	500 µg/l

	Lood
	500 µg/l

	Zink
	500 µg/l



[bookmark: _Toc421022741]Opmerkingen			: 	Steekmonster moet van stromend hemelwater  worden genomen.

Totaal aantal monster per jaar	:	 36


[bookmark: _Toc195540089]Lozingen op vuilwaterriool

Bemonstering			:	Steekmonster vuilwater 
Meetfrequentie			:	2 x per jaar 
Aantal meetlocaties		:	4 

i. spoelen WAT (werkeenheid wapentechniek) op locatie C 43;
m. wasplaats KMAR op locatie KMAR1;
p. ontwateringscontainers op chemopark;
q. ontwateringscontainer Run-up op locatie H14.

Parameters en Norm 		: 
	Minerale Olie
	20 mg/l

	BTEX Som-totaal
	100 µg/l

	Benzeen
	10 µg/l

	VOX
	20 µg/l

	PAK’s
	50 µg/l

	Zware metalen Som-totaal
	1000 µg/l

	Kwik
	< 1 µg/l

	Cadmium
	  10 µg/l

	Arseen
	200 µg/l

	Chroom
	500 µg/l

	Koper
	500 µg/l

	Nikkel
	500 µg/l

	Lood
	500 µg/l

	Zink
	500 µg/l



Totaal aantal monster per jaar	:	 8



[bookmark: _Toc195540090]Lozingen op vuilwaterriool o.a. emulsiesplitter (hangaar 15)

Bemonstering			: 	Steekmonster  
Meetfrequentie			: 	4 x per jaar 
Aantal meetlocaties		: 	8 

a.  vliegtuigwaswater op locatie H9
b.  vliegtuigwaswater op locatie H15 
c.  helikopterwaswater op locatie H18; Gaat via tank 857
d.  helikoptermotor spoelen op locatie H18
e.  fueltanks wassen op locatie C105; Gaat via locatie H9
h.  grondtank schilderen/corrosie op locatie H8;
j.   grondtank BWR (banden, wielen, remmen) op locatie C 43;
r.   restafvalwaterstromen zoals chemotanks, borstelwagens en bupycleaners op locatie H15. 
Zelfde waterstroom als b

Parameters en Norm 	: 
	Minerale Olie
	20 mg/l

	BTEX Som-totaal
	100 µg/l

	Benzeen
	10 µg/l

	VOX
	20 µg/l

	Zware metalen Som-totaal
	1000 µg/l

	Kwik
	< 1 µg/l

	Cadmium
	  10 µg/l

	Arseen
	200 µg/l

	Chroom
	500 µg/l

	Koper
	500 µg/l

	Nikkel
	500 µg/l

	Lood
	500 µg/l

	Zink
	500 µg/l

















 Opmerking			: Bemonstering is mogelijk in combinatie met de bemonstering van de 			  emulsiesplitter H15. Afvalwaterstromen a, b, c, d, e, j, en r worden nabehandeld 		  middels een Waterzuivering1

Totaal aantal monsters per jaar	: 	32



[bookmark: _Toc195540091]Zorgplicht Vergunning

[bookmark: _Toc195540092]Effluent emulsiesplitter (hangaar 15)1

Bemonstering			:	Steekmonster  proceswater
Meetfrequentie			: 	12 x per jaar 
Aantal meetlocaties		:	1

· Effluent emulsiesplitter hangaar 15 

Opmerking	: 	Defensie levert zelf genomen monsters aan bij Adviesbureau. 

Parameters en Norm		:
	Cadmium
	 10 µg/l



Totaal aantal monsters per jaar	:	12


[bookmark: _Toc195540093]Oefening Frisian Flag

Bemonstering			:	Steekmonster  
Meetfrequentie			: 	2 x per jaar 
Aantal meetlocaties		:	7

· Olieafscheider 821 
· Olieafscheider 803
· Olieafscheider 864
· Olieafscheider 852
· Hemelwater Sloot Noordzijde
· Hemelwater Sloot Zuidzijde
· Hemelwater Sloot gehele Basis

Opmerking		: 	Bemonsteringen vinden plaats binnen 24 uur voor de oefening en 			binnen 24 uur na beëindiging van de oefening. 

Parameters en Norm		:
	Arseen
	200 µg/l

	Cadmium
	1 µg/l

	Chroom
	500 µg/l

	Koper
	500 µg/l

	Kwik
	1 µg/l

	Lood
	500 µg/l

	Nikkel
	500 µg/l

	Zink
	500 µg/l

	Benzeen
	10 µg/l

	BTEX
	100 µg/l

	PAK (EPA)
	50 µg/l

	Minerale Olie
	20 µg/l



Totaal aantal monsters per jaar	:	14


[bookmark: _Toc195540094] 06F02 Willem van Nassaukazerne 
Adres				:	Strandweg 21	 
Postcode 			:	9974 SM
Plaats/gemeente 			:	Zoutkamp

[bookmark: _Toc195540095]Zorgplicht Vergunning

Bemonstering			:	Steekmonster 
Meetfrequentie			: 	2 x per jaar 
Aantal meetlocaties		:	2
Registratie verplichting 		: 	Bij houden logboek Defensie

· LP3 Effluent Bospomp
· LP4 Effluent Afspuitplaats

Parameters en Norm 		:
	Minerale Olie
	5 mg/l

	Zuurgraad (pH)
	6,5 – 9

	Onopgeloste bestanddelen
	60 mg/l



Totaal aantal monsters per jaar	:	4


[bookmark: _Toc195540096]09B50 Joost Dourleinkazerne  
Adres		: 	Mokweg 18
Postcode		: 	1797 SB 
Plaats / gemeente		: 	Den Hoorn / Texel


[bookmark: _Toc195540097]Lozingsvergunning

[bookmark: _Toc195540098]	Lozen van afvalwater en hemelwater op oppervlaktewater (Mokbaaij)
Bemonsteringswijze		: 	Steekmonster hemelwater  
Meetfrequentie			:	2 x per jaar 
Aantal meetlocaties		: 	2

Bevoegd Gezag			:	Rijkswaterstaat

Afvalwater en hemelwater afkomstig van 2 was-/spuitplaatsen voor voer- en vaartuigen. 
2 lozingspunten, vanaf wasplaats, via de monsternameput van de OBAS naar de Mokbaaij. 

Parameters en Norm
	Onopgeloste bestanddelen 
	50 mg/l

	Minerale olie
	20 mg/l



Totaal aantal monsters per jaar 	: 	4


[bookmark: _Toc195540099]14B03 Nieuwe Haven 
Adres		: 	Rijkszee- en Marinehaven 1
Postcode		:	1781ZZ
Plaats / gemeente		: 	Den Helder

Bevoegd Gezag heffing		:	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Contactgegevens			:	R. de Boer
			 		fiscaaltechnologen@HHNK.nl
			  		06-10485663
	
[bookmark: _Toc281989722][bookmark: _Toc195540100]Zuiveringsheffing

Meetweken per jaar		:	2
Locaties 				:	1
Leveren mobiele apparatuur	 	:	Ja
EMF meter aanwezig		:	Ja
Debiet				:	ca. 600 m3/etmaal
Watermeters			:	Ja, worden opgenomen door het RVB. 
					13 stuks (12 tussen en 1 hoofdmeter)
Overige info			: 	Locatie is niet bereikbaar met de auto. 
					Ca. 50 meter alleen te voet af te leggen over een 							gras bedekte dijk.
	
Zuurstofbindend
Aantal monster per meetweek	: 	6 verzamelmonsters (5x dagelijks en 1x 48-uurs 								verzamelmonster)
Paramater(s) per monster		:	TOC (mg/l) Totaal Organische koolstof
					TNb (mg/l) Totaal gebonden stikstof
					TON (mg/l) Nitriet/Nitraatstikstof	
	
Totaal aantal monsters per jaar	:	12
	

Niet zuurstofbindend			
Aantal monsters per meetweek	:	1 weekmengmonster
Parameter(s) per monster		:	Chroom
					Koper
					Lood
					Nikkel
					Zink
					Chloride
					Totaal Fosfor
	
Totaal aantal monsters per jaar	:	2
	



[bookmark: _Toc195540101]Zorgplicht Vergunning

[bookmark: _Toc195540102]Lozingen op VWA 

Bemonstering			: 	Steekmonsters (tijdens regenachtige omstandigheden)
Meetfrequentie 			:	4 x per jaar
Aantal meetlocaties		:	18 

	Locaties
	Parameters
	Norm

	14B03 - N002 (testbassin)
	Minerale olie
	200 mg/l

	14B03 - R004, N017
	Onopgeloste bestanddelen
	300 mg/l

	14B03 - S26A, S27A, 3K, 3T, OBC Spitsbergen, 3A
	Minerale olie
Onopgeloste bestanddelen
	200 mg/l
300 mg/l

	14B03 - R061 (Zeehaen)  
	Minerale olie
Onopgeloste bestanddelen
Koper 
	200 mg/l
300 mg/l
2 mg/l

	14B03 - E 015 (Zeearend) 
	Minerale olie
Onopgeloste bestanddelen
Zink
	200 mg/l
300 mg/l
2 mg/l

	14B03 - D004, 130, D300, D401,D403, D403, G007
	Minerale olie
Onopgeloste bestanddelen
PAK (10 van VROM)
VOX
Som van vijf zware metalen (Zn, PB, CU, Cr en Ni)
	200 mg/l
300 mg/l
0,1 mg/l
0,1 mg/l
5 mg/l



Totaal aantal monsters per jaar	: 	72




[bookmark: _Toc195540103]Lozingen op aansluitpunt persleiding HHNK 

Bemonstering			:	Steekmonster 
Meetfrequentie 			:	4 x per jaar
Aantal meetlocaties		:	1

· Aansluitpunt persleiding HHNK

Parameters en Signaleringswaarde	:
	Zuurgraad
	6,8 ≤ pH ≤ 9

	Sulfaatgehalte
	≤ 300 mg/l

	Minerale olie
	≤ 200 mg/l

	Dierlijke en Plantaardige 
oliën en vetten 
(PE- bestanddelen)
	≤ 200 mg/l

	Temperatuur
	≤ 30 C

	Onopgeloste bestanddelen
	≤ 300 mg/l

	Zink (Zn)
	> 500 µg/l

	Lood (Pb)
	> 25 µg/l

	Arseen (As)
	> 5 µg/l

	Cadmium (Cd)
	> 2 µg/l

	Kwik (Hg)
	> 3 µg/l

	Nikkel (Ni)
	> 5 µg/l

	Chroom (Cr)
	> 50 µg/l

	Koper (Cu)
	> 150 µg/l

	BZV/N(kj)
	>3,5 >40

	BZV/TP
	>15 >150

	CZV/BZV
	>3



Totaal aantal monsters per jaar 	:	4

	
Bemonstering			:	Steekmonster 
Meetfrequentie 			:	min. 1 x per jaar
Aantal meetlocaties		:	2

· Monsterpunt talud 
· Duiktank.
Parameters en opmerkingen 		: 
	CZV cfn NEN 6633
Kj-N cfn NEN 6646
Lood
Nikkel
Arseen
Kwik
Koper
Cadmium
IJzer
Mangaan
Titaan
Zink 
Chroom 3+
Chroom 4+
Molybdeen
Tin
Barium
Aluminium
Vanadium
Cobalt
Zwavel
Fosfaat totaal cfn NEN-EN-ISO 17294
Fluoride cfn NEN-EN-ISO 10304-1
SiliciumOxide cfn NF T90-007

	1x per jaar vindt er in overleg met de gebruiker een lozing plaats van Laswater. Deze dient bemonsterd te worden. 

Voor een juiste bemonstering moeten er 2 monsters genomen worden.

Bemonsteringen afstemmen met het RVB en de gebruiker. 
(Gerrit Weerstand) 


































Totaal aantal monsters per jaar	:	2	
		

[bookmark: _Toc195540104]Lozingen op oppervlaktewater  

Bemonstering			: 	Steekmonsters (tijdens regenachtige omstandigheden)
Meetfrequentie 			:	1 x per jaar
Aantal meetlocaties		:	4

· 14B03K (FRISC) OWS

Parameters en Norm	: 
	Minerale olie
	5 mg/l

	Onopgeloste bestanddelen
	50 mg/l



Totaal aantal monsters per jaar 	: 	4	


[bookmark: _Toc281989723][bookmark: _Toc195540105]14B46 Maritiem Vliegkamp de Kooy
Adres		: 	Rijksweg 20
Postcode		: 	1786 PT
Plaats / gemeente		: 	Den Helder

Bevoegd Gezag heffing		: 	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Contactgegevens			: 	R. de Boer
			 	 	fiscaaltechnologen@HHNK.nl
			 	 	06-10485663


[bookmark: _Toc281989724][bookmark: _Toc195540106]Zuiveringsheffing

Verrekening op basis van Coëfficiënt 

Meetweken per jaar		:	0
Locaties 				:	2
EMF meter aanwezig		:	Opname 12 x per jaar 
Ingenomen Watermeter		:	Opname 12x per jaar
Overige info			: 	Watermeter binnen het object. 
Gegevens invoeren in WEBismeet


[bookmark: _Toc195540107]Vergunningsplicht

[bookmark: _Toc195540108]Lozing op de afvalwaterpersleiding

Bemonstering			:	Steekmonster  
Meetfrequentie			:	2 x per jaar 
Aantal meetlocaties		:	3

· Meetput persleiding HHNK
· Wasplaats Helikopters
· Oefenplaats Brandweer

Parameters en Norm 		:
	Onopgeloste bestanddelen 
	100 mg/l

	Temperatuur
	< 30°C 

	Zuurgraad (pH)
	6,5 – 10

	Sulfaat
	300 mg/l




Totaal aantal monsters per jaar 	: 	6


[bookmark: _Toc195540109]Zorgplicht Vergunning

[bookmark: _Toc195540110]Lozing op afvalwaterpersleiding 

Bemonstering			:	Steekmonster  (tijdens regenachtige omstandigheden)
Meetfrequentie			:	4 x per jaar 
Aantal meetlocaties		:	1

· Controlevoorziening wasplaats helikopter

Parameters en Norm 		:
	Minerale Olie
	200 mg/l

	PAK (EPA)
	50 µg/l


 

Totaal aantal monsters per jaar 	: 	4	





[bookmark: _Toc281989725][bookmark: _Toc195540111]31H29 Centraal Militair Hospitaal 
Adres		: 	Heidelberglaan 100
Postcode		:	3509 AA
Plaats / gemeente		:	Utrecht


[bookmark: _Toc281989726][bookmark: _Toc195540112]Vergunningsplicht 

[bookmark: _Toc281989728][bookmark: _Toc195540113]Meetlocatie 1
Bemonstering			: 	Steekmonster  
Meetfrequentie			:	2 x per jaar, minimaal 5 maanden tussen de 2 monsternames  
Aantal meetlocaties		:	1

· Totaal afvalwaterput hoofdingang

Parameters en Norm 		: 
	Som zware Metalen 
	<1000 µg/l

	Chroom
	

	Koper
	

	Lood
	

	Nikkel
	

	Zink
	

	Som BTEX
	<10 µg/l

	Som VOX
	<20 µg/l



Totaal aantal monsters per jaar 	:	2


[bookmark: _Toc195540114]Meetlocatie  2 en 3

Bemonstering			: 	Steekmonster  
Meetfrequentie			:	2 x per jaar, minimaal 5 maanden tussen de 2 monsternames  
Aantal meetlocaties		:	2

· Totaal afvalwaterput Heidelberglaan
· Totaal afvalwaterput zijde Stratenum

Parameters en Norm 		: 
	Som zware Metalen 
	<1000 µg/l

	Chroom
	

	Koper
	

	Lood
	

	Nikkel
	

	Zink
	

	Som VOX
	<20 µg/l



Totaal aantal monsters per jaar 	:	4





[bookmark: _Toc195540115]Zorgplicht Vergunning 
 
Bemonstering			:	Steekmonster
Meetfrequentie			:	2 x per jaar 
Aantal meetlocaties		:	3

· Totaal afvalwaterput hoofdingang
· Totaal afvalwaterput Heidelberglaan
· Totaal afvalwaterput zijde Stratenum

Parameters en Norm		: 
	Fenol-index
	1.500 µg/l



Totaal aantal monsters per jaar 	:	6


[bookmark: _Toc281989730][bookmark: _Toc195540116]32C05 Domeinen Soesterberg 
Adres		: 	Zuiderweg ongenummerd, Toegankelijk via Voorzijde
Postcode		: 	-
Plaats / gemeente		: 	Soesterberg, gemeente Soest

Let op: Object maakt onderdeel uit van het ministerie van Financiën. Aanmeldingen dienen via servicedesk@domeinenrz.nl te worden gedaan.

[bookmark: _Toc281989731][bookmark: _Toc195540117]Lozingsvergunning

Aantal meetlocaties		: 	3 (binnen het hek)


[bookmark: _Toc281989732][bookmark: _Toc430874540][bookmark: _Toc195540118]Meetlocatie 1, Pompput gemeenteriool

Bemonstering			: 	Steekmonster
Meetfrequentie			: 	2x per jaar
Aantal meetlocaties		: 	1

Parameters en Norm		:
	Temperatuur lozing
	30 gr C

	pH
	6.5 -10

	Sulfaat	
	300 mg/l



Totaal aantal monsters per jaar	:	2


[bookmark: _Toc281989733][bookmark: _Toc195540119]Meetlocatie 2, Pletplaats en meetlocatie 3, inleverterrein.

Bemonstering			:	Steekmonster
Meetfrequentie			: 	2x per jaar
Aantal meetlocaties		:	2

Parameters en Norm		:
	Som Zware metalen Cu, Pb, Chr, Ni, Zn 
	9 mg/l

	Min. Olie
	200 mg/l

	Totaal BTEX
	1,5 mg/l

	VOX
	0,03 mg/l

	Totaal PAK (16 EPA)
	1,5 mg/l



Totaal aantal monsters per jaar 	:	4




[bookmark: _Toc281989735][bookmark: _Toc195540120]32C00 Zeisterspoor
Adres			: 	Zeisterspoor 8 (LC Kamp Soesterberg)
Postcode			: 	3769 AP
Plaats / gemeente			: 	Soesterberg, gemeente Soest

Bevoegd Gezag heffing			: 	GBLT (Gemeente -en Waterschapsbelastingen)
Contactgegevens				: 	M.G.M. van Vilsteren
			  			mvanvilsteren@gblt.nl
			  			T: 06-12273629

[bookmark: _Toc281989736][bookmark: _Toc195540121]Zuiveringsheffing

Meetweken per jaar			:	2
Locaties 					:	1 (LC Kamp Soesterberg)
Leveren mobiele apparatuur	 		:	Ja
EMF meter aanwezig			:	Nee
Debiet 					:	ca. 100 m3/etmaal
Watermeters				:	Ja, 1 Hoofdmeter (Dumoulinkazerne), 
						1 Tussenmeter (Buiten objecten)
Overige info				: 	Watermeter binnen het object.
		
Zuurstofbindend
		
	
Aantal monster per meetweek		: 	5 verzamelmonsters (4x dagelijks en 
						1x in het weekend i.c.m. met vrijdag)
Analyse per monster			:	TOC (mg/l) Totaal Organische koolstof
						TNb (mg/l) Totaal gebonden stikstof
						TON (mg/l) Nitriet/Nitraatstikstof	
						
Totaal aantal monsters per jaar 		:	10
	
	
Niet zuurstofbindend			
		
Aantal monsters per meetweek		:	1 verzamelmonster (Aanvulling op het eerst
						genomen monster van de meetweek)
Parameter(s) per monster			:	Arseen
						Cadmium
						Chroom
						Koper
						Kwik
						Lood
						Nikkel
						Zink

Totaal aantal monsters per jaar		:	2


[bookmark: _Toc195540122][bookmark: _Toc281989743]32D10 Matlogco Techniek 
Adres		:	Kolonel H.L van Royenweg 3
Postcode		: 	3832 RN
Plaats / gemeente		: 	Leusden

Bevoegd Gezag heffing		: 	GBLT (Gemeente –en Waterschapsbelastingen)
Contactgegevens			: 	M.G.M. van Vilsteren
					mvanvilsteren@gblt.nl
					 T: 06-12273629

[bookmark: _Toc281989744][bookmark: _Toc195540123]Zuiveringsheffing

Meetdagen per jaar		:	20
Locaties 				:	1 (Pompgebouw) 
Leveren bemonsteringsapparatuur 	:	Nee
EMF meter aanwezig		:	Ja
Watermeters			:	Nee
Overige info			: 	-

Zuurstofbindend
Aantal monsters per meetdag	: 	1 verzamelmonster 
Analyse per monster		:	TOC (mg/l) Totaal Organische koolstof
					TNb (mg/l) Totaal gebonden stikstof
					TON (mg/l) Nitriet/Nitraatstikstof	

Totaal aantal monsters per jaar 	:	20
	

Niet zuurstofbindend			
Aantal monsters per meetdag	:	1 verzamelmonster 
Parameter(s) per monster		:	Arseen
					Cadmium
					Chroom
					Koper
					Kwik
					Lood
					Nikkel
					Zink

Totaal aantal monsters per jaar	: 	2




[bookmark: _Toc281989745][bookmark: _Toc195540124]WABO – vergunning

[bookmark: _Toc195540125]Lozing Totaal afvalwater

Bemeting				:	Debietmeter en draaiuren
Meetfrequentie			:	2 x per jaar (begin en eind van elke jaar)
Aantal meetlocaties		:	1

· Lozingspunt 1, lozing op gemeente riool.

Debieteis				:	13.000 m3 / jaar
					  2.882 m3 / etmaal
					     120 m3 / uur	

Totaal aantal bemetingen per jaar	:	 2



[bookmark: _Toc195540126]Effluent ultrafiltratie

Bemeting				:	Debietmeter en draaiuren
Meetfrequentie			:	2 x per jaar (begin en eind van elke jaar)
Aantal meetlocaties		:	1

· Meetpunt 3, via Lozingspunt 1 op gemeente riool.

Debieteis				:	1.300 m3 / jaar
					      60 m3 / etmaal
					     2,5 m3 / uur

Totaal aantal bemetingen per jaar	:	2


Bemonstering			: 	Steekmonster (bemonstering door Defensie/IBL)
Meetfrequentie		:	4 x per jaar
Aantal meetlocaties 		:	1

· Meetpunt 3, effluent van Ultrafiltratie

Opmerking		:	Matlogco geeft de monsteromschrijvingen en barcodes door aan het 		adviesbureau. Wanneer er niet geloosd is, wordt dit ook doorgegeven. 		Het adviesbureau levert de monsterflessen aan Matlogco en haalt de 		gevulde monsterflessen op.
Parameters en Norm		:
	AOX
	0,3 mg/l

	VOX
	0,3 mg/l

	Fenolindex
	1,5 mg/l

	BTEX Totaal
	3 mg/l



Totaal aantal monsters per jaar 	:	4




Bemonstering			:	Steekmonster  
Meetfrequentie			:	4 x per jaar 
Aantal meetlocaties		:	1

Opmerking 			: 	Rapportage binnen 1 maand na afloop van elk kwartaal

· Meetpunt 3, effluent van de ultratfiltratie.

Parameters en norm		: 
	Cadmium
	0,15 mg / l

	Chroom Totaal
	1,5 mg/l

	Chroom6+
	0,3 mg/l

	Koper
	0,6 mg/l

	Nikkel
	0,5 mg/l

	Lood
	0,9 mg/l

	Zink
	4,5 mg/l

	Cyanide
	1,5 mg/l

	Minerale olie
	20 mg/l

	Sulfide 
	6 mg/l

	Sulfaat
	300 mg/l



Totaal aantal monsters per jaar 	:	4


Bemonstering		: 	Volume proportioneel etmaal monster (bemonstering door Defensie 		(CLAS/Matlogco/Techniek/Platform ondersteuning)).
Meetfrequentie		: 	4 x per jaar
Aantal meetlocaties		:	1

· Meetpunt 3, effluent van Ultrafiltratie

Opmerking		: 	Matlogco geeft de monsteromschrijvingen en barcodes door aan het 		adviesbureau. Wanneer er niet geloosd is, wordt dit ook doorgegeven. 		Het adviesbureau levert de monsterflessen aan Matlogco en haalt de 		gevulde monsterflessen op.
Parameters en Norm		:
	Cadmium
	0,05 mg/l

	Chroom Totaal
	0,5 mg/l

	Chroom6+
	0,1 mg/l

	Koper
	0,1 mg/l

	Lood
	0,3 mg/l

	Nikkel
	0,5 mg/l

	Zink
	1,5 mg/l

	Cyanide
	0,5 mg/l 

	Minerale olie
	20 mg/l

	Sulfide 
	5 mg /l

	Sulfaat
	100 mg/l



Totaal aantal monsters per jaar	:	4



[bookmark: _Toc195540127]Zorgplicht Vergunning

[bookmark: _Toc195540128]Afvalwater totaal

Bemonstering			: 	Steekmonster
Meetfrequentie			: 	4 x per jaar
Aantal meetlocaties		:	1

· Lozingspunt 1

Parameters en norm		:
	Minerale olie
	100 mg / l

	Temperatuur
	30 °C



Totaal aantal monsters per jaar	:	4	


[bookmark: _Toc195540129]Afvalwater van diepwaterbassin

Bemonstering			:	Steekmonster
Meetfrequentie			:	2 x per jaar 
Aantal meetlocaties		:	2

· Meetpunt 4  en 5

Parameters en norm		:
	Minerale olie
	200 mg/l

	Onopgeloste bestanddelen
	200 mg/l



Totaal aantal monsters per jaar	:	4


[bookmark: _Toc195540130][bookmark: _Toc281989746]
32D20 Bernhardkazerne 
Adres				:	Barchman Wuytierslaan 198
Postcode				:	3818 LN 
Plaats/gemeente			:	Amersfoort

Bevoegd Gezag			:	GBLT (Gemeente -en Waterschapsbelastingen)
Contactgegevens			:	M.G.M. van Vilsteren
					mvanvilsteren@gblt.nl
					T: 06-12273629

[bookmark: _Toc195540131]Zuiveringsheffing

Meetweken per jaar		:	2
Locaties 				:	1 (buiten het object)
Leveren mobiele apparatuur		 :	Ja
EMF meter aanwezig		:	Nee
Debiet				:	420 m3/etmaal
Watermeters			:	Ja, 1 buiten het object.
Overige info			: 	-

Zuurstofbindend
Aantal monster per meetweek	: 	5 verzamelmonsters (4x dagelijks en 
					1x in het weekend i.c.m. met vrijdag)

Analyse per monster		:	TOC (mg/l) Totaal Organische koolstof
					TNb (mg/l) Totaal gebonden stikstof
					TON (mg/l) Nitriet/Nitraatstikstof	

Totaal aantal monsters per jaar 		:	10


Niet zuurstofbindend			
Aantal monsters per meetweek	:	1 verzamelmonster (Aanvulling op het eerst
					genomen monster van de meetweek)
Parameter(s) per monster		:	Arseen
					Cadmium		
					Chroom
					Koper
					Kwik
					Lood
					Nikkel
					Zink

[bookmark: _Toc281989750]Totaal aantal monsters per jaar		:	2


[bookmark: _Toc195540132]39B01 Militair Revalidatie Centrum Aardenburg
Adres		: 	Korte Molenweg 3
Postcode		: 	3941 PW
Plaats / gemeente			: 	Doorn


[bookmark: _Toc195540133]Zorgplicht Vergunning (Wm)

Bemonstering			:	Steekmonster
Meetfrequentie			:	2 x per jaar 
Aantal meetlocaties		:	3

· Meetlocatie 1: Gebouw 30 werkplaats/Orthopedie 
· Meetlocatie 2: Gebouw 32 Verpleeg/Medisch Centrum
· Meetlocatie 3: Gebouw 32D Verpleeg/Medisch Centrum

Opmerkingen			: 	Rioolput in terrein

Parameters en Norm		:
	Zuurgraad (pH)
	6,5 - 10

	Sulfaat
	300 mg/l

	Temperatuur
	<30 °C

	Onopgeloste bestanddelen
	50 mg/l

	Vetgehalte
	300 mg/l

	Min. Olie
	200 mg/l

	Chloride
	200 mg/l



Totaal aantal monsters per jaar	: 	6

[bookmark: _Toc4666879][bookmark: _Toc195540134]Inmeten bemonsteringpunten middels GPS
[bookmark: _Hlk191556675]Vanaf 2026 dienen alle nieuwe of ontbrekende bemonsteringspunten ingemeten te zijn middels GPS coördinaten. 
Deze locaties worden op kaart en in het document “GPS locatie document” aangebracht met een duidelijke markering en uitleg of referentie, zodat de opdrachtgever de locatie kan terug herleiden in het veld. 
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