


	Verwachte bestelhoeveelheid op basis van verleden
	
	

	Aan deze getallen kunnen geen rechten worden ontleend
	gemiddeld / verwacht per jaar
	Korte en niet uitputtende uitleg

	Radon (radio-activiteit). (Laboratorium)analyse
	5
	Radon concentratie dient per jaar op 5 verschillende locaties gemeten te worden. Dit mag lokaal of via tadlerbags die ivm halveringstijd direct geanlyseerd dienen te worden

	Aardgasanalyse uitgebreid. Laboratoriumanalyse (ISO 6975/ISO 6976)
	7
	0,5 liter bombe dient aangeleverd te worden. Deze komt gevuld en ter analyse retour

	Aardgasanalyse normaal. Laboratoriumanalyse (ISO 6974/ISO 6976)
	13
	0,5 liter bombe dient aangeleverd te worden. Deze komt gevuld en ter analyse retour

	Zwavel componenten analyse. Laboratoriumanalyse (ISO 19739)
	8
	Tadler bag of gesulfinerte bombe dient aangeleverd te worden en komt gevuld ter analyse retour

	3826710 - TestgasGascluster #1 T.b.v. GC
	12
	Een gevulde 50l cilinder wordt aangeleverd waaruit een 2 of 5 liter cilinder (wordt aangeleverd) gevuld kan worden, deze voorzien van certificaat en aanleveren aan GU 

	3826713 - TestgasGascluster #4 T.b.v. GC
	12
	Idem echter iets ander gasmengsel

	3826714 - TestgasGascluster #5 T.b.v. GC
	12
	Idem echter iets ander gasmengsel

	3826715 - TestgasGascluster #6 T.b.v. GC
	10
	Idem echter iets ander gasmengsel

	3826725 - PEK Calibratiegas #1 T.b.v. PEK
	1
	Idem echter 2 liter en iets ander gasmengsel

	3826726 - PEK Calibratiegas #2 T.b.v. PEK
	1
	Idem echter iets ander gasmengsel

	3826727 - PEK Calibratiegas #3 T.b.v. PEK
	1
	Idem echter iets ander gasmengsel

	3826728 - PEK Calibratiegas #4 T.b.v. PEK
	1
	Idem echter iets ander gasmengsel

	3826729 - PEK Calibratiegas #5 T.b.v. PEK
	1
	Idem echter iets ander gasmengsel

	3826730 - PEK Calibratiegas #6 T.b.v. PEK
	1
	Idem echter iets ander gasmengsel

	3826731 - PEK Calibratiegas #7 T.b.v. PEK
	1
	Idem echter iets ander gasmengsel

	3826732 - PEK Calibratiegas #8 T.b.v. PEK
	1
	Idem echter iets ander gasmengsel

	3826750 - Calibratiegas gascluster #1 Gravimetrisch aangemaakt mengsel
	10
	Gravimetrisch aan te maken mengsel dat in een aangeleverde cilinder en gecertificeerd aangeleverd wordt aan GU

	3826751 - Calibratiegas gascluster #2 Gravimetrisch aangemaakt mengsel
	5
	Idem echter iets ander gasmengsel

	3826752 - Calibratiegas gascluster #3 Gravimetrisch aangemaakt mengsel
	3
	Idem echter iets ander gasmengsel

	3826753 - Calibratiegas gascluster #4 Gravimetrisch aangemaakt mengsel
	10
	Idem echter iets ander gasmengsel

	3826754 - Calibratiegas gascluster #5 Gravimetrisch aangemaakt mengsel
	10
	Idem echter iets ander gasmengsel

	3826755 - Calibratiegas gascluster #6 Gravimetrisch aangemaakt mengsel
	10
	Idem echter iets ander gasmengsel

	3826756 - Calibratiegas gascluster #7 Gravimetrisch aangemaakt mengsel
	1
	Idem echter iets ander gasmengsel

	3826767 - Calibratiegas T.b.v. H2S Analyzer
	2
	Op spec aan te leveren gasmengsel met H2S

	3826770 - IJkgas T.b.v Tripple plus detector
	1
	Wordt niet meer afgenomen, nu drager

	3826776 – Calibratiegas t.b.v. THT micro GC
	14
	Een 2 of 5 liter cilinder wordt aangeboden met een geodoriseerd gas dat voorzien moet worden van een certificaat t.a.v. THT concentratie

	3826777 - Calibratie t.b.v. benzeen GC en Ultrae3000
	1
	Een 2 of 5 liter cilinder wordt aangeleverd en dient gecertificeerd te worden t.a.v. benzeen concentratie

	Certificering Linde Wobbegasmengsels 
	175
	50 liter cilinders worden door onze toeleverancier (momenteel Linde) aangeleverd en dienen voorzien te worden van een certificaat in tweevoud ISO 6974 / 6976

	P.S. ; Cilinderaansluitingen zijn van het type 3 of 6 mm Gyrolok, DIN 477 of NEN3268
	
	






