Selectiecriterium Het uitvoeren van een asfaltverharding met emissiearm en/of emissieloos materieel op een project met minimaal één dagproductie en bijbehorend volume van minimaal 600 ton. Emissiearm is toepassing van HVO100 brandstof. Emissieloos is Elektrisch of waterstof. Het voor dit selectiecriterium relevante materieel beperkt zich tot de volgende materieelstukken: vrachtwagen met dieplader (t.b.v. transport materieel), kleefwagen, asfaltspreidmachine, drierollerwals en tandenwals.
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Bijlage 3-4 Selectiecriteria 04 
Rehabilitatie Kasteel Traverse Helmond

Naam Inschrijver: ………………………………………………………

LET OP: De gegadigde is verantwoordelijk voor het opgeven van een referent die minimaal 1 werkdag beschikbaar is in de periode van 26 juli en met 15 augustus.

De inschrijver geeft bij de beoordeling met een vinkje aan welk niveau zij voldoen. 

Meer informatie over de Selectiecriteria en de eisen waaraan het bewijsmateriaal dient te voldoen is terug te lezen in paragraaf 6.4 van de Selectieleidraad. 

	04. Het uitvoeren van een asfaltverharding met emissiearm en/of emissieloos materieel op een project met minimaal één dagproductie en bijbehorend volume van minimaal 600 ton. Emissiearm is toepassing van HVO100 brandstof. Emissieloos is Elektrisch of waterstof. Het voor dit selectiecriterium relevante materieel beperkt zich tot de volgende materieelstukken: vrachtwagen met dieplader (t.b.v. transport materieel), kleefwagen, asfaltspreidmachine, drierollerwals en tandenwals.



	Beoordeling

	Aantal punten 

	Indien Gegadigde geen referentie kan overleggen die aan de benodigde eisen voldoet.
	0 punten

	Minimaal
Minimaal 100% van het volume van de asfaltverwerking is uitgevoerd met emissiearm materieel.
	10 punten

	Gemiddeld
Minimaal 100% van het volume van de asfaltverwerking is uitgevoerd met een combinatie van emissiearm en emissieloos materieel. Hierbij dient het aandeel emissieloos ten minste 40% te bedragen.
	40 punten

	Maximaal
Minimaal 100% van het volume van de asfaltverwerking is uitgevoerd met emissieloos materieel.
	80 punten



	Bewijsmiddelen Selectiecriterium 04.

	1.Een ondubbelzinnige aanduiding van het referentieproject, die tenminste exacte aanduidingen bevat van:
	Onderbouwing gegadigde

	Locatie
	

	Tijdvak realisatie
	

	Opdrachtgever inclusief contactgegevens ten behoeve van verificatie.
	Organisatie:
Naam:
Functie:
E-mail:
Telefoon:
Welke data bereikbaar:






	Bewijsmiddelen Selectiecriterium 04.

	1b. INDIEN het referentieproject in onderaanneming is verricht, dienen TEVENS aanduidingen te worden verstrekt van:
	Onderbouwing gegadigde

	Locatie hoofdproject
	

	Tijdvak realisatie hoofdproject
	

	Opdrachtgever hoofdproject inclusief contactgegevens ten behoeve van verificatie.
	



	Bewijsmiddelen Selectiecriterium 04.

	Het uitvoeren van een asfaltverharding met emissiearm en/of emissieloos materieel op een project met minimaal één dagproductie en bijbehorend volume van minimaal 600 ton. Emissiearm is toepassing van HVO100 brandstof. Emissieloos is Elektrisch of waterstof. Het voor dit selectiecriterium relevante materieel beperkt zich tot de volgende materieelstukken: vrachtwagen met dieplader (t.b.v. transport materieel), kleefwagen, asfaltspreidmachine, drierollerwals en tandenwals.
	Onderbouwing gegadigde

	2. Een ondubbelzinnige aanduiding van het ingezette materieel;

	Voeg beschrijving materieelstukken toe

	3. Een ondubbelzinnige aanduiding van het aantal draaiuren;

	Vul hier het aantal (st.) draaiuren per materieelstuk in

	4. Een ondubbelzinnige aanduiding van de het aandeel emissiearm en/of emissieloos
	Vul hier het aandeel (%) van emissiearm en/of emissieloos materieel in
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