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>> onderstaand materiaal specificaties ter voorbeeld <<
Naam woningcorporatie	: Acantus

Project:			: Renovatie XX woningen te XX  ingevuld
Complexnummer(s) 	: XXXXXX
Adresgegevens 		: Adressen invullen of zie kruisjeslijst
Aantal woningen	: XX

Bij deze woning (max. 2 woningen) / alle woningen  (doorhalen wat niet van toepassing is) zijn de onderstaande maatregelen uitgevoerd! In geval van meer dan 2 woningen altijd de ‘Kruisjeslijst’ Bijlage 4 toevoegen.

Alle toegepaste energetische maatregelen – vermelden die zijn toegepast.
(belangrijk dat de exacte merk/type en dikte van het materiaal wordt aangegeven. Bij gebruik van kwaliteits- en/of gelijkwaardigheidsverklaringen dient het product aantoonboor te zijn toegepast (visueel waarneembaar en controleerbaar of moet er schriftelijk bewijs (veelal factuur) worden overlegd.  

Graag ook aangeven of er ook verbeteringen zijn gedaan aan door bewoners zelf-aangebrachte-voorzieningen (ZAV) zoals uit- en aanbouwen/dakkapellen etc.

Indien er een maatregel wordt toegepast die hieronder niet genoemd is, verzoeken wij u deze zelf  toe te voegen op dezelfde wijze als de overige maatregelen. Het document kan dus aangepast worden en projectspecifiek gemaakt worden. Maatregelen die nu als N.V.T. zijn, mogen ook verwijderd worden.

Dakisolatie (plat dak)
Merk en type isolatiemateriaal						: N.V.T.
Dikte isolatiemateriaal							: ………………………………………….
Opgegeven Isolatiewaarde						: ………………………………………….
Certificaat/kwaliteitsverklaring aanwezig?				: ………………………………………….

Dakisolatie (hellend dak)
Merk en type isolatiemateriaal						: Isovlas Reno Interieur
Dikte isolatiemateriaal							: PL 170mm
Opgegeven Isolatiewaarde						: Rc 4,08
Certificaat/kwaliteitsverklaring aanwezig?				: ja, 20130565GKBKUW

Dakkapel isolatie (zijwang en dak)
Merk en type isolatiemateriaal						: N.V.T.
Dikte isolatiemateriaal							: ………………………………………….
Opgegeven Isolatiewaarde						: ………………………………………….
Certificaat/kwaliteitsverklaring aanwezig?				: ………………………………………….

Bodemisolatie
Waar toegepast? Gehele oppervlak?					: Gehele oppervlak
Merk en type isolatiemateriaal						: IsoPlus Parel 
Dikte isolatiemateriaal							: 225 mm
Opgegeven Isolatiewaarde						: Rbf 3,22
Certificaat/kwaliteitsverklaring aanwezig?				: ja, 20191331GKBKWB

Vloerisolatie
Waar toegepast? Gehele oppervlak?					: N.V.T.
Merk en type isolatiemateriaal						: …………………………………………. 
Dikte isolatiemateriaal							: ………………………………………….
Opgegeven Isolatiewaarde						: ………………………………………….
Certificaat/kwaliteitsverklaring aanwezig?				: ………………………………………….

Gevelisolatie
Merk en type isolatiemateriaal						: IsoPlus Parel
Dikte isolatiemateriaal							: 60mm
Opgegeven isolatiewaarde						: Rc 1,86
Certificaat/kwaliteitsverklaring aanwezig?				: 20191279GKBKUW

Paneelisolatie
Merk en type isolatiemateriaal						: Trespa Sanwichpaneel
Dikte isolatiemateriaal	: 3 mm trespa - 30mm PU - 3mm trespa
Opgegeven isolatiewaarde						: U=0,84 W/m².k
Certificaat/kwaliteitsverklaring aanwezig?				: nee

Kozijnen en beglazing
Waar toegepast? 							: Alle kozijnen
Kunststof/hout/metaal							: Kunststof
HR++/Triple glas							: HR++ beglazing
Merk – type – leverancier kozijnen/glas					: Semco Star HR++
U-waarde beglazing							: U=1,1 W/m².k
Certificaat/kwaliteitsverklaring aanwezig?				: nee

Deuren 
Voordeur/achterdeur/balkondeur(en)					: Alle deuren
Geïsoleerd/niet geïsoleerd	: Renolith 2 mm kunststof - 32 mm PU- 3 mm trespa U=0,79W/m².k
Merk en type	: inklemmend deurpaneel type PH38031R.
	
Installaties:

HR107-ketel
Locatie ketel 								: Zolder
Merk en type								: Remeha Tzerra Ace 7678080
CW-klasse								: CW4
Lopen er nog leidingen door onverwarmde ruimtes?/onder de vloer?	: nee
Zijn er leidingen in onverwarmde ruimtes aanwezig (onder vloer of in 
onverwarmde berging of zolder?	 Zo ja, waar en zijn deze geïsoleerd of 
niet geïsoleerd?								: ja, in de kruipruimte - ongeisoleerd
Certificaat/kwaliteitsverklaring aanwezig?	: ja, 20191328GKRVWB en 20181202GKTPWB
Welke adressen hebben nieuwe ketel/installatie gekregen?		: zie kruisjeslijst

Overige warmteopwekker/ warmtepomp
Locatie 									: N.V.T.
Merk en type								: ………………………………………….
CW-klasse								: ………………………………………….
Lopen er nog leidingen door onverwarmde ruimtes?/onder de vloer?	: ………………………………………….
Certificaat/kwaliteitsverklaring aanwezig?				: ………………………………………….

Ventilatie
Natuurlijk/mechanisch/vraaggestuurd					: Vraaggestuurd
(alleen een combinatie van een MV-box op bv CO2-sturing met ZR-roosters 
en een sensor in de hoofdruimte (woonkamer) incl. aanwezige luchtdoorstroming 
onder de binnen deuren, geldt als vraaggestuurd ventilatiesysteem)
Merk en type	: ITHO CVE-S OPTIMA INSIDE CO2 
Certificaat/kwaliteitsverklaring aanwezig?				: ja, 20191209GGVNWB
Vraaggestuurd, hoe? Op CO2/tijdsgestuurd?				: CO2
Sensor in woonkamer?							: ja

Ventilatieroosters
Merk en type (Zelfregelend?)						: BUVA, Fitstream 21ZR
Toegepast bij welke kozijnen						: zie kruisjeslijst

Climarad (decentraal ventilatiesysteem)
Merk en type								: N.V.T.
Aantal per woning							: ………………………………………….
In welke ruimte								: ………………………………………….

Zonnepanelen
Merk en type	: Longi Solar full black 
LR4-60HPB-355M
Aantal									: 6 panelen
Geïnstalleerd vermogen per woning 					: 2131,8Wp
Certificaat/kwaliteitsverklaring aanwezig?				: 20160885GKPVUW

Zonneboiler
Merk en type								: N.V.T.
Aantal									: ………………………………………….
Geïnstalleerd vermogen per woning 					: ………………………………………….
Certificaat/kwaliteitsverklaring aanwezig?



Zelf aangebrachte-voorzieningen (ZAV). Uit- en aanbouwen/dakkapellen etc.
Gevelisolatie 60 mm parels reeds aanwezig zie kruisjeslijst.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet

Handtekening:

____________
Naam: XXXX

Let op, dit document moet ondertekend zijn anders dient het niet als bewijslast! 
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