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Behorende bij de aanbesteding “Hybride bedrijfsvoertuigen met kenmerk P25-0053”
 
Als u inschrijft verklaart u zich onvoorwaardelijk en volledig akkoord met onderstaande eisen. Eventuele voortvloeiende kosten uit onderstaande eisen dient Inschrijver te verwerken in formulier Prijsopgave. Onderstaande eisen kunnen dus niet leiden tot extra kosten, tenzij in de eis expliciet aangegeven.

Daar waar er “af fabriek” staat vermeld mag ook “af importeur” worden gelezen. 

	Scope van de opdracht

	1. 
	De opdracht betreft het leveren en onderhoud van 7 hybride bedrijfsvoertuigen die zich in het RDC bedrijfswagen segment A bevinden. 
	

	2.
	Alle voertuigen worden tegelijkertijd geleverd op één locatie op een nader te bepalen plaats. 
	

	3.
	De Opdrachtgever heeft gedurende de contractperiode van 4 jaar de mogelijkheid een nabestelling te plaatsen van maximaal 3 voertuigen. 
	

	
	De voertuigen worden na de levering door een derde partij voorzien van: 
✓ primaire brandweerstriping 
✓ optische en geluidssignalen 
✓ elektronisch ritregistratiesysteem voor alle voertuigen (u geeft bij oplevering aan hoe   
    dit moet worden aangesloten) 
Door het indienen van uw offerte geeft u toestemming hiervoor en verklaart u dat deze aanpassingen geen invloed op uw garantievoorwaarden hebben
	

	Wet- en regelgeving
	Voldoet ja/nee

	Eis 01
	Alle aangeboden voertuigen voldoen aan de geldende (Nederlandse) wetgeving. 
	

	Algemene eisen 
	Voldoet ja/nee

	Eis 02
	Het voertuig is “af fabriek”, van het meest actuele modeltype.
	

	Eis 03
	Leverdatum is uiterlijk 15 december 2025.
	

	Eis 04
	Het GVW is <3,5 Ton.
	

	Eis 05
	Het voertuig is uitgevoerd met 2 portieren en 2 achterdeuren en 1 schuifdeur aan de rechterzijde.
	

	Eis 06
	Het voertuig biedt plaats aan minimaal 2 personen.
	

	Eis 07
	De laadruimte is gescheiden van de cabine door middel van een gesloten tussenschot. 
	

	Eis 08
	De versie van het voertuig moet een nuttig laadvermogen hebben van tenminste 550 kg, een laadvolume hebben van tenminste 2,75 m3 en een GVW hebben van tenminste 1.900 kg. 
	

	Eis 09
	Het voertuig heeft een minimale laadlengte van ten minste 1900mm.
	

	Eis 10
	Het voertuig wordt aangeboden in RAL3000 of equivalente kleur (dit ter beoordeling door de Opdrachtgever). 
	

	Eis 11
	Alle voertuigen zijn voorzien van Plug-in Hybride aandrijving (PHEV) met een minimale actieradius elektrisch van 100 km WLTP.
	

	Eis 12
	Het dashboard display van het voertuig is uitgevoerd in de Nederlandse taal.
	

	
	Het voertuig is voorzien van minimaal een universele telefoonhouder gemonteerd in het gezichtsveld van de bestuurder. Ook is het voertuig voorzien van bluetooth connectiviteit voor mobiele telefoons. 
	

	Eis 13
	Elk voertuig is voorzien van een semi automatische klimaatregeling.
	

	Eis 14
	Elk voertuig is voorzien van een 12V DC aansluiting en een USB-connector (USB-C) voorin in de nabijheid van de bestuurder.
	

	Eis 15
	Elk voertuig is voorzien van centrale portiervergrendeling (met afstandsbediening) op alle portieren. 
	

	Eis 16
	Elk voertuig is voorzien van cruise-control.  
	

	Eis 17
	Elk voertuig is standaard voorzien van all-weather banden A-label, standaard M+S plus sneeuwvloksymbool. Een eventueel meegeleverd reservewiel dient eveneens te zijn voorzien van een all-weather band, standaard M+S plus sneeuwvloksymbool. 
	

	Eis 18
	Elk voertuig is voorzien van één in hoogte en lengte verstelbare bestuurdersstoel en in een hoogte verstelbaar stuur. 
	

	Eis 19
	Elk voertuig is voorzien van parkeersensoren aan de achterzijde, een camerasysteem als alternatief wordt geaccepteerd. 
	

	Eis 20
	Voertuigen kunnen worden voorzien van een mulitmediasysteem met daarin bluetooth connectiviteit voor Apple-Carplay Android auto en dient te beschikken over een Mirroring functie (smartphone).
	

	Eis 21
	De voertuigen worden voorzien van een trekhaak met aanhangwagen-aansluiting.
	

	Eis 22
	Elk voertuig is voorzien van elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels.
	

	Eis 23
	Het voertuig dient geschikt te zijn voor het aansluiten van Optische en Geluidsignalen (OGS). Het voertuig dient hiervoor te beschikken over een continu 12V aansluitpunt of de inschrijver geeft aan waar dit aansluitpunt zit. De inschrijver geeft aan waar de contactspanning +15 kan worden weggehaald. Het aansluitpunt is geschikt voor een sporadische piekbelasting voor 30 minuten maximaal 30Ah van 12 V 15Ah bij het rijden.
	

	Eis 24
	Elk afgeleverd voertuig is voorzien van het volgende standaard afleverpakket bestaande uit ten minste de volgende onderdelen:
· Verkeersveiligheidsvesten, aantal overeenkomstig het aantal zitplaatsen in het voertuig;
· 2x lifehammer (gemonteerd bij bestuurder en bijrijder);
· 1x set vloermatten voor;
· 1x gevarendriehoek;
· 1x laadkabel: lengte minimaal 5 meter;
· 1x bandenreparatie set indien geen reservewiel wordt geleverd.
	

	Eis 25
	Door Opdrachtnemer moet bij aflevering de volgende documentatie in de Nederlandse taal worden geleverd:  
· Een bedieningshandleiding incl. gebruikersonderhoud, mag digitaal worden aangeleverd;
· Een bedieningshandleiding van elk bij het voertuig geleverde component, waarvoor redelijkerwijs een aparte gebruiksaanwijzing benodigd is;
· Aansluitschema van de eventuele op- en aanbouw van het voertuig. 
	

	Garantie
	Voldoet ja/nee

	Eis 26
	Inschrijver biedt minimaal 2 jaar volledige fabrieksgarantie op het gehele voertuig. 
	

	Eis 27
	De garantie op het accupakket is minimaal 7 jaar of 150.000 km waarbij de minimale State of Health (SOH) 70% bedraagt.
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	Voldoet ja/nee

	Eis 28
	1 voertuig wordt geleverd met een KIWA-SCM klasse 3 gecertificeerd alarmsysteem, een certificaat maakt deel uit van de levering. Dit geldt voor zowel de cabine als de laadruimte. 
	

	Onderhoud
	Voldoet ja/nee

	Eis 29
	Inschrijver sluit met Opdrachtgever een onderhoudsovereenkomst af welke uitgevoerd kan worden met één of meerdere dealers binnen de Veiligheidsregio MWB.
	

	Eis 30
	Opdrachtgever behoudt het recht voor het onderhoudscontract jaarlijks op te zeggen.
	

	Eis 31
	Wanneer onderhoud en reparatie plaatsvindt bij uitvoerende dealers is een haal- en brengservice kosteloos beschikbaar.
	

	Eis 32
	Een goede en snelle bereikbaarheid van de servicepunten in Veiligheidsregio MWB is voor de Opdrachtgever van essentieel belang. Goed en snel betekent in dit geval dat de reparatie- en onderhoudswerkplaatsen binnen 30 minuten autorijden vanaf alle hoofdlocaties (Tilburg, Breda, Roosendaal, Bergen op Zoom, Oosterhout, Waalwijk) van de Opdrachtgever te bereiken moet zijn.
	

	Eis 33
	Preventief onderhoud inclusief APK vindt plaats op afspraak op basis van een jaarplanning van de Opdrachtnemer.
	

	Eis 34
	Storingen en reparaties vinden plaats op afspraak en worden op een zo'n kort mogelijke termijn in overleg met Opdrachtgever uitgevoerd.
	

	Eis 35
	Inschrijver geeft toegang tot een online bestelsysteem t.b.v. het bestellen van onderdelen.
	

	Eis 36
	Inschrijver informeert Opdrachtgever direct wanneer een voertuig na diagnose langer dan twee werkdagen buiten gebruik is. Inschrijver geeft een indicatie van de tijdsduur en de reparatiekosten aan Opdrachtgever.
	

	Eis 37
	In geval van pech biedt de Opdrachtnemer 24/7 kosteloos pechhulp aan binnen de EU.
	

	Eis 38
	Schadeherstel kan onder voorwaarden van Focwa/Bovag erkende schadeherstel bedrijven worden uitgevoerd.
	

	Eis 39
	Ten behoeve van onderhoud geeft u de prijzen aan van de volgende werkzaamheden en originele onderdelen in Formulier 3 Prijsopgave:
· Periodiek preventief onderhoud inclusief software updates;
· APK keuring
· Periodiek onderhoud Airco;
· Remblokken en – schijven voor;
· Remblokken en -schijven achter;
· Interieurfilter;
· All-weater banden incl. balanceren
Stuksprijs vermelden op formulier 3 Prijsopgave.
	





	Bedrijfsnaam
	 

	Naam ondertekenaar
	 

	Functie ondertekenaar
	 

	Handtekening
	 

	
	

	
	

	Plaats en datum
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