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1. Algemeen

Dit VGM-plan is gericht op revisiewerkzaamheden op terreinen van Uniper Benelux N.V. Dit plan is in eerste instantie bedoeld om op een veilige- en gezonde wijze het werk uit te voeren in overeenstemming met de Arbowet. Uitvoeringsrisico’s worden in kaart gebracht en hieraan worden gemeenschappelijke maatregelen gekoppeld. Dit plan is opgesteld op basis van het projectplan Revisie EFR 2021, zie bijlage 2. De organisatiestructuur van het revisieproject is vastgelegd in het organigram (bijlage 1). Alle partijen hebben de plicht bij te dragen in het up-to-date houden van dit VGM-plan tijdens de voortgang van het project. Na elk revisieoverleg wordt een update gemaakt van dit VGM-plan.
2. Omschrijving van het revisieproject

Tijdens de voorbereiding wordt bekend wie invulling gaat geven aan de werkzaamheden. Aan Contractors die werk of een project aannemen wordt een VGM-deelplan gevraagd. Deze deelplannen moeten aansluiten op het VGM-plan van Uniper en of het Uniper veiligheidsbeleid. Afdeling HSEQ beoordeelt deze plannen hierop. In bijlage 12 zijn eventuele VGM-deelplannen en intentieverklaringen van onderaannemers opgenomen.
De scope van de activiteiten tijdens de revisie omvat alle leveringen, diensten en werkzaamheden die nodig zijn om de huidige project binnen de wettelijke kaders en budget uit te voeren en de bedrijfszekerheid te verhogen. Zie het projectplan EFR-2019 voor de volledige overzicht van alle uit te voeren werkzaamheden in bijlage 2.

2.2 Adres locatie:

	Centrale / Onderstation 

	ROCA:  UNIPER Benelux N.V. Rotterdam

Capelseweg  400

3068 AX Rotterdam

Entree aan de: George Hintzenweg


2.3 Namen en adressen van de betrokken partijen 

	Opdrachtgever
	Uitvoerende partij / hoofdaannemer

	UNIPER Benelux

Capelseweg 400

3068 AX Rotterdam

Contactpersoon: to follow
Telefoon: to follow
	UNIPER Benelux Afdeling Maintenance/ Revisies

Capelseweg 400

3068 AX Rotterdam

Contactpersoon: to follow
Telefoon: to follow


2.4 Planning en uitvoeringsgegevens
	Geplande aanvangsdatum
	2023-05-05

	Geplande realisatietijd
	28 dagen

	Uitvoering werkzaamheden
	Maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 15.30 uur 

	Aantal werknemers gelijktijdig  aanwezig tijdens de uitvoering: 
	Ongeveer .. werknemers

	Aantal zelfstandigen firma’s
	..


2.5 Arbeid- en rusttijden

Tijdens de uitvoeringsfase moet worden gewaakt over de juiste hoeveelheden arbeid- en rusttijden conform de arbeidstijdenwet. Indien overwerk noodzakelijk is, mag er per dag niet meer arbeid worden verricht dan 12 uur. In overleg met UNIPER Benelux NV is overwerk in de avonden en de weekenden mogelijk. Per week is de maximale werktijd 60 uur
. 

3. Organisatie

3.2 Beleid

Het VGM-beleid van Uniper Benelux als opdrachtgever is gericht op het veilig uitvoeren van alle werkzaamheden en is vastgelegd in een algemene beleidsverklaring: BELEIDSVERKLARING Uniper (SC-KS-P5.2-D02). Het resultaat van dat beleid dient de gezondheid en de veiligheid van werknemers zoveel mogelijk te garanderen. Voorspelbare risico’s die kunnen leiden tot persoonlijk letsel, beroepsziekte, brand, schade aan eigendommen en milieu dienen beheerst te worden. Concreet betekent dit: 

·
Geen ongevallen; 

·
Geen materiële schades; 

·
Geen emissies van gevaarlijke of milieuschadelijke stoffen in welke vorm dan ook. 

Hiernaast zijn de Life Saving Rules binnen Uniper van kracht die zijn gericht op activiteiten die het grootste risico hebben op ernstig letsel wanneer de veiligheidsregels niet in acht worden genomen. De regels zijn een aanvulling op de bestaande procedures en zorgen ervoor dat iedereen die voor of met ons werkt, deze regels naleeft. 
De volgende “Life Saving Rules” zijn binnen Uniper vastgesteld:
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3.3 Taken en verantwoordelijkheden 
In bijlage 1 is het organigram van het project weergegeven. Hierbij zijn van de projectorganisatie de taken en verantwoordelijkheden beschreven.

3.4 Samenwerking onderaannemers en contractor’s

Binnen de revisie worden werkzaamheden uitgevoerd met verschillende onderaannemers en Contractors die met elkaar onderling samenwerken. De samenwerking wordt gecoördineerd door dit VGM-plan op te stellen en de verschillende werkzaamheden met de bijbehorende risico’s te beoordelen op wederzijdse beïnvloeding.
4. Overleg

4.2 Revisie overleg 

Overleg in de voorbereidingsfase van de revisie door de projectleider. Vaststellen project scope, projectorganisatie, mankracht en planning. Tijdens de voorbereidingsfase wordt het VGM-plan opgesteld en periodiek geüpdatet.

4.3 Kick-off meeting

De kick-off meeting voorafgaand start van de revisie wordt gehouden door de projectleider van Uniper Benelux, dhr. to follow. Aan de hand van de “Hand-out kick-off Revisie”, in bijlage 3, worden de belangrijkste punten op het gebied van de veiligheid besproken. Tijden de revisie moeten alle medewerkers voor aanvang van de werkzaamheden een startwerkinstructie ontvangen van Uniper. 
4.4 Coördinatieoverleg 

Gedurende de totale tijdsduur van het project vindt coördinatieoverleg plaats over de uit te voeren werkzaamheden en daarop betrekking hebbende VGM-zaken. Projectleider, clusterbeheerders, engineers, supervisors, revisie coördinator en de HSE-coördinator overleggen onderling ter plaatse zo vaak als nodig is. Dagelijks vindt vergadering plaats waar met elkaar wordt afgestemd waar ze in elkaars invloedssfeer kunnen komen (ochtendoverleg). De verschillende (onder-) aannemers op de werkvloer, dienen met elkaar te bespreken welke activiteiten ze uitvoeren met de bijbehorende risico’s. Afstemming van eventuele knelpunten zullen met de projectleider besproken worden.
4.5 Toolboxen

Indien nodig (gevaarlijke gebeurtenis, ongeval etc.) dienen toolbox meetings te worden georganiseerd door direct leidinggevenden van betrokkenen. Tijdens deze toolbox meetings worden actuele HSE-zaken besproken. Onderwerpen die besproken kunnen worden zijn o.a.: werken op hoogte, gemelde onveilige situaties, brandblusmiddelen, enz. Het verslag van de toolbox meeting en de getekende presentielijsten worden overlegt aan de H&S Advisor.

4.6 LMRA

Een eis conform VCA is de Laatste Minuut Risico Analyse. Voor aanvang van de werkzaamheden dient de werknemer op de werkvloer te controleren of dat het werk veilig uitgevoerd kan worden en of alle noodzakelijke maatregelen zijn toegepast. Zie LMRA in bijlage 4.
5. Voorlichting, instructie en inspecties

5.2 Veiligheidsinstructie Revisie 

Alle medewerkers ontvangen voor aanvang van de werkzaamheden een link voor een digitale Uniper veiligheidsinstructie. Deze instructie is tweeledig. Enerzijds de poort instructiefilm en anderzijds een toets die met goed gevolg moeten worden afgelegd. Deze poortinstructie heeft voor Contractors een geldigheid van 1 jaar en voor Uniper medewerkers 2 jaar. De Uniper instructie kan via internet worden gevolgd via de volgende link: https://uniper.work/
5.3 HSE INSPECTIES/ oogrondes

HSE-inspecties/ OOG-rondes dienen tijdens het project dagelijks door de leidinggevenden en Contractors uitgevoerd te worden. In bijlage 7 is een HSE Walk & Talk kaartje terug te vinden die als checklist tijdens een inspectie bij kan worden gehouden. In bijlage 8 is milieuronde inspectie formulier. De kaartjes zijn te verkrijgen op locatie bij de Projectleider, H&S Advisor en ReCo uitgifte vergunningen. Tevens is er een inspectie ronde formulier die gebruikt kan worden bij technische werkzaamheden. ( afhankelijk van de locatie is er een verzamelpunt waar de kaartjes ingeleverd kunnen worden bij voorkeur H&S Advisor).

De HSE- en milieuronde inspectie wordt geregistreerd en gearchiveerd bij de H&S Advisor. Knelpunten die tijdens inspecties worden geconstateerd worden zo snel mogelijk verholpen en geregistreerd op de checklist indien er een incident melding moet worden gemaakt dient dat ook in Senergy Life gemeld te worden.
6. Veiligheid

6.2 RISICO-INVENTARISATIE
Voor hoog risicowerkzaamheden moet een TRA worden opgesteld. Per taak moet door de uitvoerende partij een Taak Risico Analyse (TRA) uitgevoerd worden, met daarin:

- de (hoog risico) activiteiten (voor zover bekend is);

- de daaraan verbonden risico’s;

- de te nemen maatregelen;

Het uitgangspunt is uiteindelijk dat de restrisico’s aanvaardbaar zijn. De TRA dient voorgelegd te worden aan de betreffende projectleider of diens gedelegeerde en de vergunning verstrekker. Voordat men aanvangt met de werkzaamheden dient op de werkvloer een laatste check te doen middels een LMRA (Bijlage 4). In dit VGM-plan zijn standaardwerkzaamheden verwerkt in een Overzicht van standaard risicoanalyse (Bijlage 6).

6.3 Shutdown werkvergunning stadscentrales

Uniper heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Om dit te garanderen is een vergunningsprocedure van kracht op de locatie. Deze vergunning dient strikt te worden gevolgd. Tijdens de revisie wordt de shut-down werkvergunning procedure: UBX-FM-SC-P01B toegepast met als doel op een veilige, effectieve en overzichtelijke manier werk te beheersen door middel van communicatie en efficiënte registratie (zie bijlage 5). De in deze procedure genoemde functies zijn opgenomen in het organogram van de projectorganisatie. Alle werkzaamheden worden volgens de shutdown werkvergunning uitgevoerd behalve de elektrotechnische werkzaamheden. De elektrotechnische werkzaamheden worden uitgevoerd conform (reguliere) veilig werkprocedure.(deltalinqs en rood-groen vergunning)
6.4 Significatie Arbothema’s

De significatie Arbo thema’s op dit revisieproject staan hieronder. Per thema staan kort (aanvullende) afspraken beschreven die op de revisie van toepassing zijn.
6.4.1 Besloten ruimten 

Alle werkzaamheden in besloten ruimten worden uitgevoerd conform de procedure: SC-KS-P8.133-D03. In het algemeen geldt voor het werken in besloten ruimten de volgende maatregelen:

•   vrijgave metingen
; zuurstof, explosie, gevaarlijke stoffen, temperatuur 
•   een mangatwacht; aan- en afmelden betreding besloten ruimte

•   ventilatie;

•   elektriciteit; zoals een nominale wisselspanning van ten hoogste 50 volt door een  veiligheidstransformator 230/50 volt of een nominale gelijkspanning van ten hoogste 120 volt

De hiervoor genoemde maatregelen zijn minimaal vereist en moet zijn geborgd in een TRA.

6.4.2 Asbest 

Tijdens werkzaamheden aan installatiedelen of gebouwen bestaat de kans op blootstelling aan asbest. In de procedure Asbest verdenking; EBX-FM-GEN-P03 staat beschreven hoe met asbest wordt omgegaan binnen de Uniper. Het doel van deze procedure is om te voorkomen dat men tijdens werkzaamheden onbeschermd bloot wordt gesteld aan asbest. Bij vermoeden van blootstelling aan asbest moet het werk direct worden gestaakt en deze situatie worden beoordeeld door de asbestdeskundige; Turkay Misir (DTA). De situatie moet worden beoordeeld conform het protocol “Controle asbest Stadslocaties”: https://gw.sharepoint.uniper.energy/committees/UniperBXHSEQStore/hse/Stad_KS/SC-KS-P8.1.3-F01%20-%20Protocol%20Controle%20Asbest%20Stadlocaties.docx 

6.3.3   Werken op hoogte
Alle werkzaamheden op hoogte worden conform de standaard binnen Uniper: UBX-FM-GEN-S215-D03 uitgevoerd. In deze standaard is de werkwijze binnen Uniper vastgelegd met betrekking tot het “werken op hoogte” zodat deze werkzaamheden zijn beheerst en de (veiligheid) risico’s voor de betrokkenen tot een verantwoord niveau zijn teruggebracht. 
https://gw.sharepoint.uniper.energy/committees/UniperBXHSEQStore/hse/Stad_KS/SC-KS-P8.1.9-S01%20-%20Werken%20op%20Hoogte.docx
Uniper heeft in dit kader (beheers) maatregelen ingesteld met voorrang aan de collectieve bescherming boven de individuele bescherming. Voor de indeling betreffende “werken op hoogte” zijn in deze standaard mogelijke gevaren benoemd met daaraan gekoppelde specifieke beheersmaatregelen. Voor de specifieke beheersmaatregelen per vorm van werken op hoogte, wordt van de uitvoerder verwacht dit in een TRA te beschrijven. 
6.4.3 Heet werkzaamheden

Met heet werkzaamheden worden hier de werkzaamheden bedoeld waarbij brand, explosie of verbranding kan ontstaan door gebruik van open vuur, vonken, een heet oppervlak of een vlamboog. Voorbeelden van deze werkzaamheden zijn lassen, (snij)branden, slijpen. Alle heet werkzaamheden worden als hoog risico geclassificeerd en mogen alleen worden uitgevoerd na uitgifte van een werkvergunning met een specifieke TRA. Voordat wordt gestart met heet werkzaamheden moeten de volgende voorzorgsmaatregelen genomen worden;

· De werkplek en omgeving schoonmaken en alle brandbare stoffen verwijderen of afdekken met onbrandbaar materiaal (bijvoorbeeld las- of blusdeken) als deze niet te verwijderen zijn.

· Dek alle muur- en vloeropeningen af zodat vonken en brandbare gassen niet in andere ruimten of op andere plaatsen voor brand of explosie kunnen zorgen. Gebruik hiervoor een spatscherm, las- of blusdeken. Let hierbij ook op lagergelegen gebieden onder rooster- en steigervloeren.

· Voer een gasmeting (LEL-meting) uit om aanwezigheid van brandbare gassen en vloeistoffen uit te sluiten. 

· Indien bij de werkzaamheden het automatisch brandmeldsysteem wordt uitgeschakeld wordt dit aangegeven op de werkvergunning en moet worden geborgd dat dit systeem weer in bedrijf wordt genomen zodra de werkzaamheden zijn afgerond.

Voor las- en snijwerkzaamheden heeft Uniper Benelux de maatregelen ook beschreven in de algemene veiligheidsvoorwaarden (Uniper-NL/2018-02) om de veiligheid-, gezondheid- en milieurisico’s te beheersen.

6.4.4 Röntgen

Tijdens deze revisie worden verschillende radiografisch onderzoeken uitgevoerd om inzicht te krijgen in de technische staat van een object, zoals de lasnaad, fundering, wanddikte, scheuren en/ of defecten aan wandoppervlakte, etc. Deze werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door een stralingsdeskundige van een erkend “Niet Destructief Onderzoek (NDO) –bedrijf”.  Voor aanvang van deze werkzaamheden moet een TRA worden opgesteld.

6.4.5 Hijswerkzaamheden 

Alleen bevoegde personen bedienen hijsgereedschappen en -werktuigen van Uniper Benelux NV. Hijswerktuigen en -middelen van derden zijn vergezeld van geldige keuringsrapporten. Het werkgebied is doelmatig afgezet. Alle hijswerkzaamheden tijdens de revisie moeten conform de standaard binnen Uniper: https://gw.sharepoint.uniper.energy/committees/UniperBXHSEQStore/hse/Stad_KS/SC-KS-P8.1.20-W01%20-%20Uitleen%20Hijs%20en%20Hefmiddelen%20SC.docx   

worden uitgevoerd door een gecertificeerde persoon.   

6.4.6 Elektrotechnische werkzaamheden

Binnen de revisie worden de elektrotechnische werkzaamheden uitgevoerd conform de geldende voorschriften vanuit de NEN3140/ NEN3840, NEN50110, BEI-BSP en Uniper procedures. Voor deze revisie wordt er een werkplan van de uit te voeren elektrotechnische werkzaamheden opgesteld. Werkplannen bevatten uitvoeringsplannen, TRA, schakelplan en

inspectie & testplannen.
6.4.7 ATEX

Tijdens de revisie worden werkzaamheden uitgevoerd in explosiegevaarlijk omgevingen ook wel ATEX-zones genoemd. De ATEX-zoneringen zijn vastgelegd in Explosieveiligheidsdocumenten (EVD’s) die technisch inhoudelijk worden beheerd door een daarvoor aangewezen ATEX verantwoordelijke Andre van der Luijt. Werkzaamheden in ATEX-zones moeten conform ATEX-richtlijnen worden uitgevoerd. Uitvoerenden wordt verzocht om alle afwijkingen, modificaties en herstelwerkzaamheden te melden aan de ATEX-verantwoordelijke. Hiernaast moet bij werkzaamheden aan instrumentatie in ATEX-zones met zorg worden omgegaan met de unieke identificatiestickers die hierop zijn geplakt. Deze uniek codes verwijzen naar specifieke inspectierapporten van alle instrumentatie binnen ATEX-zones.
6.4.8 Chemische en biologische agentia
Tijdens reinigingswerkzaamheden in koelwatersystemen is er sprake van een verhoogd risico op blootstelling op chemische en biologische agentia. Dit risico heerst voorafgaand en tijdens de schoonmaakwerkzaamheden in koelwatersystemen. Vanwege de risicovolle condities worden deze werkzaamheden geclassificeerd als hoog risico en moet er een TRA hiervoor worden opgesteld.  
6.4.9 Gevaarlijke stoffen

Alle werkzaamheden waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken moet conform de bedrijfsprocedure “gevaarlijke stoffen; UBX-FM-GEN-212” worden uitgevoerd. In deze procedure zijn de beheersmaatregelen vastgelegd ten aanzien van omgang met gevaarlijke stoffen. Voor deze werkzaamheden is een specifieke TRA vereist op basis van het veiligheidsinstructieblad. In deze revisie is er een mogelijk risico op blootstelling van Chroom 6 aan specifieke delen van de gas- en stoomturbine. Dit risico ontstaat als gevolg van de chemische reactie tussen calcium houdend anti-seize op chroom gelegeerd installatiedelen bij een hoge temperatuur. Dit risico dient zich aan bij demontage en cleaning (droog bewerken) van machineonderdelen waarop Chroom 6 afzetting aanwezig is. Voor werkzaamheden binnen de risicogebieden moet een TRA worden opgesteld.
6.4.10 Proefbedrijf

Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd vindt een live test van de installatie (proefbedrijf) plaats conform stap 9 van de shut-down werkvergunning procedure (bijlage 5).  Dit is een kritische fase waarbij het gewenst is dat er in de fabriek alleen de betrokken (project)medewerkers aanwezig zijn.

6.4.11 Uitdampen bindmiddel isolatiemateriaal

Na afronden van de revisiewerkzaamheden kan tijdens in bedrijf name van de installatie op specifieke plaatsen giftige gassen vrijkomen zoals isocyanaat en formaldehyde. Dit risico ontstaat na dat nieuwe steenwol isolatiemateriaal blootgesteld wordt aan temperaturen van installatiedelen vanaf 150°C. Hierbij kan tijdelijk het bindmiddel in de isolatie uitdampen waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen. Bij het in bedrijfstelling is in relatie tot dit risico de werkinstructie SC-KS-P6.1-W04 (Risicobeheersing Nieuw Isolatiemateriaal) van kracht.
6.4.12 Conflicterende werkzaamheden

Tijdens de revisie vinden diverse werkzaamheden plaats waarbij sprake is van risico op gelijktijdig conflicterende werkzaamheden. Om dit risico te beheersen worden de volgende maatregelen getroffen:

· In de voorbereidingsfase worden alle werkzaamheden tijdens structurele voortgangsoverleg besproken en met elkaar afgestemd;

· In de uitvoeringsfase worden:

· alle werkzaamheden gecoördineerd tijdens voortgang overleggen;

· werkzaamheden uitgevoerd conform (shut-down) werkvergunningsprocedure.

6.5 Kennisgevings Inspectie SZW 

Onderwerpen aan die onder het toezichtterrein van de Inspectie SZW vallen en waarover een melding ingediend moet worden. HSE bewaakt tijdens de revisie dat deze meldingen gedaan worden. Voorbeelden van onderwerpen:

· Bouwproces

· Ongeval

· Duikarbeid
De revisie is bij de Inspectie SZW aangemeld als bouwwerk, zie bijlage 11.

6.6 Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Tijdens de werkzaamheden dienen de medewerkers de standaard PBM’s te dragen, deze zijn: 

-
veiligheidshelm

-
veiligheidsschoenen

-
veiligheidsbril/beschermbril 

-
brandvertragende werkkleding (gesloten kleding/ overall)

Voor specifieke werkzaamheden dient men PBM’s te dragen aangepast aan het werk en risico’s, zoals gehoorbescherming.
In verband met COVID 19 is er een procedure gemaakt waarin alle voorschriften en regels zijn beschreven, een ieder op de korte stop is geïnstrueerd door middel van gesproken uitleg door zijn leidinggevende en via de mail verzonden.

Voor specifieke werkzaamheden dient men PBM’s te dragen aangepast aan het werk en risico’s, zoals gehoorbescherming. Tevens wordt met zoneringsborden aangegeven welke PBM’s evt. aanvullend ingezet dienen te worden. Tijdens de revisie is de standaard persoonlijke beschermingsmiddelen: UBX-FM-KS-MV-S216 binnen Uniper van kracht.

7. Milieu en omgeving

7.2 Significante milieuaspecten 

7.2.1 Vrijkomende afvalstromen en registratie  

	Afval
	Euralcode
	Bron 

	
	
	

	
	
	


Binnen deze revisie is de volgende procedure EBX-RU-HR-FAC-P08-W02.doc  Inzameling en Afvoer van Afval bij Projecten  van kracht.
7.2.2 Asbest

Gezien de scope van deze revisie is de verwachting dat dit geen relevante milieuaspect is omdat er geen geplande asbestsaneringen worden uitgevoerd. Dit kan echter niet vooraf worden uitgesloten. 
7.3 Verkeers- en transportbeleid

Het verkeers- en transportbeleid wordt verzorgd door facilitaire dienst in overleg met het revisieteam. Belangrijk punt tijdens het opstellen en bepalen van dit beleid is dat de hulpdiensten ten alle tijden toegang heeft tot het terrein. Daarvoor is het belangrijk dat alle toe- en uitgangswegen op geen enkele wijze worden geblokkeerd.
7.4 meldingen ongewoon voorval aan bevoegdgezag 

Doel van deze meldingen is het borgen dat ongewone voorvallen met gevolgen voor het milieu tijdig bij de overheid worden gemeld. Daarmee wordt invulling gegeven aan hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer en aan de Wet bodembescherming, waarin is bepaald dat bedrijven ongewone voorvallen moeten melden. Op die manier kan de overheid veiligheidsrisico’s (voor de omgeving) goed inschatten en adequaat op voorvallen reageren. Voor een overzicht van alle locaties en bijbehorende bevoegde gezagen, zie bijlage 10.

7.5 
voormeldingen aan bevoegd gezag 

Voor deze revisie is een voormelding naar het bevoegd gezag (DCMR) ingediend, zie bijlage 11.
8. Calamiteiten

8.2 Bedrijfsnoodplan 

Tijdens het project is het Bedrijfsnoodplan van de locatie van kracht en deze is terug te vinden op het intranet van Uniper Benelux of als hard copy in de controlekamer.

8.3 Ongevallen, Brand en Evacuatie

8.3.1 Brand en ongevallen



BEL NUMMER  extern: 112





Intern: 0181-886075





Wacht: 010-2895121 

Vermeld:
- uw naam


 


- plaats en aard, brand/ ongeval




- eventuele slachtoffers

8.3.2 Alarmopvolging

Bij het horen van het ontruimingssignaal (een aantal snel opeenvolgende geluidstonen) moet u zich houden aan de volgende regels:

•
Stop onmiddellijk uw werkzaamheden.

•
Waarschuw in gevaar verkerende personen.

•
Sluit gasflessen af.

•
Begeef u zo snel mogelijk via de aangegeven vluchtwegen naar de opgegeven verzamelplaats en meldt u bij de betreffende BHV-er.

•
Maak in geen geval gebruik van liften.

•
Maak tijdens de ontruiming geen gebruik van de telefoon.

Ontruimingsalarm:

[image: image2.emf]
Einde alarm:

[image: image3.emf]
Melding van: Brand, Ongevallen, bijna ongevallen en gevaarlijke situaties

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kan een ongeval, bijna ongeval, brand of een gevaarlijke situatie plaatsvinden. Al deze incidenten dienen gemeld en geregistreerd te worden. Meldingen vinden primair plaats bij de betreffende leidinggevende. Deze draagt zorg voor dat de projectleider, locatie manager en de HSE-coördinator hiervan (mondeling en schriftelijk) op de hoogte wordt gebracht. Contractors kunnen bijna ongevallen en onveilige situaties melden aan de clusterbeheerders via het meldingsboekje: “Melding onveilige situaties”. 

8.3.3 BHV/ EHBO-organisatie 

De BHV-organisatie bestaat uit de wachtmedewerkers, een deel van het revisieteam, Reco’s, en de projectleider. In het organigram in bijlage 1 is aangegeven wie de EHBO-ers zijn. Tijdens de revisie hebben de wachtmedewerkers een leidende rol in de BHV-organisatie en zijn ze tijdens een calamiteit het aanspreekpunt. De rest van de BHV-ers uit de projectorganisatie ondersteunen de wachtmedewerkers. 
9. Toegang tot het terrein 

9.2 Huisvesting

9.2.1 Security

Tijdens de revisie is er een bewaking aanwezig bij de receptie en deze is te bereiken op de volgende nummer: 06-55788101. De medewerkers hebben de bevoegdheid tot; 

•   visitatie; het controleren van uw spullen,

•   het uitvoeren van een alcohol en/of drugscontrole.

Tevens dient u altijd gevolg te geven aan een oproep of een verzoek van Security.

9.2.2 Verkeersregels

De maximumsnelheid op het terrein van UNIPER Benelux is 20 km/uur en er mag uitsluitend op de aangegeven plaatsen worden geparkeerd. Wettelijke verkeersregels zijn van toepassing.

9.3 Registratie aanwezigen

Voordat men het terrein van UNIPER Benelux N.V. mag betreden dient men 24 uur voor aankomst digitaal aangemeld te zijn bij de beveiliging van UNIPER Benelux via de volgende link: https://uniper.work/. De bevestiging van aanmeldingen van bezoekers/medewerkers kan alleen door de contactpersoon van Uniper worden uitgevoerd. Als de aanmelding niet via een Uniper-contactpersoon is aangemeld zal er geen toegang tot de site worden verleend.

Iedereen moet zich kunnen legitimeren met een geldig paspoort of identiteitsbewijs (Let op een rijbewijs wordt niet geaccepteerd). Een medewerker is ook verplicht een geldig VCA-certificaat of een SCC-diploma te moeten kunnen overleggen. Buitenlandse Contractors moeten aanvullend ook een A1 verklaring laten zien. Deze certificaten moeten bij het eerste bezoek getoond worden en zal worden in gescand. Dit geldt niet voor bezoekers. Het verzoek is om de juiste formulieren en een kopie van legitimatie en VCA-certificaat digitaal naar Uniper toe te sturen, dit versnelt het proces.

Als men de poort instructie met goed gevolg heeft doorlopen ontvangt men bij het eerste bezoek een toegangspas. 

Na registratie wordt een toegangspas uitgereikt. Deze pas dient dagelijks bij aankomst en bij het verlaten van de locatie door de scanner gehaald te worden. Hiermee wordt een aanwezigheidsregistratie bijgehouden. Bij het einde van het project dient de pas weer bij de beveiliging ingeleverd te worden. Bij het niet inleveren van de pas wordt € 50,00 bij betreffende firma in rekening gebracht.
Bijlage 1 
Organigram 

                                    To follow
Bijlage 2     Taken en verantwoordelijkheden

Algemeen

Veiligheid, gezondheid en milieu is de verantwoordelijkheid van alle medewerkers op het “revisieterrein”. Controle op het naleven van de algemene en specifieke veiligheidsvoorschriften is van essentieel belang om tijdig bijsturingacties te ondernemen.

HSE-rondes dienen regelmatig uitgevoerd te worden door de veiligheidsfunctionaris, leidinggevenden, en coördinatoren. De geconstateerde overtredingen/tekortkomingen moeten zo snel als mogelijk opgelost te worden. 

projectleider
De projectleider valt onder de projectmanager van Maintenance en Engineering die eindverantwoordelijke is voor de realisering en een veilige uitvoering van het betreffende project. De coördinatie van revisieprojecten wordt uitgevoerd door teamleider van Maintenance van UNIPER Benelux N.V. To follow. Hij zal hierbij ondersteund worden door de revisiecoördinatoren, vergunningbeheerders, vergunninghouders en engineers.

De verantwoordelijkheid betreft:

- het (laten) geven van de juiste opdrachten;

- het (laten) verstrekken van de juiste middelen;

- het (laten) doen treffen van de juiste maatregelen;

- het (laten)doen houden van het benodigde toezicht;

- het (laten) coördineren van de samenwerking en het overleg van de bij het project met betrokken aannemers en de verschillende disciplines binnen UNIPER Benelux N.V.

Vergunningbeheerder
De vergunningbeheerder valt onder de verantwoordelijkheid van de betreffende projectleider en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van producten in de deelprojecten.

CLUSTERBEHEERDERS

De clusterbeheerders zijn Head Technicians (HT) die verantwoordelijk zijn voor de werkvoorbereiding. Tevens heeft de clusterbeheerder de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en continuïteit en veiligheid van het onder hem vallende karwei. Clusterbeheerder houdt toezicht op de uitvoering van het werk (Uitvoerenden/Contractors). Bij een Shutdown werkvergunning is de clusterbeheerder de “vergunning beheerder”. Tijdens een Shutdown worden Uitvoerenden /Contractors door de clusterbeheerder aangewezen worden als (vergunning-) houder.

Revisie coördinatoren 

Revisie coördinatoren (ReCo) werken op uitvoeringsniveau als een intermediair tussen operations en het revisieteam. Dit zijn assistent shiftleaders die tijdens de voorbereidingstijd, tijdens en na de revisie zijn toegevoegd aan het revisieteam. De ReCo stelt zich dagelijks op de hoogte van de (gewijzigde)status van (deel)systemen.

Veiligheidsfunctionaris

De veiligheidsfunctionarissen houden toezicht onder de verantwoordelijkheid van de projectmanager. Tijdens de uitvoering van het project geven deze functionarissen ondersteuning en advies VGM-aspecten. Bij werkzaamheden met verhoogd risico zoals lassen, slijpen, en hijsen, zal externe inhuur van een veiligheidsfunctionaris (mogelijk) plaatsvinden.   

Aannemers en contractor’s 

Aannemers en contractor’s dienen verschillende veiligheids- en milieueisen voldoen:

Wet en regelgeving; Inkoopvoorwaarden / Inkoopcontact UNIPER; Algemene Veiligheidsvoorwaarden UNIPER Benelux; vigerende VGM-plan van het project. Afstemming van veiligheids- regels/voorschriften tussen betrokken partijen is verplicht. Alle aannemers en onderaannemers dienen zich te conformeren aan het VGM-plan tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase en dienen zelf, indien nodig, specifieke bijdragen te leveren ten aanzien van hun eigen werkzaamheden.

Alle aannemers, welke aan de criteria voldoen conform het Arbobesluit - Bouwproces dienen een HSE/ VGM-plan voor hun eigen activiteiten (inclusief dossier) op te stellen. Aannemers of onderaannemers welke niet aan de criteria voldoen dienen een intentieverklaring te ondertekenen dat zij zich conformeren aan dit HSE/ VGM-plan met daaraan toegevoegd een risico-inventarisatie voor de door hun uit te voeren werkzaamheden.

Werknemers

Alle werknemer zijn verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden en de veiligheid van anderen. Zij dienen zich te houden aan de vigerende (bouwplaats) voorschriften, regels/normen en procedures die op de werkplek/locatie gelden. 

Bijlage 3
Handout kick-off Revisie 
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Bijlage 4
LMRA 

Bijlage 5
Shutdown werkvergunning Stadscentrales
A.
 Procesbeschrijving

A.1
Doel

Het doel van deze procedure is om bij een revisie of grootschalig project op een effectieve en overzichtelijke manier veilig werk te beheersen door middel van communicatie en efficiënte registratie. 

A.2
Scope

Deze procedure is van toepassing binnen de organisatie van UNIPER Generation Fleet Benelux Stadscentrales. De in deze procedure genoemde functies vallen hierarchisch onder de (tijdelijke) projectorganisatie.

A.3
Processtappen

	Stap 1
	Procestechnische afbakening van installatie naar deel-installaties (clusters)

	
	Team leider Revisie & Revisie Coördinator Operations (ReCo)

· Zijn verantwoordelijk voor de grensbepaling cq logische afbakening van deel- installaties ( clusters (in overleg met elkaar). 

Team leider

· Is verantwoordelijk voor het aanmaken van meldingen in SAP en verdeelt deze onder de clusters en beheerders (zie bijlage 1).

Let op: Voor de elektrotechnische werkzaamheden is het van belang dat het benoemen van nieuwe E-clusters in overleg gaat met de Field engineer en de karweiverantwoordelijke Elektrisch. 



	Stap 2
	Activiteiten (scope) verdelen over de clusters

	
	Beheerders

· zijn verantwoordelijk voor de registratie van  activiteiten in de clusters. 
· Alle activiteiten van overige afdelingen (zoals Fac. ENT, Maint.-Civiel, Instrumentatie, Smeerdienst, Elektrisch, externe firma’s) worden door de werkvoorbereider van betreffende afdeling  geplaatst in het relevante cluster en gecommuniceerd naar de beheerder van het betreffende cluster. 
· Met goedkeuring van  Field Engineer en de karweiverantwoordelijke(n) van E&I werkzaamheden  wordt bepaald hoe de scope van E&I onderverdeeld wordt over  E-cluster en/of de andere al bekende clusters. Bijvoorbeeld: Hoogspanningsruimte wordt een E-cluster, maar elektromotor nabij Stoomturbine valt binnen het cluster stoomturbine. 
· Bespreekt de verdeling van taken met het revisie team *(organigram HSE-plan)* (revisie -voortgangsoverleg)

	Stap 3
	Werkvoorbereiding/ opstellen shutdown-werkvergunning

	
	Beheerders

· (Werkvoorbereiding) zijn verantwoordelijk voor risico classificatie per activiteit conform *reguliere veiligwerk – procedure (gebruik hiervoor bij voorkeur het risicoclassificatieformulier). 
· Bij HOOG-risico wordt voor betreffende activiteit een specifieke TRA opgesteld. Hiervoor kan de RI&E uit het HSE plan worden toegepast (dit is een lijst met standaard activiteiten die tijdens revisies terugkomen).
· De TRA wordt overlegd met Revisie Coördinator Operations.

	Stap 4
	Shutdown (uit -bedrijfstelling)

	
	Revisie Coördinator Operations (ReCo)
· Site Leader draagt installatie(s) over aan ReCo.
· Is verantwoordelijk voor de communicatie met Operations en geeft opdracht tot uit bedrijf name (deel) systemen. 
Operations
· Is verantwoordelijk voor uit bedrijf name (deel) installaties t/m technisch gereed voor werkzaamheden. 

1. LET OP: Vanaf stap 4:

Alle werkzaamheden/activiteiten binnen een cluster worden door de beheerders aangevraagd bij de Revisie Coördinator Operations (ReCo). De rest van de betrokkenen wenden zich te allen tijde tot de beheerder.

	Stap 5A 
	Overdracht werkvergunning voor veilig gesteld installatiedeel (Cluster GROEN)

Operations ( Maintenance

	
	Revisie Coördinator Operations (ReCo) /Beheerders

· Zijn verantwoordelijk voor de formele overdracht van de SHUTDOWN werkvergunning (werkvergunning van alle werkzaamheden aan een afgebakend installatiedeel dat is veilig gesteld). De overdracht vindt plaats van Operations naar Maintenance middels het ondertekenen van de SHUTDOWN werkvergunning door Revisie Coördinator Operations en cluster-Beheerder.

	Stap 5B
	Overdracht werkvergunning voor werkzaamheden aan ROOD cluster

Revisie Coördinator Operations ( Beheerder Maintenance

	
	Indien aanvullende afspraken gemaakt moeten worden om bepaalde werkzaamheden veilig te kunnen laten aanvangen dan gebruikt men hiervoor de procedure werkvergunningen EBX-FLEET-2011: EBX-FMaintenanceM-GEN-P01.
Revisie Coördinator Operations (ReCo)

· Is verantwoordelijk voor de formele overdracht van de werkvergunning. Dit geldt in het geval dat een (deel) installatie cq cluster niet of niet volledig is veilig gesteld (cluster = ROOD).  

	Stap 6
	Aanvang werkzaamheden

Beheerder Maintenance ( Houder (voorman) ( Uitvoerenden


3. Zien eropMRA uitvoerene dat uitvoerenden uitvoerenden

	













































































 toe dat uitvoerenden de LMRA toepassen. 

Revisie Coördinator Operations (ReCo)

· Is verantwoordelijk voor de dagelijkse instandhouding en overzicht van het veilig gestelde installatiedeel cq cluster .

· Is verantwoordelijk voor de (dagelijkse cq continue) communicatie van veilig gestelde installatiedelen  aan beheerders:

2. Installatiedeel veilig gesteld( Cluster = GROEN

3. Installatiedeel niet volledig veilig gesteld of veiligstelling opgeheven ( Cluster = ROOD
	

	Stap 7
	Bijzondere SITUATIE tijdens GROEN cluster:  Denk hierbij aan onder andere testen van installaties, persen van ketels, Rontgenen, opheffen veiligstelling door lekkage afsluiters etc.

	
	Revisie Coördinator Operations (ReCo)

· Is verantwoordelijk voor intrekken van de Shutdown-werkvergunning van betreffende cluster en communiceert dit direct naar de beheerder. Cluster = ROOD
Beheerder

· Onderbreekt alle werkzaamheden binnen zijn cluster.

· Rapporteert “ cluster = ROOD “ aan de revisie Coördinator Maintenance

Revisie Coördinator Operations (ReCo) / Team leider Revisie / beheerder 

· besluiten in overleg of bepaalde werkzaamheden met eventueel aanvullende afspraken kunnen vervolgen. Hier wordt dan een nieuwe “normale” werkvergunning voor opgesteld (met e.v.t. TRA).

	Stap 8
	Einde werkzaamheden 

	
	Uitvoerenden/houder

· Melden bij de beheerder dat de werkzaamheden zijn afgerond.

Beheerder 

· Controleert of de werkplek veilig en netjes is achtergelaten. 

· Vervolgens wordt het werk afgemeld bij de Revisie Coördinator Operations (ReCo) middels het overdragen van de werkvergunning (Beheerder ( ReCo). 

Revisie Coördinator Operations (ReCo)

· Zet cluster op ROOD en communiceert dit met Operations.

· Is er van overtuigd dat de werkplek veilig en netjes is achtergelaten en klaar is voor proefbedrijf en/of inbedrijfname.



	Stap 9
	Proefbedrijf = Live testen van bedrijfsvoering

	
	Team leider Revisie

· doet een aanvraag: “PROEFBEDRIJF” bij de Revisie Coördinator Operations (ReCo).

· Is verantwoordelijk voor de organisatie (manpower) benodigd voor proefbedrijf. 

Revisie Coördinator Operations (ReCo)

· Is er van overtuigd dat de werkplek veilig en netjes is achtergelaten en klaar is voor proefbedrijf.

· Is ervan overtuigd dat de installatie technisch gereed is voor proefbedrijf 

· Is verantwoordelijk voor de communicatie met Operations en geeft opdracht tot proefbedrijf of in/uit bedrijf name  van (deel) systemen  c.q. clusters. 
Nb. dit geldt ook voor noodsituaties en risico inschatting.
Operations

· ondersteunt de ReCo met de uitvoering van proefbedrijf

· Voor inbedrijfname-activiteiten (met name Instrumentatie) wordt een cluster-werkvergunning overlegd met eventueel aanvullende  maatregelen (TRA, LMRA) om het werk  tijdens bedrijf uit te kunnen voeren.



	Stap 10a
	In -bedrijfstelling (overdracht ReCo ( ASL  &  revisie ( Daily Maintenance)

	
	Team leider Revisie

· Is verantwoordelijk voor de formele beëindiging van de SHUTDOWN werkvergunning (werkvergunning van alle werkzaamheden aan een afgebakend installatiedeel dat is veilig gesteld). De overdracht vindt zo plaats van Maintenance naar Operatons.
Team Leider dagelijks onderhoud  

· Is vanaf nu (commercieel in bedrijf zonder beperkingen) verantwoordelijk voor het onderhoudsregime (revisie ( dagelijks onderhoud).

· Eventuele beperkingen worden toegewezen aan revisieploeg of dagelijks onderhoud, afhankelijk van het knelpunt.

Revisie Coördinator Operations (ReCo)

· Draagt de installatie over aan de siteleader.
ASL (Operations)

·  is vanaf de overdracht “ReCo( Siteleader” operationeel beheerder van de installatie (ReCo(ASL)

4. 

	Stap 10b
	Nazorg & restwerkzaamheden tijdens proefbedrijf

	
	Team leider Revisie (TL)

Is verantwoordelijk voor de inzet, planning en (locatie specifieke) risicobeoordeling
 inclusief communicatie  t.a.v.

· Isolatiewerkzaamheden

· Afbouwen steiger/stellingen

· Schoonmaakwerkzaamheden
De TL zorgt voor de evaluatie van de revisie werkzaamheden (organisatorisch, procedureel en technisch).
 


 Kennisgeving / instructie

	Functienaam/naam medewerker
	Hoe vindt de kennisgeving/

Instructie plaats

	Kennisgeving
	Inhoudelijk bekend en begrepen
	Instructie
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Per revisie wordt de procedure door de TL revisie toegelicht en bovenstaande lijst ingevuld en opgeslagen.

B.
Verantwoordelijkheden

Team leider voor:

· De logische afbakening van clusters op basis scope werkzaamheden en in samenwerking met de Revisie Coördinator Operations (afgekort ReCo),

· De registratie van de cluster afbakening;

· Het vaststellen van de activiteiten voor een revisie / grootschalig project (R/GP).

· De registratie van welke activiteiten in welke clusters;

· Het benoemen van beheerders/houders van de clusters en registratie in organigram

De Revisie Coördinator Operations (RECO) voor:

· De logische afbakening van clusters op basis scope werkzaamheden en in samenwerking met de Revisie Coördinator r Maintenance,

· Beheert alle werkvergunningen tijdens een revisie of project

· Communicatie met en startwerkinstructie aan de medewerkers van Operations,

· Opdracht aan Operations tot uit bedrijfname,

· Dagelijkse instandhouding/overzicht/communicatie van de groene/rode clusters,  

· Verstrekking aan en overleg met beheerder van cluster-werkvergunningen en/of TRA,

· Communicatie met beheerders over intrekken werkvergunning,

· Het rapporteren van bijzondere situaties aan de Revisie Coördinator Maintenance

De cluster-Beheerder voor:

· Voorbereiden van werkvergunningen

· Risicoclassificatie van de verschillende werkzaamheden vallende onder zijn/haar cluster

· Bespreken van de werkvergunning(en) en/of TRA met de Revisie Coördinator Operations

· Begeleiding van en toezicht op de werkzaamheden vallende binnen zijn/haar cluster,

· Het maken van veilig werken afspraken met houders en uitvoerenden door:

· Starwerkinstructies

· Bespreken werkvergunning/TRA

· Toezien op dat uitvoerenden de LMRA toepassen

· Het rapporteren van bijzondere situaties aan de Revisie Coördinator onderhoud
De houder van een clustervergunning voor:

· Het veilig uitvoeren van de werkzaamheden door zijn medewerkers en/of zichzelf in vaktechnische zin,

· Het naleven van de gestelde voorwaarden in de werkvergunning,

· Informatieoverdracht en instructie aan de onder zijn toezicht gestelde personen,

· Fysieke aanwezigheid van de clustervergunning op de werkplek,

· Invullen van Laatste Minuut Risico Analyse (L.M.R.A) voorafgaand aan aanvang werkzaamheden, i.e.  checklist op (achterzijde) werkvergunning.

De Uitvoerder voor:

· Het uitvoeren van de LMRA’s voorafgaande aan de werkzaamheden,

· Kennisnemen van de werkvergunning met bijbehorende TRA/instructies.

De afdeling Operations voor:

· Het tot stand brengen van de status “technisch gereed voor werkzaamheden” voor de (deel) installaties;

· De registratie van veiligstellingen,

· Het juist labelen en vergrendelen van componenten,

· Volledige communicatie met de Revisie Coördinator Operations (ReCo),

· De ondersteuning aan de Revisie Coördinator Operations (ReCo)

De V&G Coördinator uitvoeringsfase voor:

· De controle op naleving van deze procedure,

· Ondersteuning en uitleg over deze procedure

· Het rapporteren van bijzondere situaties aan de Revisie Coördinator Maintenance

C.
Verwijzingen

· EBX-FM-GEN-P01 : procedure Werkvergunningen EBX-FLEET-2011
https://gw.sharepoint.uniper.energy/committees/UniperBXHSEQStore/hse/Stad_KS/SC-KS-P8.1.1-P01%20-%20Werkvergunningen%20Stadscentrales.docx 

· EBX-FM-GEN-W02
: Veiligstellen, Vergrendelen en Labelen
https://gw.sharepoint.uniper.energy/committees/UniperBXHSEQStore/hse/Stad_KS/SC-KS-P8.1.1-W02%20-%20Veiligstellen%20Vergrendelen%20en%20Labelen.docx 

· EBX-FM-GEN-P02 : Opstellen Taak Risico Analyse
https://gw.sharepoint.uniper.energy/committees/UniperBXHSEQStore/hse/Stad_KS/SC-KS-P8.1.2-P02%20-%20Opstellen%20Taak%20Risico%20Analyse.docx 

· EBX-FM-GEN-P01B-F01 : Overdracht clustervergunningen van groen systeem
https://gw.sharepoint.uniper.energy/committees/UniperBXHSEQStore/hse/Stad_KS/SC-KS-P8.1.2-F02%20-%20Risico%20Classificatie%20Formulier%20(RCF).docx
· EBX-FM-GEN-P02-F01 : Invulformulier TRA
https://gw.sharepoint.uniper.energy/committees/UniperBXHSEQStore/hse/Stad_KS/SC-KS-P8.1.1-P02%20-%20Shutdown%20Werkvergunningen.docxEBX-FM-GEN-P02-F01 
: Invulformulier TRA
· EBX-FM-GEN-P02-F02 : Risico Classificatie Formulier (RCF)
https://gw.sharepoint.uniper.energy/committees/UniperBXHSEQStore/hse/Stad_KS/SC-KS-P8.1.2-F02%20-%20Risico%20Classificatie%20Formulier%20(RCF).docx 

· EBX-FM-GEN-P02-F03 : Hulplijst RCF
https://gw.sharepoint.uniper.energy/committees/UniperBXHSEQStore/hse/Stad_KS/SC-KS-P8.1.2-F03%20-%20Hulplijst%20Risico%20Classificatie.docx 

· HSE plan van project:  Standaard beheersmaatregelen voor risico’s 

https://gw.sharepoint.uniper.energy/committees/UniperBXHSEQStore/hse/Stad_KS/SC-KS-P6.1-S01%20-%20Risicomanagement%20Standaard.docx 

· EBX-FM-GEN-P18:  Elektrotechnische werkzaamheden
https://gw.sharepoint.uniper.energy/committees/UniperBXHSEQStore/hse/Stad_KS/CONCEPT%20UBX-FM-SC-P13%20-%20Electrotechnische%20Werkzaamheden%20Volgens%20NEN3140%20en%20NEN3840.docx 
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Bijlage 6 
Overzicht standaard risico’s

	Activiteit
	Basis-risico
	niv.
	Risico voor
	Maatregelen
	Rest-risico

	1. Autogeen las- en snijwerkzaamheden
	Brand- explosie

Zuurstofverrijking 

Verbranding 

Oogletsel 

Struikelen
	H

H

H

H

M
	Lassers

Monteurs

Personen in de omgeving
	- werkplek afschermen d.m.v. brandwerende dekens

- tracht slangen zoveel mogelijk in de daarvoor bestemde haken te leggen ter voorkoming van struikelen.

- aanwezigheid handblusmiddelen

- omgeving vrij van brandbaar materiaal

- controle van gasslangen/kabels

- Zorg ervoor dat, gasflessen, slangen e.d. niet kunnen  worden getroffen door hete slak of spatten

- Bij einde werktijd en werkonderbrekingen de gasflessen dichtdraaien.

- Zorg voor goede ventilatie

- Gebruik lasbril/laskap tijdens het lassen

- Gebruik gehoorbescherming bij het snijden

- Preventieronde tot één uur na beëindigen van de werkzaamheden 

- controle door leidinggevenden en (Brand) HWW-Wacht
	Middel

	2. Elektrisch lassen en snijden
	Brand- explosie

Zuurstofverrijking 

Verbranding 

Oogletsel 

Schadelijke stoffen Struikelen


	H

H

H

H

H

M
	Lassers

Monteurs

Personen in de omgeving
	- werkplek afschermen d.m.v. brandwerende dekens

- tracht slangen zoveel mogelijk in de daarvoor bestemde haken te leggen ter voorkoming van struikelen.

- aanwezigheid handblusmiddelen

- omgeving vrij van brandbaar materiaal

- controle van voedings- en laskabels

- gebruik altijd gehoorbescherming

- Gebruik lasbril/laskap tijdens het lassen

- zorg voor goede ventilatie

- na einde werktijd en werkonderbrekingen de lastransformator uitschakelen

- preventieronde één uur na beëindigen van de werktijd
- controle door leidinggevenden en (Brand) HWW-Wacht
	Middel


	Activiteit
	Basis-risico
	niv.
	Risico voor
	Maatregelen
	Rest-risico

	3. Slijpen/schuren 


	Handgereedschap

Brand- explosie

Oogletsel

Lawaai

Schadelijke stoffen

Struikelen

Vallende voorwerpen

Stof

Fysieke belasting

Plet- en knelgevaar

Getroffen worden door (harde) deeltjes
	H

H

H

H

H

M

M
	Monteurs

Personen in de omgeving
	- Visuele controle machine en slijpgereedschap (NEN3140)
- Gebruik van de juiste schijf en juiste toerental

- tracht snoeren zoveel mogelijk in de daarvoor bestemde haken te leggen ter voorkoming van struikelen.

- Slijpmachine moet voorzien zijn van een goedwerkende dodemansknop

- Goed vastzetten van het werkstuk

- Werkplek afschermen d.m.v. brandwerende dekens

- Aanwezigheid handblusmiddelen

- Verplichting tot gebruik van veiligheidsbril, *ruimzichtbril/gelaat​scherm, gehoorbescherming en adembescherming ( min.FFP-3)

- Zorg indien mogelijk voor ventilatie

- toezicht door leidinggevenden en evt. (Brand) HWW-wacht
	Laag

	4.  Werken op hoogte
	Vallen van hoogte

Vallende voorwerpen

Struikelen

Vallend handgereedschap
	H

H

M

L
	Personen die op hoogte werken

Personen die onder andere personen werken
	- instructie en toezicht

- dragen en gebruiken van valgordels( indien van toepas​sing o.a. met hoogwerker)

- zorgdragen voor vastzetpunten voor valgordel

- werken op veilige en goedgekeurde steigers

- handgereedschap zekeren.

- afzetten van werkplek en omgeving

- toezicht door leidinggevenden

- > windkracht 6 werk tijdelijk 
	Laag

	5.  Werken in besloten ruimten
	Brand en explosie

Oogletsel

Zuurstofverrijking

Verstikking

Schadelijke stoffen

Elektriciteit

Chemicaliën

Lawaai, vallen

Vallend gereedschappen

e.a. 
	H

H

H

H

H

M

M

M

L

L
	Personen in besloten ruimten
	- gedetailleerde werkmethodebeschrijving incl. vergunnig  (procedure besloten ruimten: o.a vrijgave meting door de vergunningverstrekker, evt. continue meting) 

- Vergunning en werkmethode bespreken met alle betrokke​nen T.R.A.

- mangatwacht, reddingsapparatuur en communicatiemiddelen

- aanwezigheid handblusmiddelen

- zorgen voor goede ventilatie

- continu meting ( als nodig)

- ( in overleg en als nodig ) 2x per 24 uur controle meting 

 
	Laag


	Activiteit
	Basis-risico
	niv.
	Risico voor
	Maatregelen
	Rest-risico

	6.  Isolatie werkzaamheden

(glas- en steenwol)
	Scherpe voorwerpen

Stofdeeltjes

Verbranding

Schadelijke stoffen

Handgereedschap

Milieuvervuiling
	H

H

H

H

M

L
	Isoleerders

Personen in de omgeving
	- overtuigen dat isolatie glas- of steenwol is

- bij vermoeden asbest/ keramische wol direct een DTA waarschuwen en werkzaamheden stoppen

- werkplek afschermen

- gebruik van adembescherming ( in overleg mat afd. HS)

- gebruik goedgekeurd gereedschap

- isolatie direct verwijderen van werkplek

- werkplek schoon opleveren na verwijderen isolatie

- toezicht door leidinggevenden en deskundigen (bijv. D.T.A.)
	Laag

	7.  Steigerbouw
	Vallen

Vallende voorwerpen

Lastverplaatsing

Verbranding aan hete leidingen

Scherpe voorwerpen

handgereedschap
	H

H

M

M

L

L
	Steigerbouwers

Personen in de omgeving
	- dragen en gebruiken van valbeschermingsmiddelen

- aan- en afvoer van delen op hoogte dient zoveel moge​lijk mechanisch te gebeuren.

- beperking van opslag steigermateriaal op hoogte

-beschermen tegen contact met hete leidingen.

- kleine onderdelen (koppelingen en spieën) in bakken

- geen steigerdelen rechtop tegen leuningen

- gebruik goedgekeurd gereedschap

- afzetten werkgebied tijdens steigerbouw

- scafftag procedure van toepassing

- toezicht door Voorman steigerbouwfirma en deskundige OTD.
	Laag

	8.  Werken op steigers
	Struikelen

Vallende voorwerpen

Vallen

handgereedschap
	H

H

M

L
	Personen op, onder of nabij steigers
	- steiger alleen betreden indien de groene scafftag is aangebracht

- steiger alleen door daartoe bevoegde medewerkers laten veranderen/ aanpassen

- gebruik goedgekeurd gereedschap

- materialen op werkvloeren mogen niet hoger zijn dan 0,55 m, tenzij hekwerken zijn toegepast

- kleine materialen in plastic zakken en/ of dozen

- toezicht door leidinggevenden
	Laag

	9.  Hijswerkzaamheden met kranen
	Lastverplaatsing

Beknelling

Vallende voorwerpen
	H

M

L
	Transporteurs

Personen onder of nabij het hijswerk
	- gebruik van gecertificeerde hijsmiddelen

- hijsen alleen door opgeleide medewerkers

- zorgen voor visueel contact zonodig m.b.v. communicatiemiddelen met kraanmachinist of bedieningsman

- afzetten van het werkgebied

- toezicht door leidinggevenden
	Laag

	Activiteit
	Basis-risico
	niv.
	Risico voor
	Maatregelen
	Rest-risico

	10. Hijswerkzaamheden met takels
	Lastverplaatsing

Beknelling

Vallende voorwerpen
	M

M

M


	monteurs 

Personen onder of nabij het hijswerk
	- gebruik van gecertificeerde hijsmiddelen

- juiste en onbeschadigde hijsmiddelen inzetten

- veilige manier van aanslaan lasten

- hijsmiddelen beschermen t.p.v. scherpe hoeken

- afzetten van het werkgebied, desk personeel
	Middel

	11. Intern transport inclusief heftrucks en elektrokar
	Rijdende voertuigen

Vallende voorwerpen

Beknelling
	H

M

M
	Transporteurs

Personen in of nabij transportroute
	- alleen bedienen door opgeleide medewerkers

- onder geen beding personen op de vorken transporteren, zowel horizontaal als verticaal.

- meerijden mag alleen indien voertuig hiervoor is ingericht

- na gebruik van de transportmiddelen moeten de contact​ sleutels worden verwijderd

- toezicht door leidinggevenden
	Laag

	12. (de-) Monteren apparaten, appendages, etc.
	Lekkage producten

Chemicaliën

Verbranding

Elektriciteit

Brand- en explosie gevaar

Fysieke belasting
	M

M

M

M
	Monteurs
	- zorg dat leidingen/ appendages zijn afgetapt en vrijge​geven

- zorg voor een opgeruimde werkplek, toezicht leidinggevenden

- dek de vloer van de werkplek af om vallen van gereed​schap/ materiaal, medium te voorkomen 

- zorg voor goede werkvloeren ondersteuningen

- Werk en rusttijden

- PBM’s,( bij mogelijke blootstelling aan chemicaliën een gelaatscherm, chem. bestendige handschoenen en een spatbestendige tyvek overall) evt. TRA 
	Laag

	13. Non destructief onderzoek: Röntgen
	Ioniserende Straling

Storing van bedrijfsvoering
	H

H
	Onderzoekers

Continuïteit van bedrijfsvoering

Personen
	- vooraf duidelijke afspraken met derden en onderzoeksfirma

- stralingsgebied afzetten ( procedure o.a. afstemmen werkzaamheden) 

- alleen personeel onderzoeksfirma in het stralingsgebied

- toezicht deskundigen I.G.

- Communicatie Teamleider productie
	Laag

	14. Bouwkundige werkzaamheden
	Lastverplaatsing

Handgereedschap

Stofdeeltjes

Oogletsel

Lawaai

Vallen,Struikelen

Vallende voorwerpen

Chemicaliën

brand/explosie

Biologische agentia

Asbest.
	M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

H
	Personeel bij:

- grondwerk

- betonwerk

- gebruikers cirkelzagen, (beton-) boormachines, etc

Omgeving,

Installties, 
	- adequate instructie door o.a. Toolboxmeetings

- afbakening werkgebied

- eventueel extra PBM’s

- toezicht leidinggevenden

- werkvoorbereiding

- asbestbeheersplan raadplegen

- toezicht tijdens werkzaamheden op brand en explosie (  1 uur  na werkzaamheden)

- Elektrisch veiligstellen 

- TRA

- Desk. bedrijf/personeel
	Laag/

Midden


	Activiteit
	Basis-risico
	niv.
	Risico voor
	Maatregelen
	Rest-risico

	15. Gebruik (elektrisch) handgereedschap
	Elektriciteit

Handgereedschap

lawaai
	M

M

M
	Gebruikers
	- in vochtige en/of besloten ruimten alleen gebruik maken van gereedschap dat werkt op een veilige spanning

- gereedschap voorzien van een dodemansknop

- gebruik gereedschap voor het betreffende doel

- toezicht leidinggevenden
	Laag

	16. Brand en explosie gevaarlijke activiteiten
	Verbranding

Vallen

Vrijkomende producten

Gevaarlijke stoffen

Verstikking
	H

M

M

M

L
	Alle betrokken personen

Schade aan installatie

Verlies van inkomsten
	- voldoende, goed zichtbare brandblusmiddelen aanwezig

- nooduitgangen & vluchtwegen vrij van obstakels

- brandbare afval in metalen bakken verzamelen

- hoeveelheid brandbaar materiaal niet groter dan de dagvoorraad

- gebruik van brandwerende dekens bij las- en snijwerkzaamheden

- Las-, snij-, brand- en soldeerwerkzaamheden mogen niet eerder aanvangen na goedkeuring en invulling vergunning "brandgevaarlijke werkzaamheden".

- toezicht door leidinggevenden en (brand-) wacht
	Laag

	17. Werken in stoffige ruimte/ omgeving
	Hinder

Gezondheidsrisico

Verbranding
	L

M

M
	Betrokkenen

Personen in de omgeving
	- adembescherming, stofmasker P2

- oogbescherming

- beschermende kleding

- Hygiene
	Laag

	18. Werken met elektrische risico's
	Elektrocutie

Verbranding

Brand en explosie
	H

H

H
	Betrokkenen

Personen in de omgeving
	- Werken conform NEN 3140

- Desk. Personeel

- Toezicht
	Laag

	19. Getroffen worden door vallende delen


	Gezondheidsschade

Letsel

Knel en pletgevaar
	H

H

H
	Monteurs

Personen in de omgeving
	- werkplek afzetten 

- afstemming werkzaamheden

- schopranden

- roostervloeren dichtleggen

- klein materiaal in bakken (zie ook activiteit 8) of plastic zakken

- toezicht leidinggevende
	Laag

	20. Werken aan hete delen 


	Verbranding

Oogletsel

Gezondheidsschade

Bedwelming
	H

H

H

H
	Alle betrokken partijen
	- vergunning en werkmethode bespreken met alle betrokkenen 

  T.R.A.

- afzetten van werkplek en omgeving

- W.B.G.T. metingen

- beschermende kleding

- nood en vluchtwegen vrij van obstakel

- toezicht door leidinggevende
	Laag


	Activiteit
	Basis-risico
	niv.
	Risico voor
	Maatregelen
	Rest-risico

	21. Knel en plet gevaar


	Beknelling

Rijdende voertuigen

Vallende voorwerpen

Lastverplaatsing

Kleppen en schuiven
	H

H

H

H

H
	Monteurs

Personen in de omgeving
	- vergunning en werkmethode bespreken met alle betrokkenen 

  T.R.A.

- Procedure “besloten ruimte”

- persoonlijk hangslot plaatsen

- afzetten werkplek, afstand bewaren

- veilige manier van aanslaan lasten

- achteruit signaal

- toezicht leidinggevende
	Laag

	22. Hogedruk reiningen 
	Getroffen worden door straalmiddel 

Aerosolen 

Fysieke belasting

Conflicteren situatie


	H

H

H
H

H
	Personen

Omgeving

Middelen/installatie
	Vergunning, TRA (als nodig) 

Toezicht

SIR-eis ( check voor betreden van locatie) 

Adembescherming ( advies afd. HS)

Zonnering, afstand bewaren

Werk en rusttijden

Ventilatie
	Midden/laag

	 23. werkzaamheden aan Koelwater (“zijdige”) installatie:

Denk hierbij aan condensor, KW-leidingen, spuiwatertank, etc. (overal waar stilstaand water voorkomt ten gevolge van de shutdown)
	Aerosool vorming/legionella/biologische agentia


	 H


	 Personen en omgeving 


	- Voorlichting en onderricht -> startwerkinstructie

- Aan alle “KW-zijdige installatiedelen” dient preventief een FFP-3 masker gedragen te worden, zodra aerosoolvorming kan optreden.

(bijvoorbeeld schoonspuiten proppen tbv condensorreinigen)

- Advies: voor aanvang van een shutdown kan men een verontreiniging in koelwatersystemen laten analyseren op toxische stoffen (metalen en organische verbindingen).
	 Midden /laag

	24. Afvoer van materiaal en stoffen die vrijkomen bij werkzaamheden.
	Onjuiste afvoer van materialen/stoffen. 
	H
	Omgeving
	Zie procedure: EBX-PF-FAC-P08

· Er dient een ‘Facilities Management Request (FMR)’ melding gemaakt te worden naar Facilities voor de aanvraag van containers en/of de afvoer van afvalstromen i.h.k.v. een project. Hetzelfde geldt voor het omwisselen en/of aangeven dat een container vol is.

· Betrokkenen tijdens het project dienen afval dat a.g.v. het project wordt geproduceerd in de daartoe geplaatste containers te deponeren.

· Indien project is afgerond wordt dat gemeld bij Facilities.

· Men dient te allen tijde de normen in de omgevingsvergunning na te leven (voor afvalwater kan men de Operating Window in het kwaliteitssysteem raadplegen).
	Midden/laag

	25. Tijdelijke opslag van vloeistoffen.
	Spil/lekkage
	H
	Personen 

Omgeving

Middelen/installatie
	· Houd u altijd aan de regels en waarschuwingen op de werkplek- en veiligheidsetiketten; 

· Als u gevaarlijke stoffen overschenkt in kleinere verpakkingen moet hetzelfde etiket op deze verpakkingen aangebracht worden;

· Houd de werkplek zo schoon mogelijk en ruim resten en morsingen van gebruikte stoffen direct en veilig en milieu vriendelijk op; 

· Draag altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen die aangegeven zijn op het veiligheidsinformatieblad. (Milieu Safety Data Sheet, Veiligheids of Product Informatie Blad); 

· Zorg ervoor dat er altijd direct een geschikt blusmiddel en voorzieningen (denk aan lekbak/absorptiemiddelen) beschikbaar zijn; 

· Voorkom, indien veilig mogelijk, verdere verspreidingen in het milieu en omgeving of uitbreiding van incident of calamiteit; 
	Midden/laag

	26. Werkzaamheden waarbij mogelijk geluidsoverlast voor de omgeving optreedt.
	Geluidsoverlast voor de omgeving.
	H
	Personen

Omgeving
	· Melden Voorzienbaar Bijzonder Voorval RoCa en EFG: (DCMR) 010 2468686  24 uur


	Midden/Laag


Bijlage 7
HSE Walk & Talk
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Bijlage 8
Milieuronde formulier
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Bijlage 9 
Melding aan bevoegd gezag
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Voor de werkinstructie:  SC - KS - P8.4 - F06 Oefenen CIN - melding     

Voor de werkinstructie:  SC - KS - P8.4 - W02  Melden Voorvallen Stadslocaties     

MELDEN VAN VOORVALLEN MILIEU     Omgevingsvergunning voor milieu  

 Niet Voorzienbaar Bijzonder Voorval      

   MELDEN :   Binnen 15 minuten  Formulieren   RoCa: SC - KS - P8.4 - F01   Leiden: SC - KS - P8.4 - F03   Den Haag: SC - KS - P8.4 - F02     CIN - nummers     RoCa: 0037   HDV: 0039   HBS: 0235        RoCa, HDV,  HBS  CIN  -   Melding*     

   Indien nodig ook 112 bellen en    Tel. 010 - 4118888 (24 uur). Geen gehoor?   Bel 112     

   buurbedrijven waarschuwen   WSG, HKZ  DCMR Milieudienst Rijnmond     

          Tel. 010 - 2468686 (24 uur)     

   VOORBEELDEN:    EDH, HBW,  ADH  Omgevingsdienst Haaglanden     

     -   Brand (Elke, dus ook een kleine, beginnende  brand!)    Tel. 0888 - 333555 (24   uur)     

     -   Explosie   ELD, HWK  Omgevingsdienst West - Holland     

     -   Gasontsnapping      Tel. 0888 - 333555 (24 uur)     

     -   Grote overlast in de omgeving         

       (geluid, geur, stof)        

      

   Niet Voorzienbaar Niet Bijzonder Voorval        

   MELDEN:   Zo snel mogelijk, bij   Formulier   SC - KS - P8.4 - F04     Postcodes  

RoCa 3068AX  EDH 2518 RA  

WSG 3029 AC  HBW 2595 AP  

HDV 3011 GC   ADH 2545 CA  

HBS 3011CK  ELD 2316 HB  

HKZ 3071 ZE  HWK 2331 BC  

     

   RoCa, WSG,   DCMR Milieudienst Rijnmond     

   voorkeur binnen 15 minuten,    HDV, HBS,  HKZ HKZHKZ  Tel. 010 - 2468686 (24 uur)     

   uiterlijk binnen een uur (Bedrijfsmelding)   EDH, HBW,  AAAAADHAD HHLBHBW  Omgevingsdienst Haaglanden     

       ADH  Tel. 0888 - 333555 (24 uur)     

   VOORBEELDEN:   ELD, HWK  Omgevingsdienst West - Holland     

     -   B edrijfsstoringen      Tel. 0888 - 333555 (24 uur)     

     -   Bodemverontreiniging als gevolg        

       van vloeistoflekkages of morsingen        

     -   Overschrijding van emissienormen        

     -   Kleinere overlast in de omgeving (geluid, geur,  stof)        

      

 V oorzienbaar Bijzonder Voorval      

   MELDEN:  Vooraf (Bedrijfsmelding)   Formulier   SC - KS - P8.4 - F05  RoCa, WSG  DCMR Milieudienst Rijnmond     

       HDV, HBS,  HKZ  Tel. 010 - 2468686 (24 uur)     

   VOORBEELDEN:        EDH, HBW,  HBW,ADH  Omgevingsdienst Haaglanden     

     -   Starten en stoppen van installaties   ADH  Tel. 0888 - 333555 (24 uur)     

     -   Onderhouds -   en schoonmaak werkzaamheden   ELD, HWK  Omgevingsdienst West - Holland     

     -   Testen van systemen      Tel. 0888 - 333555 (24 uur)     

     -   Brandweeroefeningen        

     -   Mogel ijke overlast in de omgeving   -          

     -   Tijdelijke opslag van onvergunde gevaarlijke  stoffen        

      

   Oefenen CIN - melding        

   MELDEN:   Oefening vooraf aankondigen  Formulier   SC - KS - P8.4 - F06  RoCa,   HDV, HBS  CIN - nummer voor oefeningen   Tel. 010 - 4730896     

   bij Meldkamer DCMR, Tel. 010 - 2468686      

          

 * = Met een melding via het CIN (Centaal Incidenten Nummer) worden politie, brandweer, ambulance, Havenbedrijf Rotterdam, Rij kswaterstaat     

 en DCMR tegelijkertijd gealarmeerd. In de Omgevingsver gunning voor milieu is aangegeven of een locatie CIN - plichtig is.   

MELDEN VAN VOORVALLEN WATER     Watervergunning  

 Voorvallen Water (Niet) Voorzienbaar      

   MELDEN:   Zo mogelijk vooraf, of binnen 4 uur  Formulier    SC - KS - P8.4 - F07  RoCa**  Rijkswaterstaat     

      Tel. kantooruren: 06 - 51386342     

   VOORBEELDEN:       Tel. buiten kantooruren: 0800 - 0236200     

     -   (Mogelijke) overschrijding van       Fax 010 - 4027081,  e - mail handhavingzh@rws.nl     

       lozingsnormen   WSG, HDV,  HBS,   HHS Schieland en Krimpenerwaard     

     -   Lekkages van (gevaarlijke) stoffen in   HKZ  Tel. kantooruren: 010 - 4537356     

       oppervlaktewater (of riool)      Tel. buiten kantooruren: 010 - 4537200     

   -   Storingen of onderhoudsstops bij      E - mail: info@hhsk.nl     

       waterzuivering -   of koelwaters ystemen   EDH**, HBW  HHS Delfland     

     -   Lozing van bluswater   ADH  Tel. 015 - 2608108   (24 uur)     

      Fax: 015 - 2701889   

        E - mail: meldpunt@hhdelfland.nl     

     ELD**, HWK  HHS Rijnland     

        Tel. kantooruren: 071 - 3063535     

          Tel. buiten kantoor uren: 071 - 3063063      

          Fax: 071 - 5123916     

 ** = Deze centrales zijn vergunningplichtig in het kader van de Waterwet   

MELDEN VAN VOORVALLEN VERVOER, LADEN OF LOSSEN GEVAARLIJKE STOFFEN     Art. 47 Wet gevaarlijke stoffen  

 Vervoer, Laden, Lossen, Geva arlijke  Stoffen  StoffenStoffenStoffenStoffen      

   MELDEN:   Zo snel mogelijk.  Formulier:   http://www.ilent.nl/contact/me lden/index.aspx    Alle locaties  Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT )     

   ACTIE:    Verdere handelingen met vervoer, laden  of lossebn    Tel. 088 - 4890000 (24 uur)     

   Lossen achterwege laten tot de ILT toestemming  toetoestemtoestemmingnoodzakelijk is            

   geeft om door te gaan of tot er een ILT -   Inspecteur          

   ter plekke is TENZIJ het noodzakelijk is het gevaar   in        

   te d ammen of verdere schade te   voorkomen.        

          

   VOORBEELDEN:         

   -   Bij overslag van ammoniakwater        

 -   Breken van een glazen monsterpot met afvalstof  afvalafvaslammoniakwater      

      laboratorium        

   -   Bij lossen van tankwagen loog of  zuur  afvalafvaslammoniakwater        

            

MELDEN VAN SPOEDEISENDE STRALINGSINCIDENTEN     Besluit Stralingsbescherming  

 Voorvallen Straling      

   MELDEN:   Via online formulier, bij spoed  telefonisch mogelijk.  Formulier:   http://www.ilent.nl/contact/me lde n/index.aspx   Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)     

      Tel. 088 - 4890000 (24 uur)     

   VOORBEELDEN:           

   PM          

      

   


Bijlage 10
Afkortingenlijst

	Afkortingen
	Betekenis

	VGM-plan
	Veiligheid, gezondheid en milieu-plan

	 I-SZW
	Inspectie-Sociale Zaken en werkgelegenheid 

	 ReCo
	Revisie Coördinator 

	 LMRA
	Laatste Minuut Risico Analyse 

	TRA 
	Taak Risico Analyse 

	DO-M 
	Dagelijkse Onderhoud - Mechanisch

	DO-I 
	Dagelijkse Onderhoud - Instrumentatie

	DO-E 
	Dagelijkse Onderhoud - Elektrisch

	 IG
	Inspectie Groep

	 BHV
	BedrijfsHulpVerlener

	 EHBO
	Eerste Hulp Bij Ongelukken

	NDO
	Niet Destructief Onderzoek

	 OOG-ronde
	Observatie Ongewenst Gedrag-ronde 

	IV
	Installatie Verantwoordelijke

	OIV
	Operationele Installatie Verantwoordelijke

	 VCA
	Veiligheid Checklist Aannemers

	WV
	Werk Verantwoordelijke

	 AGK
	Afgassenketel 

	GT
	GasTurbine

	STT
	SToomTurbine

	SV
	StadsVerwarming

	QC
	Quality Control

	ATEX
	Atmosphere Explosion

	CIV-S&I
	Civiel – Steiger & Isolatie

	CIV-C
	Civiel - Cleaning

	BEI-BSP
	Beheer Elektrische Installatie – Branche Suplement Productiesector

	CIV-ASB
	Civiel - Asbest

	CM
	Condition Monitoring


Bijlage 11
Voormeldingen Bevoegd gezag

In deze bijlage worden voormeldingen vastgelegd.
Voormelding DCMR
Bij DCMR is een voormelding gedaan over de revisie RoCa week 27/28 en de te verwachten werkzaamheden met de bijbehorende mogelijke overlast voor buren en omgeving.

Gemeld: Extra personeel inzet, transporten, mogelijk asbest indien aangetroffen en omgevingslawaai.

Gemeld onder nummer 10357581 bij DCMR

Melding bij Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond ( In verband met COVID19)
Zie mail Secretariaat IV  d.d. 09-06-2020

	Hygiënische maatrelen bij werkuitvoering

	Uitgangspunten: in het Plan van Aanpak wordt beschreven op welke wijze aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan.
	Beoordeling

	Werknemers die de laatste 14 dagen contact hebben gehad met personen die bewezen COVID-19 hebben worden geweerd.
	

	Werknemers met verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging (tot 38 graden Celsius)mogelijk wijzend op COVID-19 worden geweerd. Zie hiervoor richtlijnen van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden 
	

	Er vindt dagelijkse screening op klachten/ingangscontrole plaats.
	

	Werkomstandigheden van werknemers moeten zoveel mogelijk in lijn zijn met regelgeving in de ‘Noodverordening COVID-19 VRR’. Fysieke inrichting van werk en verblijfsruimten is zodanig dat de onderlinge afstand van 1,5 meter wordt geborgd of er onderling zodanige fysieke afscheiding is dat onderlinge besmetting redelijkerwijs niet kan plaatsvinden. Waar dit in verband met de werkzaamheden of fysieke inrichting niet mogelijk is worden de werknemers zodanig beschermd dat besmetting redelijkerwijs niet kan plaatsvinden (bijvoorbeeld standaard gebruik van handschoenen, gelaatsschermen/mondmaskers). Dit is aanvullend op de standaard persoonlijke bescherming die vereist zijn.
	

	Het aantal aanwezigen wordt zoveel mogelijk tot een minimum beperkt. Dit bekent mogelijk spreiding in (aanvangs)tijd en plaats waardoor het onderhoud langer kan duren dan gepland. 
	

	Er worden eisen gesteld aan de persoonlijke hygiëne en de hygiëne/ schoonmaak van de werkomgeving en het gebruik van de faciliteiten. Die maatregelen zijn erop gericht om besmetting te voorkomen.
	

	Bij calamiteiten en onwel wordingen worden de COVID-19 richtlijnen in acht genomen.
	

	Aannemers en contractor worden uitgebreid geïnformeerd over de geldende regelgeving zoals vastgelegd in de ‘Noodverordening COVID-19 VRR’ (of de op dat moment geldende wet- en regelgeving omtrent COVID-19) en over de aanvullende maatregelen zoals beschreven in het Plan van Aanpak.
	

	Er is intern toezicht vanuit het bedrijf op naleving van deze maatregelen. Daar wordt tevens een intern sanctiebeleid voor opgesteld.
	

	Men volgt zoveel als mogelijk de lijn zoals beschreven in het protocol Samen veilig doorwerken: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/03/27/protocol-samen-veilg-doorwerken 
	

	Binnen het bedrijf wordt een contactpersoon aangesteld die als aanspreekpunt fungeert voor de betrokken instanties. 
	

	Er dient een werkwijze klaar te liggen met betrekking tot hoe een (vermoedelijk) geval van besmetting wordt gemeld en welke handelingsperspectieven daarbij horen en welke procedures worden gevolgd.
	

	Men houdt zich voor het overige te allen tijden aan de richtlijnen van het RIVM.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus
	

	
	


	Vervoer, verblijf, communicatie en gedrag off-site

	Uitgangspunten: in het Plan van Aanpak moet beschreven worden op welke manier aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

	Verblijf van werknemers moet zoveel mogelijk in lijn zijn met regelgeving in de ‘Noodverordening COVID-19 VRR’. Fysieke inrichting van de huisvesting is zodanig dat de onderlinge afstand van 1,5 meter wordt geborgd of er onderling zodanige fysieke afscheiding is dat onderlinge besmetting redelijkerwijs niet kan plaatsvinden. 

Hierbij wordt tevens een overzicht gegeven waar de (ingehuurde) werknemers verblijven ten tijde van de onderhoudsperiode. 



	Vervoer van werknemers moet zoveel mogelijk in lijn zijn met regelgeving in de ‘Noodverordening COVID-19 VRR’. Fysieke inrichting van het vervoer is zodanig dat de onderlinge afstand van 1,5 meter wordt geborgd of er onderling zodanige fysieke afscheiding is dat onderlinge besmetting redelijkerwijs niet kan plaatsvinden. Zie hiervoor ook: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/03/27/protocol-samen-veilg-doorwerken 

Hierbij wordt een overzicht gegeven van de (ingehuurde) vervoersmaatschappijen.



	De verantwoordelijkheid van het bedrijf voor gedrag van werknemers off site. De aanvrager draagt zorg voor het gedrag van werknemers off site met betrekking tot besmettingsgevaar in het kader van COVID-19. Hierbij is het in ieder geval verplicht om medewerkers en contractoren op de hoogte te brengen van de in de regio geldende maatregelen volgens de ‘Noodverordening COVID-19 VRR’.



	De werkgever draagt zorg voor een verklaring voor de betrokken medewerkers waarin bekend wordt gemaakt dat zij onderdeel zijn van de onderhoudsperiode waarvoor ontheffing is verleend. 


� Bron: Arbeidstijdenwet


� De HSE-coördinator geeft hierbij waar nodig ondersteuning.


� i.o.m. ReCo en HSEQ
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