[bookmark: _Toc184897548][bookmark: _Toc192755777]Deel C - Technisch programma van eisen acantus


[image: Afbeelding met buitenshuis, hemel, gebouw, raam

Automatisch gegenereerde beschrijving]

[image: Afbeelding met tekst, symbool, logo, Lettertype

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Versie:		1.04	
Status: 		concept
Datum: 	13-03-2025 / 18-3-2025	
Inhoud
Deel C - Technisch programma van eisen acantus	1
00 Algemeen	4
01 Voor het werk geldende voorwaarden	5
05 Bouwplaatsvoorzieningen	5
10 Stut- en sloopwerk	5
12 Grondwerk	6
14 Buitenriolering en drainage	7
15 Terreinverhardingen	8
16 Beplanting	9
17 Terreininrichting	10
20 Fundering	11
22 Metselwerk	12
23 Vooraf vervaardigde steenachtige materialen	13
24 Houten draagconstructies	13
25 Metaalconstructies	14
30 Kozijnen, ramen, deuren, hang- en sluitwerk	15
Woningen	16
Appartementen	16
31 Gevelbekledingen	17
Plaatmateriaal in geveltimmerwerk	17
32 Trappen en balustraden	17
33 Dakbedekkingen	18
34 Beglazing	19
35 Natuur- en kunststeen	19
36 Voegvulling	19
37 Isolatie	20
38 Gevelschermen	21
40 Stucadoorswerk	21
41 Tegelwerk	22
woningen	22
Appartementen	23
42 Dekvloeren en vloersystemen	23
43 Metaal- en kunststofwerk	23
44 Plafond- en wandsystemen	23
45 Binnen timmerwerk	24
46 Schilderwerk	24
47 Binneninrichting	25
woningen	25
Appartementen	26
48 Behangwerk, vloerbedekking en stoffering	27
50 Dakgoten en hemelwaterafvoeren	27
51 Binnenriolering	28
52 Waterinstallatie	28
53 Sanitair en kranen	29
54 Brandmeldinstallatie	29
60 Verwarmingsinstallatie	30
61 Mechanische ventilatie	32
70 Elektrotechnische installatie	33
woningen	33
Appartementengebouwen	33
75 Communicatie- en beveiligingsinstallatie	34
80 Liftinstallatie	34
83 Gevelonderhoudsinstallaties (gevels en daken)	34
Bijlagen	35
TPVE 1 Sanitairlijst Acantus	35
TPVE 2 Bestek – Acantus (H&S werk Buitendeuren)	35
TPVE 3 Eurlicon PVE checklist nieuwbouw lift, augustus 2023	35
TPVE 4 Standaardbergingen De Groot Vroomshoop	35
TPVE 5 acantus keuken folder 2023	35
TPVE 6 acantus tegel folder 2021	35



[bookmark: _Toc182925718][bookmark: _Toc192755778]00 Algemeen
[bookmark: _Toc182925719]Uitgangspunten
Dit PvE is gebaseerd op ‘bewezen technieken’. Met het voorschrijven van deze “bewezen technieken’ zorgt het Technisch programma van Eisen van Acantus ervoor dat zowel in nieuwbouw als in bestaande bouw goede, betrouwbare en duurzame technieken worden toegepast en dat daarmee op een zo optimaal mogelijke wijze wordt voldaan aan de kwaliteitseisen die Acantus stelt aan haar woningbezit. Acantus realiseert zich echter dat de ontwikkelingen op het gebied van bouwtechnieken, materialen en marktontwikkelingen snel gaan. De markt wordt dan ook uitgenodigd om daar waar mogelijk of wenselijk met alternatieven te komen. Uitgangspunt is daarbij dat dit minimaal gelijkwaardige oplossingen moeten zijn. Het initiatief voor dergelijke afwijkingen ligt bij de marktpartij. Zonder overeenstemming tussen de marktpartij en Acantus zal het PvE altijd leidend zijn. Afwijkingen worden vastgelegd in een Nota van Afwijkingen.
[bookmark: _Toc182925720]Aanbiedingsprijs en kosten
Alle directe en indirecte kosten voor de in het PvE genoemde werkzaamheden, leveringen etc. worden geacht volledig te zijn begrepen in de aanbiedingsprijs tenzij anders is overeengekomen.
Duurzaam bouwen
· Bij de ontwikkeling van gebouwen staat het respect voor mens en milieu voorop. Bij duurzaam bouwen gaat het niet alleen over een laag energieverbruik. Maar ook over:
· Gebruik van duurzame materialen die rekening houden met het milieu en de gezondheid van bewoners en gebruikers;
· Een gezond binnenmilieu, bijvoorbeeld door goede ventilatie. Dit voorkomt vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen;
· Prettige en leefbare huizen, gebouwen, wijken en steden;
· Duurzaam slopen, om zo materialen die vrijkomen bij de sloop opnieuw te gebruiken (hergebruik);
· Verantwoord watergebruik;
· Voorkomen dat grondstoffen voor bouwmaterialen op raken;
· Voor de keuze van materialen, het kiezen van producten met een goede MKI (milieukostenindicator) score.


[bookmark: _Toc182925721][bookmark: _Toc192755779]01 Voor het werk geldende voorwaarden

Zie documenten
· Algemene inkoop voorwaarden Acantus.
· Algemene voorwaarden nieuwbouw Acantus.






[bookmark: _Toc192755780]05 Bouwplaatsvoorzieningen 

Zie documenten
· Algemene inkoop voorwaarden Acantus.
· Algemene voorwaarden nieuwbouw Acantus.





[bookmark: _Toc182925724][bookmark: _Toc192755781]10 Stut- en sloopwerk

Zie documenten
· Algemene inkoop voorwaarden Acantus.
· Algemene voorwaarden nieuwbouw Acantus.


[bookmark: _Toc182925727][bookmark: _Toc192755782]12 Grondwerk
[bookmark: _Toc182925728]Algemeen
· Uitgangspunt is een gesloten grondbalans.
· Indien overtollige grond en teelaarde van het werkterrein verwijdert dient te worden is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor uitvoering van het Bouwstoffenbesluit en aanvragen van de nodige vergunningen voor het vervoeren en storten van de overtollige grond. De bijbehorende kosten voor het storten van overtollige grond zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
· Het grondwerk betreft de gehele bouwkavel.
[bookmark: _Toc182925729]Puinvrij opleveren
· De bouwkavel tot 50 cm onder het maaiveld schoon en puinvrij opleveren, inclusief afvoer van puin en andere verontreiniging.
[bookmark: _Toc182925730]Verwerken en verdichten van zand en grond
· Ter plaatse van alle niet bebouwde ruimte de grond woelen.
· Afhankelijk van de grondsamenstelling nieuwe teelaarde vrij van wortelresten etc. aanbrengen (in overleg met Acantus).
· Spitten onder teelaarde ≥ 50 cm.
· Onder opritten een in lagen verdicht puincunet toepassen: ≥ 30 cm.
· De minimale dikte na inklinking/verdichting
· Zand onder bestrating ≥ 20 cm.
· Zand onder opritten en bergingen ≥ 20 cm.
· Teelaarde ≥ 25 cm.
[bookmark: _Toc182925731]Kruipruimte
· Woningen voorzien van een geventileerde kruipruimte;
· De kruipruimte voorzien van een bodemafsluiting van schoonzand, blijvende dikte minimaal 10 cm.
· Bij de aansluiting tegen de funderingsbalken het zand schuin tegen de funderingsbalk opzetten, zodat er na inklinking geen open verbinding ontstaat met de naastgelegen woning.
· Vrije hoogte kruipruimte: minimaal 80 cm tpv het leidingwerk en kruipluik.
· Toegang tot kruipruimten realiseren op locatie(s) waar het woongenot niet wordt gehinderd (b.v. direct achter de voordeur).
· Kruipluik luchtdicht en geïsoleerd, kruipgat voorzien van randprofiel (verzinkt stalen hoeklijn).


[bookmark: _Toc182925732][bookmark: _Toc192755783]14 Buitenriolering en drainage
[bookmark: _Toc182925733]Algemeen
· Hemelwater (HWA) en vuilwater (DWA) met een gescheiden systeem tot aan de erfgrens aansluiten op het gemeenteriool.
· De hemelwater afvoer van de bergingen aansluiten op het HWA-riool.
· Hemelwater afvoer bergingen plaatsen aan tuinzijde.
· Condens afvoeren van de buitenunit van de warmtepomp aansluiten op HWA-riool.
· Het toepassen van haakse bochten is niet toegestaan.
· Afschot huis- en kolkaansluitingen tussen 1:50 en 1:200.
· Voor eisen binnen riolering zie H51.
[bookmark: _Toc182925735]Rioleringsleidingen
· Fabricaat Dyka, Wavin o.g. 
· De buitenriolering uitvoeren in dikwandig pvc-klasse 34;
· Bij de aansluiting op het gemeenteriool een erfafscheidingsput toepassen; 
· Voor zowel DWA als HWA aan de voor- en achterzijde van de woning (maximaal 50cm uit de gevel) ontstoppingsstukken aanbrengen; 
· Het deksels van het ontstoppingsstuk op ca 40cm onder de bestrating laten uitkomen. Bij grote diepte een opzetstuk toepassen; 
· Het ontstoppingsstuk markeren met een betontegel op ca 20 cm onder maaiveld
· Aan de buitenzijde van de geveldoorvoer van de binnen riolering een polder expansiestuk toepassen;
· Vuilwaterriolering in kleur RAL 8023 (roodbruin).
· Hemelwaterriolering in kleur RAL 7037 (grijs).
[bookmark: _Toc182925738]Drainage
· Achterpaden voorzien van straatkolken aangesloten op het HWA-riool
· Evenwijdig aan de voor- en achtergevel op ca 80 cm van de buitengevel drainage aanbrengen
· Drainage aansluiten op de HWA-riolering, gescheiden middels een zandvangput
· Doorspuitputten toepassen om de 25 meter
· Drainageleidingen: minimale diameter 80mm met propyleen (PP) omhulsel
[bookmark: _Toc182925739]

[bookmark: _Toc192755784]15 Terreinverhardingen
[bookmark: _Toc182925740]Algemeen
· Levering materialen onder KOMO-productcertificaat.
· Waar mogelijk bestrating hergebruiken uit Acantus-bezit. Een en ander in overleg met Acantus. 
· Opstelplaats voor afvalcontainers in tuininrichting positioneren.
[bookmark: _Toc182925741]Maatvoering
· Afschot terreinverharding: tussen 1:50 en 1:100 van de woning af;
· Achterpaden (brandgangen): 1500 - 1800 mm breed, e.e.a. conform PKVW;
· Toegangspad naar voordeur, achterdeur, berging: 900 mm. breed.
· Terras in achtertuin 15 m2.
[bookmark: _Toc182925742]Materialisatie 
· Toegangspaden: grijze betontegel 300x300x45 cm;
· Terrassen: grijze betontegel 300x300x45 cm;
· Betontegels voorzien van opsluitbanden: minimaal 50x150 mm.
· Opritten uitvoeren in betonklinkers 210x105x80 mm.
· Betonklinkers voorzien van opsluitbanden: minimaal 80x200 mm.
[bookmark: _Toc182925743]Appartementengebouwen
· Pad naar entree minimaal 1500 mm breed.
· Toegangspad uitvoeren in betontegel 500x500x50 mm


[bookmark: _Toc182925744][bookmark: _Toc192755785]16 Beplanting
[bookmark: _Toc182925745]Algemeen
· Beplanting uitsluitend aanbrengen in het daarvoor geschikte plantseizoen.
· Alleen toepassing van inheemse soorten is toegestaan.

[bookmark: _Toc182925746]Beukenhaag
· Beukenhaag 5 st./m1 minimaal 600/800mm boven maaiveld.
· Plantgat minimaal 250 mm, voorzien van bemeste aarde.
· Plantpatroon in één lijn.
· Inboetgarantie van minimaal 6 maanden of beoordeling in de eerste volgende plantseizoen.
· Niet aangeslagen planten vervangen door gelijkwaardig formaat.
[bookmark: _Toc182925747]Gazon 
· Grassoort: kwaliteit speelgazon.
· Gras inzaaien in het zaaiseizoen.
· Na 3 maanden controleren op doorkomst. Niet opgekomen gazon opnieuw doorzaaien in eerste volgende zaaiseizoen.  


[bookmark: _Toc182925748][bookmark: _Toc192755786]17 Terreininrichting
[bookmark: _Toc182925749]Algemeen
· De erfgrenzen van de woningen voorzien van houten palen en een gladde staaldraad.
[bookmark: _Toc182925750]Terreininrichting Hekwerken en schuttingen
· Optie 1:	Verduurzaamd houten panelen 1800 x 1800 mm.
Hardhouten palen 70 x 70 mm h.o.h. 900 mm (duurzaamheidsklasse 1).

· Optie 2:	Verduurzaamd houten planken lang 3600 mm om en om horizontaal aangebracht
Hardhouten palen 70 x 70 mm h.o.h. 900 mm (duurzaamheidsklasse 1).

· Optie 3: 	Verduurzaamd houten panelen 1800 x 1800 mm.
· Optie 4: 	Betonpalen 100 x 100 mm, betonnen panelen. 
· Optie 5:	Metalen hekwerk 2.000mm hoog, zwart gepoedercoat. Voorzien van 
dubbelstaafsmatten en zwart vlechtband. 	
[bookmark: _Toc182925751]Bergingen
· Voor bergingen is gekozen voor een vaste leverancier: De Groot Vroomshoop.
Zie tevens bijlage TPVE 4.
· In overleg en na goedkeuring een vergelijkbaar alternatief met de volgende eisen:
· 2.00x3.00 meter
· Gevelbekleding Xylovast of gelijkwaardig
· Lichtgewicht (prefab) beton vloerplaat
· Vegetatiedak
· Houten kozijn en deur, deur voorzien van gelaagd glas, deurstopper 
· Lichtpunt, schakelaar en dubbele wandcontactdoos
· Aansluitpunt buitenlamp
· Bitumen dak met 30mm isolatie 
· Voorzien van ventilatieroosters
· Hoeklatten aanbrengen, indien nodig
· HWA aangesloten op regenton met overloop op riool
Tuinelementen
· Tuinmuren voorzien van een afdekker met voldoende overstek.
· Prefab betonelement met waterhol
· Metalen afdekker, gepoedercoat op kleur met druiprand



[bookmark: _Toc182925752][bookmark: _Toc192755787]20 Fundering
[bookmark: _Toc182925753]Algemeen
· Uitganspunt is een trillings-arm en geluidsarm funderingssysteem. E.e.a. in overleg met Acantus.
· Alle funderingspalen moeten door de opdrachtnemer worden gekalenderd en doorgemeten.
· De funderingspalen dienen na aanbrengen te worden ingemeten. 
· Opdrachtnemer is verplicht een nulmeting uit te voeren, voor alle belendingen binnen een straal van 75 meter van het bouwterrein.
· De opdrachtnemer dient voorzorgsmaatregelen te treffen teneinde eventuele schade aan de belendingen te voorkomen.
[bookmark: _Toc182925755]Doorvoeren
· De doorvoerbuizen uitvoeren overeenkomstig de voorschriften van de nutsbedrijven. 
· Alle doorvoeringen inclusief de ruimte tussen buis en mantelbuis dichten met kit t.p.v. wanden en/of vloeren.
· Bij brandvertragende eisen, doorvoeren dichten met bij brand opschuimende kit. Fabricaat Promat type Promaseal-W.



[bookmark: _Toc182925759][bookmark: _Toc192755788]22 Metselwerk
[bookmark: _Toc182925760]Algemeen
· Voor aanvang van het metselwerk, ter goedkeuring Acantus, een proefmuur opzetten. 
· Toepassing van geperforeerde-, breuk- of betonsteen is niet toegestaan.
· Voorkeur: in de regio geproduceerde steen.
· Een UA-afdekprofiel toepassen om de spouw en het verse gevelmetselwerk te beschermen.
[bookmark: _Toc182925761]Spouw
· Voor spouwventilatie kunststof of RVS stootvoegroosters toepassen.
· Bij open stootvoegen bijenbekjes toepassen (ontwatering).
· Spouw en isolatie schoon en vrijhouden van specieresten.
· Minimale luchtspouw van 30 mm toepassen (‘zwak geventileerd’).
· Spouwankers, aantal volgens opgave constructeur.
[bookmark: _Toc182925762]Voegwerk
· Uitvoeren als: ‘glad voegwerk’ of ‘doorgestreken metselwerk’.
· Maximale voegbreedte: 10 mm. 
· Het toepassen van borstelvoegen is niet toegestaan.
· Fabricaat: Remix (UA) in standaardkleur volgens nadere opgave, passend bij de gevelsteen.
· Voegmortelsoort: cementmortel.
· Voeghardheidsklasse: HV 35
· Dilataties:
· volgens opgave constructeur op basis dilatatie advies steenleverancier.  
· Voegen 3 mm	: knipvoeg
· Voegen 10 mm	: afdichten met cellenband in kleur zwart / antraciet
· Voegbreedte raamdorpelstenen: tussen 5 en 8 mm.
[bookmark: _Toc182925763]Binnenwanden
· Ter plaatse van wand-, plafond- en dakaansluitingen is een U-profiel niet toegestaan.
· Kalkzandsteenwanden bergingen in appartementengebouwen uitvoeren met vellingkantblokken met hogere druksterkte (20N/mm2). (t.b.v. lagere kwetsbaarheid).
· Bij toepassing van HSB of metal stud binnenwanden minimaal 9mm OSB-plaat o.g. achter constructie.
· Badkamer en toilet: achterhout voldoende te zijn voor plaatsen muur- en toiletbeugels
· Zie H 40 Stukadoorswerk voor afwerking binnenwanden.
[bookmark: _Toc182925764]Isolatiematerialen
· Zie H37 Isolatie.
[bookmark: _Toc182925765]Steenstrips
· Het toepassen van steenstrips is niet toegestaan.




[bookmark: _Toc182925766][bookmark: _Toc192755789]23 Vooraf vervaardigde steenachtige materialen
Algemeen 
· Balkonvloeren en galerijvloeren uitvoeren met antislip wafel.
· Loopvlakken traptreden uitvoeren met antislip wafel en schrobrand.
· Galerij en balkon voorzien van opstaande rand.
· Hijsogen niet in de antislip maar in de kaders plaatsen.





[bookmark: _Toc182925767][bookmark: _Toc192755790][bookmark: _Toc182925768]24 Houten draagconstructies
Houtskeletbouw (HSB)
· Toegestaan.
· Bij toepassing van HSB of metal stud binnenwanden minimaal 9mm OSB-plaat o.g. achter constructie.
· Badkamer en toilet: achterhout voldoende te zijn voor plaatsen muur- en toiletbeugels
[bookmark: _Toc182925769]Cross Laminated Timber (CLT)
· Gebruik van CLT in overleg met Acantus.
[bookmark: _Toc182925770]Zichtwerk
· Timmerwerk
· Geschaafd.
· Zonder zichtbare beitelslagen en zijn ontdaan van scherpe kanten.
· Bevestigingsmiddelen volgens een regelmatig patroon aanbrengen.
[bookmark: _Toc182925771]Daken en dakplaten
· Hellende daken: fabricaat Corban, Unlin, Opstalan, Synwood, Nijhuis o.g.
· Onderzijde dakplaten in verblijfsgebieden, incl. toilet en badkamer:
·  wit en glad afgewerkt, naden en spijkergaten afgewerkt incl. schilderen.
· Onderzijde dakplaten geen verblijfsruimte: 
· ‘groene plafondplaten’ toegestaan met naden afgewerkt.
· Ter plaatse van de dakgoot kunststof vogelschroot toepassen.
· Plaatmateriaal van hout: 
· watervast verlijmd en schimmelwerend.
[bookmark: _Toc182925772]Knieschotten 
· Achterzijde knieschotten zijn toegankelijk:
· Toegang realiseren met een luik (niet dichtgeschroefd).
· Positie luik centraal in de ruimte



[bookmark: _Toc182925773][bookmark: _Toc192755791]25 Metaalconstructies
[bookmark: _Toc182925774]Bescherming
· Stalen lateien en constructiewerk thermisch verzinkt.
· Zichtwerk thermisch verzinkt en gepoedercoat. 
· Laagdikte Thermisch verzinken bij 
· [bookmark: _Hlk178668485]binnenwerk: minimaal 20µm. 
· buitenwerk: minimaal 70µm.


[bookmark: _Toc182925776][bookmark: _Toc192755792]30 Kozijnen, ramen, deuren, hang- en sluitwerk
[bookmark: _Toc182925777]Algemeen
· Alle deuren, ramen en kozijnen en gelijk te stellen constructieonderdelen, moeten inbraak werend zijn overeenkomstig weerstandklasse 2 (BBL).
· Kozijnen, ramen en deuren mogen worden uitgevoerd in hout of kunststof. Aluminium is niet toegestaan, behalve bij appartementsgebouwen).
· Bijlage TPVE 2: Bestek - Acantus (H&S werk Buitendeuren)’ is van toepassing.
[bookmark: _Toc182925778][bookmark: _Hlk170827967]Kozijnen, ramen en deuren: hout
· Gewicht min. 500 kg/m3 met een vochtigheid van 17-21 % 
· Geleverd onder KOMO-attest met productcertificaat;
· Duurzaamheidsklasse I of II, ​
· ​Duurzaam geproduceerd hout met FSC-keurmerk;​
· Toepassing van gelamineerd of gevingerlast hout is niet toegestaan;​
· De tussen en/of onderdorpels van houten kozijnen, ramen en deuren voorzien van een neuslat (ge-contramald om de verbindingen) die geventileerd aangebracht moet worden. ​
· De staande houten glaslatten 8 mm vrijhouden van de onderdorpel of neuslat en deze afkitten.​
· Bevestiging glaslatten met roestvast bevestigingsmateriaal.​
[bookmark: _Toc182925779]Kozijnen, ramen en deuren: kunststof
· Afwerking		: gladde structuur. ​
· Verbindingen	: een 45° profielvorm. ​
· Keurmerk		: VKG-keurmerk​​.
[bookmark: _Toc182925780]Dakramen
· Fabricaat: Fakro of Velux dakramen o.g.
· Boven de dakramen folie vanaf de nok tot het gootstuk aanbrengen.
· Afwerking in wit kunststof (natte ruimtes).
· Afwerking fabrieksmatig aangebrachte witte lak.
· Bedieningsstok leveren indien bovenkant raam hoger dan 1.80 m. 
[bookmark: _Toc182925781]Ventilatieroosters (indien van toepassing)
· Ventilatieroosters in kleur kozijn.​
· Zelfregulerend.​
· Voorzien van stangbediening.​
· fabrieksmatig op lengte gemaakt/besteld​.​
[bookmark: _Toc182925782]Buitendeuren
· Geïsoleerde buitendeuren toepassen
· Geïsoleerde geanodiseerde aluminium briefplaten toepassen in de voordeur 
· Terrasdeuren toepassen met borstwering van ca. 80 cm of onderste ​glaspaneel voorzien van ondoorzichtig veiligheidsglas o.g. ​
· In achterdeur en berging deur: stapeldorpel toepassen. 
· Deurstoppers of deurvangers toepassen. Incl. windhaak op naar buiten draaiende ​buitendeuren. ​

[bookmark: _Toc182925783]Garagedeuren
· Hörmann garage sectionaaldeur o.g. maximale hoogte 2200 mm.


[bookmark: _Toc182925784][bookmark: _Toc192755793]Woningen
[bookmark: _Toc182925785]Buitenkozijnen
· Het hang en sluitwerk zwaar SKG ** volgens politiekeurmerk “veilig wonen” (PKVW). 
· Sloten buitendeuren, inclusief de buitenberging, gelijksluitend uitvoeren, per woning 6 gelijke sleutels leveren. Merk BKS  of EVVA.
· Per deur 4 nastelbare kogelscharnieren toepassen. o.g.
· Bij de naar buiten opendraaiende deuren verzinkt stalen deur-opvangbeugel plaatsen.
· De deuren in de woning en berging voorzien van een sleutelbediende meerpuntssluiting.
· Nastelbare sluitkommen toepassen.
· Raamboompjes met haaksluiting, sleutel-bediening en bijbehorende sluitkom toepassen. 
Bijvoorbeeld: AXA 3319/3320.
· Hang en sluitwerk: AMI (deuren) kleur: F1,  AXA (ramen) kleur: alu
· Knopcilinders: niet bij de voordeur en achterdeur, balkondeuren wel
· met knopcilinder. 
· Berging: hele cilinder.

[bookmark: _Toc182925786]Binnenkozijnen
· Plaatstalen binnenkozijnen, keur RAL 9010 (wit).
· Binnendeuren fabrieksmatig gelakt met een Nemef 1200 slot.
· Krukken (blokmodel, type 3153) en kortschilden (type 3170) merk AMI/Nemef, kleur blank (F1).
· Opdekdeuren toepassen merk Svedex, o.g.
· Bovenlichten uitvoeren in niet doorzichtig glas.

[bookmark: _Toc182925787][bookmark: _Toc192755794]Appartementen
· Hoofdtoegang voorzien van draaideurautomaat met elektrische sluitplaat of elektrische schuifdeur. Bediening aan de buitenzijde hoofdtoegang voorzien door EVVA Airkey-wandlezer, aan de binnenzijde door elleboogschakelaar of bewegingssensor. 
· Hoofdentree voorzien van elektrische slot gekoppeld aan codetableau i.v.m. toegang zorgverleners.
· Merk/type: Flexess Aqua, TC-CS500
· Deuren naar gangen, galerijen, hallen en binnendeuren naar algemene ruimten voorzien van draaideurautomaat met elektrische sluitplaat, bediening aan beide zijden door elleboogschakelaar of bewegingssensor. 
· Merk/type: Dormakaba, DES 400.
· Elektronische sloten en tags in overleg met Acantus.
· Niet elektronisch beveiligde buitendeuren en deuren van algemene meterkast, technische ruimten, liftmachinekamer en werkkasten voorzien van veiligheidsslot met cilinder type EVVA 4KS passend in centraal sluitsysteem van Acantus. 
· Het gecertificeerde sluitplan van het gebouw moet in overleg met Acantus worden opgesteld. 
· Deuren naar privéruimtes van bewoners voorzien van gelijksluitend mechanisch veiligheidsslot met veiligheidscilinder SKG** met 3 sleutels per cilinder.
· Per VHE dienen 3 sleutels verstrekt te worden. Voor het ontwerp van het sluitplan van deze locatie samenwerking zoeken met EVVA en verantwoordelijk medewerker van Acantus. Leverancier Kroon Prolians.
· Voor het sluitsysteem in appartementen te rekenen op een systeem met generale hoofdsleutel passen op sluitplan Acantus.
· Besam of Dorma deurmotor met elektrische bediende sluitplaat met elleboogschakelaar (binnen) en sleutelschakelaar met enkele profielcilinder passen op serie-sluitsysteem (buiten).
· Verlengde scharnieren toepassen als de buitendeur anders niet 180gr open kan.


[bookmark: _Toc182925788][bookmark: _Toc192755795]31 Gevelbekledingen
[bookmark: _Toc182925789][bookmark: _Toc192755796]PLAATMATERIAAL IN GEVELTIMMERWERK 
· Uitvoeren in onderhoudsarm volkern product zoals Keralit of Trespa o.g.
· Materiaal aanbrengen volgens voorschriften van de fabrikant, gebruik van zichtbare bevestiging vermijden.
[bookmark: _Toc182925790]Gevelbekleding op begane grond niveau 
· Aanbrengen in ‘Zweeds rabbat’ ten behoeve van eenvoudige wisseling van planken bij beschadiging. 
· Garantie van de fabrikant op de eigenschappen van het Materiaal en de bevestiging.





[bookmark: _Toc182925791][bookmark: _Toc192755797]32 Trappen en balustraden
[bookmark: _Toc182925792]Vaste trappen woningen
· Houten dichte trappen toepassen van begane grond naar 1e verdieping
· Houten open trap van 1e verdieping naar 2e verdieping indien van toepassing
· Trappen voorzien van spijlenhekwerk, ook op zolder/vliering
· Trappen inclusief spijlenhek volledig afgelakt, bovenzijde treden en voorzijde stootborden 2 keer gegrond (niet aflakken).
· Kieren bij wandaansluiting tot max. 5 mm toegestaan anders een krimpplaat in kleur van trap toepassen .
[bookmark: _Toc182925793]Leuningen
· Blank gelakte leuning op aluminium leuninghouders 
[bookmark: _Toc182925794]Vliering-trappen 
· Vlizotrap o.g.
· Voorzien van hekwerk en leuning (indien verplicht)

[bookmark: _Toc182925795]Appartementen
· Uitvoeren in prefabbeton
· Treden voorzien van antislip wafelmotief
· Trappen uitvoeren met schrobranden
· Trappen voorzien van stalen hekwerk, 2x gepoedercoat en n.t.b. RAL-kleur
[bookmark: _Toc182925796]Brand en noodtrappen
· Brand- en noodtrappen (aan de buitenzijde van het gebouw) voorzien van sluitwerk om insluipen te voorkomen.


[bookmark: _Toc182925797][bookmark: _Toc192755798]33 Dakbedekkingen
[bookmark: _Toc182925798]Dakbedekkingen algemeen
· Systemen en details volgens BDA (KIWA).
[bookmark: _Toc182925799]Platte daken
· Bij grotere daken altijd een bitumineuze dakbedekking toepassen, type APP, voorkeur voor een circulair product. Bijvoorbeeld Derbigum 446 K14 NT o.g. 
· Bij kleinere daken (berging) mag dakbedekking van synthetisch rubber (EPDM) worden toegepast, geen PVC of vergelijkbare kunststoffen.
· Dakopbouw volgens KIWA BDA uitvoeren. 
· Dakranden: 
· Dakrandprofiel uitvoeren in aluminium.  
· Water van de gevel weren om vervuiling van de gevel te voorkomen d.m.v. voldoende overstek en druprand. 
· Bij afdekkers op schuine topgevel verdrijvingsstrippen toepassen, minimaal 2 per zijde. 
· De dakopstanden bij platte daken voorzien van stalen zetwerk, gecoat op kleur.  
· Dak doorvoeren: 
· Dak doorvoeren die direct in verbinding staan met een onderliggende (warme) ruimte moeten dubbelwandig zijn. 
· Daken voorzien van nood overstorten conform opgave constructeur. 
· Dakterrassen en die gebieden die beloopbaar zijn bedekken met drainbetontegels o.g. De betontegels leggen op tegeldragers. 
· Dak afvoeren/stadsuitlopen dienen te worden voorzien van een bladvanger. 
[bookmark: _Toc182925800]Hellende daken
· Basis is betonpannen voorzien van een vuil werende en waterafstotende coating.
· Alternatief n.a.v. van ontwerp/voorschriften: keramische dakpan met glazuur of beschermlaag.
· Dakpankeuze ter goedkeuring Acantus.
· Verankerings- en legadvies conform opgave leverancier.
· Pannen verdelen over het dakvlak. Toepassing van gezaagde pannen is niet toegestaan.


[bookmark: _Toc182925801][bookmark: _Toc192755799]34 Beglazing
[bookmark: _Toc182925802]Algemeen
· Minimaal U-waarde 1.2 W/m2K.
· Badkamer beglazing afhankelijk van ontwerp uitvoeren in ondoorzichtig glas (geen plakfolie).
· Fabricaten glas; AGC, Saint Gobain of Pilkington o.g.
· Voorkeur toepassen glas met lage ZTA-waarde in plaats van toepassen van screen.
[bookmark: _Toc182925803]Veiligheidsglas
· Toepassing veiligheidsglas conform de NEN 3569.
· Het glas dat binnen 1 meter van een deur met knopcilinder zit moet voldoen aan klasse P4A van de NEN5096.
[bookmark: _Toc182925804]Van toepassing zijnde richtlijnen en voorwaarden
Deze zijn niet altijd verplicht volgens BBL, maar wel van toepassing in PvE Acantus.
· NEN 2608, NEN 2608-2 (vlakglas voor gebouwen) en NPR 3599 (constructief glas).
· NEN 3569 (veiligheidsglas).
· NEN 3576 en NPR 3577 (beglazen van gebouwen).
· NEN 5096 Inbraakwerendheid.
· NEN 6702 (doorvalbeveiliging).


[bookmark: _Toc182925805][bookmark: _Toc192755800]35 Natuur- en kunststeen
[bookmark: _Toc182925806]Dorpels
· De dorpels van sanitaire ruimten en ruimten voor algemeen gebruik, uitvoeren in kunststeen of hardsteen.
· Dorpels bij buitendeuren en puien uitvoeren in onderhoudsarm materiaal.


[bookmark: _Toc182925807][bookmark: _Toc192755801]36 Voegvulling
[bookmark: _Toc182925808]Algemeen
· Voegvulling van de merken Innotec en/of Simson o.g. toepassen bij binnen situaties.
· Voegvulling van merk Sika o.g. toepassen bij buitensituaties toepassen.
· Wand- en vloertegels voorzien van een flexibele voeg (op basis van een lijmadvies Eurocol)
(Merk: Forbo Eurocol 706 speciaalvoeg WD) o.g.
· Schimmelvrij voegmateriaal toepassen bij wand- en vloertegels. 
· Doucheput afdichting met 2 componentensysteem. 
· Voegvulling maximaal 6mm breed.
[bookmark: _Toc182925809]Positie en kleur
· Zie 41 Tegelwerk.


[bookmark: _Toc182925810][bookmark: _Toc192755802]37 Isolatie
Algemeen 
· Koudebruggen dienen voorkomen te worden. Bij koudebruggen de onderdelen afdoende isoleren conform opgave bouwfysisch adviseur. 
· Isolatiematerialen, eisen: 
· Materialen dienen gecertificeerd te zijn incl. garanties.
· Voorkeur voor CO2 arme materialen bij produceren en zoveel mogelijk CO2 opslag.
· Toepassing isolatiematerialen met een hoge CO2 uitstoot, waaronder PUR is niet toegestaan
*Bio-based isolatiematerialen
· Toepassing van Bio-based isolatiematerialen heeft de voorkeur.
· Uitsluitend gecertificeerde Bio-based producten mogen toegepast worden met bijbehorende garanties.
Vloerisolatie
· Zie algemeen.
[bookmark: _Toc182925811]Spouwisolatie* 
· [bookmark: _Hlk167789245]Zie algemeen.
[bookmark: _Toc182925813]Dakisolatie*
· [bookmark: _Toc182925814]Zie algemeen.
[bookmark: _Toc182925815]Folies
· Dampdichte en/of dampopen folies toepassen conform bouwfysische uitgangspunten.


[bookmark: _Toc182925816][bookmark: _Toc192755803]38 Gevelschermen
Algemeen 
· Voorkeur is het toepassen van glas met lage ZTA-waarde in plaats van toepassen van screen.
· Leverancier: de Haan Westerhof o.g. 
· Verticale (buiten)screen conform BENG berekening.
· Screenen individueel elektrisch regelbaar met vaste knop-bediening, per ruimte, per verdieping en per gevel.
· Screenen type rits-screen van De Haan Westerhof, Schellekens, Venema, o.g.
· Geleider en bak in kleur bijbehorend kozijn.
· Positionering en montering op wijze dat bereikbaarheid en onderhoud mogelijk is.






[bookmark: _Toc182925817][bookmark: _Toc192755804]40 Stucadoorswerk
[bookmark: _Toc182925818]Algemeen
· De inwendige hoeken van pleisterwerk van wanden aansluitend aan wanden of plafonds lossnijden.
· De uitwendige hoeken beschermen door middel van slagvaste hoekbeschermers.
· Aansluitnaden en materiaalovergangen voorzien van glasweefsel. 
· [bookmark: _Toc182925819]Vlakheid van de wanden volgens NEN –EN 13914-2 groep 2.
Pleisterwerk
· Op de volgende plaatsen Spack-werk aanbrengen:
· Alle plafonds, horizontaal en eventueel schuine kappen.
· [bookmark: _Toc182925820]Wanden boven het tegelwerk van de wc.


[bookmark: _Toc182925821][bookmark: _Toc192755805]41 Tegelwerk
[bookmark: _Toc182925822]Algemeen
· Zie ook TPVE 6, Acantus tegelfolder 2021-01.
· Verwerking conform advies van tegel- en lijmfabrikant.
· Gedeelten van tegels kleiner dan een halve tegel mogen niet toegepast worden.
[bookmark: _Toc192755806]woningen
[bookmark: _Toc182925823]Vloertegelwerk toilet en badkamer
· Badkamervloer, gelijkmatig verdeeld, onder lichte afschot min. 1% richting douchehoek.
· De vloertegels worden geplakt op de cementdekvloer (Het is niet toegestaan de vloertegels gelijk in het cement te tegelen, of sneldrogend cement te gebruiken).
· Oppervlaktegroep 2 en vlakheidsklasse 2 toepassen (NEN 2747)
· Douchehoek voorzien van een Mosa douchebakplint t.b.v. de verdiepte ligging van de douchehoek 
· De vloerput 15x15cm wordt aangebracht één volledige tegel uit de hoek van de wanden.
· De vloerput dient in een volledige tegel uit te komen
· De tegelverdeling zo maken dat gesneden tegels groter zijn dan een halve tegel.
[bookmark: _Toc182925824]Wandtegelwerk toilet en badkamer
· Tegelwerk algemeen
· Voegen van de wand en vloertegels dienen in 1 lijn te liggen. 	Comment by Erik Siemer: Dit snap ik ook niet, Sander??
· De wandtegels vanuit het midden verdelen en symmetrisch beëindigen
· Uitwendige hoeken dienen voorzien te worden van een RVS kwartrond tegelprofiel. 
· Type wandtegels: 
· Mosa Holland 2050, afmeting 150x300mm liggend plaatsen.
· Oppervlaktegroep 2 is van toepassing
· Tegelwerk toilet: 
· tot 1.200mm+ vloer. 
· De wandtegels t.p.v. kozijnen in de negge omzetten tot aan het kozijn.
· Tegelwerk badkamer: 
· Tot onderzijde plafond. 
· De wandtegels t.p.v. kozijnen in de negge omzetten tot aan het kozijn.
· Eurocoat 685 o.g. aanbrengen binnen sproeibereik van ca 1000x1000mm 
[bookmark: _Toc182925825]Keukentegelwerk
· Mosa Holland 2050, afmeting 150x300 liggend plaatsen.
· Bij kookopstelling ter plaatse van een zijwand, tegelwerk omzetten tot over zijwand tot voorzijde keukenblok.
· Tpv de opstelplaats fornuis, betegelen van bovenzijde vloer tot onderzijde afzuigkap/bovenkast (1.650mm+) met zijdelings een “overstek” van 30cm.
· Wandtegels gelijkmatig verdelen. Kleiner dan een halve tegel is niet toegestaan. 
· Het wandtegelwerk ter plaatse van het keukenblok dient vóór plaatsing van de keukenkasten aangebracht te worden. Het keukenblok wordt tegen het wandtegelwerk geplaatst en de bovenkasten worden boven het wandtegelwerk geplaatst.
[bookmark: _Toc182925826]Voeg- en kitwerk 
· Zie ook 36 Voegvulling
· Ter plaatse van badkamer, alle inwendige (staand en liggende) hoeken voorzien van kimband. Eurocoat type 685 + 063 band o.g.
· Alle inwendige hoeken van vloer- en wandtegelwerk waterdicht afwerken met een kitvoeg.
· Voegbreedte tussen wandentegels: 2mm, kleur: lichtgrijs
· Voegbreedte tussen de vloertegels: 3mm, Kleur: grijs
· De aansluiting van het wandtegelwerk – keukenblad afkitten in de kleur van de voeg.

[bookmark: _Toc182925827][bookmark: _Toc192755807]Appartementen
Algemene ruimten en trappenhuizen:
· Merk Mosa, type in overleg met Acantus
· Centrale hal voorzien van vloertegels met plinttegels.
· Overige openbare ruimten die betegeld worden voorzien van plinttegels
· Voegen plinttegels gelijk met vloertegels.



[bookmark: _Toc182925828][bookmark: _Toc192755808]42 Dekvloeren en vloersystemen
[bookmark: _Toc182925829]Algemeen
· Dekvloeren uitvoeren in cementdekvloer of anhydriet (voorkeur cementdekvloer)
· Bij gebruik van anhydriet: vloer schuren voor oplevering.
· Vlakheidsklasse volgens de NEN2747;2001, klasse 4. 
· Dekvloeren dilateren/insnijden t.p.v. kozijnopeningen. 
· Bij vloerverwarming toevoeging (vezelversterking) in dekvloer conform advies installateur. 
· In badkamer en toilet uitsluitend cementdekvloer toepassen.
· Dikte dekvloeren minimaal 50 mm, boven leidingen minimaal 30 mm.


[bookmark: _Toc182925830][bookmark: _Toc192755809]43 Metaal- en kunststofwerk
[bookmark: _Toc182925831]Algemeen
· Huisnummering (witte plaat met zwart gefreesde cijfers/letters). 


[bookmark: _Toc182925832][bookmark: _Toc192755810]44 Plafond- en wandsystemen
[bookmark: _Toc182925833]Algemeen
· Afwerking algemeen zie 40
[bookmark: _Toc182925834]Wanden
· HSB (binnen)wanden: weerszijden voorzien van minimaal 9 mm OSB-plaat achterhout o.g.
· Badkamer en toilet: achterhout voldoende te zijn voor plaatsen muur- en toiletbeugels
· Metalstud-wanden:  weerszijden voorzien van minimaal 9 mm OSB-plaat achterhout o.g.


[bookmark: _Toc182925835][bookmark: _Toc192755811]45 Binnen timmerwerk
algemeen
· De zichtzijden van alle houten betimmeringen dekkend afgelakt
· (Uitgezonderd de traptreden en stootborden)
[bookmark: _Toc182925837]Vloer- en plafondplinten
· Geen vloerplinten toepassen, wanden afwerken tot bovenzijde vloer.
· Geen plafondplinten toepassen, wanden afwerken tot onderzijde plafond.
[bookmark: _Toc182925838]Betimmeringen
· Kanalen, leidingen, verdelers etc. (buiten de technische ruimte) die in het zicht komen, voorzien van een demonteerbare aftimmering (zie ook H 60 Verwarmingsinstallaties) .
· Dagkantbetimmering toepassen rondom kozijnen.
· In de meterkast een demontabel plafond aanbrengen.
[bookmark: _Toc182925839]Dakplaten
· Zie 24 Houten draagconstructies.
[bookmark: _Toc182925840]Vensterbanken
· Vensterbank: Werzalith of kunststeen o.g.
· Woonkamer: min 300 mm breed, minimale dikte 20mm
· Slaapkamer: min 250 mm breed, minimale dikte 20 mm
[bookmark: _Toc182925841]Kasten en keukeninrichting
·  Zie 47 Binneninrichting.




[bookmark: _Toc182925842][bookmark: _Toc192755812]46 Schilderwerk
[bookmark: _Toc182925843]Algemeen
· Op alle uit te voeren schilderwerken is het ‘Basisverf- en glasbestek 2020’ van toepassing zie www.onderhoudnl.nl.
· Toe te passen materialen: fabricaat Sikkens of Sigma.
· Garantie onderhoudscyclus: minimaal 8 jaar. 
· Glansbestendigheid na 8 jaar minimaal 40 Gloss Units (glossometer).​
· Droge laagdikte van houtwerk (binnen en buiten) bij aanvang:  minimaal 120 mu.​
· Badkamerplafonds onder een schuine kap afwerken met passende lakverf. n.v.t. bij dakplaten voorzien van kunststof afwerklaag die gelijkwaardig is afgewerkt.​



[bookmark: _Toc182925844][bookmark: _Toc192755813]47 Binneninrichting
[bookmark: _Toc182925845]Algemeen
· Bewoners hebben keuze uit verschillende opties en kleurkeuzes conform Acantus folder voor huurder keukenkeuze. Bijlage TPVE 5 Acantus folder.
[bookmark: _Toc192755814][bookmark: _Toc182925846]woningen
Keukenopstelling
· Een keuken merk Bribus; type ECO-programma of nader te bepalen ter goedkeuring directie​
· Drie onderkasten met een totale lengte van 180 cm. ​
· Drie bovenkasten met een totale lengte van 180 cm (70 cm hoog).
· Optioneel: op projectniveau kan gekozen worden voor bredere keuken/meer kasten.
· 2 onderkasten voorzien van ladensysteem.
· Totale keukenhoogte, incl. blad, is 90cm gerekend vanaf afgewerkte vloer. 
· Plinthoogte 15cm.
· Tussenruimte tussen bovenzijde blad en onderzijde bovenkasten ca. 58cm, waarbij de bovenkasten boven de laatste rij wandtegels geplaatst worden.
· Bij de bovenkasten is de enkele of dubbele kast in het midden telkens 142mm korter dan de kasten links en rechts. De bovenkasten hangen aan de bovenzijde van de kasten in één lijn, waardoor ter plaatse van de spoelbak een sprong van 142mm ontstaat.
· De spoelkast voorzien van een aluminium bodem.​
· Een opstelplaats voor een elektrisch kooktoestel (63cm) en een koelkast.​
· Aansluiting met perilex (kookgroep) + voorbereiding vaatwasser + aansluitpunt afzuigkap​
· Kookgroep 3 fasen zekeren.
· De aansluiting van het blad met het wandtegelwerk wordt afkitten in de kleur zilvergrijs. Dit geldt tevens voor de bovenkasten.
· Twee dubbele wandcontactdozen horizontaal boven het aanrecht plaatsen. 125cm +vloer. Positie is het hart 30cm vanaf zijkant van het blad.
· Koelkasthoek dient te zijn voorzien van een enkele wandcontactdoos op 30cm +vloer.
· Wandcontactdozen in keuken worden aangesloten op minimaal 2 verschillende groepen.
wandtegelwerk keuken
​Zie tegelwerk 41
[bookmark: _Toc182925848]aanrechtblad
· Een duropal blad:​
· Multiplex​
· Duropal HPL​
· anti druiprand​
· r.v.s. vierkante spoelbak in gefreesd​
· [bookmark: _Toc182925849]kraangat rond 30mm, overloop en zeefkorfplug.​
​
afzuigkap
· Geveldoorvoer met RVS bolrooster, uitvoering conform NOM voorschriften. 
· Flexibele afvoerbuis aanbrengen tot in het keukenkastje 
· Flexibele buis voorzien van betimmering (indien nodig) (zie ook H 45)
· Geen afzuigkap toepassen, is voor rekening toekomstige bewoners. ​
· Wandcontactdoos t.b.v. te plaatsen afzuigkap aanbrengen op ca. 210cm +vloer.

[bookmark: _Toc192755815]Appartementen
[bookmark: _Toc182925850]Brievenbussen/Postkasten 
· Afmeting postkasten conform NEN 1770. 
· Postkasten merk en type in overleg.
· Bovenzijde postkasten schuin afgewerkt.
· Bellentableau merk Siedle of Comelit, passend bij toestellen in de woning.
· De postkasten en het bellentableau moet bereikbaar zijn voor rolstoelgebruikers.
[bookmark: _Toc182925851]Overige inrichting
· Appartementen: in de centrale hal een zitbank, met 2-3 zitplaatsen aanbrengen, uitvoering in staal/hout fabricaat Falco o.g.

​


[bookmark: _Toc182925852][bookmark: _Toc192755816]48 Behangwerk, vloerbedekking en stoffering

[bookmark: _Toc182925853]Appartementen algemene ruimten
[bookmark: _Toc182925854]Vloerbedekking
· Appartementen: In de hoofdentree een schoonloopmat aanbrengen type Coral Classic o.g. minimaal looplengte 1.500mm.
· Voor hoofdtrappenhuizen zie hoofdstuk 41 tegelwerk.​
[bookmark: _Toc182925855]Wanden
· Alle binnenwanden voorzien van: Glasvliesbehang m.u.v. wanden die worden voorzien van tegelwerk en de inpandige bergingen. Kleur RAL 9010 of RAL9001.



[bookmark: _Toc182925856][bookmark: _Toc192755817]50 Dakgoten en hemelwaterafvoeren

[bookmark: _Toc182925857]Dakgoten
· Goten buiten de gevelconstructie plaatsen.
· Materiaal: aluminium, zink, Polytech o.g.
· Dilataties uitvoeren m.b.v. broek- of rekstukken (dus geen rubberen expansiestukken).
[bookmark: _Toc182925858]HWA
· Bladvangers in de regenpijp toepassen op 400+mm maaiveld niveau.
· Indien HWA afvoer in de brandgang of openbaar gebied, dan onderste 2 meter uitvoeren in verzinkte stalen buis (Loro X o.g.).
· Regenton toepassen bij berging (is inclusief bij standaard berging).
[bookmark: _Toc182925859]Appartementen
· Onderste 2 meter uitvoeren in verzinkte stalen buis (Loro o.g.).
· Pluvia-systemen uitsluitend in overleg en na goedkeuring Acantus toepassen
(afvoeren HWA bij voorkeur buiten de constructie).


[bookmark: _Toc182925860][bookmark: _Toc192755818]51 Binnenriolering
[bookmark: _Toc182925861]Algemeen
· NEN 3215 van toepassing.
· NTR 3216 (ISSO) van toepassing.
· Doorvoeren door de begane grondvloer dampdicht uitvoeren.
· Toepassen van haakse bochten is niet toegestaan.
· Doucheput (modulair) met RVS-deksel toepassen (type Aquaberg o.g.).
· Vloerput: kunststof , fabricaat Dyka 150x150 o.g.
· Voor wasmachine en wasdroger een gecombineerde rioolafvoer toepassen.
· Vaatwasser aansluiting in afvoersifon gootsteen opnemen.
[bookmark: _Toc182925862]Leidingen
· Leidingen onder de vloer uitsluitend in beugels, fabricaat Dyka of Wavin, o.g.
· Of in beugels van gegalvaniseerd staal. H.o.h. maximaal 10 keer de buitendiameter buis met een maximum van 1250mm.
· Zichtbare afvoeren in wit, behalve wasmachine.
· Leidingen dienen zoveel mogelijk in de wanden te zijn weggewerkt.

[bookmark: _Toc182925863][bookmark: _Toc192755819]52 Waterinstallatie
[bookmark: _Toc182925864]Algemeen
· Uitvoering en toepassing wettelijke regels volgens ISSO 55.1.
· Bij de volgende kranen een stopkraan toepassen: keukenkraan, wastafelkraan, fonteinkraan en toiletreservoir.
· Geen leidingwerk in kruipruimte positioneren.
Technische ruimte
· “wasmachinekraan” met keerklep type EB ter plaatse van verwarmingsinstallatie. Positie in directe nabijheid van vul punt circuit.
[bookmark: _Toc182925865]Legionella
· Bij prioritaire locaties een legionella risico-inventarisatie en beheersplan aanleveren.
· Toilet in de badkamer en in toiletruimte dient laatste tappunt van betreffende leiding te zijn
· Aansluitingen of loze leidingen die mogelijk lange tijd niet worden gebruikt doorstromend aansluiten.
[bookmark: _Toc182925866]Leidingwerk
· Leidingwerkuitvoeren in kunststof (Rehau o.g.) of in koper indien nodig.
· Leiding infrezen in wanden en vloeren (geen zichtwerk) m.u.v. technische ruimte.
· Leidingwerk in wand of vloer (staal en koper) uitvoeren in mantelbuis.
· Doorvoeren door vloeren dampdicht uitvoeren.
· Leidingen afpersen en hiervan een rapport aanleveren.
[bookmark: _Toc182925867]Buitenkranen
· Uitsluitend vorstvrije buitenkranen toepassen met sleutel.
[bookmark: _Toc182925868]Appartementen
· Drukverhogingsinstallatie toepassen, Grundfoss o.g.
· Voor iedere wooneenheid een eigen watermeter en één voor de algemene ruimtes.
[bookmark: _Toc182925869][bookmark: _Toc192755820]53 Sanitair en kranen
[bookmark: _Toc182925870]Algemeen
· Zie bijlage TPVE 1: Sanitair lijst Acantus.
· Hoogte toiletpot hoogte 46cm t.o.v. afgewerkte tegelvloer, gemeten bovenkant porselein.
· Toilet hangend uitvoeren.
[bookmark: _Toc182925871]Extra aansluitpunten
· Nabij het centrale vulpunt van radiatoren en/of vloerverwarming 1 kraan met aansluiting voor vulslang aanbrengen, inclusief leveren vulslang.
[bookmark: _Toc182925872]Appartementen
· (Hoofd)watermeter in de centrale meterkast.
· Schoonmaakruimte, uitstortgootsteen met kraan (hoge uitloop, warm+koud) in de centrale werkkast (één per verdieping).




[bookmark: _Toc182925873][bookmark: _Toc192755821]54 Brandmeldinstallatie

[bookmark: _Toc182925874]Algemeen
· Rookmelders met 230v voeding, gekoppeld met back-up batterij (Lithium, levensduur 10 jaar).
· Op veilig bereikbare positie. Niet boven/in trapopgangen.
[bookmark: _Toc182925875]Appartementen
· Brandmeldinstallatie en blusvoorzieningen zoals voorgeschreven vanuit wet- en regelgeving en toezichthoudende instanties. E.e.a. ter goedkeuring Acantus.


[bookmark: _Toc182925876][bookmark: _Toc192755822]60 Verwarmingsinstallatie
[bookmark: _Toc182925877]Algemeen
· Installatieruimte voorzien van documenthouder: Schneider Electric NSYDPA44 o.g.
· Vulpunt: 
· “wasmachinekraan” met keerklep type EB
· eenvoudig toegankelijk en op ca 600mm boven de vloer.
· voorzien van vulslang inclusief benodigde koppelingen.
· Vulpunt voorzien van label “vulpunt CV”.
· Op de installatie de Acantus onderhoudskaart en sticker met telefoonnummer plakken, instelgegevens en installatiedatum op de kaart vermelden.
· Geen leidingwerk in kruipruimte positioneren.
[bookmark: _Toc182925878]Transmissieberekening
· Voor de berekening uitgaan van minimale onderstaande temperaturen, bij een buitentemperatuur van -10 ºC,  een windsnelheid van 10 m/s en een laagtemperatuur verwarming.	Comment by Erik Siemer: Is dat hetzelfde als ontwerptemperatuur? Waar komt dit vandaan
· Temperatuur woonkamer	22 ºC.
· Temperatuur badkamer	24 ºC.
· Temperatuur hal		18 ºC.
· Temperatuur keuken	22 ºC. 
· Temperatuur slaapkamers	22 ºC.
· Temperatuur bijkeuken	18 ºC.
· Toilet en zolder		Vorstvrij.
[bookmark: _Toc182925879]Verwarmingsunit 
· Warmtepompen 
· Fabricaten: 
· Warmtepomp (lucht/water): Remeha, Intergas, Atlantic, Daikin, AWB/Vaillant, Mitsubishi, Nibe, Alpha InnoTec, Nefit/Bosch. 
· Warmtepomp (water/water): Itho Daalderop, Nibe, Alpha InnoTec.
· Keuze warmtepomp en positionering buitenunit altijd ter goedkeuring voorleggen aan Acantus.
· Binnen-unit dient eenvoudig toegankelijk te zijn voor onderhoudswerk.
· Buitenunit van de lucht/water warmtepomp mag gesitueerd zijn op een schuin dak in een kapconstructie mits de warmtepomp van binnenuit goed, volledig en veilig toegankelijk is.	Comment by Geert de Wrede: Ter goedkeuring onderhoudspartij
· Opstelplaat en plaatsing conform de eisen van de fabrikant.
· De buitenunit voorzien van een goede afvoer van condenswater, bijvoorbeeld met grindkoffer of aansluiting op riolering. 
[bookmark: _Toc182925880]Radiatoren (op verdieping)
· Laagtemperatuur radiatoren
· Radiatoren met ventilatoren is niet toegestaan.
· De radiatoren van het merk Radson, Henrad, Brugman of Dura met omkasting en voetventiel (L-garnituur toepassen) o.g.
· De thermostatische radiatorkranen van het merk Danfoss, Hertz o.g.
· De radiator in de badkamer thermisch verzinkt en gecoat uitvoeren.
· De leidingen van het merk Rehau of Viega.
[bookmark: _Toc182925881]Vloerverwarming (op begane grond)
· Laagtemperatuur toepassen.
· Tegen de wand randisolatie aanbrengen, PE-schuim Viega/Rehau o.g.
· Bij toepassing van vloerverwarming extra lussen aanvoerleiding leggen langs de buitengevels, ter voorkoming van koude val. 
· Buigbare PB-buis, 15mm zuurstofdicht volgens DIN 4726, fabricaat: Viega Fonterra/Rehau type: Model 1405, o.g.
· Vloerverwarmingscircuit vullen met anti-bacteriegroei vloeistof indien fabrikant dit voorschrijft.
· Lengte buisleidingen en circuit toepassen volgens fabrikant warmptepomp en installatieadviseur.
[bookmark: _Toc182925882]Verdeler/verzamelaar
· Roestvaststaal, DN25 met Flow-meters, fabricaat Viega/Rehau type: Model 1005, o.g. Verdelerkast: plaatstalen ombouwkast (kleur RAL9010)
[bookmark: _Toc182925883]Diversen 
· Luchtafscheider		Merk Spirotech (staand model in een staande aanvoerleiding) o.g. 
· Vuilafscheider		Merk Spirotech (staand model in een staande retourleiding) o.g.
· Expansievat		Merk Flamco (plaatsen in de retourleiding) o.g.
· Inlaat combinatie		Merk Flamco o.g.
· Sifon			De sifon minimaal 25 cm vanaf de vloer plaatsen.
· Kamerthermostaat		Behorend bij de warmtepomp in overleg met Acantus, en volgens opgave van de warmtepompfabrikant instellen.
· Bediening warmtepomp en kamerthermostaat dien eenvoudig en overzichtelijk te zijn.


[bookmark: _Toc182925884][bookmark: _Toc192755823]61 Mechanische ventilatie
[bookmark: _Toc182925885]Algemeen
· De installatie uitvoeren met een reservecapaciteit van 25%. per afzuigpunt. 
· Zolder en onbenoemde ruimtes hierin ook meenemen conform NEN1087.
· Ventilatieapparatuur aansluiten met een perilex-stekker.
[bookmark: _Toc182925886]Luchtafvoer
· Optie 1 - Ventilatie box (i.c.m. zelfregelende roosters boven ramen)
· Merk: Itho Daalderop met CO2 sensor en vocht sensor (o.g. Orcon/Zehnder/Duco).
· Optie 2 - Balansventilatie met Warmteterugwinning
· Merk: Brink Excellent Renovent o.g. met CO2 sensor en vocht sensor.
· WTW voorzien van een extra set reserve filters.
· WTW voorzien van een bypass i.v.m. nachtkoeling.
· Unit plaatsen in de installatieruimte, aansluitsnoer maximaal 1 meter lang.
· Leidingwerk t.b.v. luchtkanalen uitvoeren in spiralo buis. Diameter conform opgave installateur, verbindingen aftapen. 
· Flexibele buis voor aansluiting op de ventilatie box zo kort mogelijk houden. 
· Regelbare ventielen toepassen en na instellen borgen (om losdraaien te voorkomen).
· De bedieningen (bedraad) in de keuken en badkamer.
· De afzuigkap van de keuken niet op de centrale ventilatie unit aansluiten, maar met een eigen kanaal naar buiten voeren.
· Note: Orcon-boxen: Dipswitches goed instellen. Dipswitch Instellen op curve B en waarborgen dat luchtopbrengst in stand laag voldoende is dat vocht uit met name badkamer ook wordt waargenomen zodat box daadwerkelijk optoert.
· 

[bookmark: _Toc182925887][bookmark: _Toc192755824]70 Elektrotechnische installatie
[bookmark: _Toc182925888]Algemeen
· Lichtpunten aan de plafonds.​
· Beldrukker bedraad uitvoeren
· Groepenkast voorzien van een beltrafo
· Groepenkast, merk ABB of Eaton.
· Groepenkast uitvoeren in 3 fasen
· Opbouwleidingwerk is niet toegestaan m.u.v. de technische ruimte.
· Draadloos schakel- en aansturingssystemen zijn niet toegestaan.
· Zie Woonstandaard, Functioneel PVE voor aantallen, types en plaatsing wandcontactdozen en schakelaars.
[bookmark: _Toc192755825]woningen
[bookmark: _Toc182925889]Binnen de woning
· Wandcontactdozen en schakelmateriaal merk: Gira systeem 55 kleur: zuiver wit, glanzend
· Gecombineerde schakelaar/wandcontactdoor op 1,05 m boven de afgewerkte vloer
· Plaatsing wandcontactdozen op 0,30 boven de afgewerkte vloer.
· Dubbele wandcontactdozen, schakelaars en overige inbouw onder één afdekframe aanbrengen, volledige inbouw.
· Loze leidingen voorzien van trekdraad.
[bookmark: _Toc182925890]Buiten de woning
· Elektrakabel van de woning naar berging aanleggen, grondkabel, aanlegdiepte minimaal 60 cm.
· Berging: aansluiten op separate groep in de groepenkast van de woning.
· Schakelmateriaal opbouw spatwaterdicht merk: Gira o.g.
[bookmark: _Toc182925893]PV-installatie
· Omvormer PV-installatie: ter goedkeuring Acantus.
· Omvormer moet voorzien zijn van twee ingangen waardoor beide dakvlakken apart kunnen worden aangesloten.
· Plaatsing pv-panelen niet op vrijstaande bergingen. 
· Voorkeur zo hoog mogelijk op het dakvlak.
· PV-installatie op adresniveau aanmelden door opdrachtnemer bij: duurzaam.produceren@enexis.nl
· Monitoring: het PV-systeem dient gemonitord te kunnen worden door huurder. 
· Meterkast voorzien van KwH teruglever meter aangesloten op tussen PV-installatie.
· Vermogen minimaal 400 wattpiek per paneel.
· All-black mono-kristallijne panelen (zwarte achtergrond, zwarte rand, zwarte eindkappen op onderconstructie) op alle daken. 
[bookmark: _Toc182925891][bookmark: _Toc192755826]Appartementengebouwen
[bookmark: _Toc182925892]Gemeenschappelijke ruimtes
· Verlichting uitvoeren met tijdklok en schemerschakelaar Micromatic o.g.
· Schemerschakelaar aanbrengen op minimaal 3 m. boven maaiveld
· Centrale schakeling voor alle verlichtingsarmaturen met een werkschakelaar in de meterkast
· Noodverlichting op accu.
· Armaturen portiekverlichting voorzien van slagvaste kap.
· Armaturen toepassen met verwisselbare lampen.
· Alle algemene verlichting en noodverlichting uitvoeren in LED
BERGINGEN
· Berging: aansluiten op separate groep in de groepenkast van de woning.
· behangIndien van toepassing: Oplaadmogelijkheden voor Scootmobiels in de bergingen op separate groep in de groepenkast van de woning



[bookmark: _Toc182925906][bookmark: _Toc192755827]75 Communicatie- en beveiligingsinstallatie
algemeen
· Bij appartementengebouwen een intercom- of videofooninstallatie aanbrengen fabricaten; Siedle of Comelit o.g. 
· Per project systeemspecificaties overleggen ter beoordeling Acantus.
· Zie ook Hoofdstuk 54 Brandveiligheid.


[bookmark: _Toc182925907][bookmark: _Toc192755828]80 Liftinstallatie
algemeen
· Liftinstallaties fabrikanten Kone of Otis o.g.​
· Bijlage TPVE 4 ‘Acantus voorkeursvariant LIFT Checklist nieuwbouw’ van toepassing


[bookmark: _Toc182925908][bookmark: _Toc192755829]83 Gevelonderhoudsinstallaties (gevels en daken)
[bookmark: _Toc182925909]Valbeveiliging (appartementengebouwen)
· Uitvoering conform V&G-plan.
· Indien noodzakelijk permanente dak-ankers toepassen fabricaat Nebiprofa, type IKO-clip. Fabricaat Eurosafe Solutions incl. staalkabels, o.g. 
[bookmark: _Toc182925910]Onderhoudsinstallatie
· Maatwerk en ter beoordeling Acantus.

[bookmark: _Toc182925911][bookmark: _Toc192755830]Bijlagen
[bookmark: _Toc182925912][bookmark: _Toc192755831]TPVE 1 Sanitairlijst Acantus
[bookmark: _Toc182925913][bookmark: _Toc192755832]TPVE 2 Bestek – Acantus (H&S werk Buitendeuren)
[bookmark: _Toc192755833]TPVE 3 Eurlicon PVE checklist nieuwbouw lift, augustus 2023
[bookmark: _Toc182925914][bookmark: _Toc192755834]TPVE 4 Standaardbergingen De Groot Vroomshoop
[bookmark: _Toc192755835]TPVE 5 acantus keuken folder 2023
[bookmark: _Toc192755836]TPVE 6 acantus tegel folder 2021
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