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[bookmark: Start][bookmark: _Toc159932343]ALGEMENE INFORMATIE
[bookmark: _Toc159932344]Wettelijke verplichtingen
Wettelijk kader
Dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is de uitwerking van het Arbobesluit, hoofdstuk 2, afdeling 5 Bouwproces. Aanvullend krijgen economische- (schades) en milieurisico's gepaste aandacht vanwege de maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase omvat:
een beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk, een overzicht van de betrokken ondernemingen op de bouwplaats, de naam van de coördinator ontwerp- en uitvoeringsfase;
een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden;
de maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie;
de bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers in de ontwerpfase worden gemaakt;

Het doel van het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is om:
betrokken partijen te informeren over de mogelijke risico's met betrekking tot veiligheid en gezondheid als gevolg van het ontwerp;
in de pre-contractuele fase uitvoerende partijen inzicht te geven in kosten en verantwoordelijkheden met betrekking tot veiligheid en gezondheid;
in de contractuele fase uitgangspunten te bieden voor het opstellen van een Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase.

Aanwijzingen met betrekking tot de uitvoeringsfase:	
Het Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase (verdere in- en aanvulling op het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase) dient voor de start van de werkzaamheden aangevuld te worden met onder andere:
de afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen;
de wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend;
de wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven.

Het doel van het Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase is om:
doeltreffende maatregelen te nemen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van alle direct en indirect betrokken personen;
doeltreffende maatregelen te nemen ter bescherming van het milieu;
‘ongevallen met verzuim’ tot nul te beperken.

De overdraagbare verplichtingen van het Arbobesluit, afdeling Bouwproces van de ontwerpfase van opdrachtgever, Gemeente Altena, zijn voor dit bestek overgedragen aan de ontwerpende partij, Atab Civiele Techniek.


[bookmark: _Toc159932345]Verplichtingen opdrachtgever in de ontwerpfase
De verplichtingen voor de opdrachtgever/ontwerper uit het Arbobesluit behelzen:
het doen van een melding aan de Inspectie SZW
het inventariseren van de Arbo risico’s
het doen van suggesties voor maatregelen
het opstellen van het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase en het V&G-dossier
het aanstellen van de V&G-coördinator ontwerpfase

De opdrachtgever doet een melding aan de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Het meldingsformulier moet op de bouwplaats worden aangebracht en er moet een Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase worden opgesteld. 

Voorafgaand aan het Veiligheid- en Gezondheidsplan worden de Arbo risico’s geïnventariseerd en maatregelen vastgesteld om die risico’s weg te nemen. Restrisico’s zijn opgenomen in het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase.
[bookmark: _Toc159932346]Verplichtingen aannemer in de uitvoeringsfase
Voor de aannemer geldt als verplichting (op hoofdlijnen):
voor een bouwwerk, waar twee of meer werkgevers arbeid laten verrichten, moet een coördinator uitvoeringsfase worden aangesteld;
voor bouwwerken, waarvan de bouwtijd méér dan 30 werkdagen beslaat én op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen verrichten, óf voor bouwwerken waarvan de realisatie meer dan 500 mandagen vergt, wordt een V&G-plan uitvoeringsfase opgesteld. 
De coördinator uitvoeringsfase is onder meer belast met de coördinatie van de gemeenschappelijke V&G-zaken. Hij moet inspelen op risicovolle situaties die de veiligheid en gezondheid van de werknemers van samenwerkende werkgevers bedreigen. Daarnaast moet hij passende maatregelen nemen en met alle werkgevers op de bouwplaats hierover afspraken maken. Ook moet hij controleren of de werkgevers zich aan de afspraken houden én zonodig corrigerende maatregelen nemen. Bij tussentijdse wijzigingen in de planning of in de uitvoering van het bouwproject past hij het Veiligheid- en Gezondheidsplan hierop aan.
[bookmark: _Toc159932347]Gebruikte informatie
Bij het opstellen van dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is gebruik gemaakt van de volgende documenten:
Het bestek met bijbehorende tekeningen en bijlagen zoals opgenomen in paragraaf 2.1 van dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase;
Naast bovengenoemde bestek met alle bijlagen die daarin zijn genoemd is tevens gebruik gemaakt van de volgende documenten:
	Titel
	Kenmerk
	Versie / datum
	Uitgegeven door 

	Kabel- en Leidingeninformatie van de projectlocatie, opgevraagd via het Kadaster (Klic-melding).
	24O0125204_1
	09-09-2024
	KLIC Kadaster

	
	
	
	

	
	
	
	


Bij de uitvoering dient de aannemer zich op de hoogte te stellen van de meest recente versies van bovengenoemde documenten.


[bookmark: _Toc159932348]ALGEMENE GEGEVENS OVER HET TOT STAND TE BRENGEN WERK
[bookmark: _Toc159932349]Bestek
	Naam project
	:
	Reconstructie Rijswijksesteeg en Uitwijksestraat in Rijswijk (NBr) 

	Besteknummer 
	:
	Bestek PB24-41

	Versie
	:
	Definitief

	Datum
	:
	21-01-2025


[bookmark: _Toc159932350]Globale omschrijving
Dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is van toepassing op alle civieltechnische, cultuurtechnische en milieukundige werken ten behoeve van de realisatie van het werk dat beschreven is in paragraaf 02.01 van dit document.
Het (bouw)werk bestaat uit het bouwen/aanleggen/uitvoeren van:
a.	het toepassen van tijdelijke verkeersmaatregelen;
b.	het uitvoeren van opbreekwerkzaamheden;
c.	het uitvoeren van grondwerken;
d.	het aanbrengen van funderingen;
e.	het aanbrengen van verhardingen;
f. 	het aanbrengen van markeringen en bebording;
g.	het uitvoeren van bijbehorende werkzaamheden.
[bookmark: _Toc159932351]Locatie
Het werk bevindt zich in de Rijswijksesteeg en Uitwijksestraat in Rijswijk (NBr), in de gemeente Altena
[bookmark: _Toc159932352]Planning
	Geplande aanvangsdatum bouw
	:
	n.n.b.

	Geplande bouwtijd
	:
	n.n.b.

	Geplande opleveringsdatum
	:
	n.n.b.


[bookmark: _Toc159932353]Vermoedelijk aantal werkgevers en zelfstandigen tegelijkertijd op de bouwplaats
	Aantal werkgevers
	: 
	niet bekend; nog nader te bepalen aantal werkgevers.


[bookmark: _Toc159932354]Vermoedelijk aantal werknemers tegelijkertijd op de bouwplaats
	Aantal werknemers
	: 
	niet bekend; nog nader te bepalen aantal werknemers.





[bookmark: _Toc159932355]BETROKKEN PARTIJEN EN COÖRDINATIE
[bookmark: _Toc159932356]Voorbereidingsfase
[bookmark: _Toc159932357]Opdrachtgever
	Naam
	:
	Gemeente Altena 

	Bezoekadres
	:
	Sportlaan 70

	Postadres
	:
	Postbus 5

	Postcode en plaats
	:
	4286 ZG  Almkerk

	Contactpersoon
	:
	O. de Keizer

	Telefoon
	:
	0183-516976

	Emailadres
	:
	o.dekeizer@gemeentealtena.nl


[bookmark: _Toc159932358]Ontwerpende partij
	Naam
	:
	Atab Civiele Techniek

	Bezoekadres
	:
	Vierlinghstraat 51-B

	Postadres
	:
	Vierlinghstraat 51-B

	Postcode en plaats
	:
	4251 LC  Werkendam

	Contactpersoon
	:
	J. Treffers

	Telefoon
	:
	0183-820368

	Emailadres
	:
	j.treffers@atabcivieletechniek.nl


[bookmark: _Toc159932359]V&G-coördinatie
Voor de coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit, is voor de ontwerpfase, conform artikel 2.29 Arbeidsomstandighedenbesluit, door de opdrachtgever aangesteld:
	Naam
	:
	Atab Civiele Techniek

	Bezoekadres
	:
	Vierlinghstraat 51-B

	Postadres
	:
	Vierlinghstraat 51-B

	Postcode en plaats
	:
	4251 LC  Werkendam

	Contactpersoon
	:
	J. Treffers

	Telefoon
	:
	0183-820368

	Emailadres
	:
	j.treffers@atabcivieletechniek.nl


De coördinatietaken en -verantwoordelijkheden omvatten de voorbereidingsduur vanaf het moment dat Atab Civiele Techniek betrokken is geraakt bij het werk zoals genoemd in paragraaf 01.01 van dit rapport.
[bookmark: _Toc159932360]Uitvoeringsfase
[bookmark: _Toc159932361]Directievoerende partij / Bouwmanagement; namens bovengenoemde opdrachtgever
	Naam
	:
	Nog niet bekend

	Bezoekadres
	:
	Nog niet bekend

	Postadres
	:
	Nog niet bekend

	Postcode en plaats
	:
	Nog niet bekend

	Contactpersoon
	:
	Nog niet bekend

	Telefoon
	:
	Nog niet bekend

	Emailadres
	:
	Nog niet bekend


[bookmark: _Toc159932362]Uitvoerende partij (aannemer die de uitvoering van het in paragraaf 02.01 genoemde uitvoeringscontract verzorgt)
	Naam
	:
	Nog niet bekend

	Bezoekadres
	:
	Nog niet bekend

	Postadres
	:
	Nog niet bekend

	Postcode en plaats
	:
	Nog niet bekend

	Contactpersoon
	:
	Nog niet bekend

	Telefoon
	:
	Nog niet bekend

	Emailadres
	:
	Nog niet bekend


[bookmark: _Toc159932363]V&G Coördinator uitvoeringsfase
	Naam
	:
	Nog niet bekend

	Bezoekadres
	:
	Nog niet bekend

	Postadres
	:
	Nog niet bekend

	Postcode en plaats
	:
	Nog niet bekend

	Contactpersoon
	:
	Nog niet bekend

	Telefoon
	:
	Nog niet bekend

	Emailadres
	:
	Nog niet bekend


[bookmark: _Toc159932364]Samenwerking en communicatie in ontwerpfase
In het ontwerpproces zijn er verschillende overlegmomenten geweest waarin er gesproken is over veiligheid en gezondheid. Deze overlegmomenten hebben uiteindelijk bijgedragen aan een verbetering van veilig en gezond in de uitvoeringsfase.
[bookmark: _Toc159932365]Samenwerking en communicatie in uitvoeringsfase
De opdrachtgever zal de aannemer die belast zal worden met de overkoepelende coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid, tijdens de uitvoering zo spoedig mogelijk informeren aan wie de diverse onderdelen van het werk zullen worden opgedragen, indien er meerdere contracten gelijktijdig op die locatie in uitvoering zijn.
Indien in de uitvoeringsfase sprake is van meerdere partijen dient in het Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase te worden aangegeven op welke wijze invulling zal worden gegeven aan samenwerking en communicatie.
[bookmark: _Toc159932366]Melding aan Nederlandse Arbeidsinspectie
Op basis van de in de ontwerpfase beschikbare gegevens is voor dit project een melding aan de Nederlandse Arbeidsinspectie nog onbekend. Deze verplichting vloeit voort uit de onderstaande eis en is een verantwoordelijkheid van de aannemer.
De melding wordt zichtbaar op de bouwplaats aangebracht.
De aannemer zorgt ervoor dat de Arbeidsinspectie, vóór de aanvang van de werkzaamheden op de bouwplaats, in kennis wordt gesteld van de voorgenomen totstandbrenging van het werk


[bookmark: _Toc159932367]VERONTREINIGINGSSITUATIE EN VEILIGHEIDSKLASSE
[bookmark: _Toc159932368]Verontreinigde (water)bodem en/of verhardingen
Indien er verontreinigde (water)bodem en/of verhardingen in het project aanwezig zijn, wordt verwezen naar CROW-publicatie 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’.
De voorlopige veiligheidsklasse is vastgesteld op basisveiligheid

Deze voorlopige veiligheidsklasse is vastgesteld op basis van de voor het project uitgevoerde bodemonderzoeken welke als bijlage zijn toegevoegd aan het bestek

Voor de maatregelen die van toepassing zijn voor het werken in of met verontreinigde grond zie bijlage 3.
[bookmark: _Toc159932369]Asbestinventarisatie opstallen
N.v.t.
[bookmark: _Toc159932370]Chroom 6 verontreinigingen
N.v.t.


[bookmark: _Toc159932371]INVENTARISATIE BIJZONDERE RISICO’S
[bookmark: _Toc159932372]Algemeen
Het werk bevat geen gevaarlijke elementen die de aan dit soort werkzaamheden verbonden inherente risico’s overstijgen. Wel is er een aantal omstandigheden die nadere aandacht behoeven, met name in de zin van veiligheidsaspecten. Deze risico’s zijn in de bijlagen 1 en 2 weergegeven in de vorm van een matrix.
Er wordt op gewezen dat alle veiligheidsvoorschriften van de Nederlandse Arbeidsinspectie van toepassing zijn en dienen te worden nageleefd. Tevens wordt er vanuit gegaan dat de aannemer alle geldende wetgeving zal hanteren in de uitwerking van het V&G plan. Hieronder valt onder andere de Arbowet, Arbobesluit, Arbocatalogus van betreffende werkzaamheden en/of functie. Daarnaast dient de aannemer geldende richtlijnen in acht te nemen en te volgen tenzij men een stand der techniek kan aantonen welke minimaal gelijk is aan de richtlijn.
In het door de aannemer te completeren V&G-plan dient nadrukkelijk aandacht te worden besteed aan de interactie tussen de op ieder moment van de uitvoering op de bouwplaats aanwezige aannemers, nevenaannemers en onderaannemers.
Voor de bij de risico-evaluatie vermelde suggesties geldt dat deze niet opgevat mogen worden als aanvullende bestekbepalingen. Het staat de aannemer vrij om andere technische en/of organisatorische maatregelen te nemen om genoemde risico’s te beheersen, een en ander binnen de wettelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid op de bouwplaats. In dit verband wordt terugverwezen naar het onderhavige bestek.
[bookmark: _Toc159932373]V&G-risico’s voortvloeiend uit het ontwerp
Zie bijlage 1.
[bookmark: _Toc159932374]V&G-risico’s voortvloeiend uit de omgeving van het werk
Zie bijlage 2.
[bookmark: _Toc159932375]Opleidingen en cursussen
Alle werknemers, die op het werk aanwezig zijn, dus ook van de onderaannemers, moeten minimaal in bezit zijn van een geldig certificaat van de basisveiligheid BVCA; de leidinggevenden én de V&G-coördinator uitvoeringsfase dient te beschikken over een geldig certificaat VOL - VCA. 
In de uitvoeringsfase is de aannemer verantwoordelijk dat personeel aantoonbaar geïnstrueerd is over veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen op de werkplek. 



[bookmark: _Toc159932376]UITWERKING V&G-PLAN
[bookmark: _Toc159932377]Algemeen
Het V&G-plan voor het onderhavige werk is een dynamisch document, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is.
De werkzaamheden zullen pas aanvangen nadat een analyse op veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor die werkzaamheden en de daarmee samenhangende en samenvallende overige werkzaamheden naar tijd en plaats heeft plaatsgevonden.
De resultaten van deze analyse, inclusief de te treffen maatregelen en voorzieningen, zullen voor de aanvang van de werkzaamheden in het V&G-plan worden vastgelegd en geëffectueerd.
De verantwoordelijkheid voor de getroffen voorzieningen en maatregelen zal schriftelijk worden vastgelegd inclusief de afspraken over de controle daarop.
[bookmark: _Toc159932378]V&G-dossier
Omschrijving van het bouwwerk



Technische specificaties



Aangebrachte structurele voorzieningen ten behoeve van risicovolle situaties



Risico’s met betrekking tot onderhoud/renovatie





[bookmark: _Toc159932379]CALAMITEITEN TIJDENS DE UITVOERINGSFASE
Ondanks dat alles erop gericht is ongevallen te voorkomen, kan er zich toch een ongeval of noodsituatie voordoen. In dit hoofdstuk is kort beschreven welke eisen de opdrachtgever minimaal stelt aan de aannemer. Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer om de BHV organisatie zodanig in te richten dat deze gericht is op handelen bij ongevallen of noodsituaties op dit specifieke project. Hierbij dient de aannemer, indien nodig, de BHV-ers extra op te leiden als het project specifieke gevaren met zich mee brengt zoals verontreinigde grond of besloten ruimte. 

Alarmkaart
Ter voorbereiding op noodsituaties moet de aannemer een alarmkaart opstellen. Hierop staan de belangrijke telefoonnummers, de namen van de bedrijfshulpverleners en een verkorte procedure wat te doen bij ongevallen. Bij de belangrijke telefoonnummers dienen minimaal de directievoerder en toezichthouder van de opdrachtgever opgenomen te worden.

Bedrijfshulpverlener
Om in noodsituaties adequaat te kunnen reageren, is tijdens de werkzaamheden op de locatie(s) altijd minimaal één gediplomeerde bedrijfshulpverlener aanwezig. Zijn naam en telefoonnummer zijn aangegeven op de alarmkaart en zijn belangrijkste taken zijn:
Met kennis van zaken handelend optreden bij ongevallen, vergiftigingen en bedwelmingen (kan eenvoudige reanimatieapparatuur bedienen).
Blussen beginnende branden.
Adviseert inzake arts- of ziekenhuisbezoek.
Houdt EHBO-middelen op peil.

Indien noodsituaties zich voordoen, moet dan ook de bedrijfshulpverlener als eerste op de hoogte worden gesteld.

Melden van ongevallen
Om ongevallen goed af te kunnen handelen en te voorkomen dat vergelijkbare ongevallen of noodsituaties nog een keer plaatsvinden, moeten op dit project alle ongevallen schriftelijk worden gerapporteerd aan de V&G-coördinator uitvoeringsfase. V&G-coördinator uitvoeringsfase meldt het ongeval zo spoedig mogelijk bij directie en toezicht.

Ongevallen met dodelijke afloop, ziekenhuisopname of vermoedelijk blijvend letsel moeten zo snel mogelijk gemeld worden aan de Nederlandse Arbeidsinspectie (voor telefoonnummer zie alarmkaart). De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de werkgever (iedere (onder)aannemer) van het slachtoffer van het ongeval.

Communicatie/Pers
Bij noodsituaties of ongevallen kan het voorkomen dat media zich meldt op de plaats van het ongeval/ noodsituatie of toenadering zoekt via andere communicatiewegen voor informatie. Voordat er informatie gegeven wordt aan (social) media dient deze informatie afgestemd te worden met de projectleider van het project. Het is aan de opdrachtgever om een persboodschap samen te stellen (in overleg met de aannemer) en deze naar buiten te brengen. De aannemer dient nimmer, zonder overleg met de opdrachtgever, de pers te woord te staan.


[bookmark: _Toc159932380]MELDINGSFORMULIER
[bookmark: _Toc159932381]Toelichting bij formulier
1. Voor aanvang van de werkzaamheden in te dienen bij de regionale directeur van de Arbeidsinspectie van de regio waarin de bouwlocatie ligt indien de geraamde tijdsduur van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en meer dan 20 werknemers tegelijk arbeid zullen gaan verrichten op de bouwlocatie of indien met de bouwwerkzaamheden meer dan 500 mandagen zijn gemoeid.
De melding wordt zichtbaar op de bouwplaats aangebracht. Indien met betrekking tot de in de melding vermelde gegevens veranderingen optreden, wordt deze dienovereenkomstig gewijzigd.
[bookmark: _Toc159932382]Nederlandse Arbeidsinspectie
Een werkgever is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht arbeidsongevallen die geleid hebben tot de dood, blijvend letsel of ziekenhuisopname direct aan de Arbeidsinspectie  te melden.
Klachten over arbeidsomstandigheden, minimumloon of arbeid door vreemdelingen kunnen bij de Arbeidsinspectie gemeld worden. Dit kan op de onderstaande site met digitale formulieren, maar ook schriftelijke en telefonische klachten worden in behandeling genomen.
De Arbeidsinspectie heeft voortaan één centraal adres voor meldingen, tips en klachten. Voorheen moest dit bij verschillende regiokantoren geschieden. Het adres is:

	Postadres
	:
	Nederlandse Arbeidsinspectie
Postbus 90801
2509 LV DEN HAAG

	Internet
	:
	www.nlarbeidsinspectie.nl (voor meldingen, tips en klachten)

	Telefoon
	:
	0800 - 5151





Meldingformulier
MELDING VAN HET VOORGENOMEN TOT STAND BRENGEN VAN EEN BOUWWERK
(als bedoeld in artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit)

1. Omschrijving van het bouwwerk
Het werk bestaat uit het uitvoeren van: 
Reconstructie Rijswijksesteeg en Uitwijksestraat in Rijswijk (NBr), besteknummer PB24-41

Adres/ligging van de bouwlocatie:
Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Altena in de Rijswijksesteeg en Uitwijksestraat in Rijswijk (NBr)

1. Namen en adressen van de betrokken partijen
	2.1
	
	Opdrachtgever
	2.2
	
	Ontwerpende partij(en)

	Naam
	:
	Gemeente Altena
	Naam
	:
	Atab Civiele Techniek

	Adres
	:
	Sportlaan 70
	Adres
	:
	Vierlinghstraat 51-B

	Postcode/plaats
	:
	4286 ZG  Almkerk
	Postcode/plaats
	:
	4251 LC  Werkendam

	Contactpersoon
	:
	O. de Keizer
	Contactpersoon
	:
	J. Treffers

	Telefoon
	:
	0183-516976
	Telefoon
	:
	0183-820368

	
2.3
	
	
Uitvoerende partij(en)
	
	
	

	Naam
	:
	
	
	
	

	Adres
	:
	
	
	
	

	Postcode/plaats
	:
	
	
	
	

	Contactpersoon
	:
	
	
	
	

	Telefoon
	:
	
	
	
	

	
2.4
	
	
Ontwerpende partij(en)
	
2.5
	
	Coördinator(en) uitvoeringsfase

	Naam
	:
	
	Naam
	:
	

	Adres
	:
	
	Adres
	:
	

	Postcode/plaats
	:
	
	Postcode/plaats
	:
	

	Contactpersoon
	:
	
	Contactpersoon
	:
	

	Telefoon
	:
	
	Telefoon
	:
	



1. Planning en uitvoeringsgegevens
3.1	Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden: 
3.2	Geplande bouwtijd: 
3.3	Vermoedelijke max. aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn: …
3.4	Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats: ..
3.5	Namen van reeds geselecteerde ondernemingen: n.n.b.………………………………..

1. Datum van melding:	5	Handtekening opdrachtgever:


……………………………………………………..	……………………………………………………..
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	Code
	RAW hoofd code
	Activiteit / productietaak
	Risico
	Oorzaak
	Genomen maatregelen
	1. Bronaanpak suggestie
	2. Technische voorziening suggestie
	3. Organisatorische voorziening suggestie
	4. PBM suggestie
	Abomafoon

	950010
	100301
	Stelpost
	Fysieke belasting
Psycho sociale arbeidsbelasting
Vermoeidheid
	Geestelijk inspannend werk
Te veel werk
Tijdsdruk
Slechte houding
	
	Ingerichte werkplek
Voldoende tijd reserveren voor aanpak

	Inzet ergonomische arbeidsmiddelen en kantoorplekken met voorzieningen
Aparte pauzeerruimte
Ventilatie ruimte(n)


	Inrichten werkplekken op ruimte en verlichting
Afstemmen bereikbaarheid met werkplek buiten
Arbeidstijden afstemmen
Werkoverleg organiseren
Juiste persoon op de juiste plek
Reële planning
	
	https://www.abomafoon.nl/werkoverleg,
https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw,
https://www.abomafoon.nl/psychosociale-arbeidsbelasting-werkdruk-en-stress,
https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen

	881010, 881020
	100501
	Inzetten werknemer
	Ongevallen
Psycho sociale arbeidsbelasting
Illegale arbeid
	Onvoldoende opleiding en kennis
Taalbarrière
Achtergrond en nationaliteit persoon
	
	Inleen specialistische kennis

	Medewerker vooraf voorzien van de noodzakelijke middelen voor uitoefenen takenpakket
	Instructie personeel en controle hierop
Opleiding personeel
Wetgeving hanteren van land met hoogste beschermgradatie
Werkvergunning

	PBM afgestemd op takenpakket

	https://www.abomafoon.nl/1-01-arbowet/,
https://www.abomafoon.nl/arbobesluit-bouwproces,
https://www.abomafoon.nl/werkoverleg,
https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training,
https://www.abomafoon.nl/veiligheid-en-taal,
https://www.abomafoon.nl/identificatieplicht-en-wet-arbeid-vreemdelingen,
https://www.abomafoon.nl/psychosociale-arbeidsbelasting-werkdruk-en-stress

	882020
	100513
	Inzetten hydraulische graafmachine
	Aanrijden
Beknellen/Omvallen
Ongevallen
	Onvoldoende opleiding en kennis
Inzet groot materieel
Slechte bodemgesteldheid
	
	Inleen specialistische kennis

	Medewerker vooraf voorzien van de noodzakelijke middelen voor uitoefenen takenpakket
Noodzakelijke arbeidsmiddelen bijgesloten
	Instructie personeel en controle hierop
Opleiding personeel
Wetgeving hanteren van land met hoogste beschermgradatie
Inzet gecontroleerd en onderhouden materieel
	Werkkleding, Werkschoenen, veiligheidshelm, gehoorbescherming
	https://www.abomafoon.nl/werkoverleg,
https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training,
https://www.abomafoon.nl/veiligheid-en-taal,
https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar,
https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen

	882010
	100516
	Inzetten vrachtauto
	Aanrijden
Beknellen/Omvallen
Ongevallen
	Onvoldoende opleiding en kennis
Inzet groot materieel
Slechte bodemgesteldheid
	
	Inleen specialistische kennis

	Medewerker vooraf voorzien van de noodzakelijke middelen voor uitoefenen takenpakket
Noodzakelijke arbeidsmiddelen bijgesloten
	Instructie personeel en controle hierop
Opleiding personeel
Wetgeving hanteren van land met hoogste beschermgradatie
Inzet gecontroleerd en onderhouden materieel
	Werkkleding, Werkschoenen, veiligheidshelm, gehoorbescherming
	

	910010
	101101
	Inrichten werkterrein
	Fysieke belasting
Gevaarlijke stoffen
Omvallen/beknellen
Lawaai
Struikelen
Biologische agentia
	Opslag materieel/materiaal
Opslag te verwerken producten en vloeistoffen
Transport
Gebruik arbeidsmidddelen
Verminderde orde en netheid
	
	Gebruik bestaande ruimten locatie
Prefab opslag en verblijfunits


	Inzet ergonomische arbeidsmiddelen
Inzet tilhulpmidddelen
Inzet geluidsgedempte en trillingsvrije arbeidsmiddelen



	scheiding van transport en werklocaties
Zorg voor een goede scheiding van de opslag van gevaarlijke stoffen
zorg voor orde en netheid, een opgeruimde werkplek geeft minder risico op ongevallen
Inrichtingsplan opstellen
Legionellaplan opstellen
Instructie personeel
	Werkkleding, veiligheidsschoenen, handschoenen, gehoorbescherming, oogbescherming
	https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training,
https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw,
https://www.abomafoon.nl/trillingen,
https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats,
https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen,
https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw,
https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen,
https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia,
https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen,
https://www.abomafoon.nl/handbescherming

	910020
	101102
	Opruimen werkterrein
	Fysieke belasting
Gevaarlijke stoffen
Omvallen/beknellen
Lawaai
Struikelen
Biologische agentia
	Opslag materieel/materiaal
Opslag te verwerken producten en vloeistoffen
Transport
Gebruik arbeidsmidddelen
Verminderde orde en netheid
	
	Gebruik bestaande ruimten locatie
Prefab opslag en verblijfunits


	Inzet ergonomische arbeidsmiddelen
Inzet tilhulpmidddelen
Inzet geluidsgedempte en trillingsvrije arbeidsmiddelen



	scheiding van transport en werklocaties
Zorg voor een goede scheiding van de opslag van gevaarlijke stoffen
zorg voor orde en netheid, een opgeruimde werkplek geeft minder risico op ongevallen
Inrichtingsplan opstellen
Legionellaplan opstellen
Instructie personeel
	Werkkleding, veiligheidsschoenen, handschoenen, gehoorbescherming, oogbescherming
	https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training,
https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw,
https://www.abomafoon.nl/trillingen,
https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats,
https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen,
https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw,
https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen,
https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia,
https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen,
https://www.abomafoon.nl/handbescherming

	140010, 140020, 140030
	101603
	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen
	Fysieke belasting
Lawaai
Trillen
Struikelen
Vallen
	(De)Montage onderdelen
Bodemgesteldheid werkplek
Inzet gereedschappen
	
	Mechanisch (de)monteren
Prefab materialen/afrastering
	Inzet ergonomische arbeidsmiddelen
Inzet tilhulpmidddelen
Inzet geluidsgedempte en trillingsvrije arbeidsmiddelen
	Inventarisatie werkzaamheden incl. locatie 
Opgeruimde en toegankelijke werkplek
Taakroulatie
Instructie personeel
	Werkkleding, Werkschoenen, gehoorbescherming
	https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw,
https://www.abomafoon.nl/trillingen,
https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats,
https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen,
https://www.abomafoon.nl/handbescherming

	120020
	102102
	Graven proefsleuf
	Afkalven, schuiven of omklappen van het talud
Het graven van en het werken in putten en sleuven
Omgevingsrisico's bij ontgravingen, afgravingen en ophogingen
Bodemgesteldheid
Verontreinigingen in de bodem
Het vrijkomen van gevaarlijke natuurlijke gassen
Beschadigen van kabels en leidingen
Materieel en samenspel mens en machine
Verlichting/communicatie
Fijn stof/kwartsstof
Ultraviolette straling
Aantreffen van niet gesprongen explosief
	Raken leidingen
Explosieven
Draaiboek niet opgesteld/geen werkplan
	
	Alternatieve werkwijze
Deskundige bediening machines
	leuning/afbakening
	Klic melding
Meting sleuf
Kabel en leidingeninfo op werk aanwezig
 In het werk lokaliseren en markeren van kabels
en leidingen vóór aanvang (graaf)-
werkzaamheden
Draaiboek/werkplan opstellen
	Werkkleding, handschoenen
	https://www.abomafoon.nl/arbobesluit-bouwproces,
https://www.abomafoon.nl/werkoverleg,
https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement,
https://www.abomafoon.nl/160-2,
https://www.abomafoon.nl/bouwverlichting,
https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater,
https://www.abomafoon.nl/werken-op-aan-water,
https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen,
https://www.abomafoon.nl/kwartsstof,
https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen,
https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding

	131010
	102301
	Communiceren met derden
	Fysieke belasting

	ongunstige houding
	
	Inzet gespecialiseerd bedrijf

	Hygiënische voorzieningen treffen


	Voorlichting/Instructie personeel
Maatregelen bij alleen werken
Werken conform CROW-publicatie 96 


	Werkkleding,
Handschoenen,
Adembescherming, Veiligheidsschoeisel,
	https://www.abomafoon.nl/werkoverleg,
https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training,
https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw,
https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats,
https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw,
https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar,
https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen

	211010, 212010
	220101
	Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/haven
	Bedelving,
Valgevaar,
Beknelling
	Inzet transport en zwaar (grondverzet )materieel,
Kans op val-, aanrij- of beknellingsgevaar.

	
	
	Inzet veilig en gekeurd materieel en
hijsmiddelen
Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar
	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen
Bouwplaatsinrichting opstellen 
KLIC-melding
Bodemonderzoek,
Vlak maaiveld, opgeruimde werkplek
	Helm,
Veiligheidsschoeisel,
Schone signaleringskleding,
Handschoenen
	https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training,
https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen,
https://www.abomafoon.nl/160-2,
https://www.abomafoon.nl/schadepreventie-ondergrondse-kabels-en-leidingen,
https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar,
https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines,
https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen

	221010, 221020
	220201
	Grond vervoeren
	Aanrijding (schade materieel)
Kantelgevaar
Beknelling
Lichamelijk letsel Ongevallen
	Soort transport
Werkzaamheden laden en lossen op
terrein en aangrenzend aan het terrein
Grootte en gewicht onderdelen
Onjuiste belading
	
	Levering op maat, gewicht en borging
	Inzet veilig en gekeurd materieel en
hijsmiddelen
Technische inspectie materieel en hijsmiddelen
	Opstellen stabiliteitsberekeningen
Treffen verkeersmaatregelen
Juiste inrichting bouwlocatie - werkplek
Opstellen bouwplaatsinrichting
	Werkkleding
	https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen,
https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen,
https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement,
https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen,
https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen,
https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding

	156210, 156220, 156240, 156250, 156260, 156270, 156280
	220202
	Grond vervoeren
	Aanrijdgevaar
	Verkeer
	
	
	Scheiden mens / machine
	
	
	https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen

	231010, 231020, 232010
	220301
	Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein c.a
	Aanrijding (schade materieel)
Kantelgevaar
Beknelling
Lichamelijk letsel Ongevallen
	Inzet transport en zwaar (grondverzet) materieel,
Kans op val-, aanrij- of beknellingsgevaar.

	
	Scheiden mens en bron
	Inzet veilig en gekeurd materieel en
hijsmiddelen
Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar
	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen
Bouwplaatsinrichting opstellen 
KLIC-melding
Bodemonderzoek,
Vlak maaiveld, opgeruimde werkplek
	Helm,
Veiligheidsschoeisel,
Schone signaleringskleding,
Handschoenen
	https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training,
https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen,
https://www.abomafoon.nl/160-2,
https://www.abomafoon.nl/schadepreventie-ondergrondse-kabels-en-leidingen,
https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar,
https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines,
https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen

	240010
	220411
	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond
	Aanrijding (schade materieel)
Kantelgevaar
Beknelling
Lichamelijk letsel Ongevallen
	Inzet transport en zwaar (grondverzet) materieel,
Kans op val-, aanrij- of beknellingsgevaar.

	
	Scheiden mens en bron
	Inzet veilig en gekeurd materieel en
hijsmiddelen
Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar
	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen
Bouwplaatsinrichting opstellen 
KLIC-melding
Bodemonderzoek,
Vlak maaiveld, opgeruimde werkplek
	Helm,
Veiligheidsschoeisel,
Schone signaleringskleding,
Handschoenen

	https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training,
https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen,
https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen,
https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement,
https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar,
https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines,
https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen

	510020, 710010
	220421
	Profileren van oppervlakken
	Aanrijding (schade materieel)
Kantelgevaar
Beknelling
Lichamelijk letsel Ongevallen
	Inzet transport en zwaar (grondverzet) materieel,
Kans op val-, aanrij- of beknellinggevaar.

	
	Scheiden mens en bron
	Inzet veilig en gekeurd materieel en
hijsmiddelen
Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar
	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen
Bouwplaatsinrichting opstellen 
KLIC-melding
Bodemonderzoek,
Vlak maaiveld, opgeruimde werkplek
	Helm,
Veiligheidsschoeisel,
Schone signaleringskleding,
Handschoenen

	https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training,
https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen,
https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen,
https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement,
https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar,
https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines,
https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen

	151020
	222107
	Frezen
	Aanrijden
Beknellen
Lawaai

	Werkzaamheden uitgevoerd met zwaar (landbouw)materieel
	
	Scheiden mens en bron
	Inzet veilig en gekeurd materieel, aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar
	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen
Vlak maaiveld, opgeruimde werkplek
	Helm,
Veiligheidsschoeisel,
Schone signaleringskleding,
Handschoenen

	https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training,
https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen,
https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen,
https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement,
https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar,
https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen

	311014
	240101
	Grond ontgraven t.b.v. sleuf
	Beknelling
Valgevaar
aanrijden
	Inzet transport en zwaar (grondverzet/hijs) materieel,
Kans op val-, aanrij- of beknellingsgevaar.

	
	Aangepaste werkmethode
omtrent voorkomen steile hellingen

	Afrasteringen/omheining ontgraving

	Signalering machines visueel/akoestisch, Afschermen val/beknellingsgevaar
Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen
Vlak maaiveld, opgeruimde werkplek

	Helm,
Veiligheidsschoeisel,
Schone signaleringskleding,
Handschoenen

	https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training,
https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen,
https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen,
https://www.abomafoon.nl/160-2,
https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar,
https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines,
https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen

	311017
	240121
	Aanvullen sleuf
	Beknelling
Valgevaar
aanrijden
	Inzet transport en zwaar (grondverzet/hijs) materieel,
Kans op val-, aanrij- of beknellingsgevaar.

	
	Aangepaste werkmethode
omtrent voorkomen steile hellingen

	Afrasteringen/omheining ontgraving

	Signalering machines visueel/akoestisch, Afschermen val/beknellingsgevaar
Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen
Vlak maaiveld, opgeruimde werkplek

	Helm,
Veiligheidsschoeisel,
Schone signaleringskleding,
Handschoenen

	https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training,
https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen,
https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen,
https://www.abomafoon.nl/160-2,
https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar,
https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines,
https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen

	311011, 312011, 313011, 313013
	240152
	Graven en aanvullen werkput
	Beknelling
Valgevaar
aanrijden
	Inzet transport en zwaar (grondverzet/hijs) materieel,
Kans op val-, aanrij- of beknellingsgevaar.

	
	Aangepaste werkmethode
omtrent voorkomen steile hellingen

	Afrasteringen/omheining ontgraving

	Signalering machines visueel/akoestisch, Afschermen val/beknellingsgevaar
Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen
Vlak maaiveld, opgeruimde werkplek

	Helm,
Veiligheidsschoeisel,
Schone signaleringskleding,
Handschoenen

	https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training,
https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen,
https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen,
https://www.abomafoon.nl/160-2,
https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar,
https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines,
https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen

	311012, 312012, 313012
	251122
	Verwijderen kolk
	Bewegende delen
Vallende last
Kantelgevaar
Beknelling
Lichamelijk letsel Ongevallen
	Inzet zwaar materieel,
Hijswerkzaamheden
Kans op val-, aanrij- of beknellingsgevaar.
Handgereedschap
Besloten ruimte

	
	Scheiden mens en bron
	Inzet veilig en gekeurd materieel en
hijsmiddelen
Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar
	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen
Bouwplaatsinrichting opstellen 
KLIC-melding
Bodemonderzoek,
Opgeruimde werkplek,
meten luchtkwaliteit
	Helm,
Veiligheidsschoeisel,
Schone signaleringskleding,
Handschoenen


	https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training,
https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen,
https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen,
https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement,
https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar,
https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines,
https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten,
https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels,
https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater,
https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen,
https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen

	311015, 312014, 313015
	252201
	Aanbrengen PVC-buis
	Vallende last
Kantelgevaar
Beknelling
Lichamelijk letsel Ongevallen

	Inzet zwaar materieel,
Hijs werkzaamheden
Kans op val-, aanrij- of beknellingsgevaar.
Besloten ruimte

	
	Scheiden mens en bron
	Inzet veilig en gekeurd materieel en
hijsmiddelen
Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, Aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar
	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen
Bouwplaatsinrichting opstellen 
KLIC-melding
Bodemonderzoek,
Opgeruimde werkplek,
meten luchtkwaliteit
	Helm,
Veiligheidsschoeisel,
Schone signaleringskleding,
Handschoenen


	https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training,
https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen,
https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen,
https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement,
https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar,
https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines,
https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten,
https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels,
https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater,
https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen,
https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen

	311016, 312015, 313016
	252202
	Aanbrengen PVC-hulpstuk
	Vallende last
Kantelgevaar
Beknelling
Lichamelijk letsel Ongevallen

	Inzet zwaar materieel,
Hijs werkzaamheden
Kans op val-, aanrij- of beknellingsgevaar.
Besloten ruimte

	
	Scheiden mens en bron
	Inzet veilig en gekeurd materieel en
hijsmiddelen
Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, Aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar
	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen
Bouwplaatsinrichting opstellen 
KLIC-melding
Bodemonderzoek,
Opgeruimde werkplek,
meten luchtkwaliteit
	Helm,
Veiligheidsschoeisel,
Schone signaleringskleding,
Handschoenen


	https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training,
https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen,
https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen,
https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement,
https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar,
https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines,
https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten,
https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels,
https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater,
https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen,
https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen

	311013, 312013, 313014
	252613
	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie
	Vallende last
Kantelgevaar
Beknelling
Lichamelijk letsel Ongevallen

	Inzet zwaar materieel,
Hijs werkzaamheden
Kans op val-, aanrij- of beknellingsgevaar.
Besloten ruimte

	
	Scheiden mens en bron
	Inzet veilig en gekeurd materieel en
hijsmiddelen
Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, Aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar
	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen
Bouwplaatsinrichting opstellen 
KLIC-melding
Bodemonderzoek,
Opgeruimde werkplek,
meten luchtkwaliteit
	Helm,
Veiligheidsschoeisel,
Schone signaleringskleding,
Handschoenen


	https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training,
https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen,
https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen,
https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement,
https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar,
https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines,
https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten,
https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels,
https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater,
https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen,
https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen

	524110
	320106
	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in m
	Beknelling
Bedwelming
Blootstelling gevaarlijke stoffen
Lichamelijk letsel Ongevallen

	Kans op val-, aanrij- of beknellingsgevaar
Besloten ruimte

	
	Scheiden mens en bron
	Inzet veilig en gekeurd materieel en
hijsmiddelen
Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, Aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar
	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen
Bouwplaatsinrichting opstellen 
KLIC-melding
Bodemonderzoek,
Opgeruimde werkplek,
meten luchtkwaliteit
	Helm,
Veiligheidsschoeisel,
Schone signaleringskleding,
Handschoenen,
Onafhankelijke ademlucht


	https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training,
https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen,
https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen,
https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement,
https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar,
https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines,
6,01,
https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels,
https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater,
https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen,
https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen 

	524120, 524130, 524140, 546010, 546020
	320112
	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal-
	Aanrijden
Fysieke belasting
Lawaai
Stof/productblootstelling
Trillingen
Hitte/kou
	Transport/verkeer
Werkhouding
Werken met machines
Gevaarlijke stoffen
Werken met machines
Klimaat
	
	Wegafzetting; omleidingsroute
Alternatieve werkmethode inventariseren of minder schadelijk product verwerken
Trillingsgedempt materieel
	Afzetten werkgebied; markeren werkgebied
Ergonomische gereedschappen afgestemd op uit te voeren werk 
	CROW-publicatie 96 Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering
Inzet verkeersregelaar
Productinfo te verwerken materialen
Taakroulatie
Instructie personeel
	Vest, werkkleding,
gehoorbescherming, handschoenen
	https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen,
https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen,
https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar,
https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen,
https://www.abomafoon.nl/productgroep-informatie-systeem-arbouw-pisa,
https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen,
https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding,
https://www.abomafoon.nl/handbescherming

	155110
	320141
	Volledig verwijderen markering
	Aanrijden
Fysieke belasting
Lawaai
Stof/productblootstelling
Trillingen
Hitte/kou
	Transport/verkeer
Werkhouding
Werken met machines
Gevaarlijke stoffen
Werken met machines
Klimaat
	
	Wegafzetting; omleidingsroute
Alternatieve werkmethode inventariseren of minder schadelijk product verwerken
Trillingsgedempt materieel
	Afzetten werkgebied; markeren werkgebied
Ergonomische gereedschappen afgestemd op uit te voeren werk 
	CROW-publicatie 96 Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering
Inzet verkeersregelaar
Productinfo te verwerken materialen
Taakroulatie
Instructie personeel
	Vest, werkkleding,
gehoorbescherming, handschoenen,
Veiligheidsbril
	https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen,
https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen,
https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar,
https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen,
https://www.abomafoon.nl/productgroep-informatie-systeem-arbouw-pisa,
https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen,
https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding,
https://www.abomafoon.nl/handbescherming

	153110
	320142
	Gedeeltelijk verwijderen markering
	Aanrijden
Fysieke belasting
Lawaai
Stof/productblootstelling
Trillingen
Hitte/kou
	Transport/verkeer
Werkhouding
Werken met machines
Gevaarlijke stoffen
Werken met machines
Klimaat
	
	Wegafzetting; omleidingsroute
Alternatieve werkmethode inventariseren of minder schadelijk product verwerken
Trillingsgedempt materieel
	Afzetten werkgebied; markeren werkgebied
Ergonomische gereedschappen afgestemd op uit te voeren werk 
	CROW-publicatie 96 Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering
Inzet verkeersregelaar
Productinfo te verwerken materialen
Taakroulatie
Instructie personeel
	Vest, werkkleding,
gehoorbescherming, handschoenen
	https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen,
https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen,
https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar,
https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen,
https://www.abomafoon.nl/productgroep-informatie-systeem-arbouw-pisa,
https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen,
https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding,
https://www.abomafoon.nl/handbescherming

	620040
	321302
	Aanbrengen verkeersborden
	Aanrijden
Fysieke belasting
Lawaai
Stof/productblootstelling
Trillingen
Hitte/kou
	Te weinig werkruimte
Beperkte zichtbaarheid
Tillen zwaardere lasten
Transport en verkeer
Inzet machines
	
	Wegafzetting; omleidingsroute
Vrije werkruimte garanderen
Alternatieve werkmethode inventariseren of minder schadelijk product verwerken
Trillingsgedempt materieel
	Afzetten werkgebied; markeren werkgebied
Ergonomische gereedschappen afgestemd op uit te voeren werk 
	CROW-publicatie 96 Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering
Inzet verkeersregelaar
Productinfo te verwerken materialen
Taakroulatie
Verkeerssnelheid aanpassen
Instructie personeel
	Vest, werkkleding
	https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen,
https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen,
https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar,
https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen,
https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding

	620010
	321303
	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal
	Aanrijden
Fysieke belasting
Lawaai
Stof/productblootstelling
Trillingen
Hitte/kou
	Te weinig werkruimte
Beperkte zichtbaarheid
Tillen zwaardere lasten
Transport en verkeer
Inzet machines
	
	Wegafzetting; omleidingsroute
Vrije werkruimte garanderen
Alternatieve werkmethode inventariseren of minder schadelijk product verwerken
Trillingsgedempt materieel
	Afzetten werkgebied; markeren werkgebied
Ergonomische gereedschappen afgestemd op uit te voeren werk 
	CROW-publicatie 96 Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering
Inzet verkeersregelaar
Productinfo te verwerken materialen
Taakroulatie
Verkeerssnelheid aanpassen
Instructie personeel
	Vest, werkkleding
	https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen,
https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen,
https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar,
https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen,
https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding

	152010, 152030, 152050
	321313
	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord
	Aanrijden
Fysieke belasting
Lawaai
	Te weinig werkruimte
Beperkte zichtbaarheid
Tillen zwaardere lasten
Transport en verkeer
Inzet machines
	
	Wegafzetting; omleidingsroute
Vrije werkruimte garanderen
Alternatieve werkmethode inventariseren of minder schadelijk product verwerken
Trillingsgedempt materieel
	Afzetten werkgebied; markeren werkgebied
Ergonomische gereedschappen afgestemd op uit te voeren werk 
	CROW-publicatie 96 Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering
Inzet verkeersregelaar
Productinfo te verwerken materialen
Taakroulatie
Verkeerssnelheid aanpassen
Instructie personeel
	Vest, werkkleding
	https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen,
https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen,
https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar,
https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen,
https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding

	120010
	510101
	Schonen terrein
	Aanrijden
Fysieke belasting
Lawaai
Biologische agentia
	Transport/verkeer
Inzet gereedschappen
Tillen/werkhouding
Afvalblootstelling

	
	Inventarisatie locatie
Inzet gespecialiseerd bedrijf
Machinaal opschonen
	Hygiënische voorzieningen treffen
Geluid gedempt gereedschap
Ergonomisch gereedschap
Afzetten werkgebied/markeren
	Voorlichting/Instructie personeel
Taakroulatie
Maatregelen bij alleen werken
Werken conform CROW-publicatie 96
	Werkkleding,
Handschoenen,
oogbescherming, Veiligheidsschoeisel, gehoorbescherming

	https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw,
https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats,
https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw,
https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar,
https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken,
https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia,
https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen,
https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding,
https://www.abomafoon.nl/handbescherming

	151010
	510103
	Maaien gewas
	Aanrijden
Fysieke belasting
Lawaai
Biologische agentia
	Transport/verkeer
Inzet gereedschappen
Tillen/werkhouding
Afvalblootstelling

	
	Inventarisatie locatie
Inzet gespecialiseerd bedrijf
Machinaal maaien
	Hygiënische voorzieningen treffen
Geluid gedempt gereedschap
Ergonomisch gereedschap
Afzetten werkgebied/markeren
	Voorlichting/Instructie personeel
Taakroulatie
Maatregelen bij alleen werken
Werken conform CROW-publicatie 96
Schone en opgeruimde werkplek
	Werkkleding,
Handschoenen,
oogbescherming, Veiligheidsschoeisel, gehoorbescherming

	https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw,
https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats,
https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw,
https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar,
https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken,
https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia,
https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen,
https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding,
https://www.abomafoon.nl/handbescherming

	710020
	512101
	Zaaien
	Aanrijden
Fysieke belasting
Lawaai
Struikelen
	Transport/verkeer
Inzet gereedschappen en groot materieel
Tillen/werkhouding
Begaanbaarheid locatie
	
	Inventarisatie locatie
Inzet gespecialiseerd bedrijf
Machinaal zaaien
	Ergonomisch -en geluid gedempt gereedschap
Afzetten en markeren werkgebied
Inzet goed onderhouden gereedschap en groot materieel
	Voorlichting/Instructie personeel
Taakroulatie
Maatregelen bij alleen werken
Werken conform CROW-publicatie 96
Schone en opgeruimde werkplek
Afstand mens en machine
	Werkkleding,
Handschoenen,
Veiligheidsschoeisel, gehoorbescherming

	https://www.abomafoon.nl/werkoverleg,
https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training,
https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw,
https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats,
https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar,
https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken,
https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen,
https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding,
https://www.abomafoon.nl/handbescherming,

	132210
	620203
	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg
	Aanrijgevaar
	Weggebruikers,
Max snelheid,
Zichtbaarheid,
Omgevings aspecten
	
	Mens scheiden van de bron 
	Juiste afzetmiddelen, extra verlichting, juiste bebording
	Voorafgaand aan de werkzaamheden bepalen welke beheersmaatregelen nodig zijn
	Conform CROW 96a&96b
	https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training,
https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen,
https://www.abomafoon.nl/nachtwerk

	132310
	620301
	Toepassen omleidingsroutes
	Aanrijgevaar
	Weggebruikers,
Max snelheid,
Zichtbaarheid,
Omgevings aspecten
	
	Mens scheiden van de bron 
	Juiste afzetmiddelen, extra verlichting, juiste bebording
	Voorafgaand aan de werkzaamheden bepalen welke beheersmaatregelen nodig zijn
	Conform CROW 96a&96b
	https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training,
https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen,
https://www.abomafoon.nl/nachtwerk

	132410
	624001
	Inspecteren verkeersmaatregelen
	Fysieke belasting
Aanrijden
Struikelen
	Slechte bodemgesteldheid
Verkeer

	
	Inventarisatie locatie
	Afzetten en markeren werkgebied

	Voorlichting/Instructie personeel
Taakroulatie
Maatregelen bij alleen werken
Werken conform CROW-publicatie 96 


	Werkkleding,
Veiligheidsschoeisel

	https://www.abomafoon.nl/werkoverleg,
https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training,
https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw,
https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar,
https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken,
https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen,
https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding

	510010
	800201
	Aanbrengen ongebonden wegfundering
	Fysieke belasting
Lawaai
Trillingen
Klimaat
Gevaarlijke stoffen
Aanrijden
	Ongunstige houding
Inzet machines, verkeer en transport
Weersomstandigheden
Aanbrengen bodemlaag
	
	Mechanisch aanbrengen bodemlaag
Machines op afstandbediening
Verlengen uitstootafvoer machines en transport
Roetfilter machine(s)
	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen
Inzet geluidsgedempte machines
Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen
Ventilatie
Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek/vernevelen
Wegafzettingen/markering

	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken
Taakroulatie
Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen
Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal
Inzet verkeersbegeleiding
Instructie personeel
Inrichten werklocatie conform CROW-publicatie 96
	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming
	https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw,
https://www.abomafoon.nl/trillingen,
https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats,
https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen,
https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement,
https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden,
https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar,
https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen,
https://www.abomafoon.nl/kwartsstof,
https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen,
https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding,
https://www.abomafoon.nl/handbescherming,
https://www.abomafoon.nl/adembescherming

	156110, 156120, 156132, 156141, 156142, 156150, 156160
	800401
	Verwijderen teervrije funderingslaag
	Fysieke belasting
Lawaai
Trillingen
Klimaat
Gevaarlijke stoffen
Aanrijden
	Ongunstige houding
Inzet machines, verkeer en transport
Weersomstandigheden
Bewerken bodemlaag
	
	Mechanisch verwijderen bodemlaag
Machines op afstandbediening
Verlengen uitstootafvoer machines en transport
Roetfilter machine(s)
	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen
Inzet geluidsgedempte machines
Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen
Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek/vernevelen
Wegafzettingen/markering

	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken
Taakroulatie
Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen
Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal
Inzet verkeersbegeleiding
Instructie personeel
Inrichten werklocatie conform CROW-publicatie 96
	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming
	https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw,
https://www.abomafoon.nl/trillingen,
https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats,
https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen,
https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement,
https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden,
https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar,
https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen,
https://www.abomafoon.nl/kwartsstof,
https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen,
https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding,
https://www.abomafoon.nl/handbescherming,
https://www.abomafoon.nl/adembescherming

	156131
	800402
	Verwijderen teerhoudende funderingslaag
	Fysieke belasting
Lawaai
Trillingen
Klimaat
Gevaarlijke stoffen
Aanrijden
	Ongunstige houding
Inzet machines, verkeer en transport
Weersomstandigheden
Bewerken bodemlaag
	
	Mechanisch verwijderen bodemlaag
Machines op afstandbediening
Verlengen uitstootafvoer machines en transport
Roetfilter machine(s)
	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen
Inzet geluidsgedempte machines
Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen
Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek/vernevelen
Wegafzettingen/markering

	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken
Taakroulatie
Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen
Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal
Inzet verkeersbegeleiding
Instructie personeel
Inrichten werklocatie conform CROW-publicatie 96
	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming
	https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw,
https://www.abomafoon.nl/trillingen,
https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats,
https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen,
https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement,
https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden,
https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar,
https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen,
https://www.abomafoon.nl/kwartsstof,
https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen,
https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding,
https://www.abomafoon.nl/handbescherming,
https://www.abomafoon.nl/adembescherming

	522030
	810102
	Schoonmaken verhardingsoppervlak
	Fysieke belasting
Lawaai
Trillingen
Klimaat
Oogletsel
Aanrijden
	Ongunstige houding
Inzet machines, verkeer en transport
Weersomstandigheden
Schoonspuiten oppervlak

	
	Mechanisch schoonmaken/ veegmachine
Machines op afstandbediening
Verlengen uitstootafvoer machines en transport
Roetfilter machine(s)
	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen
Inzet geluidsgedempte machines
Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen
Wegafzettingen/markering

	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken
Taakroulatie
Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen
Inzet verkeersbegeleiding
Instructie personeel
Inrichten werklocatie conform CROW-publicatie 96
	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, oog-  en gelaatsbescherming
	https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw,
https://www.abomafoon.nl/trillingen,
https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats,
https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen,
https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement,
https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden,
https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar,
https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen,
https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding,
https://www.abomafoon.nl/handbescherming,
https://www.abomafoon.nl/adembescherming

	155410
	810213
	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting
	Fysieke belasting
Lawaai
Trillingen
Klimaat
Gevaarlijke stoffen
Aanrijden
	Ongunstige houding
Inzet machines, verkeer en transport
Weersomstandigheden
Bewerken materialen
	
	Mechanisch opbreken/verwijderen materialen
Machines op afstandbediening
Verlengen uitstootafvoer machines en transport
Roetfilter machine(s)
	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen
Inzet geluidsgedempte machines
Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen
Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek
Wegafzettingen/markering

	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken
Taakroulatie
Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen
Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal
Inzet verkeersbegeleiding
Instructie personeel
Inrichten werklocatie conform CROW-publicatie 96
	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming
	https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw,
https://www.abomafoon.nl/trillingen,
https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats,
https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen,
https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement,
https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden,
https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar,
https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen,
https://www.abomafoon.nl/kwartsstof,
https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen,
https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding,
https://www.abomafoon.nl/handbescherming,
https://www.abomafoon.nl/adembescherming

	155310
	810302
	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt
	Fysieke belasting
Lawaai
Trillingen
Klimaat
Gevaarlijke stoffen
	Ongunstige houding
Te verwijderen materialen
Inzet machines en verkeer
Weersomstandigheden
Bewerken materialen
	
	Mechanisch opbreken/verwijderen materialen
Machines op afstandbediening
	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen
Inzet geluidsgedempte machines
Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen
Ventilatie
Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek/vernevelen
	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken
Taakroulatie
Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen
Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal

	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming
	https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw,
https://www.abomafoon.nl/trillingen,
https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats,
https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden,
https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen,
https://www.abomafoon.nl/kwartsstof,
https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen,
https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding,
https://www.abomafoon.nl/handbescherming,
https://www.abomafoon.nl/adembescherming

	155210, 543010
	810501
	Zagen van bitumineuze verharding
	Fysieke belasting
Lawaai
Trillingen
Klimaat
Gevaarlijke stoffen
	Ongunstige houding
Te gebruiken gereedschappen
Inzet machines en verkeer
Weersomstandigheden
Bewerken materialen
	
	Mechanisch zagen
Machines op afstandbediening
	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen
Inzet geluidsgedempte machines
Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen
Inzet stofafgezogen of stofreducerende gereedschappen
	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken
Taakroulatie
Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen

	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming
	https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw,
https://www.abomafoon.nl/trillingen,
https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats,
https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden,
https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen,
https://www.abomafoon.nl/kwartsstof,
https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen,
https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding,
https://www.abomafoon.nl/handbescherming,
https://www.abomafoon.nl/adembescherming

	155510, 156230
	810701
	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal
	Gevaarlijke stoffen
Aanrijden
	Inzet machines, verkeer en transport
Weersomstandigheden
	
	Roetfilter machine(s)
	Wegafzettingen/markering

	Inzet verkeersbegeleiding
Instructie personeel
Inrichten werklocatie conform CROW-publicatie 96
Productinfoblad raadplegen 
	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming
	https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw,
https://www.abomafoon.nl/trillingen,
https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats,
https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen,
https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement,
https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden,
https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar,
https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen,
https://www.abomafoon.nl/pak-mastiek-dakbedekking,
https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen,
https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding,
https://www.abomafoon.nl/handbescherming,
https://www.abomafoon.nl/adembescherming

	521030, 522010, 523010
	812101
	Aanbrengen kleeflaag
	Fysieke belasting
Lawaai
Trillingen
Klimaat
Gevaarlijke stoffen
Aanrijden
	Ongunstige houding
Inzet machines, verkeer en transport
Weersomstandigheden
Aanbrengen bodemlaag
	
	Mechanisch aanbrengen bodemlaag
Machines op afstandbediening
Verlengen uitstootafvoer machines en transport
Roetfilter machine(s)
	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen
Inzet geluidsgedempte machines
Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen
Ventilatie
Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek/vernevelen
Wegafzettingen/markering

	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken
Taakroulatie
Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen
Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal
Inzet verkeersbegeleiding
Instructie personeel
Inrichten werklocatie conform CROW-publicatie 96
	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming
	https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw,
https://www.abomafoon.nl/trillingen,
https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats,
https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen,
https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement,
https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden,
https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar,
https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen,
https://www.abomafoon.nl/kwartsstof,
https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen,
https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding,
https://www.abomafoon.nl/handbescherming,
https://www.abomafoon.nl/adembescherming

	523020
	812111
	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton
	Fysieke belasting
Lawaai
Trillingen
Klimaat
Gevaarlijke stoffen
Aanrijden
	Ongunstige houding
Inzet machines, verkeer en transport
Weersomstandigheden
Aanbrengen bodemlaag
	
	Mechanisch verwijderen bodemlaag
Machines op afstandbediening
Verlengen uitstootafvoer machines en transport
Roetfilter machine(s)
	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen
Inzet geluidsgedempte machines
Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen
Ventilatie
Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek/vernevelen
Wegafzettingen/markering

	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken
Taakroulatie
Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen
Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal
Inzet verkeersbegeleiding
Instructie personeel
Inrichten werklocatie conform CROW-publicatie 96
	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming
	https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw,
https://www.abomafoon.nl/trillingen,
https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats,
https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen,
https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement,
https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden,
https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar,
https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen,
https://www.abomafoon.nl/kwartsstof,
https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen,
https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding,
https://www.abomafoon.nl/handbescherming,
https://www.abomafoon.nl/adembescherming

	522020
	812121
	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton
	Fysieke belasting
Lawaai
Trillingen
Klimaat
Gevaarlijke stoffen
Aanrijden
	Ongunstige houding
Inzet machines, verkeer en transport
Weersomstandigheden
Aanbrengen bodemlaag
	
	Mechanisch aanbrengen bodemlaag
Machines op afstandbediening
Verlengen uitstootafvoer machines en transport
Roetfilter machine(s)
	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen
Inzet geluidsgedempte machines
Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen
Ventilatie
Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek/vernevelen
Wegafzettingen/markering

	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken
Taakroulatie
Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen
Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal
Inzet verkeersbegeleiding
Instructie personeel
Inrichten werklocatie conform CROW-publicatie 96
	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming
	https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw,
https://www.abomafoon.nl/trillingen,
https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats,
https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen,
https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement,
https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden,
https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar,
https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen,
https://www.abomafoon.nl/kwartsstof,
https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen,
https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding,
https://www.abomafoon.nl/handbescherming,
https://www.abomafoon.nl/adembescherming

	521010
	812131
	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton
	Fysieke belasting
Lawaai
Trillingen
Klimaat
Gevaarlijke stoffen
Aanrijden
	Ongunstige houding
Inzet machines, verkeer en transport
Weersomstandigheden
Aanbrengen bodemlaag
	
	Mechanisch aanbrengen bodemlaag
Machines op afstandbediening
Verlengen uitstootafvoer machines en transport
Roetfilter machine(s)
	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen
Inzet geluidsgedempte machines
Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen
Ventilatie
Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek/vernevelen
Wegafzettingen/markering

	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken
Taakroulatie
Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen
Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal
Inzet verkeersbegeleiding
Instructie personeel
Inrichten werklocatie conform CROW-publicatie 96
	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming
	https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw,
https://www.abomafoon.nl/trillingen,
https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats,
https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen,
https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement,
https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden,
https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar,
https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen,
https://www.abomafoon.nl/kwartsstof,
https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen,
https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding,
https://www.abomafoon.nl/handbescherming,
https://www.abomafoon.nl/adembescherming

	521020
	812132
	Aanbrengen van onderlaag asfaltbeton in 2 lagen
	Fysieke belasting
Lawaai
Trillingen
Klimaat
Gevaarlijke stoffen
Aanrijden
	Ongunstige houding
Inzet machines, verkeer en transport
Weersomstandigheden
Aanbrengen bodemlaag
	
	Mechanisch aanbrengen bodemlaag
Machines op afstandbediening
Verlengen uitstootafvoer machines en transport
Roetfilter machine(s)
	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen
Inzet geluidsgedempte machines
Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen
Ventilatie
Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek/vernevelen
Wegafzettingen/markering

	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken
Taakroulatie
Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen
Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal
Inzet verkeersbegeleiding
Instructie personeel
Inrichten werklocatie conform CROW-publicatie 96
	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming
	https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw,
https://www.abomafoon.nl/trillingen,
https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats,
https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen,
https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement,
https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden,
https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar,
https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen,
https://www.abomafoon.nl/kwartsstof,
https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen,
https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding,
https://www.abomafoon.nl/handbescherming,
https://www.abomafoon.nl/adembescherming

	541010, 543030
	831101
	Aanbrengen straatlaag
	Fysieke belasting
Lawaai
Trillingen
Klimaat
	Ongunstige houding
Te monteren materialen
Inzet machines en verkeer
Weersomstandigheden
	
	Levering op maat materialen of lichtgewicht materialen
Mechanisch monteren materialen
Machines op afstandbediening
	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen
Inzet geluidsgedempte machines
Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen


	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken
Taakroulatie
Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen

	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming
	https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw,
https://www.abomafoon.nl/trillingen,
https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats,
https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden,
https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen,
https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding,
https://www.abomafoon.nl/handbescherming

	541020, 541030, 542010
	831112
	Aanbrengen betonstraatstenen
	Fysieke belasting
Lawaai
Trillingen
Klimaat
	Ongunstige houding
Te monteren materialen
Inzet machines en verkeer
Weersomstandigheden
	
	Levering op maat materialen of lichtgewicht materialen
Mechanisch monteren materialen
Machines op afstandbediening
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Inzet geluidsgedempte machines
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	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken
Taakroulatie
Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen

	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming
	https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw,
https://www.abomafoon.nl/trillingen,
https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats,
https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden,
https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen,
https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding,
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Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen


	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken
Taakroulatie
Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen

	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming
	https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw,
https://www.abomafoon.nl/trillingen,
https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats,
https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden,
https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen,
https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding,
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Taakroulatie
Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen

	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming
	https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw,
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https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden,
https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen,
https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding,
https://www.abomafoon.nl/handbescherming

	543060
	831408
	Herstraten sierbestrating
	Fysieke belasting
Lawaai
Trillingen
Klimaat
	Ongunstige houding
Te monteren materialen
Inzet machines en verkeer
Weersomstandigheden
	
	Levering op maat materialen of lichtgewicht materialen
Mechanisch monteren materialen
Machines op afstandbediening
	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen
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Taakroulatie
Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen

	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming
	https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw,
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https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats,
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Mechanisch monteren materialen
Machines op afstandbediening
	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen
Inzet geluidsgedempte machines
Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen


	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken
Taakroulatie
Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen

	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming
	https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw,
https://www.abomafoon.nl/trillingen,
https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats,
https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden,
https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen,
https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding,
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Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen
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https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen,
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Machines op afstandbediening
	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen
Inzet geluidsgedempte machines
Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen



	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken
Taakroulatie
Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen

	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming
	https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw,
https://www.abomafoon.nl/trillingen,
https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats,
https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden,
https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen,
https://www.abomafoon.nl/kwartsstof,
https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen,
https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding,
https://www.abomafoon.nl/handbescherming,
https://www.abomafoon.nl/adembescherming
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