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[bookmark: _Toc1163020424]Inleiding
[bookmark: _Toc122145430]Algemeen
Met dit document consulteert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in opdracht van Building Balance (BB) en Biobased Circular (BBC), namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de markt om ketenpartijen te bereiken, te interesseren en te stimuleren tot meedenken en meedoen aan de ontwikkeling van biobased geotextielen voor natte en droge toepassingen en drainagebuizen. 

Op dit moment zijn het Havenbedrijf Rotterdam, Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, TenneT en de Unie van Waterschappen als opdrachtgevende partijen betrokken. 

Building Balance is de uitvoeringsorganisatie van de Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB) en heeft tot doel om de teelt, de verwerking en de toepassing van biobased materialen in de bouw- en infrasector op te schalen. Building Balance richt zich in de challenge met name op biobased geotextielen.
Biobased Circular is een programma dat in 2023 vanuit het Nationaal Groeifonds is toegekend. De ambitie van het programma BioBased Circular in Nederland is een nieuwe bedrijfstak voor biogebaseerde kunststofmaterialen en producten te realiseren en de ontwikkeling van een nieuwe bedrijfstak te versnellen. Biobased Circular richt zich in de challenge met name op drainagebuizen.
De opdrachtgevende partijen beogen op basis van deze ontwikkeling het aandeel biobased geotextielen en drainagebuizen in hun areaal te vergroten en hiermee het gebruik van microplastics uit te bannen. Voor meer informatie over deze challenge  zie bijlage 1 tot en met 3.

De Projectgroep, bestaande uit RVO, BB, BBC en de opdrachtgevende partijen, beoogt met deze marktconsultatie inzicht te krijgen in; 1. de stand van de techniek 2. de mogelijkheden voor het (door-)ontwikkelen van biobased geotextielen & drainagebuizen op technische haalbaarheid, economisch perspectief en milieu impact voor verschillende natte en droge toepassingen en 3. de toepassingsgebieden waar de komende 5 jaar de grootste kansen voor opschaling liggen. Dit ter voorbereiding op de Innovation Impact Challenge Biobased Geotextielen & Drainagebuizen (IIC). 

Deelname aan de marktconsultatie is voor alle betrokkenen geheel vrijblijvend. Het al dan niet meedenken en -doen aan de marktconsultatie heeft dan ook geen consequenties (voor- of nadeel) voor een eventuele latere inkoop- of aanbestedingsprocedure. Er kunnen ook geen rechten ontleend worden aan deze marktconsultatie, en uit de informatie die is/wordt verstrekt in deze marktconsultatie. Partijen hebben, in het kader van deze marktconsultatie, ook geen recht op een vergoeding van enigerlei kosten van welke aard dan ook.

Verkregen inzichten uit de Marktconsultatie gebruikt de Projectgroep (waar relevant en geanonimiseerd) in de voorbereiding van de Innovation Impact Challenge Biobased Geotextielen & Drainagebuizen. Deelnemers aan de Marktconsultatie ontvangen een verslag. Dit wordt tevens op TenderNed gepubliceerd. De Projectgroep behoudt zich het recht voor om de inzichten niet of niet volledig te gebruiken. Dit document is uitsluitend in het kader van deze marktconsultatie. Door deel te nemen aan de marktconsultatie gaan partijen onvoorwaardelijk akkoord met alle gestelde voorwaarden uit dit marktconsultatiedocument.
[bookmark: _Toc1730200946]Innovation Impact Challenge 
De Innovation Impact Challenge (IIC) (voorheen SBIR) is de Nederlandse variant van het Amerikaanse Small Business Innovation Research (SBIR) programma. Waar het oorspronkelijke Amerikaanse programma uitsluitend openstaat voor kleine ondernemingen, is de Nederlandse Innovation Impact Challenge breder toegankelijk: het programma is weliswaar afgestemd op kleinere bedrijven en ondernemers, maar staat open voor consortia en organisaties van uiteenlopende omvang, waaronder ook grote ondernemingen.
 
De Innovation Impact Challenge is een methode waarmee overheden via een open oproep ondernemers uitdagen om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen of verder door te ontwikkelen die bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen. Het programma maakt hierbij gebruik van de capaciteit van ondernemers om functionele, toepasbare innovaties te ontwikkelen. Hierbij richt het programma zich niet uitsluitend op het eindproduct als oplossing, maar op de wijze waarop de voorgestelde oplossing aansluit bij de onderliggende maatschappelijke uitdaging zoals omschreven in de scope van de oproep. 
 
Deelname staat open voor bedrijven en consortia met een ontwikkelvraag die past binnen de voorwaarden van de Innovation Impact Challenge (TRL 4–8, zie bijlage 6).  
 
Innovation Impact Challenge behoort tot de zogeheten ‘pre-commerciële’ inkoop, De Aanbestedingswet is hierop niet van toepassing. Wel geldt ook voor deze uitdaging dat de procedure open, eerlijk en transparant is. 
Zie ook https://www.rvo.nl/onderwerpen/innovation-impact-challenge
 
De aanpak is gefaseerd. In fase 1 wordt de haalbaarheid van het beoogde product of dienst onderzocht (technisch, economisch, organisatorisch en qua milieu impact). In fase 2 wordt een prototype ontwikkeld en getest in een lab of pilotomgeving, eventueel met eerste testserie. Het doel is een reeks gevalideerde oplossingen te ontwikkelen die kunnen worden toegepast. Zie bijlage 1 tot en met 3 voor de opzet van de oproep.
 
Deze marktconsultatie maakt géén deel uit van de Innovation Impact Challenge en heeft geen invloed op kansen of mogelijkheden tot deelname aan de competitie. De consultatie is vrijblijvend, schept geen verplichtingen en leidt niet tot enige vorm van overeenkomst of juridische binding tussen de Opdrachtgeverscoalitie, haar afzonderlijke leden of de partijen die deelnemen aan deze consultatie.

[bookmark: _Toc105661903][bookmark: _Toc198906651][bookmark: _Toc290920845]Aanpak van de marktconsultatie
[bookmark: _Toc1663273296][bookmark: _Toc1565067891][bookmark: _Toc198813838][bookmark: _Toc198814882][bookmark: _Toc198892904][bookmark: _Toc198906652][bookmark: _Toc105661905]De marktconsultatie bestaat uit 2 onderdelen, te weten: 
Schriftelijke vragenronde (zie link)
Informatiebijeenkomst

 Ad 1) Schriftelijke vragenronde. 
Als u wilt deelnemen aan de marktconsultatie stellen we het op prijs als u vooraf het online vragenformulier in wilt vullen. De vragen zijn ook in te zien in bijlage 4.

IIC Biobased Geotextielen & Drainagebuizen Marktconsultatie
 


Ad 2) Informatiebijeenkomst.
De projectgroep organiseert op woensdag 25 juni 2025 een Informatiebijeenkomst.

Gehouden op het kantoor van The Natural Pavilion
Adres: Arboretum West, 1325 WB Almere.

Tijd: 9:00 tot 13:00 uur

Er zijn parkeerplaatsen beschikbaar op:
parkeerterrein Energienaald (1324 ZZ Almere)
parkeerterrein naast Woonzorgcentrum Flora

Tijdens de bijeenkomst verstrekken we u van meer achtergrondinformatie bij de gewenste uitdaging (zie bijlage 1 t/m 3) en willen we de interactie tussen geïnteresseerde partijen faciliteren.
Deelnemers kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar iic@rvo.nl. Vermeldt u de bedrijfsnaam, de namen van de personen die aanwezig zijn met de telefoonnummers en e-mailadressen.

De Projectgroep gebruikt alle verkregen informatie op anonieme basis bij het opstellen van de uitvraag en de verdere aanscherping van de beoordelingscriteria in de oproep voor de Innovation Impact Challenge Biobased Geotextielen & Drainagebuizen.

Hierbij denken wij aan:
· Bijdrage aan maatschappelijke opgave;
· Technische haalbaarheid;
· Economisch perspectief;
· Milieu impact.

Ter toelichting op bovenstaande criteria, kunt u het volgende format document (hoofdstuk 4) raadplegen: IIC Format Eindrapport fase 1. 
De Projectgroep stelt op basis van de ontvangen input een scherp geformuleerde uitdaging op, die zowel aansluit bij de samenwerking en de praktijkbehoeften van de betrokken opdrachtgevers en de marktpartijen, als bij de ambities van Building Balance en Biobased Circular.

[bookmark: _Toc198906653][bookmark: _Toc1428663898]Doelgroep van de marktconsultatie
De marktconsultatie is gericht op marktpartijen die kennis en ervaring hebben met de ontwikkeling of toepassing van biobased geotextielen voor natte en droge toepassingen & drainagebuizen.
[bookmark: _Toc198906654][bookmark: _Toc1168850809]Deelnemende opdrachtgevers 
[bookmark: _Toc105661906][bookmark: _Toc198906655][bookmark: _Toc998702933]De opdrachtgevers
Landelijke, regionale en gemeentelijke overheden zijn continu bezig met de instandhouding en aanleg van nieuwe infrastructurele werken in de grond-, weg- en waterbouw. Duurzaamheid en circulariteit speelt daarbij een belangrijke rol en vaak hebben opdrachtgevers hierin ook al stappen gezet richting het ontwikkelen en/of testen biobased geotextielen & drainagebuizen. Om deze initiatieven te bundelen en schaal te creëren om zodoende de transitie naar een circulaire economie mogelijk te maken is een opdrachtgeverscoalitie opgericht. 

De coalitie verenigt partijen die in hun rol als opdrachtgever een invloed kunnen uitoefenen op de markt. Door samenwerking ontstaat voldoende schaal, marktvolume en kennisdeling om innovaties daadwerkelijk te ontwikkelen, valideren en op te schalen. Deze aanpak maakt het mogelijk om gezamenlijk tot gevalideerde oplossingen te komen en deze toe te passen in reguliere projecten. De feitelijke inkoop maakt geen onderdeel uit van de Innovation Impact Challenge. 

De volgende publieke opdrachtgevers zijn op dit moment verenigd in de Opdrachtgeverscoalitie: 
· Gemeente Rotterdam (onder voorbehoud)
· Havenbedrijf Rotterdam
· Provincie Noord-Holland
· Rijkswaterstaat
· TenneT
· Unie van Waterschappen

Alle partijen hebben de komende jaren een vervangingsopgave. Bij een succesvol Innovation Impact Challenge traject zijn opdrachtgevers voornemens de oplossingen in te gaan kopen.  

Gemeente Rotterdam 
De gemeente Rotterdam wil oeverprojecten duurzaam, natuurvriendelijk en met minder milieukosten aanpakken. Bij oeververvangingen wordt gekeken naar kansen voor de natuur, zoals het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en waar nodig biodynamische oeververstevigingen. De gemeente wil in 2050 volledig circulair werken en in 2035 klimaatneutraal zijn. Het gebruik van biobased oeverbeschermingsmaterialen, inclusief geotextielen is een van de knoppen om te verduurzamen. De biobased materialen hebben een lagere milieuvoetafdruk en minder effect op flora en fauna, omdat ze biologisch afbreekbaar zijn. Het is de bedoeling dat de vezelgewassen en de biobased materialen de kunststof geotextielen voor 2035 gaan vervangen. Gemeente Rotterdam is in de Innovation Impact Challenge met name geïnteresseerd in biobased geotextielen als oeverbescherming, tijdelijke wegen, onkruidbestrijding en drainage. 

Havenbedrijf Rotterdam
Het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) beheert, exploiteert en ontwikkelt het Rotterdamse haven- en industriegebied en is verantwoordelijk voor het handhaven van een veilige en vlotte afhandeling van de scheepvaart. Het HbR creëert samen met partners de haven van de toekomst en streeft naar een klimaatvriendelijke, inclusieve én veilige haven. Het Havenbedrijf Rotterdam is in de Innovation Impact Challenge met name geïnteresseerd in biobased geotextielen om uitspoeling bij kademuren door schroeven van schepen tegen te gaan, als erosiebescherming en als scheidingsdoek voor tijdelijke wegen. 

Provincie Noord-Holland
Provincie Noord-Holland wil oeverprojecten duurzaam, natuurvriendelijk en met minder milieukosten aanpakken. Bij oeververvangingen wordt gekeken naar kansen voor de natuur, zoals het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en biodynamische oeververstevigingen. Maar er is ook oog voor hergebruik van materialen en het verduurzamen van bouwlocaties en materieel. Dit alles met als doel: een 100% circulair bouwproces in 2050. Provincie Noord-Holland is in de Innovation Impact Challenge met name geïnteresseerd in biobased geotextielen voor oeverbescherming, drainagebuizen en ontwateringstubes. 

Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat beheert 1200 km rivieroevers en wil in 2050 volledig duurzaam en circulair werken. Daarbij moet Rijkswaterstaat ook rekening houden met zaken als (constructieve) veiligheid, kwaliteit en levensduur van het materiaal en met andere milieueffecten, zoals bijvoorbeeld CO2-uitstoot. Daarom onderzoekt Rijkswaterstaat ook andere bouwmethoden en materialen. Rijkswaterstaat doet verder in het kader van het beleidsprogramma microplastics onderzoek naar het vóórkomen van en de samenstelling van (macro en micro) kunststof in de rivieren. Rijkswaterstaat is in de Innovation Impact Challenge met name geïnteresseerd in de mogelijkheden van biobased geotextielen als filter onder steenbekledingen, erosiebescherming en bekrammingen.  

TenneT
TenneT bouwt aan een betrouwbaar en duurzaam elektriciteitsnet voor de toekomst.  
In deze energietransitie gaan we meerdere nieuwe hoogspanningsstations bouwen en verbouwen, nieuwe kabels aanleggen in de grond en tevens vele kilometers nieuwe lijnen in hoogspanningsmasten vervangen. Voor deze werkzaamheden gebruiken wij vele m2 scheidingsdoek en kilometers tijdelijke drainage. TenneT wil ernaar streven om het gebruik van deze tijdelijke materialen zo duurzaam mogelijk uit te voeren. In de Innovation Impact Challenge is TenneT met name geïnteresseerd in biobased oplossingen voor drainage en tijdelijke wegen. 

Unie van Waterschappen
De Unie van Waterschappen is de vereniging van de Nederlandse waterschappen. Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer van waterkeringen, het regionale waterbeheer en het zuiveren van afvalwater. Met het Nationaal Waterprogramma vanuit het Rijk voldoet Nederland aan onder andere de eisen van de Kaderrichtlijn Water. De Unie is onder meer betrokken om ervoor te zorgen dat het Nationaal Waterprogramma en de waterbeheerplannen van de waterschappen goed op elkaar aansluiten. De Unie coördineert de afstemming voor de Innovation Impact Challenge Biobased Geotextielen & Drainagebuizen via het bestaande netwerk binnen de waterschappen.

De waterschappen willen in 2050 volledig circulair werken en in 2035 klimaatneutraal zijn. Het gebruik van biobased oeverbeschermingsmaterialen, inclusief geotextielen is een van de knoppen om te verduurzamen. De biobased materialen hebben een lagere milieuvoetafdruk en minder effect op flora en fauna, omdat ze biologisch afbreekbaar zijn. Ze leiden in vergelijking tot de op minerale olie gebaseerde geotextielen tot minder milieubelasting (microplastics en verontreiniging door het verbrokkkelen ervan).

De waterschappen zijn in de Innovation Impact Challenge met name geïnteresseerd in de mogelijkheden tot verlenging van de levensduur en sterkte van op hernieuwbare grondstoffen gebaseerde geotextielen. Door te investeren in biobased oplossingen, stimuleren waterschappen innovatie en onderzoek naar duurzame materialen en technieken.

[bookmark: _Toc105661907][bookmark: _Toc198906656][bookmark: _Toc421823125]De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
RVO ondersteunt Building Balance, Biobased Circular en de opdrachtgeverscoalitie bij het voorbereiden, ontwikkelen en uitvoeren van een Innovation Impact Challenge.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt financiering beschikbaar aan Building Balance en Biobased Circular om de Innovation Impact Challenge mogelijk te maken. Deze middelen worden ingezet voor het verstrekken van subsidies aan ondernemers en voor de ondersteuning van RVO bij de uitvoering van de challenge. Building Balance, Biobased Circular en RVO zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de opzet en begeleiding van het proces.
[bookmark: _Toc198906657][bookmark: _Toc651957475]Proces Marktconsultatie
[bookmark: _Toc198906658][bookmark: _Toc1501280943][bookmark: _Hlk105513018]Publicatie
Op tendernet en rvo.nl zal een publicatie verschijnen van deze marktconsultatie. U bent vrij de publicatie door te sturen naar andere platforms die niet genoemd zijn.
[bookmark: _Toc198906659][bookmark: _Toc579725137]Planning
De planning voor deze marktconsultatie en vervolgstappen is als volgt:

	Plaatsen uitnodiging/aankondiging van de marktconsultatie online op TenderNed en RVO.nl
	28 mei 2025

	Input voorafgaand aan de informatiebijeenkomst
	18 juni 2025

	Informatiebijeenkomst 
(The Natural Pavilion, 1325 WB Almere)
	25 juni 2025

	Publicatie verslag Marktconsultatie
	Eind juni/juli 2025

	Publicatie Innovation Impact Challenge oproep
	september 2025


Bovenstaande planning is indicatief, hieraan kunnen door partijen geen rechten worden ontleend. De Projectgroep behoudt zich het recht voor om de planning in overleg met deelnemende partijen aan te passen. 

[bookmark: _Toc885685487][bookmark: _Toc2050506141][bookmark: _Toc198814891][bookmark: _Toc198892912][bookmark: _Toc198906660][bookmark: _Toc565765175]Ontvangst en acceptatievoorwaarden van de input
Uw input via het online vragenformulier dient uiterlijk op 18 juni ontvangen te zijn. 

[bookmark: _Toc198906661][bookmark: _Toc875454564]Verslag marktconsultatie
Na afloop van de marktconsultatie wordt een geanonimiseerd verslag opgesteld en gepubliceerd op TenderNed. Dit verslag bevat een samenvatting van de informatie die tijdens de informatiebijeenkomst gedeeld is. Vertrouwelijke informatie wordt hierin niet opgenomen.

[bookmark: _Toc1654971920][bookmark: _Toc73641951][bookmark: _Toc198814893][bookmark: _Toc198892914][bookmark: _Toc198906662][bookmark: _Toc1905985930]Vertrouwelijkheid
De projectgroep behandelt de input van deelnemende marktpartijen vertrouwelijk. De projectgroep toont deze informatie uitsluitend aan medewerkers en adviseurs die direct bij de marktconsultatie en/of bij de aanbesteding zijn betrokken. De projectgroep is wel gerechtigd de verstrekte informatie geanonimiseerd te gebruiken ten behoeve van het opstellen van een Innovation Impact Challenge oproep.

De projectgroep neemt geen specifieke verwijzingen naar deelnemers of commercieel gevoelige informatie op in de Innovation Impact Challenge oproep. 

[bookmark: _Toc198906663][bookmark: _Toc1857989316]Overige bepalingen ten aanzien van de marktconsultatie
De marktconsultatie maakt geen onderdeel uit van de eventuele Innovation Impact Challenge. Om de deelnemers aan de marktconsultatie niet in een bevoordeelde positie te brengen maakt de projectgroep de uitkomsten van de marktconsultatie openbaar.

[bookmark: _Toc198906664][bookmark: _Toc209045373]Instructies voor beantwoording
Het staat deelnemers aan de schriftelijke marktconsultatie vrij om de vragen naar eigen inzicht te beantwoorden. De opdrachtgeverscoalitie vraagt u wel vriendelijk om een compacte beschrijving (max. ½ A4) per vraag.

[bookmark: _Toc198906665][bookmark: _Toc1521818298]Eisen aan beantwoording 
U dient duidelijk de naam en adresgegevens van alle betrokken personen die optreden als vertegenwoordiger van uw organisatie aan te geven. 

[bookmark: _Hlk199144951]

[bookmark: _Toc74347775]Tot slot
Tot slot danken we u namens de projectgroep bij voorbaat hartelijk voor de inspanning die u gaat leveren bij het beantwoorden van onze vragen en op een eventuele samenwerking in de toekomst bij deze opgave.

De projectgroep wil dit vraagstuk nadrukkelijk samen met marktpartijen oppakken – als gelijkwaardige partners. De centrale vraag is wat ervoor nodig is om deze transformatie gezamenlijk te kunnen en te willen realiseren. Daarbij gaat het niet alleen om financiële middelen, maar ook om kennis, netwerken, uitvoeringskracht en betrokkenheid van alle partijen. De verantwoordelijkheid voor een leefbare en circulaire maatschappij ligt immers niet bij één partij, maar vraagt om een gedeelde inspanning.




[bookmark: _Toc1360711328]Bijlage 1 Opzet Oproep Innovation Impact Challenge
[bookmark: _Toc198906667]Aanleiding
Building Balance en Biobased Circular hebben in deze Innovation Impact Challenge de handen ineengeslagen, om samen de (door)ontwikkeling en opschaling van biobased geotextielen en drainagebuizen te versnellen.

Building Balance is de uitvoeringsorganisatie van de Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB). Door te bouwen met biogrondstoffen die steeds weer aangroeien, zoals hout, vlas, vezelhennep, olifantsgras en stro, kan op een duurzame manier worden voorzien in de behoefte aan biobased materialen. Bovendien kan worden bijgedragen aan de verbetering van de bodemkwaliteit, biodiversiteit, waterkwaliteit, een kwalitatief hoogwaardig landschap en de reductie van onder andere CO2 en stikstof. 

Om een gezonde markt voor biobased materialen te creëren, is opschaling noodzakelijk in zowel de bouw-, infra-, als de landbouwsector. Om deze verandering te bewerkstellingen zijn in de Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB) door de Rijksoverheid de doelen en de activiteiten geschetst die nodig zijn voor het creëren van een zelfstandige, natuur inclusieve biobased (land)bouweconomie. 

BioBased Circular is een programma dat in 2023 vanuit het Nationaal Groeifonds is toegekend. De ambitie van het programma BioBased Circular in Nederland is een nieuwe bedrijfstak voor biogebaseerde kunststofmaterialen en producten te realiseren en de ontwikkeling van een nieuwe bedrijfstak te versnellen. Dit wordt gedaan door het bevorderen van samenwerking in waardecirkels in de kunststofverwerkende industrie, de agrarische sector, de chemische industrie, logistieke en recyclingbedrijven. Het doel is om Nederland Europees koploper te maken als ontwikkelaar, producent en verwerker van op koolhydraten gebaseerde bouwstenen en kunststofproducten.

Het programma is wat betreft bioplastics alleen gericht op biopolyesters. Dat is een type kunststof dat vanwege de chemische structuur met zuurstofgroepen efficiënt gemaakt kan worden uit biogrondstoffen en dat goed te recyclen, of zelfs soms bioafbreekbaar, is. Dit sluit projecten uit die zich richten op andere bioplastics zoals bioPE, bioPP en bio-PVC.

Marktonderzoek en leeromgeving NABB
In 2024 is door Building Balance een marktonderzoek uitgevoerd naar de kansen voor biobased geotextielen. Belangrijke input hiervoor is opgehaald in de leeromgeving biobased geotextielen waaraan diverse ondernemers en opdrachtgevers hebben deelgenomen. In de leeromgeving is onder andere gekeken naar de huidige mogelijkheden met biobased geotextielen en de uitdagingen voor opschaling. Dit heeft geresulteerd in opzetten van deze Innovation Impact Challenge.

[bookmark: _Toc198906668]Doel
De marktomvang voor geotextielen in Nederland is ca. 20 tot 40 miljoen m2 per jaar. Kunststof geotextielen domineren deze markt. Momenteel bestaat slechts 1% van deze markt uit biobased geotextielen van met name jute, kokos of PLA.


In de NABB wordt onderstaande kwantitatieve doelstelling gesteld voor biobased geotextielen (aangepast na marktonderzoek):

In 2030 is 30% tot 50% van de geotextielen in de weg- en waterbouw biobased.

Dit betekent dat er de komende 5 jaar een grote transitie naar biobased geotextielen moet gaan plaatsvinden. 

De Innovation Impact Challenge Biobased Geotextielen & Drainagebuizen zal hier een belangrijke rol in gaan spelen. De doelstelling hiervan is als volgt:

Het (door)ontwikkelen van biobased geotextielen en drainagebuizen in de thema’s Nat, Droog en Drainage naar zo een hoog mogelijk TRL-niveau, zodat deze producten na de Innovation Impact Challenge, indien ze voldoen aan de door de opdrachtgevers gestelde condities en randvoorwaarden, bij voorkeur grootschalig, toegepast kunnen worden in projecten en aanbestedingen.

In de transitie naar biobased geotextielen zullen zowel de vezelgewassen als de biopolymeren een rol spelen. De vezelgewassen worden momenteel met name gebruikt voor tijdelijke toepassingen met een korte levensduur van maximaal 5 jaar en met biopolymeren is momenteel een levensduur tot ongeveer 15 jaar mogelijk.  

[bookmark: _Toc198906669]Vezelgewassen 
In de NABB ligt de focus op de volgende vezelgewassen: vezelhennep, vlas, miscanthus, stro en wilgen (voorkeur).
Riet en overige oeverplanten zijn geen focusgewas van de NABB, maar kunnen wel worden toegepast.   
Jute is geen focusgewas van de NABB en heeft niet de voorkeur voor doorontwikkeling, tenzij de jute milieu gecertificeerd is én er perspectief is voor verbouwing in Europa binnen 5 jaar. Kokos valt buiten de doelstellingen van de NABB.

[bookmark: _Toc198906670][bookmark: _Hlk199153568]Biopolymeren
Biogebaseerde polyesters gemaakt uit biogrondstoffen; Die onder invloed van natuurlijke processen in hun doeltoepassing afgebroken kunnen worden tot onschadelijke eindproducten zoals water, CO₂ en biomassa en daarmee niet persisteren in het milieu eventueel in samengestelde compounds op basis van (verschillende) biogebaseerde polyesters, met andere biopolymeren, vulstoffen en/of versterkende toevoegingen.
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Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]
Figuur 1: Overzicht thema’s en materiaalgroepen

[bookmark: _Toc198906671]Probleemstelling
De hiervoor genoemde opdrachtgevers hebben behoefte aan duurzamere oplossingen voor de huidige geotextielen. Dit houdt in dat er gebruikt gemaakt wordt van circulaire en biobased materialen, waarbij er geen microplastics vrijkomen. Afhankelijk van de toepassing moeten de materialen na de levensduur volledig en op natuurlijke wijze kunnen degraderen. Daarnaast moet de transitie bereikt worden zonder dat de milieubelasting op andere gebieden significant toeneemt.

Ook voor zware toepassingen waarbij een levensduur van 50 jaar is vereist, zouden opdrachtgevers graag overstappen naar biobased alternatieven. Opdrachtgevers zijn benieuwd wat er na de doorontwikkeling in de Innovation Impact Challenge al mogelijk is. 

Binnen de 3 thema’s nat, droog en drainage zijn er verschillende functies en productgroepen te onderscheiden, zie figuur 2. Elke toepassing heeft zijn eigen specifieke probleemstelling. Deze zijn uiteengezet in bijlage 2. 

[bookmark: _Toc198906672]Programma van eisen en wensen
De oplossingen binnen de Innovation Impact Challenge worden beoordeeld op: technische haalbaarheid, economisch perspectief en milieu impact gedurende de gehele productlevenscylus. De productlevenscyclus heeft betrekking op onderstaande fasen:

1. De productie- en bouwfase: de winning van grondstoffen, het transport ervan naar de fabriek en de productieprocessen. 
2. De bouwfase: transport van het gereed product naar de bouwplaats en het aanbrengen in het werk.
3. Betreft het gebruik, en indien nodig onderhoud, reparaties en vervanging. Hoe langer de levensduur van het product, hoe kleiner de impact van deze fase.
4. De sloop, het transport naar een afvalverwerker, de afvalverwerking en eventuele stort.
5. De mogelijkheden voor hergebruik, terugwinning en recycling. Dit kan zowel milieulasten als -voordelen opleveren.

Het voornemen is om in de challenge ook de impact van microplastics op het milieu en de opruimkosten hiervan mee te nemen. Hiervoor zijn we momenteel nog op zoek naar betrouwbare gegevens.

Om verder richting te geven aan de ontwikkeling zijn er door de opdrachtgeverscoalitie algemene en specifieke eisen en wensen opgesteld. De specifieke eisen en wensen per toepassing zijn uiteengezet in bijlage 3. 

Tijdens de challenge werken we graag, samen met de innovatiepartners, verder aan de doorontwikkeling van de eisenset en beoordelingsleidraden. Dit is nodig omdat veel momenteel nog is gebaseerd op kunststof producten.




Hieronder volgen de algemene eisen en wensen:

1. Het product voldoet aan de probleemstelling. 
2. Het product bestaat voor minimaal 70% gewichtspercentage uit biobased materiaal en voldoet minimaal aan het Europees geldende certificeringssysteem voor biobased gehalten en verhoudingen (EN 16785-1 en EN 16640). 
3. Bij gebruik en einde levensduur genereert het product geen afbraakproducten die toxische of persistente stoffen in de natuur achterlaten, waaronder ook persistente microplastics (definieerbaar als polymeren kleiner dan 5 mm die resistent zijn tegen verdere biologische afbraak en/of afbraak door omgevingsfactoren) worden verstaan. Dit geldt voor het gehele product-systeem. De afbraak moet plaatsvinden onder normale temperatuur-omstandigheden in gematigde klimaten, zonder dat specifieke industriële composteringscondities (zoals hoge temperaturen of druk) vereist zijn. De afbreekbaarheid van het product en de geringe kans op het vrijkomen van toxische stoffen en/of het ontstaan van persistente microplastics moet aantoonbaar zijn via gestandaardiseerde testmethodes.
4. Tijdens de teelt worden geen giftige stoffen gebruikt om de productie en/of de kwaliteit te verhogen. 
5. De arbeidsomstandigheden tijdens de teelt zijn gewaarborgd en de keten is transparant. 
6. De uiteindelijke innovatie kan worden ingekocht door de opdrachtgeverscoalitie en andere (private) partijen.
7. Er is nog een R&D ontwikkeltraject nodig om tot de gezochte oplossing te komen. Dit betekent dat het een nog niet gevalideerde innovatie (<TRL9) betreft. 

Hieronder volgen de wensen:
1. De geotextielen maken gebruik van de vezelgewassen hennep, vlas, miscanthus, stro en/of wilgen.
2. De biogrondstoffen worden geteeld, verwerkt en toegepast in Nederland.
3. De producten zijn aantoonbaar 100% circulair.
4. De producten hebben over de gehele levensduur en over de gehele keten een lagere CO2-uitstoot dan de huidige gebruikte producten. De MKI-waarde mag niet significant hoger zijn dan huidige toepassingen.
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Figuur 2: Overzicht thema, functie, productgroep en opdrachtgever
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Thema 1: Nat

a. Bodembescherming


1. Betonmatrassen (Havenbedrijf Rotterdam)

Betonmatrassen kunnen worden toegepast als bodem- en oeverbescherming. Als bodembescherming ter voorkoming van schroefstraalerosie, bijvoorbeeld voor een kademuur, is een gering laagdikte belangrijk. Als oeverbescherming is met name flexibiliteit, het volgen van zettingen, belangrijk. De vereiste levensduur van de betonmatras is 50 jaar. De levensduur van het biobased geotextiel blijft beperkt tot de uithardingsperiode van het beton in de realisatiefase.

Welke oplossing is er voor een biobased geotextiel i.c.m. een betonmatras?


b. Oeverbescherming 

1. Filter onder breuksteen (Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat, Unie van Waterschappen) 

Voor projecten waar een filter onder breuksteen wordt gebruikt, wordt er gezocht naar een biobased product. Hierbij worden vijf verschillende plaatsen van gebruik onderscheiden:

1. Permanent onder water met laag slib/zand erover
2. Permanent onder water, diep genoeg voor minimale lichtdoordringing
3. Permanent onder water met significante lichtdoordringing
4. Rond de waterlijn met fluctuerend waterniveau, waardoor er sprake is van afwisselend nat en droog milieu
5. Ruim boven waterniveau

Voor alle situaties is er noodzaak voor biobased filters, waarbij de inschatting is dat de meest uitdagende situatie afwisselend nat/droog is. 

In de situaties dat een zinkstuk wordt toegepast zijn er twee verschillende toepassingen voor biobased materiaal, namelijk:

1. Het opofferingsdoek, dit dient stevig genoeg te zijn, maar heeft een korte functionele levensduur (richting 1 maand)
2. Het primaire filter, met een levensduur van minstens 50 jaar.

Vanuit de opdrachtgevers wordt de grootste prioriteit gegeven aan de levensduur van 50 jaar aangezien dit zorgt dat bij de hele constructie geen microplastics meer vrijkomen.

Welke oplossing is er voor een ‘biobased gronddoek waar bijvoorbeeld wiepen op geplaatst kunnen worden, om materialen ten behoeve van onder andere zinkstukken te kunnen produceren’, met een minimale levensduur van 1 maand voor een opofferingsdoek en 50 jaar voor een primair filter? 


2. Filter onder zetsteen (Gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat, Unie van Waterschappen, Havenbedrijf Rotterdam)

Om zetstenen op een traditionele dijkbekleding te kunnen plaatsen wordt vaak gebruik gemaakt van een scheidingsdoek waarop een grindlaag wordt aangebracht zodat de zetsteen gezet kan worden. 

Qua sterkte zijn de eisen aan dit doek beperkt. Voor de levensduur onderscheiden we 2 varianten. 

· een levensduur van enkele jaren, bij toepassing van een grindlaag die de filterwerking heeft. De toepassing van deze laag is voornamelijk op het droge;
· een levensduur van 50 jaar, indien het geotextiel de functie van gronddichte laag permanent moet behouden. De toepassing van deze laag is voornamelijk op het droge of in het intergetijdegebied. 

Voor de probleemstelling ‘Filter onder breuksteen’. 


3. Erosiebescherming (Gemeente Rotterdam, Provincie Noord-Holland, Unie van Waterschappen, Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat) 

Welke oplossing is er voor 'biobased erosiebescherming tegen uitspoeling van talud’ waarvan het materiaal als voedingsbodem voor de uiteindelijke vegetatie dient en biodegradeerbaar is, met een minimale levensduur van 2 jaar? Volledige afbraak in de grond om te voorkomen dat er ongewenste ‘wild groei’ van een gewas gaat plaatsvinden.  


4. Achter oeverbeschoeiing (Gemeente Rotterdam, Unie van Waterschappen) 

Voor dit toepassingsgebied zijn een aantal eigenschappen belangrijk: buigzaamheid, gronddichtheid en de beoogde levensduur. De buigzaamheid is belangrijk, omdat het doek in een boog komt te liggen, met een zijde tegen de palenrij in het water, en de onderkant en zijkant tegen het talud van de oever of sloot. De ruimte in deze boog, tussen de palen en de oever, wordt opgevuld met bagger en rietwortels. Het doek ter hoogte van de rietwortels (circa 0,5m onder de waterlijn) heeft een tijdelijke functie, het voorkomt de uitspoeling van de grond tussen de palenrij door. Wanneer zich een goede rietschoot heeft ontwikkeld, neemt de rietschoot in principe de functie van het geotextiel over. 

De beoogde levensduur van het doek tot circa 0,5 m onder de waterlijn is 0,5-2 jaar. Het doek onder de wortels van de rietschoot (circa 0,5-1,5 m onder waterlijn) heeft een langere levensduur. Dit doek moet gronddicht zijn om afkalving tegen te gaan, met een beoogde levensduur van circa 15-20 jaar. De levensduur hiervan is gekozen als de helft van de levensduur van een houten paal die de constructieve sterkte verzorgt.

Welke oplossing is er voor 'een biobased geotextiel achter oeverbeschoeiing’ met een grondkerende en waterdoorlatende werking met een beoogde levensduur van 0,5 – 2 jaar tot circa 0,5 m onder de waterlijn en een levensduur van 15-20 jaar voor het doek onder de rietschoot?

c. Dijkbescherming 

1. Bekrammingen (Rijkswaterstaat)

Welke oplossing is er voor een tijdelijk ‘biobased dijkbeschermingsdoek dat bij calamiteiten erosie voorkomt’, met een minimale functionele levensduur van 6 maanden? Volledige afbraak in de grond is gewenst om te voorkomen dat er ‘wild groei’ van een gewas gaat plaatsvinden.

In Nederland zijn er vele dijken waarbij de erosiebestendigheid mede bepaald wordt door de grasmat op de dijk. Na aanpassingen of verwijdering van ongewenste exoten kan het gebeuren dat de grasmat niet de gewenste sterkte heeft tijdens het stormseizoen. Om schade aan dijken te voorkomen kan het wenselijk zijn om een tijdelijke erosiebescherming aan te brengen die minstens een levensduur van een half jaar heeft. 


1. Biobased zandzakken (Unie van Waterschappen)

In tijden van calamiteiten worden zandzakken gebruikt om een kering extra kerende hoogte te geven of om piping wellen op te kisten of om extra stabiliteit aan de onderkant van de dijk te genereren. Soms blijven bij deze drie toepassingsgebieden zandzakken liggen en ontstaan microplastics in de natuur. Jute is een alternatief, echter is de houdbaarheid beperkt zodat lastig een noodvoorraad aangelegd kan worden.

Zijn er zandzakken te ontwikkelen die bio-degradable zijn, zodat ze niet opgeruimd hoeven te worden?


Thema 2: Droog

1. Scheidingsdoek (Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, TenneT)

Welke oplossing is er voor een ‘biobased geotextiel voor onder een tijdelijke weg om materialen te kunnen scheiden en/of onder rijplaten op de werkplateaus om verfschilfers van de masten op te kunnen vangen’, met een functionele levensduur van 3 maanden tot 5 jaar afhankelijk van de locatie? Het materiaal moet gecontroleerd verwijderd kunnen worden, zodat vermenging van grond zoveel mogelijk wordt voorkomen.

 Of het materiaal moet kunnen blijven liggen nadat ze haar dienst heeft bewezen, waarbij volledige afbraak in de grond gewenst is om te voorkomen dat er ‘wild groei’ van een gewas gaat plaatsvinden.

b. Onkruidbestrijding

1. Anti-wortel doek (Gemeente Rotterdam)

Is er een biodegradeerbaar doek te ontwikkelen die gebruikt kan worden voor het bestrijden van invasieve exoten zoals Japanse duizendknoop? 

Thema 3: Drainagebuizen

a. Drainage

1.	Drainagebuis en omhulling (Gemeente Rotterdam, TenneT)

Welke oplossing is er voor een ‘biobased drainagebuis, drainagesysteemcomponenten en omhullingen voor een tijdelijke of langdurige toepassing’, met een functionele levensduur van 6 maanden tot 20 jaar afhankelijk van de locatie en toepassing. Het materiaal moet gecontroleerd verwijderd kunnen worden, zodat vermenging van grond zoveel mogelijk wordt voorkomen. Of het materiaal moet kunnen blijven liggen nadat ze haar dienst heeft bewezen, waarbij volledige afbraak in de grond gewenst is binnen een afzienbare periode na de functionele levensduur. 

Kortdurende toepassingen: 
Het materiaal moet structurele integriteit behouden gedurende minimaal 5 jaar in bodemcondities (temperatuur, vochtigheid, microbiële activiteit), waarna het op natuurlijke wijze moet afbreken binnen een redelijke termijn zonder menselijke tussenkomst.

Langdurige toepassingen: 
Voor structurele toepassingen moet het materiaal of systeem een functionele levensduur van minimaal 20 jaar garanderen voordat biologische afbraak zodanig in gang wordt gezet dat het de functionaliteit verhindert.


2. 	Ontwateringstube (gemeente Rotterdam)

Welke oplossing is er voor biobased ontwateringstube waarmee bagger uit stedelijke watergangen nuttig te hergebruikt en toegepast kan worden? 
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Hieronder volgen de eisen en wensen waar we naar toe proberen te werken met de ondernemers binnen de Innovation Impact Challenge.

Thema 1: Nat

a.  Bodembescherming

1. Betonmatrassen (Havenbedrijf Rotterdam)

1. Het biobased doek moet het mogelijk maken om vormvaste betonmatrassen te produceren.
2. De levensduur van de betonmatras moet minimaal 50 jaar zijn.
3. De levensduur van het doek moet minimaal de uithardingsperiode van het beton zijn.
4. Het doek mag na einde levensduur niet in grote delen loslaten.
5. Bij toepassing van een zichtbare oeverbescherming, mag het "vervallende” doek na einde levensduur de oever geen slordige aanblik geven.
6. MKI nader te bepalen.
7. Kosten nader te bepalen.


b. Oeverbescherming 

1. Filter onder breuksteen (Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat, Unie van Waterschappen) 

Voor deze toepassing dient expliciet te worden gemaakt voor welke van de vijf plaatsen van gebruik het product geschikt is (zie bijlage 1). Over het algemeen wordt in een zinkstuk gebruikt gemaakt van een opofferingsdoek en een primair filter. 

1. Indien dit het geval is dan moet een van de doeken in staat zijn om het andere geotextiel in de sandwichconstructie te beschermen tegen de impact van de vallende stenen, zoals breuksteen met een gewicht van 10-60 kg vanaf 2 m hoogte.
2. De treksterkte van het opofferingsdoek of het primair filter moet minimaal 15 kN/m (nieuwe norm) zijn. 
3. Beide doeken moeten voldoen aan de testen qua sterkte van de nieuwe norm CROW Ontwerprichtlijn Geotextielen onder steenbekleding erratum 2024.
4. Het opofferingsdoek moet een functionele levensduur hebben van 1 maand en het primair filter van 50 jaar en daarna in zijn geheel verwijderd kunnen worden of volledig afbreken, bij voorkeur zonder op het einde van de levensduur een katalysator toe te voegen (eventueel bespreekbaar). 
5. De kwaliteitsborging moet in overleg met de marktpartijen geregeld worden.  Dit omdat het een natuurlijk product met een grote variatie in eigenschappen betreft. 
6. Het product moet versleept kunnen worden zonder beschadigd te raken.
7. Het product moet makkelijk getransporteerd kunnen worden bijvoorbeeld door het op te rollen. 
8. De MKI-waarde van de totale filterconstructie (opofferingsdoek en primair filter) mag maximaal een MKI-waarde hebben van €2,50 /m2.
9. De totale filterconstructie (opofferingsdoek en primair filter) mag maximaal 25 euro/m2 kosten (prijspeil Q1 2025). 

2. Filter onder zetsteen (Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat, Unie van Waterschappen)

1. De treksterkte van het filter moet minimaal 15 kN/m (nieuwe norm) zijn.
2. Het product moet versleept kunnen worden zonder beschadigd te raken.
3. Het product moet makkelijk getransporteerd kunnen worden bv door het op te rollen.
4. Het scheidingsdoek moet een functionele levensduur hebben van 1 maand en het primair filter van 50 jaar en daarna in zijn geheel verwijderd kunnen worden of volledig afbreken, bij voorkeur zonder op het einde van de levensduur een katalysator toe te voegen (eventueel bespreekbaar). 
5. MKI nader te bepalen.
6. Kosten nader te bepalen.


3. Erosiebescherming (Gemeente Rotterdam, Provincie Noord-Holland, Unie van Waterschappen, Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat)

1. Filterende werking; golfslag mag niet door het doek heen grond los maken en meenemen.  
2. Water dat uit de oever treedt, mag geen grond meenemen.  
3. Het doek moet doorgroeibaar zijn voor gangbare natuurlijke oevervegetatie. 
4. Het doek moet vastgezet kunnen worden in de oever, zonder toepassing van niet biogradeerbare pinnen (stalen haringen ed). 
5. Het doek moet in het werk goed verwerkbaar zijn (knippen scheuren snijden) Zie ook eisen voor doek onder steenbekleding).
6. De functionele levensduur van het doek moet minimaal 2 jaar zijn. 
7. MKI nader te bepalen.
8. Kosten nader te bepalen.


4. Achter oeverbeschoeiing (Gemeente Rotterdam, Unie van Waterschappen)

1. Het doek moet uitspoeling van het grond voorkomen, bij voorkeur vergelijkbaar aan geotextiel gebaseerd op minerale olie. 
2. Het doek moet buigzaam zijn, omdat het doek in een boog komt te liggen, met een zijde tegen de palenrij in het water, en de onderkant en zijkant tegen het talud van de oever of sloot.
3. Het doek onder de wortels van de rietschoot (circa 0,5-1,5 m onder waterlijn) moet gronddicht zijn om afkalving tegen te gaan.
4. De levensduur van het doek tot circa 0,5 m onder de waterlijn moet 0,5-2 jaar zijn. 
5. De levensduur van het doek onder de wortels van de rietschoot (circa 0,5-1,5 m onder waterlijn) moet circa 15-20 jaar zijn. 
6. Additieven die gebruikt worden om de levensduur en/of sterkte van biobased geotextiel te vergroten mogen niet leiden tot milieuproblemen. 
7. MKI nader te bepalen.
8. Kosten nader te bepalen.
 

c. Dijkbescherming 

1. Bekrammingen (Rijkswaterstaat)

1. Het doek moet uitspoeling van het talud tijdens calamiteiten voorkomen. Bij een golfaanval kan afkalving in het buitentalud of erosie aan het binnentalud ontstaan. Deze gaten moeten gronddicht worden gemaakt zodat verdere erosie wordt voorkomen. Een voldoende hoge treksterkte is belangrijk zodat het doek goed verankerd blijft.
2. De functionele levensduur dient 6 maanden te zijn. 
3. Volledige afbraak in de grond is gewenst om te voorkomen dat er ‘wild groei’ van een gewas gaat plaatsvinden.  
4. Het doek moet doorgroeibaar zijn voor gangbare natuurlijke oevervegetatie, dit betekent voldoende doorlatend voor licht, lucht en water.
5. Het doek moet vastgezet kunnen worden in de oever, zonder toepassing van niet biogradeerbare pinnen (stalen haringen ed).
6. Het doek moet in het werk goed verwerkbaar zijn (knippen, scheuren, snijden). 
7. MKI nader te bepalen.
8. Kosten nader te bepalen.
 

2. Biobased zandzakken (Unie van Waterschappen)

Technische eigenschappen, levensduur, MKI en kosten nader te bepalen.


Thema 2: Droog

a. Tijdelijke wegen

1. Scheidingsdoek (Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, TenneT)

Bij TenneT worden tijdelijke wegen op dit moment aangelegd door een zandpakket van 40 cm zand helemaal in te pakken in doek. Dit omdat het zand niet mag verstuiven. Het zand wordt afgesloten met stalen of betonnen platen. Na afloop wordt het doek zo schoon mogelijk verwijderd. .

1. Voor toepassing zoals hierboven beschreven moet het doek een treksterkte hebben van minimaal 60 kN. Dit is afhankelijk van de stabiliteit van de ondergrond. 
2. Het doek moet gedurende de werkzaamheden zijn treksterkte behouden.
3. Het doek mag niet afbreken.
4. MKI nader te bepalen.
5. Kosten nader te bepalen.



b. Onkruidbestrijding

1. Anti-worteldoek (Gemeente Rotterdam)

1. Het doek moet voldoende licht ondoorlatend zijn, zodat de fotosynthese wordt gestopt. 
2. Tevens moet het doek voldoende sterk zijn zodat invloeden van onderaf (planten en dieren) er niet doorheen dringen en invloeden van bovenaf (bijvoorbeeld wil geen gaatjes maakt.
3. MKI nader te bepalen.
4. Kosten nader te bepalen.


Thema 3: Drainagebuizen 

a. Drainage

1.	Drainagebuis en omhulling (Gemeente Rotterdam, TenneT)

Bij TenneT wordt tijdelijke drainage aangebracht met de functie voor:
· Aanbrengen hoogspanningskabels in de grond op ca. 2 m diepte. De drainage wordt gebruikt om water weg te pompen. 
· Aanbrengen funderingen voor nieuwe masten. Voor bemalen bouwkuipen tijdens de bouw.
· Na herstel van grote werkterreinen gedurende ca. 4 jaar. Dit zodat de ondergrond eerst kan zetten en na ca. 4 jaar komt dan de definitieve drainage.
· Aanbrengen tijdelijke drainage gedurende de bouw van een station op ca. 1.80 diepte.

1. De tijdelijke drainagebuis moet 100% afbreken in de grond en niks achterlaten (bv in kleinere stoffen). 
2. De tijdelijke drainagebuis moet 4 jaar intact blijven en daarna langzaam afbreken. 
3. De tijdelijke drainagebuis moet gebruikt kunnen worden als zuigbuis. Dit om te kunnen pompen.
4. De sterkte van de buis moet voldoen aan de traditionele buis. Kortom de tijdelijke buis mag niet inklappen.
5. De MKI-waarde van de drainagebuis mag maximaal € …/m2 zijn. 
6. De inkoopprijs van de drainagebuis mag maximaal € ..,- /m2 zijn. 


2. Ontwateringstube (gemeente Rotterdam)

1. Het doek moet uitspoeling van baggerspecie voorkomen.
2. Het doek moet een treksterkte hebben die vergelijkbaar is met die van een kunststof geotextiel.
3. De functionele levensduur van het doek moet minimaal 6 maanden zijn.
4. Het doek moet voor minimaal 90% afbreken.
5. De ontwateringstube moet veilig zijn, niet stinken en er redelijk goed uitzien. 
6. MKI nader te bepalen.
7. Kosten nader te bepalen.

[bookmark: _Toc435484261][bookmark: _Toc1702209310][bookmark: _Toc198813686][bookmark: _Toc198814904][bookmark: _Toc198892925][bookmark: _Toc198906676][bookmark: _Toc1013602238]Bijlage 4 Vragenlijst Biobased Geotextielen & Drainagebuizen
Om tot een goede IIC uitvraag te komen zoeken wij antwoorden op de volgende vragen.
Link naar de vragenlijst: 

IIC Biobased Geotextielen & Drainagebuizen Marktconsultatie

Contactgegevens
· Naam
· Organisatie
· E-mailadres contactpersoon
· Focus van uw organisatie
· Website voor meer informatie

Algemeen
· Bent u voornemens om deel te nemen aan de Innovation Impact Challenge Biobased Geotextielen & Drainagebuizen? 
· Indien ja, voor welk thema, productgroep en materiaalgroep (vezelgewassen of biopolymeren) bent u voornemens om een voorstel in te dienen? 

· Welke bijdrage kunt of wilt u hiervoor leveren? 

· Bent u al onderdeel van een consortium of bent u hier nog naar op zoek?

· Wat is uw motivatie om circulair/biobased te willen ondernemen?

· Bent u bereid om meer te investeren dan u nu al heeft gedaan?
· Indien in overweging, wat houdt u op dit moment tegen?
· Zo nee, waarom niet? 

[bookmark: _Toc256000013]State of the art en ontwikkelingen
· Wat is uw ervaring met circulaire en biobased materialen?

· Als u al werkt met biobased en circulaire materialen, welke biobased materialen levert of gebruikt u al? 

· Waar ligt voor u de grootste uitdaging voor de productgroep(en) waaraan u wilt deelnemen? Denk hierbij aan technisch, economisch, organisatorisch en/of milieu impact.
· Hoeveel ontwikkeltijd heeft u nodig om een alternatief voor een kunststof geotextiel en/of drainagebuis te kunnen leveren?

· Kan na afloop van het IIC-traject snel opgeschaald worden?
Levensduur
Indien u lange levensduur toepassingen ontwikkelt, dan graag onderstaande vragen beantwoorden:
· Verwacht u in de Innovation Impact Challenge een biobased doek te kunnen ontwikkelen dat 20 jaar functioneel blijft voor onder de wortels van de rietschoot bij oeverschoeiingen en 50 jaar functioneel blijft als primair filter onder steenbekledingen?
· Zo ja, onder welke omstandigheden zou dit mogelijk zijn?  
· Verwacht u dat dit doek in 20 respectievelijk 50 jaar langzaam op natuurlijke wijze kan degraderen maar nog net aan de eisen voldoet en na daarna verder afbreekt? 
· Zo nee, wat verwacht u dat binnen de Challenge en/of de komende 5 jaar wel mogelijk is?

Biobased materialen en circulariteit
· Waarom worden biobased materialen nog niet op grote schaal toegepast in de weg- en waterbouw? 

· Wat is er nodig om regionale grondstoffen (vezelgewassen of andere biogrondstoffen) te kunnen gebruiken in biobased geotextielen en/of drainagebuizen? 

· Een natuurlijk product heeft een grote variatie in eigenschappen. Heeft u ideeën hoe de kwaliteitsborging geregeld kan worden?

Invulling IIC competitie
· Heeft u nog vragen over of mist u nog iets in de probleemstelling of het programma van eisen en wensen voor de productgroep waaraan u wilt deelnemen?
· Wat is een reële doorlooptijd van de IIC-competitie? 
· Hoeveel tijd kost een haalbaarheidsonderzoek in fase 1? Wat levert een haalbaarheidsonderzoek op? 
· Hoeveel tijd kost fase 2 inclusief het testen van prototypes? 
· Hebben wij alle partijen in beeld? Wie ontbreekt er en wat is hun toegevoegde waarde? 
· [bookmark: _Toc256000016]Aan welke aspecten moeten wij bij een uitvraag, vanuit uw perspectief, denken? Wat moeten we zeker niet vergeten? 
· Zitten er in de oproep nog aspecten die u liever anders zou zien? Zo ja, welke en waarom?
· [bookmark: _Toc256000017]Wat zou u willen als u in onze schoenen zou staan?
[bookmark: _Toc105661918]

Belemmeringen 

· In de MKI-waarde en de prijs is de invloed van microplastics momenteel nog niet meegenomen. Heeft u gegevens die we hiervoor kunnen gebruiken?

· Zijn er richtlijnen, keurmerken, standaarden, standards of practice die een belemmering vormen? Zie voor een voorlopig overzicht bijlage 7.


[bookmark: _Toc105661919]Overige
· Zijn er veranderingen in verantwoordelijkheden van marktpartijen?

· Heeft u nog een andere vraag of opmerking?
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Biobased
Niet-fossiel materiaal dat is geproduceerd op basis van hernieuwbare grondstoffen. Een hernieuwbare grondstof is een grondstof van biologische oorsprong - exclusief grondstoffen uit geologische afzetting of fossiele grondstoffen - die wordt beheerd en/of geteeld en die na winning binnen 100 jaar terug groeit zonder het betreffende ecosysteem uit te putten.

Biodegradeerbaar
Biogradeerbaar, waarbij door omgevingsfactoren en microbiologische activiteit de producten afbreken in niet giftige afbraakproducten, zoals water, koolstofdioxide en biomassa.






[bookmark: _Toc1592594634]Bijlage 6 TRL niveaus
De TRL's geven de mate van ontwikkeling van een technologie aan, waarbij TRL 1 staat voor technologie aan het begin van de ontwikkeling en TRL 9 voor technologie die technisch en commercieel gereed is. Dus klaar om naar de markt te gaan.
4 fasen, 9 Technology Readiness Levels

Het TRL-systeem is in de jaren 70 door NASA ontwikkeld. We gebruiken de TRL zoals vastgesteld door de Europese Commissie en hebben hierbij 4 overkoepelende fasen vastgesteld.

Verkennen (Discovery phase): TRL 1, 2 en 3
· Level 1: Fundamenteel onderzoek
U doet onderzoek naar uw innovatieve idee en de basisprincipes van de innovatie. U bent hierbij bezig met fundamenteel onderzoek en deskresearch.
· Level 2: Toegepast onderzoek
U gaat nu bezig met de formulering van het technologisch concept en de praktische toepassingen. In deze fase bent u vooral bezig met experimenteel en/of analytisch onderzoek.
· Level 3: Toetsing (Proof of principle / Proof of concept)
U onderzoekt de toepasbaarheid van het concept op experimentele basis (experimenteel proof of concept). U toetst en valideert hypotheses over verschillende componenten van het concept.

Ontwikkelen (Development phase): TRL 4, 5 en 6
· Level 4: Implementatie en test prototype
U gaat de Proof-of-concept van uw innovatie op labschaal testen. Een prototype dat u in deze fase ontwikkelt, kost relatief weinig geld en tijd om te ontwikkelen en is daarmee nog ver verwijderd van een definitief product, proces of dienst.
· Level 5: Validatie prototype
U onderzoekt de werking van het technologisch concept in een relevante omgeving. Dit is de 1e stap in de demonstratie van de technologie. Een prototype dat u in deze fase ontwikkelt, kost relatief veel tijd en geld en is niet ver verwijderd van het uiteindelijke product of systeem.
· Level 6: Demonstratie prototype in testomgeving
U gaat het concept uitgebreid testen en demonstreren in een relevante testomgeving. Het testen vindt plaats na de technische validatie in een relevante (pilot) omgeving, zoals een proeftuin. Het concept geeft inzicht in de werking van alle componenten tezamen.

Demonstreren (Demonstration phase): TRL 7 en 8
· Level 7: Demonstratie prototype in operationele omgeving
U gaat het concept testen en demonstreren in een gebruikersomgeving om werking in een operationele omgeving te bewijzen. De demonstratie van het concept in een praktijkomgeving levert nieuwe inzichten op voor de definitieve markttoepassing van uw innovatie.
· Level 8: Product/dienst is compleet en operationeel
In deze fase krijgt uw innovatie zijn definitieve vorm. U hebt de technologische werking getest en het is bewezen dat het voldoet aan gestelde verwachtingen, kwalificaties en normen (certificering). Daarnaast bepaalt u de financiële kaders voor (massa)productie en lancering en bent u klaar voor de volgende stap.  


Opschalen en vermarkten (Deployment phase): TRL 9
· Level 9: Marktintroductie product/dienst/procedé
Uw innovatie is technisch en commercieel gereed; productierijp en klaar voor lancering in de gewenste marktomgeving. Nu het totale ontwikkelingsproces is afgerond weet u hoe u uw product bij de gewenste doelgroep in de juiste markt krijgt.

Veel innovatieve producten doorlopen in het ontwikkelingstraject verschillende stadia van de TRL-schaal. Het is mogelijk dat er herhalingen nodig zijn tussen verschillende TRL-niveaus, vooral tijdens de ontwikkelingsfase.
[image: Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype, ontwerp
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[bookmark: _Toc977218960]Bijlage 7 Overzicht huidige NEN-normen, certificaten en richtlijnen

RAW 52 Kust- en overwerken
					
Op geotextiel zijn de volgende Europese Normen van toepassing:
NEN-EN 13249 Geotextiel voor de wegenbouw
NEN-EN 13251 Geotextiel voor grondwerken, funderingen en keermuren
NEN-EN 13252 Geotextiel voor toepassing in drainagesystemen
NEN-EN 13253 Geotextiel in beschermconstructies tegen erosie (kust- en oeververdedigingswerken)
NEN-EN 13255 Geotextiel in de kanaalbouw
NEN-EN 13256 Geotextiel in de tunnelbouw en in ondergrondse werken
NEN-EN 13257 Geotextiel in opslagplaatsen voor vaste afvalstoffen

Certificering:
Nationale beoordelingsrichtlijn BRL 1121
KOMO certificaat
CE-markering

Richtlijnen:
CROW / CUR
Handboek Duurzaamheid Geotextielen.
Herziening Ontwerprichtlijn Geotextielen Onder Steenbekleding

EN-standaarden & EU-goedgekeurde certificeringen:
· 100% biobased (EN 16785-1): Geeft aan dat het product volledig uit hernieuwbare grondstoffen bestaat.
· Biocomposteerbaar (EN 13432): Deze standaard geeft aan dat het materiaal minimaal industrieel composteerbaar is.
· Ecocert: Garandeert milieuvriendelijke en sociaal bewuste praktijken.
· Biogebaseerde producten – Bepaling van het biogebaseerde koolstofgehalte van producten met behulp van de radiokoolstofmethode (EN 16640)
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Thema Functie Productgroep Opdrachtgever

1. Nat a. Bodembescherming 1. Betonmatrassen  Havenbedrijf Rotterdam 

b. Oeverbescherming 1. Filter onder breuksteen



Havenbedrijf Rotterdam

Prov. Noord-Holland

Rijkswaterstaat

Unie van Waterschappen

2. Filter onder zetsteen Gemeente Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam

Prov. Noord-Holland

Rijkswaterstaat

Unie van Waterschappen



3. Erosiebescherming  Gemeente Rotterdam

Prov. Noord-Holland

Unie van Waterschappen

Havenbedrijf Rotterdam

Rijkswaterstaat



4. Achter oeverbeschoeiing Gemeente Rotterdam

Prov. Noord-Holland

Unie van Waterschappen



c. Dijkbescherming 1. Bekrammingen Rijkswaterstaat

2. Biobased zandzakken Unie van Waterschappen

2. Droog a. Tijdelijke wegen 1. Scheidingsdoek Gemeente Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam

TenneT



b. Onkruidbestrijding 1. Anti-wortel doek Gemeente Rotterdam

3. Drainage a. Drainage 1. Drainagebuis + omhulling Gemeente Rotterdam

Prov. Noord-Holland

TenneT



2. Ontwateringstube Gemeente Rotterdam 

Prov. Noord-Holland
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