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1 [bookmark: _Toc188264276]Inleiding

1.1 [bookmark: _Toc188264277]Opdrachtomschrijving

Zie Aanbestedingsdocument, paragraaf 3 Opdrachtomschrijving 
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2 [bookmark: _Toc188264278]Asfalt / funderingsonderzoek

2.1 [bookmark: _Toc188264279]Randvoorwaarden uitvoering

Onderstaande voorwaarden behoren bij het uitvoeren van milieu- en civieltechnisch verhardingsonderzoek op basis van kernboringen volgens CROW-publicatie 210, alsmede funderingsonderzoeken naar asbest in funderingslagen op basis van NEN-EN-5897. 

Voorbereidende werkzaamheden (boringen asfalt en fundering)
· Uitvoeren fysieke werkopname van de projectlocatie incl. visuele beoordeling per wegvak;
Tijdens de werkopname dient de situatie buiten beoordeeld te worden op uitvoerbaarheid, eventueel te nemen verkeersmaatregelen en/ of overige factoren die van invloed kunnen zijn op de offerte. Ook dienen de boorlocaties aangespoten te worden op de wegvakken.
· Opstellen boorplan;
· Het doen van een KLIC-graafmelding voor de onderzoekswerkzaamheden;
· Opstellen verkeersplan (indien benodigd);
· Opstellen en verspreiden bewonerscommunicatie, indien benodigd;
· Opstellen offerte.

Boring (asfalt)
· Het uitvoeren van machinale constructie- en asfaltboringen volgens CROW-publicatie 210 en de evt. aanvullende eisen van asfaltcentrales. Boringen daar uitvoeren waar werkzaamheden aan asfalt worden verricht, dus in de toekomstig aangegeven werkvakken, welke door OG, op tekening, worden aangeleverd;

Boring (fundering)
· Het uitvoeren van machinale constructieboringen;
· Het bepalen van het materiaal en de laagopbouw.


2.2 [bookmark: _Toc188264280]Randvoorwaarden rapportages

Rapporteren van de onderzoeksresultaten. De rapportages moeten voldoen aan onderstaande uitganspunten. Dit is echter afhankelijk van het onderzoek en het advies welke benodigd zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. Onderstaande opsommingen zijn daarom niet uitputtelijk.

Asfalt
· BRL-9320 Bitumineus gebonden mengsels;
· De asfaltanalyse moet uitgevoerd worden door een nationaal geaccrediteerde instelling (Raad voor Accreditatie – rva.nl);
· Milieu hygiënisch asfaltonderzoek conform Publicatie CROW 210: Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt incl. de erratum;
· Vigerende eisen van asfaltcentrales voor de inname van het asfalt, naast de vaste eisen in de CROW 210. Dit houdt in dat de opdrachtnemer op de hoogte moet zijn van wijzigingen in het beleid van innamebedrijven en hierop de rapportages dient te baseren;
· Overzicht van boorlocaties incl. boorstaten;
· Tekeningen (in DWG en PDF) waarin de teervrije en -houdende locaties zijn aangegeven;
· Opbouw van het asfalt in soorten en in lagen (in mm);
· Analyse van de bestaande constructie (PAK analyse en volledige rapportage DLC analyse);
· Aanleveren in PDF formaat.

Fundering
· Opbouw van soort in lagen (in mm) van menggranulaat, zand, slakken etc.;
· Opbouw tot minimaal 500 mm onder de asfaltconstructie, maar in ieder geval tot onderkant fundering
· Indien er in het project rioleringswerkzaamheden zijn voorzien: Opbouw tot ca. 1m onder de laagste B.O.B. hoogte;
· Bij vondst van slakken: Soort aangeven, indicatief milieukundig onderzoek uitvoeren en aangeven of het wel of geen vormgegeven bouwstof is middels onderzoek naar samenstelling (milieuhygiënische samenstelling op de voor de funderingsmaterialen kritische stoffen PAK, minerale olie en PCB’s) én uitloging (door middel van de CEN-test L/S 10, pH vrij en analyse op de stoffen antimoon, arseen, barium, cadmium, chroom, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, seleen, tin, vanadium, zink, fluoride, bromide, chloride en sulfaat);
· Menggranulaat dient visueel beoordeeld te worden om te bepalen of er aanvullende onderzoek benodigd is voor eventueel hergebruik, dit kan aan de hand van de leeftijd van de constructie;
· Bij asbestverdacht funderingsmateriaal: Zeven, inspecteren en analyseren op de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal middels milieukundig onderzoek, bepaling asbestgehalte middels de kwantitatieve methode;
· Zandasfalt dient getest te worden op teerhoudendheid;
· Cunet: Bij bestaand zandbed
Bepalen of het zandbed voldoet aan Zand in Zandbed of Zand in ophoging of aanvulling en de civieltechnische eigenschappen bepalen door vaststelling van de zeefcurve volgens de Standaard RAW Bepaling.
· Tekeningen (in DWG en PDF) waarin de funderingsopbouw is aangegeven;
· Aanleveren in PDF formaat.
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3 [bookmark: _Toc188264281]Randvoorwaarden asfalt- / funderingsadvies

Het advies dient het volgende te bevatten en dient aangeleverd te worden in PDF formaat:
· Algemene gegevens van de wegvakken, met minimaal de lengte, breedte, oppervlakte en het aantal boringen;
· Bevindingen incl. foto’s van de visuele beoordeling per wegvak en per verschillende rijstrook en of aansluitingen;
· De boringen incl. boorlocaties (in x- en y-coördinaten) per wegvak;
· Constructieopbouw per wegvak;
· Freesadvies, de verwachte teervrije en teerhoudende tonnages;
· Adviezen dienen gebaseerd te zijn op de standaardopbouw uit het Normboek;
· Bij te geven advies, minimaal 2 adviezen (korte en lange termijn), op verwachte restlevensduur dienen de te nemen maatregelen afgestemd te zijn op de genomen boorkernen;
· Wanneer advies gegeven dient te worden voor een nieuwe opbouw e.d., dan dient er een OIA berekening uitgevoerd te worden. Bij het asfaltadvies dient de standaardopbouw van de gemeente Tilburg en het Normboek in acht genomen te worden. Zie Norm-810001 en 810002. Gegevens voor een dusdanige berekening worden door OG aangeleverd.
· In deze adviezen dienen (eventuele) innovaties m.b.t. duurzaamheid en circulariteit opgenomen te worden. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het volgen van de markt omtrent deze ontwikkelingen.


4 [bookmark: _Toc188264282]Tijdelijke verkeersmaatregelen

Tijdens de werkzaamheden genoemd in hoofdstuk 2 dient de ON tijdelijke verkeersmaatregelen toe te passen conform CROW publicatie 96B. Dit hoofdstuk beschrijft de eisen, voorwaarden en richtlijnen waar de tijdelijke verkeersmaatregelen aan dienen te voldoen.

Opdrachtnemer, of de zelfstandig hulppersoon verantwoordelijk voor de tijdelijke verkeersmaatregelen, dient te beschikken over een BRL9101 certificering.

Opdrachtnemer dient zich te conformeren aan de Randvoorwaarden tijdelijke verkeersmaatregelen zoals opgenomen in bijlage ‘Randvoorwaarden tijdelijke verkeersmaatregelen V14’. Kosten voor de tijdelijke verkeersmaatregelen dienen te worden opgenomen in de offerte per (deel)opdracht.

Als aanvulling/afwijking op de gemeentelijke richtlijn gelden onderstaande punten voor werkzaamheden waarbij spoed geldt en/of de veiligheid direct gewaarborgd moet worden. 
Voor planbare werkzaamheden die kunnen wachten dient de richtlijn gevolgd te worden.

· In alle gevallen dient de tijdelijke verkeersmaatregel conform CROW 96b te zijn.
· Verkeersmaatregelen bij kortstondige werkzaamheden in woonstraten, uitgezonderd busroutes (waarbij verkeer te allen tijde in twee richtingen door kan rijden), hoeven in tegenstelling tot het gestelde in bijlage D (Randvoorwaarden tijdelijke verkeersmaatregelen Gemeente Tilburg) niet aangevraagd te worden via LTC Andes. Voorbeelden van toe te passen verkeersmaatregelfiguren zijn;
· Figuur 1101 tot 1122,
· Figuur 1125 tot 1126,
· Figuur 1201 tot 1205,
· Figuur 1221 tot 1222, 
· Gehele wegafzetting in (woon)straten, uitgezonderd calamiteiten, zijn planbaar. Indien dit niet mogelijk is (i.v.m. calamiteit) achteraf maar toch binnen 24 uur via LTC Andes melden bij CPW. Deze melding invoeren via LTC Andes (onder calamiteit). Opdrachtnemer mag dan starten met het werk zonder goedkeuring.
· Voor hoofdwegen en busroutes geldt document Randvoorwaarden tijdelijke verkeersmaatregelen Gemeente Tilburg. In geval van calamiteit direct veiligstellen en telefonisch/email melden bij CPW.
· Calamiteit is niet planbaar en moet urgent zijn. Voor werkzaamheden welke binnen 24 uur uitgevoerd moeten worden is akkoord zonder melding via LTC Andes, mits deze voldoet aan bovenstaande voorwaarden.
· Bussen, nood en hulpdiensten mogen geen hinder ondervinden. Werkzaamheden op busroutes dienen altijd gemeld en/of bekend te zijn bij CPW.


5 [bookmark: _Toc188264283]Deelopdrachten

Opdrachtnemer dient ervan uit te gaan dat er meerdere projectlocaties binnen één deelopdracht tegelijk uitgevraagd en uitgevoerd dienen te worden. Deze locaties kunnen verspreid zijn over de gehele gemeente Tilburg.

5.1 [bookmark: _Toc188264284]Gegevens deelopdracht
Per deelopdracht zal door de gemeente de volgende items aangeleverd worden:
· De snelheid van de betreffende rijbaan;
· Een tekening in DWG / DGN / PDF van het betreffende te onderzoeken gebied. De m² zijn met vlakvullingen aangegeven. Als er rijbanen en fietspaden zijn, zijn die in verschillende kleuren aangegeven, tevens zijn de vlakvullingen exclusief de eventuele goottegels getekend;
· Voor de actuele ondergrond zie ook: 
https://data.overheid.nl/dataset/kernregistratie-topografie-tilburg

5.2 [bookmark: _Toc188264285]Doorlooptijden deelopdrachten
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Het kan voorkomen dat de laagdiktes van de boorkernen eerder aangeleverd dienen te worden. Dit is afhankelijk van de snelheid binnen een project en op voorhand niet in te schatten en of aan te geven.

Per deelopdracht dient ON zich te houden aan deze planning, afwijken kan enkel in overleg met en na goedkeuring van OG. Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat er meerdere deelopdrachten tegelijk in uitvoering kunnen zijn.

5.3 [bookmark: _Toc188264286]Rapportage onderzoek en advies
Aan te leveren rapportages:
1. Onderzoeksrapport over de teerhoudendheid en de opbouw van het bestaande asfaltpakket met funderingsconstructie (zoals in voorgaande hoofdstukken beschreven). Zodat dit als bijlage met de juiste maatregelen voor het frezen in het bestek kan worden opgenomen.
2. Adviesrapport over de aan te leggen asfalt-  en funderingsconstructie. Indien er ook asfaltmaatregelen gevraagd worden in een deelopdracht dienen deze in een afzonderlijk PDF aangeleverd te worden. 


6 [bookmark: _Toc182485925][bookmark: _Toc188264287]Eisen communicatie/ Voortgangsoverleggen
De gemeente Tilburg hecht veel waarde aan goede communicatie tussen de projectleider, binnendienstmedewerkers , verhardings- en constructieonderzoekers, -adviseurs en zichzelf. Liever teveel dan te weinig. Bij onduidelijkheden vóór, tijdens of na een opdracht wordt er gecommuniceerd via mail en of telefonisch. Telefonisch gemaakte afspraken worden te allen tijde vastgelegd per mail.

Voortgangsoverleggen zijn fysieke (geen Teams) overleggen en worden door opdrachtnemer gepland, waarbij de vergadercyclus eens per kwartaal is en de vergaderlocatie om en om bij opdrachtnemer en opdrachtgever. In de opstartfase van het contract kan de vergadercyclus verhoogd worden naar eens per maand, deze kunnen eventueel ook via Teams plaatsvinden.







7 [bookmark: _Toc188264288]Bijlagen
Via onderstaande links zijn de bijlagen te benaderen.
· Randvoorwaarden tijdelijke verkeersmaatregelen V14
· Normboek gemeente Tilburg
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