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Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]
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Telprotocol
Raamovereenkomst parkeermetingen

Naam onderneming:	………………………………………………

Om de parkeerdruk en parkeermotieven op een uniforme wijze te meten is dit telprotocol opgesteld. Voordat een parkeeronderzoek van start gaat worden de parkeergelegenheden geïnventariseerd. Dit telprotocol gaat dus over de wijze waarop de inventarisatie wordt uitgevoerd en over de wijze waarop de parkeermetingen moeten worden uitgevoerd. 
De geïnventariseerde parkeergelegenheden worden ook op tekening (bij voorkeur in .shp aanleveren) aan de gemeente teruggekoppeld. Dit zodat de gemeente inzicht heeft in waar de parkeergelegenheden zijn. 
[bookmark: _Hlk47012938]
Inventarisatie
Voor het vaststellen van de parkeercapaciteit worden de richtlijnen van het CROW als uitgangspunt gebruikt. De straten worden verdeeld in straatsecties. Een straatsectie is een weggedeelte van zijstraat tot zijstraat. In enkele gevallen wordt door de gemeente aangegeven meerdere secties in één straat toe te passen. De maximale lengte van een sectie bedraagt in woonwijken 150 meter (maximale loopafstand voor wonen).
Per sectie wordt – indien aanwezig – het aantal parkeervakken geteld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in langs, haaks en schuin parkeren.  Ook wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende functies van parkeergelegenheden (gehandicapten, elektrisch laden etc). Privé parkeren wordt meegenomen, voor zover zichtbaar vanaf de openbare weg. 

Parkeervakindeling aanwezig
Wanneer er parkeervakindeling aanwezig is, telt dit als formele capaciteit. Er wordt niet verder gekeken naar de afmetingen van deze parkeervakken.

Geen parkeervakindeling aanwezig – formele capaciteit
Wanneer er geen parkeervakindeling aanwezig is, wordt het aantal meters gemeten van een sectie en wordt op basis daarvan de capaciteit bepaald. Hierbij wordt uitgegaan van de volgende afmetingen:
· Bij langsparkeren: elke 6 meter wordt geteld als één parkeerplaats, 5 restmeters wordt nog geteld als een parkeerplaats. 
· Bij haaks parkeren: elke 2,5m breedte wordt geteld als één parkeerplaats. 2,20 restmeters wordt nog geteld als één parkeerplaats.
· Bij schuin of gestoken parkeren: elke 3,5 meter wordt geteld als één parkeerplaats. 3,20 restmeters wordt nog geteld  als één parkeerplaats (als een andere hoek dan 45 dan volg de richtlijn)

Geen parkeervakindeling aanwezig – informele capaciteit
In verschillende straten kan en mag er op de weg geparkeerd worden. Dit zijn de straten waar niet met borden of andere fysieke maatregelen is bepaald aan welke zijde(n) men wel/niet mag parkeren. Zijn er geen parkeerplaatsen aanwezig maar mag er wel geparkeerd worden omdat er geen verbod of fysieke maatregel getroffen is, dan noemen we dit informeel. 
Hierbij wordt uitgegaan van de volgende afmetingen: 
· Bij langsparkeren: elke 6 meter wordt geteld als één parkeerplaats, 5 restmeters wordt nog geteld als een parkeerplaats. 
· Bij haaks parkeren: elke 2,5m breedte wordt geteld als één parkeerplaats. 2,20 restmeters wordt nog geteld als één parkeerplaats.
· Bij schuin of gestoken parkeren: elke 3,5 meter wordt geteld als één parkeerplaats. 3,20 restmeters wordt nog geteld  als één parkeerplaats (als een andere hoek dan 45 dan volg de richtlijn);
· Om te bepalen of er op de weg geparkeerd kan worden wordt ervan uitgegaan dat er een restruimte op de weg van 3,0m beschikbaar blijft. 
· Voor een geparkeerd voertuig op de rijbaan wordt uitgegaan dat deze 2,0m breedte nodig heeft.
· Iedere 30 meter moet er ruimte zijn waar voertuigen elkaar kunnen passeren, deze ruimte is minimaal 12 meter lang aan beide zijde van de rijbaan.
· Op kruisingen mag niet geparkeerd worden op straat. Daarom moet de kruising vrij worden gehouden vanaf 5m. 
· Uitritten, bomen en andere objecten wordt gestart met meten op 0,5m afstand van het object.
· Bij langsparkeren waarbij de strook aan de voor en/of achterzijde schuin afloopt wordt het kortste stuk gemeten. Dit is in de meeste gevallen de zijde trottoir.

Parkeerruimte op eigen terrein
Voor het vaststellen van de parkeercapaciteit op eigen terrein wordt uitgegaan van theoretische aantallen. Hierbij wordt alleen parkeerruimte meegenomen die vanaf de openbare weg te zien zijn. 
Hierbij wordt uitgegaan van de volgende afmetingen:
· Een oprit moet minimaal 5 meter diep zijn om geschikt te zijn voor het parkeren van 1 voertuig. 
· Om twee voertuigen naast elkaar te parkeren moet de oprit minimaal 4,5 meter breed zijn.
· Een oprit moet minimaal 10,5 meter lang zijn om geschikt te zijn voor het parkeren van 2 voertuigen.
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