Bijgevoegd als Bijlage 41 verlichtingsontwerp openbare verlichting Reconstructie Singelring Fase 3, bestaande uit: 

Concept inrichtingsontwerp openbare verlichting (OVL)
Bijlage41-OVL-20230829RSF3-wijz2ontwerpblad1A1.pdf
Bijlage41-OVL-20230829RSF3-wijz2ontwerpblad2A1.pdf
Het concept inrichtingsontwerp OVL geeft de plaats van de lichtmasten bij benadering. De precieze plaats wordt buiten bepaald op basis van dit ontwerp. De genoemde toe te passen armaturen zijn nog niet definitief. De aangegeven lichtpunthoogtes (l.p.h.) zijn definitief. 

Detailtekeningen openbare verlichting
Bijlage41-OVL-200Q282x BL01-DetailOVL.PDF
Bijlage41-OVL-200Q282x BL02-DetailOVL.PDF
Bijlage41-OVL-200Q282x BL03-DetailOVL.PDF

Foto’s lichtmastreclameborden, tijdelijk te verwijderen en terug te plaatsen.
Bijlage41-OVL-LR-Andersonweg (1).jpg
Bijlage41-OVL-LR-Andersonweg (2).jpg
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Bijlage41-OVL-LR-Kapellerpoort (3).jpg
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Bijlage41-OVL-LR-Minderbroerssingel (3).jpg
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Bijlage41-OVL-LR-Willem2Singel (3).jpg

Dimensies van door derden te leveren/plaatsen opzetstukken
Opzetstuk lage armatuur OVL
Detailtekening 200Q282x BL02-DetailOVL bevat Detail C. Dit geeft de te maken uithouder voor het opzetstuk van de lage armatuur openbare verlichting de aan de combimasten. Het gaat daarbij alleen om de opgaande uithouder met verjonging van Ø60,3 mm naar Ø48,3 mm (rechteruithouder detail C). Deze uithouder komt op 5 m boven maaiveld. De neergaande uithouder Ø60,3 (linker uithouder detail C) wordt niet aangebracht op combimasten. 

Opzetstuk hoge armatuur OVL voor combimast
De te maken uithouder voor het opzetstuk van de hoge armatuur openbare verlichting aan de combimasten bestaat uit een stalen buis van Ø89 mm, 30 cm lang, rechtopstaand op de combimast daar waar het opzetstuk van de hoge armatuur openbare verlichting komt. 
Ter informatie is bijgevoegd bestand “Bijlage41-OVL-2014-RSO-OntwerpCombimasten”met de ontwerptekeningen en foto’s van de combimasten zoals deze zijn op de Singelring-oost (Willem II Singel, Stationsplein, Godsweerdersingel en Wilhelminaplein). 


