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BIJLAGE 2 – KLIMAATADAPTATIE Doelen en eisen


	Water


	Hevige neerslag leidt niet tot schade aan/in gebouwen, (vitale) infrastructuur & (vitale) voorzieningen blijven bereikbaar.	
			

	In het plangebied (werk, perceel, ontwikkelgebied, enz.) treedt geen waterschade op bij een bui die 1 keer per 100 jaar voor kan komen (bui type 8 / 70 mm in een uur). Vitale en kwetsbare functies (ziekenhuizen/hoofd-infrastructuur) blijven beschikbaar bij een bui die 1 keer per 250 jaar voor kan komen (bui type 10 / 90 mm in een uur).


	Bij nieuwbouw/verbouw wordt hemelwater eerst geborgen, vastgehouden, geïnfiltreerd, hergebruikt en daarna afgevoerd. Bij het realiseren van extra verhard oppervlakte, waarbij door het bouwen van een gebouw of verharding groen wordt verwijderd, wordt ten opzichte van de oude situatie, er minimaal 50 mm per extra m² hemelwaterberging gerealiseerd.


	Hemelwater wordt verwerkt op het perceel en wordt niet afgewenteld. Hemelwater wordt zoveel mogelijk vastgehouden, geïnfiltreerd en hergebruikt. 
Nieuwbouw wordt volledig afgekoppeld. Als afkoppelen naar groen onvoldoende mogelijk is, mag pas als laatste instantie afwatering naar oppervlaktewater plaatsvinden.

	Droogte


	Droogte leidt niet tot structurele schade aan/in gebouwen, (vitale) infrastructuur, leefomgeving en (vitale) voorzieningen blijven bereikbaar. 
			

	Droogte leidt niet tot drinkwater tekort.	
			

	Bij ontwerp en inrichting wordt er rekening gehouden met de gemiddelde laagste grondwaterstand. Het uitzakken van het grondwaterpeil mag niet leiden tot extra bodemdaling, sterfte van (openbare) groenvoorzieningen en bomen.

	Bij nieuwbouw/verbouw wordt er zo ingericht dat het evenveel water infiltreert als dat er valt. En dat er bij herontwikkeling meer water wordt geïnfiltreerd t.o.v. oude situatie (50% van de jaarlijkse neerslag, afhankelijk van het type bodem).
	Bij het ontwerp en de inrichting wordt ingezet op drinkwaterbesparing, regenwaterbenutting.


	Hittestress


	Hitte leidt niet tot negatieve gevolgen voor de leefomgeving

	Verdere toename van de gevoelstemperatuur voorkomen, zowel overdag als ’s nachts.


	Tenminste 30% bladerdek/schaduw per inwoner in de wijk op de hoogste zonnestand (21 juni) voor verblijfsplekken en gebieden waar langzaam verkeer zich verplaatst.
(Gebaseerd op de 3-30-300 regel).

	Koele, schaduwrijke verblijfsplekken van minimaal 200 m2 zijn op loopafstand (300 meter) aanwezig en openbaar toegankelijk.
	40% van het totale oppervlak (dus de gehele schil, horizontaal en verticaal) wordt warmtewerend of verkoelend ingericht.

	De koeling van gebouwen leidt niet tot opwarming van de (verblijfs)ruimte in de directe omgeving.
	Vitale en kwetsbare functies en groenvoorzieningen in de openbare ruimte moeten bestand zijn tegen de hitte. Hierbij gaat het o.a. om de opwarming van drinkwater.

	Bij nieuwbouw/verbouw wordt (regen)water hergebruikt via beschikbare voorzieningen (zoals hydraloop etc.).




Uit (concept) ontwerpleidraad Wetterskip Fryslân:
De ontwikkeling wordt modelmatig getoetst aan een bui van 70 mm gedurende één uur. De ontwikkeling mag geen panden bevatten die schade ervaren (water tegen de gevel, waardoor schade in panden te verwachten is) bij deze bui. Vitale en kwetsbare functies voldoen hieraan bij 90 mm gedurende één uur. Als een ontwikkeling hier binnen het plangebied niet aan voldoet, moet extra waterberging buiten het plangebied worden aangewend. Daarbij mogen waterproblemen ook niet worden afgewenteld naar het ander gebieden. Waterschade accepteren we niet. 
Wateroverlast in de vorm van water op straat zal in de toekomst vaker voorkomen en meer geaccepteerd moeten worden.
Regenwater:
· Opvangen, bewaren en benutten, bijvoorbeeld als bron voor zoetwater. 
· Tijdelijk bergen en infiltreren.
· Tijdelijk bergen en vertraagd afvoeren:
· Bovengronds
· Direct naar oppervlaktewater
· Regenwaterriool
· Gemengd riool
 
Nieuwbouw wordt volledig afgekoppeld (openbare verharding + dakoppervlak panden) en bij voorkeur geleid naar een infiltratievoorziening met bodempassage ( (zoals een wadi). Indien water lokaal wordt geïnfiltreerd, wordt rekening gehouden met vervuiling van het afstromend oppervlak. 
Verharding (zoals wegen) ligt zoveel mogelijk op-één-oor richting (verlaagd) groen of infiltratievoorziening met bodempassage (zoals een wadi). Eventueel kan een komvormig profiel worden toegepast voor extra waterberging op straat.
Als afkoppelen naar groen onvoldoende mogelijk is, mag pas als laatste instantie afwatering naar oppervlaktewater plaatsvinden. Hierbij moet dan bij voorkeur een constructie worden aangelegd die vertraagd afvoert (bijvoorbeeld: (infiltratie)riool met overstortdrempel). Dit voorkomt snelle afwatering en vermindert belasting op het watersysteem.
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