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It Finster te Workum

Bijlage 3  Uitgangspunten Wetterskip voor locatie Fûgelikkers 2 Workum 

· Het plangebied is op dit moment voor een deel verhard. Bij een toename van 200 m2 in stedelijk gebied is er een compensatieplicht. Hieronder de bijbehorende uitgangspunten:
· Verharding wordt voor 100% als verhard oppervlak gezien, halfverharding voor 75% en tuinen voor 50% (waar aan de voorkant vaak moeilijk te zeggen is hoeveel van een tuin wordt verhard). 
· Bestaande verharding mag in mindering worden gebracht. Houd hierbij rekening dat er teruggekeken wordt naar de laatste 5 jaar. Zorg dat tussen de sloop en de nieuwbouw het terrein niet langer dan 5 jaar braak ligt. 
· Mocht uit bovenstaand blijken dat de verharding afneemt of de toename minder is dan 200 m2, is er geen compensatieplicht. 
· Bij een toename aan verharding van meer dan 200 m2 is er een compensatieplicht. Waar het plangebied niet grenst aan oppervlaktewater, zou gedacht kunnen worden aan alternatieve mogelijkheden (zie pag. 47 van de leidraad Watertoets Wetterskip Fryslân). Een mogelijkheid is wellicht het realiseren van een laagte in het maaiveld. Het water wordt hier tijdelijk geborgen, waarna het met een maximale snelheid van 1,33 liters per seconde per hectare af wordt gevoerd. Het kan een mooi natuurlijk stukje vormen, wat een mooi gezicht is voor de toekomstige bewoners. Mocht er sprake zijn van een compensatieplicht, kunnen we hier altijd nader over afstemmen. 

· Waar het plangebied in stedelijk gebied ligt, zou het goed zijn om oog te hebben voor klimaat robuust bouwen. Hierbij kan je denken aan het opvangen van regenwater en het hergebruik ervan (kan ook als compenserende maatregelen worden ingezet). Maar ook het realiseren van de eerder genoemde laagtes ten behoeve van verkoeling. Ook het bouwen met kruipruimte zou uitgesloten moeten worden.

· Het plangebied ligt vrij voor de boezem (streefpeil: -0,52 m NAP), wat inhoudt dat het plangebied niet is beschermd door een waterkering. Het is van belang om hoog genoeg te bouwen. Bij bouwen zonder kruipruimte ligt ons aanleghoogte advies op +0,2 m NAP (met kruipruimte +0.6 m NAP). Kijkend naar de digitale kaart ‘Actueel Hoogtebestand Nederland’ (ahn.nl) ligt het plangebied hoog genoeg (circa +0.5 / +0.9 m NAP). Het is altijd goed om dit na te meten.  
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