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“levering en plaatsing van ondergrondse afvalperscontainers”
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Dit document bevat de technische specificaties voor de aanbesteding “Leveren en plaatsen van ondergrondse afvalperscontainers aan Cure”. Door middel van deze Europese openbare aanbesteding wil Cure ten behoeve van Gemeente Eindhoven, Gemeente Valkenswaard, Gemeente Geldrop-Mierlo, de levering van circa 210 afvalperscontainers voor de inzameling van Restafval, Plastic Blik en Drinkpakken (PBD) en Oud papier en Karton (OPK) vorm geven. Cure afvalbeheer nodigt Inschrijvers uit een aanbieding te doen. De procedure van deze aanbesteding verloopt in zijn geheel via het platform Tendernet.

Aantallen (globale verwachting in periode van 8 jaar aan de aantallen kunnen geen rechten worden ontleend): 
EHV:		Totaal 200 containers 	(20 Rest, 180 Papier)
VLK:		Totaal 5 containers	(3 Rest, 2 Papier)
GLD: 		Totaal 5 containers	(3 Rest, 2 Papier)	

Let op: tussen de deelnemende Gemeenten bestaan er afwijkingen qua opnamesysteem e.d. Inschrijver is zich ervan bewust dat samenstelling tussen fractie en opnamesysteem kan verschillen.
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1.0 [bookmark: _Toc194762537]Algemene Eisen
	
	
	Ja/nee

	1.01
	De te leveren onderlossende ondergrondse afvalperscontainers voor Restafval/PBD/OPK zijn geschikt voor de opslag van ca. 5 m3 gecomprimeerd afval. De afvalperscontainers zijn in hun totaliteit volledig toegerust op de beoogde functie en de daarbij uitgeoefende krachten. De afvalperscontainers bestaan uit:
1. Een met een autolaadkraan uitneembare onderlossende stalen container.
2. Een voetgangersplatform.
3. Een inwerpzuil.
4. Een elektrisch aangedreven persmechanisme voor het verdichten van Restafval/PBD/OPK en het verdicht opslaan van het Restafval/PBD/OPK.
5. Een opnamesysteem type 1-haak aanslag of 3-haak.
6. Veiligheidsvoorziening, of invalbeveiliging, type klapvloer conform reeds gevoerde vloeren
7. Een automatisch ontkoppelende en aankoppelende elektrische voeding.

	

	1.02

	Onder compleet opgeleverd (verder: Levering) wordt verstaan: Het fabriceren van, het transporteren van, het inbouwen van en het elektrisch aansluiten van ondergrondse afvalperscontainers voor Restafval/PBD/OPK in de gemeenten van opdrachtgever in reeds aanwezige betonnen putten. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het gehele integrale traject vanaf bestelling tot aan het gebruiksklaar opleveren van de afvalperscontainers. Dit omvat ook eventuele aanpassingen aan de bestaande put, bestrating en/of de veiligheidsvloer, alsook het - indien nodig - nieuw leveren van een veiligheidsvloer (conform reeds in areaal aanwezige type) en het aanvragen van de stroomaanvraag t/m plaatsen elektrokast (exclusief aansluitkosten netwerkbeheerder op het net). Alle aspecten van de Levering zijn in de prijsaanbieding geïntegreerd (zie tevens eis 6.01).
	

	1.03
	De ondergrondse afvalperscontainers dienen compleet geassembleerd en functionerend te worden aangeleverd, geplaatst en opgeleverd. De plaatsing en oplevering vindt plaats in overleg en in bijzijn van de directievoerder van opdrachtgever. Opdrachtnemer voorziet in alle benodigde vergunningen en toestemmingen van derden (uitzondering bijzondere verkeersmaatregeling: een om-en-om regeling met verkeersregelaars of omleiding)  die de aansluiting en het in gebruik nemen van de container met zich meebrengen. Opdrachtnemer kan er van uitgaan dat Opdrachtgever voorziet in alle toestemmingen rondom de locatie-aanwijzing.
	

	1.04
	Bij het ledigen wordt de complete container inclusief voetgangersplatform en inwerpzuil uit de betonput genomen. De hijshoogte mag niet hoger zijn dan bij het ledigen van de huidige bij de opdrachtgever in gebruik zijnde ondergrondse containers. Inschrijvers kunnen desgewenst op afspraak met Opdrachtgevers de in gebruik zijnde containers, klapvloer (KS-50) en voertuigen schouwen op locatie.
	

	1.05
	De afvalperscontainers hebben een gegarandeerde minimale technische levensduur van 15 jaar, bij gemiddeld twee ledigingen per week. Onder technische levensduur wordt verstaan: het voldoen aan de specificaties volgens deze aanbesteding.
	

	1.06
	De certificering CE markering van de Levering dient te worden verzorgd door de opdrachtnemer, inclusief alle achterliggende tekeningen en berekeningen. Een bewijs hiervan wordt (na voorlopige gunning) op verzoek van Opdrachtgever binnen 5 werkdagen aangeleverd.
	

	1.07
	In de zuil, is een onuitwisbare en slijtvaste identificatie aangebracht met daarop de volgende gegevens: fabrikant, inhoud, eigengewicht, maximale belasting, CE keur, uniek registratienummer, bouwjaar, fabriek- en/of serienummer
	

	1.08
	Opdrachtnemer levert de fractie-aanduiding en/of gemeente-uitingen aan, e.e.a. in overleg met opdrachtgever. Het betreft een RVS fractieaanduiding welke ook demontabel dient te zijn. Zie bijlage 6E
	

	1.09
	Opdrachtnemer garandeert voor het complete systeem dat er geen conflicten zijn met eventuele patenten. Hiertoe geeft de Inschrijver na voorlopige gunning een vrijwaringbewijs voor schade ten gevolge van eventuele claims op het gebied van patenten en octrooien.
	

	1.10
	Alle te leveren afvalcontainers voldoen aan de in Nederland geldende wetten, normen en richtlijnen betreffende veiligheid, milieu, bouwvoorschriften en arbeidsomstandigheden, geldend voor Opdrachtnemer, beheerder en gebruiker.
	

	1.11
	De afvalperscontainers (incl veiligheids voorziening) dienen zo veel als mogelijk te voldoen aan de NEN-EN normen 13071-1, 13071-2 en 13071-3. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat containers niet onder deze norm kunnen worden gekeurd. 
	

	1.12
	Van Opdrachtnemer wordt een proactieve houding verwacht. Dit betekent onder meer dat
1. Tekortkomingen of tegenstrijdigheden binnen de aanbestedingsprocedure aan de Aanbestedende Dienst kenbaar worden maakt;
2. Opdrachtnemer zich inspant teneinde een goed totaalproduct te leveren aan Opdrachtgever;
3. Opdrachtnemer een leidende rol neemt als het gaat om probleemoplossing;
4. Planningen van Opdrachtgever worden gerespecteerd;
5. Hindernissen aangaande fabricage, transport en plaatsing tijdig worden gemeld.

	

	1.13
	Alle zichtbare verbindingsmiddelen moeten zijn vervaardigd van RVS (roestvrijstaal). Uitsluitend wanneer kan worden aangetoond dat dit niet leverbaar is, is het gebruik van een duurzaam verzinkte kwaliteit toegestaan.
	

	1.14
	De afvalperscontainers bevat geen brandbare materialen en is brandwerend en zelfdovend uitgevoerd.
	

	1.15
	De tijdstippen van de montage en de oplevering worden afgestemd in overleg met Opdrachtgever.
	

	1.16
	Bij het transport en aanvoer van de containers, of delen daarvan, draagt Opdrachtnemer zelf zorg voor het laden en lossen.

	

	1.17
	De containers worden individueel opgeleverd. Deze oplevering vindt plaats in aanwezigheid van de door Opdrachtgever aangestelde Directievoerder en een bevoegde vertegenwoordiging van Opdrachtnemer. Direct na oplevering vindt de overdracht plaats.
	

	1.18
	Declaraties vinden niet eerder plaats dan na oplevering. De betalingstermijn zoals opgenomen in de Algemene voorwaarden is van kracht.
	

	1.19
	Opdrachtnemer is verplicht voor het vervaardigen en plaatsen van de complete containers personeel in te zetten dat beschikt over de nodige vakkennis, waaronder de regels met betrekking tot dit type opdrachten.
	

	1.20
	Personeel van opdrachtnemer en/of door Opdrachtnemer ingezet personeel dient te beschikken over een VCA certificaat.
	

	1.21
	Voor het maken van foto's, films of video opnamen, het verlenen van medewerking daaraan en het geven van publiciteit inzake de Levering is toestemming van de Opdrachtgever noodzakelijk.
	

	1.22
	Opdrachtnemer stelt tijdens de uitvoering van de opdracht één projectleider ter beschikking die beschikbaar en bereikbaar is op werkdagen tussen 7.00 en 18.00 uur.
	

	1.23
	Alle Cure afvalbeheer en daaraan gelieerde gemeenten, alsook samenwerkingsgemeenten in de nabijheid van de opdrachtgevers, kunnen binnen de Raamovereenkomst via opdrachtgever ondergrondse afvalperscontainers afnemen.
	

	1.24
	Inschrijver levert bij inschrijving een lekenhandleiding aan, welke niet technische medewerkers van Opdrachtgever in de gelegenheid stelt om het gebruik van de afvalperscontainers te begrijpen en over te brengen aan het publiek. Tevens levert Opdrachtgever een uitgebreide technisch handleiding aan.
	

	1.25
	Inschrijver levert bij inschrijving een geschreven technische toelichting aan van het aangeboden product. Deze technische toelichting geldt ter verduidelijking van de bij inschrijving door Inschrijver opgeladen technische tekeningen. In de technische toelichting wordt tevens ingegaan op de opbouw van de elektrische installatie.
	

	1.26
	Opdrachtgever is bereid zijn werkplaats kosteloos ter beschikking te stellen om – in afstemming - toegangscontrolesystemen in te laten bouwen. Bij inbouw van het toegangscontrole in de fabriek treedt Opdrachtnemer in overleg met de leverancier van de toegangscontrolesystemen en coördineert de tijdige montage daarvan in de containers. Het is toegestaan dat opdrachtnemer de systemen inbouwt, hierbij dient hij zich strikt te houden aan de inbouwinstructie welke zal worden verstrekt door de leverancier.
	

	1.27
	Opdrachtgever zal er in basis zorg voor dragen dat de betonput geleverd en geplaatst is. Al hetgeen hierna komt dient geregeld te worden door opdrachtnemer. Hierbij kan worden gedacht aan stroomaanvraag, plaatsen en leveren van de stroomkast en het plaatsen/afmonteren van de afvalperscontainers. Afhankelijk van de situatie dient opdrachtnemer de bestrating (exclusief: asfalt en/of sierbestrating) aan te brengen/herstellen (zie punt  7.6 & 7.7)
	





2.0 Uitneembare stalen Container & veiligheidsvoorziening 
	
	
	Ja/nee

	2.01
	Opdrachtgever hecht waarde aan het onderling kunnen uitwisselen van nieuwe (pers)containers en bestaande (pers)containers in het areaal. Het uitgangspunt is dat de afvalperscontainers worden geplaatst in een reeds aanwezige en ingegraven put, welke is voorzien van een veiligheidsvoorziening of compleet (put, veiligheidsvloer en container) wordt geleverd overeenkomstig de bestaande maatvoering (e.e.a. in overleg met de opdrachtgever). Alle aanpassingen die nodig zijn voor de Levering in reeds aanwezige putten verzorgt Opdrachtnemer en deze aanpassingen zijn in de inschrijfprijs geïntegreerd. Uitzondering: veiligheidsvloeren jonger dan 5 jaar worden niet vervangen bij goed functioneren, bij twijfel zal overleg plaats vinden.
	

	2.02
	Opdrachtgever wenst een put met een ondergrondse afvalperscontainers op enig moment weer te kunnen voorzien van een standaard ondergrondse container, zonder dat hiervoor wederom aanpassingen aan of vervanging(en) van de veiligheidsvoorziening of put nodig zijn. Inschrijvers kunnen desgewenst op afspraak met Opdrachtgevers een voorbeeld van de betonput in het bestaande areaal schouwen en inmeten. Uitgangspunt is dat er binnen het werkgebied van Cure metroputten aanwezig zijn.  
	

	2.03
	De container is onderlossend, voorzien van een opnamesysteem welke aansluit op het inzamelvoertuig van de opdrachtgever. De aanslaglengte is minimaal 600 mm vanaf het scharnierpunt gemeten welke zo dicht mogelijk bij het midden van de container zit. 
Bij een 1 haak aanslagsysteem vindt de ontgrendeling plaats door het ontgrendelpunt van het inzamelvoertuig zonder extra handelingen. De vergrendeling van de bodemklep is dusdanig uitgevoerd dat de bodemklep buiten het ontgrendelpunt om niet onverwacht kan losraken. 
Inschrijvers kunnen desgewenst op afspraak met individuele Opdrachtgevers een voorbeeld van het huidige voertuigpark en betonputten in het bestaande areaal schouwen en inmeten. 
	

	2.04
	De container is voorzien van geleidingssteunen welke de container beschermen tegen beschadigingen bij het in- en uitnemen van de container uit de put. 
	

	2.05
	Thermisch verzinkt staal is conform DIN-EN-ISO 1461. 
	

	2.06
	De complete ondergrondse afvalperscontainers dient bestand te zijn tegen inwerking van seizoensinvloeden, grond-, regen- en pekelwater, percolaat en andere inwerkingen van vloeistoffen die voor kunnen komen in het afval.
	

	2.07
	Verstevigingen aan de binnenzijde van de constructie mogen de uitstroom van afval niet hinderen. 
	

	2.08
	Verbindingsmiddelen hebben geen nadelige invloed op het goed functioneren van de container, de uitstroom van het afval en de veiligheidsvoorziening.
	

	2.09
	De stalen container is voorzien van één (1) of twee (2) bodemklep(pen) die op minimaal twee c.q. vier punten scharniert en nauwgezet op de rompconstructie aansluit(en) zodat het risico van vrijkomend afval of vrijkomend percolaat minimaal is.  
	

	2.10
	De bodemklep(pen) moet/moeten rondom afgeschuind zijn, zonder uitstekende delen die het in of uitnemen van de container kunnen belemmeren. 
	

	2.11
	De bodemklep(pen) heeft/hebben een minimale openingshoek van 95 graden.
	

	2.12
	Na het lossen mag er geen afval in de container achter blijven.
	

	2.13
	De bodemklep(pen) is/zijn waterdicht afgelast en moet(en) het in het afval aanwezige vocht opvangen. De bodemklep(pen) moet(en) daartoe een minimale opvangcapaciteit van 150 liter hebben, terwijl. Er mag na lossing geen restafval/PBD/OPK ingeklemd raken tussen de klep en de romp van de binnencontainer.
	

	2.14
	De bodemklep(pen) dienen zo geconstrueerd te zijn dat tijdens het ledigen de uitval van afval niet gehinderd wordt en dat deze gemakkelijk, zonder extra handelingen schoon te maken zijn tijdens het wassen.
	

	2.15
	De bodemklep(pen) mag/mogen aan de binnen- of buitenzijde geen mechanismen hebben die belemmerend werken op de uitstroom van het afval.
	

	2.16
	De bodemklep(pen) moet(en) aan de onderzijde glad afgewerkt zijn, zonder uitstekende of opliggende delen.
	

	2.17
	De container is geschikt voor het door opdrachtgever toegepast opnamesysteem. Bij een 1-haak aanslagsysteem dient de bodemklep bij voorkeur in het midden vergrendeld te zijn. Bij een 3-haken systeem mogen de kettingen/stangen van de bodemkleppen niet door de fractie heen lopen. De Opdrachtgever hecht er waarde aan dat alle aanwezige containers met eenzelfde voertuig kunnen worden geledigd.
Inschrijver kan op verzoek een afspraak maken met de individuele opdrachtgevers om het opnamesysteem en de (aanslag op de) trechter(s) van het huidige voertuigpark te schouwen en in te meten.

	

	2.18
	De binnencontainer is volledig doorgelast. Bouten, moeren en sluitringen voor montage van kleinere onderdelen zijn vervaardigd uit RVS. Het gebruik van popnagels is niet toegestaan.
	

	2.19
	De containers moeten op eenvoudige en veilige wijze uit de betonput kunnen worden gehesen en geledigd kunnen worden. Na lediging dienen de containers eenvoudig en zonder beschadigingen aan binnen- of betonput terug te kunnen worden geplaatst in de betonput. Hiertoe dient de binnen- en/of betonput van een geleidingssysteem te zijn voorzien.
	

	2.20
	De vergrendeling, vergrendelhaak en ontgrendelnok dienen zo geplaatst en afgeschermd te worden dat deze tijdens het ledigen en terugplaatsen van de container de beweging niet belemmeren en er geen beschadigingen ontstaan aan het mechanisme de veiligheidsvoorziening of de constructierand.

	

	2.21
	Het eigen gewicht van de lege afvalperscontainers bedraagt niet meer dan 1200 KG
	

	2.22
	Inschrijver levert een of meerdere detailtekeningen van de binnencontainer waarop inzichtelijk is gemaakt dat aan bovenstaande eisen wordt voldaan.
	

	
	Veiligheidsvoorziening/Invalbeveiliging Type KS-50
	

	2.23
	Bij het uitnemen van de container moet een veiligheidsvoorziening, type KS-50 of vergelijkbaar, als zijnde een tweevleugelig vloerluik zich automatisch sluiten en vergrendelen. Bij het terugplaatsen van de container worden de vloerdelen automatisch ontgrendeld en geopend.
	

	2.24
	De invalbeveiliging is voorzien van gevaarsignalering voor het publiek (duidelijk te herkennen waarschuwingsmarkering; minimaal ter grootte van +-20 cm en in tweevoud aangebracht).
	

	2.25
	Inschrijver levert van de veiligheidsvoorziening een technische detailtekening aan met schaalvermelding en maatvoeringen, ver- en ontgrendelingen, de handmatige opening van de vloerdelen en toegepaste materialen.
	

	2.26
	Binnen een constructieframe, op of aan de vloerdelen bevinden zich geen obstakels die het in en uitnemen van de container kunnen belemmeren of tot beschadigen kunnen leiden.
	

	2.27
	Elk vloerdeel heeft in vergrendelde toestand een minimale draagkracht van 150 kg, uitgaande van een puntbelasting op een willekeurige plaats op het vloerdeel. De benodigde verticale kracht voor het gelijktijdig ontgrendelen en openen van de vloerdelen is maximaal 3 kN. De leverancier dient deze eis na voorlopige gunning met een testrapport aan te tonen.
	

	2.28
	Elk vloerdeel vergrendelt op minimaal twee punten. Het moet vanaf de rand van de veiligheidsvoorziening zichtbaar zijn of de vloerdelen vergrendeld zijn. De benodigde ontgrendelvoorzieningen zijn uitgevoerd in een signaalkleur.
	

	2.29
	Voor het automatisch sluiten van de vloerdelen zijn gewichten of gasveren niet toegestaan. Dus gevraagd wordt een constructie met veren.
	


[bookmark: _Toc194762539]3.0 Opnamesysteem
	
	
	Ja/nee

	3.01
	Het opnamesysteem waarmee de container bediend en getild wordt dient aan te sluiten bij het thans in gebruik zijnde opnamesystemen bij opdrachtgevers. Inschrijver kan desgewenst op afspraak met de individuele opdrachtgevers de opnamesystemen schouwen en/of opmeten. 
	

	3.02
	Het opnamesysteem en/of andere onderdelen waar tijdens het ledigen krachten op worden uitgeoefend zijn dusdanig uitgevoerd dat deze een belasting aankunnen van minimaal 200% van het totaal gewicht van de container (eigen gewicht het totaalgewicht van een volledig geperste inhoud). 
	

	3.03
	Het opnamepunt bevindt zich recht boven het zwaartepunt van de container om onbalans tijdens het ledigen te voorkomen.
	

	3.04
	Het opnamepunt moet vrij toegankelijk zijn voor het opname gereedschap. 
Hiervoor moet er een vrije ruimte zijn van 60 mm tussen gereedschap en de inwerpzuil. 
	

	3.05
	Voor servicedoeleinden moet het opnamepunt en hijsframe goed bereikbaar zijn. Tevens dient het opnamepunt demontabel te zijn. 
	

	3.06
	Het hijsmechanisme / opnamesysteem dient te voldoen aan de volgende van toepassing zijnde wet- en regelgeving betreffende hijswerktuigen: Richtlijn arbeidsmiddelen uit het Arbo-besluit, de E.G. richtlijn 98\37\EG d.d. 2 juni 1998 en het Warenwetbesluit Machines. Bij herziene versies geldt de vigerende versie.
	

	3.07
	Het opnamesysteem dienen zodanig geconstrueerd te zijn, dat tijdens het aanhaken en oppakken van het opnamesysteem geen directe beschadigingen kunnen ontstaan aan de zuil.
	

	3.08
	Inschrijver levert een tekening aan van het opnamesysteem waarop inzichtelijk is gemaakt dat aan bovenstaande eisen wordt voldaan.
	

	
	3-haak specifiek
	

	3.09
	Het ledigen van de ondergrondse container dient te kunnen geschieden met het op de inzameldienst aanwezige 3-haaks opnamesysteem AW3blok. 
	

	3.10
	Haakafstand 250mm, hijshoogte (slaglengte van de haken) cilinders 600 mm / 550 mm / 600 mm. 	
	

	3.11
	Het 3-haaks systeem is voorzien van een aanslagbeveiling op alle hijsstangen. Deze voorkomt bij het breken van de kettingen dat de container naar beneden kan vallen.
	

	3.12
	Het 3-haak systeem is bovenop de container gesitueerd, een systeem waarbij deze weg geklapt kunnen worden is niet toegestaan.  
	

	3.13
	Bij het ledigen van een afvalperscontainers met 3-haaks systeem dient de kraanmachinist met de kraan de buitenste 2 stangen naar beneden te bewegen. Hierdoor opent de klep zich en valt het afval eruit.  
	


[bookmark: _Toc194762540]4.0 Voetgangersplatform
	
	
	Ja/Nee

	4.01
	Het voetgangersplatform bestaat uit één (1) stuk tranenplaat, met een minimale en gelijkmatige dikte van 5mm (inclusief tranen 7 mm), staalkwaliteit S235JR. Modulaire opbouw van het plateau uit meerdere delen is toegestaan zolang deze vloeistofdicht middels een gesloten lasverbinding aan elkaar verbonden te zijn. 
	

	4.02
	Het voetgangersplateau mag gedurende de volledige gebruiksduur niet blijvend vervormen. 
	

	4.03
	Het voetgangersplateau is direct, zonder tussenruimte of stelruimte vast verbonden met het pershuis. De bevestiging van het plateau op de containerromp is onzichtbaar en waterdicht. 
	

	4.04
	Het voetgangersplatform dient zowel verticaal als horizontaal aansluitend te zijn op de veiligheidsvloer en niet te rusten op de omliggende bestrating.
	

	4.05
	Het voetgangersplatform is aan vier zijden schuin aflopend zodat opvallend regenwater van het plateau afloopt. De afloop moet gelijkmatig zijn en dient tussen minimaal 1% en maximaal 2% bedragen.
	

	4.06
	De tussenruimte tussen het voetgangersplatform en de stalen rand van de veiligheidsvloer mag op geen enkel moment hoger zijn dan 8mm.  
	

	4.07
	De gehele constructie van het voetgangersplatform is geheel thermisch verzinkt volgens DIN- EN-ISO 1461. 
	

	4.08
	Inschrijver levert een tekening aan van het gehele voetgangersplatform waarop inzichtelijk is gemaakt dat aan bovenstaande eisen wordt voldaan 
	


[bookmark: _Toc194762541]5.0 Inwerpzuil
	
	
	Ja/Nee

	5.01
	De vormgeving en omvang van de inwerpzuil dienen met behulp van fotomateriaal en tekeningen door de inschrijver duidelijk inzichtelijk gemaakt te worden. Fotomateriaal en tekeningen dienen door de inschrijver in kleur bij de inschrijving te worden toegevoegd. 
	

	5.02
	De zuil is vandalismebestendig en vormvast ongeacht het gebruik. 
	

	5.03
	De inwerpzuil mag een maximale hoogte hebben (exclusief opnamepunt), gemeten vanaf het voetgangersplatform, van 1000 mm. De breedte van de inwerpzuil is maximaal 800 mm, de diepte van de inwerpzuil is maximaal 600 mm.
	

	5.04
	Naast een rvs inwerptrommel is voor een OPK afvalperscontainers op verzoek van de opdrachtgever tevens een ‘brievenbus-model’ leverbaar. Minimale afmeting 500mm bij 150mm.  
	

	5.05
	De inwerptrommel is ook door senioren, rolstoelgebruikers en minder validen goed bereikbaar en met één hand, zonder grote krachtsinspanning en zonder ver strekken van arm en romp te bedienen. 
	

	5.06
	De inwerptrommel heeft een handgreep die (nagenoeg) over de volledige breedte van de trommel strekt en minimaal 70 mm diep is.
	

	5.07
	De inwerpzuil is aan de buitenzijde glad en vloeiend afgewerkt. Behoudens het handvat van de inwerptrommel zijn er geen uitstekende delen. De bovenzijde van de inwerpzuil is afgerond of afgeschuind, dit voor afwatering en om te voorkomen dat hier blijvend artikelen op geplaatst worden. 
	

	5.08
	Op de zuil is verlichting aangebracht zodat inwoners kunnen zien dat de container buiten gebruik is of vol.
	

	5.09
	De overgang tussen voetgangersplatform en zuil dient waterkerend te zijn.
	

	5.10
	De inwerpzuil is een waterdicht (IP 33) demontabel constructiedeel t.o.v. de binnencontainer, hetgeen betekent dat enkel de zuil kan worden vervangen. 
	

	5.11
	De inwerpzuil is voorzien van een 2 schalige (dubbeldraaiende) inwerptrommel met een netto inhoud van 60 of 80 liter (± 5 liter), e.e.a. in overleg met opdrachtgever. De trommel is geheel gemaakt van RVS 304 (2B finish) en afgehangen in een tweetal onderhoudsvrije RVS stofdichte kogellagers. 
	

	5.12
	Er mag bij elke willekeurige stand van de trommel geen mogelijkheid zijn om afval direct, dus zonder opening en sluiting van de trommel, in de binnencontainer te deponeren.
	

	5.13
	Bij zowel het openen als het sluiten van de trommel dienen vingers te worden beschermd. Hiervoor moet overal rondom het handvat in willekeurige positie een vrije ruimte van minimaal 20 mm zijn. Het handvat van de trommel moet gesloten zijn. 
	

	5.14
	Naast het (eventuele) toegangscontrolesysteem dient de container te zijn voorzien van een extra beveiliging die voorkomt dat kinderen zich toegang kunnen verschaffen in de inwerptrommel. 
	

	5.15
	De hoogte van de handgreep bij gesloten trommel is niet hoger dan 650 mm en lager dan 500 mm boven het voetgangersplatform. 
	

	5.16
	Indien er bovenop de inwerpzuil een gewicht van 250 kg wordt geplaatst dan mag hierdoor geen zichtbare schade, of schade ontstaan die het technisch functioneren verstoort. 
	

	5.17
	De inwerpzuil is aan de achter- en zijkant uitgerust met een inspectiedeur ten behoeve van reparatie, onderhoud en het onderzoeken en/of verhelpen van verklemmingen. Het paneel is scharnierend uitgevoerd en dient minimaal 400 x 600 (bxh) millimeter groot te zijn. 
Er mogen zich geen losse onderdelen bevinden achter de inspectiedeur die in de container terecht kunnen komen tijdens het lossen, inspectie en/of het onderzoeken en/of verhelpen van een verklemmingen.
	

	5.18
	Bij toepassing van een toegangscontrolesysteem dient de inspectiedeur zich aan de zijde van de paslezer te bevinden, of aan de achterzijde van de inworpzuil, onder voorwaarde dat alle componenten van het toegangscontrolesysteem gemakkelijk en zonder demontage van andere componenten kunnen worden benaderd via de inspectiedeur. 
	

	5.19
	De inspectiedeur is d.m.v. een tweetal scharnieren afgehangen en vast verbonden aan de romp of een ander constructiedeel wat een onderdeel vormt met de complete inwerpzuil. 
	

	5.20
	De inspectiedeur kan minimaal 110 graden openen en wordt afgesloten d.m.v. een cilinderslot. Constructie dient stevig en goed sluitend te zijn om o.a. vandalisme, klapperen van de servicedeur tegen te gaan. Alle inspectiedeuren van afvalperscontainers behorende bij de Levering kunnen met een en dezelfde sleutel worden geopend (e.e.a. in overleg met opdrachtgever). De betreffende sleutel(s) mogen niet voor het publiek in de handel verkrijgbaar zijn. 
	

	5.21
	Indien de trommel minder dan 25% geopend is, dient deze zich automatisch te sluiten en (in geval van toegepast controlesysteem) te vergrendelen.
	

	5.22
	De trommel is voorzien van voorzieningen welke het geluid dempen bij opening en sluiting. Het brongeluid bedraagt maximaal 50dB(a). 
	

	5.23
	De gehele inwerpzuil (binnen- en buitenzijde) is na het verzinken afgewerkt met een hamerslag polyester poedercoating (kleur in overleg met opdrachtgever) met een minimale laagdikte van 80µm, gemeten volgens ISO 2808 of gelijkwaardig om te voldoen aan de garantie en technische levensduur . De buitenzijde van de inwerpzuil dient te zijn afgewerkt met een blijvende onderhoudsvrije antigraffiti coating.
	

	5.24
	De inwerpzuil dient geheel (montage)voorbereid te zijn op een elektronisch toegangscontrolesysteem en vulgraadsysteem zoals deze bij de opdrachtgever in gebruik is. Bij afwezigheid van een paslezer wordt de uitsparing afgedicht met een inliggend paneel, welke niet vanaf de buitenkant te verwijderen is. 
	

	5.25
	De 2 schalige trommel en de inwerpzuil zijn volledig voorbereid op het monteren van een toegangscontrolesysteem. Deze dient te worden ingebouwd zonder tussenkomst van opvulstukken. Inschrijvers kunnen desgewenst op afspraak met de opdrachtgevers een voorbeeld van het toegangscontrolesystemen schouwen. Toegangscontrole systeem incl sloten zal worden aangeleverd door opdrachtgever.  
	

	5.26
	Inschrijver levert een technische detailtekening aan van de inwerpzuil waarop inzichtelijk is gemaakt dat aan bovenstaande eisen wordt voldaan. 
	

	5.27
	Het toegangscontrolesysteem dient door de inschrijver in de afvalperscontainers te worden gemonteerd. Het toegangscontrolesysteem zal worden aangeleverd door opdrachtgever en is van Mic-O-Data. De vulgraaddetectie dient plaats te vinden door middel van de benodigde hoeveelheid elektriciteit/kracht die nodig is om het afval te comprimeren. Inschrijver levert het vulgraadpercentage aan, zonder dat daarvoor handmatige handelingen voor nodig zijn waarna dit zal worden gecommuniceerd aan de software (routevision)
 van de opdrachtgever. Toegangscontrole systeem dat moet worden ingebouwd is van het type MOD-5.
	


[bookmark: _Toc194762542]6.0 Eisen ten aanzien van de persinstallatie
	
	
	Ja/Nee

	6.01
	Het perssysteem wordt extern gevoed op 230V. Hiertoe is een standaard zekeringskast aanwezig welke de aansluiting vormt tussen afvalperscontainers en het elektriciteitsnetwerk van de Opdrachtgever. Opdrachtnemer draagt zorg voor de aanleg en aansluiting van de zekeringskast op het elektriciteitsnetwerk en de aansluiting van de container hierop door middel van een daartoe geschikte ondergrondse voedingskabel (inclusief grond- en straatwerkzaamheden). De aansluitkosten van de netbeheerder mogen zonder opslag (1:1) worden doorbelast.
	

	6.02
	Inschrijver kan uitgaan van een maximale afstand van 10 meter tussen de door de netbeheerder aangewezen plaats voor de zekeringkast en de afvalperscontainers. Deze kosten zijn conform artikel 1.02 in de leveringsprijs inbegrepen. De locatie van de zekeringkast dient dusdanig te zijn geplaatst dat deze niet kan worden geraakt door de (slingerende) container bij het hijsen en/of terugplaatsen. 
	

	6.03
	Voor incidentele grotere afstanden dan 10 meter rekent Opdrachtnemer een meerprijs, per strekkende meter, waarvoor in de prijslijst op een fictieve hoeveelheid is opgenomen. De exacte locatie van de zekeringskast dient in overleg met de opdrachtgever te geschieden. 
	

	6.04
	Opdrachtnemer mag (door derden vastgestelde) netbeheerkosten 1-op-1 aan opdrachtgever doorbelasten. Winst maken op netbeheerkosten is niet toegestaan. 
	

	6.05
	Uitgangspunt is een standaard bovengrondse, witte zekeringskast. Inschrijver heeft de mogelijkheid om een in het maaiveld geïntegreerde zekeringsput te leveren. Inschrijver geeft op de prijslijst een meerprijs aan voor de levering van een in het maaiveld geïntegreerde zekeringsput. Ook hier mag Inschrijver uitgaan van maximaal 10 meter graafwerkzaamheden inclusief transport van de ongeveer ½ m3 vrijgekomen grond naar een milieustraat binnen het werkgebied van Cure (in analogie met 6.01). De locatie van de geïntegreerde zekeringsput dient in overleg met de opdrachtgever te geschieden. Eventuele grondverklaringen, bodemrapporten etc. dient opdrachtgever te verzorgen.
	

	6.06
	Het perssysteem dient te functioneren bij (buiten)temperaturen tussen -20 en + 50 graden Celsius.
	

	6.07
	Bij het uitnemen van de container uit de put dient de stroomvoorziening automatisch te worden ontkoppeld en bij het weer terug plaatsen van de container automatisch te worden gekoppeld. Automatisch betekent hier: zonder manuele handelingen anders dan het bedienen van de afstandsbediening voor het hijsblok. 
	

	6.08
	De verbinding tussen de betonput/veiligheidsvoorziening en de uitneembare afvalperscontainers mag tijdens het ledigen, bij gesloten veiligheidsvoorziening, niet benaderbaar zijn. 
	

	6.09
	Het perssysteem is geschikt voor het verdichten van Restafval/PBD/OPK. Hoewel de opdrachtgever inzet op optimale afvalscheiding kan het Restafval/PBD/OPK ook componenten bevatten die op basis hun aard initieel elders (minicontainers, wijkverzamelcontainers, milieustraat) moeten worden aangeboden. Deze componenten mogen de werking van de pers niet hinderen. Opdrachtgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de aanwezigheid van deze componenten en het vormt geen grondslag voor Opdrachtnemer om zich op een verminderde werking van het perssysteem te beroepen
	

	6.10
	De capaciteit van de afvalperscontainers (zonder tussentijdse lediging) is als volgt: 
-Restafval minimaal verdichting van 1:6 en een gewicht van 1000kg. 
-PBD minimaal verdichting van 1:8 en een gewicht van 800kg. 
-OPK minimaal verdichting van 1:4 en een gewicht van 600kg. 
	

	6.11
	Inschrijver levert als bewijs van eis 6.10 van iedere fractie 2 weegbonnen op. Deze bonnen dienen afkomstig te zijn van een gemeentelijke inzamelaar of commerciële partij, tevens is hier een tevredenheidsverklaring bij aanwezig.
	

	6.12
	Het perssysteem is zodanig uitgevoerd en afgesteld dat nabehandeling (mechanische sortering) van het PBD naar de onderscheidenlijke componenten niet wordt gehinderd en zonder dat dit de kwaliteit van de componenten of de sortering nadelig beïnvloed. Inschrijver kan dit desgevraagd na voorlopige gunning aantonen door middel van een verwerkersverklaring. 
	

	6.13
	De inworpopening en het persmechanisme zijn in die zin losgekoppeld dat het mogelijk moet zijn om de trommel te vullen tijdens het wegpersen van eerder aangeboden Restafval/PBD/OPK. 
	

	6.14
	Het perssysteem is dusdanig geconstrueerd dat men niet via het inspectieluik bij bewegende delen kan komen. 
	

	6.15
	Bewegende delen zijn onderhoudsarm uitgevoerd.
	

	6.16
	Het doorstorten van het afval is een vereiste ongeacht de fractie. Het is niet toegestaan dat de aanbieder moet wachten tot de perscyclus van de container is afgelopen.  
	

	
	Data Communicatie/software
	

	6.17
	Inschrijver is verantwoordelijk voor het leveren van de communicatie voor de afvalperscontainers (exclusief het door de opdrachtgever aangeleverde toegangscontrolesysteem). Het staat de inschrijver vrij om te bepalen welke techniek daarbij toegepast wordt, onder de voorwaarde dat de dekking optimaal is gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst. Het staat de inschrijver eveneens vrij om gedurende de contractperiode over te schakelen naar een andere techniek als dat beter/voordeliger of noodzakelijk is. De inschrijver blijft verantwoordelijk voor de correcte werking van de communicatie gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst, inclusief verlengingen en ongeacht wijzigingen in het gekozen mobiele communicatienetwerk of eventuele andere noodzakelijke mobiele communicatienetwerk. De kosten zijn inbegrepen in het onderhoudscontract.  
	

	6.18
	Inschrijver levert een softwareapplicatie ten behoeve van de communicatie met en beheer van het containermanagementsysteem in de afvalperscontainers, op basis van externe hosting (d.w.z. bij inschrijver of derden maar niet bij de opdrachtgever). 
De applicatie voldoet aan de onderstaande voorwaarden: 
· applicatie is webbased; 
· database moet geschikt zijn voor ontsluiting via een open standaard; 
· de software beschikt over een koppeling conform STOSAG indien van toepassing; 
	

	6.19
	De applicatie dient in ieder geval realtime onderstaande weer te geven
· Vulgraadpercentage 
· Storingen 
· Locatie container
· Aantal persbewegingen
· Aantal trommel/klepbewegingen
· Status/beschikbaarheid van de container
Tevens is het mogelijk om deze gegevens eenvoudig te exporteren.
	

	6.20
	Het moet voor opdrachtgever mogelijk zijn zelf aanpassingen te maken waarmee de vulgraad van de pers wordt bepaald. 
	

	6.21
	Updates aan soft en firmware van zowel het CMS-systeem als op de container dienen plaats te vinden tussen 00:00 en 05:00 uur.
	

	
	
	



[bookmark: _Toc194762543]7.0 Eisen ten aanzien van werkzaamheden op locatie
	
	
	Ja/Nee

	7.01
	Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schades inclusief gevolgschade die door hem, of door voor hem werkend personeel aan worden gebracht tijdens de werkzaamheden.
	

	7.02
	Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het nemen van passende verkeersmaatregelen op locatie, conform de van kracht zijnde Wet- en regelgeving op locatie. Hierbij dienen de CROW-richtlijnen als minimum te worden gehanteerd. Alleen die extra kosten, die nodig zijn bovenop de standaardkosten voor standaardwegafsluitingen voor bijzondere maatregelingen, een om-en-om regeling met verkeersregelaars of omleiding mogen achteraf 1:1 worden doorbelast aan opdrachtgever.
	

	7.03
	Opdrachtnemer stelt een algemeen veiligheids- en gezondheidsplan (V&G plan) op conform CROW, wat voorafgaande aan de start van de werkzaamheden ter goedkeuring aan de directievoerder wordt aangeboden. Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient te allen tijde een Nederlandssprekende contactpersoon aanwezig te zijn. 
	

	7.04
	Opdrachtnemer ziet erop toe dat de bij de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) worden gedragen. Personeel dat ingezet wordt ten gunste van de plaatsing draagt herkenbare (veiligheids) kleding. 
	

	7.05
	Er wordt een actieve houding van Opdrachtnemer verwacht. Indien buiten de schuld van Opdrachtnemer de werkzaamheden op een locatie moeten worden gestaakt, wordt de betreffende locatie veiliggesteld en zullen de werkzaamheden worden aangevangen op de eerstvolgende plaatsingslocatie. Deze stagnatie vormt geen grondslag voor de verrekening van meerwerk. 
	

	7.06
	In geval van vervanging van bestaande OC door een ondergrondse afvalperscontainers dient opdrachtnemer bij plaatsing de bestaande OC, veiligheidsvloer en putopvulling te verwijderen en af te leveren op de locatie van de opdrachtgever. 
	

	7.06
	In geval van vervanging van bestaande OC door een ondergrondse afvalperscontainers dient opdrachtnemer aanpassingen aan het straatwerk uit te voeren tot max 1 meter rondom de container, exclusief asfalt en sierbestrating.
	

	7.07
	In geval van een nieuwe plaatsing van een ondergrondse afvalperscontainers dient opdrachtnemer indien gewenst het straatwerk van +- 1 meter rondom de container aan te brengen. 
	

	7.08
	Opdrachtnemer dient zich op de hoogte te hebben gesteld welke voorschriften/ werkwijze gelden tot het werken in de openbare ruimte van de diverse gemeentes.
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8.0 Onderhoud & Storingen
	
	
	Ja/Nee

	8.01
	Opdrachtgever wenst een contract voor inspectie, preventief en correctief onderhoud af te sluiten voor een periode van 10 jaar. Alle geleverde onderdelen maken onderdeel uit van dit contract. Uitgangspunt is 1.5 lediging per week. 
	

	8.02
	Opdrachtnemer draagt zorg voor periodiek onderhoud op de geplaatste persen, 2 keer per jaar. Dit onderhoud betreft minimaal maar niet uitsluitend:  
       - Natrekken van bouten 
       - Nastellen van de aandrijving 
       - Smeren van meerdere lagers 
       - Controle olieniveau tandwielkast  
       - Inspectie van hijsdelen, veiligheidsluiken, automatische smeerpatronen en persdeel 
	

	8.03
	De uitkomst van dit onderhoud wordt per onderhoudsbeurt gecommuniceerd met opdrachtgever. 
	

	8.04
	Het tarief voor inspectie, preventief en correctief onderhoud dient ingevuld te worden op het prijsinvulformulier. In dit tarief zijn alle kosten inbegrepen, inclusief eventuele voorrijkosten en kilometerkosten voor de geplande, inspectie, preventief en correctief onderhoud. 
	

	8.05
	Werkzaamheden worden zoveel mogelijk op locatie van de afvalperscontainers verricht. Hierbij dient de hinder door overige weggebruikers en omwonende tot een minimum te worden beperkt.
	

	8.06
	Mankementen die worden geconstateerd en die onder de garantie vallen tijdens het onderhoud worden direct op kosten van opdrachtnemer opgelost. Is dit niet mogelijk wordt dit direct gecommuniceerd met de opdrachtgever en wordt in overleg met opdrachtgever afgestemd wanneer dit wel wordt opgelost.  
	

	8.07
	Opdrachtnemer monitort dagelijks de geplaatste persen op meerdere punten. Dit wordt in de ochtend en einde middag gecommuniceerd met opdrachtgever. Het betreft dan minimaal de volgende punten:  
1. Verklemmingen 
2. Volmeldingen 
3. Blijft de pers langer dan 18 uur dagen op hetzelfde percentage staan volgt er een signaal naar opdrachtgever 
4. Heeft de pers langer dan een 18 uur dagen geen klepopeningen volgt er een signaal naar opdrachtgever 
5. Container uitgeschakeld door bv een overstroombeveiliging 
6. Andere storingen die op basis van de aanwezige systemen kunnen worden vastgesteld.
	

	8.08
	Klachten en storingen bij de afvalperscontainers worden door inschrijver binnen 8 uur na de melding opgelost/hersteld (eventueel eerst door een tijdelijke maatregel). Voor berekening van deze maximale termijn van 8 uur worden uitsluitend de uren van 08.00 tot 17.00 uur gehanteerd (5 dagen per week).  
	

	8.09
	Tijdens de jaarlijkse evaluatie is het voor opdrachtgever mogelijk om de storingsdienst uit te breiden zodat deze ook in het weekend beschikbaar is.
Dit zal oa afhankelijk zijn van de grote van het areaal van opdrachtgever.
	

	8.10
	Bij calamiteiten dient de situatie door de inschrijver veilig gesteld te worden, binnen 4 uur na melding. Na het veilig stellen dient de inschrijver de situatie op te lossen en/of te herstellen (binnen de termijn van 8 uur na melding).
	

	8.11
	De persen worden jaarlijks gekeurd door de opdrachtgever volgens NEN- norm 3140 en T-spec. Mankementen aan de pers die bij de keuring geconstateerd worden dienen te worden opgelost door de opdrachtnemer binnen de genoemde norm.
	

	8.12
	Op geen enkel moment in het jaar mag er meer dan 1 afvalperscontainers gelijktijdig buiten gebruik zijn. Uitgangpunt is dat eerst eventuele storingen worden opgelost alvorens er onderhoud wordt gedaan. 
	

	8.13
	Een container is na uitgevoerde werkzaamheden zoals onderhoud direct geschikt voor gebruik.
	

	8.14
	Voor reparaties die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, schade of vandalisme ligt de bewijslast bij inschrijver. Indien het bewijs sluitend is, vallen deze reparaties niet onder het correctief onderhoud. Er dienen altijd foto’s te worden overlegd. De Kosten dienen altijd door de opdrachtgever te worden goedgekeurd, voorafgaand aan de reparatie. Na uitvoering van de reparatie wordt een foto gemaakt van de herstelde situatie. 
	


[bookmark: _Toc194762545]9.0 Garantie
	
	
	Ja/Nee

	9.01
	Opdrachtnemer dient de onderstaande garanties per gevraagd onderdeel af te geven. De garantie is onvoorwaardelijk tenzij Opdrachtnemer aannemelijk kan maken dat de 	tekortkoming is ontstaan als gevolg van ondeskundig of ongeoorloofd gebruik. Onder 	garantie worden zowel materiaalkosten, vervangingskosten als loonkosten gerekend. De garantietermijn gaat in op de dag van de oplevering van de ondergrondse afvalperscontainers(s).

Container (incl. 		: 10 jaar op conservering (metaal, verzinking, coating) voetgangersplatform) 	: Onbeperkt voor het achteraf niet voldoen aan het PvE

Inwerpzuil			: 10 jaar op conservering (metaal, verzinking en coatings) 			:Onbeperkt voor het achteraf niet voldoen aan het PvE 

Veiligheidsvloer	: Gelijk aan container

Pers			: 10 jaar op de volledige pers installatie
			: Onbeperkt voor het achteraf niet voldoen aan het PvE
	

	9.02
	De maximale tijdspanne tussen bestelling en in gebruik name van de ondergrondse afvalperscontainers bedraagt in een reeds aanwezige en ingegraven put 10 tot maximaal 12 weken voor orders t/m 7 stuks. Orders boven 7 stuks zal overleg plaatsvinden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Onder bestelling wordt verstaan een bevestiging van de opdracht door opdrachtgever via mail of brief. 
	

	9.03
	In de onder 9.02 genoemde termijnen vallende vakantiedagen en nationale vrije dagen tellen mee. 
	

	9.04
	Opdrachtnemer garandeert de oplevering van de afvalperscontainers binnen een termijn van 10 c.q. 12 weken tenzij vertragingen niet aan hem verwijtbaar zijn. Onder niet verwijtbaar vallen niet: 
· het (tijdelijk) niet beschikken over plaatmaterialen, halffabricaten en onderdelen door vertraagde leveringen door onderaannemers en/of van toeleveranciers van Opdrachtnemer; 
· vakanties van personeel bij Opdrachtnemer, diens onderaannemers of toeleveranciers 
· vertraagde leveringen door, en geschillen met onderaannemers en/of toeleveranciers van Opdrachtnemer als gevolg van prijsfluctuaties. 
	

	9.05
	Opdrachtgever is gerechtigd bij vertragingen een boete in rekening te brengen van: 
· Na de tweede week na beoogde oplevering: €200,- per kalenderdag per afvalperscontainers. 
De boetes gaan in de eerste kalender dag na het verstrijken van de 10e c.q. 12e week. Een boete wordt door Opdrachtgever in mindering gebracht op de declaratie van Opdrachtnemer. 
	

	9.06
	Opdrachtnemer garandeert:
· Dat deze het bij inschrijving aangeboden product gedurende de volledige looptijd van de raamovereenkomst kan en zal leveren aan Opdrachtgever. Wijzigingen van welke aard dan ook worden te allen tijde ter goedkeuring aan Opdrachtgever kenbaar gemaakt. Opdrachtgever behoudt zich daarbij het recht om niet met de wijzigingen akkoord te gaan en kan hierop besluiten de overeenkomst te ontbinden.
· Dat deze gedurende de volledige technische levensduur onderdelen kan en zal leveren in gelijkwaardige uitvoering en kwaliteit.
	

	
	Naam Inschrijver:
	

	
	Plaats:
	

	
	Datum:
	

	
	Naam vertegenwoordiger/tekenbevoegd:
	

	
	Functie:
	

	
	Handtekening:
	



· Gele vakken invullen
