
Behoort bij zaaknummer: 31205260


Bijlage K Format Staat van prijzen per Eenheid 

[bookmark: _Hlk201759684]Perceel Noord


	A1 Asfaltwerkzaamheden GO (SLOT)
	
	Indicatieve hoeveelheid per jaar
	Eenheid
	Prijs per eenheid (Excl. BTW)
	Totale kosten per regel (Excl. BTW)

	A1.1
	AC- Bin, Base
	
	1.045
	 ton
	€ -
	€ -

	A1.2
	AC- Surf, SMA, DGD
	
	1.393
	 ton
	€ -
	€ -

	A1.3
	DZOAB
	
	3.483
	 ton
	€ -
	€ -

	A1.4
	2L-ZOAB onderlaag
	
	3.239
	 ton
	€ -
	€ -

	A1.5
	2L-ZOAB toplaag
	
	1.219
	 ton
	€ -
	€ -

	A1.6
	2L-ZOAB fijn toplaag
	
	418
	 ton
	€ -
	€ -

	Subtotaalbedrag van de staat van prijzen per eenheid
	€ -



	A2 Asfaltwerkzaamheden GO (verkeerssysteem)
	
	Indicatieve hoeveelheid per jaar
	Eenheid
	Prijs per eenheid (Excl. BTW)
	Totale kosten per regel (Excl. BTW)

	A2.1
	AC- Bin, Base
	
	4.597
	 ton
	€ -
	€ -

	A2.2
	AC- Surf, SMA, DGD
	
	4.528
	 ton
	€ -
	€ -

	A2.3
	DZOAB
	
	13.932
	 ton
	€ -
	€ -

	A2.4
	2L-ZOAB onderlaag
	
	12.956
	 ton
	€ -
	€ -

	A2.5
	2L-ZOAB toplaag
	
	4.876
	 ton
	€ -
	€ -

	A2.6
	2L-ZOAB fijn toplaag
	
	1.672
	 ton
	€ -
	€ -

	Subtotaalbedrag van de staat van prijzen per eenheid
	€ -



	B1 Asfaltwerkzaamheden LVO (WBU en SLOTS)
	Staffel
	Indicatieve hoeveelheid per jaar
	Eenheid
	Prijs per eenheid (Excl. BTW)
	Totale kosten per regel (Excl. BTW)

	B1.1
	AC-Bin
	< 200
	359
	ton
	€ -
	€ -

	B1.2
	AC-Bin
	200 - 400
	359
	ton
	€ -
	€ -

	B1.3
	AC-Bin
	> 400
	717
	ton
	€ -
	€ -

	B1.4
	AC- Surf, SMA, DGD
	< 200
	359
	ton
	€ -
	€ -

	B1.5
	AC- Surf, SMA, DGD
	200 - 400
	359
	ton
	€ -
	€ -

	B1.6
	AC- Surf, SMA, DGD
	> 400
	1.793
	ton
	€ -
	€ -

	B1.7
	ZOAB
	< 200
	2.510
	ton
	€ -
	€ -

	B1.8
	ZOAB
	200 - 400
	3.227
	ton
	€ -
	€ -

	B1.9
	ZOAB
	> 400
	2.151
	ton
	€ -
	€ -

	B1.10
	2L-ZOAB onderlaag
	< 200
	1.147
	ton
	€ -
	€ -

	B1.11
	2L-ZOAB onderlaag
	200 - 400
	1.291
	ton
	€ -
	€ -

	B1.12
	2L-ZOAB onderlaag
	> 400
	789
	ton
	€ -
	€ -

	B1.13
	2L-ZOAB (toplaag / Dunne inlage
	< 200
	645
	ton
	€ -
	€ -

	B1.14
	2L-ZOAB fijn toplaag / Dunne inlage
	200 - 400
	717
	ton
	€ -
	€ -

	B1.15
	2L-ZOAB fijn toplaag / Dunne inlage
	> 400
	430
	ton
	€ -
	€ -

	B1.16
	ZOEAB
	
	21.512
	 m2
	€ -
	€ -

	B1.17
	Verjongingscreme (LVOv)
	
	49.000
	m2
	€ -
	€ -

	Subtotaalbedrag van de staat van prijzen per eenheid
	€ -





	C1 Werkzaamheden a.g.v. raakvlak GO en LVO
	
	Indicatieve hoeveelheid per jaar
	Eenheid
	Prijs per eenheid (Excl. BTW)
	Totale kosten per regel (Excl. BTW)

	C1.1
	Toepassen wapening (t.b.v. verbredingen)
	
	3.150
	m2
	€ -
	€ -

	C1.2
	Asfaltwapening (t.b.v. scheurherstel)
	
	420
	m2
	€ -
	€ -

	C1.3
	Aanbrengen schijnvoeg
	
	350
	m1
	€ -
	€ -

	C1.4
	Lichten en richten geleiderail
	
	9.450
	m1
	€ -
	€ -

	C1.5
	Vervangen/aanbrengen schuifconstructies
	
	28
	stuk
	€ -
	€ -

	C1.6
	Aanbrengen diagonalen
	
	350
	stuks
	€ -
	€ -

	C1.7
	Op hoogte brengen berm met geleiderail
	< 1 meter kantverharding
	6.300
	m1
	€ -
	€ -

	C1.8
	Op hoogte brengen berm zonder geleiderail
	< 1 meter kantverharding
	6.300
	m1
	€ -
	€ -

	C1.9
	Op hoogte brengen berm
	
	4.200
	m2
	€ -
	€ -

	C1.10
	Aanbrengen en aansluiten VRI-lus
	
	20
	lus
	€ -
	€ -

	C1.11
	Aanbrengen en aansluiten DVM-lussen (excl. lussen door derde, zoals: GMS, WIM, NDW, etc.)
	
	25
	luspaar (per strook)
	€ -
	€ -

	C1.12
	Fundering (incl grondwerk)
	< 1,5m (verbreding)
	4.200
	m2
	€ -
	€ -

	C1.13
	Fundering (incl grondwerk)
	rijbaanbreed
	8.500
	m2
	€ -
	€ -

	Subtotaalbedrag van de staat van prijzen per eenheid
	€ -



	D1 Werkzaamheden kunstwerken
	
	Indicatieve hoeveelheid per jaar
	Eenheid
	Prijs per eenheid (Excl. BTW)
	Totale kosten per regel (Excl. BTW)

	D1.1
	Concept 1 “Nosing Joints”
	
	286
	m1
	€ -
	€ -

	D1.2
	Concept 1 “Nosing Joints” met geluidsreducerende voorzieningen
	
	286
	m1
	€ -
	€ -

	D1.3
	Vervangen Concept 4: Flexibele voegovergangen type 4.1a
	
	572
	m1
	€ -
	€ -

	D1.4
	Concept 4: Flexibele voegovergangen (exclusief type 4.1a)
	
	286
	m1
	€ -
	€ -

	D1.5
	Vervangen voegovergang - Concept 5: Verborgen voegovergangen
	
	60
	m1
	€ -
	€ -

	D1.6
	Vervangen voegrubber voegovergang
	
	191
	m1
	€ -
	€ -

	D1.7
	Vervangen slijtlaag
	
	298
	m1
	€ -
	€ -

	D1.8
	Vervangen geleiderail (op KW)
	
	2.144
	m1
	€ -
	€ -

	D1.9
	Betonreparatie (niet constructief)
	
	298
	m2
	€ -
	€ -

	D1.10
	Betonreparatie dek (onder asfalt) (i.c.m. post D1.12)
	
	595
	m2
	€ -
	€ -

	D1.11
	Injecteren scheuren in beton
	
	50
	m1
	€ -
	€ -

	D1.12
	Vervangen asfaltconstructie (op KW)
	
	14.291
	m2
	€ -
	€ -

	D1.13
	Conserveren leuning
	
	1.191
	m1
	€ -
	€ -

	D1.14
	Vervangen leuning
	
	595
	m1
	€ -
	€ -

	D1.15
	Conserveren opleggingen
	
	48
	stuks
	€ -
	€ -

	D1.16
	Lokaal herstellen talud(bekleding)
	
	119
	m2
	€ -
	€ -

	D1.17
	Vervangen (dilatatie)voegen
	
	143
	m1
	€ -
	€ -

	D1.18
	Vervangen / herstellen ondersabelingen
	
	476
	stuks
	€ -
	€ -

	D1.19
	Aansluiting op KW reinigen en afgieten met bitumen
	
	953
	m1
	€ -
	€ -

	D1.20
	Vervangen flexigoot op KW (zonder vervanging verharding)
	
	476
	m1
	€ -
	€ -

	Subtotaalbedrag van de staat van prijzen per eenheid
	€ -

	E1 Vooronderzoeken
	
	Indicatieve hoeveel- heid per jaar
	Eenheid
	Prijs per eenheid (Excl. BTW)
	Totale kosten per regel (Excl. BTW)

	E1.1
	Verhardingsonderzoek conform RVO 2022
	
	20
	km
	€ -
	€ -

	E1.2
	Milieukundig verhardingsonderzoek conform de CROW publicatie 210
	
	250
	boorkernen
	€ -
	€ -

	E1.3
	Inmeten DTM tbv ontwerp herprofilering
	
	20
	km
	€ -
	€ -

	E1.5
	Asbestinventarisatie
	
	5
	stuks
	€ -
	€ -

	E1.6
	Chroom 6 onderzoek
	
	5
	stuks
	€ -
	€ -

	E1.7
	Geotechnisch onderzoek
	
	8
	km
	€ -
	€ -

	E1.8
	Milieuhygiënisch (waterbodemonderzoek
	
	8
	km
	€ -
	€ -

	E1.9
	K&L onderzoek
	
	5
	stuks
	€ -
	€ -

	Subtotaalbedrag van de staat van prijzen per eenheid
	€ -



	F1 Bijkomende kosten
	
	Indicatieve hoeveel- heid per jaar
	Eenheid
	Prijs per eenheid (Excl. BTW)
	Totale kosten per regel (Excl. BTW)

	F1.1
	Vergoedingskosten voor coördinatie mee laten liften derden
	
	10
	 keer
	€ -
	€ -

	Subtotaalbedrag van de staat van prijzen per eenheid
	€ -



	G1 Scoping
	
	Indicatieve hoeveel- heid per jaar
	Eenheid
	Prijs per eenheid (Excl. BTW)
	Totale kosten per regel (Excl. BTW)

	G1.1
	Scopingkosten
	
	1
	EUR
	€ -
	€ -

	Subtotaalbedrag van de staat van prijzen per eenheid
	€ -



	Totalen

	A1
	Asfaltwerkzaamheden GO (SLOT)
	€ -

	A2
	Asfaltwerkzaamheden GO (verkeerssysteem)
	€ -

	B1
	Asfaltwerkzaamheden LVO (WBU en SLOTS)
	€ -

	C1
	Werkzaamheden a.g.v. raakvlak GO en LVO
	€ -

	D1
	Werkzaamheden kunstwerken
	€ -

	E1
	Vooronderzoeken
	€ -

	F1
	Bijkomende kosten
	€ -

	G1
	Scoping
	€ -

	Totaalbedrag van de staat van prijzen per eenheid
	€ -





Algemene uitgangspunten


1.  De aanbesteder wil zo min mogelijk posten en geen tarievenboek. Hierdoor zijn werkzaamheden zoveel mogelijk geclusterd.
2.  De tarieven dienen reëel te zijn. Daarmee wordt bedoeld dat ze de kosten voor de uit te voeren werkzaamheden en gebruikte materialen redelijkerwijs afdekken.
3.  Alle tarieven zijn all-in. Dit wil zeggen dat alle voorkomende kosten, die noodzakelijk zijn om de werkzaamheid in zijn geheel uit te voeren, dienen te zijn opgenomen in de tarieven, evenals alle bijkomende zaken zoals ontwerp- en uitvoeringskosten, alsmede de indirecte kosten, (bijvoorbeeld begeleidingskosten personeel) algemene bedrijfskosten, winst en risico.
4.  Alle tarieven zijn gemiddelde tarieven. Dit wil zeggen dat de inschrijver moet uitgaan van gunstige en ongunstige situaties.
5.  De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in werkvensters, WBU of SLOT.
6.  Alle tarieven zijn voorcalculatorisch ten behoeve van het opstellen van een uitvoeringspakket.
7.  De opgenomen hoeveelheden strekken mede ter bepaling van de beste prijs-kwaliteit verhouding (BPKV) en zijn verder uitsluitend ter inlichting van de inschrijver. Afwijkingen van die hoeveelheden geven geen aanleiding tot schadevergoeding of aanpassing van de tarieven.
8. Indien de Opdrachtnemer of Opdrachtgever tijdens de looptijd van de Overeenkomst aanvullende asfaltmengsels wil toepassen die bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstelling, is dit mogelijk deze in de lijst op te nemen conform artikel 13 lid 4 van de Raamovereenkomst.
9. LVO: Verrekening hoeveelheid in "staffel"  zijn de hoeveelheden in één wegvak. In gevolge van onderbreking van het wegvak door kunstwerken en of gedeeltelijke uitvoering van meerdere uitvoeringsvakken in één verkeersmaatregel wordt als één wegvak beschouwd.
10. Het verrekenen van tonnen asfalt is op basis van de laagdikte in het ontwerp en het soortelijk gewicht zoals onderstaand is weergegeven:
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Perceel Zuid


	A1 Asfaltwerkzaamheden GO (SLOT)
	
	Indicatieve hoeveelheid per jaar
	Eenheid
	Prijs per eenheid (Excl. BTW)
	Totale kosten per regel (Excl. BTW)

	A1.1
	AC- Bin, Base
	
	1.045
	 ton
	€ -
	€ -

	A1.2
	AC- Surf, SMA, DGD
	
	1.393
	 ton
	€ -
	€ -

	A1.3
	DZOAB
	
	3.483
	 ton
	€ -
	€ -

	A1.4
	2L-ZOAB onderlaag
	
	3.239
	 ton
	€ -
	€ -

	A1.5
	2L-ZOAB toplaag
	
	1.219
	 ton
	€ -
	€ -

	A1.6
	2L-ZOAB fijn toplaag
	
	418
	 ton
	€ -
	€ -

	Subtotaalbedrag van de staat van prijzen per eenheid
	€ -



	A2 Asfaltwerkzaamheden GO (verkeerssysteem)
	
	Indicatieve hoeveelheid per jaar
	Eenheid
	Prijs per eenheid (Excl. BTW)
	Totale kosten per regel (Excl. BTW)

	A2.1
	AC- Bin, Base
	
	4.597
	 ton
	€ -
	€ -

	A2.2
	AC- Surf, SMA, DGD
	
	4.528
	 ton
	€ -
	€ -

	A2.3
	DZOAB
	
	13.932
	 ton
	€ -
	€ -

	A2.4
	2L-ZOAB onderlaag
	
	12.956
	 ton
	€ -
	€ -

	A2.5
	2L-ZOAB toplaag
	
	4.876
	 ton
	€ -
	€ -

	A2.6
	2L-ZOAB fijn toplaag
	
	1.672
	 ton
	€ -
	€ -

	Subtotaalbedrag van de staat van prijzen per eenheid
	€ -



	B1 Asfaltwerkzaamheden LVO (WBU en SLOTS)
	Staffel
	Indicatieve hoeveelheid per jaar
	Eenheid
	Prijs per eenheid (Excl. BTW)
	Totale kosten per regel (Excl. BTW)

	B1.1
	AC-Bin
	< 200
	359
	ton
	€ -
	€ -

	B1.2
	AC-Bin
	200 - 400
	359
	ton
	€ -
	€ -

	B1.3
	AC-Bin
	> 400
	717
	ton
	€ -
	€ -

	B1.4
	AC- Surf, SMA, DGD
	< 200
	359
	ton
	€ -
	€ -

	B1.5
	AC- Surf, SMA, DGD
	200 - 400
	359
	ton
	€ -
	€ -

	B1.6
	AC- Surf, SMA, DGD
	> 400
	1.793
	ton
	€ -
	€ -

	B1.7
	ZOAB
	< 200
	2.510
	ton
	€ -
	€ -

	B1.8
	ZOAB
	200 - 400
	3.227
	ton
	€ -
	€ -

	B1.9
	ZOAB
	> 400
	2.151
	ton
	€ -
	€ -

	B1.10
	2L-ZOAB onderlaag
	< 200
	1.147
	ton
	€ -
	€ -

	B1.11
	2L-ZOAB onderlaag
	200 - 400
	1.291
	ton
	€ -
	€ -

	B1.12
	2L-ZOAB onderlaag
	> 400
	789
	ton
	€ -
	€ -

	B1.13
	2L-ZOAB (toplaag / Dunne inlage
	< 200
	645
	ton
	€ -
	€ -

	B1.14
	2L-ZOAB fijn toplaag / Dunne inlage
	200 - 400
	717
	ton
	€ -
	€ -

	B1.15
	2L-ZOAB fijn toplaag / Dunne inlage
	> 400
	430
	ton
	€ -
	€ -

	B1.16
	ZOEAB
	
	21.512
	 m2
	€ -
	€ -

	B1.17
	Verjongingscreme (LVOv)
	
	49.000
	m2
	€ -
	€ -

	Subtotaalbedrag van de staat van prijzen per eenheid
	€ -





	C1 Werkzaamheden a.g.v. raakvlak GO en LVO
	
	Indicatieve hoeveelheid per jaar
	Eenheid
	Prijs per eenheid (Excl. BTW)
	Totale kosten per regel (Excl. BTW)

	C1.1
	Toepassen wapening (t.b.v. verbredingen)
	
	3.150
	m2
	€ -
	€ -

	C1.2
	Asfaltwapening (t.b.v. scheurherstel)
	
	420
	m2
	€ -
	€ -

	C1.3
	Aanbrengen schijnvoeg
	
	350
	m1
	€ -
	€ -

	C1.4
	Lichten en richten geleiderail
	
	9.450
	m1
	€ -
	€ -

	C1.5
	Vervangen/aanbrengen schuifconstructies
	
	28
	stuk
	€ -
	€ -

	C1.6
	Aanbrengen diagonalen
	
	350
	stuks
	€ -
	€ -

	C1.7
	Op hoogte brengen berm met geleiderail
	< 1 meter kantverharding
	6.300
	m1
	€ -
	€ -

	C1.8
	Op hoogte brengen berm zonder geleiderail
	< 1 meter kantverharding
	6.300
	m1
	€ -
	€ -

	C1.9
	Op hoogte brengen berm
	
	4.200
	m2
	€ -
	€ -

	C1.10
	Aanbrengen en aansluiten VRI-lus
	
	20
	lus
	€ -
	€ -

	C1.11
	Aanbrengen en aansluiten DVM-lussen (excl. lussen door derde, zoals: GMS, WIM, NDW, etc.)
	
	25
	luspaar (per strook)
	€ -
	€ -

	C1.12
	Fundering (incl grondwerk)
	< 1,5m (verbreding)
	4.200
	m2
	€ -
	€ -

	C1.13
	Fundering (incl grondwerk)
	rijbaanbreed
	8.500
	m2
	€ -
	€ -

	Subtotaalbedrag van de staat van prijzen per eenheid
	€ -



	D1 Werkzaamheden kunstwerken
	
	Indicatieve hoeveelheid per jaar
	Eenheid
	Prijs per eenheid (Excl. BTW)
	Totale kosten per regel (Excl. BTW)

	D1.1
	Concept 1 “Nosing Joints”
	
	286
	m1
	€ -
	€ -

	D1.2
	Concept 1 “Nosing Joints” met geluidsreducerende voorzieningen
	
	286
	m1
	€ -
	€ -

	D1.3
	Vervangen Concept 4: Flexibele voegovergangen type 4.1a
	
	572
	m1
	€ -
	€ -

	D1.4
	Concept 4: Flexibele voegovergangen (exclusief type 4.1a)
	
	286
	m1
	€ -
	€ -

	D1.5
	Vervangen voegovergang - Concept 5: Verborgen voegovergangen
	
	60
	m1
	€ -
	€ -

	D1.6
	Vervangen voegrubber voegovergang
	
	191
	m1
	€ -
	€ -

	D1.7
	Vervangen slijtlaag
	
	298
	m1
	€ -
	€ -

	D1.8
	Vervangen geleiderail (op KW)
	
	2.144
	m1
	€ -
	€ -

	D1.9
	Betonreparatie (niet constructief)
	
	298
	m2
	€ -
	€ -

	D1.10
	Betonreparatie dek (onder asfalt) (i.c.m. post D1.12)
	
	595
	m2
	€ -
	€ -

	D1.11
	Injecteren scheuren in beton
	
	50
	m1
	€ -
	€ -

	D1.12
	Vervangen asfaltconstructie (op KW)
	
	14.291
	m2
	€ -
	€ -

	D1.13
	Conserveren leuning
	
	1.191
	m1
	€ -
	€ -

	D1.14
	Vervangen leuning
	
	595
	m1
	€ -
	€ -

	D1.15
	Conserveren opleggingen
	
	48
	stuks
	€ -
	€ -

	D1.16
	Lokaal herstellen talud(bekleding)
	
	119
	m2
	€ -
	€ -

	D1.17
	Vervangen (dilatatie)voegen
	
	143
	m1
	€ -
	€ -

	D1.18
	Vervangen / herstellen ondersabelingen
	
	476
	stuks
	€ -
	€ -

	D1.19
	Aansluiting op KW reinigen en afgieten met bitumen
	
	953
	m1
	€ -
	€ -

	D1.20
	Vervangen flexigoot op KW (zonder vervanging verharding)
	
	476
	m1
	€ -
	€ -

	Subtotaalbedrag van de staat van prijzen per eenheid
	€ -

	E1 Vooronderzoeken
	
	Indicatieve hoeveel- heid per jaar
	Eenheid
	Prijs per eenheid (Excl. BTW)
	Totale kosten per regel (Excl. BTW)

	E1.1
	Verhardingsonderzoek conform RVO 2022
	
	20
	km
	€ -
	€ -

	E1.2
	Milieukundig verhardingsonderzoek conform de CROW publicatie 210
	
	250
	boorkernen
	€ -
	€ -

	E1.3
	Inmeten DTM tbv ontwerp herprofilering
	
	20
	km
	€ -
	€ -

	E1.5
	Asbestinventarisatie
	
	5
	stuks
	€ -
	€ -

	E1.6
	Chroom 6 onderzoek
	
	5
	stuks
	€ -
	€ -

	E1.7
	Geotechnisch onderzoek
	
	8
	km
	€ -
	€ -

	E1.8
	Milieuhygiënisch (waterbodemonderzoek
	
	8
	km
	€ -
	€ -

	E1.9
	K&L onderzoek
	
	5
	stuks
	€ -
	€ -

	Subtotaalbedrag van de staat van prijzen per eenheid
	€ -



	F1 Bijkomende kosten
	
	Indicatieve hoeveel- heid per jaar
	Eenheid
	Prijs per eenheid (Excl. BTW)
	Totale kosten per regel (Excl. BTW)

	F1.1
	Vergoedingskosten voor coördinatie mee laten liften derden
	
	10
	 keer
	€ -
	€ -

	Subtotaalbedrag van de staat van prijzen per eenheid
	€ -



	G1 Scoping
	
	Indicatieve hoeveel- heid per jaar
	Eenheid
	Prijs per eenheid (Excl. BTW)
	Totale kosten per regel (Excl. BTW)

	G1.1
	Scopingkosten
	
	1
	EUR
	€ -
	€ -

	Subtotaalbedrag van de staat van prijzen per eenheid
	€ -



	Totalen

	A1
	Asfaltwerkzaamheden GO (SLOT)
	€ -

	A2
	Asfaltwerkzaamheden GO (verkeerssysteem)
	€ -

	B1
	Asfaltwerkzaamheden LVO (WBU en SLOTS)
	€ -

	C1
	Werkzaamheden a.g.v. raakvlak GO en LVO
	€ -

	D1
	Werkzaamheden kunstwerken
	€ -

	E1
	Vooronderzoeken
	€ -

	F1
	Bijkomende kosten
	€ -

	G1
	Scoping
	€ -

	Totaalbedrag van de staat van prijzen per eenheid
	€ -





Algemene uitgangspunten

1.  De aanbesteder wil zo min mogelijk posten en geen tarievenboek. Hierdoor zijn werkzaamheden zoveel mogelijk geclusterd.
2.  De tarieven dienen reëel te zijn. Daarmee wordt bedoeld dat ze de kosten voor de uit te voeren werkzaamheden en gebruikte materialen redelijkerwijs afdekken.
3.  Alle tarieven zijn all-in. Dit wil zeggen dat alle voorkomende kosten, die noodzakelijk zijn om de werkzaamheid in zijn geheel uit te voeren, dienen te zijn opgenomen in de tarieven, evenals alle bijkomende zaken zoals ontwerp- en uitvoeringskosten, alsmede de indirecte kosten, (bijvoorbeeld begeleidingskosten personeel) algemene bedrijfskosten, winst en risico.
4.  Alle tarieven zijn gemiddelde tarieven. Dit wil zeggen dat de inschrijver moet uitgaan van gunstige en ongunstige situaties.
5.  De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in werkvensters, WBU of SLOT.
6.  Alle tarieven zijn voorcalculatorisch ten behoeve van het opstellen van een uitvoeringspakket.
7.  De opgenomen hoeveelheden strekken mede ter bepaling van de beste prijs-kwaliteit verhouding (BPKV) en zijn verder uitsluitend ter inlichting van de inschrijver. Afwijkingen van die hoeveelheden geven geen aanleiding tot schadevergoeding of aanpassing van de tarieven.
8. Indien de Opdrachtnemer of Opdrachtgever tijdens de looptijd van de Overeenkomst aanvullende asfaltmengsels wil toepassen die bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstelling, is dit mogelijk deze in de lijst op te nemen conform artikel 13 lid 4 van de Raamovereenkomst.
9. LVO: Verrekening hoeveelheid in "staffel"  zijn de hoeveelheden in één wegvak. In gevolge van onderbreking van het wegvak door kunstwerken en of gedeeltelijke uitvoering van meerdere uitvoeringsvakken in één verkeersmaatregel wordt als één wegvak beschouwd.
10. Het verrekenen van tonnen asfalt is op basis van de laagdikte in het ontwerp en het soortelijk gewicht zoals onderstaand is weergegeven:
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Asfaltmengsel Referentie 

volumegewicht




(ton/m3)

ZOAB 2,000

DZOAB 2,000

2L-ZOAB toplaag 2,000

2L-ZOAB onderlaag  2,100

AC surf categorie A t/m C 2,350

AC surf categorie IB 2,350

SMA 5 2,300

SMA 8/11 2,350

Geluidreducerend SMA conform [PCR] 2,300

DGD type A 2,300

DGD type B 2,300

AC bin/base categorie A t/m C 2,370

AC bin/base categorie IB 2,370

De categorieën A, B, C en IB hebben betrekking op de 

belasting door verkeer, zie SOA [VB.1] en VGW [VB.20] 
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