[bookmark: _Toc516826974]Programma van Eisen – Perceel 2 – Elektrische veegmachine
	Het formulier dient door de Inschrijver naar waarheid te worden ingevuld en dient te worden ondertekend door een persoon die blijkens het handelsregister of een volmacht van degene die blijkens het handelsregister bevoegd is om Inschrijver te vertegenwoordigen en om namens Inschrijver dit formulier te ondertekenen. 



	Conformiteitenlijst

	1. 
	Het indienen van een Inschrijving houdt in dat door Inschrijver onvoorwaardelijk met de bepalingen, eisen en voorwaarden van dit Beschrijvend document en de Nota van inlichtingen wordt ingestemd. 
	   Ja
☐
	Nee
☐

	2. 
	Inschrijver verklaart kennis te hebben genomen van de procedurevoorschriften zoals opgenomen in dit Beschrijvend document en gaat met deze voorschriften onverkort akkoord.
	   Ja
☐
	Nee
☐

	3. 
	Inschrijver verklaart kennis te hebben genomen van de beoordelingsmethodiek zoals opgenomen in dit Beschrijvend document en gaat met deze procedure onverkort akkoord.
	   Ja
☐
	Nee
☐

	4. 
	Indien er onduidelijkheid of verschil van mening is over de uitleg van een onderwerp inzake de Raamovereenkomst, zal voor de beantwoording van het betreffende vraagstuk gekeken worden naar de volgende documenten in aflopende volgorde van belangrijkheid:
· De Raamovereenkomst 
· De Nota van inlichtingen 
· Het Beschrijvend document 
· De Algemene voorwaarden van de gemeente Súdwest–Fryslân voor Leveringen en Diensten
· De Inschrijving.
	   Ja
☐
	Nee
☐

	5. 
	Inschrijver verklaart zich onvoorwaardelijk akkoord met de Raamovereenkomst van de Opdrachtgever.
	   Ja
☐
	Nee
☐

	6. 
	Inschrijver verklaart zich onvoorwaardelijk akkoord met de Algemene voorwaarden van de gemeente Súdwest-Fryslân voor Leveringen en Diensten en verklaart dat de eigen voorwaarden niet van toepassing zijn. 
	   Ja
☐
	Nee
☐



	[bookmark: _Hlk181107031]Algemene eisen veegmachine  

	7. 
	De Veegmachine voldoet aan alle Nederlandse en Europese wettelijke voorschriften (wegenverkeerswet, eventueel van toepassing zijnde GSR 2 wetgeving (General Safety Regulation), milieu eisen en normen) die gelden ten tijde van de aflevering. De Veegmachine dient minimaal te voldoen aan de meest recente Arbo eisen en Europese richtlijnen en dienen te zijn voorzien van een CE-certificaat, eventueel van toepassing zijnde conformiteitsverklaringen, veiligheidsvoorschriften en alle noodzakelijke keuringscertificaten.
	  Ja
☐
	Nee
☐

	8. 
	Bij de Veegmachine moeten er één (1) gebruikershandleiding, werkplaatshandboek en onderdelenboek in de Nederlandse taal, zowel op schrift als digitaal te worden meegeleverd. Deze leverantie is bij de prijs inbegrepen.
	  Ja
☐
	Nee
☐

	9. 
	Voor de aflevering van de Veegmachine dient de hoofdaannemer zorg te dragen voor goedkeuring van het rijksdienst van wegverkeer en voor de juiste tenaamstelling in overleg met de opdrachtgever.
	  Ja
 ☐

	Nee
☐

	10. 
	De Veegmachine dient nieuw en ongebruikt te zijn en van het meest actuele type zoals dat standaard door de fabrikant wordt geproduceerd (proven technology).
	  Ja
☐
	Nee
☐

	11. 
	De Veegmachine wordt volledig werkend en bedrijfsklaar opgeleverd. Alle componenten die door Opdrachtgever worden aangeleverd worden op de voorgeschreven wijze gemonteerd en aangesloten.
	  Ja
 ☐
	Nee
☐

	12. 
	De veegmachine heeft een gegarandeerde technische levensduur van minimaal zes (6) jaar zonder tussentijdse revisies bij regulier gebruik waarvoor de machines zijn ontworpen en gefabriceerd.
	  Ja
 ☐
	Nee
☐

	13. 
	Alle componenten van de Veegmachine welke regelmatig dan wel dagelijks onderhoud vereisen, zijn eenvoudig bereikbaar voor de betreffende controle- of onderhoudswerkzaamheden.
	  Ja
☐
	Nee
☐

	14. 
	De vetsmeerpunten moeten ten alle tijden goed bereikbaar zijn. Moeilijk bereikbare vetsmeerpunten zijn centraal op een goed bereikbare plek samen gebracht middels een meervoudig smeerblok.
	  Ja
 ☐
	Nee
☐

	15. 
	De Veegmachine mag niet voorzien zijn van belettering of reclame van de fabrikant of leverancier, uitgezonderd merk en type (zo minimaal mogelijk).
	  Ja
☐
	Nee
☐

	16. 
	Alle bedieningsorganen zijn voorzien van duidelijke opschriften in de  Nederlandse taal en/of met duidelijke symbolen. 
	  Ja
☐
	Nee
☐

	17. 
	De veegmachine is voorzien van een camerasysteem met een geïntegreerde geluidsweergave van de omgeving. Op een daartoe geschikte plaats in de cabine wordt een LCD kleurenscherm gemonteerd. Het systeem schakelt automatisch om bij achteruitrijden en is eveneens manueel omschakelbaar. Tevens is de veegmachine voorzien van een camera bij de zuigmond.
	  Ja
☐
	Nee
☐

	18. 
	Op het moment dat wordt overgeschakeld van voor- naar achteruitrijden treedt een akoestisch en optisch waarschuwingssignaal in werking.
	  Ja
 ☐
	Nee
☐

	19. 
	De banden en wielen voldoen aan de daarvoor geldende (wettelijke) eisen. Zij hebben voldoende draagvermogen en zijn afgestemd op het gebruik van de Veegmachine. De banden zijn van één merk en kwaliteit.
	  Ja
☐
	Nee
☐

	20. 
	Voor iedere soort en maat velg met band, geleverd op de Veegmachine geldt dat minimaal één (1) reservewiel (compleet) wordt meegeleverd. Deze leverantie is in de prijs inbegrepen.
	  Ja
☐
	Nee
☐

	21. 
	De Veegmachine  wordt opgeleverd volgens de huisstijl van opdrachtgever, standaard wit. De velgen van de Veegmachine zijn uitgevoerd in zilvergrijs.
	  Ja
☐
	Nee
☐

	22. 
	Alle componenten die bij de fabricage en assemblage  van de Veegmachine worden gebruikt, zijn voor montage voorbewerkt met een roestwerende verflaag.
	  Ja
☐
	Nee
☐

	23. 
	De vóór en achterzijde van de Veegmachine dienen te zijn voorzien van twee LED werklampen, deze dienen afzonderlijk van elkaar handmatig ingeschakeld te kunnen worden, de werklampen aan de achterzijde dienen ook automatisch ingeschakeld te worden bij achteruitrijden. De positie wordt na gunning door Opdrachtgever bepaald, de levering is in de prijs inbegrepen.
	  Ja
☐  

	Nee
☐

	24. 
	De Veegmachine moet zijn voorzien van LED werklampen bij alle borstels en zuigmond. De positie wordt na gunning door Opdrachtgever bepaald, de levering is in de prijs inbegrepen.
	  Ja
☐
	Nee
☐

	25. 
	 De Veegmachine is voorzien van een ruitenwisserinstallatie met tenminste een snelheid om te wissen, een interval en een ruitensproei-installatie.
	  Ja
☐
	Nee
☐

	26. 
	De Veegmachine is voorzien van een verwarming en airco opgebouwd “af fabriek”.
	 Ja
 ☐
	Nee
☐

	27. 
	De Veegmachine is voorzien van een DAB+ radio met USB poort en voorzien van een bluetooth aansluiting ten behoeve van het koppelen van een mobiele telefoon. Tevens is er een 12V aansluiting aanwezig in de cabine.
	 Ja
 ☐
	Nee
☐

	28. 
	De cabine vloer is voorzien van een rubber bescherming.
	 Ja
 ☐
	Nee
☐



	29. 
	In de cabine is een verbanddoos, lifehammer, gevarendriehoek en een 2 kg AB schuimblusser aanwezig.
	 Ja
 ☐
	Nee
☐

	30. 
	De Veegmachine is voorzien van een veiligheidssysteem dat er voor zorgt dat de borstels stoppen met draaien op het moment dat de chauffeur de cabine verlaat.
	  Ja
☐
	Nee
☐

	31. 
	De cabine van de Veegmachine is voorzien van een af fabriek geleverd overdruksysteem ter voorkoming van het binnendringen van stof.
Het overdruksysteem voldoet aan de daarvoor geldende eisen.
	  Ja
 ☐
	Nee
☐

	32. 
	De verificatie (zoals genoemd in het beschrijvend document, paragraaf 6.4) is voor rekening en risico van Inschrijver. Indien proefondervindelijk wordt vastgesteld dat aan één of meerdere eisen uit deze aanbesteding niet wordt voldaan, dan wordt de inschrijving van verdere deelname uitgesloten.
	
	



	Specifieke eisen elektrische veegmachine 

	33. 
	De veegmachine betreft het veeg-zuig principe.
	  Ja
 ☐
	Nee
☐

	34. 
	De aandrijving van de veegmachine is volledig elektrisch.
	  Ja
☐
	Nee
☐

	35. 
	De aandrijving van de volgende systemen zijn voorzien van een eigen elektrische motor met hydraulische pomp:
· linker gootborstel
· rechter gootborstel
· 3e borstel
· voertuigsystemen (stuurinrichting, remmen, enz.) 
deze functies kunnen afzonderlijk van elkaar worden bediend zodat energie wordt bespaard wat de werkduur ten goede komt. Een functioneel gelijkwaardige oplossing wordt ook geaccepteerd. 
	  Ja
 ☐
	Nee
☐

	36. 
	De accucapaciteit bedraagt minimaal 60 kWh
	  Ja
 ☐
	Nee
☐

	37. 
	De veegmachine is voorzien van een interne acculader, welke aangesloten kan worden op het normale lichtnet.
Tevens is het mogelijk de accu op te laden vanaf een wall-box (11/22kW) met een stekker van het type2 (mennekes).
	  Ja
 ☐
	Nee
☐

	38. 
	Er kan een volledige werkdag (minimaal 8 uren) met de veegmachine worden gewerkt zonder tussentijds op te laden.
	  Ja
 ☐
	Nee
☐

	39. 
	De veegmachine is voorzien van een multifunctioneel infoscherm incl. storingsdiagnose systeem.
	  Ja
 ☐
	Nee
☐

	40. 
	De rijsnelheid is traploos te regelen door middel van een rijpedaal (rijvariator) zowel in veegstand als in transportstand.
	  Ja
☐
	Nee
☐

	41. 
	De veegmachine is voorzien van cruisecontrole.
	   Ja
 ☐
	Nee
☐

	42. 
	Transportsnelheid is traploos regelbaar doormiddel van een rijpedaal en bedraagt minimaal 40 km p/u. 
	  Ja
☐
	Nee
☐

	43. 
	De Veegmachine moet al het straatvuil/zand/onkruid/bladeren e.d. met een snelheid tot minimaal 10 km p/u goed opzuigen. Bij een eventuele verificatie zal dit getoetst worden.
	  Ja
☐
	Nee
☐

	44. 
	Rijsnelheid achteruit is traploos regelbaar doormiddel van een rijpedaal.
	  Ja
☐
	Nee
☐

	45. 
	Rijsnelheid bij het rijden met de vuilcontainer omhoog (zowel voor- als  achteruit) dient begrensd te zijn op 5 km p/u.
	  Ja
☐
	Nee
☐



	cabine  

	46. 
	De cabine is uitgerust met twee zitplaatsen die beiden zijn voorzien van goedgekeurde veiligheidsgordels.
	  Ja
☐
	Nee
☐

	47. 
	De cabine is zodanig ontworpen en gefabriceerd dat personen met een lichaamslengte tussen de 1.60 meter en 2.00 meter goed kunnen zitten en optimaal zicht hebben.
	  Ja
 ☐
	Nee
☐

	48. 
	De positie van de chauffeur is rechts (zittend) in de cabine.
	 Ja
 ☐
	Nee
☐

	49. 
	De bestuurderstoel voldoet aan de nieuwste ARBO eisen en is minimaal voorzien van:
●	luchtvering 
●	verstelling in de lengterichting
●          verstelling rugleuning
●          armleuning links
●          armleuning rechts met borstelbediening
●	lendensteun
●	instelbare vering
	  Ja
 ☐
	Nee
☐

	50. 
	De veegmachine is voorzien van stuurbekrachtiging en een verstelbaar stuur.
	   Ja
 ☐
	Nee
☐

	51. 
	Het geluidsniveau in de cabine bedraagt niet meer dan 74 DB bij maximale belasting.
	   Ja
 ☐
	Nee
☐

	52. 
	De bediening van zowel de borstelinrichting als derde borstel bevindt zich rechts van de bestuurders zitplaats en geschiedt door middel van joysticks met polssteun.
	   Ja
 ☐
	Nee
☐

	53. 
	De cabine is voorzien van zonnekleppen voor bestuurder en bijrijder.
	   Ja
 ☐
	Nee
☐

	54. 
	De deuren links en rechts zijn voorzien van schuiframen.
	  Ja
  ☐
	Nee
☐

	55. 
	De buitenspiegels dienen elektrisch verstelbaar en verwarmt te zijn. 
Bediening geschiedt vanuit de cabine.
	   Ja
 ☐
	Nee
☐

	56. 
	De veegmachine is aan de vóór en achter voorzien van LED zwaailichten.
	   Ja
  ☐
	Nee
☐

	57. 
	De veegmachine moet uitgerust zijn met analoge en/of digitale meters die duidelijk de volgende informatie moeten weergeven:
· resterende accu capaciteit
· rij-kilometers
· veeguren
· snelheidsmeter
· inhoud van de sproeiwatertank
	   Ja
 ☐
	Nee
☐

	58. 
	In de cabine dient een akoestische en/of optische signalering aanwezig te zijn voor een  tekort aan:
· hydrauliekolie
· resterende accu capaciteit
· sproeiwater ten behoeve van het veegsysteem. 
Bij te kort aan sproeiwater in de watertank dient de sproeiwaterpomp zich automatisch uit te schakelen.
	   Ja
 ☐
	Nee
☐

	59. 
	De veegmachine is voorzien van een voorziening in de cabinevloer waardoor de chauffeur visueel zicht heeft op de zuigmond. Als alternatief is het gebruik van camera’s ook toegestaan.
	   Ja
 ☐
	Nee
☐





	chassis

	60. 
	Het chassis is voorzien van een meerlaagse verfcoating.
	   Ja
 ☐
	Nee
☐

	61. 
	De machine is voorzien van voor- en achtervering. 
	   Ja
 ☐
	Nee
☐

	62. 
	De veegmachine is vier (4)-wiel bestuurd.
	   Ja
  ☐
	Nee
☐

	63. 
	De wielbasis bedraagt niet meer dan 2200mm.
	   Ja
 ☐
	Nee
☐

	64. 
	Hoogte van de machines (exclusief zwaailichten) bedraagt maximaal 2100 mm.
	   Ja
 ☐
	Nee
☐

	65. 
	De draaicirkel, gemeten tussen muren bedraagt maximaal 7500 mm.
	   Ja
 ☐
	Nee
☐

	66. 
	Het GVW gewicht bedraagt maximaal 5500 kg
	   Ja
  ☐
	Nee
☐

	67. 
	Maximale breedte van de veegmachine (gemeten zonder spiegels en borstels) bedraagt 1400 mm.
	   Ja
 ☐
	Nee
☐

	68. 
	De lengte van de veegmachine bedraagt excl. 3e borstel maximaal 4500 mm
	   Ja
 ☐
	Nee
☐

	69. 
	In geval van storing aan het hydraulische of elektrische systeem, kan de vuilcontainer door middel van een hydraulische handpomp worden gekipt.
	   Ja
 ☐
	Nee
☐

	70. 
	De machine is voorzien van schijfremmen op alle wielen.
	   Ja
 ☐
	Nee
☐



	veeginstallatie

	71. 
	De veegmachine is voorzien van een 3e borstel, deze is geschikt voor het verwijderen van onkruid.
	   Ja
 ☐
	Nee
☐

	72. 
	Bij het gebruik van de 3e borstel blijft het veegresultaat van de overige veegborstels gelijk aan vegen zonder de 3e borstel.
	   Ja
 ☐
	Nee
☐

	73. 
	De 3e borstel is zowel links als rechts te gebruiken en te bedienen vanuit de cabine. 
	   Ja
 ☐
	Nee
☐

	74. 
	De draairichting (clockwise en counterclockwise) van de 3e borstel dient vanuit de cabine veranderd te kunnen worden.
	   Ja
  ☐
	Nee
☐

	75. 
	De 3e borstel is voorzien van een hydraulische hoekverstelling.
	   Ja
 ☐
	Nee
☐

	76. 
	De rechter gootborstel is voorzien van hydraulische borstelhoekverstelling.
	   Ja
 ☐
	Nee
☐

	77. 
	Veegborstels zijn zowel naar links als rechts te verstellen vanuit de cabine. 
	   Ja
 ☐
	Nee
☐

	78. 
	Het toerental van zowel de zijborstels als de 3e borstel is traploos in te stellen vanuit de cabine.
	   Ja
 ☐
	Nee
☐

	79. 
	De veegbreedte zonder 3e borstel bedraagt tenminste 1900 mm.
	   Ja
 ☐
	Nee
☐

	80. 
	De zuigmond is voorzien van steunwiel. Een alternatief is ook toegestaan mits de zuigmond het wegdek automatisch volgt
	   Ja
 ☐
	Nee
☐

	81. 
	De borstelinrichting is van het getrokken type.
	   Ja
 ☐
	Nee
☐

	82. 
	De borsteldruk is instelbaar en moet tijdens het slijten van de borstel nagenoeg constant blijven.
	   Ja
 ☐
	Nee
☐

	83. 
	De zuigmond moet afzonderlijk van de gootborstels kunnen heffen en zakken.
	   Ja
 ☐
	Nee
☐

	84. 
	De borstelplaten van zowel de gootborstels als de borstelplaat van 3e borstelarm  is van het type snel wissel.
	   Ja
 ☐
	Nee
☐

	85. 
	Er dient een grofvuilklep in de zuigmond aanwezig te zijn, deze is hydraulisch bedienbaar vanuit de cabine.
	   Ja
 ☐
	Nee
☐

	86. 
	Tijdens het achteruit rijden moet de zuigmond automatisch heffen. 
	   Ja
 ☐
	Nee
☐



	watertank  

	87. 
	De sproeiwatertank voor het veeggedeelte heeft een inhoud van minimaal 300 liter. De inhoud moet volledig ten gunste komen aan het borstelsysteem, ter voorkoming van vuilafzetting in zuigmond, zuigbuis, waaier en waaierhuis. 
	   Ja
 ☐
	Nee
☐

	88. 
	De sproeiwatervoorziening is vanuit de cabine aan en uit te schakelen en in te stellen.
	   Ja
  ☐
	Nee
☐

	89. 
	De veegmachine is voorzien van een waterrecyclingsysteem zodat er een langere periode kan worden geveegd zonder sproeiwater te hoeven tanken.
	   Ja
  ☐
	Nee
☐

	90. 
	De veegmachine is voorzien van een hogedruk waterpomp met spuitlans.
	   Ja
 ☐
	Nee
☐



	container

	91. 
	De veegmachine is voorzien van een RVS container met een bruto inhoud van tenminste 1,7 m³. 
	   Ja
 ☐
	Nee
☐

	92. 
	De veegmachine is voorzien van een hydraulisch kippende container waarvan het hydraulische systeem is beveiligd tegen slangbreuk. 
	   Ja
 ☐
	Nee
☐

	93. 
	Het hydraulisch systeem is voorzien van een hydraulische handpomp zodat bij storing de container handmatig kan worden gekipt.
	   Ja
 ☐
	Nee
☐

	94. 
	De storthoogte bedraagt minimaal 1350 mm.

	   Ja
 ☐
	Nee
☐

	95. 
	De achterzijde van de veegmachine moet zijn voorzien van een voorziening om tijdens het vegen het verkeer links of rechts langs de veegmachine te begeleiden. (traffic advisor)
	   Ja
  ☐
	Nee
☐



	Opleiding, onderdelen en service  

	96. 
	Bij de aflevering van de Veegmachine worden door Opdrachtnemer de volgende zaken aangeleverd:
-	een overzicht van alle benodigde inspectie- en onderhoudsbeurten van de aankomende 6 jaar.
	   Ja
  ☐
	Nee
 ☐

	97. 
	De Veegmachine wordt afgeleverd met een uitgebreide instructie voor tenminste zes (6) gebruikers.
	   Ja
  ☐
	Nee
 ☐

	98. 
	Opdrachtnemer verzorgt, ten behoeve van het uitvoeren van onderhoud en reparatiewerkzaamheden, een uitgebreide opleiding voor negen (9) monteurs van Opdrachtgever. Deze opleiding is in de prijs inbegrepen. Opdrachtgever beoordeelt of de opleiding voldoende is. De opleiding vindt plaats uiterlijk drie (3) maanden na aflevering.
	   Ja
  ☐
	Nee
 ☐

	99. 
	Bij modificaties uitgevoerd door de Inschrijver, zal alle documentatie direct geactualiseerd worden.
	   Ja
  ☐
	Nee
 ☐

	100. 
	Opdrachtnemer moet binnen één (1) uur met geautoriseerd personeel, waarmee in de Nederlandse taal kan worden gecommuniceerd, telefonisch technische service aan de onderhoudsmonteur van Opdrachtgever kunnen verlenen. Een telefonische helpdesk dient van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur bereikbaar te zijn.
	   Ja
  ☐
	Nee
 ☐

	101. 
	De opdrachtnemer beschikt over een servicepunt dat vanuit dit servicepunt tot dit adres Hottingawei 30, 8771 ST Nijland (een centraal gelegen adres 
binnen gemeente Súdwest-Fryslân) binnen 120 minuten aan te rijden is. Bij dit servicepunt moet voldoende voorraad aanwezig zijn om alle voorkomende reparaties en onderhoudswerkzaamheden direct uit te voeren. Berekening vindt plaats aan de hand van de tomtom route planner: https://mydrive.tomtom.com/nl_nl/ waarbij de parameters staan ingesteld 
op: snelste route en voertuigafmetingen: Vrachtwagen (vertragingen niet meegerekend). Dit servicepunt dient minimaal geopend te zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur. 

	   Ja
  ☐
	Nee
 ☐

	102. 
	De servicedienst van de aanbieder is tijdens werkdagen bij storing/problemen altijd binnen 240 minuten ter plaatse bij de defecte Veegmachine.
	   Ja
  ☐
	Nee
 ☐

	103. 
	Per geleverde Veegmachine wordt er één (1) onderdeelboek en één (1) werkplaatshandboek digitaal meegeleverd. Deze onderdelenlijsten voorzien in duidelijke benamingen van de onderdelen en de daarbij behorende onderdeelnummers. Deze leverantie is in de prijs inbegrepen.
	   Ja
  ☐
	Nee
 ☐

	104. 
	Opdrachtnemer garandeert dat alle onderdelen die nodig zijn voor de reguliere onderhoudswerkzaamheden binnen (24) uur ter plaatse op de gewenste locatie van Opdrachtgever zijn.  
	   Ja
  ☐
	Nee
 ☐

	105. 
	Opdrachtnemer garandeert dat alle onderdelen die nodig zijn voor alle voorkomende reparaties en onderhoudswerkzaamheden binnen 2 x 24 uur ter plaatse op de gewenste locatie van Opdrachtgever zijn. Opdrachtnemer levert na gunning van de opdracht een besteladvies aan met betrekking tot de onderdelenvoorraad van Opdrachtgever.
	   Ja
  ☐
	Nee
☐

	106. 
	Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van tien (10) jaar een dusdanige onderdelenvoorraad aan te houden dat op ieder moment aangevangen kan worden met de reparatie en dat deze voltooid kan worden.
	   Ja
  ☐
	Nee
 ☐

	107. 
	Opdrachtnemer moet op verzoek alle benodigde specifieke gereedschappen, alsmede de benodigde test- en diagnoseapparatuur met Nederlandstalige gebruikshandleiding leveren. 
	   Ja
  ☐
	Nee
 ☐





	Eisen aan garantie  

	108. 
	Opdrachtgever wenst volledige garantie op de te leveren Veegmachine zoals genoemd in deze aanbesteding, met uitzondering van de onderdelen die als gevolg van normale slijtage door het gebruik binnen de garantieperiode vervangen moeten worden (zgn. slijtdelen). De garantietermijn voor de te leveren Veegmachine zoals genoemd in deze aanbesteding bedraagt tenminste 12 maanden, ongeacht het aantal kilometers en/of draaiuren. In uw calculatie kunt uit uitgaan van maximaal 1.000 draaiuren per jaar.
De borsteluren zullen indicatief op ca. 80% van het aantal draaiuren
uitkomen. Aan deze indicatie kunnen geen rechten ontleend worden.
Garantie op het accupakket en bijbehorende delen van de elektrische veegmachine is tenminste 36 maanden/4000 uren.
Gedurende de garantieperiode behoudt het accupakket een capaciteit van tenminste 80% van de oorspronkelijke capaciteit.
	   Ja
  ☐
	Nee
 ☐

	109. 
	Opdrachtnemer voert gedurende de garantietermijn alle reparaties uit die als garantie worden aangemerkt. Gedurende de garantietermijn voert Opdrachtgever zelf reparaties en onderhoud uit die niet onder de garantie vallen, maar wel noodzakelijk zijn. Het zelf uitvoeren van reparaties en onderhoud heeft geen invloed op de garantietermijn, deze blijft gewaarborgd. Dit onder de voorwaarde dat het onderhoud en de reparaties volgens de fabrieksvoorschriften worden uitgevoerd.
	   Ja
  ☐
	Nee
 ☐

	110. 
	Alle kosten als gevolg van het uitvoeren van garantie en/of garantie-werkzaamheden komen voor rekening van Opdrachtnemer. Hieronder worden inbegrepen de kosten die gemaakt moeten worden voor of door derden om herstel mogelijk te maken.
	   Ja
  ☐
	Nee
 ☐

	111. 
	Gedurende de garantieperiode worden voor het verrichten van werkzaamheden, het leveren of verzenden van onderdelen alsmede de hieraan verbonden transportkosten, geen kosten in rekening gebracht als een en ander het gevolg is van een situatie die als garantie wordt aangemerkt.
	   Ja
  ☐
	Nee
 ☐

	112. 
	Na melding is er gedurende de garantieperiode binnen 240 minuten een monteur op de gewenste locatie aanwezig, die op dat moment daadwerkelijk start met het uitvoeren van de reparatiewerkzaamheden.
	   Ja
  ☐
	Nee
 ☐

	113. 
	Bij reparatiewerkzaamheden in de garantieperiode langer dan 10 werkdagen zorgt de opdrachtnemer voor een vervangende veegmachine gelijkwaardig aan de beschreven veegmachine in deze aanbesteding.
	   Ja
  ☐
	Nee
☐



	Levertijd en logistieke eisen  

	114. 
	De Veegmachine wordt uiterlijk 180 kalenderdagen na opdrachtverstrekking/ gunning volgens incoterm DDP afgeleverd op een nader door de Opdrachtgever te bepalen locatie binnen gemeente Súdwest-Fryslân. Aflevering heeft niet eerder plaatsgevonden dan na volledige acceptatie door, of namens Opdrachtgever.
	   Ja
 ☐
	Nee
☐

	115. 
	[bookmark: _Hlk198116426]Indien Opdrachtnemer de gestelde afleveringsdatum overschrijdt, zal de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een boete van € 1.000,00 excl. BTW per veegmachine opleggen per week dat de levering is uitgesteld.  
Indien zich gedurende de leveringstermijn situaties voordoen die leiden tot vertraging, dan informeert Opdrachtnemer de gemeente hier direct over. 
	   Ja
 ☐
	Nee
☐





	Facturatie  

	116. 
	De factuur moet zijn voorzien van routenummer en naam van uw contactpersoon bij Opdrachtgever en een duidelijke BTW-specificatie. De factuur wordt getoetst aan de wettelijke eisen die de Belastingdienst aan een factuur stelt. Indien de factuur hier niet aan voldoet wordt de factuur geretourneerd.
	   Ja
 ☐
	Nee
☐

	117. 
	De betaling van de opdrachtsom geschiedt maximaal 30 dagen nadat Opdrachtgever de factuur heeft ontvangen. U kunt een e-factuur sturen via het netwerk van Simplerinvoicing. Het OIN nummer van de gemeente Súdwest-Fryslân is  00000001823288444000[footnoteRef:1]. [1:  Indien u gebruik maakt van Simplerinvoicing graag het routenummer vermelden in het XML-bestand bij de tag: “<cac:OrderReference> <cbc:ID> </cbc:ID> </cac:OrderReference>”        ] 

Geen e-facturering? Het is ook mogelijk een factuur in PDF formaat te sturen. Deze kunt u mailen naar: Facturen@sudwestfryslan.nl  
	   Ja
 ☐
	Nee
☐




