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2. Inleiding
Dit V&G-plan ontwerpfase vormt, conform artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, de eerste versie van het vereiste Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan). Dit plan dient door de V&G-coördinator uitvoeringsfase aangevuld te worden. 

Het doel van onderliggend V&G-plan ontwerpfase is medewerkers op het in besteknr. XXXXX beschreven project te informeren over belangrijke feiten inzake hun veiligheid en gezondheid. 

In het kader van de Arbeidsomstandighedenwet is het van belang dat de betrokken partijen doelmatig samenwerken op het gebied van veiligheid en gezondheid. De arbeidsomstandigheden worden voor de volgende fasen bepaald: 

· Organisatorisch, zoals wie is verantwoordelijk en wie controleert; 

· Veiligheidstechnische, zoals het werken in de nabijheid van machines e.d.; 

· Arbeidshygiënische, zoals blootstelling aan schadelijke stoffen, lawaai, trillingen etc. 

Dit V&G-plan dient onderdeel uit te maken van door de hoofdaannemer aan onderaannemers te verstrekken informatie. Onderaannemers dienen, naast de op te volgen algemeen geldende ARBO-eisen en voorschriften, bij de te nemen veiligheidsmaatregelen rekening te houden met de risico’s zoals deze in dit V&G-plan ontwerpfase zijn vermeld. Dit plan is van toepassing op al het personeel van zowel opdrachtgever, (onder)aannemer als derden. 

De aannemer dient al het personeel van zowel (onder)aannemer als derden, met de in dit V&G-plan beschreven veiligheids- en gezondheidsrisico’s bekend te maken d.m.v. toolboxmeetings. Tevens dient te aannemer te controleren op de naleving van dit plan d.m.v. bijvoorbeeld werkplekinspecties. 

Het gehele V&G-plan voor het onderhavige bouwwerk is een dynamisch document, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is. Tevens maakt het gehele V&G-plan deel uit van het V&G-dossier. 

De werkzaamheden zullen pas aanvangen nadat een analyse op veiligheids- en gezondheidsrisico's voor die werkzaamheden en daarmee samenhangende of samenvallende overige werkzaamheden naar tijd en plaats heeft plaatsgevonden. De resultaten van deze analyse, inclusief de te treffen maatregelen en voorzieningen, zullen voor aanvang van de werkzaamheden in het V&G-plan uitvoeringsfase worden vastgelegd en geëffectueerd. 

De werk specifieke factoren zijn per hoofdactiviteit, volgens de indeling binnen de RAW-systematiek, aangegeven met de daarbij horende gevaarsaspecten. 

In het V&G-plan moet rekening worden gehouden met de belangen van zowel de opdrachtgever, de opdrachtnemer (aannemer) als derden. 

3. Taken V&G-Coördinator Ontwerpfase

1. Zorgt voor het uitwerken van een project-risico-inventarisatie/evaluatie op ontwerp- en omgevingsaspecten. 

2. Houdt hierbij wet- en regelgeving en de stand van techniek als maatstaf. 

3. Verzorgt de noodzakelijke coördinatie met anderen, zoals ontwerpers, adviseurs, overheden, nutsbedrijven (o.a. advies inwinnen, overleg voeren, afspraken maken, vastleggen en bewaken). 

4. Draagt er zorg voor dat door het projectteam V&G-risico´s (voortkomend uit ontwerp RI&E´s) voor de uitvoerings- en beheerfase zoveel mogelijk worden geëlimineerd, o.a. door wijziging van ontwerp, werkmethoden en materialen en door bepalingen in bestek, tekeningen of bijbehorende bescheiden. 

5. Neemt (nog) niet vermijdbare V&G-risico´s voor de uitvoeringsfase op in een V&G-plan ontwerpfase. 

6. Neemt (nog) niet vermijdbare V&G-risico´s voor de beheersfase, alsmede relevante instructies voor de beheerder op in een V&G-dossier. 

7. Rapporteert tussentijds aan opdrachtgever over de voortgang (respectievelijk bij het afsluiten van de oriëntatie-/definitiefase, voorontwerp-, ontwerp- en bestek-) en zorgt voor vastlegging van de genomen besluiten middels in het projectdeel opgenomen rapportageformulieren bij het afsluiten van een fase. 

8. Zorgt dat het V&G-plan ontwerpfase formeel deel uitmaakt van het bestek en dus van de aanbestedingsstukken. 

9. Zorgt ervoor dat het projectteam bepaalt welke aannemer de V&G-coördinatie in de uitvoeringsfase moet gaan vervullen. 

10. Zorgt dat er V&G-bepalingen worden opgenomen in de aannemingsovereenkomsten met de V&G-coördinerende aannemer en eventuele andere aannemers die rechtstreeks onder de opdrachtgever werken. 

11. Meldt het project schriftelijk bij het betreffende regiokantoor van de Arbeidsinspectie (via een Kennisgevingsformulier) 

12. Overhandigt het V&G-dossier aan de V&G-coördinerende aannemer en wijst hem op zijn plicht het zonodig aan te passen/aan te vullen. Veelal is dit ook een uit het bestek voortvloeiende verplichting. 

13. Bewerkstelligt dat ook tijdens de uitvoering de vinger aan de pols wordt gehouden ten aanzien van de naleving van het voorgaande en het Arbobesluit in het algemeen. (bijvoorbeeld door middel van bouwvergaderingen, toezicht door bouwdirectie, rapportage door leidinggevenden van aannemers en/of V&G-deskundigen). 

14. Controleert of het van de V&G-coördinerende aannemer terug ontvangen V&G-dossier de toets der kritiek kan doorstaan en overhandigt dit bij oplevering tezamen met andere over te dragen documenten aan de beheerder/eigenaar. 

15. Evalueert bij oplevering de ervaringen bij het tot stand komen en uitvoeren van het V&G-plan en V&G-dossier en rapporteert hierover schriftelijk aan zijn opdrachtgever en/of werkgever. Bij de gemeente Ridderkerk geschiedt dit laatste door vastlegging van deze evaluatie in het projectevaluatierapport. 

16. Onderneemt initiatieven om te bereiken dat bij meerdere projecten van (meerdere) opdrachtgevers overkoepelende coördinatie plaatsvindt over de afzonderlijke V&G-coördinatoren. 

4. Betrokken partijen en projectgegevens
4.1. Opdrachtgever

Naam




: Gemeente Ridderkerk
Adres




: Koningsplein 1
Postcode en Plaats


: 2981 EA Ridderkerk
Contactpersoon


: Dhr. K. Opstal
Telefoonnummer


: 0180 451 234
E-mail




: k.opstal@ridderkerk.nl 
4.2. Ontwerpende partij
Naam




: Nebest B.V.
Adres




: Marconiweg 2
Postcode en Plaats


: 4131 PD Vianen
Contactpersoon


: Dhr. T.M.C. van Dijk
Telefoonnummer


: +31 (0) 85 489 01 00
E-mail




: timo.vandijk@nebest.nl 
4.3. Directievoerende partij

Naam




: 
Adres




: 
Postcode en Plaats


: 
Contactpersoon


: 
Telefoonnummer


: 
E-mail




: 
4.4. Uitvoerende partij

Naam




: 
Adres




: 
Postcode en Plaats


: 
Contactpersoon


: 
Telefoonnummer


: 
E-mail




: 
4.5. Overige uitvoerende partijen

Naam




: 
Adres




: 
Postcode en Plaats


: 
Contactpersoon


: 
Telefoonnummer


: 
E-mail




: 
4.6. Bestek
· Naam project


: Oeverconstructie Park Maasdonck
· Besteknummer


: XXX
· Versie



: 1.0
· Datum



: XXX
4.7. Globale projectomschrijving en locatie
Bij Park Maasdonck, gelegen in de gemeente Ridderkerk, is een oeveraanvulling gepland. De projectlocatie is te zien in Figuur 1.1. De huidige kades langs de Werfkade, de Ankerplaats en Dokhof zijn aan vervanging toe. Het plan is om een oeveraanvulling te realiseren, waardoor de huidige kademuren onbelast worden en niet vervangen hoeven te worden. De oeveraanvulling bestaat uit een talud met een helling van 1:3 tot de bestaande bodem, en op een aantal locaties een vlak gedeelte op 2m+NAP.
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Ridderkerk 4.7

Globale projectomschrijving

Bij Park Maasdonck, gelegen in de gemeente Ridderkerk, is een oeveraanvulling
gepland. De projectlocatie is te zien in Figuur 1.1. De huidige kades langs de
Werfkade, de Ankerplaats en Dokhof zijn aan vervanging toe. Het plan is om een
oeveraanvulling te realiseren, waardoor de huidige kademuren onbelast worden
en niet vervangen hoeven te worden. De oeveraanvulling bestaat uit een talud
met een helling van 1:3 tot de bestaande bodem, en op een aantal locaties een
vlak gedeelte op 2m+NAP.
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Figuur 1.1: Projectlocatie van de oeveraanvulling bij Maasdonck. In de onderste

figuur is het ontwerp van de oeveraanvulling weergeven met de zwarte lijnen.
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4.9. Planningsgegevens (vermoedelijke en bij benadering)
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Figuur 1.1: Projectlocatie van de oeveraanvulling bij Maasdonck. In de onderste figuur is het ontwerp van de oeveraanvulling weergeven met de zwarte lijnen.
4.8. Planningsgegevens (vermoedelijke en bij benadering)
· Aanvangsdatum van de uitvoerende werkzaamheden
: 
· Uitvoeringsperiode





: 

· Opleveringdatum





: 
· Max. aantal werknemers gelijktijdig op het werk 
:

· Aantal werkgevers en zelfstandigen op het werk
:

4.9. Reeds geselecteerde onderaannemers
Naam




:

Adres




:

Postcode en Plaats


:

Contactpersoon


:

Telefoonnummer


:

E-mail




:

Naam




:

Adres




:

Postcode en Plaats


:

Contactpersoon


:

Telefoonnummer


:

E-mail




:

5. Ingeschakelde extern deskundigen
Soort activiteit


: Bijvoorbeeld HVK, DLP, Asbestdeskundige
Naam




:

Adres




:

Postcode en Plaats


:

Contactpersoon


:

Telefoonnummer


:

E-mail




:

Soort activiteit


: Bijvoorbeeld keuring of audit
Naam




:

Adres




:

Postcode en Plaats


:

Contactpersoon


:

Telefoonnummer


:

E-mail






6. Kennisgeving aan Inspectie-SZW
Het project wordt door de opdrachtnemer namens de opdrachtgever aangemeld bij de betrokken regionale vestiging van de Inspectie-SZW. Een kopie van deze kennisgeving wordt aan de opdrachtgever verstrekt met een aantekening in het V&G-dossier. Een kopie van deze kennisgeving wordt door de opdrachtnemer zichtbaar opgehangen in de (directie)keet op de bouwlocatie. En of een kopie wordt fysiek opgenomen in het fysieke V&G-dossier.
7. Afstemming coördinatie ontwerp- en uitvoeringsfase
Er zal een overdracht plaatsvinden van de V&G-coördinator Ontwerpfase naar de V&G-coördinator Uitvoeringsfase respectievelijk (totaal-)V&G-coördinator. Deze overdracht vindt plaats op initiatief van de V&G-coördinator Uitvoeringsfase, zie inhoudsopgave, voor een voorbeeld van een overdracht formulier.
8. Samenwerking en communicatie
Indien in de uitvoeringsfase sprake is van meerdere partijen dient in het V&G-plan te worden aangegeven op welke wijze invulling zal worden gegeven aan samenwerking en communicatie. De totaal V&G-coördinator stelt daartoe een (communicatie-) plan op waarin in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde komen: naam, frequentie, vereiste aanwezigen bij en registratie van V&G-overleggen. 

8.1. Coördinatie: opdrachtgevers, uitvoerende partijen en derden

	Naam overleg


	Datum
	Notulen
	Deelnemers

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


8.2. Coördinatie: uitvoerende partijen en hun werknemers

	Naam overleg


	Datum
	Notulen
	Deelnemers

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


9. Risico’s en maatregelen
Een werkplek wordt gedefinieerd als de bouwplaats, inclusief de directe omgeving en de aan- en afvoerwegen voor zowel personeel, materieel als materiaal. 

10. RAW risico bibliotheek
Voor de risico inventarisatie en evaluatie met betrekking tot Veiligheid en Gezondheid wordt verwezen de RAW Risico Bibliotheek. Zie hiervoor de actuele inhoudsopgave.
11. Voorlichting, instructies & inspecties
11.1. Algemeen

Iedere werkgever dient zijn werknemers voor de aanvang van de werkzaamheden te informeren en te instrueren over de van belang zijnde aspecten t.a.v. veiligheid, gezondheid en milieu op de bouwplaats. Dit dient te gebeuren door de VGM vertegenwoordiger van elke aannemer. Dit betekent dat het gestelde in dit hoofdstuk ook voor onderaannemers onverminderd van toepassing is.

11.2. Taakgerichte voorlichting

De (hoofd)uitvoerder geeft voor de aanvang van de werkzaamheden, inhoudelijke voorlichting over dit werkonderdeel. Deze voorlichting wordt, afhankelijk van het werkonderdeel/onderaannemer, gegeven aan ofwel de uitvoerder van de onderaannemer, ofwel het bouwplaatspersoneel. Wanneer deze voorlichting wordt gegeven aan de uitvoerder van de onderaannemer, dan geeft deze de voorlichting aan zijn bouwplaatsmedewerkers.

11.3. Identificatieplicht

Al het personeel op een bouwplaats moet zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Zie ook de actuele inhoudsopgave bijlage Identificatieplicht.
Geldige identiteitsbewijzen zijn:

• Nederlands paspoort, Nederlandse identiteitskaart of Nederlands rijbewijs;

• Paspoort van een van de EEG-landen;

• Europese identiteitskaart;

• Toeristenkaart;

• Niet-Nederlands paspoort waarin door de vreemdelingendienst een vergunning tot verblijf is aangetekend;

• Vreemdelingendocument (hierop staat “ arbeid is vrij toegestaan”).

Een kopie maken is toegestaan, mits op de kopie met bijvoorbeeld een viltstift is aangeven:

· Doel van de kopie, bijvoorbeeld projectnaam en locatie

· Datum afgifte, aan wie en de duur van de geldigheid van de kopie

11.4. Voorlichting en inspecties

In kader van de Arbowet dient een periodieke voorlichting te worden uitgevoerd. Er is in kader van de voorlichtingsplicht een parallel met de Veiligheid Checklist Aannemers (VCA)  De VCA eist minimaal dat tien maal per kalenderjaar een Toolboxmeeting wordt gehouden. Voorafgaand kan een werkplekinspectie plaatsvinden. Van de voorlichting/Toolboxmeeting wordt middels een standaardformulier een verslag gemaakt. Het resultaat van de werkplekinspectie wordt, naast de voor de veilige uitvoering van het werk van belang

zijnde VGM-onderwerpen, tijdens de voorlichting/Toolboxmeeting met het bouwplaatspersoneel besproken. De geplande data van de voorlichting/Toolboxmeeting en werkplekinspecties kunnen in het V&G-dossier en of VGM-kalender vastgelegd. 

Waar nodig kan de V&G-coördinator uitvoeringsfase besluiten dat een onderaannemer, in plaats van een eigen voorlichting/Toolboxmeeting te houden, moet deelnemen aan de voorlichting/Toolboxmeeting van de hoofdaannemer. Een ongeval, een bijna ongeval of een regelmatig geconstateerde overtreding kan aanleiding zijn om een extra bijeenkomst te beleggen.

12. Milieumaatregelen
In deze paragraaf opnemen welke ontwerpmaatregelen worden genomen op milieugebied (dus nadenken over gevolgen van het ontwerp op milieugebied) en welke maatregelen in de uitvoeringsfase kunnen worden genomen om de milieueffecten te beperken en te beheersen 

NB: In het V&G-plan uitvoeringsfase moet ook aandacht worden besteed aan de consequenties die het uitvoeren van het project voor het aspect milieu heeft. Het betreft in ieder geval consequenties op het gebied van verontreiniging van grond en water, geluids- en trillingshinder. 

Voorbeeld:

	Afvalstof
	Code
	Transporteur

	Bedrijfsafval
	11.01.799
	Aannemer

	Verontreinigde grond
	09.04.000
	Aannemer

	Betonpuin
	12.20.102
	Aannemer


13. Controle op de naleving van het VGM-beleid
13.1. Toezicht door leidinggevenden

Leidinggevenden hebben de taak hun medewerkers aan te sturen en te motiveren betreffende het volgen van het V&G-systeem. Waar nodig doen zij hun medewerkers een kopie van dit V&G-plan toekomen. Het dagelijks toezicht op naleving wordt uitgevoerd door de V&G-coördinator uitvoeringsfase en de VGM vertegenwoordigers van de onderaannemers. De individuele werkgever heeft de zorgplicht om zijn eigen werknemers zo veilig mogelijk te laten werken. De V&G-coördinator uitvoeringsfase heeft de bevoegdheid om bij het constateren van onveilige of ongezonde situaties en bij het niet opvolgen van de afspraken uit dit V&G-plan uitvoeringsfase werkzaamheden of materieel stop te laten zetten.

13.2. Onafhankelijke controle

Er zal maandelijks een inspectie worden gehouden op het gebied van V&G, het naleven van de V&G-voorschriften en de V&G-coördinatie. De eerste controle zal voor aanvang van de uitvoeringswerkzaamheden plaats vinden, waarbij met name de door de Opdrachtnemer voorgenomen veiligheidsmaatregelen geverifieerd moeten worden. De resultaten van de inspecties zullen in de bouwvergaderingen worden besproken met de opdrachtgever of op nader te bepalen momenten. 

14.  Alarmregeling en ongevallenprocedure
14.1. Alarmregeling

De normale alarmprocedure, zoals vastgelegd op de alarmkaart is van kracht. De alarmkaart wordt duidelijk zichtbaar opgehangen in de uitvoerderskeet en op het publicatiebord in de schaftkeet.

14.2. Ongevallenprocedure

Een ongeval is een gebeurtenis die letsel of een beroepsziekte tot gevolg heeft. Een bijna-ongeval is gebeurtenis met of zonder schade, waarbij gevaar voor de veiligheid en gezondheid van werknemers heeft bestaan, zoals een EHBO-ongeval of een onveilige handeling of situatie.

Van ieder (bijna) ongeval wordt een ongevalrapport opgemaakt. Ook onderaannemers zijn verplicht om (bijna) ongevallen bij de V&G-coördinator uitvoeringsfase te melden. De verplichting om ongevallen te melden en de wijze waarop dit moet worden gedaan, wordt besproken in het introductiegesprek van de nieuwe medewerkers op het project. 

Na melding neemt de uitvoerder de geëigende maatregelen en vult het ongevalrapport in. Bij een ongeval van een medewerker van een onderaannemer dient dit door de VGM vertegenwoordiger van de betreffende onderaannemer te worden opgesteld. Ongevallen rapportages worden tijdens bouwvergaderingen gecommuniceerd met de opdrachtgever. Ongevallen worden op de eerstvolgende

Voorlichting/Toolboxmeeting besproken. Bij een ernstig ongeval treedt het calamiteitenplan in werking. 

15. V&G-dossier
Doelstelling van het V&G-dossier is het vastleggen van de bouwkundige en technische kenmerken van het bouwwerk, alsmede de kenmerken betreffende de inrichting of outillage, waarmee bij het verrichten van latere werkzaamheden in verband met de veiligheid en gezondheid rekening dient te worden gehouden. 

Deze kenmerken zijn tijdens de ontwerpfase door de ontwerpende partij vastgelegd in de op het werk betrekking hebbende bestekken, tekeningen en overige ontwerpdocumenten, die daarmee een integraal onderdeel uitmaken van dit V&G-dossier. 

In het (V&G-)dossier dienen dus de relevante aspecten ten aanzien van veiligheid en gezondheid voor werkenden opgenomen te zijn, voor zover deze betrekking hebben op beheer, onderhoud en sloop van het bouwwerk:

• Aangebrachte technische en bouwkundige voorzieningen m.b.t. het veilig en gezond kunnen onderhouden van het bouwwerk, incl. eventuele handleidingen of bedieningsvoorschriften;

• Productinformatiebladen van toegepaste materialen waarvan bekend is of waarvan verwacht kan worden dat zij schade kunnen berokkenen aan de gezondheid van werknemers en/of derden;

• Risico’s die tijdens de ontwerpfase en/of de uitvoeringsfase niet of niet volledig konden worden geëlimineerd, zo mogelijk met een beschrijving van de te nemen beschermende maatregelen.

15.1. Beschikbaar V&G-dossier

In het Veiligheids- en Gezondheidsdossier worden de kenmerken en eigenschappen van de infrastructuur aangegeven op basis waarvan de maatregelen kunnen worden bepaald voor het elimineren of het beheersen van de locatiespecifieke V&G-risico’s.

15.2. Overdracht

Gedurende het gehele traject van ontwerp tot oplevering wordt het V&G-dossier geactualiseerd. Het V&G dossier bevat o.a.:

• Een overzicht van alle relevante documenten;

• Technische specificaties;

• Revisietekeningen;

• Productinformatie;

• Handleidingen;

• Voorschriften;

• Overzicht van de belangrijkste risico’s in de beheersfase met -maatregelen;

• Etc.

Na oplevering van het werk zal het dossier overgedragen worden aan de opdrachtgever.
16. Projectlocatie voorzieningen & huishoudelijke regels

	Collectieve voorzieningen


	Wie
	Gebruik door
	Controle door
	Opmerkingen

	Blusmiddelen

	Elke deelnemende partij draagt zelf zorg voor de beschikbaarheid van de benodigde blusmiddelen
	Alle werknemers 
	Registratieformulier  Werkplekinspecties

Inspecties door derden
	De V&G-coördinator uitvoeringsfase toetst steekproefsgewijs of voldoende geschikte middelen op het werk aanwezig zijn

	EHBO-middelen


	Elke deelnemende partij draagt zelf zorg voor de beschikbaarheid van de benodigde EHBO-middelen
	Alle werknemers 
	Registratieformulier  Werkplekinspecties

Inspecties door derden
	De V&G-coördinator uitvoeringsfase toetst steekproefsgewijs of voldoende geschikte middelen op het werk aanwezig zijn

	P.B.M.’s
	Elke deelnemende partij draagt zelf zorg voor de beschikbaarheid van de benodigde middelen voor de door de betreffende partij uit te voeren werkzaamheden


	Alle werknemers; P.B.M.’s kunnen afhankelijk van het soort P.B.M.’s per medewerker of voor algemeen gebruik beschikbaar worden gesteld
	Registratieformulier  Werkplekinspecties

Inspecties door derden
	De V&G-coördinator uitvoeringsfase toetst steekproefsgewijs of voldoende geschikte middelen op het werk aanwezig zijn



	Hekwerk
	V&G-coördinator uitvoeringsfase
	Alle werknemers
	Registratieformulier  Werkplekinspecties

Inspecties door derden
	De V&G-coördinator uitvoeringsfase toetst steekproefsgewijs of voldoende geschikte middelen op het werk aanwezig zijn

	Sanitaire voorzieningen
	Zie bestek
	Alle werknemers
	Registratieformulier  Werkplekinspecties

Inspecties door derden
	De V&G-coördinator uitvoeringsfase toetst steekproefsgewijs of voldoende geschikte middelen op het werk aanwezig zijn

	Schaftkeet
	Zie bestek
	Alle werknemers
	Registratieformulier  werkplekinspecties
	De V&G-coördinator uitvoeringsfase toetst steekproefsgewijs of voldoende geschikte middelen op het werk aanwezig zijn

	Verlichting
	Zie bestek
	Alle werknemers
	Registratieformulier  Werkplekinspecties

Inspecties door derden
	De V&G-coördinator uitvoeringsfase toetst steekproefsgewijs of voldoende geschikte middelen op het werk aanwezig zijn

	Vluchtwegen
	Zie bestek
	Alle werknemers
	Registratieformulier  Werkplekinspecties

Inspecties door derden
	De V&G-coördinator uitvoeringsfase toetst steekproefsgewijs of voldoende geschikte middelen op het werk aanwezig zijn

	Bedrijfshulp-verlening


	V&G-coördinator uitvoeringsfase
	Alle werknemers
	Registratieformulier  werkplekinspecties
	Minimaal een BHV-er per 50 of minder aanwezige werknemers op het werk

( artikel 2.19 )

	Toezicht op veilig werken


	Leidinggevenden / toezichthouders van deelnemende bedrijven
	Alle werknemers 
	Registratieformulier  Werkplekinspecties

Inspecties door derden
	Leidinggevenden/

toezichthouders spreken in principe alleen hun eigen medewerkers rechtstreeks aan op onveilig gedrag. V&G-coördinator houdt tevens onafhankelijk toezicht op veilig werken en naleving V&G plan


17. Bijlagen

Bijlage 1 

Checklist Publieke werken

Bijlage 2 

Checklist Verkeersvoorzieningen


Bijlage 3 

Checklist Gevaarlijke stoffen

Bijlage 4 

Overdracht formulier V&G-plan Ontwerpfase

Bijlage 5 

Identificatieplicht op de projecten

Bijlage 6 

RAW risico bibliotheek

1.  Checklist Publieke Werken
· Zijn de bouwactiviteiten bij in- en uitritten en openbare wegen veilig?(voldoende ruimte, scheiden werk en verkeer, afzettingen en bebording plaatsen, afspraken met politie en wegbeheerder, specifieke afspraken met scholen e.d.);

· Zijn er maatregelen getroffen tegen vallende voorwerpen op het publiek? (vangschotten, steigernetten, overkapping, afsluiten van wegen of paden, schriftelijke afspraken met bewoners, hijswerk, stortkokers, e.d.);

· Is het werkterrein afgezet met hekwerken? (soms zijn gesloten hekwerken niet mogelijk, schriftelijke afspraken met bewoners bij renovatie, etc.);

· Zijn bij de toegang van het terrein borden aangebracht? (verboden toegang voor onbevoegden, melden bij uitvoerder, helm dragen verplicht);

· Zijn er voldoende maatregelen getroffen vanwege bouwrisico’s voor derden? (bijvoorbeeld bij verwijderen balkonhekken, plaatsen steiger, brand door dakrenovatie, verwijderen asbest, klemgevaar door bouwlift, rijdend materieel, vallen in putten/sleuven, etc.;

· Zijn vluchtwegen voor derden nog goed te gebruiken?;

· Wordt hinder voor derden door het bouwen zoveel mogelijk vermeden? (bijvoorbeeld geluidbeperking bij heien, groot materieel, compressors en aggregaten, oliespatten, stofvorming bij het slopen, voegen slijpen, stortkokers, radio’s);

· Is de materiaalopslag veilig voor spelende kinderen? (bijvoorbeeld lijmblokken niet hoger dan 2 lagen, overige stapelingen stabiel en niet te hoog, elementen en bekisting geborgd tegen omvallen en verschuiven;

· Wordt aan het einde van iedere werkdag een “sluitronde” gehouden? (bouwstroom uitschakelen, opslag van gassen en gevaarlijke stoffen, deuren en hekken gesloten, materieel opgeborgen/afgesloten, controle bijzonderheden);

· Is het bouwwerk goed beveiligd? (bij voorkeur afgesloten en niet toegankelijk, ladders en trappen niet in de gebruiksstand, (rol)steigers niet toegankelijk, putten/sleuven, vloerranden en -openingen beveiligd);

· Zijn belendingen en eigendommen van derden gevrijwaard van schade door verzakkingen, trillingen, ontgravingen, brand of explosie? (heiwerk, situatie opname met foto’s vooraf, brandbare spouwisolatie, afstanden propaantanks, brand in verband met werkzaamheden dakdekker, beschadigen in de grond aanwezige kabels en leidingen, etc.).

2.        Checklist Verkeersvoorzieningen
· Zijn de te nemen veiligheidsmaatregelen in het bestek en/of V&G-plan (ontwerpfase) beschreven? Denk aan de noodzakelijke verkeersmaatregelen, V&G-coördinatie, volgens RWS-richtlijn;

· Is er voor de start van het werk met betrokken partijen overleg over de nadere invulling van de wegafzettingen? Denk aan de wegbeheerder, directie, politie en overige betrokkenen;

· Zijn de hieruit voortvloeiende afspraken schriftelijk vastgelegd? Denk aan een apart verslag, het V&G-plan;

· Wordt hierbij voorkomen dat werknemers het wegverkeer moeten regelen?  Denk aan de door wegbeheerder aangewezen verkeersregelaar;

· Worden permanente verkeersvoorzieningen, die in strijd zijn met de tijdelijke, afgedekt/verwijderd/ weggedraaid?;

· Is de opstelplaats en routing van werkvoertuigen vooraf bepaald zodat hiermee bij het afzetten rekening kan worden gehouden? (inclusief in- en uitvoegen van werkverkeer en manoeuvres binnen het werkvak);

· Is indien noodzakelijk een veilige bereikbaarheid van woningen en bedrijven gewaarborgd? Denk aan een aangeduide voetgangersroute, omleidingsroutes

· Zijn de betrokken derden vooraf geïnformeerd? Denk aan de aard werkzaamheden, duur, veiligheidsmaatregelen, mogelijke overlast;

· Zijn er maatregelen genomen om aanrijgevaar voor personen bij achteruitrijden te voorkomen? (beveiliging op voertuigen zoals geluidssignaal, radar, camera, of een speciaal aangewezen werknemer om bij achteruitrijden aanwijzingen te geven);

· Is de parkeerplaats van voertuigen, die niet direct op de werkplek nodig zijn, en privé-auto's vooraf geregeld?;

· Is de periodieke controle van de staat van de verkeersvoorzieningen geregeld? 

3.  
Checklist Gevaarlijke stoffen
· Is er bij de keuze van stoffen zo veel mogelijk rekening met arbo- en milieuaspecten? Denk aan het kiezen alternatieve stof of bewerking, oplosmiddelvrije middelen, raadplegen “VIB”-bladen;

· Zijn de gekozen toe te passen gevaarlijke producten benoemd? Dit geldt voor alle producten met gevaarsetiket, productregistratie, opnemen in bestek en V&G plan: handelsnaam, eigenschappen, werkzaamheden;

· Is van alle stoffen en de voorzorgsmaatregelen voldoende informatie beschikbaar? (etikettering, Veiligheids Informatie Bladen (VIB), leveranciersgegevens, veiligheidssignalering, gebruik adembescherming en soorten handschoenen, opleiding en instructie werknemers, etc.);

· Zijn de werkmethoden en voorzorgsmaatregelen vastgesteld en omschreven? (ventilatie, afzuiging, brand- en explosiegevaar, verbod ontstekingsbronnen, rookverbod, blussers, mengen en overgieten, nooddouche, bij gespecialiseerde onderaannemers is vroegtijdige info noodzakelijk, etc.);

· Is er een geschikte opslagruimte voor de stoffen aanwezig? Denk aan PGS 15, brandwerend, geventileerd, gescheiden, niet onnodig veel producten, lekbak, elektra volgens NEN 1010, veiligheidssignalering;

· Zijn de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen bekend en aanwezig? Denk aan kleding, handschoenen, adembescherming, oog- en gelaatsbescherming;

· Zijn afspraken gemaakt in verband met omgeving- en milieuaspecten? Denk aan het opvangen gemorste vloeistof, gescheiden inzamelen en afvoer, afgesloten containers, denk aan kinderen na werktijd, afvalverwerking met vergunning en geregistreerd.

4.  
Overdracht V&G-Plan Ontwerpfase
Project
:

Datum
:

Met ondertekening van dit formulier verklaren de V&G-coördinatoren (ontwerpfase en uitvoeringsfase) dat er een overdrachtsbespreking van het V&G-plan ontwerpfase heeft plaatsgevonden. 

In deze bespreking zijn onduidelijkheden weggenomen en de V&G-coördinator uitvoeringsfase is van mening dat hij de genoemde plannen kan omvormen tot een deugdelijk en dekkend V&G-plan uitvoeringsfase.

	Overdracht V&G-Plan Ontwerpfase

	Naam Opdrachtgever

	Gemeente Ridderkerk

	Adres


	Koningsplein 1

	Postcode en Plaats


	2981 EA  Ridderkerk

	V&G plan Ontwerpfase


	

	Versienummer en datum


	

	Contactpersoon


	

	Opmerkingen


	
	

	Datum en Plaats

	
	

	Handtekening


	Opdrachtgever
	Opdrachtnemer


5. Identificatieplicht op de projecten
Politie en toezichthouders, zoals conducteurs en arbeidsinspecteurs, mogen naar uw identiteit vragen. Ook zorgverleners en werkgevers mogen uw identiteit controleren.

Identificatieplicht op straat

Alleen bepaalde toezichthouders mogen op straat om een identiteitsbewijs vragen. Personen die uw identiteit mogen controleren zijn:

· Politieagenten; 

· Conducteurs in het openbaar vervoer; 

· Buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) zoals inspecteurs van de Arbeidsinspectie of boswachters.

Deze toezichthouders mogen u niet zonder reden naar een identiteitsbewijs vragen. 

Situaties waarin dit mag zijn bijvoorbeeld:

· verkeerstoezicht (bijvoorbeeld als een fietser door rood licht rijdt); 

· handhaving van de openbare orde (de veiligheid is in het geding); 

· opsporing van strafbare feiten.

Als u geen origineel en geldig identiteitsbewijs kunt of wilt laten zien, bent u strafbaar. U loopt dan het risico dat u wordt meegenomen naar het politiebureau of dat u een boete krijgt.

Identificatieplicht op het werk

Werkgevers moeten de identiteit van hun werknemers controleren. Als u ergens gaat werken, bent u daarom verplicht om een geldig identiteitsbewijs te laten zien aan uw werkgever. Dit mag geen rijbewijs zijn. Op het rijbewijs staat namelijk niets over uw nationaliteit en verblijfstatus.

Ook op de werkvloer geldt iedere dag een identificatieplicht, of u nu werknemer, inhuurkracht, vrijwilliger of stagiair bent. Hiervoor kunt u wel een rijbewijs gebruiken.

Zo kan het zijn dat u uw identiteitsbewijs moet laten zien tijdens een werkplekcontrole. De Arbeidsinspectie (AI), de Vreemdelingenpolitie, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of de Belastingdienst controleren bijvoorbeeld op zwartwerken. Als uw identiteit niet ter plekke is vast te stellen, kunt u worden meegenomen naar het politiebureau. De politie onderzoekt daar uw identiteit. U kunt ook een boete krijgen.

Identificatieplicht in de zorg

Als u medische zorg ontvangt, moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien. Zorgverleners controleren daarmee of u degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort. De overheid wil met de legitimatieplicht in de zorg fraude tegengaan. Denk aan onverzekerden die met een zorgpas van een ander hun behandeling in het ziekenhuis vergoedt proberen te krijgen. De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar.

Identificatieplicht minderjarigen

Toezichthouders of opsporingsambtenaren kunnen minderjarigen naar een identiteitsbewijs vragen. Maar wanneer de minderjarige jonger is dan 14, geldt geen identificatieplicht. Op grond van de Wet identificatie bij dienstverlening geldt deze alleen voor personen vanaf 14 jaar. De vader of moeder van de minderjarige hoeft daarom ook niet te voldoen aan het verzoek om inzage. Alleen in het openbaar vervoer geldt een identificatieplicht vanaf 12 jaar.

In de zorg geldt geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte. Ouders moeten dus voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een dokter of andere zorgverlener gaan. Een bijschrijving van een (minderjarig) kind in het paspoort van de ouder kon tot nu toe altijd worden gebruikt ter legitimatie van het kind. Dat verandert niet na 26 juni 2012.

Identiteitsbewijzen

Met deze documenten kunt u zich identificeren:

· Nederlands paspoort of een paspoort of ID-kaart van de landen van de EU en de EER. Voor de paspoorten van alle andere landen geldt dat ze een geldige sticker voor verblijf moeten hebben; 

· Nederlandse identiteitskaart (voorheen Europese identiteitskaart); 

· Nederlands reisdocument voor vluchtelingen; 

· Nederlands reisdocument voor vreemdelingen; 

· Verblijfsdocumenten en W-document; 

· Rijbewijs (in sommige gevallen).

Zie voor een actueel overzicht: www.Rijksoverheid.nl

6. RAW risico bibliotheek

	Code
	RAW hoofdcode
	Activiteit/productietaak
	Risico
	Oorzaak
	Genomen maatregelen
	1. Bronaanpak suggestie
	2. Technische voorziening suggestie
	3. Organisatorische voorziening suggestie
	4. PBM suggestie
	Abomafoon

	950010, 950020
	100301
	Stelpost
	Fysieke belasting

Psycho sociale arbeidsbelasting

Vermoeidheid
	Geestelijk inspannend werk

Te veel werk

Tijdsdruk

Slechte houding
	
	Ingerichte werkplek

Voldoende tijd reserveren voor aanpak


	Inzet ergonomische arbeidsmiddelen en kantoorplekken met voorzieningen

Aparte pauzeerruimte

Ventilatie ruimte(n)


	Inrichten werkplekken op ruimte en verlichting

Afstemmen bereikbaarheid met werkplek buiten

Arbeidstijden afstemmen

Werkoverleg organiseren

Juiste persoon op de juiste plek

Reële planning


	
	https://www.abomafoon.nl/werkoverleg,

https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw,

https://www.abomafoon.nl/psychosociale-arbeidsbelasting-werkdruk-en-stress,

https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen

	850010
	100501
	Inzetten werknemer
	Ongevallen

Psyscho sociale arbeidsbelasting

Illegale arbeid
	Onvoldoende opleiding en kennis

Taalbarriere

Achtergrond en nationaliteit persoon
	
	Inleen specialistische kennis


	Medewerker vooraf voorzien van de noodzakelijke middelen voor uitoefenen takenpakket
	Instructie personeel en controle hierop

Opleiding personeel

Wetgeving hanteren van land met hoogste beschermgradatie

Werkvergunning


	PBM afgestemd op takenpakket


	https://www.abomafoon.nl/1-01-arbowet/,

https://www.abomafoon.nl/arbobesluit-bouwproces,

https://www.abomafoon.nl/werkoverleg,

https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training,

https://www.abomafoon.nl/veiligheid-en-taal,

https://www.abomafoon.nl/identificatieplicht-en-wet-arbeid-vreemdelingen,

https://www.abomafoon.nl/psychosociale-arbeidsbelasting-werkdruk-en-stress

	850020
	100514
	Inzetten drijvende kraan
	Aanvaren

Beknellen/Omvallen

Ongevallen
	Onvoldoende opleiding en kennis

Inzet groot materieel

Werken op water
	
	Inleen specialistische kennis


	Medewerker vooraf voorzien van de noodzakelijke middelen voor uitoefenen takenpakket

Noodzakelijke arbeidsmiddelen bijgesloten
	Instructie personeel en controle hierop

Opleiding personeel

Wetgeving hanteren van land met hoogste beschermgradatie

Inzet gecontroleerd en onderhouden materieel

BHV afstemmen op werken op water


	Werkkleding, Werkschoenen, veiligheidshelm, gehoorbescherming, zwemvest
	https://www.abomafoon.nl/werkoverleg,

https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training,

https://www.abomafoon.nl/veiligheid-en-taal,

https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar,

https://www.abomafoon.nl/kantelgevaar-bij-hijskranen,

https://www.abomafoon.nl/keuringen-en-documenten-hijskranen,

https://www.abomafoon.nl/begeleiden-van-lasten,

https://www.abomafoon.nl/keuring-van-hulpmiddelen-op-binnenvaartschepen,

https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen

	910060
	101101
	Inrichten werkterrein
	Fysieke belasting

Gevaarlijke stoffen

Omvallen/beknellen

Lawaai

Struikelen

Biologische agentia
	Opslag materieel/materiaal

Opslag te verwerken producten en vloeistoffen

Transport

Gebruik arbeidsmiddelen

Verminderde orde en netheid
	
	Gebruik bestaande ruimten locatie

Prefab opslag en verblijfunits


	Inzet ergonomische arbeidsmiddelen

Inzet tilhulpmidddelen

Inzet geluidgedempte en trillingvrije arbeidsmiddelen


	scheiding van transport en werklocaties

Zorg voor een goede scheiding van de opslag van gevaarlijke stoffen

zorg voor orde en netheid, een opgeruimde werkplek geeft minder risico op ongevallen

Inrichtingsplan opstellen

Legionellaplan opstellen

Instructie personeel
	Werkkleding, veiligheidsschoenen, handschoenen, gehoorbescherming, oogbescherming
	https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training,

https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw,

https://www.abomafoon.nl/trillingen,

https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats,

https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen,

https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw,

https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen,

https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia,

https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen,

https://www.abomafoon.nl/handbescherming

	140210
	101603
	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen
	Fysieke belasting

Lawaai

Trillen

Sruikelen

Vallen
	(De)Montage onderdelen

Bodemgesteldheid werkplek

Inzet gereedschappen
	
	Mechanisch (de)monteren

Prefab materialen/afrastering
	Inzet ergonomische arbeidsmiddelen

Inzet tilhulpmidddelen

Inzet geluidgedempte en trillingvrije arbeidsmiddelen


	Inventarisatie werkzaamheden incl. locatie 

Opgeruimde en toegankelijke werkplek

Taakroulatie

Instructie personeel

 
	Werkkleding, Werkschoenen, gehoorbescherming
	https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw,

https://www.abomafoon.nl/trillingen,

https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats,

https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen,

https://www.abomafoon.nl/handbescherming

	140230
	102201
	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten
	Aanrijden,

Fysieke belasting.


	Verkeer,

Ongunstige houding,

Afval.
	
	Inventarisatie locatie,

Inzet gespecialiseerd bedrijf.


	Hygiënische voorzieningen treffen,

Afzetten en Markeren werkgebied.


	Voorlichting/Instructie personeel

Maatregelen bij alleen werken

Werken conform CROW-publicatie 96 


	Werkkleding,

Handschoenen,

Adembescherming, Veiligheidsschoeisel.


	https://www.abomafoon.nl/werkoverleg,

https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training,

https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw,

https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats,

https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw,

https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar,

https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen


	210010
	181101
	Ontgraven baggerspecie
	Blootstelling verontreiniging,

Te water raken,

NGE
	Vrijkomend bij ontgraving

Werken nabij water
	
	(Voor)onderzoek verontreiniging/NGE,

Scheiden verontreiniging,

Nathouden,

Afschermen valgevaar
	Overdruk installatie materieel(incl filters) 

Milleugrijper

Decounit
	Voorlichting en onderricht,

Inrichten schone zone
	Raadpleeg 

CROW 400 

Redvest
	https://www.abomafoon.nl/veiligheids-en-gezondheidsplan-vg-plan,

https://www.abomafoon.nl/vg-dossier,

https://www.abomafoon.nl/arbeidsmiddelen-machines,

https://www.abomafoon.nl/bedrijfshulpverlening-in-de-bouw,

https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater,

https://www.abomafoon.nl/werken-op-aan-water,

https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen,

https://www.abomafoon.nl/adembescherming

	220020
	181121
	Vervoeren baggerspecie
	Blootstelling verontreiniging,

Te water raken,

Beknelling
	Vrijkomend bij ontgraving

Werken nabij water,

Werken met touwen stroppen
	
	Laagje water op de lading,

Afschermen valgevaar

Gebruik UHMWPE lijnen
	Overdruk installatie materieel(incl filters),

Decounit, 

Gebruik UHMWPE lijnen


	Voorlichting en onderricht,

Inrichten schone zone
	Raadpleeg 

CROW 400 

Redvest
	https://www.abomafoon.nl/veiligheids-en-gezondheidsplan-vg-plan,

https://www.abomafoon.nl/arbeidsmiddelen-machines,

https://www.abomafoon.nl/bedrijfshulpverlening-in-de-bouw,

https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels,

https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater,

https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen,

https://www.abomafoon.nl/werken-op-aan-water,

https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen,

https://www.abomafoon.nl/adembescherming

	330210
	220321
	Leveren grond
	Aanrijding (schade materieel)

Kantelgevaar

Beknelling

Lichamelijk letsel Ongevallen
	Inzet transport en zwaar (grondverzet) materieel,

Kans op val-, aanrij- en beknellingsgevaar.


	
	Scheiden mens en bron.
	Inzet veilig en gekeurd materieel en

hijsmiddelen

Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, aanbrengen afschermingen val-, aanrij- en beknellingsgevaar.
	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen

Bouwplaatsinrichting opstellen 

KLIC-melding

Bodemonderzoek,

Vlak maaiveld, opgeruimde werkplek
	Helm,

Veiligheidsschoeisel,

Schone signaleringskleding,

Handschoenen.


	https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training,

https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen,

https://www.abomafoon.nl/160-2,

https://www.abomafoon.nl/schadepreventie-ondergrondse-kabels-en-leidingen,

https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar,

https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines,

https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen

	320210
	220421
	Profileren van oppervlakken
	Aanrijding (schade materieel)

Kantelgevaar

Beknelling

Lichamelijk letsel Ongevallen
	Inzet transport en zwaar (grondverzet) materieel,

Kans op val-/aanrij-/beknellinggevaar.


	
	Scheiden mens en bron.
	Inzet veilig en gekeurd materieel en

hijsmiddelen

Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, aanbrengen afschermingen val-, aanrij- en beknellingsgevaar.
	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen

Bouwplaatsinrichting opstellen 

KLIC-melding

Bodemonderzoek,

Vlak maaiveld, opgeruimde werkplek
	Helm,

Veiligheidsschoeisel,

Schone signaleringskleding,

Handschoenen.


	https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training,

https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen,

https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen,

https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement,

https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar,

https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines,

https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen

	410020
	251101
	Verwijderen betonbuis
	Bewegende delen,

Vallende last,              

Kantelgevaar,

Beknelling,

Lichamelijk letsel,

Ongevallen.


	Inzet zwaar materieel,

Hijswerkzaamheden,

Kans op val-, aanrij- en beknellingsgevaar,

Handgereedschap,

Besloten ruimte.


	
	Scheiden mens en bron..
	Inzet veilig en gekeurd materieel en

hijsmiddelen

Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, aanbrengen afschermingen val-, aanrij- en beknellingsgevaar.
	Voorlichting en onderricht, 

Werkplan opstellen,

Bouwplaatsinrichting opstellen, 

KLIC-melding,

Bodemonderzoek,

Opgeruimde werkplek,

Meten luchtkwaliteit.
	Helm,

Veiligheidsschoeisel,

Schone signaleringskleding,

Handschoenen.


	https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training,

https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen,

https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen,

https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement,

https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar,

https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines,

https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten,

https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels,

https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater,

https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen,

https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen

	420020
	252102
	Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
	Vallende last                      

Kantelgevaar

Beknelling

Lichamelijk letsel Ongevallen


	Inzet zwaar materieel,

Hijswerkzaamheden,

Kans op val-, aanrij- en beknellingsgevaar,

Besloten ruimte.


	
	Scheiden mens en bron.
	Inzet veilig en gekeurd materieel en

hijsmiddelen

Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, Aanbrengen afschermingen val-, aanrij- en beknellingsgevaar.
	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen

Bouwplaatsinrichting opstellen 

KLIC-melding

Bodemonderzoek,

Opgeruimde werkplek,

meten luchtkwaliteit
	Helm,

Veiligheidsschoeisel,

Schone signaleringskleding,

Handschoenen.


	https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training,

https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen,

https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen,

https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement,

https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar,

https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines,

https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten,

https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels,

https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater,

https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen,

https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen

	420030
	252105
	Maken passtuk uit betonbuis
	Vallende last                      

Kantelgevaar

Beknelling

Lichamelijk letsel Ongevallen


	Inzet zwaar materieel,

Hijswerkzaamheden,

Kans op val-, aanrij- en beknellingsgevaar,

Besloten ruimte.


	
	Scheiden mens en bron.
	Inzet veilig en gekeurd materieel en

hijsmiddelen

Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, Aanbrengen afschermingen val-, aanrij- en beknellingsgevaar.
	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen

Bouwplaatsinrichting opstellen 

KLIC-melding

Bodemonderzoek,

Opgeruimde werkplek,

meten luchtkwaliteit
	Helm,

Veiligheidsschoeisel,

Schone signaleringskleding,

Handschoenen.


	https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training,

https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen,

https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen,

https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement,

https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar,

https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines,

https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten,

https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels,

https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater,

https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen,

https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen

	420010
	252601
	Maken aansluiting op rioolput
	Vallende last                      

Kantelgevaar

Beknelling

Lichamelijk letsel Ongevallen


	Inzet zwaar materieel,

Hijswerkzaamheden,

Kans op val-, aanrij- en beknellingsgevaar,

Besloten ruimte.


	
	Scheiden mens en bron.
	Inzet veilig en gekeurd materieel en

hijsmiddelen

Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, Aanbrengen afschermingen val-, aanrij- en beknellingsgevaar.
	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen

Bouwplaatsinrichting opstellen 

KLIC-melding

Bodemonderzoek,

Opgeruimde werkplek,

meten luchtkwaliteit
	Helm,

Veiligheidsschoeisel,

Schone signaleringskleding,

Handschoenen.


	https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training,

https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen,

https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen,

https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement,

https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar,

https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines,

https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten,

https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels,

https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater,

https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen,

https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen

	410010
	257511
	Rioolput reinigen
	Beknelling

Bedwelming

Blootstelling gevaarlijke stoffen

Lichamelijk letsel Ongevallen


	Kans op val-, aanrij- en beknellingsgevaar.

Besloten ruimte


	
	Scheiden mens en bron.
	Inzet veilig en gekeurd materieel en

hijsmiddelen

Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, Aanbrengen afschermingen val-, aanrij- en beknellingsgevaar.
	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen

Bouwplaatsinrichting opstellen 

KLIC-melding

Bodemonderzoek,

Opgeruimde werkplek,

meten luchtkwaliteit
	Helm,

Veiligheidsschoeisel,

Schone signaleringskleding,

Handschoenen.


	https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training,

https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen,

https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen,

https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement,

https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar,

https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines,

https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten,

https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels,

https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater,

https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen,

https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen

	140240
	412401
	Uitvoeren trillingsmetingen
	Fysieke belasting

Psycho sociale arbeidsbelasting

Vermoeidheid
	Geestelijk inspannend werk

Te veel werk

Tijdsdruk

Slechte houding
	
	Ingerichte werkplek

Voldoende tijd reserveren voor aanpak


	Inzet ergonomische arbeidsmiddelen en kantoorplekken met voorzieningen

Aparte pauzeerruimte

Ventilatie ruimte(n)


	Inrichten werkplekken op ruimte en verlichting

Afstemmen bereikbaarheid met werkplek buiten

Arbeidstijden afstemmen

Werkoverleg organiseren

Juiste persoon op de juiste plek

Reëele planning


	Werkkleding, veiligheidsschoenen, helm, gehoorbescherming, handschoenen, veiligheidsbril


	https://www.abomafoon.nl/werkoverleg,

https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw,

https://www.abomafoon.nl/psychosociale-arbeidsbelasting-werkdruk-en-stress,

https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen

	310210
	520101
	Samenstellen zinkstuk, roosterwerk van rijshout
	Valgevaar,

Struikelgevaar

Beknellen

Aanrijd

Fysieke belasting

Verdrinken


	Werken nabij water

Hijswerk

Inzet zwaar (hijs/varend) materieel

Handwerk
	
	Prefap aanleveren 


	hijsmiddel

Inzet lichte gereedschappen en tilhulpmiddelen
	Montage/werkplan  opstellen,

Werkplek materieel/zinkstuk organiseren.

Vaarweg managment

Nooit alleen werken


	Werkkleding, veiligheidsschoenen, helm, gehoorbescherming, handschoenen, veiligheidsbril,

Redvest


	https://www.abomafoon.nl/1-01-arbowet/,

https://www.abomafoon.nl/kantelgevaar-bij-hijskranen,

https://www.abomafoon.nl/werkbak-ingericht-vervoer-personen,

https://www.abomafoon.nl/begeleiden-van-lasten,

https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten,

https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels,

https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater,

https://www.abomafoon.nl/werken-op-aan-water,

https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen

	310220
	520141
	Slepen samengestelde stukken
	Valgevaar,

Struikelgevaar

Beknellen

Aanrijd

Fysieke belasting

Verdrinken


	Werken nabij water

Hijswerk

Inzet zwaar (hijs/varend) materieel

Handwerk
	
	Prefap aanleveren 


	hijsmiddel

Inzet lichte gereedschappen en tilhulpmiddelen
	Montage/werkplan  opstellen,

Werkplek materieel/zinkstuk organiseren.

Vaarweg managment

Nooit alleen werken


	Werkkleding, veiligheidsschoenen, helm, gehoorbescherming, handschoenen, veiligheidsbril,

Redvest


	https://www.abomafoon.nl/1-01-arbowet/,

https://www.abomafoon.nl/kantelgevaar-bij-hijskranen,

https://www.abomafoon.nl/werkbak-ingericht-vervoer-personen,

https://www.abomafoon.nl/begeleiden-van-lasten,

https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten,

https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels,

https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater,

https://www.abomafoon.nl/werken-op-aan-water,

https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen

	310230
	520151
	Afzinken/aanbrengen zinkstuk
	Valgevaar,

Struikelgevaar

Beknellen

Aanrijd

Fysieke belasting

Verdrinken


	Werken nabij water

Hijswerk

Inzet zwaar (hijs/varend) materieel

Handwerk
	
	Prefap aanleveren 


	hijsmiddel

Inzet lichte gereedschappen en tilhulpmiddelen
	Montage/werkplan  opstellen,

Werkplek materieel/zinkstuk organiseren.

Vaarweg managment

Nooit alleen werken


	Werkkleding, veiligheidsschoenen, helm, gehoorbescherming, handschoenen, veiligheidsbril,

Redvest


	https://www.abomafoon.nl/1-01-arbowet/,

https://www.abomafoon.nl/kantelgevaar-bij-hijskranen,

https://www.abomafoon.nl/werkbak-ingericht-vervoer-personen,

https://www.abomafoon.nl/begeleiden-van-lasten,

https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten,

https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels,

https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater,

https://www.abomafoon.nl/werken-op-aan-water,

https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen

	310110, 310310, 310320
	521101
	Aanbrengen bestorting
	Valgevaar,

Struikelgevaar

Beknellen

Aanrijd

Fysieke belasting

Verdrinken


	Werken nabij water

Hijswerk

Inzet zwaar (hijs/varend) materieel

Handwerk
	
	Prefap aanleveren 


	hijsmiddel

Inzet lichte gereedschappen en tilhulpmiddelen
	Montage/werkplan  opstellen,

Werkplek materieel/zinkstuk organiseren.

Vaarweg managment

Nooit alleen werken


	Werkkleding, veiligheidsschoenen, helm, gehoorbescherming, handschoenen, veiligheidsbril,

Redvest


	https://www.abomafoon.nl/1-01-arbowet/,

https://www.abomafoon.nl/kantelgevaar-bij-hijskranen,

https://www.abomafoon.nl/werkbak-ingericht-vervoer-personen,

https://www.abomafoon.nl/begeleiden-van-lasten,

https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten,

https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels,

https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater,

https://www.abomafoon.nl/werken-op-aan-water,

https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen

	320240
	523512
	Aanbrengen betonelementen
	Valgevaar,

Struikelgevaar

Beknellen

Fysieke belasting

Verdrinken


	Werken nabij water

Hijswerk

Inzet zwaar (hijs/varend) materieel

Handwerk
	
	Scheiden mens en bron.
	Inzet veilig en gekeurd varend/hijs/materieel en hijsmiddelen

Technische inspectie materieel en hijsmiddelen
	Montage/werkplan  opstellen,

Vaarweg managment

Nooit alleen werken


	Werkkleding, veiligheidsschoenen, helm, gehoorbescherming, handschoenen, veiligheidsbril,

Redvest


	https://www.abomafoon.nl/1-01-arbowet/,

https://www.abomafoon.nl/kantelgevaar-bij-hijskranen,

https://www.abomafoon.nl/werkbak-ingericht-vervoer-personen,

https://www.abomafoon.nl/begeleiden-van-lasten,

https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten,

https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels,

https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater,

https://www.abomafoon.nl/werken-op-aan-water,

https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen

	320230
	523521
	Aanbrengen opsluitbanden van beton
	Valgevaar,

Struikelgevaar

Beknellen

Fysieke belasting

Verdrinken


	Werken nabij water

Hijswerk

Inzet zwaar (hijs/varend) materieel

Handwerk
	
	Scheiden mens en bron.
	Inzet veilig en gekeurd varend/hijs/materieel en hijsmiddelen

Technische inspectie materieel en hijsmiddelen
	Montage/werkplan  opstellen,

Vaarweg managment

Nooit alleen werken


	Werkkleding, veiligheidsschoenen, helm, gehoorbescherming, handschoenen, veiligheidsbril,

Redvest


	https://www.abomafoon.nl/1-01-arbowet/,

https://www.abomafoon.nl/kantelgevaar-bij-hijskranen,

https://www.abomafoon.nl/werkbak-ingericht-vervoer-personen,

https://www.abomafoon.nl/begeleiden-van-lasten,

https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten,

https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels,

https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater,

https://www.abomafoon.nl/werken-op-aan-water,

https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen

	320250
	523531
	Afwerken glooiing van betonelementen
	Valgevaar,

Struikelgevaar

Beknellen

Fysieke belasting

Verdrinken


	Werken nabij water

Hijswerk

Inzet zwaar (hijs/varend) materieel

Handwerk
	
	Scheiden mens en bron.
	Inzet veilig en gekeurd varend/hijs/materieel en hijsmiddelen

Technische inspectie materieel en hijsmiddelen
	Montage/werkplan  opstellen,

Vaarweg managment

Nooit alleen werken


	Werkkleding, veiligheidsschoenen, helm, gehoorbescherming, handschoenen, veiligheidsbril,

Redvest


	https://www.abomafoon.nl/1-01-arbowet/,

https://www.abomafoon.nl/kantelgevaar-bij-hijskranen,

https://www.abomafoon.nl/werkbak-ingericht-vervoer-personen,

https://www.abomafoon.nl/begeleiden-van-lasten,

https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten,

https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels,

https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater,

https://www.abomafoon.nl/werken-op-aan-water,

https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen

	320110
	527112
	Verwijderen bestorting
	Valgevaar

Beknellen

Fysieke belasting

Verdrinken


	Werken op hoogte

Hijswerk

Inzet zwaar (hijs) materieel

Demontage


	
	Scheiden mens en bron.
	Inzet hoogwerker

Inzet hijskraan

Inzet lichte gereedschappen en tilhulpmiddelen
	Montage/werkplan  opstellen, constructief bepaald

Opstelplekken zwaar materieel organiseren

Vaarweg managment

Nooit alleen werken


	Werkkleding, veiligheidsschoenen, helm, gehoorbescherming, handschoenen, veiligheidsbril,

Redvest


	https://www.abomafoon.nl/1-01-arbowet/,

https://www.abomafoon.nl/kantelgevaar-bij-hijskranen,

https://www.abomafoon.nl/werkbak-ingericht-vervoer-personen,

https://www.abomafoon.nl/begeleiden-van-lasten,

https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten,

https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels,

https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater,

https://www.abomafoon.nl/werken-op-aan-water,

https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen

	320120
	527114
	Verwijderen zink- en kraagstuk
	Valgevaar

Beknellen

Fysieke belasting

Verdrinken


	Werken op hoogte

Hijswerk

Inzet zwaar (hijs) materieel

Demontage


	
	Scheiden mens en bron.
	Inzet hoogwerker

Inzet hijskraan

Inzet lichte gereedschappen en tilhulpmiddelen
	Montage/werkplan  opstellen, constructief bepaald

Opstelplekken zwaar materieel organiseren

Vaarweg managment

Nooit alleen werken


	Werkkleding, veiligheidsschoenen, helm, gehoorbescherming, handschoenen, veiligheidsbril,

Redvest


	https://www.abomafoon.nl/1-01-arbowet/,

https://www.abomafoon.nl/kantelgevaar-bij-hijskranen,

https://www.abomafoon.nl/werkbak-ingericht-vervoer-personen,

https://www.abomafoon.nl/begeleiden-van-lasten,

https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten,

https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels,

https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater,

https://www.abomafoon.nl/werken-op-aan-water,

https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen
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