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Algemene werkomschrijving

A. Periodieke onderhoudswerkzaamheden 
De periodieke onderhoudswerkzaamheden  van de opdrachtnemer bestaan minimaal uit:

1. Schoonmaak, bestaande uit:
· Onder hoge druk en met warm water reiniging v.h. oppervlak van de fontein;
· Evt. aanwezig kalk verwijderen;
· Verwijderen vuil van fonteinvlak;
· legen en reinigen vuilkorf en filters;
· Spuitpotten/uitstroompunten leeghalen en ontstoppen;
· leeghalen goten en kolken, visuele inspectie fonteinvlak;
· Verwijderen roosters en doorspuiten ondergoot en schoonmaak spuiters;
· Verwijderen vuil pompkelder
· Onder hoge druk reinigen pompkelder
· Reiniging pompen en pompkorven
· Foto van de lege/schone bufferruimte met schone componenten maken en opnemen in de rapportage. Liefst foto voor en foto na.
2. Technische inspectie waterinstallatie, controle werking componenten
· Pompen
· ontharder 
· doseerpomp desinfectans
· kleppen, 
· vuilkorf
· visuele inspectie fonteinvlak
· Controle op staat van kit en voegwerk
· recht zetten spuiters
· ontstoppen spuitpotten
· Bijvullen zoutvoorraden en desinfectans
· Indien het water er vervuild uit ziet of te veel bacteriën bevat (een deel van) het water verversen.
3. Verwijderen/afsluiten van de bypass;
4. Vullen systeem: controle ontharder + regeneratie;
5. Check vul- en noodklep;
6. Opstarten pompen waterelement;
7. Check bekabeling, keerkleppen en manifolds
8. Inspectie werking gehele element;
9. Actuele stand van de watermeter fotograferen en rapporteren;
10. Actuele stand van de elektriciteitsmeter fotograferen en rapporteren;
11. Indien van toepassing:
a. Opstarten en updaten PLC + controle schakelingen;
b. Vervangen slangenset doseerpomp desinfectans;
c. Geconstateerde defecten of schades altijd fotograferen en rapporteren;
12. Bovenstaande zaken vastleggen in een digitale opstartrapportage, één document dus geen losse foto’s en uiterlijk twee weken na datum van uitvoering. Gebruik hiervoor een standaard template, zodat de indeling en opmaak van de rapportages gelijk zijn. Opdrachtnemer zal de checklist gelijktijdig met de jaarplanning ter controle aan Gemeente Utrecht voorleggen. 


B. Tussentijdse verversing bufferruimte
Opdrachtnemer maakt een fixed price voor het reinigen van de bufferruimte;
Afpompen en reinigen bufferruimte incl. reiniging pompen en pompkorven
check pompen, bekabeling, keerkleppen en manifolds GU wil de mogelijkheid hebben om desgewenst een tussentijdse verversing van een bufferruimte in te plannen.
Opdrachtnemer stuurt binnen een week na het uitvoeren van deze werkzaamheden een kort verslag met foto's van de werkzaamheden naar de contactpersoon bij de Gemeente Utrecht. Dit kan per e-mail.
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