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V&G plan Verbouw/Renovatie inclusief de inventarisatie van de risico’s, de projectorganisatie en -informatie van de aannemer (zie deel A, B en C)

	[bookmark: _Hlk121905092]Omschrijving van het project (geef duidelijk aan wat de scope en de context is, denk aan werkzaamheden, omgeving, e.d.)
	Op het Walterboscomplex te Apeldoorn wordt de keukenapparatuur vervangen. Hierbij worden ook installaties aangepast, omliggende ruimten gewijzigd, en aanpassingen doorgevoerd aan het uitgiftegebied.

	Dit V&G plan is opgesteld op basis van de volgende uitgangspunten (geef aan welke documenten van toepassing zijn geweest):

	Projectnaam
	Vervangen keuken WBC
	Projectopdracht (verslag 232)

	Projectnummer
	21322
	Concept VO 2021

	Naam interne adviseur V&G/ VGCO-er betrokken bij dit project
	Dirk C. de Jong
	DO mei 2024

	Geplande datum aanvang bouw en oplevering
	(door aannemer)
	

	Vermoedelijk aantal (onder)aannemers
	(door aannemer)
	

	Artikel 2.27 Melding Bouwwerk
	Criteria
	Van toepassing

	[bookmark: _Hlk168301153]Is het project meldingsplichtig?
	Of >30 werkdagen en >20 werknemers tegelijk op de bouwplaats 
	Nee

	
	Of de totstandbrenging is > 500 mensdagen (bijvoorbeeld 10 man 50 werkdagen)
	Nee

	Artikel 2.30 Opstellen V&G Dossier
	Criteria
	Van toepassing:

	
	☐ Bij totale aanpassing opstellen volgens model C V&G-dossier.

	


* =  verplicht in te vullen alvorens in te dienen bij Projectenberaad

	[bookmark: _Hlk121905119]Definitiefase
	Ontwerpfase
	
	Maatregelen in de uitvoering

	Opgesteld door (naam):
	Walter Bruisten
	Opgesteld door (naam):
	Dirk C. de Jong
	
	
	Opgesteld door de veiligheidskundige (HVK) van de aannemer:
	

	Functie
	Projectleider
	Functie
	VGCO
	
	
	Naam:
	

	Datum
	23-8-2023
	Datum
	3 juni 2024
	
	
	Datum: 
	

	Review door
(naam):
	Dirk C. de Jong
	Review door
(naam):
	Ruud Hendriks
	
	
	Review door
(naam):
	

	Functie
	VGCO
	Functie
	VGCO
	
	
	Functie
	

	Datum
	23-08-2023
	Datum
	4-06-2024
	
	
	Datum: 
	


[bookmark: _Hlk121905132]*=Projectmanager/-leider van RVB of VGCO van contractant
[bookmark: _Hlk125440839]

Deel A: Inventarisatie risico’s van het project

	Vergewissen in het ontwerp
	Vergewissen in de uitvoeringsfase


	Risico’s en aanpak


	Definitiefase/ Initiatieffase 

Inventariseer projectspecifiek de situatie en geef aan of het risico met de genoemde effecten aanwezig is. Vul de effecten eventueel aan. Maak bij Defensieprojecten ook gebruik van de VOA.
	Vervolg inventarisatie

Geef in deze kolom aan waarom het voornoemde risico niet van toepassing is. 
	Ontwerpfase

Binnen het kader van de vergewisplicht moet te allen tijde door het ontwerpteam aangegeven worden welke BTO* keuzes op basis van de AH**-strategie in deze fase zijn gemaakt, onder andere door raadpleging van genoemde bronnen, om de in de vorige kolom aangeven van toepassing zijnde risico’s ‘weg te ontwerpen’. Lukt ‘wegontwerpen’ niet dan moet hier de onderbouwing staan voor de gemaakte keuzes.

	
	V&G maatregelen in de uitvoering

Hier vult de aannemer de V&G maatregelen in op het restrisico/ de restrisico’s.

	1. De werkzaamheden veroorzaken onveiligheid voor de gebruikers van de publieke ruimte en directe omgeving. Overleg in deze fase met de commandant van het Defensieterrein en indien van toepassing het bevoegd gezag. 
1 
Voetgangers en fietsers/ overig verkeer worden bijvoorbeeld gehinderd door: (in- en uit) rijdend bouwverkeer (aanrijdgevaar); laden/lossen; lawaai; stof; wegketsende materialen in de directe omgeving.

Hierdoor ontstaat:
· Aanrijdgevaar
· Vallende lasten
· Wegketsende materialen
· Vallen in sleuven
· ..

Vul de 5 vragen van de risicomatrix in. 

Bronnen te raadplegen:
· Besluit Bouwwerken Leefomgeving Hoofdstuk 7, risicomatrix.
· Eventueel aanstellen Veiligheidscoördinator (per 01-01-2023).
· Bouwveiligheidsplan op verzoek van bevoegd gezag.
· Richtlijn bouw- en sloopveiligheid.
· Reductie aanrijdgevaar.
· ..

	De werkzaamheden bevinden zich in het gebouw ‘de plint’ die niet toegankelijk is voor publiek. 

Voor toegang tot het gebouw geldt een aanmeldplicht.

De werkzaamheden mogen geen hinder/ gevaar opleveren voor de omgeving/ publiek, en aanwezig personeel. Hiervoor het werkgebied voldoende ruim afzetten, en omlooproutes aangeven.

Het transport kan via een veilige route verlopen. 

Betreffende van geluidsoverlast b.v. boren moeten duidelijke afspraken worden gemaakt.

	Kan niet worden ‘wegontworpen’. Afzetten, en afspraken maken over de overlast blijft nodig.

	
	

	2 2. De werkzaamheden veroorzaken onveiligheid voor de aangrenzende gebouwen door:
· Ontgravingen
· Fundatie
· Sloop
· Verlaging waterstand
· ..

Hierdoor ontstaat:
· Verzakking fundering
· Instabiliteit fundering 
· Instabiliteit wanden/gevels
· ..

Bronnen te raadplegen:
· Situatietekening omgeving.
· Situatietekening bodem.
· Overzicht van gebouwen met een maatschappelijk kritische/ publieks functie. 
· ..

	Aandachtspunt is hierbij het realiseren van een nieuwe doorvoer door het dak van de keuken. 

Een nieuw afzuigkanaal moet worden gerealiseerd. 
Vooraf moet hier een goede afstemming zijn met constructeur.

	Er is geen nieuwe doorvoer door het dak van de keuken benodigd.

Er wordt gebruikgemaakt van de bestaande buitenlucht toevoer- en afvoerkanalen kanalen.
	
	n.v.t.

	3. Het gebouw/ de locatie blijft in gebruik tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Gespreksverslag met gebruiker over beperking, moet mee worden gestuurd met deze RI&E tijdens indiening PID.

Hierdoor ontstaat:
· Blootstelling aan stof, lawaai
· Onveiligheid door uitval beveiligingen zoals bewaking, brandalarmering
· ..

Bronnen te raadplegen:
· Gespreksverslag waarin met gebruiker de noodzakelijke reden is aangegeven van aanwezigheid van gebruiker tijdens de werkzaamheden ofwel dat de aannemer buiten de kantooruren, ’s avonds en in het weekend, de werkzaamheden moet verrichten.
· Huisreglement locatie.
· Gedragsregels locatie.
· Contactgegevens ivm alarmering locatie.
· ..

	Het gebouw blijft in gebruik. De werkzaamheden kunnen in de dag situatie worden uitgevoerd. 

Huisregels moeten worden gevolgd. Dagelijks moet verwachte overlast vooraf met de gebruiker worden afgestemd.

Tijdens de werkzaamheden wordt lawaai veroorzaakt en kan mogelijk stof vrijkomen. Dit moet worden beperkt, om overlast zoveel mogelijk te voorkomen.

De beveiligde schil en het borgen van de branddetectie is een dagelijks terugkomende activiteit waar de juiste aandacht aan besteed moet worden. In de ontwerpfase wordt dit verder uitgewerkt

Er wordt een tijdelijke voorziening gemaakt voor de keukenvoorziening. Deze wordt in de ontwerpfase verder uitgewerkt.

	Er is geen tijdelijke keukenvoorziening benodigd op de locatie.

Er worden geen doorbraken in de beveiligde schil gemaakt. 
Het borgen van de branddetectie is een dagelijks terugkomende activiteit waar de juiste aandacht aan besteed moet worden in de uitvoeringsfase.

Het overige kan niet worden ‘wegontworpen’. Het gebouw blijft in gebruik.
	
	

	4. De bouwtijd is niet realistisch.

Hierdoor ontstaat:
· Fouten in het ontwerp door werkdruk bij ontwerpteam
· Onveiligheid in uitvoering door werkdruk
· ..

	Niet van toepassing. De bouwtijd wordt in overleg bepaald, en vastgelegd.

Door planning van ondrachtnemer kan ondanks voldoende bouwtijd toch een risico ontstaan. Opdrachtnemer stelt een plan op waaruit blijkt dat tijdens de bouw veilig kan worden gewerkt, o.a. door te voorkomen dat te veel werknemers op een positie gelijktijdig aan het werk zijn.

	De termijn in bestek zal voldoende ruim zijn. De planning van opdrachtnemer kan niet worden ‘wegontworpen’. 

Door planning van ON kan ondanks voldoende bouwtijd toch een risico ontstaan. ON stelt een plan op waaruit blijkt dat tijdens de bouw veilig kan worden gewerkt, o.a. door te voorkomen dat te veel werknemers op een positie gelijktijdig aan het werk zijn.
	
	

	5. De toegang en bereikbaarheid van de projectlocatie voor de aannemer en hulpdiensten tijdens de uitvoering maar ook ingeval van vluchten vanwege een calamiteit worden belemmerd.   

Hierdoor ontstaat:
· Onveilige werkhoudingen
· Geen/niet op tijd hulp kunnen bieden
· ..

Bronnen te raadplegen:
· Plattegrond tekeningen gebouw.
· Gespreksverslag met de interne BHV-organisatie.
· ..

	De werkzaamheden vinden plaats in het keukengedeelte. Een goede doorgang moet gewaarborgd zijn. 

Te allen tijde dient dit te worden afgestemd met de Belastingdienst.

Bij transport van grotere materialen moet de route worden gemarkeerd en beschermd tegen beschadiging.

	Er zijn ook werkzaamheden nodig voor de luchtbehandelingskast op het dak van gebouw D. Dit is goed toegankelijk. 


	
	

	6. Er is niet voldoende ruimte voor de inrichting van een bouwplaats en dus ruimte voor opslag van materialen en opstelling van materieel. 

Hierdoor ontstaat:
· Aanrijdgevaar op en buiten de bouwplaats/locatie
· Publiek en gebruiker komen in aanraking met materialen
· Inklimrisico bij opstelling tegen gevel gebouw
· ..

Bronnen te raadplegen:
· Situatietekeningen ruimtes in en om het gebouw. 
· ..

	Vooraf wordt een geschikte locatie aangewezen voor de tijdelijke opslag van kleine materialen. 

In de parkeerkelder kan men indien nodig oude materialen opslaan, indien voldoende solide afgezet. 

Eventuele grote materialen dienen niet ter plaatse te worden opgeslagen maar meteen verwerkt te worden of worden afgevoerd.

	Dit wordt in bestek opgenomen.
	
	n.v.t.

	7. Er zijn gezondheidsschadelijke en/of verontreinigde materialen.  

Hierdoor ontstaat:
· Bedwelming door toegepaste (vluchtige) stoffen, dampvorming en/of chemische reacties met andere stoffen
· Huidaandoening door contact met (gevaarlijke) stoffen of biologische agentia.
· Gezondheidsschade op korte en lange termijn door inademing DME, houtstof, kwartsstof, biologische agentia verfstof* of tijdens het werk toegepaste middelen
· Vergiftiging
· Oxidatie
· Brand 
· ..

* Op voorhand wordt geen onderzoek verricht naar potentieel gevaarlijke stoffen in bestaande verven en coatings, aangezien is bewezen dat dit praktisch niet uitvoerbaar is en onvoldoende betrouwbare informatie oplevert.

Bronnen te raadplegen:
· Bodemarchieven en -onderzoeken in geval van graafwerkzaamheden)
· Bodemarchieven Defensie, Vastgoedbeheer RVB/ cluster ondergrond
· Het bewerken van geverfde oppervlakken wordt altijd uitgevoerd volgens de maatregelen uit het “Beheersregime chroom-6 en andere gevaarlijke stoffen (V2.0)” 
· Inventarisatie aanwezigheid teerhoudend asfalt bijvoorbeeld op daken
· Toe te passen gevaarlijke stoffen op de bouwplaats worden inzichtelijk gemaakt met behulp van de Zelfinspectie gevaarlijke stoffen 

SDS-sheets van toegepaste stoffen (moeten tijdens de uitvoering op locatie beschikbaar zijn)

	Mogelijk is chroom-6 aanwezig in de verf van oude onderdelen. 

Het bewerken van geverfde oppervlakken wordt altijd uitgevoerd volgens de maatregelen uit het “Beheersregime chroom-6 en andere gevaarlijke stoffen (V2.0)”

Bestaande en nieuwe koelleidingen voor uitgiftevitrines e.d. dienen op een (milieu-)verantwoorde manier te worden verwerkt.

Werkzaamheden aan bestaande/ nieuwe gas- en waterleidingen dienen gerealiseerd te worden volgens de huidige regelgeving.

In de ontwerpfase moet worden nagegaan hoe gasleidingen zijn aangebracht, en of er tijdens het werk een risico is op beschadiging.

Toe te passen gevaarlijke stoffen op de bouwplaats worden inzichtelijk gemaakt met behulp van de Zelfinspectie gevaarlijke stoffen 

SDS-sheets van toegepaste stoffen (moeten tijdens de uitvoering op locatie beschikbaar zijn)

	Er worden geen werkzaamheden aan bestaande/ nieuwe gasleidingen uitgevoerd.

Voordat aan waterleidingen worden gewerkt dienen deze te worden afgesloten en te worden afgetapt. De aanleg en het opnieuw in gebruik nemen van waterleidingen moeten voldoen aan de daarvoor opgestelde voorschriften.

De overige punten kunnen niet worden ‘wegontworpen’.
	
	

	8. Er is wel asbest aanwezig. Inventarisatie door een adviseur Asbest, zie voorblad.

Hierdoor ontstaat:
· Ongewild in aanraking komen met asbest/-stof
· ..

Bronnen te raadplegen:
· Adviseur Asbest verplicht te consulteren indien van toepassing. Naam adviseur moet op voorblad worden vermeld.
· AsbestInventarisatieRapport.
· ..

	Het bouwdeel plint is voldoende recent. Op de overgang naar de andere gebouwen geldt navolgende:

Alle panden op het WBC zijn tussen 2002 en 2007 gesaneerd en casco gestript. Hier zijn geen onderliggende documenten (vrijgaven) beschikbaar m.b.t. asbest.

De opdrachtnemer moet bedachtzaam zijn op het bovenstaande en dat op het moment, wanneer er asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen, het werk wordt stilgelegd, er melding wordt gemaakt, er aanvullend wordt geïnventariseerd en de benodigde vervolgacties worden uitgezet.

	Dit punt kan niet worden ‘wegontworpen’. Sanering is geweest, maar helaas niet vastgelegd. Aandacht blijft nodig.
	
	

	9. Er zijn meerdere aannemers gelijke tijd aanwezig en werkzaam die samenlooprisico’s veroorzaken.  

Hierdoor ontstaat:
· Onveilige situaties
· Storing planning
· ..

Bronnen te raadplegen:
· Informatie van de objectmanager.
· ..

	Het reguliere onderhoud en storingsopvolging in de gebouwen gaat door tijdens het werk. Dit kan op dezelfde locatie zijn als het werk. 

Daarnaast zijn er meerdere projecten in uitvoering op de locatie. Het kan zijn dat men hiervoor tijdelijk in het keukengebied moet zijn. 

Tijdens de uitvoering moet in een planning de werkzaamheden afgestemd worden.

	Behalve storingsopvolging worden er geen andere projecten in het gebied uitgevoerd in de uitvoeringsperiode. Afstemming i.r.t. storingen blijft nodig.
 
	
	

	10. De aannemer moet op een bestaand dakvlak werkzaamheden verrichten en er zijn geen goedgekeurde/aanwezige gebouwgebonden valbeperkende maatregelen aanwezig. 

Hierdoor ontstaat: 
· Valgevaar
· ..

Bronnen te raadplegen:
· V&G Dossier van het gebouw (indien aanwezig).
· Aan- of afwezigheid van recent goedgekeurde veiligheidsvoorzieningen op het dakvlak.
· Veilige toegangsmogelijkheden tot het dakvlak.
· ..

	De werkzaamheden betreffende het plaatsen van een dakkap, bevinden zich binnen en buiten. Er moet gebruik worden gemaakt van steigers. Deze moeten gekeurd zijn voor gebruik.

Aandachtspunt is dat het waterdicht wordt uitgevoerd.
 
	Er wordt geen nieuw dakkap geplaatst.

Er wordt een nieuwe lucht afzuigkast op het dak van bouwdeel D geplaatst. Hiervoor worden werkzaamheden op het dak van bouwdeel D uitgevoerd. Er zal gebruik gemaakt moeten worden van de aanwezige valbeveiligingen. Deze zijn goedgekeurd.

Voor de nodige hijswerkzaamheden moet in de uitvoeringsfase een werkplan opgesteld worden door de aannemer. De kraan kan veilig worden opgesteld in de laadkuil; voor het gebouw. Dit moment moet tijdig worden afgestemd.
	
	

	11. Er worden werkzaamheden verricht aan de constructie van het gebouw.   

Hierdoor kan het volgende ontstaan:  
· Instabiliteit en gevaar voor bezwijken
· ..

Bronnen te raadplegen:
· Werktekeningen die aangeven welke sloopwerkzaamheden moeten worden verricht, zoals welke vloer- en wandsparingen moeten worden aangebracht.
· Berekeningen van draagkracht vloeren.
· Betrek op tijd een constructeur
· ..

	In het plafond van de keuken moet een nieuwe doorvoer t.b.v. kanaal worden gerealiseerd. Dit moet vooraf afgestemd worden met de constructeur.

Aandachtspunt bij gewijzigde vloerbelasting door nieuwe onderdelen dient vooraf afgestemd te worden met de constructeur.

	Er wordt geen nieuwe doorvoer gemaakt.

Door beperkte beschikbaarheid van constructeurs bij Rijksvastgoed wordt dit deel verplaatst naar opdrachtnemer. Er is voldoende voorbereidingstijd om dit te kunnen uitwerken, voordat het werk op de locatie aanvangt.
	
	

	12. In de nabijheid van de hijs- en graafwerkzaamheden zijn K&L aanwezig die geraakt kunnen worden. 

Hierdoor kan het volgende ontstaan:
· Elektrocutie
· Brand
· Ontploffingsgevaar
· Uitval beveiligingsinstallaties
· ..

Bronnen te raadplegen:
· Revisietekeningen van grondgebied waar moet worden gegraven.
· Inventarisatie aanwezigheid van hoogspannings-/ lichtmasten.
· ..

	Mogelijk wordt een tijdelijke keukenvoorziening buiten geplaatst. Dit dient in de ontwerpfase verder te worden onderzocht.

	Er is geen tijdelijke keukenvoorziening benodigd op de locatie.

Wel zijn er hijswerkzaamheden voor de nieuwe luchtbehandelingskast op gebouw D. In de laadkuil kan de kraan veilig worden onderstempeld en opgesteld. 
	
	n.v.t.

	13. De technische ruimtes,  kruipruimtes en/ of overige besloten ruimtes zijn niet veilig te bereiken en er kan niet veilig in gewerkt worden.

Hierdoor ontstaat gevaar voor:
· Beknelling
· Bedwelming
· Verdrinking
· Vallen 
· ..

Bronnen te raadplegen:
· V&G Dossier (indien aanwezig).
· Indien geen V&G Dossier dan inventarisatie van de V&G-situatie van de ruimtes zoals op het gebied van bereikbaarheid, ventilatie, verlichting.
· ..

	De bijbehorende leidingen e.d. bevinden zich in plafonds, schachten, en technische ruimtes. In de ontwerpfase moet per locatie bepaald worden hoe hier veilig de werkzaamheden kunnen worden gerealiseerd.

	Er worden leidingen in een schacht van bouwdeel D aangebracht. Dit is nodig voor de warmteterugwinning, en kan niet worden ‘wegontworpen’. In de uitvoeringsfase wordt door de aannemer een werkplan opgesteld voor de werkzaamheden met de benodigde veiligheidsmaatregelen die genomen moeten worden.
	
	

	14. In de onderhoudsfase kunnen aan installaties, ramen, verlichting e.d. niet veilig worden gewerkt.   

Hierdoor ontstaat gevaar voor:
· Vallen
· Beknellen
· ..

Bronnen te raadplegen:
· V&G Dossier (indien aanwezig aan te passen).
· Indien niet aanwezig dan indien van toepassing aangeven welke voorzieningen zijn aangebracht ten behoeve van veilige uitvoering in de onderhoud fase. 
· Checklist veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012 ingevuld als bijlage onderdeel uit laten maken van de V&G documenten na positieve toetsing van adviseur RVB. 
· Afweegkader proportionele voorzieningen op (bestaande) daken.
· ..

	Alle nieuw aan te brengen onderdelen dienen dusdanig te worden gerealiseerd dat het goed en veilig te bereiken is in de onderhoudsfase. 

In de volgende fase moet worden nagegaan of er aanpassingen nodig zijn aan de E-verdeelinrichting in de keuken. Als deze moet worden aangepast moet daarbij worden bepaald of deze vanwege de bereikbaarheid ook direct zal worden verplaatst.
	De verdeelinrichtingen worden vervangen. Vanwege de bereikbaarheid zullen deze opnieuw worden ingedeeld, rekening houdend met de kozijnstijlen.
	
	

	15. Het gebouw kan niet veilig worden gesloopt. 

Van toepassing omdat: 
· Er niet genoeg werkruimte is
· Geen constructietekeningen aanwezig zijn
· Het gebouw niet asbestvrij is
· ..

Hierdoor ontstaat gevaar voor:
· Omgeving/publiek
· Geraakt worden door vallende onderdelen
· ..

Bronnen te raadplegen:
· Inventarisatie van materialisatie in relatie tot bouwtechnieken.
· Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid.
· ..

	Niet van toepassing, omdat het gebouw blijft staan en er aan het gebouw zelf geen grootschalige aanpassingen worden verricht. 

	
	
	n.v.t.

	16. Zijn er bijzondere risico’s? 

Geef aan welke (kunnen meerdere risico’s zijn):
· ..

Hierdoor ontstaat gevaar voor:
· ..

Bronnen te raadplegen:
· Richtlijn nr. 92/57/EEG (Richtlijn tijdelijke en mobiele bouwplaatsen). Bijlage II

	Er mag geen werk worden uitgevoerd in de nabijheid van spanning voerende delen. Metingen aan elektra kunnen echter niet worden voorkomen en blijven een risico, evenals schakelen. De procedure voor schakelprotocollen volgen zoals in contract is aangegeven, en afstemmen met de installatieverantwoordelijke. 

In de voedingsleiding vanaf gebouw K naar de E-verdeelinrichting in de keuken wordt de nul niet geschakeld, ook al is dit een 4-polige schakelaar.

In de vloer zullen leidingen aanwezig zijn. Deze moeten worden opgezocht voordat er onderdelen gemonteerd mogen worden, om te voorkomen dat deze beschadigen door bijvoorbeeld gewijzigde montagepunten.

In het ontwerp moet worden nagegaan of er een risico is op beschadigen van waterleidingen, omdat door lekkage slipgevaar of risico op elektrocutie kan ontstaan.

	De voeding vanaf gebouw K zal worden aangepast. 

De leidingen in de vloer lijken allen op de tekening te staan, behalve die van de elektrotechniek. Hierbij valt op dat er geen bestaande koelleidingen in de vloer zijn getekend buiten het uitgiftegebied. Hier moet aandacht aan worden besteed voordat ter plaatse in vloeren wordt gewerkt.

De overige punten kunnen niet worden ‘wegontworpen’.


 
	
	






[bookmark: _Hlk125440911][bookmark: _Hlk125449673]Deel B en C: V&G projectorganisatie en -informatie van de aannemer op basis van artikel 2.28 van het Arbobesluit

[bookmark: _Hlk125440932]Deel B: Betrokken partijen

[bookmark: _Hlk121904794][bookmark: _Hlk125441186]1.Projectfase Ontwerp [In te vullen door ontwerpende partij niet zijnde het RVB]
Opdrachtgever 
Bedrijfsnaam: Deerns Nederland B.V.	
Postbus/Adres	: Anna van Buerenplein 21F
Postcode/Plaats	: 2595 DA Den Haag
Contactpersoon	: E. Heij
Telefoon	: 06 2000 53 76
E-mail	: ed.heij@deerns.com

2.V&G-coördinator ontwerpfase [In te vullen door ontwerpende partij niet zijnde het RVB]
Bedrijfsnaam	: 
Naam	: 
Postbus/Adres	: 
Postcode/Plaats	: 
Telefoon	: 
E-mail	: 

3.Ingeschakelde V&G-deskundige 
Bedrijfsnaam	: 
Naam	: 
Postbus/Adres	: 
Postcode/Plaats	: 
Telefoon	: 
E-mail	: 

4.Projectfase Uitvoering 
Opdrachtnemer
Bedrijfsnaam	: 
Postbus/Adres	: 
Postcode/Plaats	: 
Contactpersoon	: 
Telefoon	: 
E-mail	: 

V&G-coördinator uitvoeringsfase 
Bedrijfsnaam	: 
Naam	: 
Telefoon	: 
E-mail	: 

5. V&G-coördinator uitvoeringsfase 
Bedrijfsnaam	: 
Naam	: 
Telefoon	: 
E-mail	: 

6. Onderaannemer(s) 
Bedrijfsnaam	: 
Naam	: 
Telefoon	: 
E-mail	: 





Invulling eisen aan V&G-plan volgens Arbeidsomstandighedenbesluit,Artikel 2.28

	

	Artikel 2.28, lid
	Inhoud lid
	Beschrijving proces hoe de aannemer van het werk dit organiseert

	2e
	De wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend.

	

	2f
	De bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers en zelfstandigen worden gemaakt alsmede de onderzoeken en rapporten die de onderbouwing van deze keuzen ondersteunen

	

	2g
	De wijze waarop voorlichting en instructie (V&I) aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven. 
 



	De aannemer moet hier aangeven welke vorm van V&I wordt toegepast. De aannemer kan hierbij gebruik maken van de GPI. Indien dit niet het geval is wordt de V&I op de volgende manier verzorgd: [geef aan hoe en waarmee dit wordt gedaan].


Te allen tijde worden alle bouwplaatsmedewerkers geïnstrueerd over de projectspecifieke risico’s op de volgende manier: [geef aan hoe en waarmee dit wordt gedaan].  


	
	
	






[bookmark: _Hlk125440999][bookmark: _Hlk125449738]
Deel C: Aanvullende informatie over V&G organisatie van de aannemer 

	
Aandachtsgebied

	
Organisatorisch maatregelen
	
Documenten

	V&G-coördinatie

	
	

	Incidentenafhandeling

	
	

	BHV

	
	

	Follow up op basis van artikel 2.28 lid 2e
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