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V&G plan Verbouw/Renovatie inclusief de inventarisatie van de risico’s, de projectorganisatie en -informatie van de aannemer (zie deel A, B en C)

	[bookmark: _Hlk121905092]Omschrijving van het project (geef duidelijk aan wat de scope en de context is, denk aan werkzaamheden, omgeving, e.d.)
	*



	Dit V&G plan is opgesteld op basis van de volgende uitgangspunten (geef aan welke documenten van toepassing zijn geweest):

	Projectnaam
	*
	

	Projectnummer
	*
	

	Naam interne adviseur V&G/VGCO-er betrokken bij dit project
	*
	

	Geplande datum aanvang bouw en oplevering
	(door aannemer)
	

	Vermoedelijk aantal (onder)aannemers
	(door aannemer)
	

	Artikel 2.27 Melding Bouwwerk
	Criteria
	Van toepassing

	Is het project meldingsplichtig?
	Of >30 werkdagen en >20 werknemers tegelijk op de bouwplaats 
	Ja/Nee

	
	Of de totstandbrenging is > 500 mensdagen (bijvoorbeeld 10 man 50 werkdagen)
	Ja/Nee

	Artikel 2.30 Opstellen V&G Dossier
	Criteria
	Van toepassing:

	
	☐ Bij totale aanpassing opstellen volgens model C V&G-dossier.

	


* =  verplicht in te vullen alvorens in te dienen bij Projectenberaad

	[bookmark: _Hlk121905119]Definitiefase
	Ontwerpfase
	Restrisico’s
	Maatregelen in de uitvoering

	Opgesteld door (naam):
	
	Opgesteld door (naam):
	
	Opgesteld door (naam):
	
	Opgesteld door de veiligheidskundige (HVK) van de aannemer:
	

	Functie
	[vul in*]
	Functie
	VGCO
	Functie
	VGCO
	Naam:
	

	Datum
	
	Datum
	
	Datum
	
	Datum: 
	

	Review door
(naam):
	
	Review door
(naam):
	
	Review door
(naam):
	
	Review door
(naam):

	

	Functie
	
	Functie
	
	Functie
	
	Functie
	

	Datum
	
	Datum
	
	Datum
	
	Datum: 
	


[bookmark: _Hlk121905132]*=Projectmanager/-leider van RVB of VGCO van contractant
[bookmark: _Hlk125440839]Deel A: Inventarisatie risico’s van het project. 


	Vergewissen in het ontwerp
	Vergewissen in de uitvoeringsfase


	Risico’s en aanpak


	Definitiefase/Initiatieffase 


Inventariseer projectspecifiek de situatie en geef aan of het risico met de genoemde effecten aanwezig is. Vul de effecten eventueel aan. Maak bij Defensie projecten ook gebruik van de VOA.
	Vervolg inventarisatie

Geef in deze kolom aan waarom het voornoemde risico niet van toepassing is. 
	Ontwerpfase


Binnen het kader van de vergewisplicht moet te allen tijde door het ontwerpteam aangegeven worden welke BTO* keuzes op basis van de AH**-strategie in deze fase zijn gemaakt, onder andere door raadpleging van genoemde bronnen, om de in de vorige kolom aangeven van toepassing zijnde risico’s ‘weg te ontwerpen’. Lukt ‘wegontwerpen’ niet dan moet hier de onderbouwing staan voor de gemaakte keuzes en in de volgende kolom eventueel het restrisico.

	Restrisico’s 


In deze kolom worden de restrisico’s aangegeven.

	V&G maatregelen in de uitvoering

Hier vult de aannemer de V&G maatregelen in op het restrisico/de restrisico’s.

	1. De werkzaamheden veroorzaken onveiligheid voor de gebruikers van de publieke ruimte en directe omgeving. Overleg in deze fase met de commandant van het Defensieterrein en indien van toepassing het bevoegd gezag. 
1 
Voetgangers en fietsers/overig verkeer worden bijvoorbeeld gehinderd door: (in- en uit) rijdend bouwverkeer (aanrijdgevaar); laden/lossen; lawaai; stof; wegketsende materialen in de directe omgeving.

Hierdoor ontstaat:
· Aanrijdgevaar
· Vallende lasten
· Wegketsende materialen
· Vallen in sleuven
· ..
· ..

Vul de 5 vragen van de risicomatrix in. 

	Niet van toepassing omdat:
	
 Bronnen te raadplegen:
· Besluit Bouwwerken Leefomgeving Hoofdstuk 7, risicomatrix.
· Eventueel aanstellen Veiligheidscoördinator (per 01-01-2023).
· Bouwveiligheidsplan op verzoek van bevoegd gezag.
· Richtlijn bouw- en sloopveiligheid.
· Reductie aanrijdgevaar.
· ..

	
	
	

	2 2. De werkzaamheden veroorzaken onveiligheid voor de aangrenzende gebouwen door:
· Ontgravingen
· Fundatie
· Sloop
· Verlaging waterstand
· ..
· ..

 Hierdoor ontstaat:
· Verzakking fundering
· Instabiliteit fundering 
· Instabiliteit wanden/gevels
· ..
· ..


	Niet van toepassing omdat:
	
Bronnen te raadplegen:
· Situatietekening omgeving.
· Situatietekening bodem.
· Overzicht van gebouwen met een maatschappelijk kritische/publieks functie. 
· ..
	
	

	3. Het gebouw/de locatie blijft in gebruik tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Gespreksverslag met gebruiker over beperking, moet mee worden gestuurd met deze RI&E tijdens indiening PID.

Hierdoor ontstaat:
· Blootstelling aan stof, lawaai
· Onveiligheid door uitval beveiligingen zoals bewaking, brandalarmering
· ..
· ..

	Niet van toepassing omdat:

	
Bronnen te raadplegen:
· Gespreksverslag waarin met gebruiker de noodzakelijke reden is aangegeven van aanwezigheid van gebruiker tijdens de werkzaamheden ofwel dat de aannemer buiten de kantooruren, ’s avonds en in het weekend, de werkzaamheden moet verrichten.
· Huisreglement locatie.
· Gedragsregels locatie.
· Contactgegevens ivm alarmering locatie.
· ..
	
	

	4. De bouwtijd is niet realistisch.

Hierdoor ontstaat:
· Fouten in het ontwerp door werkdruk bij ontwerpteam
· Onveiligheid in uitvoering door werkdruk
· ..
· ..

	Niet van toepassing omdat:




	
	
	

	5. De toegang en bereikbaarheid van de projectlocatie voor de aannemer en hulpdiensten tijdens de uitvoering maar ook ingeval van vluchten vanwege een calamiteit worden belemmerd.   

Hierdoor ontstaat:
· Onveilige werkhoudingen
· Geen/niet op tijd hulp kunnen bieden
· ..
· ..

	Niet van toepassing omdat:


	Bronnen te raadplegen:
· Plattegrond tekeningen gebouw.
· Gespreksverslag met de interne BHV-organisatie.
· ..

	
	

	6. Er is niet voldoende ruimte voor de inrichting van een bouwplaats en dus ruimte voor opslag van materialen en opstelling van materieel. 

Hierdoor ontstaat:
· Aanrijdgevaar op en buiten de bouwplaats/locatie
· Publiek en gebruiker komen in aanraking met materialen
· Inklimrisico bij opstelling tegen gevel gebouw
· ..
· ..

	Niet van toepassing omdat:

	
Bronnen te raadplegen:
· Situatietekeningen ruimtes in en om het gebouw. 
· ..

	
	

	7. Er zijn gezondheidsschadelijke en/of verontreinigde materialen.  

Hierdoor ontstaat:
· Bedwelming door toegepaste (vluchtige) stoffen, dampvorming en/of chemische reacties met andere stoffen
· Huidaandoening door contact met (gevaarlijke) stoffen of biologische agentia.
· Gezondheidsschade op korte en lange termijn door inademing DME, houtstof, kwartsstof, biologische agentia verfstof* of tijdens het werk toegepaste middelen
· Vergiftiging
· Oxidatie
· Brand 
· ..

* Op voorhand wordt geen onderzoek verricht naar potentieel gevaarlijke stoffen in bestaande verven en coatings, aangezien is bewezen dat dit praktisch niet uitvoerbaar is en onvoldoende betrouwbare informatie oplevert.
	Niet van toepassing omdat:



	
Bronnen te raadplegen:
· Bodemarchieven en -onderzoeken in geval van  graafwerkzaamheden)
· Bodemarchieven Defensie, Vastgoedbeheer RVB / cluster ondergrond
· Het bewerken van geverfde oppervlakken wordt altijd uitgevoerd volgens de maatregelen uit het “Beheersregime chroom-6 en andere gevaarlijke stoffen (V2.0)” 
· Inventarisatie aanwezigheid teerhoudend asfalt bijvoorbeeld op daken
· Toe te passen gevaarlijke stoffen op de bouwplaats worden inzichtelijk gemaakt met behulp van de Zelfinspectie gevaarlijke stoffen 
SDS-sheets van toegepaste stoffen (moeten tijdens de uitvoering op locatie beschikbaar zijn)
	
	

	8. Er is wel asbest aanwezig. Inventarisatie door een adviseur Asbest, zie voorblad.

Hierdoor ontstaat:
· Ongewild in aanraking komen met asbest/-stof
· ..
· ..

	Niet van toepassing omdat:
	
Bronnen te raadplegen:
· Adviseur Asbest verplicht te consulteren indien van toepassing. Naam adviseur moet op voorblad worden vermeld.
· AsbestInventarisatieRapport.
· ..

	
	

	9. Er zijn meerdere aannemers gelijke tijd aanwezig en werkzaam die samenlooprisico’s veroorzaken.  

Hierdoor ontstaat:
· Onveilige situaties
· Storing planning
· ..
· ..




	Niet van toepassing omdat:

	
Bronnen te raadplegen:
· Informatie van de objectmanager.
· ..
	
	

	10. De aannemer moet op een bestaand dakvlak werkzaamheden verrichten en er zijn geen goedgekeurde/aanwezige gebouwgebonden valbeperkende maatregelen aanwezig. 

Hierdoor ontstaat: 
· Valgevaar
· ..
· ..

	Niet van toepassing omdat: 

 
	
Bronnen te raadplegen:
· V&G Dossier van het gebouw (indien aanwezig).
· Aan- of afwezigheid van recent goedgekeurde veiligheidsvoorzieningen op het dakvlak.
· Veilige toegangsmogelijkheden tot het dakvlak.
· ..

	
	

	11. Er worden werkzaamheden verricht aan de constructie van het gebouw.   

Hierdoor kan het volgende ontstaan:  
· Instabiliteit en gevaar voor bezwijken
· ..
· ..

	Niet van toepassing omdat: 

	
Bronnen te raadplegen:
· Werktekeningen die aangeven welke sloopwerkzaamheden moeten worden verricht, zoals welke vloer- en wandsparingen moeten worden aangebracht.
· Berekeningen van draagkracht vloeren.
· Betrek op tijd een constructeur
· ..

	
	

	12. In de nabijheid van de hijs- en graafwerkzaamheden zijn K&L aanwezig die geraakt kunnen worden. 

Hierdoor kan het volgende ontstaan:
· Elektrocutie
· Brand
· Ontploffingsgevaar
· Uitval beveiligings-installaties
· ..
· ..

	Niet van toepassing omdat: 

	
Bronnen te raadplegen:
· Revisietekeningen van grondgebied waar moet worden gegraven.
· Inventarisatie aanwezigheid van hoogspannings-/lichtmasten.
· ..

	
	

	13. De technische ruimtes,  kruipruimtes en/of overige beslotenruimtes zijn niet veilig te bereiken en er kan niet veilig in gewerkt worden.

Hierdoor ontstaat gevaar voor:
· Beknelling
· Bedwelming
· Verdrinking
· Vallen 
· ..
· .. 

	Niet van toepassing omdat: 

	
Bronnen te raadplegen:
· V&G Dossier (indien aanwezig).
· Indien geen V&G Dossier dan inventarisatie van de V&G-situatie van de ruimtes zoals op het gebied van bereikbaarheid, ventilatie, verlichting.
· ..


	
	

	14. In de onderhoudsfase kunnen aan installaties, ramen, verlichting e.d. niet  veilig worden gewerkt.   

Hierdoor ontstaat gevaar voor:
· Vallen
· Beknellen
· ..
· ..







	Niet van toepassing omdat: 









	
Bronnen te raadplegen:
· V&G Dossier (indien aanwezig aan te passen).
· Indien niet aanwezig dan indien van toepassing aangeven welke voorzieningen zijn aangebracht ten behoeve van veilige uitvoering in de fase onderhoud. 
· Checklist veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012 ingevuld als bijlage onderdeel uit laten maken van de V&G documenten na positieve toetsing van RVB adviseur RVB. 
· Afweegkader proportionele voorzieningen op (bestaande) daken.
· ..


	
	

	15. Het gebouw kan niet veilig worden gesloopt. 

Van toepassing omdat: 
· Er niet genoeg werkruimte is
· Geen constructietekeningen aanwezig zijn
· Het gebouw niet asbest-vrij is
· ..
· ..

Hierdoor ontstaat gevaar voor:
· Omgeving/publiek
· Geraakt worden door vallende onderdelen
· ..
· ..

	Niet van toepassing omdat: 

	
Bronnen te raadplegen:
· Inventarisatie van materialisatie in relatie tot bouwtechnieken.
· Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid.
· ..


	
	

	16. Zijn er bijzondere risico’s? 

Geef aan welke (kunnen meerdere risico’s zijn):
· ..
· ..

Hierdoor ontstaat gevaar voor:
· ..
· ..


	Niet van toepassing omdat: 

	
Bronnen te raadplegen:
· Richtlijn nr. 92/57/EEG (Richtlijn tijdelijke en mobiele bouwplaatsen). Bijlage II

	
	




[bookmark: _Hlk125440911][bookmark: _Hlk125449673]Deel B en C: V&G projectorganisatie en -informatie van de aannemer op basis van artikel 2.28 van het Arbobesluit.


[bookmark: _Hlk125440932]Deel B: Betrokken partijen

[bookmark: _Hlk121904794][bookmark: _Hlk125441186]1.Projectfase Ontwerp [In te vullen door ontwerpende partij niet zijnde het RVB]
Opdrachtgever 
Bedrijfsnaam	: 
Postbus/Adres	: 
Postcode/Plaats	: 
Contactpersoon	: 
Telefoon	: 
E-mail	: 

2.V&G-coördinator ontwerpfase [In te vullen door ontwerpende partij niet zijnde het RVB]
Bedrijfsnaam	: 
Naam	: 
Postbus/Adres	: 
Postcode/Plaats	: 
Telefoon	: 
E-mail	: 

3.Ingeschakelde V&G-deskundige 
Bedrijfsnaam	: 
Naam	: 
Postbus/Adres	: 
Postcode/Plaats	: 
Telefoon	: 
E-mail	: 

4.Projectfase Uitvoering 
Opdrachtnemer
Bedrijfsnaam	: 
Postbus/Adres	: 
Postcode/Plaats	: 
Contactpersoon	: 
Telefoon	: 
E-mail	: 

V&G-coördinator uitvoeringsfase 
Bedrijfsnaam	: 
Naam	: 
Telefoon	: 
E-mail	: 

5. V&G-coördinator uitvoeringsfase 
Bedrijfsnaam	: 
Naam	: 
Telefoon	: 
E-mail	: 

6. Onderaannemer(s) 
Bedrijfsnaam	: 
Naam	: 
Telefoon	: 
E-mail	: 





















Invulling eisen aan V&G-plan volgens Arbeidsomstandighedenbesluit,Artikel 2.28



	

	Artikel 2.28, lid
	Inhoud lid
	Beschrijving proces hoe de aannemer van het werk dit organiseert

	2e
	De wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend.

	

	2f
	De bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers en zelfstandigen worden gemaakt alsmede de onderzoeken en rapporten die de onderbouwing van deze keuzen ondersteunen

	

	2g
	De wijze waarop voorlichting en instructie (V&I) aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven. 
 






	De aannemer moet hier aangeven welke vorm van V&I wordt toegepast. De aannemer kan hierbij gebruik maken van de GPI. Indien dit niet het geval is wordt de V&I op de volgende manier verzorgd: [geef aan hoe en waarmee dit wordt gedaan].


Te allen tijde worden alle bouwplaatsmedewerkers geïnstrueerd over de projectspecifieke risico’s op de volgende manier: [geef aan hoe en waarmee dit wordt gedaan].  





	
	
	














[bookmark: _Hlk125440999][bookmark: _Hlk125449738]Deel C: Aanvullende informatie over V&G organisatie van de aannemer 

	
Aandachtsgebied

	
Organisatorisch maatregelen
	
Documenten

	V&G-coördinatie

	
	

	Incidentenafhandeling

	
	

	BHV

	
	

	Follow up op basis van artikel 2.28 lid 2e
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