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Checklist Inschrijving 

In het eerste deel van de onderstaande tabel zijn alle documenten opgenomen, die door Inschrijver, op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure, bij Inschrijving moeten worden ingediend. 

In het tweede deel van de tabel zijn alle documenten opgenomen, die door de Inschrijver aan wie de Aanbestedende Dienst voornemens is de Opdracht te gunnen binnen zeven kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van de Aanbestedende Dienst moeten worden ingediend. 

	Bij Inschrijving indienen:

	1
	Uniform Europees Aanbestedingsdocument

	2
	Formulier referentieopdracht

	3
	Conformiteitsverklaring minimumeisen

	4
	In programma van eisen gevraagde documenten. In naam van de bijlage graag verwijzen naar de gestelde eis. Eis 8, 13, 27

	5
	Beschrijving van de aangeboden HV waaruit blijkt hoe aan alle gestelde eisen wordt voldaan. Daarnaast dient een duidelijke beschrijving/presentatie gegeven worden van de ontworpen HV, bestaande uit samenstellingstekeningen, 3d inrichtingen en ontwerptekeningen. De beschrijving dient een realistisch en betrouwbaar beeld te bieden van de uitstraling en afwerking van de te leveren HV’s. 

	6
	Uitwerking gunningscriteria G1 

	7
	Prijzenblad



	Na verzenden gunningsbeslissing indienen:

	1
	Gedragsverklaring Aanbesteden

	2
	Uittreksel Handelsregister

	3
	Verklaring Belastingdienst

	4
	Bewijs verzekering

	5
	Bewijs kwaliteitsmanagementsysteem
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Bepakkingslijst HV VRBN

(Separaat te vinden op TenderNed)
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Concept Overeenkomst 

(Separaat te vinden op TenderNed.)
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Inkoopvoorwaarden 

(Separaat te vinden op TenderNed.)

[bookmark: _Toc419285419][bookmark: _Toc421086915][bookmark: _Toc421100638]

[bookmark: _Toc71037054][bookmark: _Toc189143865]Bijlage 5 
Uniform Europees Aanbestedingsdocument

(Digitaal in te vullen op Tenderned
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Formulier referentieopdracht

De Inschrijver dient per referentieopdracht een afzonderlijk formulier referentieopdracht te hanteren. 

Let op: om te controleren of de referentieopdracht conform de destijds overeengekomen voorwaarden, waaronder tijdig (verleend uitstel daarin begrepen) is uitgevoerd, behoudt de Aanbestedende Dienst zich het recht voor om zonder tussenkomst van de Inschrijver contact op te nemen met de opdrachtgever van de referentieopdracht.

	Gegevens opdrachtgever

	1)
	Naam opdrachtgever
	

	
	Adres
	

	
	Postcode en plaatsnaam
	

	2)
	Naam contactpersoon opdrachtgever
	

	
	Functie
	

	
	Telefoonnummer
	



	Referentieopdracht

	3)
	Datum start referentieopdracht
	

	
	Datum eind referentieopdracht
	

	
	Reden beëindiging referentieopdracht
	

	4)
	Gefactureerd bedrag (in euro’s exclusief btw)
	

	5)
	Omschrijving van de Opdracht, waaruit in ieder geval blijkt dat de referentieopdracht voldoet aan de referentie-eis
	

	6)
	Indien verricht in een Samenwerkingsverband: A. het percentage/aandeel in het Samenwerkingsverband; B. aard en inhoud van de eigen werkzaamheden verricht in het Samenwerkingsverband
	A.



B. 
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	Statutaire naam Inschrijver 
	

	Naam ondertekenaar
	

	Functie ondertekenaar
	

	Handtekening


	

	Plaats en datum
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Programma van Eisen

1.1. Product omschrijving 
Dit deel van het document is de Functioneel Technische Beschrijving Hulpverlenings-voertuig (FTBT).  Waarin de technische eisen en uitgangspunten staan omschreven van een Hulpverlenings-voertuig 4x2 met de classificatie NEN-1846-M-2.


1.2.  Bijbehorende documenten
De bij het FTBT behorende documenten zijn verdeeld in twee groepen, de algemene en de bijzondere documenten.
Algemene documenten, zijn documenten die niet door de aanbestedende dienst worden verstrekt. Deze documenten zijn verkrijgbaar bij o.a.: NEN, Postbus 5059, 2600 GB Delft 
Bijzondere documenten, zijn documenten die in beperkte mate kosteloos verkrijgbaar en/of digitaal zijn te raadplegen. In de tekst zal naar deze documenten worden verwezen.
 
	
	EISEN Hulpverlenings-voertuig 4x2 
	Ja / Nee

	AANVULLING UITGANGSPUNTEN

	1. 
	De hulpverlenings-voertuig dient over 6 zitplaatsen (incl. chauffeur te beschikken;
	

	2. 
	De onderhoudspunten van het voertuig, incl. de aandrijfmotor, dienen eenvoudig toegankelijk te zijn voor onderhoud;
	

	3. 
	Het voertuig dient over voldoende kastruimte te beschikken om de inhoud van de bepakkingslijsten VRBN te kunnen herbergen.

De bepakkingslijst is afgeleid van de landelijk vastgestelde bepakkingslijst.  De VRBN-lijst is bijgevoegd(zie bijlage 2).

Inschrijver dient met de veiligheidsregio de gewenste inbouw/indeling te bepalen, deze indeling zal voor alle voertuigen hetzelfde zijn. Dit proces maakt deel uit van de opdrachtverstrekking en leidt dus niet tot meerkosten. Inschrijver stemt hiermee in.
	

	4. 
	Schadegevoelige onderdelen zoals afdek strips, spiegels en bumpers worden in de standaardfabriekskleur grijs/zwart geleverd. De velgen hebben de kleur RAL 9005.
	

	5. 
	Codering vindt plaats volgens de geldende SI-normen en in de Nederlandse taal.
	

	6. 
	De inschrijver volgt de in -en opbouwvoorschriften van chassisleverancier en alle afzonderlijke onderdelen.
	

	7. 
	Normen, Wetten en overige regelgeving, u dient in geval van wijziging of nieuwere uitgaven geldend op het moment van uitlevering te volgen.
· De hulpverlenings-voertuig dient te voldoen aan de laatste versies van deel 1,2 en 3 van de norm NEN-EN1846. 
· Tevens voldoet het voertuig ook aan de laatst geldende norm van NEN-EN1028-1:2002+A1:2008 Deel.1 &       NEN-EN1028-2:2002+A1:2002 Deel.2
· NEN1010:2007+C1:2008A2:2014
· Ademluchtbeugels aangetoonde 10G geschiktheid.
· De toegepaste striping betreft primaire striping. Voertuig moet zijn voorzien van striping volgens de (bij oplever datum) actuele versie van de Montage Voorschriften Brandweerstriping. Uitvoering conform via de website www.brandweerstriping.nl verkregen goedgekeurde stripingtekening, inclusief toe te passen functie-aanduiding. De geldende stripingtekening moet (bij afname van deze eis) overlegd kunnen worden.
· Regeling optische en geluidsignalen 2009 conform meetmethodiek beschreven in TNO DV2010 C129. In serie kan volstaan worden met 1 meetrapport (aan te leveren door inschrijver).
· Volledig volgen van de technische uitvoering optische en akoestische signaleringsinstallatie voor brandweervoertuigen 2013.
	

	GELIJKWAARDIGHEID EN/OF INNOVATIE

	8. 
	Alle onderstaande onderwerpen dienen gezien te worden als aanvulling en/of verduidelijking van hetgeen in de normen en/of publicaties staat omschreven. Daar waar het mogelijk is om op basis van gelijkwaardigheid of innovatie een andere oplossing aan te bieden is dit toegestaan. U dient dit dan in de aanbieding, door middel van een duidelijke onderbouwing en eventueel voorzien van een rapport en/of certificaat aan te tonen. 
	

	
	COMPLEET VOERTUIG
	

	9. 
	De cabine, incl. manschappendeel, dient geschikt te zijn om de volledige bemanning met vochtige kleding te vervoeren, zonder dat daarbij een zichtbelemmering optreedt voor de chauffeur.
	

	10. 
	Het voertuig is voorzien van een multifunctionele aanhangwagenkoppeling: afneembaar, vangmuil en kogelkoppeling (Variobloc) in combinatie met een 24 en 12 volt (13-Polig) stekkerverbinding en een minimaal aanhangergewicht van 1500kg. Plaatsing in overleg met opdrachtgever maar conform wet en regelgeving.
	

	11. 
	Het chassis is van het type 4X2 en het GVW bedraagt minimaal 15.000 kg.
	

	12. 
	Het voertuig heeft een maximale hoogte, inclusief aangebrachte dak componenten (schijnwerper/ladderrek etc.), van 3.300 mm (leeg voertuig); De maximaal voertuig lengte is 7.850 mm en de wielbasis maximaal 3.900 mm.
	

	13. 
	Bij een geheel opgebouwd en beladen voertuig (hulpverlenings-voertuig) zijn de assen, uitgaande van de volgende gegevens, niet meer belast dan 90% van de wettelijk toegestane asbelasting gebaseerd op: 

· opbouw: de geheel ingerichte (manschappen)cabine (exclusief bemanning) en een materiaalruimte ingericht en bepakt overeenkomstig de bepakkingslijst (bijlage 12a/b), werkelijk gewicht; 
· tanks: gevulde brandstof- en koelwaterreservoirs.

Een gewichtsberekening is onderdeel van uw aanbieding. De vooraslast dient bij een beladen voertuig minimaal 33% van het totaal te zijn.
	

	14. 
	Alle opgebouwde componenten (cabine en opbouw) moeten tegen corrosie zijn beschermd of corrosievrij zijn uitgevoerd en een minimale levensduur hebben van 16 jaar gerekend vanaf aflevering van het voertuig
	

	15. 
	De akoestische signalering wordt gerealiseerd middels een luchthoorn (Martin-hoorn of gelijkwaardig) met kruispunt versneller aangesloten op de eigen voertuig claxon. 
	

	16. 
	De luchtvoorziening van de voertuigclaxon en de luchthoorn zijn aangesloten op de accessoire-ketel van het voertuig.
	

	17. 
	Het voertuig is t.b.v. bergingsdoeleinden voorzien van minimaal 2 trek-ogen in de vorm van een D-sluiting aan zowel de voor als achterzijde op de meest sterke locatie. De meegeleverde D-sluitingen worden geleverd met een erkend certificaat. Of gelijkwaardig. 
	

	18. 
	Het voertuig is voorzien van automatische sneeuwkettingen op de achteras welke tijdens het rijden ingeschakeld kunnen worden.
	

	19. 
	De banden zijn bij aflevering niet ouder dan 24 maanden en van het type M+S. 
	

	20. 
	Er wordt geen reservewiel bijgeleverd
	

	21. 
	De bediening van alle componenten zoals generator, lichtmast, rondomverlichting etc dient op een centrale plek in de achteropbouw gerealiseerd te worden. 
	

	
	AANDRIJFMOTOR
	

	22. 
	Het voertuig dient ook in koude toestand (stalling) minimaal 90% van het vermogen te kunnen leveren.
	

	23. 
	Er dient een mogelijkheid te zijn om de regeneratie van het uitlaatgas systeem m.b.t. EURO-6 eenvoudig en snel uit te stellen. Regeneratie van het uitlaatsysteem moet op afroep van de gebruiker mogelijk zijn en mag geen invloed hebben op de inzetbaarheid van het brandweervoertuig.
	

	24. 
	De uitlaatmonding bevindt zich aan de chauffeurszijde (onderzijde). 
	

	25. 
	Het contactslot heeft de functie van hoofdschakelaar van het complete voertuig, met uitzondering van de voertuig kritische systemen en te laden apparatuur. Het afschakelen vindt vertraagd plaats zodat elektronische apparatuur op de juiste manier wordt uitgeschakeld. 
	

	26. 
	Het voertuig dient te zijn voorzien van een snelheidsbegrenzer. Het voertuig mag de grens van 90 km/uur tijdens normaal gebruik en 110 km/uur tijdens een Prio1 rit niet overschrijden. 
	

	27. 
	Het motorvermogen dient minimaal 195kW te zijn. Het minimale koppel dient 1.100Nm te zijn. U dient een koppel/toeren/ vermogenskromme van het aangeboden voertuig aan te leveren. 
	

	28. 
	De dynamo moet voldoende capaciteit hebben om bij stationair onbelast toerental het gehele elektrische systeem van de hulpverlenings-voertuig voldoende te voorzien van energie, zonder dat stroomafname vanuit de accu’s plaatsvindt. De dynamo moet hiervoor in verhouding zijn met het te verwachten gebruik. 
	

	TRANSMISSIE, AANDRIJVING EN KRACHTAFNEMER (PTO)

	29. 
	De PTO is in de cabine en op het bedienpaneel in de achteropbouw schakelbaar. 
	

	30. 
	De aandrijving is uitgerust met een vertragingsmechanisme, in/uit schakelbaar, dat in werking treedt zodra het gaspedaal wordt losgelaten. Het vertragingsmechanisme vertraagt het, tot wettelijk toelaatbaar GVW beladen, voertuig met minimaal 0,6 m/sec2. 
	

	31. 
	Nadat het voertuig is uitgeschakeld dient het vertragings-mechanisme weer in de standaard instelling terug te keren (vaste waarde af leverancier).
	

	32. 
	Het voertuig is uitgerust met een volautomatische transmissie met koppelomvormer en een schakelbare PTO. 
	

	33. 
	De overbrengingsverhouding van de PTO is afgestemd op het benodigde koppel en toerental t.b.v. aandrijving van het voertuig en alle aangedreven (opbouw) componenten. 
	

	34. 
	Het in bedrijf zijn van de PTO wordt door een PTO-controlelicht, voorzien van een pictogram conform Europese richtlijn/ISO-norm, op het instrumentenbord in de cabine aangegeven.
	

	35. 
	De aandrijflijnen oefenen op geen van de toegepaste componenten noch op de PTO noch op de aangedreven componenten een axiale druk uit.
	


	36. 
	De achteras is voorzien van een sperdifferentieel.
	

	BRANDSTOFVOORRAAD

	37. 
	De vulopening(en) ten behoeve van brandstof en additieven 
is (zijn) vanaf het maaiveld, zonder gebruik te maken van hulpmiddelen, bereikbaar en te gebruiken. De maximale hoogte gemeten vanaf het maaiveld is 120 cm.
	

	38. 
	De tank(-en) -incl. vulopening(-en) - en eventueel aanwezige Additieven-tank (incl. vulopening) zijn door middel van 1 handeling (niet zijnde het losdraaien van de tankdop) te bereiken.
	

	39. 
	De tankvulopening (t.b.v. diesel en ad-blue) dient op een eenvoudig toegankelijke plaats te zijn gesitueerd en d.m.v. een NATO-jerrycan te kunnen worden gevuld. 
	

	40. 
	Alle geplaatste brandstof-en additieventanks zijn vervaardigd van corrosiebestendig- c.q. tegen corrosie beschermd materiaal en wordt(en) bij aflevering volledig gevuld afgeleverd.
	

	41. 
	De tankvulleiding kan een hoeveelheid van 60 liter/minuut verwerken (diesel). Voor de Ad-blue tank geldt een minimale capaciteit van 5 liter/minuut.
	

	VOERTUIGACCU’S

	42. 
	De accu’s dienen zonder gebruikmaking van speciaal gereedschap en/of door het kantelen van de cabine te vervangen zijn.
	

	43. 
	De voertuigaccu’s zijn van een onderhoudsarm type. Na aflevering voertuig bij aanbestedend dienst geeft u 2 jaar garantie op de accu’s. 
	

	44. 
	Voertuigaccu’s zijn buiten de cabine/motorcompartiment en op een goed geventileerde locatie geplaatst, in een corrosievrije ruimte.
	

	45. 
	Het voertuig moet in geval van nood, eenvoudig, met een starthulp te starten zijn (NATO-aansluiting) plaatsing nabij accubak en vrij toegankelijk. Tevens wordt er een bijbehorende NATO-startkabel inclusief koppelstuk, van min. 6 m lengte meegeleverd. 
	

	ACCULADER

	46. 
	De acculader is in overeenstemming met de benodigde capaciteit aan stroomverbruik tijdens het laden. 
	

	47. 
	De acculader wordt gevoed door de walaansluiting (type DEFA-16A) en schakelt uit bij afkoppeling van de walaansluiting. Bij aangekoppelde walaansluiting is het starten van het voertuig niet mogelijk. Tijdens het loskoppelen van de walaansluiting mag de stroomvoorziening naar de mobilofoon niet onderbroken worden. In de omgeving van de walaansluiting is een controle lamp voorzien zodat het duidelijk is dat er daadwerkelijk geladen wordt. 

	

	REMSYSTEEM

	48. 
	Het voertuig is voorzien van:
Een compressor gevoed via de voertuigaccu’s buiten het hoofdrelais om. Deze compressor houdt het remsysteem op druk en voedt de voorraadtanks van het voertuig. De aangevoerde lucht moet door de luchtdroger van het voertuig heen gaan of moet ontvochtigd worden. 
	

	ELECTRISCHE INSTALLATIE & VOERTUIG VERLICHTING/SIGNALERING

	49. 
	De aansturing van alle in de opbouw aanwezige componenten geschiedt door middel van een CAN-Systeem.
	

	50. 
	Er dient een diagnosevoorziening geleverd te worden welke bij de eerste af te leveren HV wordt meegeleverd. Deze voorziening is t.b.v. de opbouw en is inclusief een gebruiksinstructie voor technische medewerkers (maximaal 8 personen). 
	

	51. 
	De inschrijver bereidt alle voedingen en antenne inrichtingen voor in overleg met de leverancier van de communicatiemiddelen en het navigatiesysteem.

12VDC/ 20A & 5 VDC (gecertificeerde aansluiting)/ 3A
	

	52. 
	Alle op– en ingebouwde verlichtingsarmaturen worden in een LED-uitvoering aangeboden (kasten, lampen etc.) Exclusief de af fabriek aangebrachte armaturen in het chassis.
	

	53. 
	Naast de wettelijk voorgeschreven voertuigverlichting zijn aan de voorzijde 2 mistlichten. 
	

	54. 
	De koplampen zijn voorzien van roosters. 
	

	55. 
	Op de cabine aan de voorzijde is een LED-bar geplaatst als zijnde een verstraler/werklicht om de grootlicht functie te versterken. Deze mag losstaand zijn of geïntegreerd. 
	

	56. 
	Het voertuig is voorzien van een radio met de mogelijkheid tot het koppelen van een mobiele telefoon middels bluetooth verbinding. Deze radio is voorzien van een permanente voeding.
	

	57. 
	Het voertuig is voorzien van 2 extra werk verlichtingsarmaturen aan de achterzijde t.b.v. achteruitrijden. Dit mag ook gerealiseerd worden middels de rondom verlichting. 
	

	58. 
	Het voertuig is links en rechts voorzien van as-verlichting t.b.v. achteruitrijden. 
	

	59. 
	T.b.v. de bevelvoerder is een kaartleeslamp type zwanenhals gemonteerd.
	

	60. 
	De rondom verlichting dient vanuit de cabine en de achteropbouw in- en uit schakelbaar te zijn.
In de cabine ook tijdens het rijden, t.b.v. het achteruit rijden. 
Op het instrumentenpaneel is de schakelstand duidelijk zichtbaar.
	

	61. 
	Het voertuig is buiten de verplichte primaire en secundaire blauwe en oranje verlichting voorzien van,
· 2x blauwe en 2x oranje (of combi) LED-flitsers in de voertuiggrille.
· 2x oranje LED-flitsers aan de achterzijde van het voertuig.
	

	62. 
	De signalering is geïntegreerd uitgevoerd of u maakt gebruik van een lichtbalk. 
	

	63. 
	Alle opgebouwde verlichting/signalering/lichtmast is zo uit- gevoerd dat deze bestand is tegen takken en / of waar voorzien van deugdelijke takkenbescherming.
	

	64. 
	In de manschappencabine dient een rem en richtingsaanwijzer signalering aanwezig te zijn. 
	

	CABINE – MANSCHAPPENCABINE

	65. 
	In de manschappencabine is een kast/ladenblok voorzien voor het opbergen van kleine persoonlijke bezitting en klein materiaal enz. Indeling in overleg met de opdrachtgever. 
	

	66. 
	M.b.t. alle opgebouwde antennes/voorzieningen is het antenneplan zoals aangeleverd van toepassing.
	

	67. 
	De verlichtingssterkte in de manschappencabine is 60 lux op de cabine vloer en 100 lux op 20 cm boven de zitplaats. De verlichting in de manschappencabine dient schakelbaar te zijn.
	

	68. 
	De manschappencabine is voorzien van “nachtverlichting”.
	

	69. 
	Ramen van de bestuurder en bijrijder zijn elektrisch bedienbaar. Het raam van de bijrijder is ook te bedienen vanaf de chauffeurszijde.
	

	70. 
	De verlichting in de cabine dient zowel centraal (chauffeurspositie) als afzonderlijk (achter in de cabine) in/uit schakelbaar te zijn.
	

	71. 
	Het voertuig is voorzien van een centrale vergrendeling waarbij m.b.v. 1 sleutel zowel het chassis als opbouw ver- en ontgrendeld kan worden. De centrale vergrendeling van de opbouw moet voorzien zijn van een noodontgrendeling. Twee volwaardige (dus ook op afstandsbediening functionerende) reservesleutels maken deel uit van de levering.
	

	72. 
	Vanuit de achteropbouw is de centrale ver- en ontgrendeling van de cabine/manschappendeel te bedienen (ook als de contactsleutel nog in de cabine ligt). 
	

	73. 
	De opstap-treden naar de manschappencabine zijn voorzien van verlichting. Deze is qua verlichtingssterkte voldoende om in volledige duisternis veilig in en uit te stappen.
	

	74. 
	De voorruit is voorzien van een zonneklep voorzien van de korpsnaam. 
	

	75. 
	De manschappencabine is bij elke deur voorzien van dubbele (links en rechts) verticale instapgrepen en grijpstangen.
	

	76. 
	De vloer in de manschappencabine is makkelijk met water te reinigen, het water mag geen nadelige invloed hebben op alle componenten. Het water moet eenvoudig af te voeren zijn. 
	

	SPIEGEL EN ZICHTSYSTEEM

	77. 
	De hoofdspiegels zijn niet vervangen door camera’s maar traditioneel uitgevoerd. 
	

	78. 
	De hoofdspiegels moeten onder alle omstandigheden bruikbaar (vorst, regen enz.) en zonder belemmering te gebruiken zijn.
	

	79. 
	De hoofdspiegels zijn op afstand bedienbaar vanuit de bestuurdersplaats.
	

	80. 
	Het voertuig is voorzien van een 360 graden full-HD camerasysteem gekoppeld aan een Full-HD scherm in de cabine. Plaatsing geschiedt in overleg met de opdrachtgever. Camera’s van dit systeem dienen onder alle omstandigheden goed te functioneren. Dodehoekspiegel blijft gehandhaafd. 
	

	81. 
	Camera’s op het voertuig zijn voorzien van deugdelijke bescherming tegen invloeden van buitenaf. 
	



	BEGLAZING

	82. 
	De voorruit is zonder hulpmiddelen (ladder, trap of ander extern hulpmiddel) te reinigen.
	

	83. 
	De zijruiten zijn voorzien van veiligheidsglas. 
	

	ZITPLAATSEN

	84. 
	De zitplaatsen zijn voorzien van een hoofdsteun, eventueel geïntegreerd.
	

	85. 
	De bekleding van alle zitplaatsen in zowel cabine als manschappen cabine vereisen minimaal onderhoud en zijn te reinigen met water. Hierbij wordt er geen gebruik gemaakt van stoelhoezen. 
	

	86. 
	De bestuurders zitplaats (inclusief hoofdsteun) is lucht geveerd uitgevoerd en is op de persoon af te stellen.
	

	87. 
	De zitting van de bijrijder dient verstelbaar te zijn maar aan eis 96 dient steeds te worden voldaan. 
	

	VEILIGHEIDSGORDELS

	88. 
	Alle zitplaatsen zijn voorzien van RDW goedgekeurde veiligheidsrolgordel met voldoende lengte i.c.m. het te dragen blus pak. De gordels zijn voorzien van een automatisch oprolmechanisme en ingebouwd volgens de vigerende richtlijn. De gordels in manschappencabine dienen de mogelijkheid te bieden om deze te dragen als driepuntsgordels als mede als heupgordel t.b.v. omhangen van het ademluchttoestel. Om deze handeling uit te voeren mag de gebruiker tijdens de rit niet geheel ontkoppeld worden. De gordels hebben een opvallende kleur niet zijnde zwart. 
	

	UITVOERING EN INRICHTING

	89. 
	In de cabine en manschappenruimte moet een gelijkmatige temperatuurverdeling worden gegarandeerd.
	

	PLAATSING ADEMLUCHTAPPARATUUR

	90. 
	Het voertuig is dusdanig ingericht dat op alle zitplaatsen tijdens het rijden, m.u.v. de chauffeur, het ademluchttoestel kan worden omgehangen.
	

	91. 
	Het is mogelijk, al zittend en met aangegespt ademluchttoestel, de afsluiter van het ademluchtapparaat te bedienen.
	

	92. 
	Alle hulpmiddelen (maskers, ademluchtmaskers,  hv-helmen, enz.) zijn binnen handbereik van de manschappen in houders geplaatst en eenvoudig uit te nemen.
	

	93. 
	T.b.v. van de bestuurder en bijrijder dient, binnen handbereik, een Slaats helmsteun (of gelijkwaardig) beschikbaar te zijn.
	

	94. 
	De 5 ademluchthouders (ademlucht chauffeur in de achteropbouw) dienen met en zonder ademlucht-toestel steun in de lende te geven.
	

	95. 
	De ademluchthouders dienen universeel geschikt en verstelbaar te zijn voor de gangbare ademluchtcilinders en ademlucht-toestellen. Huidige situatie: Dräger airboss agile in combinatie met 6 liter cilinderinhoud. 
	

	96. 
	De afstand tussen de rugplaat van het ademluchttoestel, welke is geïntegreerd in de rugleuning van de bijrijdersstoel, en het dashboard bedraagt minimaal 800 mm.
	

	OPBOUW

	97. 
	De schappen dienen traploos in de gehele hoogte van de kast instelbaar te zijn.
	

	98. 
	Het reinigen van de kasten mag geen negatieve invloed hebben op de kwaliteit van de kasten, wanden, schappen en het dichtingsmateriaal. 
	

	99. 
	Bij het toepassen van kratten dient gebruik te worden gemaakt van Euro norm-krat inclusief deksel.  
	

	100. 
	Het voertuig is voorzien van een niet handbediende lichtvoorziening met een minimale hoogte van 500 cm t.o.v. het maaiveld. De lichtmast is voorzien van 2 stuks 24V LED-lamp met een lichtopbrengst van minimaal 20.000 lumen per stuk. 
	

	101. 
	De lichtmast is aan de bovenzijde voorzien van een oranje flitslamp (360 graden zichtbaar) die in alle standen van de lichtmast schakelbaar is.
	

	102. 
	Kasten en schappen zijn voorzien van afwatering naar buiten.
	

	103. 
	De rolluiken moeten over de gehele breedte geopend kunnen worden m.b.v. de zgn. Bar-lock type handgreep, of vergelijkbaar. Rolluiken hebben de kleur RAL 7016.
	

	104. 
	Kastwanden, kastbodems en schappen zijn uitgevoerd in vocht- en corrosiebestendig materiaal. Kieren en naden van de vaste delen worden afgedicht met een duurzaam flexibel afdichtingsmateriaal. 
	

	105. 
	Alle delen die buiten de contouren van het voertuig komen zijn voorzien van een optische signalering aangevuld met een optische signalering op het dashboard. 
	

	106. 
	Voertuig is voorzien van een 20l compressor koellade, positie in overleg met opdrachtgever. 
	

	107. 
	Alle luiken aan beide zijkanten van het voertuig zijn voorzien van opstapkleppen zonder onderling niveauverschil. De eis komt te vervallen als het voertuig is voorzien van volledige rij-hoogte aanpassing, waardoor het voertuig in hoogte kan zakken op plaats incident zodat materiaal eenvoudig bereikbaar is. 
	

	108. 
	Voertuig is voorzien van een handbediend Arbo-ladderrek t.b.v. 2x ladder 8 sports voorzien van loopplank. 
	

	109. 
	De opbouw sluit aan op de zijkant van de cabine. De ruimte mag worden opgevuld met een fender tussen cabine en opbouw voor een vloeiende overgang. 
	

	LIER

	110. 
	Voertuig is voorzien van twee tractie lieren. Een aan de voorzijde en een aan de achterzijde. Lieren kunnen los van elkaar tegelijk worden gebruikt. 
	

	111. 
	Het voertuig is uitgevoerd met handrem op zowel voor als achter as.
	

	112. 
	Aandrijving van de lieren is hydraulisch vanaf voertuig PTO.
	

	113. 
	Trekkracht per lier is 50 kN constant.
	

	114. 
	Besturing proportioneel.
	

	115. 
	Een lierafstandsbediening met minimaal 10 meter loopkabel en een buitenstopcontact. 
De afstand bediening blinkt uit in eenvoud in bediening.
	

	116. 
	Kabellengte 30 meter.
	

	117. 
	De bergingslier dient onafhankelijk van de overige hydraulische 
componenten in- en uitgeschakeld te kunnen worden.

	

	118. 
	De lier dient voorzien te zijn van:
- Een eindstand-, volle liertrommel- en slappartbeveiliging.
- Remventiel en automatisch werkende reminrichting.
- Een gegroefde trommel.
- De lierkabel is van kunststof en ruim voldoende bemeten voor de 
krachten die de lier kan opwekken.
- Hydraulisch systeem bewaking tegen primaire en secundaire overdruk. 
- Een noodstopvoorziening.
- Een noodhandbediening.
-het moet mogelijk zijn om zichtbaar de kabel op te rollen.
-de lier is aan de voorzijde en achterzijde afgedekt tijdens rijden.
-de lier is beveiligd tegen overbelasting(niet meer dan 5 ton).
-de lier heeft beveiliging voor het oprollen(beveiligd tegen te ver oprollen).
	

	MOBILOFOONINSTALLATIE & STROOMVOORZIENING

	119. 
	De mobilofoon is te allen tijde voor alle inzittenden normaal hoorbaar (voor en achter eigen speakers, aan te leveren door opdrachtgever).
	

	120. 
	Het voertuig dient te zijn voorbereid (bekabeling) op de plaatsing van elektrische apparatuur bijv. tablet/navigatieapparatuur/explosiegevaarmeter etc.  
	

	121. 
	De door de opdrachtgever aangeleverde apparatuur en toebehoren moeten volgens het aangeleverde protocol worden ingebouwd. Benodigde bijlage wordt aangeleverd door opdrachtgever.
	

	122. 
	Het voertuig is voorzien van een vast ingebouwde generator t.b.v. 230 VAC voorziening, minimaal vermogen bedraagt 6 kVA.

- T.b.v. de bediening van de generator dient in één van de kastruimten een bedieningspaneel te worden ondergebracht. 
- De generator dient onafhankelijk van de overige hydraulische 
componenten in- en uitgeschakeld te kunnen worden.

Het bedieningspaneel dient voorzien te zijn van: 
· In- en uitschakelen generator/PTO
	


	123. 
	In de achter opbouw is zowel aan linker als rechterzijden één CE-wandcontactdoos aangebracht en aangesloten, die wordt gevoed door de generator. Plaatsing in overleg met de opdrachtgever.
	

	124. 
	De verdeling van de wandcontactdozen in het voertuig is als volgt:
Cabine Chauffeur en BV: 2x 230 VAC
Manschappencabine 6 x 230 VAC 
Achter opbouw: in totaal 10 x 230 VAC. Als volgt ingericht: 
In kast 1,5 en 6: elk een verdeeldoos waaraan een dubbele WCD is aangebracht.  
In kast 2: een verdeeldoos waaraan twee dubbele WCD’s zijn aangebracht.  
Wandcontactdozen zijn aangesloten op de walaansluiting!
	

	TECHNISCHE EN BEDIENINGSDOCUMENTEN/INSTRUCTIE

	125. 
	De volgende documenten maken deel uit van de levering, deze worden digitaal in PDF aangeleverd en zijn in de Nederlandse taal gesteld:
1) gebruikershandleiding (voldoet aan de NEN 5509)
2) technische tekeningen/schema’s inclusief plaatsing componen-
    ten
3) certificaten
4) werkplaatshandboek opbouw
5) idem voor toegevoegde elektrische schakelingen
6) componententekening elektra, inbouwpositie met foto’s.
7) samenstellingstekening HV schaal 1:20
	

	126. 
	Als bijlage 10 is een format tbv vakbekwaamheid opgenomen. Leverancier levert een bijdrage aan de invulling van dit document. 
	

	GARANTIE

	127. 
	De volledige garantie op het complete voertuig dus chassis en opbouw bedraagt ten minste 24 maanden, ingaande op de dag van acceptatie.
	

	128. 
	Een gebruiksinstructie op basis van train de trainer (opbouw (incl. lier) + chassis) maakt deel uit van de inschrijving. Inschrijver leidt per afgeleverd voertuig een groep op bestaande uit 5-7 personen (dit is dus op post niveau).   
	

	129. 
	Een instructie voor onderhoudsmedewerkers (opbouw + chassis) maakt deel uit van de inschrijving. Inschrijver leidt een groep op bestaande uit 5-7 personen. 
	

	130. 
	Inschrijver levert een specifiek handboek voor gebruik chassis en opbouw. Deze boeken worden 2 maanden voorafgaand aan de levering van het eerste voertuig aangeleverd.
	

	OFFERTE-EN LEVERINGSVOORWAARDEN

	131. 
	Uw offerte bevat een prijs voor een COMPLETE hulpverlenings-voertuig ZONDER BEPAKKING, gebaseerd op de eisen zoals omschreven in deze aanbesteding afgeleverd bij de regio. 
	

	132. 
	Het inbouwen van de bepakking maakt deel uit van de prijsstelling. 
	

	PRIJSSTELLING

	133. 
	Alle prijzen, die in de offerte vermeld worden, zijn in euro’s exclusief omzetbelasting, inclusief alle additionele kosten.
	

	134. 
	Het plafondbedrag voor één stuks hulpverlenings-voertuig bedraagt voor de hulpverlenings-voertuig 4x2 maximaal € 429.000,-- exclusief omzetbelasting.  
	

	135. 
	De betaling zal geëffectueerd worden volgens onderstaande betalingsregeling:
· Bij opdracht, tegen bankgarantie: 	30%
· Bij oplevering chassis, tegen bankgarantie: 30%
· Bij afname en goedkeuring (acceptatie- en prestatieverklaring):	30% 
· Na 2 maanden van oplevering voertuig:	10%

Hierbij geldt: kosten voor de bankgarantie zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Het betreft een onvoorwaardelijke Bankgarantie zonder einddatum. De bankgarantie heeft de hoogte van de deel factuur incl. btw.   

Alternatief:

· Bij afname en goedkeuring (acceptatie- en prestatieverklaring):	90% 
· Na 2 maanden van oplevering voertuig:	10%

	

	LEVERING

	136. 
	De opdrachtnemer draagt zorg voor een dusdanige verzekering van 
Het chassis en de opbouw dat dit ten gevolge van calamiteiten in of 
Rond het bedrijf en testen gedurende de opbouw verzekerd is ter
Waarde van de kosten van het chassis en de staat van opbouw. De Opdrachtgever draagt hiervoor geen risico. De opdrachtgever 
Aanvaardt de bankgarantie als voldoende dekking hiervoor. 
	

	OPKOMST, LEVERTIJD & REPARATIETIJD

	137. 
	De levertijd na opdracht is zo kort mogelijk maar maximaal 18 maanden. Inschrijver geeft aan welke levertijd er wordt gehanteerd. 
	

	138. 
	Voor het uitvoeren van reparaties dan wel onderhoud aan het 
Chassis is binnen één uur reistijd van het afleveradres ten minste 
Één servicepunt beschikbaar.
	

	139. 
	Voor het uitvoeren van reparaties dan wel onderhoud aan de 
opbouw is binnen drie uren reistijd van het afleveradres ten minste 
Één servicepunt beschikbaar.
	

	140. 
	De servicepunten voor dringende herstelwerkzaamheden zijn 24 
uur per dag bereikbaar.
	

	141. 
	Binnen 24 uur dienen één of meer servicemonteurs voor 
Herstelwerkzaamheden op het afleveradres aanwezig zijn.
	

	EIGEN ONDERHOUDSWERKPLAATS

	142. 
	De leverancier verleent 24/7 telefonisch ondersteuning aan de werkplaats van de opdrachtgever.
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Conformiteitenverklaring 

Door het invullen en rechtsgeldig ondertekenen van deze bijlage ‘Conformiteitenverklaring’ verklaart de Inschrijver dat hij akkoord gaat met alle in bijlage 7 ‘Programma van Eisen’ van het Beschrijvend Document gestelde eisen en verklaart hij dat hij gedurende de looptijd van de aanbestedingsprocedure en Overeenkomst aan deze eisen zal voldoen.

Indien de Inschrijving niet, slechts deels of voorwaardelijk voldoet aan één of meerdere eisen dan wel uit de Inschrijving blijkt dat de uitvoering van de Opdracht niet, slechts deels of voorwaardelijk zal voldoen aan één of meerdere eisen, leidt dit tot de vaststelling dat niet wordt voldaan aan alle eisen en wordt de Inschrijving terzijde gelegd. 

	Statutaire naam van de Inschrijver 
	

	Naam ondertekenaar
	

	Functie ondertekenaar
	

	Handtekening


	

	Plaats en datum
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Prijzenblad

(Separaat te vinden op TenderNed.)
[bookmark: _Toc71037059][bookmark: _Toc189143870]Bijlage 10 
format Vakbekwaamheid

(Separaat te vinden op TenderNed.)
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Vervallen

(nvt)
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Vervallen 

(Separaat te vinden op TenderNed.)
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Vervallen

nvt
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Vervallen

nvt
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Verklaring Samenwerkingsverband

Ondergetekenden verklaren dat de leden van het Samenwerkingsverband gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de volledige en juiste uitvoering van de Overeenkomst in al zijn onderdelen, en verklaren dat 

……………………………………………………………………………. zal optreden als vertegenwoordiger (penvoerder) van het Samenwerkingsverband en bevoegd is het Samenwerkingsverband in alle opzichten te vertegenwoordigen en te binden en als enig aanspreekpunt voor de Aanbestedende Dienst dient.

De reden dat in Samenwerkingsverband wordt ingeschreven is de volgende:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

De Aanbestedende Dienst wenst te vernemen welke onderdelen van de Opdracht door welk lid van het Samenwerkingsverband worden vervuld:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ondergetekenden verklaren dat zij deze verklaring naar waarheid hebben ondertekend en tevens dat zij daartoe, namens het betreffende lid van het Samenwerkingsverband, rechtens bevoegd zijn.

	Statutaire naam lid van het Samenwerkingsverband
	

	Naam ondertekenaar
	

	Functie ondertekenaar
	

	Handtekening


	

	Plaats en datum
	



	Statutaire naam lid van het Samenwerkingsverband
	

	Naam ondertekenaar
	

	Functie ondertekenaar
	

	Handtekening


	

	Plaats en datum
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Verklaring middelen derde

Ondergetekenden verklaren dat: 

· [Naam Inschrijver] zich met betrekking tot de geschiktheidseis zoals genoemd in paragraaf [=] van het Beschrijvend Document beroept op de middelen van [naam derde];

· Contactgegevens derde:
· statutaire naam:
· vestigingsadres:
· postadres:
· telefoonnummer:
· e-mail:
· nummer van inschrijving in het handelsregister:

· [naam derde] voldoet, zo blijkt uit bijgevoegd bewijsstuk aan deze geschiktheidseis voor zover Inschrijver zich beroept op diens middelen;

· [naam Inschrijver] bij eventuele gunning van de Opdracht voor de uitvoering van de Opdracht op diens eerste verzoek daadwerkelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijke middelen van [naam derde];

· [naam Inschrijver] bij eventuele gunning van de Opdracht tezamen met [naam derde] hoofdelijk aansprakelijk is voor de uitvoering van de Opdracht (deze eis geldt uitsluitend indien in het kader van een geschiktheidseis met betrekking tot de financiële en economische draagkracht (paragraaf 7.3) een beroep wordt gedaan op de middelen van een derde). 

· [Naam derde] daadwerkelijk zal worden ingezet als onderaannemer bij de uitvoering van de Opdracht (deze eis geldt uitsluitend indien in het kader van een geschiktheidseis met betrekking tot de technische en beroepsbekwaamheid een beroep wordt gedaan op de middelen van een derde). 

Ondergetekende verklaart dat hij/zij deze verklaring naar waarheid heeft ondertekend en tevens dat hij/zij daartoe rechtens bevoegd is.
	Naam derde
	

	Naam ondertekenaar
	

	Functie ondertekenaar
	

	Handtekening


	

	Plaats en datum
	


	Naam Inschrijver
	

	Naam ondertekenaar
	

	Functie ondertekenaar
	

	Handtekening


	

	Plaats en datum
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