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[bookmark: _Toc183690871][bookmark: _Toc187924904]Veranderingen
Hier worden de veranderingen ten opzichte van de vorige versie van dit bestand bijgehouden. 

De veranderingen ten opzichte van de Naamgevingsconventie seizoen 2024 zijn:
· Het volledige document is geüpdatet naar het meest recente Rijkswaterstaat-template. Ook is het grootste deel van de tekst herschreven om consistentie in inhoud en toon te behouden. 
· Volledige verdeling van de eisen in hoofdstukken en subhoofdstukken.
· Jaartallen in alle voorbeeldbenamingen geüpdatet naar 2025.
· In het naamgevingsformat is niet langer een volgnummer aanwezig. De vereiste dat een bestand opgesplitst moet worden als het groter is dan 15 MB is ook weggelaten. Dit werd al jaren niet meer gedaan en leverde geen problemen op. De volgnummers zijn ook verwijderd uit de voorbeeldbestandsnamen.
· Weggelaten:
· Verwijzingen naar de veranderingen in meetmethodes in 2010.
· Algemene weergave van een UUI-bestand, inclusief de onderdelen die niet vereist zijn in de gevraagde bestanden. Dit overzicht is wel voor compleetheid verplaatst naar de appendix. 
· Minitabellen die boven ieder attribuut in hoofdstuk 4 stonden.
· Attribuut “Meetcondities” (oorspronkelijk na hoofdstuk 4.4.4). Dit is in geen enkel bestand in 2024 nog aanwezig, en dus niet meer noodzakelijk.
· Hoofdstuk 4.3: in de attributen van niveau 3 en verder bestaat niveau 3 ook uit de in BPS omgezette bepalingen. Dit is toegevoegd.
· Overzicht standaard UUI-bestand is verplaatst naar Appendix A om de leesbaarheid te bevorderen.
· Uitleg van de exacte definitie “afstandmeetwiel” verplaats naar Appendix B om de leesbaarheid te bevorderen.
· Hoofdstuk 4.4.8: specificatie DDMMEEJJ veranderd naar DDMMJJJJ (conventionele schrijfwijze).
· Rechtgetrokken: benaming districtnummer en dienstkringnummer. Dit is nu overal dienstkringnummer.
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[bookmark: _Toc182469759][bookmark: _Toc183690872][bookmark: _Toc187924905]Inleiding
Het doel van dit document is het aangeven van de richtlijnen rondom de naamgeving en inhoud van SGML-gegevensbestanden die vanuit externe meetbedrijven (opdrachtnemers) aan de gegevensbeheerder (RWS CIV) (opdrachtgever) geleverd worden. De belangrijkste punten van motivatie voor het gebruik van dit type bestand zijn:
· Een consistente naamgeving van de SGML-bestanden zorgt ervoor dat de meetgegevens door RWS op de juiste locatie in de database ingelezen kunnen worden.
· Door een duidelijke specificatie van de inhoud van de bestanden, proberen we onnodige herleveringen en/of handmatige aanpassingen aan de bestanden zo veel mogelijk te voorkomen. 

De specificaties in dit document zijn verdeeld in vier hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk wordt het naamgevingsformat voor de SGML-bestanden met vlakheidsgegevens gespecificeerd. In het volgende hoofdstuk wordt het naamgevingsformat voor SGML-bestanden met stroefheidsgegevens uitgelegd. Hoofdstuk drie licht de naamgeving voor SGML-bestanden als gevolg van meetverzoeken toe. Als laatste wordt de inhoud van de SGML-bestanden uitgewerkt, met een toelichting per vereiste parameter.

[bookmark: _Toc182469760][bookmark: _Toc183690873][bookmark: _Toc187924906]Naamgeving van SGML-bestanden voor vlakheid
In Winfrabase wordt voor vlakheid onderscheid gemaakt tussen buitenste rijstroken en overige stroken. Hierom maken we dit onderscheid ook in de naamgeving van de bijbehorende SGML-bestanden. 
[bookmark: _Toc183690874][bookmark: _Toc187924907]Basis naamgeving (buitenste rijstroken)
De naamgeving voor de buitenste rijstroken volgt de standaard naamgevingsconventie, die gegeven is als:

[dienstkringnummer]_[afkorting]_[aanmaakdatum].sgm

[dienstkringnummer] is de driecijferige code die het district kenmerkt. Deze codes zijn te vinden in hoofdstuk 4.2.

[afkorting] is een samentrekking van de leverancier en de parameterafkorting. De leverancier wordt gegeven als één letter: “A” (Leverancier A), “B” (Leverancier B), “C” (Leverancier C), “D” (Leverancier D), of “E” (Leverancier E). De afkortingen van de parameters zijn gegeven in onderstaande tabel.

	Afkorting parameter
	Volledige benaming parameter
	Meetwaarde per

	LV
	Langsvlakheid
	100 m

	DV
	Dwarsvlakheid
	100 m

	LP
	Langsprofiel
	10 m

	DH
	Dwarshelling
	20 m

	BS
	Boogstraal
	20 m



De leverancier en parameter vormen samen een code van drie letters, met de leverancier als eerste letter en de parameter de laatste twee letters.

[aanmaakdatum] volgt het format dd-mm-jjjj, en is de datum waarop het bestand is aangemaakt.
[bookmark: _Toc183690875][bookmark: _Toc187924908]Uitgebreide naamgeving (overige stroken)
De naamgeving voor SGML-bestanden met de overige stroken volgt het volgende format:

[dienstkringnummer]_[afkorting]_[aanmaakdatum]_[coda].sgm

Hier wordt de bestandsnaam dus verlengd met een coda. Voor vlakheid is de enige waarde die de coda kan aannemen “OS” (overige stroken).
[bookmark: _Toc183690876][bookmark: _Toc187924909]Onderscheid rijsporen
De parameter dwarsvlakheid (DV) moet per rijstrook twee keer bepaald worden: één keer voor het linker- en één keer voor het rechterrijspoor. Om het onderscheid tussen de rijsporen in de SGML-bestanden te kunnen maken, volgen dwarsvlakheidsbestanden met de volgende naamgeving:

	[dienstkringnummer]_[afkorting]_[spoor]_[aanmaakdatum].sgm

[spoor] kan de waarden “Li” of “Re” hebben, voor respectievelijk het linker- en rechterrijspoor.
[bookmark: _Toc183690877][bookmark: _Toc187924910]Voorbeelden bestandsnamen vlakheid
In de tabel hieronder wordt een aantal voorbeelden gegeven van geldige bestandsnamen, samen met de situatie waarin deze gebruikt zou worden.

	Bestandsnaam
	Omschrijving

	424_CLV_02-03-2025.sgm
	Standaard naamgeving langsvlakheid

	507_DDV_Re_08-09-2025.sgm
	Dwarsvlakheid, met aangegeven dat het hier om het rechterrijspoor gaat

	424_CLV_02-03-2025_OS.sgm
	Langsvlakheid voor de overige rijstroken

	507_DDV_Re_08-09-2025_OS.sgm
	Dwarsvlakheid in de rechterrijsporen van de overige stroken




[bookmark: _Toc183690878][bookmark: _Toc187924911]Naamgeving van SGML-bestanden voor stroefheid
Bij de benaming van SGML-bestanden voor stroefheidsgegevens wordt gebruik gemaakt van een basis naamgeving en een uitgebreide naamgeving.
[bookmark: _Toc183690879][bookmark: _Toc187924912]Basis naamgeving (continumetingen)
SGML-bestanden met continumetingen voor stroefheid maken gebruik van de basis naamgeving. Deze volgt het volgende format:

[dienstkringnummer]_[afkorting]_[aanmaakdatum].sgm

[dienstkringnummer] is de driecijferige code die het district aangeeft. Deze codes zijn te vinden in hoofdstuk 4.2.

[afkorting] is een samentrekking van een leverancierscode en de rijsnelheid waarmee de gegevens gemeten worden. De mogelijke afkortingen zijn:

	Afkorting
	Omschrijving
	Meetwaarde per

	C40
	Stroefheid met 40 km/u, ingewonnen door leverancier C
	100 m

	C60
	Stroefheid met 60 km/u, ingewonnen door leverancier C
	100 m

	C80
	Stroefheid met 80 km/u, ingewonnen door leverancier C
	100 m

	D40
	Stroefheid met 40 km/u, ingewonnen door leverancier D
	100 m

	D60
	Stroefheid met 60 km/u, ingewonnen door leverancier D
	100 m

	D80
	Stroefheid met 80 km/u, ingewonnen door leverancier D
	100 m



[aanmaakdatum] volgt het format dd-mm-jjjj, en geeft de datum aan waarop het SGML-bestand is aangemaakt.
[bookmark: _Toc183690880][bookmark: _Toc187924913]Uitgebreide naamgeving
Een basisbestandsnaam wordt alleen gebruikt voor continumetingen op de buitenste rijstrook. In alle andere gevallen wordt de uitgebreide naamgeving gebruikt. Deze volgt het volgende format:

[dienstkringnummer]_[afkorting]_[aanmaakdatum]_[coda].sgm

De coda geeft aan of het bestand discontinue metingen bevat, de hoeveelste hermeting het betreft en of er is ingewonnen op niet-buitenste rijstroken/inhaalstroken. 


De onderstaande tabel vat samen wanneer welke naamgeving en coda gebruikt worden.
	Soort meting
	Waar
	Hermeting
	Hoeveelste keer
	Soort naamgeving
	Coda

	Continu
	Buitenste rijstrook
	Nee
	-
	Basis
	· 

	Discontinu
	Buitenste rijstrook
	Ja
	1
	Uitgebreid
	H1

	Discontinu
	Buitenste rijstrook
	Ja
	2
	Uitgebreid
	H2

	Discontinu
	Buitenste rijstrook
	Ja 
	25
	Uitgebreid
	H25

	Discontinu
	Niet-buitenste rijstrook/inhaal-strook
	Nee
	1
	Uitgebreid
	I1

	Discontinu
	Niet-buitenste rijstrook/inhaal-strook
	Ja
	2
	Uitgebreid
	I2

	Continu
	Spitsstroken
	Nee
	1
	Uitgebreid
	S1

	Continu
	Spitsstroken
	Ja
	3
	Uitgebreid
	S3



Belangrijk: in de bovenstaande tabel wordt met “buitenste rijstrook” de rechterrijstrook bedoeld. “Spitsstroken” zijn hier alle stroken die dienst doen als spitsstrook (Q-).
[bookmark: _Toc183690881][bookmark: _Toc187924914]Voorbeelden van bestandsnamen
In de tabel hieronder wordt een aantal voorbeelden gegeven van geldige bestandsnamen, samen met de situatie waarin deze gebruikt zouden worden.

	Bestandsnaam
	Omschrijving

	622_C80_01-03-2025.sgm
	Continumeting stroefheid met 80 km/u

	622_C80_01-03-2025_H1.sgm
	Eerste hermeting stroefheid met 80 km/u

	507_D80_05-07-2025_I2.sgm
	Tweede meting (eerste hermeting) stroefheid met 80 km/u op niet-buitenste rijstroken



[bookmark: _Toc182469762][bookmark: _Toc183690882][bookmark: _Toc187924915]Naamgeving van SGML-bestanden voor meetverzoeken
Voor meetverzoeken wijkt het format voor de naamgeving sterk af van de naamgevingsconventies bij vlakheid en stroefheid. De SGML-bestandsnamen voor meetverzoeken volgen het volgende format:

[jaar]-[volgnummer].sgm

[jaar] is het jaar waarin gemeten is, volledig uitgeschreven.

[volgnummer] is het volgnummer van het meetverzoek. Het volgnummer bestaat altijd uit 3 numerieke karakters. Volgnummers worden voorafgegaan door nullen als de drie karakters anders niet gehaald worden.
[bookmark: _Toc183690883][bookmark: _Toc187924916]Voorbeelden van bestandsnamen
In de tabel hieronder staat een aantal voorbeelden van geldige bestandsnamen voor SGML-bestanden met gegevens horende bij meetverzoeken, samen met de situatie waarin deze gebruikt zouden worden.

	Bestandsnaam
	Omschrijving

	2025-001.sgm
	Het eerste meetverzoek, gemeten in 2025

	2025-099.sgm
	Het 99ste meetverzoek, gemeten in 2025



[bookmark: _Toc183690884][bookmark: _Toc187924917]Inhoudelijke eisen SGML-bestanden
In de tabel hieronder staat een overzicht van de attributen die in een SGML-bestand opgenomen moeten worden, gesorteerd per niveau. Na dit overzicht zullen alle attributen ook nog individueel toegelicht worden.

	Niveau
	Aspect
	Attributen

	1
	Regionale directie
	Directiecode

	2
	Dienstkring
	Dienstkringnummer

	3
	Weg
	Wegsoort
Wegnummer

	4
	Baan
	Baanvolgnummer
Baansoort
Baanpositie
Hectometreringsletter
Wegdeelletter

	5B
	Strook
	Strookvolgnummer
Strooksoort
Strookpositie

	6B
	Strookvak
	Hectometerbord begin strookvak
Afstand tot hectometerbord begin strookvak
Hectometerbord einde strookvak
Afstand tot hectometerbord eind strookvak

	7B
	Meetwaarde
	Meetproject
Meetkenmerkcode
Meetwagen
Deelsysteem
Volgnummer deelsysteem
Uitvoerder
Meetcondities
Reepnummer
Waarde
Meetopmerking
Meetdatum
Meetstatus
Bandidentificatie
Bandtemperatuur
	Omgevingstemperatuur
Wegdektemperatuur
Watertemperatuur
Meetsnelheid
Meettijd
Afstand meetwiel
Standaarddeviatie
GpsBeginLongitude
GpsBeginLatitude
GpsBeginAltitude
GpsEindeLongitude
GpsEindeLatitude
GpsEindeAltitude


Niet alle mogelijke attributen van een SGML-bestand (UUI) worden in deze tabel weergegeven. Appendix A bevat een compleet overzicht van alle mogelijke attributen en niveaus zoals gedefinieerd in de UUI-standaard.


[bookmark: _Toc183690885][bookmark: _Toc187924918]Benodigde informatie voor niveau 1: Regionale directie
Overzicht van de attributen in dit niveau:
	Niveau
	Aspect
	Attributen

	1
	Regionale directie
	Directiecode



Voor meetseizoenen vanaf 2014-2015 gelden de volgende directiecodes:
	Directiecode
	Regionale Dienstnaam

	WN
	RWS West-Nederland Noord

	WZ
	RWS West-Nederland Zuid

	ZD
	RWS Zee en Delta

	MN
	RWS Midden-Nederland

	ON
	RWS Oost-Nederland

	ZN
	RWS Zuid-Nederland

	NN
	RWS Noord-Nederland





[bookmark: _Toc183690886][bookmark: _Toc187924919]Benodigde informatie voor niveau 2: Dienstkring
Overzicht van de attributen in dit niveau:
	Niveau
	Aspect
	Attributen

	2
	Dienstkring
	Dienstkringnummer



Voor meetseizoenen vanaf het seizoen 2014-2015 gelden de volgende dienstkringnummers:
	District-code
	District-naam
	Dienstkring-nummer
	Directiecode
	Meetvraaglijst

	WNNN
	West-Nederland Noord District Noord
	187
	WN
	WNN Noord

	WNNZ
	West-Nederland Noord District Zuid
	186
	WN
	WNN Zuid

	WNZN
	West-Nederland Zuid
	112
	WZ
	WNZ Noord

	WNZZ
	West-Nederland Zuid District Zuid
	113
	WZ
	WNZ Zuid

	ZD N
	Zee en Delta District Noord
	143
	ZD
	ZD Noord

	ZD Z
	Zee en Delta District Zuid
	144
	ZD
	ZD Zuid

	MN N
	Midden-Nederland District Noord
	136
	MN
	MN Noord

	MN Z
	Midden-Nederland District Zuid
	137
	MN
	MN Zuid

	ON O
	Oost-Nederland District Oost
	159
	ON
	ON Oost

	ON N
	Oost-Nederland District Noord
	160
	ON
	ON Noord

	ON Z
	Oost-Nederland District Zuid
	161
	ON
	ON Zuid

	ZN W
	Zuid-Nederland District West
	193
	ZN
	ZN West

	ZN M
	Zuid-Nederland District Midden
	194
	ZN
	ZN Midden

	ZN ZO
	Zuid-Nederland District Zuid-Oost
	195
	ZN
	ZN Zuid-Oost

	NN W
	Noord-Nederland District West
	199
	NN
	NN West

	NN O 
	Noord-Nederland District Oost
	100
	NN
	NN Oost





[bookmark: _Toc183690887][bookmark: _Toc187924920]Benodigde informatie voor niveaus 3, 4, 5B, en 6B: Weg, Baan, Strook, en Strookvak
Overzicht van de attributen in dit niveau:
	Niveau
	Aspect
	Attributen

	3
	Weg
	Wegsoort
Wegnummer

	4
	Baan
	Baanvolgnummer
Baansoort
Baanpositie
Hectometreringsletter
Wegdeelletter

	5B
	Strook
	Strookvolgnummer
Strooksoort
Strookpositie

	6B
	Strookvak
	Hectometerbord begin strookvak
Afstand tot hectometerbord begin strookvak
Hectometerbord einde strookvak
Afstand tot hectometerbord eind strookvak



De attributen op niveau 3, 4, 5B, en 6B zijn de in BPS omgezette meetlocaties. De juiste coderingen zijn dus afkomstig uit de inwinning.
[bookmark: _Toc183690888][bookmark: _Toc187924921]Benodigde informatie voor niveau 7B: Meetwaarde
Overzicht van de attributen in dit niveau:
	Niveau
	Aspect
	Attributen
	

	7B
	Meetwaarde
	Meetproject
Meetkenmerkcode
Meetwagen
Deelsysteem
Volgnummer deelsysteem
Uitvoerder
Meetcondities
Reepnummer
Waarde
Meetopmerking
Meetdatum
Meetstatus
Bandidentificatie
Bandtemperatuur
	Omgevingstemperatuur
Wegdektemperatuur
Watertemperatuur
Meetsnelheid
Meettijd
Afstand meetwiel
Standaarddeviatie
GpsBeginLongitude
GpsBeginLatitude
GpsBeginAltitude
GpsEindeLongitude
GpsEindeLatitude
GpsEindeAltitude


De dikgedrukte attributen zijn alleen vereist bij stroefheid. De overige attributen zijn vereist voor alle meetkenmerken.

Het attribuut waarde betekent binnen dit document “het gemiddelde van de gemeten waarden over een meetvak”.

De rest van dit hoofdstuk licht de hierboven genoemde attributen in meer detail toe.



[bookmark: _Toc183690889][bookmark: _Toc187924922]Meetproject
De basis projectbenaming voor zowel vlakheids- als stroefheidsmeetprojecten volgt het volgende format:

[Afkorting]/MJP/[Meetseizoen]

Bij vlakheid is [Afkorting] een samentrekking van de leverancier en de parameter zoals beschreven in hoofdstuk 1.1. Bij stroefheid is het een samentrekking van de leverancier en de snelheid waarmee gemeten is, zoals beschreven in hoofdstuk 2.1.

Het tussenvoegsel /MJP/ is constant en voor alle meetkenmerken hetzelfde.

[Meetseizoen] is het seizoen waarin gemeten wordt. Deze code bestaat uit de laatste twee cijfers van het jaar waarin het seizoen begint, gevolgd door de laatste twee cijfers van het jaar waarin het seizoen eindigt. Bij een meetseizoen dat zich in het geheel in één jaar afspeelt, zorgt dit dus voor een herhaling van dezelfde twee cijfers.

Voor de MJPV in 2025 leidt dit tot de volgende basis projectnamen:
	Leverancier
	Afkor-ting
	Tussen-voegsel
	(Meet)jaar
	Meet-seizoen
	Projectnaam

	A
	A40
	/MJP/
	2025
	2525
	A40/MJP/2525

	A
	A60
	/MJP/
	2025
	2525
	A60/MJP/2525

	A
	A80
	/MJP/
	2025
	2525
	A80/MJP/2525

	B
	B40
	/MJP/
	2025
	2525
	B40/MJP/2525

	B
	B60
	/MJP/
	2025
	2525
	B60/MJP/2525

	B
	B80
	/MJP/
	2025
	2525
	B80/MJP/2525

	C
	CLV
	/MJP/
	2025
	2525
	CLV/MJP/2525

	C
	CDV
	/MJP/
	2025
	2525
	CDV/MJP/2525

	C
	CLP
	/MJP/
	2025
	2525
	CLP/MJP/2525

	C
	CDH
	/MJP/
	2025
	2525
	CDH/MJP/2525

	C
	CBS
	/MJP/
	2025
	2525
	CBS/MJP/2525

	D
	DLV
	/MJP/
	2025
	2525
	DLV/MJP/2525

	D
	DDV
	/MJP/
	2025
	2525
	DDV/MJP/2525

	D
	DLP
	/MJP/
	2025
	2525
	DLP/MJP/2525

	D
	DDH
	/MJP/
	2025
	2525
	DDH/MJP/2525

	D
	DBS
	/MJP/
	2025
	2525
	DBS/MJP/2525



Net als met de bestandsnamen is er bij de projectnamen ook behoefte aan een uitgebreide projectnaam. Dit wordt gedaan door middel van een uitbreiding van de basisbenaming met een coda:

[Afkorting]/MJP/[Meetseizoen]/[Coda]

De opties voor de coda’s zijn hetzelfde als bij de SGML-bestandsnamen. Voorbeelden van de coda-benamingen voor vlakheid zijn terug te vinden in hoofdstuk 1.2. De coda-benamingen voor stroefheid zijn terug te vinden in hoofdstuk 2.2. 

Bij een meetverzoek is de projectnaam hetzelfde als de bestandsnaam zoals beschreven in hoofdstuk 3.

Belangrijk: de meetprojectnamen dienen al bij de uitbesteding vast te liggen.
[bookmark: _Toc183690890][bookmark: _Toc187924923]Meetkenmerkcode
De binnen Winfrabase bekende actuele meetkenmerkcodes zijn:
	Meetkenmerk
	Omschrijving
	Hoort bij parameter:

	IRIGEM
	Gemiddelde IRI-waarde
	LV (langsvlakheid)

	RSDGEM
	Gemiddelde RSD-waarde
	DV (dwarsvlakheid)

	LPRPNT
	Langsprofiel
	LP (langsprofiel)

	DWHPNT
	Dwarshelling
	DH (dwarshelling)

	BGSPNT
	Boogstraal
	BS (boogstraal)

	SWF040
	Gemiddelde Sideway Force bij 40 km/u
	A40, B40 (stroefheid)

	SWF060
	Gemiddelde Sideway Force bij 60 km/u
	A60, B60 (stroefheid)

	SWF080
	Gemiddelde Sideway Force bij 80 km/u
	A80, B80 (stroefheid)


[bookmark: _Toc183690891][bookmark: _Toc187924924]Meetwagen
De binnen Winfrabase actuele bekende meetwagens zijn:
	Meetwagen
	Omschrijving

	Auto A
	Meetwagen leverancier A

	Auto B
	Meetwagen leverancier B

	Auto C
	Meetwagen leverancier C

	Auto D
	Meetwagen leverancier D



[bookmark: _Toc183690892][bookmark: _Toc187924925]Deelsysteem, Volgnummerdeelsysteem en Uitvoerder
Het deelsysteem geeft aan wat het meetsysteem is dat gebruikt is om tot de meetresultaten te komen. In het meetseizoen 2025 zijn er maar twee opties voor het deelsysteem: SWF en LCMS.

Het Volgnummer deelsysteem geeft een deelmeetsysteem per voertuig aan. Dit deelsysteem kan in het voertuig ingebouwd zijn, maar het kan ook één deelsysteem zijn dat door meerdere voertuigen gedeeld kan worden. Een voorbeeld hiervan is een meetsysteem dat in een aanhanger ingebouwd zit. In een voertuig is er per meetkenmerkcode (hoofdstuk 4.4.2) van het deelsysteem één volgnummer mogelijk.

De uitvoerder is een unieke code van één letter die aangeeft wie de leverancier van de gegevens is. Deze letter komt ook terug in de projectnaam van de metingen.



De actuele bekende combinaties van meetwagen en deelsysteem zijn gegeven in onderstaande tabel:
	Meetwagen
	Meetkenmerkcode
	Deelsysteem
	Volgnummer
deelsysteem
	Uitvoerder 

	Auto A
	SWF040
	SWF
	1
	A

	Auto A
	SWF060
	SWF
	1
	A

	Auto A
	SWF080
	SWF
	1
	A

	Auto B
	SWF040 
	SWF
	1
	B

	Auto B
	SWF060 
	SWF
	1
	B

	Auto B
	SWF080 
	SWF
	1
	B

	Auto C
	SWF040
	SWF
	2
	C

	Auto C
	SWF060
	SWF
	2
	C

	Auto C
	SWF080
	SWF
	2
	C

	Auto D
	IRIGEM
	LCMS
	1
	D

	Auto D
	RSDGEM
	LCMS
	2
	D

	Auto D
	LPRPNT 
	LCMS
	3
	D

	Auto D
	DWHPNT
	LCMS
	4
	D

	Auto D
	BGSPNT
	LCMS
	5
	D

	Auto E
	IRIGEM
	LCMS
	1
	E

	Auto E
	RSDGEM
	LCMS
	2
	E

	Auto E
	LPRPNT 
	LCMS
	3
	E

	Auto E
	DWHPNT
	LCMS
	4
	E

	Auto E
	BGSPNT
	LCMS
	5
	E


[bookmark: _Toc183690893]
In het geval dat door uitvoerder B in het meetseizoen extra meetwagens ingezet worden, zullen deze de namen Auto B2 , Auto B3, etc. krijgen. Respectievelijk zullen de volgnummers voor de deelsystemen dan 2, 3, etc. zijn. Deze naam en dit volgnummer zullen dan gelden voor zowel SWF040, SWF060, en SWF080.
[bookmark: _Toc187924926]Reepnummer
Het reepnummer geeft aan voor welk gedeelte van een strook de meetresultaten van één meting geldig zijn. Het reepnummer heeft een numerieke waarde van 0 t/m 3. De definities van deze nummers zijn:

0: Strookbreed
1: Rijspoor het dichtst bij de BOL gelegen
2: Gedeelte tussen de rijsporen
3: Rijspoor het verst van de BOL gelegen
[bookmark: _Toc183690894][bookmark: _Toc187924927]Waarde
Dit is de gemiddelde waarde berekend over een meetvak. De eenheid is afhankelijk van het bijbehorende meetkenmerk. Het wordt in het SGML-bestand opgenomen als een numerieke waarde met 3 cijfers voor, en 3 cijfers achter de komma.
[bookmark: _Toc183690895][bookmark: _Toc187924928]Meetopmerking 
Een opmerking die alleen betrekking heeft op de bijbehorende waarde. Deze opmerking is niet verplicht. De opmerking mag uit niet meer dan 50 karakters bestaan.
[bookmark: _Toc183690896][bookmark: _Toc187924929]Meetdatum 
De datum waarop de waarde is ingewonnen. De meetdatum wordt gegeven als een numerieke waarde volgens het format DDMMJJJJ (Dag, Maand, Jaar).
[bookmark: _Toc183690897][bookmark: _Toc187924930]Meetstatus
Code die aangeeft in welke mate de waarde is gevalideerd. Maximaal één alfanumeriek karakter: V voor “Vrijgegeven”, N voor “Niet vrijgegeven”.
[bookmark: _Toc183690898][bookmark: _Toc187924931]Bandidentificatie (alleen stroefheid)
Unieke identificatie van de band die gebruikt is bij het inwinnen van de meting. De identificatie is een alfanumerieke code van maximaal 10 karakters.
[bookmark: _Toc183690899][bookmark: _Toc187924932]Bandtemperatuur (alleen stroefheid)
Gemiddelde temperatuur van de band in graden Celsius, gemeten over het meetvak waarop de metingen zijn ingewonnen. Gegeven als 2 cijfers voor, en 1 cijfer achter de komma. 
[bookmark: _Toc183690900][bookmark: _Toc187924933]Omgevingstemperatuur (alleen stroefheid)
De gemiddelde luchttemperatuur in graden Celsius, gemeten over het meetvak waarop de metingen zijn ingewonnen. Gegevens als 2 cijfers voor, en 1 cijfer achter de komma.
[bookmark: _Toc183690901][bookmark: _Toc187924934]Wegdektemperatuur (allen stroefheid)
Gemiddelde temperatuur van het wegdek in graden Celsius, gemeten over het meetvak waarop de metingen zijn ingewonnen. Gegeven als 2 cijfers voor, en 1 cijfer achter de komma. 
[bookmark: _Toc183690902][bookmark: _Toc187924935]Watertemperatuur (alleen stroefheid)
De gemiddelde temperatuur van het water in graden Celsius, gemeten over het meetvak waarop de metingen zijn ingewonnen. Gegeven als 2 cijfer voor, en 1 cijfer achter de komma.
[bookmark: _Toc183690903][bookmark: _Toc187924936]Meetsnelheid
De daadwerkelijk gereden gemiddelde snelheid in km/u, gemeten over het meetvak waarop de metingen zijn ingewonnen. Gegeven met 2 cijfers voor, en 1 cijfer achter de komma. Deze waarde kan dus anders zijn dan de snelheid waarmee gereden zou moeten worden.
[bookmark: _Toc183690904][bookmark: _Toc187924937]Meettijd
Het tijdstip waarop de meetwaarde is ingewonnen. Gegeven volgens het format hhmmss (uren, minuten, seconden) in 24-uurs notatie.
[bookmark: _Toc183690905][bookmark: _Toc187924938]Afstand meetwiel (alleen stroefheid)
De gemiddelde afstand van het meetwiel tot de rechter markering van de strook waarop gereden is, gemeten over het meetvak waarin de metingen zijn ingewonnen. Gegeven in hele centimeters, als numerieke waarde van 6 karakters.

Belangrijk: De exacte omschrijving van de definitie van afstandmeetwiel is te vinden in Appendix B. Hier staan ook voorbeelden van hoe deze waarde bepaald moet worden.
[bookmark: _Toc183690906][bookmark: _Toc187924939]Standaarddeviatie
De standaarddeviatie van de waarden die horen bij het meetvak waarover de gemiddelde waarde berekend is (zie hoofdstuk 4.4.7). De standaarddeviatie dient over de 1-meterwaarden berekend te worden. Gegeven met 1 cijfer voor, en 4 cijfers achter de komma.
[bookmark: _Toc183690907][bookmark: _Toc187924940]Begincoördinaten (longitude, latitude, altitude)
De begincoördinaten bestaan uit 3 parameters: GpsBeginLongitude, GpsBeginLatitude, en GpsBeginAltitude.

GpsBeginLongitude en GpsBeginAltitude zijn respectievelijk de x- en y-component van de plaatsbepaling van de meetwagen in RD-coördinaten (Rijksdriehoekstelsel) aan het begin van het meetvak waarover de gemiddelde waarde berekend wordt.

GpsBeginAltitude is de z-component van de meetwagen aan het begin van het meetvak waarover de gemiddelde waarde berekend wordt, ten opzichte van het NAP.

Alledrie de parameters moeten gegeven worden als numerieke waarde met 6 cijfers voor, en 2 cijfers achter de komma.
[bookmark: _Toc183690908][bookmark: _Toc187924941]De eindcoördinaten (longitude, latitude, altitude)
De eindcoördinaten bestaan uit 3 parameters: GpsEindeLongitude, GpsEindeLatitude, en GpsEindeAltitude.

GpsBeginLongitude en GpsBeginAltitude zijn respectievelijk de x- en y-component van de plaatsbepaling van de meetwagen in RD-coördinaten (Rijksdriehoekstelsel) aan het eind van het meetvak waarover de gemiddelde waarde berekend wordt.

GpsBeginAltitude is de z-component van de meetwagen aan het eind van het meetvak waarover de gemiddelde waarde berekend wordt, ten opzichte van het NAP.

Alledrie de parameters moeten gegeven worden als numerieke waarde met 6 cijfers voor, en 2 cijfers achter de komma.


[bookmark: _Toc183690909][bookmark: _Toc187924942]Appendix A: Overzicht generiek UUI-bestand
	Niveau 1
	Regionale directie

	
	Directiecode

	
	Directienaam

	Niveau 2
	Dienstkring

	
	Dienstkringnummer

	
	Dienstkringnaam

	Niveau 3
	Weg

	
	Wegsoort

	
	Wegnummer

	Niveau 4
	Baan

	
	Baanvolgnummer

	
	Baansoort

	
	Baanpositie

	
	Hectometreringsletter

	
	Wegdeelletter

	
	Hectometerbord begin baan

	
	Afstand tot hectometerbord begin baan

	
	Hectometerbord einde baan

	
	Afstand vanaf hectometerbord einde baan

	Niveau 5
	5A Baanvak
	5B Strook

	
	Hectometerbord begin baanvak
	Strooktype

	
	Afstand tot hectometerbord begin baanvak
	Absoluut strookvolgnummer

	
	Hectometerbord einde baanvak
	Strookvolgnummer

	
	Afstand vanaf hectometerbord einde baanvak
	Strooksoort

	
	
	Strookpositie

	
	
	Hectometerbord begin strook

	
	
	Afstand tot hectometerbord begin strook

	
	
	Hectometerbord einde strook

	
	
	Afstand vanaf hectometerbord einde strook

	Niveau 6
	6A Ontwerpsnelheid
	6B Strookvak

	
	Ontwerpsnelheid
	Strookvaklengte

	
	
	Hectometerbord begin strookvak

	
	
	Afstand tot hectometerbord begin strookvak

	
	
	Hectometerbord einde strookvak

	
	
	Afstand vanaf hectometerbord einde strookvak

	
	
	Baanwissel

	
	
	Strookwissel

	Niveau 7
	7A Strookbreedte
	7B Meetwaarde
	
	7C Verharding

	
	Strookbreedte
	Meetproject
	MeetTijd
	Categorieverhardingsnaam

	
	
	Meetcategorienaam
	Afstandmeetwiel
	Categorieverhardingscode

	
	
	Meetcategoriecode
	StandaardDeviatie
	Verhardingssoort

	
	
	Meetsoortnaam
	GpsBeginLongitude
	Verhardingspercentage

	
	
	Meetsoortcode
	GpsBeginLatitude
	Aanlegdatum

	
	
	Meetwagen
	GpsBeginAltitude
	Openstellingsdatum

	
	
	Deelsysteem
	GpsEindeLongitude
	Kwaliteit

	
	
	Volgnummerdeelsysteem
	GpsEindeLatitude
	

	
	
	Aanhangwagen
	GpsEindeAltitude
	

	
	
	Uitvoerder
	
	

	
	
	Meetcondities
	
	

	
	
	Reepnummer
	
	

	
	
	Waarde
	
	

	
	
	Meetopmerking
	
	

	
	
	Meetdatum
	
	

	
	
	Meetstatus
	
	

	
	
	Bandidentificatie
	
	

	
	
	BandTemperatuur
	
	

	
	
	OmgevingsTemperatuur
	
	

	
	
	WegdekTemperatuur
	
	

	
	
	Watertemperatuur
	
	

	
	
	Meetsnelheid
	
	


[bookmark: _Toc183690910][bookmark: _Toc187924943]Appendix B: Definitie “Afstandmeetwiel”
De parameter Afstandmeetwiel geeft de gemiddelde afstand van het meetwiel tot de rechter markering van de strook waarop gereden wordt in centimeters aan. De meetwielafstand voldoet aan de volgende definitie:

· De afstand van het meetwiel wordt gegeven ten opzichte van de markering aan de rechterkant van de strook waarop gereden wordt.
· De afstand wordt aangegeven ten opzichte van de linkerkant van de hierboven benoemde markering. 
· De afstand wordt gegeven in hele centimeters.
· De afstand is gedefinieerd als positief als het meetwiel zich bevindt op de strook waarop gereden en gemeten wordt. Dit is over het algemeen links van de markering.
· De afstand is gedefinieerd als negatief als het meetwiel zich op de markeringsstrook bevindt, of over de markeringsstrook heen gaat.
· Als de markeringsstrook enkel geraakt wordt, is de afstand 0 cm.
· Het bereik van de meetwielafstand ten opzichte van de naastliggende markering loopt van +400 cm tot -400 cm. 
· Voorbeelden van markeringen zijn:
· Deelstrepen 
· Blokstrepen
· Kantstrepen
· Asstrepen. Omdat deze altijd links ligt van de strook waarop gereden wordt, zal echter nooit de meetwielafstand gegeven worden ten opzichte van een asstreep.

In het diagram hieronder staat een aantal situaties getekend waarin de meetwielafstand bepaald moet worden. De situaties zijn:
1. De meetwagen wordt verondersteld op strook 1 R- te rijden. Het meetwiel raakt nét de linkerkant van de rechter deelstreep. De meetwielafstand is dus 0 cm.
2. De meetwagen wordt verondersteld op een uitvoegstrook te rijden. Het meetwiel bevindt zich aan de linkerkant van de rechterkantlijn. De afstand is dus een positieve waarde.
3. De meetwagen wordt verondersteld op strook 2 R- te rijden, maar rijdt op strook 3 R-. Het meetwiel bevindt zich dus aan de rechterkant van de rechter markering van de strook waar de meetwagen zou moeten rijden. De afstand is dus een negatieve waarde. 
4. De meetwagen wordt verondersteld op strook 3 R- te rijden. Het meetwiel bevindt zich aan de linkerkant van de rechter kantlijn. De afstand is dus een positieve waarde.

[image: Afbeelding met diagram, schermopname, lijn, tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving]In dit diagram zijn de gele vormen de meetwagens, met de punt van de driehoek de positie van het meetwiel. De witte pijlen geven de rijrichting aan.


Appendix C: Voorbeeld SGML voor boogstraal, afkomstig van ARAN4 (voor de brand)
Hieronder staat een voorbeeld bestand dat werkelijk is aangemaakt. Het is echter handmatig ingekort. Daarbij kan er iets mis zijn gegaan. Het is enige jaren oud en van een meetsysteem dat met de loodsbrand verloren is gegaan.

<!-- Ministerie van Verkeer en Waterstaat -->
<!-- Directoraat-Generaal Rijkstwaterstaat -->
<!-- Dienst Weg- en Waterbouwkunde -->
<!-- Afdeling: Infrastructuur Basisgegevens en Metingen (IB) -->
<!-- Winfrabase Universeel Uitwisselings bestand Import -->
<!-- Copyright (c) 1998-2001 -->
<!-- Versie 1.3a -->
<!-- Opmerking:
  Onderstaande Document Type Definitie is consistent met de in dit bestand volgende documentinstantie.
  Hiermee is dit databestand vastgelegd en gedocumenteerd.
  Deze DTD is uit gecommentarieerd om ruimte te bieden aan de verwijzing naar de DTD-versie die is gerelateerd aan de lezende applicatie (Local DTD). Hiermee kan die applicatie, de versie wijzigingen in het formaat detecteren.
-->
<!--
<!SGML "ISO 8879:1986"
  CHARSET
    BASESET "ISO 646-1983//CHARSET" - ASCII characterset 0 tot en met 127 -
    DESCSET  0  9  UNUSED
  SYNTAX
    DELIM  - Delimiters -
    GENERAL SGMLREF
      STAGO "<"   - Start tag open -
      STAGC "</"  - Start tag close -
      TAGC  ">"   - Tag close -
  APPINFO -
    - The following parser cleared data (PCDATA) can be checked with the following regular expressions -
    - UnsignedInteger  [0-9]+ -
    - SignedInteger    [-+][0-9]+ -
    - Real             [-+]?[0-9]+","[0-9]+ -
    - String           . Alle karakters uit de karakterset -
>
-->
<!-- Document type definitie voor het Winfrabase Universeel Uitwisselings bestand Import -->
<!-- Start, DTD documentatie
<!DOCTYPE UniverseelUitwisselingsbestandIBImport [
<!ELEMENT UniverseelUitwisselingsbestandIBImport - - (Bestandsnaam, Infrabase)>
<!ATTLIST UniverseelUitwisselingsbestandIBImport versie CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT Bestandsnaam - - (String)>
<!ELEMENT Infrabase - - ( AangemaaktOp, Opmerkingen, (DIRECTIES | DIENSTKRINGEN | WEGEN))>
<!ELEMENT AangemaaktOp - - (jaar, maand, dag, uur, min, sec)>
<!ELEMENT jaar  - - (UnsignedInteger)>
<!ELEMENT maand - - (UnsignedInteger)>
<!ELEMENT dag   - - (UnsignedInteger)>
<!ELEMENT uur   - - (UnsignedInteger)>
<!ELEMENT min   - - (UnsignedInteger)>
<!ELEMENT sec   - - (UnsignedInteger)>
<!ELEMENT Opmerkingen - - (String)>
<!ELEMENT DIRECTIES - - (DIRECTIE+)>
<!ELEMENT DIRECTIE - - (Directiecode, DIENSTKRINGEN)>
<!ELEMENT  Directiecode - - (String)>
<!ELEMENT  DIENSTKRINGEN - - (DIENSTKRING+)>
<!ELEMENT DIENSTKRING - - (Dienstkringnummer, WEGEN)>
<!ELEMENT  Dienstkringnummer - - (UnsignedInteger)>
<!ELEMENT  WEGEN - - (WEG+)>
<!ELEMENT WEG - - (Wegsoort, Wegnummer, BANEN)>
<!ELEMENT  Wegsoort - - (String)>
<!ELEMENT  Wegnummer - - (UnsignedInteger)>
<!ELEMENT  BANEN - - (BAAN+)>
<!ELEMENT BAAN - - (Baanvolgnummer?, Baansoort, Baanpositie?, Hectometreringsletter?, Wegdeelletter, STROKEN)>
<!ELEMENT  Baanvolgnummer - - (UnsignedInteger)>
<!ELEMENT  Baansoort - - (String)>
<!ELEMENT  Baanpositie - - (String)>
<!ELEMENT  Hectometreringsletter - - (String)>
<!ELEMENT  Wegdeelletter - - (String)>
<!ELEMENT STROKEN - - (STROOK+)>
<!ELEMENT STROOK - - ( Strookvolgnummer, Strooksoort, Strookpositie, STROOKVAKKEN)>
<!ELEMENT  Strookvolgnummer - - (UnsignedInteger)>
<!ELEMENT  Strooksoort - - (String)>
<!ELEMENT  Strookpositie - - (String)>
<!ELEMENT  STROOKVAKKEN - - (STROOKVAK+)>
<!ELEMENT STROOKVAK - - (HectometerbordBeginStrookvak, AfstandTotAanHectometerbordBeginStrookvak, HectometerbordEindeStrookvak, AfstandVanafHectometerbordEindeStrookvak, STROOKVAKINSPECTIE)>
<!ELEMENT  HectometerbordBeginStrookvak - - (Real)>
<!ELEMENT  AfstandTotAanHectometerbordBeginStrookvak - - (SignedInteger)>
<!ELEMENT  HectometerbordEindeStrookvak - - (Real)>
<!ELEMENT  AfstandVanafHectometerbordEindeStrookvak - - (SignedInteger)>
<!ELEMENT  STROOKVAKINSPECTIE - - (INSPECTIE1)>
<!ELEMENT  INSPECTIE1 - - (MEETWAARDEN)>
<!ELEMENT  MEETWAARDEN - - (MEETWAARDE+)>
<!ELEMENT  Meetproject - - (String)>
<!ELEMENT  Meetkenmerkcode - - (String)>
<!ELEMENT  Meetwagen - - (String)>
<!ELEMENT  Deelsysteem - - (String)>
<!ELEMENT  VolgnummerDeelsysteem - - (UnsignedInteger)>
<!ELEMENT  Uitvoerder - - (String)>
<!ELEMENT  Meetcondities - - (String)>
<!ELEMENT  Reepnummer - - (UnsignedInteger)>
<!ELEMENT  Waarde - - (Real)>
<!ELEMENT  Meetopmerking - - (String)>
<!ELEMENT  Meetdatum - - (UnsignedInteger)>
<!ELEMENT  Meetstatus - - (String)>
<!ELEMENT  Meetsnelheid - - (UnsignedInteger)>
<!ELEMENT  MeetTijd - - (UnsignedInteger)>
<!ELEMENT  GpsBeginLongitude - - (Real)>
<!ELEMENT  GpsBeginLatitude - - (Real)>
<!ELEMENT  GpsBeginAltitude - - (Real)>
<!ELEMENT  GpsEindeLongitude - - (Real)>
<!ELEMENT  GpsEindeLatitude - - (Real)>
<!ELEMENT  GpsEindeAltitude - - (Real)>
<!ELEMENT  UnsignedInteger O O (#PCDATA)>
<!ELEMENT  SignedInteger O O (#PCDATA)>
<!ELEMENT  Real O O (#PCDATA)>
<!ELEMENT  String O O (#PCDATA)>
]>
Einde DTD-documentatie
-->
<!--Verwijzing naar de DTD versie die is gerelateerd aan de lezende applicatie (Local DTD). -->
<!DOCTYPE UniverseelUitwisselingsbestandIBImport SYSTEM "localImportUUI.DTD" >
<!-- Gegevens -->
<UniverseelUitwisselingsbestandIBImport versie=1.0>
<Bestandsnaam>186_BGS_1_31-10-2017_1.sgm</Bestandsnaam>
<Infrabase>
 <AangemaaktOp>
   <jaar>2018</jaar>
   <maand>04</maand>
   <dag>11</dag>
   <uur>09</uur>
   <min>34</min>
   <sec>24</sec>
  </AangemaaktOp>
 <Opmerkingen>XML-bestand waarin gevonden fouten zijn weggeschreven</Opmerkingen>
 <DIRECTIES>
  <DIRECTIE>
   <DIRECTIECODE>WN</DIRECTIECODE>
   <DIENSTKRINGEN>
    <DIENSTKRING>
     <DIENSTKRINGNUMMER>186</DIENSTKRINGNUMMER>
     <WEGEN>
      <WEG>
       <WEGSOORT>RW</WEGSOORT>
       <WEGNUMMER>5</WEGNUMMER>
       <BANEN>
        <BAAN>
         <BAANVOLGNUMMER>1</BAANVOLGNUMMER>
         <BAANSOORT>HR</BAANSOORT>
         <BAANPOSITIE>L</BAANPOSITIE>
         <WEGDEELLETTER>R</WEGDEELLETTER>
         <STROKEN>
          <STROOK>
           <STROOKVOLGNUMMER>2</STROOKVOLGNUMMER>
           <STROOKSOORT>R-</STROOKSOORT>
           <STROOKPOSITIE>L</STROOKPOSITIE>
           <STROOKVAKKEN>
            <STROOKVAK>
             <HECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>6,4</HECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>
             <AFSTANDTOTAANHECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>0</AFSTANDTOTAANHECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>
             <HECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>6,4</HECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>
             <AFSTANDVANAFHECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>20</AFSTANDVANAFHECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>
             <STROOKVAKINSPECTIE>
              <INSPECTIE1>
               <MEETWAARDEN>
                <MEETWAARDE>
                 <MEETPROJECT>BGS/MJP/1617</MEETPROJECT>
                 <MEETKENMERKCODE>BGSPNT</MEETKENMERKCODE>
                 <MEETWAGEN>ARAN4</MEETWAGEN>
                 <DEELSYSTEEM>INSG</DEELSYSTEEM>
                 <VOLGNUMMERDEELSYSTEEM>6</VOLGNUMMERDEELSYSTEEM>
                 <UITVOERDER>D</UITVOERDER>
                 <REEPNUMMER>0</REEPNUMMER>
                 <WAARDE>100000</WAARDE>
                 <MEETDATUM>12102016</MEETDATUM>
                 <MEETSTATUS>J</MEETSTATUS>
                 <MEETSNELHEID>82,1</MEETSNELHEID>
                 <MEETTIJD>130917</MEETTIJD>
                 <GPSBEGINLONGITUDE>110539,83</GPSBEGINLONGITUDE>
                 <GPSBEGINLATITUDE>483817,85</GPSBEGINLATITUDE>
                 <GPSBEGINALTITUDE>-3,8</GPSBEGINALTITUDE>
                 <GPSEINDELONGITUDE>110538,47</GPSEINDELONGITUDE>
                 <GPSEINDELATITUDE>483798,28</GPSEINDELATITUDE>
                 <GPSEINDEALTITUDE>-3,78</GPSEINDEALTITUDE>
                </MEETWAARDE>
               </MEETWAARDEN>
              </INSPECTIE1>
             </STROOKVAKINSPECTIE>
            </STROOKVAK>
           </STROOKVAKKEN>
          </STROOK>
         </STROKEN>
        </BAAN>
       </BANEN>
      </WEG>
      <WEG>
       <WEGSOORT>RW</WEGSOORT>
       <WEGNUMMER>9</WEGNUMMER>
       <BANEN>
        <BAAN>
         <BAANVOLGNUMMER>1</BAANVOLGNUMMER>
         <BAANSOORT>HR</BAANSOORT>
         <BAANPOSITIE>L</BAANPOSITIE>
         <WEGDEELLETTER>R</WEGDEELLETTER>
         <STROKEN>
          <STROOK>
           <STROOKVOLGNUMMER>1</STROOKVOLGNUMMER>
           <STROOKSOORT>Q-</STROOKSOORT>
           <STROOKPOSITIE>L</STROOKPOSITIE>
           <STROOKVAKKEN>
            <STROOKVAK>
             <HECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>41,4</HECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>
             <AFSTANDTOTAANHECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>0</AFSTANDTOTAANHECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>
             <HECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>41,4</HECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>
             <AFSTANDVANAFHECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>20</AFSTANDVANAFHECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>
             <STROOKVAKINSPECTIE>
              <INSPECTIE1>
               <MEETWAARDEN>
                <MEETWAARDE>
                 <MEETPROJECT>BGS/MJP/1617</MEETPROJECT>
                 <MEETKENMERKCODE>BGSPNT</MEETKENMERKCODE>
                 <MEETWAGEN>ARAN4</MEETWAGEN>
                 <DEELSYSTEEM>INSG</DEELSYSTEEM>
                 <VOLGNUMMERDEELSYSTEEM>6</VOLGNUMMERDEELSYSTEEM>
                 <UITVOERDER>D</UITVOERDER>
                 <REEPNUMMER>0</REEPNUMMER>
                 <WAARDE>100000</WAARDE>
                 <MEETDATUM>10102016</MEETDATUM>
                 <MEETSTATUS>J</MEETSTATUS>
                 <MEETSNELHEID>85,8</MEETSNELHEID>
                 <MEETTIJD>132433</MEETTIJD>
                 <GPSBEGINLONGITUDE>109013,53</GPSBEGINLONGITUDE>
                 <GPSBEGINLATITUDE>487327,43</GPSBEGINLATITUDE>
                 <GPSBEGINALTITUDE>4,65</GPSBEGINALTITUDE>
                 <GPSEINDELONGITUDE>109030,27</GPSEINDELONGITUDE>
                 <GPSEINDELATITUDE>487312,35</GPSEINDELATITUDE>
                 <GPSEINDEALTITUDE>4,53</GPSEINDEALTITUDE>
                </MEETWAARDE>
               </MEETWAARDEN>
              </INSPECTIE1>
             </STROOKVAKINSPECTIE>
            </STROOKVAK>
            <STROOKVAK>
             <HECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>41,4</HECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>
             <AFSTANDTOTAANHECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>20</AFSTANDTOTAANHECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>
             <HECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>41,4</HECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>
             <AFSTANDVANAFHECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>40</AFSTANDVANAFHECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>
             <STROOKVAKINSPECTIE>
              <INSPECTIE1>
               <MEETWAARDEN>
                <MEETWAARDE>
                 <MEETPROJECT>BGS/MJP/1617</MEETPROJECT>
                 <MEETKENMERKCODE>BGSPNT</MEETKENMERKCODE>
                 <MEETWAGEN>ARAN4</MEETWAGEN>
                 <DEELSYSTEEM>INSG</DEELSYSTEEM>
                 <VOLGNUMMERDEELSYSTEEM>6</VOLGNUMMERDEELSYSTEEM>
                 <UITVOERDER>D</UITVOERDER>
                 <REEPNUMMER>0</REEPNUMMER>
                 <WAARDE>100000</WAARDE>
                 <MEETDATUM>10102016</MEETDATUM>
                 <MEETSTATUS>J</MEETSTATUS>
                 <MEETSNELHEID>85,7</MEETSNELHEID>
                 <MEETTIJD>132432</MEETTIJD>
                 <GPSBEGINLONGITUDE>108996,48</GPSBEGINLONGITUDE>
                 <GPSBEGINLATITUDE>487342,92</GPSBEGINLATITUDE>
                 <GPSBEGINALTITUDE>4,82</GPSBEGINALTITUDE>
                 <GPSEINDELONGITUDE>109013,17</GPSEINDELONGITUDE>
                 <GPSEINDELATITUDE>487327,75</GPSEINDELATITUDE>
                 <GPSEINDEALTITUDE>4,66</GPSEINDEALTITUDE>
                </MEETWAARDE>
               </MEETWAARDEN>
              </INSPECTIE1>
             </STROOKVAKINSPECTIE>
            </STROOKVAK>
            <STROOKVAK>
             <HECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>41,4</HECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>
             <AFSTANDTOTAANHECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>40</AFSTANDTOTAANHECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>
             <HECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>41,4</HECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>
             <AFSTANDVANAFHECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>60</AFSTANDVANAFHECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>
             <STROOKVAKINSPECTIE>
              <INSPECTIE1>
               <MEETWAARDEN>
                <MEETWAARDE>
                 <MEETPROJECT>BGS/MJP/1617</MEETPROJECT>
                 <MEETKENMERKCODE>BGSPNT</MEETKENMERKCODE>
                 <MEETWAGEN>ARAN4</MEETWAGEN>
                 <DEELSYSTEEM>INSG</DEELSYSTEEM>
                 <VOLGNUMMERDEELSYSTEEM>6</VOLGNUMMERDEELSYSTEEM>
                 <UITVOERDER>D</UITVOERDER>
                 <REEPNUMMER>0</REEPNUMMER>
                 <WAARDE>500</WAARDE>
                 <MEETDATUM>10102016</MEETDATUM>
                 <MEETSTATUS>J</MEETSTATUS>
                 <MEETSNELHEID>85,3</MEETSNELHEID>
                 <MEETTIJD>132431</MEETTIJD>
                 <GPSBEGINLONGITUDE>108979,62</GPSBEGINLONGITUDE>
                 <GPSBEGINLATITUDE>487358,58</GPSBEGINLATITUDE>
                 <GPSBEGINALTITUDE>5</GPSBEGINALTITUDE>
                 <GPSEINDELONGITUDE>108996,12</GPSEINDELONGITUDE>
                 <GPSEINDELATITUDE>487343,25</GPSEINDELATITUDE>
                 <GPSEINDEALTITUDE>4,82</GPSEINDEALTITUDE>
                </MEETWAARDE>
               </MEETWAARDEN>
              </INSPECTIE1>
             </STROOKVAKINSPECTIE>
            </STROOKVAK>
            <STROOKVAK>
             <HECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>41,4</HECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>
             <AFSTANDTOTAANHECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>60</AFSTANDTOTAANHECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>
             <HECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>41,4</HECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>
             <AFSTANDVANAFHECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>80</AFSTANDVANAFHECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>
             <STROOKVAKINSPECTIE>
              <INSPECTIE1>
               <MEETWAARDEN>
                <MEETWAARDE>
                 <MEETPROJECT>BGS/MJP/1617</MEETPROJECT>
                 <MEETKENMERKCODE>BGSPNT</MEETKENMERKCODE>
                 <MEETWAGEN>ARAN4</MEETWAGEN>
                 <DEELSYSTEEM>INSG</DEELSYSTEEM>
                 <VOLGNUMMERDEELSYSTEEM>6</VOLGNUMMERDEELSYSTEEM>
                 <UITVOERDER>D</UITVOERDER>
                 <REEPNUMMER>0</REEPNUMMER>
                 <WAARDE>500</WAARDE>
                 <MEETDATUM>10102016</MEETDATUM>
                 <MEETSTATUS>J</MEETSTATUS>
                 <MEETSNELHEID>84,8</MEETSNELHEID>
                 <MEETTIJD>132430</MEETTIJD>
                 <GPSBEGINLONGITUDE>108963,02</GPSBEGINLONGITUDE>
                 <GPSBEGINLATITUDE>487374,28</GPSBEGINLATITUDE>
                 <GPSBEGINALTITUDE>5,28</GPSBEGINALTITUDE>
                 <GPSEINDELONGITUDE>108979,28</GPSEINDELONGITUDE>
                 <GPSEINDELATITUDE>487358,91</GPSEINDELATITUDE>
                 <GPSEINDEALTITUDE>5</GPSEINDEALTITUDE>
                </MEETWAARDE>
               </MEETWAARDEN>
              </INSPECTIE1>
             </STROOKVAKINSPECTIE>
            </STROOKVAK>
            <STROOKVAK>
             <HECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>41,4</HECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>
             <AFSTANDTOTAANHECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>80</AFSTANDTOTAANHECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>
             <HECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>41,4</HECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>
             <AFSTANDVANAFHECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>100</AFSTANDVANAFHECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>
             <STROOKVAKINSPECTIE>
              <INSPECTIE1>
               <MEETWAARDEN>
                <MEETWAARDE>
                 <MEETPROJECT>BGS/MJP/1617</MEETPROJECT>
                 <MEETKENMERKCODE>BGSPNT</MEETKENMERKCODE>
                 <MEETWAGEN>ARAN4</MEETWAGEN>
                 <DEELSYSTEEM>INSG</DEELSYSTEEM>
                 <VOLGNUMMERDEELSYSTEEM>6</VOLGNUMMERDEELSYSTEEM>
                 <UITVOERDER>D</UITVOERDER>
                 <REEPNUMMER>0</REEPNUMMER>
                 <WAARDE>500</WAARDE>
                 <MEETDATUM>10102016</MEETDATUM>
                 <MEETSTATUS>J</MEETSTATUS>
                 <MEETSNELHEID>84,3</MEETSNELHEID>
                 <MEETTIJD>132429</MEETTIJD>
                 <GPSBEGINLONGITUDE>108946,74</GPSBEGINLONGITUDE>
                 <GPSBEGINLATITUDE>487390,11</GPSBEGINLATITUDE>
                 <GPSBEGINALTITUDE>5,51</GPSBEGINALTITUDE>
                 <GPSEINDELONGITUDE>108962,68</GPSEINDELONGITUDE>
                 <GPSEINDELATITUDE>487374,62</GPSEINDELATITUDE>
                 <GPSEINDEALTITUDE>5,28</GPSEINDEALTITUDE>
                </MEETWAARDE>
               </MEETWAARDEN>
              </INSPECTIE1>
             </STROOKVAKINSPECTIE>
            </STROOKVAK>
            <STROOKVAK>
             <HECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>41,5</HECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>
             <AFSTANDTOTAANHECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>0</AFSTANDTOTAANHECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>
             <HECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>41,5</HECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>
             <AFSTANDVANAFHECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>20</AFSTANDVANAFHECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>
             <STROOKVAKINSPECTIE>
              <INSPECTIE1>
               <MEETWAARDEN>
                <MEETWAARDE>
                 <MEETPROJECT>BGS/MJP/1617</MEETPROJECT>
                 <MEETKENMERKCODE>BGSPNT</MEETKENMERKCODE>
                 <MEETWAGEN>ARAN4</MEETWAGEN>
                 <DEELSYSTEEM>INSG</DEELSYSTEEM>
                 <VOLGNUMMERDEELSYSTEEM>6</VOLGNUMMERDEELSYSTEEM>
                 <UITVOERDER>D</UITVOERDER>
                 <REEPNUMMER>0</REEPNUMMER>
                 <WAARDE>500</WAARDE>
                 <MEETDATUM>10102016</MEETDATUM>
                 <MEETSTATUS>J</MEETSTATUS>
                 <MEETSNELHEID>84,1</MEETSNELHEID>
                 <MEETTIJD>132428</MEETTIJD>
                 <GPSBEGINLONGITUDE>108935,82</GPSBEGINLONGITUDE>
                 <GPSBEGINLATITUDE>487401,19</GPSBEGINLATITUDE>
                 <GPSBEGINALTITUDE>5,57</GPSBEGINALTITUDE>
                 <GPSEINDELONGITUDE>108946,4</GPSEINDELONGITUDE>
                 <GPSEINDELATITUDE>487390,44</GPSEINDELATITUDE>
                 <GPSEINDEALTITUDE>5,51</GPSEINDEALTITUDE>
                </MEETWAARDE>
               </MEETWAARDEN>
              </INSPECTIE1>
             </STROOKVAKINSPECTIE>
            </STROOKVAK>
            <STROOKVAK>
             <HECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>41,5</HECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>
             <AFSTANDTOTAANHECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>20</AFSTANDTOTAANHECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>
             <HECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>41,5</HECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>
             <AFSTANDVANAFHECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>40</AFSTANDVANAFHECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>
             <STROOKVAKINSPECTIE>
              <INSPECTIE1>
               <MEETWAARDEN>
                <MEETWAARDE>
                 <MEETPROJECT>BGS/MJP/1617</MEETPROJECT>
                 <MEETKENMERKCODE>BGSPNT</MEETKENMERKCODE>
                 <MEETWAGEN>ARAN4</MEETWAGEN>
                 <DEELSYSTEEM>INSG</DEELSYSTEEM>
                 <VOLGNUMMERDEELSYSTEEM>6</VOLGNUMMERDEELSYSTEEM>
                 <UITVOERDER>D</UITVOERDER>
                 <REEPNUMMER>0</REEPNUMMER>
                 <WAARDE>500</WAARDE>
                 <MEETDATUM>10102016</MEETDATUM>
                 <MEETSTATUS>J</MEETSTATUS>
                 <MEETSNELHEID>84,2</MEETSNELHEID>
                 <MEETTIJD>132427</MEETTIJD>
                 <GPSBEGINLONGITUDE>108925,29</GPSBEGINLONGITUDE>
                 <GPSBEGINLATITUDE>487412,54</GPSBEGINLATITUDE>
                 <GPSBEGINALTITUDE>5,66</GPSBEGINALTITUDE>
                 <GPSEINDELONGITUDE>108935,48</GPSEINDELONGITUDE>
                 <GPSEINDELATITUDE>487401,53</GPSEINDELATITUDE>
                 <GPSEINDEALTITUDE>5,58</GPSEINDEALTITUDE>
                </MEETWAARDE>
               </MEETWAARDEN>
              </INSPECTIE1>
             </STROOKVAKINSPECTIE>
            </STROOKVAK>
            <STROOKVAK>
             <HECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>41,5</HECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>
             <AFSTANDTOTAANHECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>40</AFSTANDTOTAANHECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>
             <HECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>41,5</HECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>
             <AFSTANDVANAFHECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>60</AFSTANDVANAFHECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>
             <STROOKVAKINSPECTIE>
              <INSPECTIE1>
               <MEETWAARDEN>
                <MEETWAARDE>
                 <MEETPROJECT>BGS/MJP/1617</MEETPROJECT>
                 <MEETKENMERKCODE>BGSPNT</MEETKENMERKCODE>
                 <MEETWAGEN>ARAN4</MEETWAGEN>
                 <DEELSYSTEEM>INSG</DEELSYSTEEM>
                 <VOLGNUMMERDEELSYSTEEM>6</VOLGNUMMERDEELSYSTEEM>
                 <UITVOERDER>D</UITVOERDER>
                 <REEPNUMMER>0</REEPNUMMER>
                 <WAARDE>500</WAARDE>
                 <MEETDATUM>10102016</MEETDATUM>
                 <MEETSTATUS>J</MEETSTATUS>
                 <MEETSNELHEID>84,2</MEETSNELHEID>
                 <MEETTIJD>132427</MEETTIJD>
                 <GPSBEGINLONGITUDE>108915,12</GPSBEGINLONGITUDE>
                 <GPSBEGINLATITUDE>487424,35</GPSBEGINLATITUDE>
                 <GPSBEGINALTITUDE>5,72</GPSBEGINALTITUDE>
                 <GPSEINDELONGITUDE>108924,97</GPSEINDELONGITUDE>
                 <GPSEINDELATITUDE>487412,9</GPSEINDELATITUDE>
                 <GPSEINDEALTITUDE>5,66</GPSEINDEALTITUDE>
                </MEETWAARDE>
               </MEETWAARDEN>
              </INSPECTIE1>
             </STROOKVAKINSPECTIE>
            </STROOKVAK>
            <STROOKVAK>
             <HECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>41,5</HECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>
             <AFSTANDTOTAANHECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>60</AFSTANDTOTAANHECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>
             <HECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>41,5</HECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>
             <AFSTANDVANAFHECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>80</AFSTANDVANAFHECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>
             <STROOKVAKINSPECTIE>
              <INSPECTIE1>
               <MEETWAARDEN>
                <MEETWAARDE>
                 <MEETPROJECT>BGS/MJP/1617</MEETPROJECT>
                 <MEETKENMERKCODE>BGSPNT</MEETKENMERKCODE>
                 <MEETWAGEN>ARAN4</MEETWAGEN>
                 <DEELSYSTEEM>INSG</DEELSYSTEEM>
                 <VOLGNUMMERDEELSYSTEEM>6</VOLGNUMMERDEELSYSTEEM>
                 <UITVOERDER>D</UITVOERDER>
                 <REEPNUMMER>0</REEPNUMMER>
                 <WAARDE>500</WAARDE>
                 <MEETDATUM>10102016</MEETDATUM>
                 <MEETSTATUS>J</MEETSTATUS>
                 <MEETSNELHEID>84,2</MEETSNELHEID>
                 <MEETTIJD>132426</MEETTIJD>
                 <GPSBEGINLONGITUDE>108905,64</GPSBEGINLONGITUDE>
                 <GPSBEGINLATITUDE>487436,14</GPSBEGINLATITUDE>
                 <GPSBEGINALTITUDE>5,78</GPSBEGINALTITUDE>
                 <GPSEINDELONGITUDE>108914,82</GPSEINDELONGITUDE>
                 <GPSEINDELATITUDE>487424,72</GPSEINDELATITUDE>
                 <GPSEINDEALTITUDE>5,72</GPSEINDEALTITUDE>
                </MEETWAARDE>
               </MEETWAARDEN>
              </INSPECTIE1>
             </STROOKVAKINSPECTIE>
            </STROOKVAK>
            <STROOKVAK>
             <HECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>41,5</HECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>
             <AFSTANDTOTAANHECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>80</AFSTANDTOTAANHECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>
             <HECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>41,5</HECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>
             <AFSTANDVANAFHECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>100</AFSTANDVANAFHECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>
             <STROOKVAKINSPECTIE>
              <INSPECTIE1>
               <MEETWAARDEN>
                <MEETWAARDE>
                 <MEETPROJECT>BGS/MJP/1617</MEETPROJECT>
                 <MEETKENMERKCODE>BGSPNT</MEETKENMERKCODE>
                 <MEETWAGEN>ARAN4</MEETWAGEN>
                 <DEELSYSTEEM>INSG</DEELSYSTEEM>
                 <VOLGNUMMERDEELSYSTEEM>6</VOLGNUMMERDEELSYSTEEM>
                 <UITVOERDER>D</UITVOERDER>
                 <REEPNUMMER>0</REEPNUMMER>
                 <WAARDE>500</WAARDE>
                 <MEETDATUM>10102016</MEETDATUM>
                 <MEETSTATUS>J</MEETSTATUS>
                 <MEETSNELHEID>84,3</MEETSNELHEID>
                 <MEETTIJD>132425</MEETTIJD>
                 <GPSBEGINLONGITUDE>108896,24</GPSBEGINLONGITUDE>
                 <GPSBEGINLATITUDE>487448,39</GPSBEGINLATITUDE>
                 <GPSBEGINALTITUDE>5,78</GPSBEGINALTITUDE>
                 <GPSEINDELONGITUDE>108905,35</GPSEINDELONGITUDE>
                 <GPSEINDELATITUDE>487436,51</GPSEINDELATITUDE>
                 <GPSEINDEALTITUDE>5,77</GPSEINDEALTITUDE>
                </MEETWAARDE>
               </MEETWAARDEN>
              </INSPECTIE1>
             </STROOKVAKINSPECTIE>
            </STROOKVAK>
            <STROOKVAK>
             <HECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>41,6</HECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>
             <AFSTANDTOTAANHECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>0</AFSTANDTOTAANHECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>
             <HECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>41,6</HECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>
             <AFSTANDVANAFHECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>20</AFSTANDVANAFHECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>
             <STROOKVAKINSPECTIE>
              <INSPECTIE1>
               <MEETWAARDEN>
                <MEETWAARDE>
                 <MEETPROJECT>BGS/MJP/1617</MEETPROJECT>
                 <MEETKENMERKCODE>BGSPNT</MEETKENMERKCODE>
                 <MEETWAGEN>ARAN4</MEETWAGEN>
                 <DEELSYSTEEM>INSG</DEELSYSTEEM>
                 <VOLGNUMMERDEELSYSTEEM>6</VOLGNUMMERDEELSYSTEEM>
                 <UITVOERDER>D</UITVOERDER>
                 <REEPNUMMER>0</REEPNUMMER>
                 <WAARDE>500</WAARDE>
                 <MEETDATUM>10102016</MEETDATUM>
                 <MEETSTATUS>J</MEETSTATUS>
                 <MEETSNELHEID>84,3</MEETSNELHEID>
                 <MEETTIJD>132424</MEETTIJD>
                 <GPSBEGINLONGITUDE>108881,35</GPSBEGINLONGITUDE>
                 <GPSBEGINLATITUDE>487469,61</GPSBEGINLATITUDE>
                 <GPSBEGINALTITUDE>5,74</GPSBEGINALTITUDE>
                 <GPSEINDELONGITUDE>108895,97</GPSEINDELONGITUDE>
                 <GPSEINDELATITUDE>487448,76</GPSEINDELATITUDE>
                 <GPSEINDEALTITUDE>5,78</GPSEINDEALTITUDE>
                </MEETWAARDE>
               </MEETWAARDEN>
              </INSPECTIE1>
             </STROOKVAKINSPECTIE>
            </STROOKVAK>
           </STROOKVAKKEN>
          </STROOK>
         <STROOK>
           <STROOKVOLGNUMMER>2</STROOKVOLGNUMMER>
           <STROOKSOORT>R-</STROOKSOORT>
           <STROOKPOSITIE>L</STROOKPOSITIE>
           <STROOKVAKKEN>
            <STROOKVAK>
             <HECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>7,9</HECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>
             <AFSTANDTOTAANHECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>0</AFSTANDTOTAANHECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>
             <HECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>7,9</HECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>
             <AFSTANDVANAFHECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>20</AFSTANDVANAFHECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>
             <STROOKVAKINSPECTIE>
              <INSPECTIE1>
               <MEETWAARDEN>
                <MEETWAARDE>
                 <MEETPROJECT>BGS/MJP/1617</MEETPROJECT>
                 <MEETKENMERKCODE>BGSPNT</MEETKENMERKCODE>
                 <MEETWAGEN>ARAN4</MEETWAGEN>
                 <DEELSYSTEEM>INSG</DEELSYSTEEM>
                 <VOLGNUMMERDEELSYSTEEM>6</VOLGNUMMERDEELSYSTEEM>
                 <UITVOERDER>D</UITVOERDER>
                 <REEPNUMMER>0</REEPNUMMER>
                 <WAARDE>100000</WAARDE>
                 <MEETDATUM>17102016</MEETDATUM>
                 <MEETSTATUS>J</MEETSTATUS>
                 <MEETSNELHEID>74,9</MEETSNELHEID>
                 <MEETTIJD>104654</MEETTIJD>
                 <GPSBEGINLONGITUDE>127531,46</GPSBEGINLONGITUDE>
                 <GPSBEGINLATITUDE>480546,65</GPSBEGINLATITUDE>
                 <GPSBEGINALTITUDE>12,53</GPSBEGINALTITUDE>
                 <GPSEINDELONGITUDE>127544,66</GPSEINDELONGITUDE>
                 <GPSEINDELATITUDE>480552,8</GPSEINDELATITUDE>
                 <GPSEINDEALTITUDE>12,36</GPSEINDEALTITUDE>
                </MEETWAARDE>
               </MEETWAARDEN>
              </INSPECTIE1>
             </STROOKVAKINSPECTIE>
            </STROOKVAK>
            <STROOKVAK>
             <HECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>7,9</HECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>
             <AFSTANDTOTAANHECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>20</AFSTANDTOTAANHECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>
             <HECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>7,9</HECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>
             <AFSTANDVANAFHECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>40</AFSTANDVANAFHECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>
             <STROOKVAKINSPECTIE>
              <INSPECTIE1>
               <MEETWAARDEN>
                <MEETWAARDE>
                 <MEETPROJECT>BGS/MJP/1617</MEETPROJECT>
                 <MEETKENMERKCODE>BGSPNT</MEETKENMERKCODE>
                 <MEETWAGEN>ARAN4</MEETWAGEN>
                 <DEELSYSTEEM>INSG</DEELSYSTEEM>
                 <VOLGNUMMERDEELSYSTEEM>6</VOLGNUMMERDEELSYSTEEM>
                 <UITVOERDER>D</UITVOERDER>
                 <REEPNUMMER>0</REEPNUMMER>
                 <WAARDE>100000</WAARDE>
                 <MEETDATUM>17102016</MEETDATUM>
                 <MEETSTATUS>J</MEETSTATUS>
                 <MEETSNELHEID>75</MEETSNELHEID>
                 <MEETTIJD>104653</MEETTIJD>
                 <GPSBEGINLONGITUDE>127517,9</GPSBEGINLONGITUDE>
                 <GPSBEGINLATITUDE>480540,23</GPSBEGINLATITUDE>
                 <GPSBEGINALTITUDE>12,62</GPSBEGINALTITUDE>
                 <GPSEINDELONGITUDE>127531,08</GPSEINDELONGITUDE>
                 <GPSEINDELATITUDE>480546,48</GPSEINDELATITUDE>
                 <GPSEINDEALTITUDE>12,54</GPSEINDEALTITUDE>
                </MEETWAARDE>
               </MEETWAARDEN>
              </INSPECTIE1>
             </STROOKVAKINSPECTIE>
            </STROOKVAK>
            <STROOKVAK>
             <HECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>7,9</HECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>
             <AFSTANDTOTAANHECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>40</AFSTANDTOTAANHECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>
             <HECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>7,9</HECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>
             <AFSTANDVANAFHECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>60</AFSTANDVANAFHECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>
             <STROOKVAKINSPECTIE>
              <INSPECTIE1>
               <MEETWAARDEN>
                <MEETWAARDE>
                 <MEETPROJECT>BGS/MJP/1617</MEETPROJECT>
                 <MEETKENMERKCODE>BGSPNT</MEETKENMERKCODE>
                 <MEETWAGEN>ARAN4</MEETWAGEN>
                 <DEELSYSTEEM>INSG</DEELSYSTEEM>
                 <VOLGNUMMERDEELSYSTEEM>6</VOLGNUMMERDEELSYSTEEM>
                 <UITVOERDER>D</UITVOERDER>
                 <REEPNUMMER>0</REEPNUMMER>
                 <WAARDE>100000</WAARDE>
                 <MEETDATUM>17102016</MEETDATUM>
                 <MEETSTATUS>J</MEETSTATUS>
                 <MEETSNELHEID>75,2</MEETSNELHEID>
                 <MEETTIJD>104653</MEETTIJD>
                 <GPSBEGINLONGITUDE>127504,4</GPSBEGINLONGITUDE>
                 <GPSBEGINLATITUDE>480533,68</GPSBEGINLATITUDE>
                 <GPSBEGINALTITUDE>12,73</GPSBEGINALTITUDE>
                 <GPSEINDELONGITUDE>127517,53</GPSEINDELONGITUDE>
                 <GPSEINDELATITUDE>480540,04</GPSEINDELATITUDE>
                 <GPSEINDEALTITUDE>12,63</GPSEINDEALTITUDE>
                </MEETWAARDE>
               </MEETWAARDEN>
              </INSPECTIE1>
             </STROOKVAKINSPECTIE>
            </STROOKVAK>
            <STROOKVAK>
             <HECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>7,9</HECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>
             <AFSTANDTOTAANHECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>60</AFSTANDTOTAANHECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>
             <HECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>7,9</HECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>
             <AFSTANDVANAFHECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>80</AFSTANDVANAFHECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>
             <STROOKVAKINSPECTIE>
              <INSPECTIE1>
               <MEETWAARDEN>
                <MEETWAARDE>
                 <MEETPROJECT>BGS/MJP/1617</MEETPROJECT>
                 <MEETKENMERKCODE>BGSPNT</MEETKENMERKCODE>
                 <MEETWAGEN>ARAN4</MEETWAGEN>
                 <DEELSYSTEEM>INSG</DEELSYSTEEM>
                 <VOLGNUMMERDEELSYSTEEM>6</VOLGNUMMERDEELSYSTEEM>
                 <UITVOERDER>D</UITVOERDER>
                 <REEPNUMMER>0</REEPNUMMER>
                 <WAARDE>100000</WAARDE>
                 <MEETDATUM>17102016</MEETDATUM>
                 <MEETSTATUS>J</MEETSTATUS>
                 <MEETSNELHEID>75,3</MEETSNELHEID>
                 <MEETTIJD>104652</MEETTIJD>
                 <GPSBEGINLONGITUDE>127490,96</GPSBEGINLONGITUDE>
                 <GPSBEGINLATITUDE>480526,98</GPSBEGINLATITUDE>
                 <GPSBEGINALTITUDE>12,78</GPSBEGINALTITUDE>
                 <GPSEINDELONGITUDE>127504,03</GPSEINDELONGITUDE>
                 <GPSEINDELATITUDE>480533,5</GPSEINDELATITUDE>
                 <GPSEINDEALTITUDE>12,73</GPSEINDEALTITUDE>
                </MEETWAARDE>
               </MEETWAARDEN>
              </INSPECTIE1>
             </STROOKVAKINSPECTIE>
            </STROOKVAK>
            <STROOKVAK>
             <HECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>7,9</HECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>
             <AFSTANDTOTAANHECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>80</AFSTANDTOTAANHECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>
             <HECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>7,9</HECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>
             <AFSTANDVANAFHECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>100</AFSTANDVANAFHECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>
             <STROOKVAKINSPECTIE>
              <INSPECTIE1>
               <MEETWAARDEN>
                <MEETWAARDE>
                 <MEETPROJECT>BGS/MJP/1617</MEETPROJECT>
                 <MEETKENMERKCODE>BGSPNT</MEETKENMERKCODE>
                 <MEETWAGEN>ARAN4</MEETWAGEN>
                 <DEELSYSTEEM>INSG</DEELSYSTEEM>
                 <VOLGNUMMERDEELSYSTEEM>6</VOLGNUMMERDEELSYSTEEM>
                 <UITVOERDER>D</UITVOERDER>
                 <REEPNUMMER>0</REEPNUMMER>
                 <WAARDE>100000</WAARDE>
                 <MEETDATUM>17102016</MEETDATUM>
                 <MEETSTATUS>J</MEETSTATUS>
                 <MEETSNELHEID>75,1</MEETSNELHEID>
                 <MEETTIJD>104651</MEETTIJD>
                 <GPSBEGINLONGITUDE>127477,56</GPSBEGINLONGITUDE>
                 <GPSBEGINLATITUDE>480520,28</GPSBEGINLATITUDE>
                 <GPSBEGINALTITUDE>12,78</GPSBEGINALTITUDE>
                 <GPSEINDELONGITUDE>127490,59</GPSEINDELONGITUDE>
                 <GPSEINDELATITUDE>480526,8</GPSEINDELATITUDE>
                 <GPSEINDEALTITUDE>12,78</GPSEINDEALTITUDE>
                </MEETWAARDE>
               </MEETWAARDEN>
              </INSPECTIE1>
             </STROOKVAKINSPECTIE>
            </STROOKVAK>
           </STROOKVAKKEN>
          </STROOK>
         </STROKEN>
        </BAAN>
        <BAAN>
         <BAANSOORT>VW</BAANSOORT>
         <HECTOMETRERINGSLETTER>r</HECTOMETRERINGSLETTER>
         <WEGDEELLETTER>R</WEGDEELLETTER>
         <STROKEN>
          <STROOK>
           <STROOKVOLGNUMMER>1</STROOKVOLGNUMMER>
           <STROOKSOORT>R-</STROOKSOORT>
           <STROOKPOSITIE>R</STROOKPOSITIE>
           <STROOKVAKKEN>
            <STROOKVAK>
             <HECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>21,8</HECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>
             <AFSTANDTOTAANHECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>60</AFSTANDTOTAANHECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>
             <HECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>21,8</HECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>
             <AFSTANDVANAFHECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>80</AFSTANDVANAFHECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>
             <STROOKVAKINSPECTIE>
              <INSPECTIE1>
               <MEETWAARDEN>
                <MEETWAARDE>
                 <MEETPROJECT>BGS/MJP/1617</MEETPROJECT>
                 <MEETKENMERKCODE>BGSPNT</MEETKENMERKCODE>
                 <MEETWAGEN>ARAN4</MEETWAGEN>
                 <DEELSYSTEEM>INSG</DEELSYSTEEM>
                 <VOLGNUMMERDEELSYSTEEM>6</VOLGNUMMERDEELSYSTEEM>
                 <UITVOERDER>D</UITVOERDER>
                 <REEPNUMMER>0</REEPNUMMER>
                 <WAARDE>100000</WAARDE>
                 <MEETDATUM>17102016</MEETDATUM>
                 <MEETSTATUS>J</MEETSTATUS>
                 <MEETSNELHEID>65,2</MEETSNELHEID>
                 <MEETTIJD>114556</MEETTIJD>
                 <GPSBEGINLONGITUDE>124933,79</GPSBEGINLONGITUDE>
                 <GPSBEGINLATITUDE>478002,18</GPSBEGINLATITUDE>
                 <GPSBEGINALTITUDE>7,17</GPSBEGINALTITUDE>
                 <GPSEINDELONGITUDE>124942,74</GPSEINDELONGITUDE>
                 <GPSEINDELATITUDE>477986,96</GPSEINDELATITUDE>
                 <GPSEINDEALTITUDE>7,71</GPSEINDEALTITUDE>
                </MEETWAARDE>
               </MEETWAARDEN>
              </INSPECTIE1>
             </STROOKVAKINSPECTIE>
            </STROOKVAK>
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             <HECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>21,8</HECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>
             <AFSTANDTOTAANHECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>80</AFSTANDTOTAANHECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>
             <HECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>21,8</HECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>
             <AFSTANDVANAFHECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>100</AFSTANDVANAFHECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>
             <STROOKVAKINSPECTIE>
              <INSPECTIE1>
               <MEETWAARDEN>
                <MEETWAARDE>
                 <MEETPROJECT>BGS/MJP/1617</MEETPROJECT>
                 <MEETKENMERKCODE>BGSPNT</MEETKENMERKCODE>
                 <MEETWAGEN>ARAN4</MEETWAGEN>
                 <DEELSYSTEEM>INSG</DEELSYSTEEM>
                 <VOLGNUMMERDEELSYSTEEM>6</VOLGNUMMERDEELSYSTEEM>
                 <UITVOERDER>D</UITVOERDER>
                 <REEPNUMMER>0</REEPNUMMER>
                 <WAARDE>100000</WAARDE>
                 <MEETDATUM>17102016</MEETDATUM>
                 <MEETSTATUS>J</MEETSTATUS>
                 <MEETSNELHEID>64,3</MEETSNELHEID>
                 <MEETTIJD>114557</MEETTIJD>
                 <GPSBEGINLONGITUDE>124942,91</GPSBEGINLONGITUDE>
                 <GPSBEGINLATITUDE>477986,65</GPSBEGINLATITUDE>
                 <GPSBEGINALTITUDE>7,72</GPSBEGINALTITUDE>
                 <GPSEINDELONGITUDE>124951,33</GPSEINDELONGITUDE>
                 <GPSEINDELATITUDE>477971,3</GPSEINDELATITUDE>
                 <GPSEINDEALTITUDE>8,06</GPSEINDEALTITUDE>
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               </MEETWAARDEN>
              </INSPECTIE1>
             </STROOKVAKINSPECTIE>
            </STROOKVAK>
           </STROOKVAKKEN>
          </STROOK>
         </STROKEN>
        </BAAN>
        <BAAN>
         <BAANSOORT>VW</BAANSOORT>
         <HECTOMETRERINGSLETTER>w</HECTOMETRERINGSLETTER>
         <WEGDEELLETTER>R</WEGDEELLETTER>
         <STROKEN>
          <STROOK>
           <STROOKVOLGNUMMER>1</STROOKVOLGNUMMER>
           <STROOKSOORT>R-</STROOKSOORT>
           <STROOKPOSITIE>L</STROOKPOSITIE>
           <STROOKVAKKEN>
            <STROOKVAK>
             <HECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>37,1</HECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>
             <AFSTANDTOTAANHECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>0</AFSTANDTOTAANHECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>
             <HECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>37,1</HECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>
             <AFSTANDVANAFHECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>20</AFSTANDVANAFHECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>
             <STROOKVAKINSPECTIE>
              <INSPECTIE1>
               <MEETWAARDEN>
                <MEETWAARDE>
                 <MEETPROJECT>BGS/MJP/1617</MEETPROJECT>
                 <MEETKENMERKCODE>BGSPNT</MEETKENMERKCODE>
                 <MEETWAGEN>ARAN4</MEETWAGEN>
                 <DEELSYSTEEM>INSG</DEELSYSTEEM>
                 <VOLGNUMMERDEELSYSTEEM>6</VOLGNUMMERDEELSYSTEEM>
                 <UITVOERDER>D</UITVOERDER>
                 <REEPNUMMER>0</REEPNUMMER>
                 <WAARDE>100000</WAARDE>
                 <MEETDATUM>13102016</MEETDATUM>
                 <MEETSTATUS>J</MEETSTATUS>
                 <MEETSNELHEID>69,6</MEETSNELHEID>
                 <MEETTIJD>113420</MEETTIJD>
                 <GPSBEGINLONGITUDE>111589,21</GPSBEGINLONGITUDE>
                 <GPSBEGINLATITUDE>486513,66</GPSBEGINLATITUDE>
                 <GPSBEGINALTITUDE>6,75</GPSBEGINALTITUDE>
                 <GPSEINDELONGITUDE>111603,19</GPSEINDELONGITUDE>
                 <GPSEINDELATITUDE>486527,47</GPSEINDELATITUDE>
                 <GPSEINDEALTITUDE>6,9</GPSEINDEALTITUDE>
                </MEETWAARDE>
               </MEETWAARDEN>
              </INSPECTIE1>
             </STROOKVAKINSPECTIE>
            </STROOKVAK>
            <STROOKVAK>
             <HECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>37,1</HECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>
             <AFSTANDTOTAANHECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>20</AFSTANDTOTAANHECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>
             <HECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>37,1</HECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>
             <AFSTANDVANAFHECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>40</AFSTANDVANAFHECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>
             <STROOKVAKINSPECTIE>
              <INSPECTIE1>
               <MEETWAARDEN>
                <MEETWAARDE>
                 <MEETPROJECT>BGS/MJP/1617</MEETPROJECT>
                 <MEETKENMERKCODE>BGSPNT</MEETKENMERKCODE>
                 <MEETWAGEN>ARAN4</MEETWAGEN>
                 <DEELSYSTEEM>INSG</DEELSYSTEEM>
                 <VOLGNUMMERDEELSYSTEEM>6</VOLGNUMMERDEELSYSTEEM>
                 <UITVOERDER>D</UITVOERDER>
                 <REEPNUMMER>0</REEPNUMMER>
                 <WAARDE>100000</WAARDE>
                 <MEETDATUM>13102016</MEETDATUM>
                 <MEETSTATUS>J</MEETSTATUS>
                 <MEETSNELHEID>69,9</MEETSNELHEID>
                 <MEETTIJD>113419</MEETTIJD>
                 <GPSBEGINLONGITUDE>111575,03</GPSBEGINLONGITUDE>
                 <GPSBEGINLATITUDE>486499,31</GPSBEGINLATITUDE>
                 <GPSBEGINALTITUDE>6,6</GPSBEGINALTITUDE>
                 <GPSEINDELONGITUDE>111588,93</GPSEINDELONGITUDE>
                 <GPSEINDELATITUDE>486513,39</GPSEINDELATITUDE>
                 <GPSEINDEALTITUDE>6,75</GPSEINDEALTITUDE>
                </MEETWAARDE>
               </MEETWAARDEN>
              </INSPECTIE1>
             </STROOKVAKINSPECTIE>
            </STROOKVAK>
            <STROOKVAK>
             <HECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>37,1</HECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>
             <AFSTANDTOTAANHECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>40</AFSTANDTOTAANHECTOMETERBORDBEGINSTROOKVAK>
             <HECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>37,1</HECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>
             <AFSTANDVANAFHECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>60</AFSTANDVANAFHECTOMETERBORDEINDESTROOKVAK>
             <STROOKVAKINSPECTIE>
              <INSPECTIE1>
               <MEETWAARDEN>
                <MEETWAARDE>
                 <MEETPROJECT>BGS/MJP/1617</MEETPROJECT>
                 <MEETKENMERKCODE>BGSPNT</MEETKENMERKCODE>
                 <MEETWAGEN>ARAN4</MEETWAGEN>
                 <DEELSYSTEEM>INSG</DEELSYSTEEM>
                 <VOLGNUMMERDEELSYSTEEM>6</VOLGNUMMERDEELSYSTEEM>
                 <UITVOERDER>D</UITVOERDER>
                 <REEPNUMMER>0</REEPNUMMER>
                 <WAARDE>100000</WAARDE>
                 <MEETDATUM>13102016</MEETDATUM>
                 <MEETSTATUS>J</MEETSTATUS>
                 <MEETSNELHEID>71</MEETSNELHEID>
                 <MEETTIJD>113418</MEETTIJD>
                 <GPSBEGINLONGITUDE>111561,37</GPSBEGINLONGITUDE>
                 <GPSBEGINLATITUDE>486485,15</GPSBEGINLATITUDE>
                 <GPSBEGINALTITUDE>6,47</GPSBEGINALTITUDE>
                 <GPSEINDELONGITUDE>111574,76</GPSEINDELONGITUDE>
                 <GPSEINDELATITUDE>486499,03</GPSEINDELATITUDE>
                 <GPSEINDEALTITUDE>6,6</GPSEINDEALTITUDE>
                </MEETWAARDE>
               </MEETWAARDEN>
              </INSPECTIE1>
             </STROOKVAKINSPECTIE>
            </STROOKVAK>
           </STROOKVAKKEN>
          </STROOK>
         </STROKEN>
        </BAAN>
       </BANEN>
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