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	Locatie
	Adres
	Inholland aanwezig verticale transportmiddelen
	Locatie-specifieke opmerkingen

	Alkmaar
	Bergerweg 200
1817 MN Alkmaar
	1 hangladder
	· Zomersluiting gebouw: 21-07-2025 t/m 15-08-2025.
· Parkeren buiten op eigen terrein, geen oplaadvoorzieningen.
· Locatie gaat komende jaren verbouwen/aanbouwen/afbreken:
· B-gebouw sloop zomer 2025;
· Aanbouw A-gebouw start 2026 (m2's nog onbekend)
· Verkoop C-gebouw medio 2027/2028
· Verkoop D-gebouw medio 2027/2028
· L-gebouw sloop medio 2027
Gedurende deze verbouwingen worden ook tijdelijke situaties gecreeerd, zoals daar nu al de tijdelijke droogloop tussen het A & L-gebouw is. Hiervoor kúnnen tijdelijke andere middelen nodig zijn voor uitvoering, dit wordt dan per beurt vooraf besproken en eventueel financieel aangepast.

	Amsterdam
	Pina Bauschplein 4 
1095 PN Amsterdam
	2 gondels, werkbrug en ropeclimber:
2 Ecotech gondels 240kg nominale belasting
1 Ecotech Werkbrug 240kg nominale belasting
1 Ropeclimber

	· Zomersluiting gebouw: 21-07-2025 t/m 15-08-2025.
· Parkeren buiten op openbaar terrein, (tot nu toe) geen oplaadvoorzieningen.
· Atriumglas binnenzijde (niet opgenomen in jaarbedrag aanbesteding maar als toekomstig meerwerk) middels werkbrug die nog in ontwikkeling is.
· Bestrating Gebouw aan sloot-kant te smal voor hoogwerker.
· Ropeclimber niet beschikbaar tot nader order, wordt gewerkt aan oplossing.
· Water vanaf daken is osmosewater.
· Buitenzijde alle zwarte roosterpanelen moeten ook bewassen worden, gelijk aan buitenglas.
· Zonnepanelen zijkanten pand moeten ook bewassen worden, gelijk aan buitenglas (dit geldt niet voor dak-zonnepanelen).

	Delft
	Rotterdamseweg 141
2628 AL Delft
	nvt
	· Zomersluiting gebouw: 28-07-2025 t/m 22-08-2025.
· Bij kopgevel entree werken met hoogwerker en werken met rijplaten.

	Den Haag
	Theresiastraat 8
2593 AN Den Haag
	1 gondel:
1 Gomyl 240kg nominale last
	· Zomersluiting gebouw: 28-07-2025 t/m 15-08-2025.
· Gebruik van hoogwerker tijdens glasbewassing gehele pand buitenzijde.
· Pand Bezoudenhoutseweg (te bereiken via Theresiastraat) opgenomen in aanneemsom.
· Pand Theresiastraat 6 (alleen begane grond) is opgenomen in aanneemsom.

	Haarlem
	Bijdorplaan 15 
2015 CE Haarlem
	nvt
	· Zomersluiting gebouw: n.v.t.
· Liftschacht is van glas (onderste verdieping met houten ombouw).
· Dak boven centrale hal is van glas (binnenzijde alleen op afroep).
· Hoogwerker kan niet vlak naast pand worden gezet ivm beplanting (aan Bijdorplaan-kant en gedeelte van voorhal-zijde).

	Rotterdam
	Posthumalaan 90 
3072 AG Rotterdam
	5 Gondels:
2 Manntech 240kg nominale last
1 Manntech 125kg nominale last
1 Lalesse 250kg nominale last
1 Lalesse 125kg nominale last

	· Zomersluiting gebouw: 21-07-2025 t/m 15-08-2025.
· Gevel Posthumalaan voorzien van zonwerende bestickering. Handleiding voor het reinigen.
· Het hoekje achter de D-liften op de 4e verdieping, ter hoogte van de lichtstraat van de nieuwbouw, is bekend als een lastig bereikbare en vaak vervuilde plek.
· Graag het verzoek aan de gebruikers van de zelfhijsende gondel (11e verdieping) om na gebruik de hoes over de gondel te plaatsen. Er zitten veel duiven op de gondelrails en we hebben in het verleden meegemaakt dat de gondel volledig onder de vogeluitwerpselen zat. Dit zorgt voor een onveilige werkomgeving, mede vanwege gezondheidsrisico’s.
· Gondels met regelmaat in storting. Altijd actueel overzicht nagaan voor gebruik.
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